[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.79
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	17	8	1	11	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	Uruchomienie i regulacja
wn=				

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Politechnika Lubelska - Dział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów 
afn=ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
nb=Instalacja wentylacji i klimatyzacji dla potrzeb laboratorium 410A i 410B w budynku CIiZT w ramach CeBMaT
ab=Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie
ni=Politechnika Lubelska
ai=ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin
nk=mgr inż. Anna Cieślak	SANITARNA
dt=24.10.2022	0
cpv=45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
pcn=III kw 2022r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY RMS]
gr=1	
gm=1	
gs=1	

[NARZUTY NORMA 1]
na=	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Uruchomienie i regulacja	Ur
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nc=1

[RMS ZEST 136]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 135]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28	1666675031
cw=28	PLN
il=0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 137]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=System NW1
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=				

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0201-05	2-17	0201-05		1
mpn=_1211
na=Centrala klimatyzacyjna model1310Optima-N-1305-P-RE-CHw/He-SP/FW-D-3500:1310- wydajność Vn=3500m3/h, spręż dyspozycyjny  p=750Pa,1310- wentylator w wykonaniu EC, utrzymanie stałego wydatku,1310- dwa stopnie filtracji G4 + F7,1310- komora mieszania (85% powietrza obiegowego, 15% powietrza zewnętrznego),1310- chłodnica wodna o mocy ~15kW, parametry czynnika Tz/Tp=5/10oC, czynnik to 40% mieszanka wodno-glikolowa glikolu etylenowego,1310- nagrzewnica elektryczna 6,0kW (obliczeniowa 3,5kW)1310- kompletny układ AKPiA1310lub odpowiednik o niegorszych parametrach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nagrzewnica elektryczna kanałowa EN-40x30-6.0-3-XRLF Termex Kraków lub odpowiednik o niegorszych parametrach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nagrzewnica elektryczna kanałowa EN-40x20-4.5-3-XRLF Termex Kraków lub odpowiednik o niegorszych parametrach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Klapa ppoż EIS120, V370-TC-ER-BFL24-T 400x400 Frapol lub odpowiednik o niegorszych parametrach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Klapa ppoż EIS120, V370-TC-ER-BFL24-T 400x300 Frapol lub odpowiednik o niegorszych parametrach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Klapa ppoż EIS120, V370-TC-ER-BFL24-T 500x400 Frapol lub odpowiednik o niegorszych parametrach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawiewnik z filtrem HEPA E11 HFD-6/7-E11-HS-S-P1-S/NST Klimor lub odpowiednik o niegorszych parametrach1310R*2 (kratka + skrzynka)1310S*2 (kratka + skrzynka)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=2		1*2

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór nawiewny ZN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=95
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wywiewna jednorzędowa 400x900
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wywiewna jednorzędowa 250x1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wywiewna jednorzędowa 350x600
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=_1211
na=Regulator stałego wydatku CAV-R 80 Vn=50m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=123
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-01	2-17	0134-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przepustnica wielopłaszczyznowa ręczna 400x200
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=132
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-01	2-17	0134-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przepustnica wielopłaszczyznowa ręczna 400x300
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=141
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-03	2-17	0134-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przepustnica wielopłaszczyznowa ręczna 900x400
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=150
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-03	2-17	0134-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przepustnica wielopłaszczyznowa ręczna 1000x250
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=159
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-02	2-17	0134-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przepustnica wielopłaszczyznowa ręczna 600x350
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=168
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-01	2-17	0144-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=179
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-04	2-17	0154-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumik hałasu 600x515 L=1500 z 3 kulisami szerokość 100mm l=1400, kulisy z wełny IBB 60 Rockwool
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=188
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-06	2-17	0101-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=198
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-05	2-17	0101-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=208
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-04	2-17	0101-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=218
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0113-01	2-17	0113-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=228
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0113-02	2-17	0113-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=238
pd=						0
na=Izolacja kanałów na dachu - wełna 100mm + płaszcz z blachy ocynkowanej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=60
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[POZYCJA]
id=240
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0103-04	9-16	0103-04		1
mpn=_121,0:3,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 2000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=185
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=185	1	185						

[ELEMENT 1]
na=System W2 - blacha kwasoodporna
wa=0
kn=0	0	0
id=251
nu=2
wn=				

[POZYCJA]
id=252
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0208-02	2-17	0208-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator dachowy, dwubiegowy w wykonaniu kwasoodpornym DAk-250-MW-P2-1400/900 Uniwersal Katowice lub odpowiednik o niegorszych parametrach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=259
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-03	2-17	0154-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Cokół tłumiący 500x500 H=1000 z odejściem bocznym DN250 z trzema kulisami o szerokości 50mm i długości 500mm z wełny IBB60, zaizolowany od wewnątrz wełną IBB60 gr. 50mm + podstawa dachowa BI DN250 - blacha kwasoodporna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=268
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Klapa ppoż EIS120, RK370-ER-BFL24-T-250 Frapol lub odpowiednik o niegorszych parametrach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=276
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnica DN250 z siłownikiem on/off 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=283
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-01	2-17	0134-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przepustnica wielopłaszczyznowa 500x250 z siłownikiem on/off 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=292
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-01	2-17	0134-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przepustnica wielopłaszczyznowa 300x250 z siłownikiem on/off 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=301
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wywiewna jednorzędowa 500x250
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=308
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wywiewna jednorzędowa 300x250
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=315
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0113-03	2-17	0113-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowe kwasoodpornejj, kołowe, typ B/I o śr. do 250 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=325
pd=						0
na=Izolacja kanałów na dachu - wełna 50mm + płaszcz z blachy ocynkowanej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=327
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0108-02	9-16	0108-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 350 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=38
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[ELEMENT 1]
na=System NK
wa=0
kn=0	0	0
id=333
nu=3
wn=				

[POZYCJA]
id=334
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Klapa ppoż EIS120, V370-TC-ER-BFL24-T 400x300 Frapol lub odpowiednik o niegorszych parametrach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=344
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-01	2-17	0134-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przepustnica wielopłaszczyznowa 400x300 z siłownikiem on/off 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=353
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-03	2-17	0138-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka  jednorzędowa 400x300
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=376
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0101-04	2-17	0101-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=365
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0103-03	9-16	0103-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 1500 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=System G1
wa=0
kn=0	0	0
id=386
nu=4
wn=				

[POZYCJA]
id=387
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=394
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-01	2-17	0144-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=415
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Klapa ppoż EIS120, RK370-ER-BFL24-T-160 Frapol lub odpowiednik o niegorszych parametrach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=423
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0113-02	2-17	0113-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=433
pd=						0
na=Izolacja kanałów na dachu - wełna 50mm + płaszcz z blachy ocynkowanej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=435
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0108-01	9-16	0108-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=21
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[ELEMENT 1]
na=System K1 i K2
wa=0
kn=0	0	0
id=446
nu=5
wn=				

[POZYCJA]
id=447
pd=						0
na=Klimatyzator naścienny AOYG30KMTA + ASYG30KMTA + Zestaw pracy całorocznej1310+ układ pracy naprzemiennej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=451
pd=						0
na=Montaż klimatyzatora z wykonaniem instalacji freonowej, odpływu skoplin i sterowniczej - trasa ok.40mb
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=Instalcja wody lodowej CH1
wa=0
kn=0	0	0
id=453
nu=6
wn=				

[POZYCJA]
id=454
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-03	7-24	0153-03		1
mpn=1211
na=Agregat wody lodowej CHA/IK/A 61 Clint 1310- moc chłodnicza 14.9kW przy parametrach:1310temp. powietrza zewnętrznego tz=30°C, wilgotność względna 50%,1310płyn chłodzący: 40% mieszanka wodno-glikolowa glikolu etylenowego,1310parametry płynu chłodzącego Tz/Tp = 5/10°C1310- pobór mocy przez sprężarkę p1=4.1kW,1310- całkowity pobór mocy p2=4.5kW,1310- zasilanie 400V, 50Hz, ~3 + 230-24V, 50Hz, ~1,1310- agregat wyposażony w kompletny moduł hydrauliczny,1310- w dostawie z urządzeniem wibroizolatory1310Dane wg karty doborowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=460
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0507-01	2-15	0507-01		1
mpn=1211
na=Zbiornik buforowy SG(B)200, pojemność 223 litry, dodatkowo zabezpieczony płaszczem z blachy ocynkowanej + Zawór bezpieczeństwa 1915 1/2" ciśnienie początku otwarcia 3 bary
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=477
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0507-01	2-15	0507-01		1
mpn=1211
na=Naczynie wzbiorcze S25+SU R3/4" + osłona od warunków atmosferycznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=504
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:4,0911
na=Kompensator gumowy DN40
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=509
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:4,0911
na=Zawór kulowy DN40
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=514
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:4,0911
na=Filtr siatkowy DN40
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=519
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-04	2-15	0408-04		1
mpn=_121,0:4,0911
na=Montaż zaworu trójdrogowego - dostawa z AKPiA centrali klimatyzacyjnej1310R*1,51310S*1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4325		0.955*1.5
wm=1		1
ws=1.5		1*1.5

[POZYCJA]
id=524
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-03	2-15	0530-03		1
mpn=1211
na=Termometr techniczny -10/+50oC montowane wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=529
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
mpn=1211
na=Manometr techniczny 0-0,6MPa montowany wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=536
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Odpowietrznik automatyczny DN15, np. FLEXVENT TOP 28515, GWRp 1/2"
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=542
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0511-01	2-15	0511-01		1
mpn=1211
na=Zbiorniki bezciśnienieowe  prostokątne o pojemności 100 dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=547
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=556
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 23-06	15	23-06		1
mpn=1211
na=Otuliny ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubości 32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=563
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=565
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
mpn=_1211
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=569
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5						

[POZYCJA]
id=571
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
mpn=_1211
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5						

[POZYCJA]
id=575
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0207-04	7-12	0207-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - dwukrotne
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	4,5*2						

[POZYCJA]
id=582
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0215-04	7-12	0215-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5						

[POZYCJA]
id=589
pd=						0
na=Napełnienie układu mieszanką wodno-glikolową. Zład 270 litrów: 108 litrów glikolu etylenowego + 162 litry wody demineralizowanej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Roboty towarzyszące
wa=0
kn=0	0	0
id=591
nu=7
wn=				

[POZYCJA]
id=592
pd=						0
na=Rusztowania
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=594
pd=						0
na=Wykonanie otworów dla przejć kanałów wentylacyjnych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=17
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=596
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 40201-01	4-02	40201-01		1
mpn=1211
na=Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=599
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 40202-01	4-02	40202-01		1
mpn=1211
na=Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=602
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 40205-02	4-02	40205-02		1
mpn=1211
na=Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, okrągłych o średnicy do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=605
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 40203-06	4-02	40203-06		1
mpn=1211
na=Demontaż kratek ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym - odkręcenie kratki o obwodzie do 3600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=608
pd=						0
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=				
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
9332 d 7e71c1b9ce5677a91cd694c98