***Kosztorys ofertowy***

***,,Remont ul. Ogrodniczej w Sandomierzu’’***

***ROBOTY DROGOWE i STAŁA ORGANIZACJA RUCHU***

*Zamawiający:* ***Powiat Sandomierski, ul. Mickiewicza 34; 27-600 Sandomierz***

***Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………..***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Nr S.S.T.** | **Opis** | **jedn. obm.** | **Obmiar** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| 1 | KNNR 6 0801-02 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 15 cm - mechanicznie | m2 | 1066 |  |  |
| 2 | KNNR 6-0803-02 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej (rozbiórka istn. progów zwalniających i zjazdów wymagających regulacji) | m2 | 119 |  |  |
| 3 | KNR 4-04 1103-03 | D-01.02.04 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych | m3 | 160 |  |  |
| 4 | KNR 4-04 1103-04 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 160 |  |  |
| 5 | KNR AT-03 0102-01 | D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (rozbiórka istn. nawierzchni) | m2 | 1066 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0,4 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0201-10 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 346,4 |  |  |
| 8 | KNNR 6 1305-02 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem C12/15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 (studnie ks, zasuwy wodociągowe) | m3 | 2 |  |  |
| 9 | KNNR-W 9 0814-02 | D-01.03.04 | Zabezpieczenie istniejących przewodów instalacji podziemnych rurami ochronnymi dwudzielnymi z HDPE o śr. 160 mm | m | 118 |  |  |
| 10 | KNNR 6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1352 |  |  |
| 11 | KNNR 6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 877 |  |  |
| 12 | umowy Inwestora | D-04.05.01 | Podbudowy z mieszanki kruszyw związanych cementem C 3/4 warstwa gr. 15 cm – warstwa mrozoochronna (gotowa mieszanka z wytwórni) | m2 | 1352 |  |  |
| 13 | umowy Inwestora | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zwiększone do gr. 20 cm | m2 | 1352 |  |  |
| 14 | KNR AT-03 0202-01 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych | m2 | 1229 |  |  |
| 15 | umowy Inwestora | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W 50/70) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm (odc. III) | m2 | 1229 |  |  |
| 16 | KNR AT-03 0202-02 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych | m2 | 1229 |  |  |
| 17 | umowy Inwestora | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S 50/70) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1229 |  |  |
| 18 | umowy Inwestora | D-05.03.25 | Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanej 0/31.5 - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm na poszerzeniach do 2.5 m (pobocza + zjazdy) | m2 | 768 |  |  |
| 19 | KNNR 6 0502-03 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor), układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – przełożenie istn. kostki na przyległych zjazdach/dojściach do furtek | m2 | 109 |  |  |
| 20 | kalk własna | D-07.01.01 | Dostawa i montaż progu zwalniającego-próg prefabrykowany listwowy, L=2,5m | szt. | 2 |  |  |
| 21 | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 14 |  |  |
| 22 | KNNR 6(wł) 0702-10 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, zakazu (folia typu II) o pow. do 0.3 m2 | szt. | 12 |  |  |
| 23 | KNNR 6(wł) 0702-10 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe – znaki informacyjne o pow. pow. 0.3 m2 | szt. | 10 |  |  |

Razem [netto]: …………………………..

Podatek VAT: ……………………………..

Razem brutto: ……………………………