[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.15.200.12
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1	2	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0
ir=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
va=0	23%	0	R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=WDI – BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o.
afn=ul. Obozowa 60b, 62-800 Kalisz
nb=Budowa przedszkola 3-oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym oraz z infrastrukturą towarzyszącą
ab=Sokolniki ul. Leśna 1a, 63-305 Sokolniki (działki nr 239/3 obręb ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2  Kołaczkowo)
ni=Gmina Kołaczkowo
ai=62-306 Kołaczkowo, Pl. Wł. Reymonta 3 
nw=zostanie wyłoniony w drodze przetargu
br=Elektryczna
nk=mgr inż. Tadeusz Kukuła	
dt=31.05.2024	0	0
cpv=45261215-4	Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
cpv=45317300-5	Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
cpv=45312310-3	Ochrona odgromowa
cpv=45312200-9	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
cpv=45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
cpv=45312300-0	Instalowanie anten
cpv=45316200-7	Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
pcn=2 kw. 24	0
kln=Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu1310Użyte w pozycjach nazwy własne materiałów i urządzeń służą tylko ustaleniu standardów i w uzgodnieniu z Inwestorem mogą zostać zastąpione zamiennikami o nie gorszych parametrach.
kl5={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\*\generator Riched20/10.0.19041}{\info{\creatim\yr2023\mo11\dy10\hr12\min4}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\qc{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\b\cf0 Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\b\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\cf0 U\u380\'bfyte w pozycjach nazwy w\u322\'b3asne materia\u322\'b3}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\loch\af4\dbch\af3\hich\f4\fs16\lang1033\langnp1033\cf0 \u243\'f3w i urz\u261\'b9dze\u324\'f1 s\u322\'b3u\u380\'bf\u261\'b9 tylko ustaleniu standard\u243\'f3w i w uzgodnieniu z Inwestorem mog\u261\'b9 zosta\u263\'e6 zast\u261\'b9pione zamiennikami o nie gorszych parametrach.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langnp1045\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU13101310Przedmiotem inwestycji jest "Budowa przedszkola 3-oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym oraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sokolnikach przy ul. Leśnej 1a, (działki nr 239/3 i 240/4, obręb ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2  Kołaczkowo)". 13101310Przedszkole trzyoddziałowe wraz z oddziałem żłobka projektuje się jako budynek wolnostojący niepodpiwniczony. 1310Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z dachem płaskim dwuspadowym o kącie 3,0st.=5,24%. 13101310Parametry techniczne: 1310powierzchnia zabudowy - 667,48 m21310powierzchnia użytkowa ogółem  - 1124,37 m21310kubatura - 4833,00 m31310wysokość budynku - 8,73 m1310szerokość budynku - 19,00 m1310długość budynku - 42,90 m1310liczba kondygnacji - 213101310Zakres robót obejmuję wykonanie:13101310INSTALACJE ELEKTRYCZNE091310- nowe zasilanie SWPP,1310- zasilanie budynku, 1310- instalacja uziemiająca,091310- instalacja wyrównawcza, 091310- trasy kablowe,1310- wewnętrzne linie zasilające,1310- rozdzielnie,091310- montaż instalacji opraw oświetlenia podstawowego i awaryjno-ewakuacyjnego, 09091310- montaż instalacji gniazd 230V,  091310- instalacja odgromowa,091310- pomiary elektryczne.1310INSTALACJE NISKOPRĄDOWE091310- trasy kablowe,091310- instalacja CCTV,091310- instalacja SSWiN,1310- instalacja nagłośnienia,1310- sieć strukturalna LAN ,1310- iInstalacja RTV, 091310- instalacja wideofonowa, 1310- instalacja przyzywowa, 1310- roboty pomocnicze budowlane.1310INSTALACJA FOTOWOLTAIKI1310091310(opis pozycji w kosztorysie Inwestorskim i przedmiarze robót zawarty jest szczegółowo w projekcie)13101310Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:1310- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)1310- Kosztorysowe Normy Rzeczowe1310- Projekt budowlany1310Wielkość wskaźników kosztów pośrednich i narzutu zysku oraz ceny jednostkowe robót, materiałów i sprzętu przyjęto wg stawek INTERCENBUD 2 kw. 2024 r., a także w oparciu o dostępne cenniki producentów i dystrybutorów.
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}{\f5\fcharset238 MicrosoftSansSerif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2023\mo11\dy10\hr11\min48}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\qc{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\b\cf0 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\b\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Przedmiotem inwestycji jest "Budowa przedszkola 3-oddzia\u322\'b3owego wraz z oddzia\u322\'b3em \u380\'bf\u322\'b3obkowym oraz z infrastruktur\u261\'b9 towarzysz\u261\'b9c\u261\'b9 w Sokolnikach przy ul. Le\u347\'9cnej 1a, (dzia\u322\'b3ki nr 239/3 i 240/4, obr\u281\'eab ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2  Ko\u322\'b3aczkowo)". }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Przedszkole trzyoddzia\u322\'b3owe wraz z oddzia\u322\'b3em \u380\'bf\u322\'b3obka projektuje si\u281\'ea jako budynek wolnostoj\u261\'b9cy niepodpiwniczony. }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z dachem p\u322\'b3askim dwuspadowym o k\u261\'b9cie 3,0st.=5,24%. }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Parametry techniczne: }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 powierzchnia zabudowy - 667,48 m2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 powierzchnia u\u380\'bfytkowa og\u243\'f3\u322\'b3em  - 1124,37 m2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 kubatura - 4833,00 m3}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 wysoko\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 8,73 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 szeroko\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 19,00 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 d\u322\'b3ugo\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 42,90 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 liczba kondygnacji - 2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Zakres rob\u243\'f3t obejmuj\u281\'ea wykonanie:}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE\tab }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - nowe zasilani}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 e}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0  SWPP,}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - zasilanie budynku, }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - instalacja uziemiaj\u261\'b9ca,\tab }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - instalacja wyr\u243\'f3wnawcza, \tab }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - trasy kablowe,}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - wewn\u281\'eatrzne linie zasilaj\u261\'b9ce,}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - rozdzielnie,\tab }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - monta\u380\'bf instalacji opraw o\u347\'9cwietlenia podstawowego i awaryj}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 n}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 o-ewakuacyjnego, \tab \tab }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - monta\u380\'bf instalacji gniazd 230V,  \tab }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - instalacja odgromowa,\tab }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - pomiary elektryczne.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 INSTALACJE NISKOPR\u260\'a5DOWE\tab }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - trasy kablowe,\tab }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - instalacja CCTV,\tab }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - instalacja SSWiN,}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - instalacja nag\u322\'b3o\u347\'9cnienia,}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - sie\u263\'e6 strukturalna LAN ,}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - iInstalacja RTV, \tab }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - instalacja wideofonowa, }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - instalacja przyzywowa, }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - roboty}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 pomocnicze budowlane.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 INSTALACJ}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 A }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 FOTOWOLTAIKI}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 \tab }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\ql\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 (opis pozycji w kosztorysie Inwestorskim i przedmiarze rob\u243\'f3t zawarty jest szczeg\u243\'f3\u322\'b3owo w projekcie)}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 - Rozporz\u261\'b9dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre\u347\'9clenia metod i}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 podstaw sporz\u261\'b9dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt\u243\'f3w prac projektowych oraz}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 planowanych koszt\u243\'f3w rob\u243\'f3t budowlanych okre\u347\'9clonych w programie funkcjonalno-u\u380\'bfytkowym (Dz.U. 2021}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 poz.}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 2458)}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 - Kosztorysowe Normy Rzeczowe}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 - Projekt budowlany}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 Wielko\u347\'9c\u263\'e6 wska\u378\'9fnik\u243\'f3w koszt\u243\'f3w po\u347\'9crednich i narzutu zysku oraz ceny jednostkowe rob\u243\'f3t, materia\u322\'b3\u243\'f3w i sprz\u281\'eatu}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 przyj\u281\'eato wg stawek INTERCENBUD }{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2}{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0  kw. 202}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 4}{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0  r., a tak\u380\'bfe w oparciu o dost\u281\'eapne cenniki producent\u243\'f3w i}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 dystrybutor\u243\'f3w.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70,8	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=12,9	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=0		1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty poC59Brednie	Kp
wa=70,8	1	1	0
nr=1	R	1	70,8	0
ns=1	S	1	70,8	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=12,9	1	1	0
nr=1	R+Kp	1	12,9	0
ns=1	S+Kp	1	12,9	0

[NARZUTY NEX 4]
na=VAT	V
vat=23%	23		1

[RMS ZEST 265]
ty=M	0
na=wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	0	
id=1034701	2	
jm=kg	033
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	12,31942
il=12,31942
kz5=1	4	0		0	1	1	12,31942	0	2		1	0	

[RMS ZEST 224]
ty=M	0
na=drut FeZn fi 8mm	0	
id=1101099	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	489,88
il=489,88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121399	1
kz5=1	4	0		0	1	1	489,88	0	2		1	0	

[RMS ZEST 314]
ty=S	0
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3	0	
id=11111	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717588471	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=23,256
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11111	1

[RMS ZEST 251]
ty=M	0
na=bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm	0	
id=1120099	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	175,448
il=175,448
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099	1
kz5=1	4	0		0	1	1	175,448	0	2		1	0	

[RMS ZEST 313]
ty=S	0
na=koparka łańcuchowa wielonaczyniowa, o mocy 37 kW [50 KM] - do rowów kablowych	0	
id=13612	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717588471	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=10,26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	13612	1

[RMS ZEST 231]
ty=M	0
na=uchwyt metalowy UJ-20 47.3 OC	0	
id=1551399	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	189
il=189
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399	1
kz5=1	4	0		0	1	1	189	0	2		1	0	

[RMS ZEST 306]
ty=M	0
na=uchwyt n/t	0	
id=1551399	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	9612
il=9612
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399	1
kz5=1	4	0		0	1	1	9612	0	2		1	0	

[RMS ZEST 426]
ty=M	0
na=uchwyty USMP-1	0	
id=1551399	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1107
il=1107
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1107	0	2		1	0	

[RMS ZEST 317]
ty=M	0
na=uchwyty USMP-2	0	
id=1551399	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5448,6
il=5448,6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399	1
kz5=1	4	0		0	1	1	5448,6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 263]
ty=M	0
na=folia kablowa ostrzegawcza niebieska TO 20/0,09	0	
id=1560199	2	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	205,088
il=205,088
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560199	1
kz5=1	4	0		0	1	1	205,088	0	2		1	0	

[RMS ZEST 110]
ty=M	0
na=piasek	0	
id=1601801	1	
jm=m3	060
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	29,4234
il=29,4234
kz5=1	4	0		0	1	1	29,4234	0	2		1	0	

[RMS ZEST 109]
ty=M	0
na=cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0	
id=1700312	2	
jm=t	034
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,094354
il=0,094354
kz5=1	4	0		0	1	1	0,094354	0	2		1	0	

[RMS ZEST 111]
ty=M	0
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0	
id=1720300	2	
jm=m3	060
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,07904
il=0,07904
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,07904	0	2		1	0	

[RMS ZEST 84]
ty=S	0
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0	
id=39511	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717588471	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=4,75539
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511	1

[RMS ZEST 261]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy do 5 t	0	
id=39811	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717588471	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=4,332
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811	1

[RMS ZEST 267]
ty=S	0
na=przyczepa do przewożenia kabli 4-7 t	0	
id=39972	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717588471	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,31366
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39972	1

[RMS ZEST 315]
ty=M	0
na=rura osłonowa dn-50	0	
id=5609999	2	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	80,288
il=80,288
kz5=1	4	0		0	1	1	80,288	0	2		1	0	

[RMS ZEST 258]
ty=M	0
na=śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	0	
id=6801299	2	
jm=kg	033
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,1188
il=0,1188
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,1188	0	2		1	0	

[RMS ZEST 240]
ty=M	0
na=rozdzielnia RK wraz z wyposażeniem wg projektu	0	
id=7052999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 312]
ty=M	0
na=rozdzielnia RKuchni wraz z wyposażeniem wg projektu	0	
id=7052999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 309]
ty=M	0
na=rozdzielnia RP1 wraz z wyposażeniem wg projektu	0	
id=7052999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 311]
ty=M	0
na=rozdzielnia RP2 wraz z wyposażeniem wg projektu	0	
id=7052999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 479]
ty=M	0
na=organizator kabli 19", 1U	0	
id=7060999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7060799	1
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 399]
ty=M	0
na=panel zabezpieczający z podwyższoną ochroną przepięciową, z funkcją InPoE, 16-kanałowy	0	
id=7060999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7060899	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 476]
ty=M	0
na=panel krosowy modularny 19", 1U wyposażony 24xRJ45 kat. 6, STP	0	
id=7061999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7061999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 477]
ty=M	0
na=switch IT (wyposażony 24xRJ45 kat. 6)	0	
id=7061999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7061999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 474]
ty=M	0
na=przełącznica światłowodowa, 24xSC 19" 1U z płytą czołową i akcesoriami montażowymi	0	
id=7062999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7062599	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 254]
ty=M	0
na=miejscowa szyna wyrównawcza LSW	0	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 96]
ty=M	0
na=mikrofalowa czujka ruchu	0	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	33
il=33
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	33	0	2		1	0	

[RMS ZEST 412]
ty=M	0
na=przestrajany wzmacniacz masztowy DVB-T typu WK-410	0	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 237]
ty=M	0
na=przycisk p.poż. typ PWP1-W01-A-12-2LED7-M wg projektu	0	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 233]
ty=M	0
na=puszka do złącza odgromowego biała 68.4	0	
id=7099999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	10
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	10	0	2		1	0	

[RMS ZEST 410]
ty=M	0
na=rozgałęźnik typu PCT-1000-4W	0	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 369]
ty=M	0
na=skrzynka przeciwprzepięciowa	0	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 413]
ty=M	0
na=wzmacniacz typu WSS-1138 wg projektu	0	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 498]
ty=M	0
na=zasilacz UPS 6000 VA	0	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 416]
ty=M	0
na=zwrotnica zasilania ZZ-3'	0	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 259]
ty=S	0
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0	
id=72111	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717588471	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=61,76388
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72111	1

[RMS ZEST 180]
ty=M	0
na=oprawa #1 wg proj. ewakuacyjna LED IP40 1W, 1h	0	
id=7302299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	21
il=21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	21	0	2		1	0	

[RMS ZEST 181]
ty=M	0
na=oprawa #2 wg proj. ewakuacyjna LED IP40 1W, 1h	0	
id=7302299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 182]
ty=M	0
na=oprawa #3 wg proj. ewakuacyjna LED IP65 1W, 1h	0	
id=7302299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 203]
ty=M	0
na=oprawa nr A wg proj. awaryjna LED (optyka otwarta) IP65 2W, 1h	0	
id=7302299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	17
il=17
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	17	0	2		1	0	

[RMS ZEST 202]
ty=M	0
na=oprawa nr B wg proj. awaryjna LED (optyka korytarz) IP41 3W, 1h	0	
id=7302299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 201]
ty=M	0
na=oprawa nr C wg proj. awaryjna LED (optyka korytarz) IP20 2W, 1h	0	
id=7302299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	7
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	7	0	2		1	0	

[RMS ZEST 293]
ty=M	0
na=oprawa nr D wg proj. awaryjna LED (optyka otwarta) IP20 2W, 1h	0	
id=7302299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	10
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	10	0	2		1	0	

[RMS ZEST 292]
ty=M	0
na=oprawa nr E wg proj. awaryjna LED (optyka otwarta) IP20 3W, 1h	0	
id=7302299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	7
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	7	0	2		1	0	

[RMS ZEST 295]
ty=M	0
na=oprawa nr F wg proj. awaryjna LED LED IP65 3W, 1h + grzałka	0	
id=7302299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 291]
ty=M	0
na=oprawa nr G wg proj. awaryjna LED IP65 3W, 1h + grzałka	0	
id=7302299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 296]
ty=M	0
na=oprawa nr LVPU wg proj. awaryjna LED (optyka unwersalna) IP20 2W, 1h	0	
id=7302299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 175]
ty=M	0
na=oprawa nr. 6 wg. projektu LED n/t IP65 50W 4000K	0	
id=7302299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	12
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	12	0	2		1	0	

[RMS ZEST 290]
ty=M	0
na=oprawa nr. 7 wg. projektu LED n/t IP65 34W 4000K	0	
id=7302299	2	
jm=szt.	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 164]
ty=M	0
na=oprawa nr. 1 wg. projektu LED IP44, 21W, 4000K	0	
id=7303399	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	26
il=26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399	1
kz5=1	4	0		0	1	1	26	0	2		1	0	

[RMS ZEST 163]
ty=M	0
na=oprawa nr. 2 wg. projektu LED IP44, 24W, 4000K	0	
id=7303399	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	73
il=73
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399	1
kz5=1	4	0		0	1	1	73	0	2		1	0	

[RMS ZEST 170]
ty=M	0
na=oprawa nr. 3 wg. projektu LED 600x600 IP20/40, 28W, 3000K	0	
id=7303399	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	51
il=51
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399	1
kz5=1	4	0		0	1	1	51	0	2		1	0	

[RMS ZEST 173]
ty=M	0
na=oprawa nr. 4 wg. projektu LED 600x600 IP40, 40W, 4000K	0	
id=7303399	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	21
il=21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399	1
kz5=1	4	0		0	1	1	21	0	2		1	0	

[RMS ZEST 172]
ty=M	0
na=oprawa nr. 5 wg. projektu LED 600x600 IP20/40, 37W, 4000K	0	
id=7303399	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	13
il=13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399	1
kz5=1	4	0		0	1	1	13	0	2		1	0	

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=łącznik p/t 1-biegunowy IP20	0	
id=7510400	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	10
il=10
kz5=1	4	0		0	1	1	10	0	2		1	0	

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=łącznik p/t 1-biegunowy IP44	0	
id=7510400	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	9
il=9
kz5=1	4	0		0	1	1	9	0	2		1	0	

[RMS ZEST 429]
ty=M	0
na=łącznik p/t świecznikowy IP20	0	
id=7510421	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	11
il=11
kz5=1	4	0		0	1	1	11	0	2		1	0	

[RMS ZEST 297]
ty=M	0
na=łącznik p/t schodowy IP44	0	
id=7510599	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7510599	1
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 299]
ty=M	0
na=łącznik p/t świecznikowy IP44	0	
id=7510599	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7510599	1
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 303]
ty=M	0
na=łącznik p/t schodowy IP20	0	
id=7519999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 422]
ty=M	0
na=przycisk pociągowy systemu przyzywowego	0	
id=7519999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 419]
ty=M	0
na=przycisk z lampką systemu przyzywowego	0	
id=7519999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 219]
ty=M	0
na=gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP44	0	
id=7530201	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	57
il=57
kz5=1	4	0		0	1	1	57	0	2		1	0	

[RMS ZEST 218]
ty=M	0
na=gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20	0	
id=7530325	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	90
il=90
kz5=1	4	0		0	1	1	90	0	2		1	0	

[RMS ZEST 469]
ty=M	0
na=gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat.6e	0	
id=7530399	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	18
il=18
kz5=1	4	0		0	1	1	18	0	2		1	0	

[RMS ZEST 358]
ty=M	0
na=gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kat.6e	0	
id=7530399	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3
il=3
kz5=1	4	0		0	1	1	3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 375]
ty=M	0
na=gniazdo p/t RTV standardowe	0	
id=7536011	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 460]
ty=M	0
na=regulator głośności typu ATT-2100H/WS	0	
id=7536011	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą pt	0	
id=7540013	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	62
il=62
kz5=1	4	0		0	1	1	62	0	2		1	0	

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy	0	
id=7540421	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	224,24
il=224,24
kz5=1	4	0		0	1	1	224,24	0	2		1	0	

[RMS ZEST 308]
ty=M	0
na=ramka IP20 podwójna	0	
id=7571599	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	9
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7571599	1
kz5=1	4	0		0	1	1	9	0	2		1	0	

[RMS ZEST 99]
ty=M	0
na=ramka IP20 pojedyncza	0	
id=7571599	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	120
il=120
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7571599	1
kz5=1	4	0		0	1	1	120	0	2		1	0	

[RMS ZEST 222]
ty=M	0
na=ramka IP44 podwójna	0	
id=7571599	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	13
il=13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7571599	1
kz5=1	4	0		0	1	1	13	0	2		1	0	

[RMS ZEST 104]
ty=M	0
na=ramka IP44 pojedyncza	0	
id=7571599	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	46
il=46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7571599	1
kz5=1	4	0		0	1	1	46	0	2		1	0	

[RMS ZEST 347]
ty=M	0
na=rura karbowana 20/16mm szara	0	
id=7580099	2	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	589,264
il=589,264
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580099	1
kz5=1	4	0		0	1	1	589,264	0	2		1	0	

[RMS ZEST 230]
ty=M	0
na=złączka prosta do rur odgromowych 105.1	0	
id=7580499	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	36,9
il=36,9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580499	1
kz5=1	4	0		0	1	1	36,9	0	2		1	0	

[RMS ZEST 256]
ty=M	0
na=wsporniki ścienne	0	
id=7590300	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	19,998
il=19,998
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590599	1
kz5=1	4	0		0	1	1	19,998	0	2		1	0	

[RMS ZEST 225]
ty=M	0
na=uchwyt dachowy	0	
id=7590330	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	388,345
il=388,345
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590330	1
kz5=1	4	0		0	1	1	388,345	0	2		1	0	

[RMS ZEST 248]
ty=M	0
na=maszt odgromowy na podstawie betonowej h=2m	0	
id=7590500	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8112299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 249]
ty=M	0
na=maszt odgromowy na podstawie betonowej h=3m	0	
id=7590500	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	13
il=13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8112299	1
kz5=1	4	0		0	1	1	13	0	2		1	0	

[RMS ZEST 257]
ty=M	0
na=złącza kontrolne	0	
id=7590610	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,396
il=0,396
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590799	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,396	0	2		1	0	

[RMS ZEST 234]
ty=M	0
na=złącze kontrolne 4-otworowe 4.1 OC	0	
id=7590702	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	10
il=10
kz5=1	4	0		0	1	1	10	0	2		1	0	

[RMS ZEST 227]
ty=M	0
na=złącze kontrolne drut-drut czterośrubowe	0	
id=7590704	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	56
il=56
kz5=1	4	0		0	1	1	56	0	2		1	0	

[RMS ZEST 228]
ty=M	0
na=złącze rynnowe skręcane 3.1/S	0	
id=7590799	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	16
il=16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590799	1
kz5=1	4	0		0	1	1	16	0	2		1	0	

[RMS ZEST 266]
ty=M	0
na=opaska kablowa OKi - ocechowana	0	
id=7640100	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	22,136
il=22,136
kz5=1	4	0		0	1	1	22,136	0	2		1	0	

[RMS ZEST 466]
ty=M	0
na=szafa teleinformatyczna SZB 42U 800x1000mm	0	
id=7753999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7753999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 351]
ty=M	0
na=listwa zasilająca 16A LZI 30/9	0	
id=7761999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7761899	1
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 468]
ty=M	0
na=panel wentylacyjny 19" PWD-4W z termostatem	0	
id=7761999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7761999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 428]
ty=M	0
na=przewód YDY-450/750V 2x1mm2	0	
id=7950800	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	24,96
il=24,96
kz5=1	4	0		0	1	1	24,96	0	2		1	0	

[RMS ZEST 126]
ty=M	0
na=kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x1,5mm2	0	
id=7951007	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4672,72
il=4672,72
kz5=1	4	0		0	1	1	4672,72	0	2		1	0	

[RMS ZEST 289]
ty=M	0
na=kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 4x1,5mm2	0	
id=7951007	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	208
il=208
kz5=1	4	0		0	1	1	208	0	2		1	0	

[RMS ZEST 496]
ty=M	0
na=kabel energetyczny ognioodporny FE180/E90 5*1,5mm2	0	
id=7951007	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	72,8
il=72,8
kz5=1	4	0		0	1	1	72,8	0	2		1	0	

[RMS ZEST 223]
ty=M	0
na=kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x2,5mm2	0	
id=7951008	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1711,84
il=1711,84
kz5=1	4	0		0	1	1	1711,84	0	2		1	0	

[RMS ZEST 255]
ty=M	0
na=przewód LgY 4mm2	0	
id=7951399	2	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	26
il=26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7951399	1
kz5=1	4	0		0	1	1	26	0	2		1	0	

[RMS ZEST 157]
ty=M	0
na=kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x4mm2	0	
id=7959999	2	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	22,88
il=22,88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	22,88	0	2		1	0	

[RMS ZEST 285]
ty=M	0
na=kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 5x10mm2	0	
id=7959999	2	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	15,6
il=15,6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	15,6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 494]
ty=M	0
na=kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 5x4mm2	0	
id=7959999	2	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	45,76
il=45,76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	45,76	0	2		1	0	

[RMS ZEST 270]
ty=M	0
na=kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 5x6mm2	0	
id=7959999	2	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	42,328
il=42,328
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	42,328	0	2		1	0	

[RMS ZEST 373]
ty=M	0
na=przewód koncentryczny 113 1,13/4,8/6,8 klasa A	0	
id=7959999	2	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	183,456
il=183,456
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	183,456	0	2		1	0	

[RMS ZEST 374]
ty=M	0
na=przewód koncentryczny 113 PE żelowany klasa A 75 Om [100m]	0	
id=7959999	2	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	47,84
il=47,84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	47,84	0	2		1	0	

[RMS ZEST 438]
ty=M	0
na=przewód do syst. alar. YTDY 6x0,5mm	0	
id=8011903	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1352
il=1352
kz5=1	4	0		0	1	1	1352	0	2		1	0	

[RMS ZEST 430]
ty=M	0
na=kabel telekom. YTKSYekw 3x2x0,8	0	
id=8020662	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	47,84
il=47,84
kz5=1	4	0		0	1	1	47,84	0	2		1	0	

[RMS ZEST 493]
ty=M	0
na=kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 5x25mm2	0	
id=8040058	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	9,36
il=9,36
kz5=1	4	0		0	1	1	9,36	0	2		1	0	

[RMS ZEST 490]
ty=M	0
na=kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 5x35mm2	0	
id=8040058	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	14,768
il=14,768
kz5=1	4	0		0	1	1	14,768	0	2		1	0	

[RMS ZEST 495]
ty=M	0
na=kabel energetyczny Cu YKY-0,6/1kV, 5x70mm2	0	
id=8040061	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	15,08
il=15,08
kz5=1	4	0		0	1	1	15,08	0	2		1	0	

[RMS ZEST 450]
ty=M	0
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157	0	
id=8220405	1	
jm=kg	033
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,78
il=0,78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1200251	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,78	0	2		1	0	

[RMS ZEST 367]
ty=M	0
na=skrzynka montażowa typu AIZ-100	0	
id=8310999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8310999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 395]
ty=M	0
na=korytko kablowe KOJ200H42	0	
id=8322200	2	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	64
il=64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321899	1
kz5=1	4	0		0	1	1	64	0	2		1	0	

[RMS ZEST 480]
ty=M	0
na=korytko kablowe KOJ300H42	0	
id=8322200	2	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	72
il=72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321899	1
kz5=1	4	0		0	1	1	72	0	2		1	0	

[RMS ZEST 452]
ty=M	0
na=głośnik sufitowy PA 150/WS	0	
id=8330700	1	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	78
il=78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8330700	1
kz5=1	4	0		0	1	1	78	0	2		1	0	

[RMS ZEST 394]
ty=M	0
na=wspornik do korytka 100-200	0	
id=8340799	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	149,6
il=149,6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899	1
kz5=1	4	0		0	1	1	149,6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 472]
ty=M	0
na=kabel teleinformatyczny F/UTP kat.6e 4x2x23AWG LSOH	0	
id=8741002	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	339,456
il=339,456
kz5=1	4	0		0	1	1	339,456	0	2		1	0	

[RMS ZEST 377]
ty=M	0
na=przewód OMY 2x1mm2	0	
id=8741002	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	436,8
il=436,8
kz5=1	4	0		0	1	1	436,8	0	2		1	0	

[RMS ZEST 316]
ty=M	0
na=kabel teleinformatyczny U/FTP kat.5e 4x2x23AWG LSOH	0	
id=8741024	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	634,4
il=634,4
kz5=1	4	0		0	1	1	634,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 445]
ty=M	0
na=przewód głośnikowy PGY-p (TLG-y) 2x2,5 mm2	0	
id=876400702	3	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	816,4
il=816,4
kz5=1	4	0		0	1	1	816,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 232]
ty=M	0
na=kołki rozporowe plastykowe	0	
id=8990499	2	
jm=szt.	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	9811
il=9811
pr=	0	0	0	8990499	0
kz5=1	4	0		0	1	1	9811	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna - instalacje elektryczne (wielkopolskie)	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=0	1717588471	4			0	1	WP (wielkopolskie)
cw=0	PLN	0
wa=0
il=4333,3722166

[RMS ZEST 359]
ty=S	0
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	0	
id=at154	3	
jm=m-g	148
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=4,29
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	73300	1

[RMS ZEST 360]
ty=S	0
na=środek łączności bezprzewodowej	0	
id=at155	3	
jm=m-g	148
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
il=4,29
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	99000	1

[RMS ZEST 329]
ty=M	0
na=akumulator 12V, 18Ah, np. typu Technocell 18TC	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 406]
ty=M	0
na=antena kierunkowa DVB-T UHF T-urbo-T 30/21-60, LTE	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 408]
ty=M	0
na=antena kierunkowa VHF/DVB-T/DAB	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 409]
ty=M	0
na=antena radiowa, dookólna FM	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 432]
ty=M	0
na=centrala systemu alarmowego w obudowie do 88 linii	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 483]
ty=M	0
na=czujka dualna PIR+MW	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 436]
ty=M	0
na=czujka optyczno-termiczna	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 481]
ty=M	0
na=czujka ruchu PIR	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	16
il=16
kz5=1	4	0		0	1	1	16	0	2		1	0	

[RMS ZEST 437]
ty=M	0
na=czujka termiczna	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5
il=5
kz5=1	4	0		0	1	1	5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 431]
ty=M	0
na=czujka udarowa z kontaktronem	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	8
il=8
kz5=1	4	0		0	1	1	8	0	2		1	0	

[RMS ZEST 397]
ty=M	0
na=dysk typu HDD 6TB	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 253]
ty=M	0
na=farba cynkowa	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,3
il=0,3
kz5=1	4	0		0	1	1	0,3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 318]
ty=M	0
na=kamera IP 4Mpix, kopułkowa, dualna, zewn, H.265, IP66, prom. IR 40m, ob MZ, 2.8-12mm, wy/we 1/1, audio, slot microSD, BNC/RCA, analiza wideo, ONVIF, 12 VDC/PoE	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	17
il=17
kz5=1	4	0		0	1	1	17	0	2		1	0	

[RMS ZEST 319]
ty=M	0
na=kamera IP 4Mpix, bullet, dualna, zewn, H.265M, IP66, prom. IR do 40m, ob MZ, 2.8-12mm, analiza wideo, ONVIF, 12 VDC/PoE	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	7
il=7
kz5=1	4	0		0	1	1	7	0	2		1	0	

[RMS ZEST 440]
ty=M	0
na=klawiatura LCD	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3
il=3
kz5=1	4	0		0	1	1	3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 362]
ty=M	0
na=maszt 3 m	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 465]
ty=M	0
na=matryca np. typu ARM-880	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 453]
ty=M	0
na=mikrofon doręczny typu TXS-606HT	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 455]
ty=M	0
na=mikrofon pulpitowy typu ARM-880RC	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1200251	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 401]
ty=M	0
na=moduł funkcyjny typu DUO M-SM4	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3
il=3
kz5=1	4	0		0	1	1	3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 322]
ty=M	0
na=monitor typu LED 42 cali	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 404]
ty=M	0
na=monitor typu DUO M1022W	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5
il=5
kz5=1	4	0		0	1	1	5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 458]
ty=M	0
na=naścienny panel sterujący np. typu ARM-880WP1	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 461]
ty=M	0
na=odtwarzacz CD/MP3 USB np. typu CD-112/BT	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 462]
ty=M	0
na=podwójny odbiornik wieloczęstotliwościowy typu TXS-626	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 361]
ty=M	0
na=przepust dachowy do kabli	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3
il=3
kz5=1	4	0		0	1	1	3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 396]
ty=M	0
na=rejestrator 32x kam. IP, VGA/HDMI, pasmo 320Mb/s, maks. 4x6TB, analityka, H.265	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 229]
ty=M	0
na=rura do prowadzenia instalacji odgromowej 104.1/2	0	
id=	3	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	90,9
il=90,9
kz5=1	4	0		0	1	1	90,9	0	2		1	0	

[RMS ZEST 405]
ty=M	0
na=stacja bramowa typu DUO S1108A z czytnikiem RFID	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3
il=3
kz5=1	4	0		0	1	1	3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 321]
ty=M	0
na=stacja robocza i5	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 398]
ty=M	0
na=switch typu PoE ethernet, 24 porty GB, 24xPoE/PoE+, 390W, 4xSFP, zarządzalny	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 420]
ty=M	0
na=sygnalizator alarmu systemu przyzywowego	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 484]
ty=M	0
na=sygnalizator optyczno-akustyczny, wewnętrzny, czerwony typu premier wg projektu	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 485]
ty=M	0
na=sygnalizator optyczno-akustyczny, wewnętrzny, czerwony	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=szybkozłączka WAGO	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	751
il=751
kz5=1	4	0		0	1	1	751	0	2		1	0	

[RMS ZEST 425]
ty=M	0
na=transformator systemu przyzywowego	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 363]
ty=M	0
na=uchwyt masztu	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 464]
ty=M	0
na=wzmacniacz mocy 4x120WRMS	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 320]
ty=M	0
na=zabezpieczenie przeciwprzepięciowe EXT z funkcją PoE, RJ45, PTF-1-EXT/PoE	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	7
il=7
kz5=1	4	0		0	1	1	7	0	2		1	0	

[RMS ZEST 400]
ty=M	0
na=zasilacz systemowy typu DUO P26/40	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 433]
ty=M	0
na=zewnętrzny ekspander linii typu 8XP wg projektu	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0	
id=0000000	1	
jm=%	147
ce=1					0		
cw=0		0
wa=0
il=0

[RMS ZEST 499]
ty=M	0
na=złącze kablowe typu ZK-P wg projektu	0	
id=7051000	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7051000	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 500]
ty=M	0
na=rura osłonowa dn-110	0	
id=5609999	2	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	124,8
il=124,8
kz5=0	4	0		0	1	1	124,8	0	2		1	0	

[RMS ZEST 501]
ty=M	0
na=kabel energetyczny Cu 0,6/1kV, YKXS 1x240mm2	0	
id=8040061	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	600
il=600
kz5=0	4	0		0	1	1	600	0	2		1	0	

[RMS ZEST 502]
ty=M	0
na=rozdzielnia SWPP wraz z wyposażeniem wg projektu	0	
id=7052999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052999	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 504]
ty=M	0
na=rozdzielnica AC i DC, przewody PV, przewody przyłączeniowe N2XH-O 4x50mm2 + N2XH-J 1x16mm2 w rurach osłonowych lub korytkach - wg projektu	1	
id=7052999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 505]
ty=M	0
na=inwenter sieciowy (falownika), wyjście: napięcie wyjściowe: 230V/400V (340-440V), częstotliwość: 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz) moc wyjściowa AC: 20kW, THDi: <3%, wejście PV: moc maksymalna DC: 30kW, maksymalne napięcie: 1100Vdc, napięcie startu: 250Vdc, zakres napięć MPPT: 200-1000Vdc, liczba MPPT: 3/2-łańcuchów maksymalny prąd na MPPT: 26A, stopień ochrony: IP66, monitoring: wi-fi lub LAN: MC4 - wg projektu	1	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 506]
ty=M	0
na=konstrukcja pod panele fotowoltaiczne montowana na dachu płaskim - wg projektu	0	
id=	3	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 520]
ty=M	0
na=panel fotowoltaiczny IP68 moc: 460Wp prąd: 13,19A napięcie: 34,89V sprawność: 21,3% wymiary: 1903x1134x30mm typ ogniwa: monokrystaliczne - wg projektu	1	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	47
il=47
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999	1
kz5=0	4	0		0	1	1	47	0	2		1	0	

[RMS ZEST 521]
ty=M	0
na=optymalizator moc wejściowa: 700W maksymalne napięcie: 80Vdc zakres MPPT: 16-80Vdc maksymalny prąd wyjściowy: 15A stopień ochrony: IP68 złącze: MC4 - wg projektu	1	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	47
il=47
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999	1
kz5=0	4	0		0	1	1	47	0	2		1	0	

[RMS ZEST 522]
ty=M	0
na=trasy kablowe instalacji fotowoltaicznej	0	
id=8340799	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899	1
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 523]
ty=M	0
na=badania i pomiary instalacji fotowoltaicznej	0	
id=	3	
jm=kpl	090
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 526]
ty=M	0
na=kabel energetyczny Cu YKY-0,6/1kV, 5x120mm2	0	
id=8040061	1	
jm=m	040
ce=0	1717588471	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	72,8
il=72,8
kz5=1	4	0		0	1	1	72,8	0	2		1	0	

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=76
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Zasilanie SWPP z rozdzielnią
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2581
nu=1.1
cpv=45311100-1	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=2582
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0401-01	5	0401-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0401-01	
mpn=_1211	_1211
na=Złącze kablowe typu ZK-P wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2583
nz=4,06	0	4,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,06
uw=
kj=0
ij=4,06	4,06

[RMS 499]
id=2584
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=2585
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0701-05	
mpn=_1211	_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=64,8	64,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=64,8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	64,8	120,0*0,90*0,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=64,8	1	120,0*0,90*0,6						

[RMS 1]
id=2586
nz=0,1	0	0,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,48
uw=
kj=0
ij=0,1	0,1

[RMS 313]
id=2587
nz=0,1	0	0,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,48
uw=
kj=0
ij=0,1	0,1

[RMS 314]
id=2588
nz=0,18	0	0,18	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11,664
uw=
kj=0
ij=0,18	0,18

[POZYCJA]
id=2589
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0706-02	
mpn=_1211	_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m - podsypka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=120	120		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=120
jm=m	040
pm=-1
wo=0	120	120,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120,0						

[RMS 1]
id=2590
nz=0,0179	0	0,0179	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,148
uw=
kj=0
ij=0,0179	0,0179

[RMS 110]
id=2591
nz=0,076	0	0,076	
np=1	0	2592
wa=0
wb=0
il=9,12
uw=
kj=0
ij=0,076	0,076

[RMS 3]
id=2592
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 261]
id=2593
nz=0,0114	0	0,0114	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,368
uw=
kj=0
ij=0,0114	0,0114

[POZYCJA]
id=2594
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0705-01	
mpn=_1211	_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - dn-110
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=120	120		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=120
jm=m	040
pm=-1
wo=0	120	120,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120,0						

[RMS 1]
id=2595
nz=0,128	0	0,128	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=15,36
uw=
kj=0
ij=0,128	0,128

[RMS 500]
id=2596
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2598
wa=0
wb=0
il=124,8
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 263]
id=2597
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2598
wa=0
wb=0
il=124,8
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2598
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 84]
id=2599
nz=0,014	0	0,014	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,68
uw=
kj=0
ij=0,014	0,014

[POZYCJA]
id=2600
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0713-03	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Cu 0,6/1kV, 5 x YKXS 1x240mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=120	120		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=120
jm=m	040
pm=-1
wo=0	120	#p2594				0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	#p4						

[RMS 1]
id=2601
nz=0,212	0	0,212	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=25,44
uw=
kj=0
ij=0,212	0,212

[RMS 501]
id=2602
nz=5	0	5	
np=1	0	2605
wa=0
wb=0
il=600
uw=
kj=0
ij=5	5

[RMS 265]
id=2603
nz=0,0531	0	0,0531	
np=1	0	2605
wa=0
wb=0
il=6,372
uw=
kj=0
ij=0,0531	0,0531

[RMS 266]
id=2604
nz=0,08	0	0,08	
np=1	0	2605
wa=0
wb=0
il=9,6
uw=
kj=0
ij=0,08	0,08

[RMS 3]
id=2605
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 84]
id=2606
nz=0,0067	0	0,0067	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,804
uw=
kj=0
ij=0,0067	0,0067

[RMS 267]
id=2607
nz=0,0045	0	0,0045	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,54
uw=
kj=0
ij=0,0045	0,0045

[POZYCJA]
id=2608
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0706-02	
mpn=_1211	_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m - obsypka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=120	120		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=120
jm=m	040
pm=-1
wo=0	120	#p2589				0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	#p3						

[RMS 1]
id=2609
nz=0,0179	0	0,0179	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,148
uw=
kj=0
ij=0,0179	0,0179

[RMS 110]
id=2610
nz=0,076	0	0,076	
np=1	0	2611
wa=0
wb=0
il=9,12
uw=
kj=0
ij=0,076	0,076

[RMS 3]
id=2611
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 261]
id=2612
nz=0,0114	0	0,0114	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,368
uw=
kj=0
ij=0,0114	0,0114

[POZYCJA]
id=2613
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0702-05	
mpn=_1211	_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=50,4	50,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50,4
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	50,4	120,0*0,90*0,6-(120,0*0,20*0,60)				0

[PRZEDMIAR]
wo=50,4	1	120,0*0,90*0,6-(120,0*0,20*0,60)						

[RMS 1]
id=2614
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,512
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[RMS 314]
id=2615
nz=0,06	0	0,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,024
uw=
kj=0
ij=0,06	0,06

[POZYCJA]
id=2616
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0504-02	1	0504-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0504-02	
mpn=1211	1211
na=Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=14,4	14,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14,4
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	14,4	#p2585-#p2613				0

[PRZEDMIAR]
wo=14,4	1	#p2-#p7						

[RMS 1]
id=2617
nz=0,32	0	0,32	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,608
uw=
kj=0
ij=0,32	0,32

[POZYCJA]
id=2618
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0403-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż rozdzielni SWPP wraz z wyposażeniem wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2619
nz=13,47	0	4,49*3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=13,47
uw=
kj=0
ij=13,47	13,47

[RMS 502]
id=2620
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[ELEMENT 2]
na=Zasilanie budynku 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=458
nu=1.2
cpv=45311100-1	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=460
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0701-05	
mpn=_1211	_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=37,8	37,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=37,8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	37,8	70,0*0,90*0,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=37,8	1	70,0*0,90*0,6						

[RMS 1]
id=1914
nz=0,1	0	0,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,78
uw=
kj=0
ij=0,1	0,1

[RMS 313]
id=1915
nz=0,1	0	0,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,78
uw=
kj=0
ij=0,1	0,1

[RMS 314]
id=1916
nz=0,18	0	0,18	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,804
uw=
kj=0
ij=0,18	0,18

[POZYCJA]
id=461
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0706-02	
mpn=_1211	_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m - podsypka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=70	70		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=m	040
pm=-1
wo=0	70	70				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
id=1917
nz=0,0179	0	0,0179	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,253
uw=
kj=0
ij=0,0179	0,0179

[RMS 110]
id=1918
nz=0,076	0	0,076	
np=1	0	1919
wa=0
wb=0
il=5,32
uw=
kj=0
ij=0,076	0,076

[RMS 3]
id=1919
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	5,2535

[RMS 261]
id=1920
nz=0,0114	0	0,0114	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,798
uw=
kj=0
ij=0,0114	0,0114

[POZYCJA]
id=462
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0705-01	
mpn=_1211	_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - dn-50
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=70	70		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=m	040
pm=-1
wo=0	70	70				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
id=1921
nz=0,128	0	0,128	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,96
uw=
kj=0
ij=0,128	0,128

[RMS 315]
id=1922
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1924
wa=0
wb=0
il=72,8
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 263]
id=1923
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1924
wa=0
wb=0
il=72,8
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=1924
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	11,9945

[RMS 84]
id=1925
nz=0,014	0	0,014	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,98
uw=
kj=0
ij=0,014	0,014

[POZYCJA]
id=1889
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0713-02	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKXS 5x120mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=70	70		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=m	040
pm=-1
wo=0	70	70				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
id=1926
nz=0,127	0	0,127	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,89
uw=
kj=0
ij=0,127	0,127

[RMS 526]
id=1927
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1930
wa=0
wb=0
il=72,8
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 265]
id=1928
nz=0,04	0	0,04	
np=1	0	1930
wa=0
wb=0
il=2,8
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 266]
id=1929
nz=0,08	0	0,08	
np=1	0	1930
wa=0
wb=0
il=5,6
uw=
kj=0
ij=0,08	0,08

[RMS 3]
id=1930
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	371,28875

[RMS 84]
id=1931
nz=0,0067	0	0,0067	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,469
uw=
kj=0
ij=0,0067	0,0067

[RMS 267]
id=1932
nz=0,0044	0	0,0044	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,308
uw=
kj=0
ij=0,0044	0,0044

[POZYCJA]
id=1897
pd=	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0713-01	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - FE180/E90 5*1,5mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=70	70		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=m	040
pm=-1
wo=0	70	70				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
id=1933
nz=0,0947	0	0,0947	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,629
uw=
kj=0
ij=0,0947	0,0947

[RMS 496]
id=1934
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1937
wa=0
wb=0
il=72,8
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 265]
id=1935
nz=0,0361	0	0,0361	
np=1	0	1937
wa=0
wb=0
il=2,527
uw=
kj=0
ij=0,0361	0,0361

[RMS 266]
id=1936
nz=0,08	0	0,08	
np=1	0	1937
wa=0
wb=0
il=5,6
uw=
kj=0
ij=0,08	0,08

[RMS 3]
id=1937
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	16,394

[RMS 84]
id=1938
nz=0,0067	0	0,0067	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,469
uw=
kj=0
ij=0,0067	0,0067

[RMS 267]
id=1939
nz=0,0043	0	0,0043	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,301
uw=
kj=0
ij=0,0043	0,0043

[POZYCJA]
id=464
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0706-02	
mpn=_1211	_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m - obsypka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=70	70		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=m	040
pm=-1
wo=0	70	#p461				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	#p11						

[RMS 1]
id=1940
nz=0,0179	0	0,0179	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,253
uw=
kj=0
ij=0,0179	0,0179

[RMS 110]
id=1941
nz=0,076	0	0,076	
np=1	0	1942
wa=0
wb=0
il=5,32
uw=
kj=0
ij=0,076	0,076

[RMS 3]
id=1942
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	5,2535

[RMS 261]
id=1943
nz=0,0114	0	0,0114	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,798
uw=
kj=0
ij=0,0114	0,0114

[POZYCJA]
id=465
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0702-05	
mpn=_1211	_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=29,4	29,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=29,4
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	29,4	70,0*0,90*0,6-(70,0*0,20*0,60)				0

[PRZEDMIAR]
wo=29,4	1	70,0*0,90*0,6-(70,0*0,20*0,60)						

[RMS 1]
id=1944
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,882
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[RMS 314]
id=1945
nz=0,06	0	0,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,764
uw=
kj=0
ij=0,06	0,06

[POZYCJA]
id=466
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0504-02	1	0504-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0504-02	
mpn=1211	1211
na=Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=8,4	8,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,4
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	8,4	#p460-#p465				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,4	1	#p10-#p16						

[RMS 1]
id=1946
nz=0,32	0	0,32	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,688
uw=
kj=0
ij=0,32	0,32

[ELEMENT 2]
na=Instalacja uziemiająca
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=449
nu=1.3
cpv=45310000-3	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=547
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0611-02	5-08	0611-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0611-02	
mpn=1211	1211
na=Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III - bednarka FeZn 25x4mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=148,9	148,9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=148,9
jm=m	040
pm=-1
wo=0	148,9	148,90				0

[PRZEDMIAR]
wo=148,9	1	148,90						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=1947
nz=0,7968	0	0,7968	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=113,3045616
uw=
kj=0
ij=0,760944	0,760944

[RMS 251]
id=1948
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1949
wa=0
wb=0
il=154,856
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=1949
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	20,28775

[RMS 259]
id=1950
nz=0,3984	0	0,3984	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=59,32176
uw=
kj=0
ij=0,3984	0,3984

[POZYCJA]
id=451
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01	5	0611-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0611-01	
mpn=1211	1211
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=15	15		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	15	5+8+2				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	5+8+2						

[RMS 1]
id=1951
nz=0,248	0	0,248	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,72
uw=
kj=0
ij=0,248	0,248

[RMS 259]
id=1952
nz=0,124	0	0,124	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,86
uw=
kj=0
ij=0,124	0,124

[POZYCJA]
id=452
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
mpn=_1211	_1211
na=Malowanie bednarki w miejscu spawu - farba cynkowa
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=15	15		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	15	#p451				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p19						

[RMS 1]
id=1953
nz=0,08	0	0,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,2
uw=
kj=0
ij=0,08	0,08

[RMS 253]
id=1954
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,3
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wyrównawcza 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=453
nu=1.4
cpv=45310000-3	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=454
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=Montaż lokalnej szyny wyrównawczej LSW
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	3+2				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	3+2						

[RMS 1]
id=1955
nz=0,63	0	0,63	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,15
uw=
kj=0
ij=0,63	0,63

[RMS 254]
id=1956
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=455
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-01	5	0204-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0204-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody wyrównawcze w budynkach - (elementy metalowe) - przewód LgY 4mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25
jm=m	040
pm=-1
wo=0	25	#p454*5				0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	#p21*5						

[RMS 1]
id=1957
nz=0,0473	0	0,0473	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,1825
uw=
kj=0
ij=0,0473	0,0473

[RMS 255]
id=1958
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1959
wa=0
wb=0
il=26
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=1959
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,392

[POZYCJA]
id=456
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0602-02	
mpn=1211	1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=19,8	19,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	19,8	19,80				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,8	1	19,80						

[RMS 1]
id=1960
nz=0,344	0	0,344	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,8112
uw=
kj=0
ij=0,344	0,344

[RMS 251]
id=1961
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1965
wa=0
wb=0
il=20,592
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 256]
id=1962
nz=1,01	0	1,01	
np=1	0	1965
wa=0
wb=0
il=19,998
uw=
kj=0
ij=1,01	1,01

[RMS 257]
id=1963
nz=0,02	0	0,02	
np=1	0	1965
wa=0
wb=0
il=0,396
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[RMS 258]
id=1964
nz=0,006	0	0,006	
np=1	0	1965
wa=0
wb=0
il=0,1188
uw=
kj=0
ij=0,006	0,006

[RMS 3]
id=1965
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	4,948

[RMS 259]
id=1966
nz=0,0294	0	0,0294	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,58212
uw=
kj=0
ij=0,0294	0,0294

[ELEMENT 2]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1166
nu=1.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1210
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1101-02	
mpn=1211	1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 4 mocowania
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=79,2	79,2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=79,2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	79,2	#p1211*1,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=79,2	1	#p25*1,1						

[RMS 1]
id=1967
nz=0,11	0	0,11	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,712
uw=
kj=0
ij=0,11	0,11

[RMS 394]
id=1968
nz=1	0	1	
np=1	0	1969
wa=0
wb=0
il=79,2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=1969
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	22,94825

[POZYCJA]
id=1211
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1105-08	
mpn=1211	1211
na=Korytka o szerokości 300 mm przykręcane do gotowych otworów - (wsp. R=1,2)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=72	72		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=72
jm=m	040
pm=-1
wo=0	72	34,0+30,0+8,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	34,0+30,0+8,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,2		1.2
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=1970
nz=0,189	0	0,189	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=16,3296
uw=
kj=0
ij=0,2268	0,2268

[RMS 480]
id=1971
nz=1	0	1	
np=1	0	1972
wa=0
wb=0
il=72
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=1972
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	47,79

[ELEMENT 2]
na=Wewnętrzne linie zasilające
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=467
nu=1.6
cpv=45311000-0	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=498
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0503	5	1209-0503		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-0503	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=8	8		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
id=1973
nz=0,551	0	0,551	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,408
uw=
kj=0
ij=0,551	0,551

[POZYCJA]
id=497
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0504	5	1209-0504		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-0504	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=6	6		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
id=1974
nz=0,669	0	0,669	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,014
uw=
kj=0
ij=0,669	0,669

[POZYCJA]
id=499
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1202	5	1209-1202		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-1202	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w stropach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=1975
nz=2,13	0	2,13	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,13
uw=
kj=0
ij=2,13	2,13

[POZYCJA]
id=1215
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-02	5	0716-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0716-02	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie kabli o masie do 1 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKY 5x70 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,0						

[RMS 1]
id=1976
nz=0,155	0	0,155	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,55
uw=
kj=0
ij=0,155	0,155

[RMS 495]
id=1977
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1978
wa=0
wb=0
il=10,4
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=1978
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	52,85275

[RMS 84]
id=1979
nz=0,0067	0	0,0067	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,067
uw=
kj=0
ij=0,0067	0,0067

[RMS 267]
id=1980
nz=0,0044	0	0,0044	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,044
uw=
kj=0
ij=0,0044	0,0044

[POZYCJA]
id=1216
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0716-01	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - N2XH-J 5x35 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11,0						

[RMS 1]
id=1981
nz=0,118	0	0,118	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,298
uw=
kj=0
ij=0,118	0,118

[RMS 490]
id=1982
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1983
wa=0
wb=0
il=11,44
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=1983
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	24,1155

[RMS 84]
id=1984
nz=0,0067	0	0,0067	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0737
uw=
kj=0
ij=0,0067	0,0067

[RMS 267]
id=1985
nz=0,0044	0	0,0044	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0484
uw=
kj=0
ij=0,0044	0,0044

[POZYCJA]
id=1221
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-03	5	0209-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0209-03	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - N2XH-J 5x6mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=m	040
pm=-1
wo=0	16	16,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16,0						

[RMS 1]
id=1986
nz=0,0555	0	0,0555	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,888
uw=
kj=0
ij=0,0555	0,0555

[RMS 270]
id=1987
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1988
wa=0
wb=0
il=16,64
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=1988
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	6,14

[POZYCJA]
id=491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-15	5	1207-15		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1207-15	
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd dla rur w cegle
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=7,2	7,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	7,2	(#p1912+#p1217)-0,25*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,2	1	(#p34+#p35)-0,25*2						

[RMS 1]
id=1989
nz=0,35	0	0,35	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,52
uw=
kj=0
ij=0,35	0,35

[POZYCJA]
id=492
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0705-01	
mpn=_1211	_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - dn-50
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=7,2	7,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	7,2	#p491				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,2	1	#p32						

[RMS 1]
id=1990
nz=0,128	0	0,128	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,9216
uw=
kj=0
ij=0,128	0,128

[RMS 315]
id=1991
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1993
wa=0
wb=0
il=7,488
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 263]
id=1992
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1993
wa=0
wb=0
il=7,488
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=1993
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,23375

[RMS 84]
id=1994
nz=0,014	0	0,014	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,1008
uw=
kj=0
ij=0,014	0,014

[POZYCJA]
id=1912
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0713-02	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x70mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4,5	4,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4,5	4,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	4,5						

[RMS 1]
id=1995
nz=0,127	0	0,127	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,5715
uw=
kj=0
ij=0,127	0,127

[RMS 495]
id=1996
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1999
wa=0
wb=0
il=4,68
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 265]
id=1997
nz=0,04	0	0,04	
np=1	0	1999
wa=0
wb=0
il=0,18
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 266]
id=1998
nz=0,08	0	0,08	
np=1	0	1999
wa=0
wb=0
il=0,36
uw=
kj=0
ij=0,08	0,08

[RMS 3]
id=1999
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	23,8685

[RMS 84]
id=2000
nz=0,0067	0	0,0067	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,03015
uw=
kj=0
ij=0,0067	0,0067

[RMS 267]
id=2001
nz=0,0044	0	0,0044	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0198
uw=
kj=0
ij=0,0044	0,0044

[POZYCJA]
id=1217
pd=	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0713-01	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - N2XH-J 5x35 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3,2	3,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3,2	3,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,2	1	3,20						

[RMS 1]
id=2002
nz=0,0947	0	0,0947	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,30304
uw=
kj=0
ij=0,0947	0,0947

[RMS 490]
id=2003
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2006
wa=0
wb=0
il=3,328
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 265]
id=2004
nz=0,0361	0	0,0361	
np=1	0	2006
wa=0
wb=0
il=0,11552
uw=
kj=0
ij=0,0361	0,0361

[RMS 266]
id=2005
nz=0,08	0	0,08	
np=1	0	2006
wa=0
wb=0
il=0,256
uw=
kj=0
ij=0,08	0,08

[RMS 3]
id=2006
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	7,071

[RMS 84]
id=2007
nz=0,0067	0	0,0067	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,02144
uw=
kj=0
ij=0,0067	0,0067

[RMS 267]
id=2008
nz=0,0043	0	0,0043	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,01376
uw=
kj=0
ij=0,0043	0,0043

[POZYCJA]
id=490
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-09	5	1207-09		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1207-09	
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - śr. 10 do 70 mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=47,7	47,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=47,7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	47,7	(#p1220+#p473+#p488)-0,25*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=47,7	1	(#p37+#p38+#p39)-0,25*4						

[RMS 1]
id=2009
nz=0,19	0	0,19	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,063
uw=
kj=0
ij=0,19	0,19

[POZYCJA]
id=1220
pd=	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0713-01	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - N2XH-J 5x25 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=9	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=m	040
pm=-1
wo=0	9	9,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,0						

[RMS 1]
id=2010
nz=0,0947	0	0,0947	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,8523
uw=
kj=0
ij=0,0947	0,0947

[RMS 493]
id=2011
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2014
wa=0
wb=0
il=9,36
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 265]
id=2012
nz=0,0361	0	0,0361	
np=1	0	2014
wa=0
wb=0
il=0,3249
uw=
kj=0
ij=0,0361	0,0361

[RMS 266]
id=2013
nz=0,08	0	0,08	
np=1	0	2014
wa=0
wb=0
il=0,72
uw=
kj=0
ij=0,08	0,08

[RMS 3]
id=2014
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	11,98975

[RMS 84]
id=2015
nz=0,0067	0	0,0067	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0603
uw=
kj=0
ij=0,0067	0,0067

[RMS 267]
id=2016
nz=0,0043	0	0,0043	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0387
uw=
kj=0
ij=0,0043	0,0043

[POZYCJA]
id=473
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0205-03	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - N2XH-J 5x6mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=24,7	24,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24,7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24,7	9,70+15,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=24,7	1	9,70+15,0						

[RMS 1]
id=2017
nz=0,084	0	0,084	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,0748
uw=
kj=0
ij=0,084	0,084

[RMS 270]
id=2018
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2019
wa=0
wb=0
il=25,688
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2019
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	9,47875

[POZYCJA]
id=488
pd=	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0205-03	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - N2XH-J 5x10mm2 wsp. Rx1.5
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,5		1.5
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2020
nz=0,084	0	0,084	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,89
uw=
kj=0
ij=0,126	0,126

[RMS 285]
id=2021
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2022
wa=0
wb=0
il=15,6
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2022
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	12,47225

[POZYCJA]
id=487
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1207-01	
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=66	66		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=66
jm=m	040
pm=-1
wo=0	66	(#p474+#p1222)-0,25*0				0

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	(#p41+#p42)-0,25*0						

[RMS 1]
id=2023
nz=0,0798	0	0,0798	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,2668
uw=
kj=0
ij=0,0798	0,0798

[POZYCJA]
id=474
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0205-03	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - N2XH-J 5x4mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=44	44		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=44
jm=m	040
pm=-1
wo=0	44	32,0+12,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	32,0+12,0						

[RMS 1]
id=2024
nz=0,084	0	0,084	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,696
uw=
kj=0
ij=0,084	0,084

[RMS 494]
id=2025
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2026
wa=0
wb=0
il=45,76
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2026
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	9,999

[POZYCJA]
id=1222
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-02	5	0205-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0205-02	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - N2XH-J 3x4mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=22	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=m	040
pm=-1
wo=0	22	22,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22,0						

[RMS 1]
id=2027
nz=0,0704	0	0,0704	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,5488
uw=
kj=0
ij=0,0704	0,0704

[RMS 157]
id=2028
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2029
wa=0
wb=0
il=22,88
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2029
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	3,97

[POZYCJA]
id=476
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0204-02	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - N2XH-J 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=36	36		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36
jm=m	040
pm=-1
wo=0	36	24,0+12,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	24,0+12,0						

[RMS 1]
id=2030
nz=0,0431	0	0,0431	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,5516
uw=
kj=0
ij=0,0431	0,0431

[RMS 223]
id=2031
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2032
wa=0
wb=0
il=37,44
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2032
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	4,39025

[POZYCJA]
id=1223
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0204-02	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - N2XH-J 3x1,5mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=333	333		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=333
jm=m	040
pm=-1
wo=0	333	120+165+48				0

[PRZEDMIAR]
wo=333	1	120+165+48						

[RMS 1]
id=2033
nz=0,0431	0	0,0431	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=14,3523
uw=
kj=0
ij=0,0431	0,0431

[RMS 126]
id=2034
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2035
wa=0
wb=0
il=346,32
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2035
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	27,96375

[POZYCJA]
id=479
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-05	5	1208-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1208-05	
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=0,494	0,494		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,494
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,494	0,15*0,05*(#p491+#p490)+0,025*0,05*#p487				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,494	1	0,15*0,05*(#p32+#p36)+0,025*0,05*#p40						

[RMS 1]
id=2036
nz=4,03	0	4,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,99082
uw=
kj=0
ij=4,03	4,03

[RMS 109]
id=2037
nz=0,191	0	0,191	
np=1	0	2040
wa=0
wb=0
il=0,094354
uw=
kj=0
ij=0,191	0,191

[RMS 110]
id=2038
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	2040
wa=0
wb=0
il=0,5434
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 111]
id=2039
nz=0,16	0	0,16	
np=1	0	2040
wa=0
wb=0
il=0,07904
uw=
kj=0
ij=0,16	0,16

[RMS 3]
id=2040
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,466

[POZYCJA]
id=480
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-04	5	1208-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1208-04	
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=54,9	54,9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=54,9
jm=m	040
pm=-1
wo=0	54,9	#p491+#p490				0

[PRZEDMIAR]
wo=54,9	1	#p32+#p36						

[RMS 1]
id=2041
nz=0,131	0	0,131	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,1919
uw=
kj=0
ij=0,131	0,131

[POZYCJA]
id=481
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1208-01	
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=66	66		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=66
jm=m	040
pm=-1
wo=0	66	#p487				0

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	#p40						

[RMS 1]
id=2042
nz=0,0315	0	0,0315	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,079
uw=
kj=0
ij=0,0315	0,0315

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnie
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=436
nu=1.7
cpv=45317300-5	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=439
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=Przycisk p.poż. typ PWP1-W01-A-12-2LED7-M wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2043
nz=0,63	0	0,63	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,63
uw=
kj=0
ij=0,63	0,63

[RMS 237]
id=2044
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=440
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0403-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż rozdzielni RP1 wraz z wyposażeniem wg projektu
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2045
nz=15,715	0	4,49*3,5	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=15,715
uw=
kj=0
ij=15,715	15,715

[RMS 309]
id=2046
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=953
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0403-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż rozdzielni RKuchni wraz z wyposażeniem wg projektu
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2047
nz=13,47	0	4,49*3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=13,47
uw=
kj=0
ij=13,47	13,47

[RMS 312]
id=2048
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=956
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0403-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż rozdzielni RT wraz z wyposażeniem wg projektu
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2049
nz=13,47	0	4,49*3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=13,47
uw=
kj=0
ij=13,47	13,47

[RMS 240]
id=2050
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=950
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0403-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż rozdzielni RP2 wraz z wyposażeniem wg projektu
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2051
nz=15,715	0	4,49*3,5	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=15,715
uw=
kj=0
ij=15,715	15,715

[RMS 311]
id=2052
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[ELEMENT 2]
na=Montaż instalacji opraw oświetlenia podstawowego i awaryjo-ewakuacyjnego 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=363
nu=1.8
cpv=45310000-3	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Przyziemie
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=500
nu=1.8.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=493
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0401	5	1209-0401		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-0401	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=24	24		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	24	24				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 1]
id=2053
nz=0,149	0	0,149	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,576
uw=
kj=0
ij=0,149	0,149

[POZYCJA]
id=494
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0501	5	1209-0501		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-0501	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=6	6		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
id=2054
nz=0,394	0	0,394	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,364
uw=
kj=0
ij=0,394	0,394

[POZYCJA]
id=388
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0204-02	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - N2XH-J 3x1,5mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=470	470		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=470
jm=m	040
pm=-1
wo=0	470	470				0

[PRZEDMIAR]
wo=470	1	470						

[RMS 1]
id=2055
nz=0,0431	0	0,0431	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=20,257
uw=
kj=0
ij=0,0431	0,0431

[RMS 126]
id=2056
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2057
wa=0
wb=0
il=488,8
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2057
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	39,46825

[POZYCJA]
id=573
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0206-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - N2XH-J 3x1,5mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1730	1730		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1730
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1730	1730				0

[PRZEDMIAR]
wo=1730	1	1730						

[RMS 1]
id=2058
nz=0,402	0	0,402	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=695,46
uw=
kj=0
ij=0,402	0,402

[RMS 126]
id=2059
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2062
wa=0
wb=0
il=1799,2
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 232]
id=2060
nz=2,7	0	2,7	
np=1	0	2062
wa=0
wb=0
il=4671
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[RMS 306]
id=2061
nz=2,7	0	2,7	
np=1	0	2062
wa=0
wb=0
il=4671
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[RMS 3]
id=2062
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	228,187

[POZYCJA]
id=574
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0204-02	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - N2XH-JZ 4x1,5mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=122	122		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=122
jm=m	040
pm=-1
wo=0	122	122				0

[PRZEDMIAR]
wo=122	1	122						

[RMS 1]
id=2063
nz=0,0431	0	0,0431	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,2582
uw=
kj=0
ij=0,0431	0,0431

[RMS 289]
id=2064
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2065
wa=0
wb=0
il=126,88
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2065
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	13,70375

[POZYCJA]
id=389
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0301-11	
mpn=_1211	_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=36	36		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	36	#p551+#p390				0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	#p59+#p60						

[RMS 1]
id=2066
nz=0,0914	0	0,0914	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,2904
uw=
kj=0
ij=0,0914	0,0914

[POZYCJA]
id=551
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-06	5	0302-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0302-06	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
id=2067
nz=0,495	0	0,495	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,92
uw=
kj=0
ij=0,495	0,495

[RMS 19]
id=2068
nz=1	0	1	
np=1	0	2070
wa=0
wb=0
il=16
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 59]
id=2069
nz=5	0	5	
np=1	0	2070
wa=0
wb=0
il=80
uw=
kj=0
ij=5	5

[RMS 3]
id=2070
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,528

[POZYCJA]
id=390
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0302-01	
mpn=_1211	_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=20	20		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	20	#p391+#p392+#p553+#p393+#p550+#p549				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p61+#p62+#p63+#p64+#p65+#p66						

[RMS 1]
id=2071
nz=0,084	0	0,084	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,68
uw=
kj=0
ij=0,084	0,084

[RMS 5]
id=2072
nz=1	0	1	
np=1	0	2073
wa=0
wb=0
il=20
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2073
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,42

[POZYCJA]
id=391
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0306-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2074
nz=0,158	0	0,158	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,632
uw=
kj=0
ij=0,158	0,158

[RMS 21]
id=2075
nz=1	0	1	
np=1	0	2076
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2076
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,577

[POZYCJA]
id=392
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0306-03	
mpn=_1211	_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2077
nz=0,189	0	0,189	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,378
uw=
kj=0
ij=0,189	0,189

[RMS 429]
id=2078
nz=1	0	1	
np=1	0	2079
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2079
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,9375

[POZYCJA]
id=553
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0306-04	
mpn=_1211	_1211
na=Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2080
nz=0,231	0	0,231	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,462
uw=
kj=0
ij=0,231	0,231

[RMS 303]
id=2081
nz=1	0	1	
np=1	0	2082
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2082
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,0785

[POZYCJA]
id=393
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0307-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Łącznik bryzgoszczelne jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
id=2083
nz=0,231	0	0,231	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,386
uw=
kj=0
ij=0,231	0,231

[RMS 7]
id=2084
nz=1	0	1	
np=1	0	2085
wa=0
wb=0
il=6
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2085
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,448

[POZYCJA]
id=550
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-02	5	0307-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0307-02	
mpn=_1211	_1211
na=Łączniki bryzgoszczelne świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2086
nz=0,294	0	0,294	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,588
uw=
kj=0
ij=0,294	0,294

[RMS 299]
id=2087
nz=1	0	1	
np=1	0	2088
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2088
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,8455

[POZYCJA]
id=549
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-03	5	0307-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0307-03	
mpn=_1211	_1211
na=Łączniki bryzgoszczelne schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2089
nz=0,336	0	0,336	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,344
uw=
kj=0
ij=0,336	0,336

[RMS 297]
id=2090
nz=1	0	1	
np=1	0	2091
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2091
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,367

[POZYCJA]
id=394
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-03	5-08	0817-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0817-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż ramek do łączników instalacyjnych IP20
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	#p391+#p392+#p553				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p61+#p62+#p63						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2092
nz=0,011	0	0,011	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,08404
uw=
kj=0
ij=0,010505	0,010505

[RMS 99]
id=2093
nz=1	0	1	
np=1	0	2094
wa=0
wb=0
il=8
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2094
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,586

[POZYCJA]
id=395
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-03	5-08	0817-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0817-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż ramek do łączników instalacyjnych IP44
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	12	#p393+#p550+#p549				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	#p64+#p65+#p66						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2095
nz=0,011	0	0,011	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,12606
uw=
kj=0
ij=0,010505	0,010505

[RMS 104]
id=2096
nz=1	0	1	
np=1	0	2097
wa=0
wb=0
il=12
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2097
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,986

[POZYCJA]
id=364
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-01	
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911	_121,0:0,092,0:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - nr 1 wg proj. oprawa LED IP44, 21W, 4000K
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=18	18		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	18	18				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
id=2100
nz=0,86	0	0,86	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=15,48
uw=
kj=0
ij=0,86	0,86

[RMS 164]
id=2101
nz=1	0	1	
np=1	0	2102
wa=0
wb=0
il=18
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2102
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	72,0045

[POZYCJA]
id=365
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-01	
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911	_121,0:0,092,0:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - nr 2 wg proj. oprawa LED IP44, 24W, 4000K
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=32	32		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=32
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	32	32				0

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 1]
id=2103
nz=0,86	0	0,86	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=27,52
uw=
kj=0
ij=0,86	0,86

[RMS 163]
id=2104
nz=1	0	1	
np=1	0	2105
wa=0
wb=0
il=32
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2105
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	188,928

[POZYCJA]
id=368
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-01	
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911	_121,0:0,092,0:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - nr 3 wg proj. oprawa LED 600x600 IP20/40, 28W, 3000K
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=15	15		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
id=2106
nz=0,86	0	0,86	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,9
uw=
kj=0
ij=0,86	0,86

[RMS 170]
id=2107
nz=1	0	1	
np=1	0	2108
wa=0
wb=0
il=15
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2108
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	157,25625

[POZYCJA]
id=370
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-01	
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911	_121,0:0,092,0:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - nr 5 wg proj. oprawa LED 600x600 IP20/40, 37W, 3000K
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=12	12		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
id=2109
nz=0,86	0	0,86	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,32
uw=
kj=0
ij=0,86	0,86

[RMS 172]
id=2110
nz=1	0	1	
np=1	0	2111
wa=0
wb=0
il=12
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2111
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	122,493

[POZYCJA]
id=371
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0502-04	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - nr 6 wg proj. oprawa LED n/t IP65 50W 4000K
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=12	12		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
id=2112
nz=0,92	0	0,92	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11,04
uw=
kj=0
ij=0,92	0,92

[RMS 175]
id=2113
nz=1	0	1	
np=1	0	2114
wa=0
wb=0
il=12
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2114
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	120,84

[POZYCJA]
id=504
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0502-04	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - nr 7 wg proj. oprawa LED n/t IP65 34W 4000K
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=3	3		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
id=2115
nz=0,92	0	0,92	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,76
uw=
kj=0
ij=0,92	0,92

[RMS 290]
id=2116
nz=1	0	1	
np=1	0	2117
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2117
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	27,64425

[POZYCJA]
id=379
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - nr A wg proj. oprawa awaryjna LED (optyka otwarta) IP65 2W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=13	13		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
id=2118
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,1
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 203]
id=2119
nz=1	0	1	
np=1	0	2120
wa=0
wb=0
il=13
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2120
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	112,9765

[POZYCJA]
id=382
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - nr C wg proj. oprawa awaryjna LED (optyka korytarz) IP20 2W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=5	5		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
id=2121
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,5
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 201]
id=2122
nz=1	0	1	
np=1	0	2123
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2123
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	43,4525

[POZYCJA]
id=383
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - nr LVPU wg proj. oprawa awaryjna LED (optyka uniersalna) IP20 2W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2124
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,4
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 296]
id=2125
nz=1	0	1	
np=1	0	2126
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2126
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	17,381

[POZYCJA]
id=548
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - nr D wg proj. oprawa awaryjna LED (optyka otwarta) IP20 2W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=5	5		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
id=2127
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,5
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 293]
id=2128
nz=1	0	1	
np=1	0	2129
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2129
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	43,4525

[POZYCJA]
id=385
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - nr E wg proj. oprawa awaryjna LED (optyka otwarta) IP20 3W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=3	3		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
id=2130
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,1
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 292]
id=2131
nz=1	0	1	
np=1	0	2132
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2132
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	26,0715

[POZYCJA]
id=387
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - nr F wg proj. oprawa awaryjna LED IP65 3W, 1h + grzałka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2133
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,7
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 295]
id=2134
nz=1	0	1	
np=1	0	2135
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2135
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	12,139

[POZYCJA]
id=380
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - nr G wg proj. oprawa awaryjna LED IP65 3W, 1h + grzałka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=5	5		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
id=2136
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,5
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 291]
id=2137
nz=1	0	1	
np=1	0	2138
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2138
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	60,695

[POZYCJA]
id=374
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - #1 wg proj. oprawa ewakuacyjna LED IP40 1W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=13	13		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
id=2139
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,1
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 180]
id=2140
nz=1	0	1	
np=1	0	2141
wa=0
wb=0
il=13
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2141
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	75,31875

[POZYCJA]
id=375
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - #2 wg proj. oprawa ewakuacyjna LED IP40 1W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2142
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,4
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 181]
id=2143
nz=1	0	1	
np=1	0	2144
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2144
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	12,47

[POZYCJA]
id=378
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - #3 wg proj. oprawa ewakuacyjna LED IP65 1W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=4	4		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2145
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,8
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 182]
id=2146
nz=1	0	1	
np=1	0	2147
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2147
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	22,623

[POZYCJA]
id=367
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=Mikrofalowa czujka ruchu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=20	20		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
id=2148
nz=0,63	0	0,63	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,6
uw=
kj=0
ij=0,63	0,63

[RMS 96]
id=2149
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=20
uw=
kj=0
ij=1	1

[ELEMENT 3]
na=Piętro
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=505
nu=1.8.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=554
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0401	5	1209-0401		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-0401	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=22	22		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	22	22				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 1]
id=2150
nz=0,149	0	0,149	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,278
uw=
kj=0
ij=0,149	0,149

[POZYCJA]
id=555
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0501	5	1209-0501		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-0501	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=5	5		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
id=2151
nz=0,394	0	0,394	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,97
uw=
kj=0
ij=0,394	0,394

[POZYCJA]
id=556
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0204-02	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - N2XH-J 3x1,5mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=130	130		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=130
jm=m	040
pm=-1
wo=0	130	130				0

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[RMS 1]
id=2152
nz=0,0431	0	0,0431	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,603
uw=
kj=0
ij=0,0431	0,0431

[RMS 126]
id=2153
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2154
wa=0
wb=0
il=135,2
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2154
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	10,91675

[POZYCJA]
id=571
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0206-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie - N2XH-J 3x1,5mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1830	1830		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1830
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1830	1830				0

[PRZEDMIAR]
wo=1830	1	1830						

[RMS 1]
id=2155
nz=0,402	0	0,402	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=735,66
uw=
kj=0
ij=0,402	0,402

[RMS 126]
id=2156
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2159
wa=0
wb=0
il=1903,2
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 232]
id=2157
nz=2,7	0	2,7	
np=1	0	2159
wa=0
wb=0
il=4941
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[RMS 306]
id=2158
nz=2,7	0	2,7	
np=1	0	2159
wa=0
wb=0
il=4941
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[RMS 3]
id=2159
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	241,377

[POZYCJA]
id=572
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0204-02	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - N2XH-JZ 4x1,5mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=78	78		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=78
jm=m	040
pm=-1
wo=0	78	78				0

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78						

[RMS 1]
id=2160
nz=0,0431	0	0,0431	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,3618
uw=
kj=0
ij=0,0431	0,0431

[RMS 289]
id=2161
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2162
wa=0
wb=0
il=81,12
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2162
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	8,76125

[POZYCJA]
id=557
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0301-11	
mpn=_1211	_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=40	40		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	40	#p558+#p559				0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	#p92+#p93						

[RMS 1]
id=2163
nz=0,0914	0	0,0914	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,656
uw=
kj=0
ij=0,0914	0,0914

[POZYCJA]
id=558
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-06	5	0302-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0302-06	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=20	20		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
id=2164
nz=0,495	0	0,495	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,9
uw=
kj=0
ij=0,495	0,495

[RMS 19]
id=2165
nz=1	0	1	
np=1	0	2167
wa=0
wb=0
il=20
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 59]
id=2166
nz=5	0	5	
np=1	0	2167
wa=0
wb=0
il=100
uw=
kj=0
ij=5	5

[RMS 3]
id=2167
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	3,16

[POZYCJA]
id=559
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0302-01	
mpn=_1211	_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=20	20		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	20	#p560+#p561+2+#p563				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p94+#p95+2+#p96						

[RMS 1]
id=2168
nz=0,084	0	0,084	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,68
uw=
kj=0
ij=0,084	0,084

[RMS 5]
id=2169
nz=1	0	1	
np=1	0	2170
wa=0
wb=0
il=20
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2170
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,42

[POZYCJA]
id=560
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0306-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
id=2171
nz=0,158	0	0,158	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,948
uw=
kj=0
ij=0,158	0,158

[RMS 21]
id=2172
nz=1	0	1	
np=1	0	2173
wa=0
wb=0
il=6
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2173
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,3655

[POZYCJA]
id=561
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0306-03	
mpn=_1211	_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=9	9		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
id=2174
nz=0,189	0	0,189	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,701
uw=
kj=0
ij=0,189	0,189

[RMS 429]
id=2175
nz=1	0	1	
np=1	0	2176
wa=0
wb=0
il=9
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2176
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	4,21875

[POZYCJA]
id=563
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0307-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Łącznik bryzgoszczelne jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
id=2177
nz=0,231	0	0,231	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,693
uw=
kj=0
ij=0,231	0,231

[RMS 7]
id=2178
nz=1	0	1	
np=1	0	2179
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2179
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,224

[POZYCJA]
id=566
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-03	5-08	0817-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0817-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż ramek do łączników instalacyjnych IP20
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=15	15		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	15	#p560+#p561				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p94+#p95						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2180
nz=0,011	0	0,011	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,157575
uw=
kj=0
ij=0,010505	0,010505

[RMS 99]
id=2181
nz=1	0	1	
np=1	0	2182
wa=0
wb=0
il=15
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2182
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,09875

[POZYCJA]
id=567
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-03	5-08	0817-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0817-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż ramek do łączników instalacyjnych IP44
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	#p563				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p96						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2183
nz=0,011	0	0,011	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,031515
uw=
kj=0
ij=0,010505	0,010505

[RMS 104]
id=2184
nz=1	0	1	
np=1	0	2185
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2185
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,4965

[POZYCJA]
id=516
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-01	
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911	_121,0:0,092,0:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - nr 1 wg proj. oprawa LED IP44, 21W, 4000K
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=8	8		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
id=2188
nz=0,86	0	0,86	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,88
uw=
kj=0
ij=0,86	0,86

[RMS 164]
id=2189
nz=1	0	1	
np=1	0	2190
wa=0
wb=0
il=8
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2190
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	32,002

[POZYCJA]
id=517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-01	
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911	_121,0:0,092,0:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - nr 2 wg proj. oprawa LED IP44, 24W, 4000K
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=41	41		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=41
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	41	41				0

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						

[RMS 1]
id=2191
nz=0,86	0	0,86	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=35,26
uw=
kj=0
ij=0,86	0,86

[RMS 163]
id=2192
nz=1	0	1	
np=1	0	2193
wa=0
wb=0
il=41
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2193
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	242,064

[POZYCJA]
id=518
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-01	
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911	_121,0:0,092,0:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - nr 3 wg proj. oprawa LED 600x600 IP20/40, 28W, 3000K
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=36	36		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	36	36				0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 1]
id=2194
nz=0,86	0	0,86	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=30,96
uw=
kj=0
ij=0,86	0,86

[RMS 170]
id=2195
nz=1	0	1	
np=1	0	2196
wa=0
wb=0
il=36
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2196
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	377,415

[POZYCJA]
id=519
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-01	
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911	_121,0:0,092,0:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - nr 4 wg proj. oprawa LED 600x600 IP40, 40W, 4000K
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=21	21		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	21	21				0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 1]
id=2197
nz=0,86	0	0,86	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=18,06
uw=
kj=0
ij=0,86	0,86

[RMS 173]
id=2198
nz=1	0	1	
np=1	0	2199
wa=0
wb=0
il=21
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2199
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	225,9495

[POZYCJA]
id=520
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-01	
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911	_121,0:0,092,0:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - nr 5 wg proj. oprawa LED 600x600 IP20/40, 37W, 3000K
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2200
nz=0,86	0	0,86	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,86
uw=
kj=0
ij=0,86	0,86

[RMS 172]
id=2201
nz=1	0	1	
np=1	0	2202
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2202
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	10,20775

[POZYCJA]
id=523
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - nr A wg proj. oprawa awaryjna LED (optyka otwarta) IP65 2W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=4	4		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2203
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,8
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 203]
id=2204
nz=1	0	1	
np=1	0	2205
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2205
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	34,762

[POZYCJA]
id=524
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - nr B wg proj. oprawa awaryjna LED (optyka korytarz) IP41 3W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2206
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,4
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 202]
id=2207
nz=1	0	1	
np=1	0	2208
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2208
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	19,4225

[POZYCJA]
id=525
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - nr C wg proj. oprawa awaryjna LED (optyka korytarz) IP20 2W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2209
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,4
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 201]
id=2210
nz=1	0	1	
np=1	0	2211
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2211
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	17,381

[POZYCJA]
id=568
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - nr LVPU wg proj. oprawa awaryjna LED (optyka uniersalna) IP20 2W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2212
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,4
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 296]
id=2213
nz=1	0	1	
np=1	0	2214
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2214
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	17,381

[POZYCJA]
id=526
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - nr D wg proj. oprawa awaryjna LED (optyka otwarta) IP20 2W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=5	5		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
id=2215
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,5
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 293]
id=2216
nz=1	0	1	
np=1	0	2217
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2217
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	43,4525

[POZYCJA]
id=527
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - nr E wg proj. oprawa awaryjna LED (optyka otwarta) IP20 3W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=4	4		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2218
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,8
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 292]
id=2219
nz=1	0	1	
np=1	0	2220
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2220
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	34,762

[POZYCJA]
id=530
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - #1 wg proj. oprawa ewakuacyjna LED IP40 1W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=8	8		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
id=2221
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,6
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 180]
id=2222
nz=1	0	1	
np=1	0	2223
wa=0
wb=0
il=8
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2223
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	46,35

[POZYCJA]
id=531
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - #2 wg proj. oprawa ewakuacyjna LED IP40 1W, 1h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2224
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,4
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 181]
id=2225
nz=1	0	1	
np=1	0	2226
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2226
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	12,47

[POZYCJA]
id=534
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=Mikrofalowa czujka ruchu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=13	13		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
id=2227
nz=0,63	0	0,63	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,19
uw=
kj=0
ij=0,63	0,63

[RMS 96]
id=2228
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=13
uw=
kj=0
ij=1	1

[ELEMENT 2]
na=Montaż instalacji gniazd 230V  
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=402
nu=1.9

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Przyziemie
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=502
nu=1.9.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=495
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0401	5	1209-0401		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-0401	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=14	14		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1]
id=2229
nz=0,149	0	0,149	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,086
uw=
kj=0
ij=0,149	0,149

[POZYCJA]
id=496
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0501	5	1209-0501		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-0501	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=2	2		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2230
nz=0,394	0	0,394	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,788
uw=
kj=0
ij=0,394	0,394

[POZYCJA]
id=411
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0204-02	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - N2XH-J 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=730	730		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=730
jm=m	040
pm=-1
wo=0	730	730				0

[PRZEDMIAR]
wo=730	1	730						

[RMS 1]
id=2231
nz=0,0431	0	0,0431	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=31,463
uw=
kj=0
ij=0,0431	0,0431

[RMS 223]
id=2232
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2233
wa=0
wb=0
il=759,2
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2233
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	89,0235

[POZYCJA]
id=403
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0301-11	
mpn=_1211	_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=79	79		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=79
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	79	#p404+#p405				0

[PRZEDMIAR]
wo=79	1	#p117+#p118						

[RMS 1]
id=2234
nz=0,0914	0	0,0914	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,2206
uw=
kj=0
ij=0,0914	0,0914

[POZYCJA]
id=404
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-06	5	0302-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0302-06	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
id=2235
nz=0,495	0	0,495	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,94
uw=
kj=0
ij=0,495	0,495

[RMS 19]
id=2236
nz=1	0	1	
np=1	0	2238
wa=0
wb=0
il=12
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 59]
id=2237
nz=5	0	5	
np=1	0	2238
wa=0
wb=0
il=60
uw=
kj=0
ij=5	5

[RMS 3]
id=2238
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,896

[POZYCJA]
id=405
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0302-01	
mpn=_1211	_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=67	67		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=67
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	67	#p406+#p407				0

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	#p119+#p120						

[RMS 1]
id=2239
nz=0,084	0	0,084	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,628
uw=
kj=0
ij=0,084	0,084

[RMS 5]
id=2240
nz=1	0	1	
np=1	0	2241
wa=0
wb=0
il=67
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2241
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,407

[POZYCJA]
id=406
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0308-03	
mpn=_1211	_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=22	22		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	22	22				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 1]
id=2242
nz=0,341	0	0,341	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,502
uw=
kj=0
ij=0,341	0,341

[RMS 218]
id=2243
nz=1	0	1	
np=1	0	2244
wa=0
wb=0
il=22
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2244
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	8,4975

[POZYCJA]
id=407
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0308-05	
mpn=_1211	_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=45	45		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	45	45				0

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 1]
id=2245
nz=0,263	0	0,263	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11,835
uw=
kj=0
ij=0,263	0,263

[RMS 219]
id=2246
nz=1	0	1	
np=1	0	2247
wa=0
wb=0
il=45
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2247
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	16,2225

[POZYCJA]
id=408
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-03	5-08	0817-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0817-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż ramek do gniazd instalacyjnych IP20
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=22	22		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	22	#p406				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	#p119						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2248
nz=0,011	0	0,011	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,23111
uw=
kj=0
ij=0,010505	0,010505

[RMS 99]
id=2249
nz=1	0	1	
np=1	0	2250
wa=0
wb=0
il=22
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2250
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,6115

[POZYCJA]
id=409
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-03	5-08	0817-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0817-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż ramek do gniazd instalacyjnych IP44
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=45	45		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	45	#p407				0

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	#p120						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2251
nz=0,011	0	0,011	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,472725
uw=
kj=0
ij=0,010505	0,010505

[RMS 104]
id=2252
nz=21	1	21	
np=1	0	2254
wa=0
wb=0
il=21
uw=
kj=0
ij=0,466666666666667	21

[RMS 222]
id=2253
nz=12	1	12	
np=1	0	2254
wa=0
wb=0
il=12
uw=
kj=0
ij=0,266666666666667	12

[RMS 3]
id=2254
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	6,49025

[POZYCJA]
id=410
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1203-01	
mpn=1211	1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski - szybkozłączka WAGO
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=201	201		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=201
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	201	(#p406+#p407)*3				0

[PRZEDMIAR]
wo=201	1	(#p119+#p120)*3						

[RMS 1]
id=2255
nz=0,0458	0	0,0458	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,2058
uw=
kj=0
ij=0,0458	0,0458

[RMS 59]
id=2256
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=201
uw=
kj=0
ij=1	1

[ELEMENT 3]
na=Piętro
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=535
nu=1.9.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=536
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0401	5	1209-0401		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-0401	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=13	13		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
id=2257
nz=0,149	0	0,149	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,937
uw=
kj=0
ij=0,149	0,149

[POZYCJA]
id=537
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0501	5	1209-0501		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-0501	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=3	3		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
id=2258
nz=0,394	0	0,394	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,182
uw=
kj=0
ij=0,394	0,394

[POZYCJA]
id=538
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-02	5	0204-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0204-02	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - N2XH-J 3x2,5mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=880	880		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=880
jm=m	040
pm=-1
wo=0	880	880				0

[PRZEDMIAR]
wo=880	1	880						

[RMS 1]
id=2259
nz=0,0431	0	0,0431	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=37,928
uw=
kj=0
ij=0,0431	0,0431

[RMS 223]
id=2260
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2261
wa=0
wb=0
il=915,2
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2261
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	107,316

[POZYCJA]
id=539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0301-11	
mpn=_1211	_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=94	94		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=94
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	94	#p540+#p541				0

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	#p128+#p129						

[RMS 1]
id=2262
nz=0,0914	0	0,0914	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,5916
uw=
kj=0
ij=0,0914	0,0914

[POZYCJA]
id=540
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-06	5	0302-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0302-06	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=14	14		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1]
id=2263
nz=0,495	0	0,495	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,93
uw=
kj=0
ij=0,495	0,495

[RMS 19]
id=2264
nz=1	0	1	
np=1	0	2266
wa=0
wb=0
il=14
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 59]
id=2265
nz=5	0	5	
np=1	0	2266
wa=0
wb=0
il=70
uw=
kj=0
ij=5	5

[RMS 3]
id=2266
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,212

[POZYCJA]
id=541
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0302-01	
mpn=_1211	_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=80	80		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=80
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	80	#p542+#p543				0

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	#p130+#p131						

[RMS 1]
id=2267
nz=0,084	0	0,084	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,72
uw=
kj=0
ij=0,084	0,084

[RMS 5]
id=2268
nz=1	0	1	
np=1	0	2269
wa=0
wb=0
il=80
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2269
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,68

[POZYCJA]
id=542
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0308-03	
mpn=_1211	_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=68	68		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=68
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	68	68				0

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[RMS 1]
id=2270
nz=0,341	0	0,341	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=23,188
uw=
kj=0
ij=0,341	0,341

[RMS 218]
id=2271
nz=1	0	1	
np=1	0	2272
wa=0
wb=0
il=68
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2272
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	26,265

[POZYCJA]
id=543
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0308-05	
mpn=_1211	_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
id=2273
nz=0,263	0	0,263	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,156
uw=
kj=0
ij=0,263	0,263

[RMS 219]
id=2274
nz=1	0	1	
np=1	0	2275
wa=0
wb=0
il=12
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2275
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	4,326

[POZYCJA]
id=544
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-03	5-08	0817-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0817-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż ramek do gniazd instalacyjnych IP20
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=68	68		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=68
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	68	#p542				0

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	#p130						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2276
nz=0,011	0	0,011	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,71434
uw=
kj=0
ij=0,010505	0,010505

[RMS 99]
id=2277
nz=50	1	50	
np=1	0	2279
wa=0
wb=0
il=50
uw=
kj=0
ij=0,735294117647059	50

[RMS 308]
id=2278
nz=9	1	9	
np=1	0	2279
wa=0
wb=0
il=9
uw=
kj=0
ij=0,132352941176471	9

[RMS 3]
id=2279
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	4,92825

[POZYCJA]
id=545
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-03	5-08	0817-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0817-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż ramek do gniazd instalacyjnych IP44
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	12	#p543				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	#p131						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2280
nz=0,011	0	0,011	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,12606
uw=
kj=0
ij=0,010505	0,010505

[RMS 104]
id=2281
nz=10	1	10	
np=1	0	2283
wa=0
wb=0
il=10
uw=
kj=0
ij=0,833333333333333	10

[RMS 222]
id=2282
nz=1	1	1	
np=1	0	2283
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=0,0833333333333333	1

[RMS 3]
id=2283
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,9065

[POZYCJA]
id=546
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1203-01	
mpn=1211	1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski - szybkozłączka WAGO
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=240	240		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=240
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	240	(#p542+#p543)*3				0

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	(#p130+#p131)*3						

[RMS 1]
id=2284
nz=0,0458	0	0,0458	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,992
uw=
kj=0
ij=0,0458	0,0458

[RMS 59]
id=2285
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=240
uw=
kj=0
ij=1	1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa dachu i fotowoltaiki
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=413
nu=1.10
cpv=45312310-3	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=414
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-01	5	0601-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0601-01	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - drut FeZn fi 8mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=384,5	384,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=384,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	384,5	254,50+130,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=384,5	1	254,50+130,00						

[RMS 1]
id=2286
nz=0,312	0	0,312	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=119,964
uw=
kj=0
ij=0,312	0,312

[RMS 224]
id=2287
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2289
wa=0
wb=0
il=399,88
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 225]
id=2288
nz=1,01	0	1,01	
np=1	0	2289
wa=0
wb=0
il=388,345
uw=
kj=0
ij=1,01	1,01

[RMS 3]
id=2289
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	60,46275

[POZYCJA]
id=446
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-05	5	0615-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0615-05	
mpn=1211	1211
na=Maszt odgromowy na podstawie betonowej h=2m
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=4	4		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2290
nz=2,16	0	2,16	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,64
uw=
kj=0
ij=2,16	2,16

[RMS 248]
id=2291
nz=1	0	1	
np=1	0	2292
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2292
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	60,8245

[POZYCJA]
id=447
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-06	5	0615-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0615-06	
mpn=1211	1211
na=Maszt odgromowy na podstawie betonowej h=3m
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=13	13		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
id=2293
nz=2,46	0	2,46	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=31,98
uw=
kj=0
ij=2,46	2,46

[RMS 249]
id=2294
nz=1	0	1	
np=1	0	2295
wa=0
wb=0
il=13
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2295
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	59,171

[POZYCJA]
id=416
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-05	5	0612-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0612-05	
mpn=1211	1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej - połączenie pręt-pręt
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=56	56		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	56	56				0

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[RMS 1]
id=2296
nz=0,323	0	0,323	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=18,088
uw=
kj=0
ij=0,323	0,323

[RMS 227]
id=2297
nz=1	0	1	
np=1	0	2298
wa=0
wb=0
il=56
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2298
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	5,724

[POZYCJA]
id=417
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-01	5	0612-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0612-01	
mpn=1211	1211
na=Złącza do rynny w instalacji odgromowej montowane na dachu - złącze rynnowe skręcane 3.1/S
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=16	16		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=16
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	16	16				0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1]
id=2299
nz=0,14	0	0,14	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,24
uw=
kj=0
ij=0,14	0,14

[RMS 228]
id=2300
nz=1	0	1	
np=1	0	2301
wa=0
wb=0
il=16
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2301
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,048

[POZYCJA]
id=418
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-02	5	0103-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0103-02	
mpn=_1211	_1211
na=Rury winidurowe układane na betonie - rura do prowadzenia instalacji odgromowej 104.1/2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90
jm=m	040
pm=-1
wo=0	90	10*9,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	10*9,0						

[RMS 1]
id=2302
nz=0,365	0	0,365	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=32,85
uw=
kj=0
ij=0,365	0,365

[RMS 229]
id=2303
nz=1,01	0	1,01	
np=1	0	2307
wa=0
wb=0
il=90,9
uw=
kj=0
ij=1,01	1,01

[RMS 230]
id=2304
nz=0,41	0	0,41	
np=1	0	2307
wa=0
wb=0
il=36,9
uw=
kj=0
ij=0,41	0,41

[RMS 231]
id=2305
nz=2,1	0	2,1	
np=1	0	2307
wa=0
wb=0
il=189
uw=
kj=0
ij=2,1	2,1

[RMS 232]
id=2306
nz=2,1	0	2,1	
np=1	0	2307
wa=0
wb=0
il=189
uw=
kj=0
ij=2,1	2,1

[RMS 3]
id=2307
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	34,02

[POZYCJA]
id=419
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0609-03	5	0609-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0609-03	
mpn=1211	1211
na=Zwody pionowe instalacji odgromowej - drut FeZn fi 8mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90
jm=m	040
pm=-1
wo=0	90	#p418				0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	#p140						

[RMS 1]
id=2308
nz=0,266	0	0,266	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=23,94
uw=
kj=0
ij=0,266	0,266

[RMS 224]
id=2309
nz=1	0	1	
np=1	0	2310
wa=0
wb=0
il=90
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2310
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	4,77

[POZYCJA]
id=420
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-10	5-08	0403-10		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0403-10	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż skrzynek probierczych - puszka do złącza odgromowego biała 68.4
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=10	10		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2311
nz=1,24	0	1,24	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11,842
uw=
kj=0
ij=1,1842	1,1842

[RMS 233]
id=2312
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=421
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0612-06	
mpn=1211	1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - złącze kontrolne 4-otworowe 4.1 OC
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=10	10		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	10	#p420				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p142						

[RMS 1]
id=2313
nz=0,449	0	0,449	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,49
uw=
kj=0
ij=0,449	0,449

[RMS 234]
id=2314
nz=1	0	1	
np=1	0	2315
wa=0
wb=0
il=10
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2315
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,102

[ELEMENT 2]
na=Pomiary elektryczne 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=422
nu=1.11
cpv=45310000-3	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=423
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1302-04	
mpn=1211	1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=1	1		1
jm=odc	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=odc	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2316
nz=1,98	0	1,98	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,98
uw=
kj=0
ij=1,98	1,98

[POZYCJA]
id=424
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1307-01	5	1307-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1307-01	
mpn=1211	1211
na=Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2317
nz=0,34	0	0,34	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,34
uw=
kj=0
ij=0,34	0,34

[POZYCJA]
id=425
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1304-01	
mpn=1211	1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2318
nz=1,24	0	1,24	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,24
uw=
kj=0
ij=1,24	1,24

[POZYCJA]
id=426
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1304-02	
mpn=1211	1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=7	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
id=2319
nz=0,56	0	0,56	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,92
uw=
kj=0
ij=0,56	0,56

[POZYCJA]
id=427
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01	18	D13 1301-01		0
pd5=ELEKTROMONTAC5BB wyd.IV 1985	KATSRC_UNDEF	KNP 18 D13 1301-01	
mpn=1211	1211
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2320
nz=6,3	0	6,3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=25,2
uw=
kj=0
ij=6,3	6,3

[POZYCJA]
id=428
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1301-01	
mpn=1211	1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=99	99		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=99
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	99	30+37+17+15				0

[PRZEDMIAR]
wo=99	1	30+37+17+15						

[RMS 1]
id=2321
nz=1,3	0	1,3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=128,7
uw=
kj=0
ij=1,3	1,3

[POZYCJA]
id=429
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1301-02	
mpn=1211	1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=10	10		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	10	3+3+4				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	3+3+4						

[RMS 1]
id=2322
nz=1,76	0	1,76	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=17,6
uw=
kj=0
ij=1,76	1,76

[POZYCJA]
id=430
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1305-01	
mpn=1211	1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1	1		1
jm=prób	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=prób	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2323
nz=0,33	0	0,33	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,33
uw=
kj=0
ij=0,33	0,33

[POZYCJA]
id=431
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1305-02	
mpn=1211	1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=169	169		1
jm=prób	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=169
jm=prób	000
pm=-1
wo=0	169	169				0

[PRZEDMIAR]
wo=169	1	169						

[RMS 1]
id=2324
nz=0,27	0	0,27	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=45,63
uw=
kj=0
ij=0,27	0,27

[POZYCJA]
id=432
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		0
pd5=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 13-21 0301-03	
mpn=1211	1211
na=Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1	1		1
jm=kpl pom	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl pom	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2325
nz=1,71	0	1,71	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,71
uw=
kj=0
ij=1,71	1,71

[POZYCJA]
id=433
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0301-04	13-21	0301-04		0
pd5=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 13-21 0301-04	
mpn=1211	1211
na=Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=110	110		1
jm=kpl pom	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=110
jm=kpl pom	000
pm=-1
wo=0	110	62+48				0

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	62+48						

[RMS 1]
id=2326
nz=0,25	0	0,25	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=27,5
uw=
kj=0
ij=0,25	0,25

[POZYCJA]
id=434
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1304-03	
mpn=1211	1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2327
nz=1,26	0	1,26	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,26
uw=
kj=0
ij=1,26	1,26

[POZYCJA]
id=435
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1304-04	
mpn=1211	1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=7	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
id=2328
nz=0,56	0	0,56	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,92
uw=
kj=0
ij=0,56	0,56

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=957
nu=2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1160
nu=2.1
cpv=45310000-3	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1161
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1101-02	
mpn=1211	1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 4 mocowania
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=70,4	70,4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70,4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	70,4	#p1162*1,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=70,4	1	#p158*1,1						

[RMS 1]
id=2329
nz=0,11	0	0,11	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,744
uw=
kj=0
ij=0,11	0,11

[RMS 394]
id=2330
nz=1	0	1	
np=1	0	2331
wa=0
wb=0
il=70,4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2331
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	20,3985

[POZYCJA]
id=1162
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1105-08	
mpn=1211	1211
na=Korytka o szerokości 200 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=64	64		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=64
jm=m	040
pm=-1
wo=0	64	34,0+30,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	34,0+30,0						

[RMS 1]
id=2332
nz=0,189	0	0,189	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,096
uw=
kj=0
ij=0,189	0,189

[RMS 395]
id=2333
nz=1	0	1	
np=1	0	2334
wa=0
wb=0
il=64
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2334
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	33,088

[ELEMENT 2]
na=Instalacja CCTV
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1059
nu=2.2
cpv=45312200-9	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1060
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0209-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem - kabel U/FTP kat.5e
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=248	248		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=248
jm=m	040
pm=-1
wo=0	248	248				0

[PRZEDMIAR]
wo=248	1	248						

[RMS 1]
id=2335
nz=0,0506	0	0,0506	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,5488
uw=
kj=0
ij=0,0506	0,0506

[RMS 316]
id=2336
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2337
wa=0
wb=0
il=257,92
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2337
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	13,9935

[POZYCJA]
id=1061
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0204-05	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - kabel U/FTP kat.5e
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=362	362		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=362
jm=m	040
pm=-1
wo=0	362	362				0

[PRZEDMIAR]
wo=362	1	362						

[RMS 1]
id=2338
nz=0,0609	0	0,0609	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=22,0458
uw=
kj=0
ij=0,0609	0,0609

[RMS 316]
id=2339
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2341
wa=0
wb=0
il=376,48
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 317]
id=2340
nz=2,7	0	2,7	
np=1	0	2341
wa=0
wb=0
il=977,4
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[RMS 3]
id=2341
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	21,79225

[POZYCJA]
id=1062
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0501-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP np. typu 4Mpix, kopułkowa, dualna, zewn, H.265, IP66, prom. IR 40m, ob MZ, 2.8-12mm, wy/we 1/1, audio, slot microSD, BNC/RCA, analiza wideo, ONVIF, 12 VDC/PoE
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=17	17		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	17	17				0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 1]
id=2342
nz=3,36	0	3,36	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=57,12
uw=
kj=0
ij=3,36	3,36

[RMS 318]
id=2343
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=17
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1063
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0501-02	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP np. typu 4Mpix, bullet, dualna, zewn, H.265M, IP66, prom. IR do 40m, ob MZ, 2.8-12mm, analiza wideo, ONVIF, 12 VDC/PoE
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=7	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
id=2344
nz=9,25	0	9,25	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=64,75
uw=
kj=0
ij=9,25	9,25

[RMS 319]
id=2345
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1064
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0504-01	AL-01	0504-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0504-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe EXT z funkcją PoE, RJ45, PTF-1-EXT/PoE
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=7	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
id=2346
nz=0,11	0	0,11	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,77
uw=
kj=0
ij=0,11	0,11

[RMS 320]
id=2347
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1065
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0701-01	
mpn=1211	1211
na=Montaż standardowego zestawu PC - stacja robocza i5
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2348
nz=33,7	0	33,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=33,7
uw=
kj=0
ij=33,7	33,7

[RMS 321]
id=2349
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1066
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0501-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor typu LED 42 cali
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2350
nz=1,93	0	1,93	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,93
uw=
kj=0
ij=1,93	1,93

[RMS 322]
id=2351
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1067
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-03	AL-01	0503-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0503-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator typu 32x kam. IP, VGA/HDMI, pasmo 320Mb/s, maks. 4x6TB, analityka, H.265
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2352
nz=1,44	0	1,44	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,44
uw=
kj=0
ij=1,44	1,44

[RMS 396]
id=2353
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1068
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0503-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - dysk typu HDD 6TB
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2354
nz=2,87	0	2,87	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11,48
uw=
kj=0
ij=2,87	2,87

[RMS 397]
id=2355
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1069
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0503-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - switch typu PoE ethernet, 24 porty GB, 24xPoE/PoE+, 390W, 4xSFP, zarządzalny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2356
nz=2,87	0	2,87	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,87
uw=
kj=0
ij=2,87	2,87

[RMS 398]
id=2357
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1164
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-01	AT-14	0108-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0108-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż paneli rozdzielczych - panel zabezpieczający z podwyższoną ochroną przepięciową, z funkcją InPoE, 16-kanałowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2358
nz=0,255	0	0,255	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,255
uw=
kj=0
ij=0,255	0,255

[RMS 3]
id=2359
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 399]
id=2360
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1070
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0506-01	
mpn=1211	1211
na=Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=24	24		1
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=linia	000
pm=-1
wo=0	24	17+7				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	17+7						

[RMS 1]
id=2361
nz=1,85	0	1,85	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=44,4
uw=
kj=0
ij=1,85	1,85

[ELEMENT 2]
na=Instalacja SSWiN
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1071
nu=2.3
cpv=45312200-9	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1072
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0209-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem - YTDY 6x0,5mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=364	364		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=364
jm=m	040
pm=-1
wo=0	364	364				0

[PRZEDMIAR]
wo=364	1	364						

[RMS 1]
id=2362
nz=0,0506	0	0,0506	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=18,4184
uw=
kj=0
ij=0,0506	0,0506

[RMS 438]
id=2363
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2364
wa=0
wb=0
il=378,56
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2364
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	8,70875

[POZYCJA]
id=1073
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0204-05	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YTDY 6x0,5mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=936	936		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=936
jm=m	040
pm=-1
wo=0	936	936				0

[PRZEDMIAR]
wo=936	1	936						

[RMS 1]
id=2365
nz=0,0609	0	0,0609	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=57,0024
uw=
kj=0
ij=0,0609	0,0609

[RMS 438]
id=2366
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2368
wa=0
wb=0
il=973,44
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 317]
id=2367
nz=2,7	0	2,7	
np=1	0	2368
wa=0
wb=0
il=2527,2
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[RMS 3]
id=2368
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	25,92725

[POZYCJA]
id=1074
pd=	KNR	AL-01 0101-0	AL-01	0101-0		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0101-0	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż centrali systemu alarmowego w obudowie do 88 linii
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2369
nz=34,35	0	34,35	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=34,35
uw=
kj=0
ij=34,35	34,35

[RMS 432]
id=2370
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1075
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-11	AL-01	0113-11		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0113-11	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż modułu adresowego sterującego do 8 wejść/wyjść - zewnętrzny ekspander linii
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2371
nz=3,14	0	3,14	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,56
uw=
kj=0
ij=3,14	3,14

[RMS 433]
id=2372
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1076
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-01	AL-01	0109-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0109-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego - akumulator 12V, 18Ah
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2373
nz=0,75	0	0,75	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,5
uw=
kj=0
ij=0,75	0,75

[RMS 329]
id=2374
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1187
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0201-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż czujki ruchu PIR
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
id=2375
nz=1,87	0	1,87	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=22,44
uw=
kj=0
ij=1,87	1,87

[RMS 481]
id=2376
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1192
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0201-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż czujki dualnej PIR+MW
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2377
nz=1,87	0	1,87	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,48
uw=
kj=0
ij=1,87	1,87

[RMS 483]
id=2378
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1193
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0201-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż czujki ruchu PIR IR
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2379
nz=1,87	0	1,87	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,48
uw=
kj=0
ij=1,87	1,87

[RMS 481]
id=2380
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1188
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0202-04	AL-01	0202-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0202-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż czujki udarowej z kontaktronem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
id=2381
nz=1,42	0	1,42	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11,36
uw=
kj=0
ij=1,42	1,42

[RMS 431]
id=2382
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1189
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0401-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż czujek pożarowych - czujka optyczno-termiczna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2383
nz=1,55	0	1,55	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,1
uw=
kj=0
ij=1,55	1,55

[RMS 436]
id=2384
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1190
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-03	AL-01	0401-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0401-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż czujek pożarowych - czujka termiczna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
id=2385
nz=1,42	0	1,42	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,1
uw=
kj=0
ij=1,42	1,42

[RMS 437]
id=2386
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1078
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0208-01	AL-01	0208-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0208-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż elementów obsługowych - klawiatura obsługi systemu alarmowego LCD
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
id=2387
nz=2,25	0	2,25	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,75
uw=
kj=0
ij=2,25	2,25

[RMS 440]
id=2388
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1079
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0108-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż sygnalizatora optyczno - akustycznego wewnętrznego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2389
nz=4,75	0	4,75	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,5
uw=
kj=0
ij=4,75	4,75

[RMS 485]
id=2390
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1080
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0108-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż sygnalizatora optyczno - akustycznego zewnętrznego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2391
nz=4,75	0	4,75	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,5
uw=
kj=0
ij=4,75	4,75

[RMS 484]
id=2392
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1081
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-04	AL-01	0604-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0604-04	
mpn=1211	1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2393
nz=22,9	0	22,9	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=22,9
uw=
kj=0
ij=22,9	22,9

[ELEMENT 2]
na=Instalacja nagłośnienia
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1082
nu=2.4
cpv=45314000-1	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1083
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0209-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem - PGY-p (TLgY)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=65	65		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=65
jm=m	040
pm=-1
wo=0	65	65				0

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 1]
id=2394
nz=0,0506	0	0,0506	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,289
uw=
kj=0
ij=0,0506	0,0506

[RMS 445]
id=2395
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2396
wa=0
wb=0
il=67,6
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2396
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	7,774

[POZYCJA]
id=1084
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0204-05	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - PGY-p (TLgY)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=720	720		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=720
jm=m	040
pm=-1
wo=0	720	720				0

[PRZEDMIAR]
wo=720	1	720						

[RMS 1]
id=2397
nz=0,0609	0	0,0609	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=43,848
uw=
kj=0
ij=0,0609	0,0609

[RMS 445]
id=2398
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2400
wa=0
wb=0
il=748,8
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 317]
id=2399
nz=2,7	0	2,7	
np=1	0	2400
wa=0
wb=0
il=1944
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[RMS 3]
id=2400
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	88,83

[POZYCJA]
id=1197
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0301-11	
mpn=_1211	_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2401
nz=0,0914	0	0,0914	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,3656
uw=
kj=0
ij=0,0914	0,0914

[POZYCJA]
id=1198
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0302-01	
mpn=_1211	_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	#p1197				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p188						

[RMS 1]
id=2402
nz=0,084	0	0,084	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,336
uw=
kj=0
ij=0,084	0,084

[RMS 5]
id=2403
nz=1	0	1	
np=1	0	2404
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2404
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,084

[POZYCJA]
id=1199
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0308-02	
mpn=_1211	_1211
na=Regulator głośności wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	#p1198				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p189						

[RMS 1]
id=2405
nz=0,273	0	0,273	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,092
uw=
kj=0
ij=0,273	0,273

[RMS 460]
id=2406
nz=1	0	1	
np=1	0	2407
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2407
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	17,767

[POZYCJA]
id=1195
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0404-05	5-06	0404-05		0
pd5=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 0404-05	
mpn=_1211_	_1211_
na=Instalowanie przełącznic naściennych linii głośnikowych o 50 liniach wyjściowych na podłożu ceglanym - naścienny panel sterujący wg projektu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2408
nz=22,59	0	22,59	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=21,57345
uw=
kj=0
ij=21,57345	21,57345

[RMS 458]
id=2409
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1089
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0301-02	5-06	0301-02		0
pd5=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 0301-02	
mpn=1211	1211
na=Instalowanie mikrofonów na statywie stołowym giętkim - mikrofon pulpitowy wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2410
nz=0,52	0	0,52	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,4966
uw=
kj=0
ij=0,4966	0,4966

[RMS 455]
id=2411
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1194
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0301-01	5-06	0301-01		0
pd5=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 0301-01	
mpn=1211	1211
na=Instalowanie mikrofonów przenośnych - mikrofon doręczny wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2412
nz=0,82	0	0,82	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,7831
uw=
kj=0
ij=0,7831	0,7831

[RMS 453]
id=2413
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1202
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0105-06	5-06	0105-06		0
pd5=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 0105-06	
mpn=1211	1211
na=Instalowanie podwójnych odbiorników wieloczęstotliwościowych wg projektu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=1	1		1
jm=urządz	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=urządz	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2414
nz=4,4	0	4,4	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,202
uw=
kj=0
ij=4,202	4,202

[RMS 462]
id=2415
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1203
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0204-02	5-06	0204-02		0
pd5=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 0204-02	
mpn=1211	1211
na=Instalowanie wzmacniacza mocy 4x120WRMS wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=2	2		1
jm=wzm	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=wzm	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2416
nz=6,37	0	6,37	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,1667
uw=
kj=0
ij=6,08335	6,08335

[RMS 464]
id=2417
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1204
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0204-02	5-06	0204-02		0
pd5=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 0204-02	
mpn=1211	1211
na=Instalowanie matrycy wg projektu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=1	1		1
jm=wzm	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=wzm	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2418
nz=6,37	0	6,37	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,08335
uw=
kj=0
ij=6,08335	6,08335

[RMS 465]
id=2419
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1200
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0105-03	5-06	0105-03		0
pd5=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 0105-03	
mpn=1211	1211
na=Odtwarzacz CD/MP3, z odbiornikiem Bluetooth, interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=1	1		1
jm=urządz	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=urządz	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2420
nz=2,94	0	2,94	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,8077
uw=
kj=0
ij=2,8077	2,8077

[RMS 461]
id=2421
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1095
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0801-09	5-06	0801-09		0
pd5=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 0801-09	
mpn=_1211	_1211
na=Instalowanie głośnika bez obudowy o mocy 5 W w suficie podwieszanym - głośnik sufitowy PA
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=78	78		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=78
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	78	78				0

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2422
nz=3,81	0	3,81	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=283,8069
uw=
kj=0
ij=3,63855	3,63855

[RMS 452]
id=2423
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=78
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 450]
id=2424
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,78
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=1096
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0501-06	5-06	0501-06		0
pd5=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 0501-06	
mpn=1211_	1211_
na=Uruchomienie zespołów realizacji programów o 80 liniach wej./wyj.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=1	1		1
jm=zesp	111
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=zesp	111
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2425
nz=44,18	0	44,18	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=42,1919
uw=
kj=0
ij=42,1919	42,1919

[ELEMENT 2]
na=Sieć strukturalna LAN
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1097
nu=2.5
cpv=45314000-1	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1098
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0209-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem - F/UTP kat.6
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=168	168		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=168
jm=m	040
pm=-1
wo=0	168	168				0

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	168						

[RMS 1]
id=2426
nz=0,0506	0	0,0506	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,5008
uw=
kj=0
ij=0,0506	0,0506

[RMS 472]
id=2427
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2428
wa=0
wb=0
il=174,72
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2428
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	11,92375

[POZYCJA]
id=1099
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-05	5	1207-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1207-05	
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd dla rur 20/16mm w cegle
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=424,2	424,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=424,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	424,2	21*20,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=424,2	1	21*20,20						

[RMS 1]
id=2429
nz=0,11	0	0,11	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=46,662
uw=
kj=0
ij=0,11	0,11

[POZYCJA]
id=1100
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0102-05	
mpn=_1211	_1211
na=Rura karbowana 20/16mm szara - układana p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=424,2	424,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=424,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	424,2	#p1099				0

[PRZEDMIAR]
wo=424,2	1	#p201						

[RMS 1]
id=2430
nz=0,0672	0	0,0672	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=28,50624
uw=
kj=0
ij=0,0672	0,0672

[RMS 347]
id=2431
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2432
wa=0
wb=0
il=441,168
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2432
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	8,82325

[POZYCJA]
id=1101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-04	5	0203-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0203-04	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody wciągane do rur - kabel F/UTP kat.6
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=158,4	158,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=158,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	158,4	158,40				0

[PRZEDMIAR]
wo=158,4	1	158,40						

[RMS 1]
id=2433
nz=0,0682	0	0,0682	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,80288
uw=
kj=0
ij=0,0682	0,0682

[RMS 472]
id=2434
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2435
wa=0
wb=0
il=164,736
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2435
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	11,2425

[POZYCJA]
id=1102
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0110-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - szafa teleinformatyczna SZB 42U 800x1000mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2436
nz=2,4	0	2,4	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,4
uw=
kj=0
ij=2,4	2,4

[RMS 466]
id=2437
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2438
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=1205
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-16	AT-14	0110-16		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0110-16	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkości 33U-42U
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2439
nz=0,805	0	0,805	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,805
uw=
kj=0
ij=0,805	0,805

[RMS 3]
id=2440
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=1103
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-03	AT-14	0110-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0110-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 19" PWD-4W z termostatem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2441
nz=0,32	0	0,32	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,32
uw=
kj=0
ij=0,32	0,32

[RMS 468]
id=2442
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2443
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=1104
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-04	AT-14	0110-04		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0110-04	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 16A LZI 30/9
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2444
nz=0,22	0	0,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,44
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[RMS 3]
id=2445
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 351]
id=2446
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1207
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0109-01	AT-14	0109-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0109-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - przełącznica światłowodowa, 24xSC 19" 1U z płytą czołową i akcesoriami montażowymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2447
nz=0,44	0	0,44	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,44
uw=
kj=0
ij=0,44	0,44

[RMS 3]
id=2448
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 474]
id=2449
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1106
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-02	AT-14	0108-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0108-02	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelażach 19" - panel krosowy modularny 19", 1U (wyposażony 24xRJ45 kat. 6, STP)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2450
nz=0,278	0	0,278	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,112
uw=
kj=0
ij=0,278	0,278

[RMS 3]
id=2451
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 476]
id=2452
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1110
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-02	AT-14	0108-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2003	KATSRC_UNDEF	KNR AT-14 0108-02	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelażach 19" - switch IT (wyposażony 24xRJ45 kat. 6)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
id=2453
nz=0,278	0	0,278	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,834
uw=
kj=0
ij=0,278	0,278

[RMS 3]
id=2454
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 477]
id=2455
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1208
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-15	AT-15	0109-15		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_UNDEF	KNR AT-15 0109-15	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabli 19", 1U
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2456
nz=0,13	0	0,13	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,26
uw=
kj=0
ij=0,13	0,13

[RMS 3]
id=2457
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 479]
id=2458
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1913
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-06	5	0406-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-06	
mpn=1211	1211
na=Zasilacz UPS 6000 VA
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2459
nz=3,89	0	3,89	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,89
uw=
kj=0
ij=3,89	3,89

[RMS 498]
id=2460
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1111
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0301-11	
mpn=_1211	_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=21	21		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	21	3+18				0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	3+18						

[RMS 1]
id=2461
nz=0,0914	0	0,0914	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,9194
uw=
kj=0
ij=0,0914	0,0914

[POZYCJA]
id=1112
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0302-01	
mpn=_1211	_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=21	21		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	21	#p1111				0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	#p213						

[RMS 1]
id=2462
nz=0,084	0	0,084	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,764
uw=
kj=0
ij=0,084	0,084

[RMS 5]
id=2463
nz=1	0	1	
np=1	0	2464
wa=0
wb=0
il=21
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2464
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,441

[POZYCJA]
id=1113
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0308-02	
mpn=_1211	_1211
na=Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kat.6e
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
id=2465
nz=0,273	0	0,273	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,819
uw=
kj=0
ij=0,273	0,273

[RMS 358]
id=2466
nz=1	0	1	
np=1	0	2467
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2467
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	3,26025

[POZYCJA]
id=1206
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0308-02	
mpn=_1211	_1211
na=Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat.6e
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=18	18		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	18	18				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
id=2468
nz=0,273	0	0,273	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,914
uw=
kj=0
ij=0,273	0,273

[RMS 469]
id=2469
nz=1	0	1	
np=1	0	2470
wa=0
wb=0
il=18
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2470
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	33,5205

[POZYCJA]
id=1114
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-03	5-08	0817-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0817-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż ramek do gniazd instalacyjnych IP20
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=21	21		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	21	#p1113+#p1206				0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	#p215+#p216						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2471
nz=0,011	0	0,011	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,220605
uw=
kj=0
ij=0,010505	0,010505

[RMS 99]
id=2472
nz=1	0	1	
np=1	0	2473
wa=0
wb=0
il=21
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2473
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,53825

[POZYCJA]
id=1115
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0118-01	AT-15	0118-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_UNDEF	KNR AT-15 0118-01	
mpn=1211	1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2474
nz=0,84	0	0,84	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,84
uw=
kj=0
ij=0,84	0,84

[RMS 3]
id=2475
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 359]
id=2476
nz=0,42	0	0,42	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,42
uw=
kj=0
ij=0,42	0,42

[RMS 360]
id=2477
nz=0,42	0	0,42	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,42
uw=
kj=0
ij=0,42	0,42

[POZYCJA]
id=1116
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0118-02	AT-15	0118-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_UNDEF	KNR AT-15 0118-02	
mpn=1211	1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=20	20		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
id=2478
nz=0,3	0	0,3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 3]
id=2479
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 359]
id=2480
nz=0,15	0	0,15	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=0,15	0,15

[RMS 360]
id=2481
nz=0,15	0	0,15	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=0,15	0,15

[ELEMENT 2]
na=Instalacja RTV 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1117
nu=2.6
cpv=45312300-0	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1118
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Montaż przepustu dachowego - przepust dachowy do kabli
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2482
nz=3,15	0	3,15	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,15
uw=
kj=0
ij=3,15	3,15

[RMS 361]
id=2483
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1119
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0901-01	5-06	0901-01		0
pd5=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 0901-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych - maszt antenowy - tv naziemna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=1	1		1
jm=maszt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=maszt	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2484
nz=2,52	0	2,52	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,4066
uw=
kj=0
ij=2,4066	2,4066

[RMS 362]
id=2485
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 363]
id=2486
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1120
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1003-01	5-06	1003-01		0
pd5=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 1003-01	
mpn=_1211_	_1211_
na=Montaż anteny DVB-T UHF T-urbo-T 30/21-60, LTE
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=1	1		1
jm=antena	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=antena	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2487
nz=0,521	0	0,521	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,497555
uw=
kj=0
ij=0,497555	0,497555

[RMS 406]
id=2488
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1121
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1003-01	5-06	1003-01		0
pd5=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 1003-01	
mpn=_1211_	_1211_
na=Montaż anteny T-urbo-TV – antena kierunkowa VHF/DVB-T/DAB
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=1	1		1
jm=antena	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=antena	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2489
nz=0,521	0	0,521	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,497555
uw=
kj=0
ij=0,497555	0,497555

[RMS 408]
id=2490
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1122
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1003-01	5-06	1003-01		0
pd5=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-06 1003-01	
mpn=_1211_	_1211_
na=Montaż anteny radiowej, dookólnej FM
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=1	1		1
jm=antena	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=antena	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2491
nz=0,521	0	0,521	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,497555
uw=
kj=0
ij=0,497555	0,497555

[RMS 409]
id=2492
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1167
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-02	
mpn=1211	1211
na=Montaż ochronników - skrzynka przeciwprzepięciowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2493
nz=1,9	0	1,90	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,9
uw=
kj=0
ij=1,9	1,9

[RMS 369]
id=2494
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1123
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-06	5	0404-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0404-06	
mpn=_1211	_1211
na=Skrzynka montażowa typu AIZ-100
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2495
nz=1,27	0	1,27	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,27
uw=
kj=0
ij=1,27	1,27

[RMS 367]
id=2496
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1126
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=Montaż przestrajanego wzmacniacza masztowego DVB-T typu WK-410
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2497
nz=0,63	0	0,63	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,63
uw=
kj=0
ij=0,63	0,63

[RMS 412]
id=2498
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=Montaż wzmacniacza typu WSS-1138
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2499
nz=0,63	0	0,63	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,63
uw=
kj=0
ij=0,63	0,63

[RMS 413]
id=2500
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1175
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=Montaż rozgałęźnika typu PCT-1000-4W
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2501
nz=0,63	0	0,63	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,63
uw=
kj=0
ij=0,63	0,63

[RMS 410]
id=2502
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1176
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=Montaż zwrotnicy zasilania ZZ-3
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2503
nz=0,63	0	0,63	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,63
uw=
kj=0
ij=0,63	0,63

[RMS 416]
id=2504
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-05	5	1207-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1207-05	
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd dla rur 20/16mm w cegle
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=142,4	142,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=142,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	142,4	140+4*0,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=142,4	1	140+4*0,6						

[RMS 1]
id=2505
nz=0,11	0	0,11	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=15,664
uw=
kj=0
ij=0,11	0,11

[POZYCJA]
id=1131
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0102-05	
mpn=_1211	_1211
na=Rura karbowana 20/16mm szara - układana p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=142,4	142,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=142,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	142,4	#p1130				0

[PRZEDMIAR]
wo=142,4	1	#p231						

[RMS 1]
id=2506
nz=0,0672	0	0,0672	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,56928
uw=
kj=0
ij=0,0672	0,0672

[RMS 347]
id=2507
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2508
wa=0
wb=0
il=148,096
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2508
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,962

[POZYCJA]
id=1132
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-04	5	0203-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0203-04	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody wciągane do rur - przewód koncentryczny 113 1,13/4,8/6,8 klasa A
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=142,4	142,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=142,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	142,4	#p1131				0

[PRZEDMIAR]
wo=142,4	1	#p232						

[RMS 1]
id=2509
nz=0,0682	0	0,0682	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,71168
uw=
kj=0
ij=0,0682	0,0682

[RMS 373]
id=2510
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2511
wa=0
wb=0
il=148,096
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2511
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	6,95975

[POZYCJA]
id=1171
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0209-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem - przewód koncentryczny 113 1,13/4,8/6,8 klasa A
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=34	34		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34
jm=m	040
pm=-1
wo=0	34	34				0

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[RMS 1]
id=2512
nz=0,0506	0	0,0506	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,7204
uw=
kj=0
ij=0,0506	0,0506

[RMS 373]
id=2513
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2514
wa=0
wb=0
il=35,36
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2514
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,66175

[POZYCJA]
id=1133
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0206-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. - przewód koncentryczny 113 PE żelowany klasa A 75 Om [100m]
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=46	46		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=46
jm=m	040
pm=-1
wo=0	46	46				0

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[RMS 1]
id=2515
nz=0,402	0	0,402	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=18,492
uw=
kj=0
ij=0,402	0,402

[RMS 374]
id=2516
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2517
wa=0
wb=0
il=47,84
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2517
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,71525

[POZYCJA]
id=1134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0301-11	
mpn=_1211	_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2518
nz=0,0914	0	0,0914	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,3656
uw=
kj=0
ij=0,0914	0,0914

[POZYCJA]
id=1135
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0302-01	
mpn=_1211	_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	#p1134				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p236						

[RMS 1]
id=2519
nz=0,084	0	0,084	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,336
uw=
kj=0
ij=0,084	0,084

[RMS 5]
id=2520
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	2521
wa=0
wb=0
il=4,08
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 3]
id=2521
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,08575

[POZYCJA]
id=1136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0308-02	
mpn=_1211	_1211
na=Gniazda instalacyjne RTV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2522
nz=0,273	0	0,273	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,092
uw=
kj=0
ij=0,273	0,273

[RMS 375]
id=2523
nz=1	0	1	
np=1	0	2524
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2524
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	3,264

[POZYCJA]
id=1139
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-03	5-08	0817-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0817-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż ramek do gniazd instalacyjnych IP20
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	#p1136				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p238						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2525
nz=0,011	0	0,011	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,04202
uw=
kj=0
ij=0,010505	0,010505

[RMS 99]
id=2526
nz=1	0	1	
np=1	0	2527
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2527
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,293

[POZYCJA]
id=1140
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0506-01	
mpn=1211	1211
na=Uruchomienie systemu telewizji zbiorczej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=4	4		1
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=linia	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2528
nz=1,85	0	1,85	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,4
uw=
kj=0
ij=1,85	1,85

[POZYCJA]
id=1141
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0118-01	AT-15	0118-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_UNDEF	KNR AT-15 0118-01	
mpn=1211	1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2529
nz=0,84	0	0,84	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,84
uw=
kj=0
ij=0,84	0,84

[RMS 3]
id=2530
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 359]
id=2531
nz=0,42	0	0,42	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,42
uw=
kj=0
ij=0,42	0,42

[RMS 360]
id=2532
nz=0,42	0	0,42	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,42
uw=
kj=0
ij=0,42	0,42

[POZYCJA]
id=1168
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0118-02	AT-15	0118-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_UNDEF	KNR AT-15 0118-02	
mpn=1211	1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=3	3		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
id=2533
nz=0,3	0	0,3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,9
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 3]
id=2534
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 359]
id=2535
nz=0,15	0	0,15	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,45
uw=
kj=0
ij=0,15	0,15

[RMS 360]
id=2536
nz=0,15	0	0,15	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,45
uw=
kj=0
ij=0,15	0,15

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wideofonowa 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1142
nu=2.7
cpv=45314000-1	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1143
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0209-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach z mocowaniem - OMY 2x1mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=80	80		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=80
jm=m	040
pm=-1
wo=0	80	80				0

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 1]
id=2537
nz=0,0506	0	0,0506	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,048
uw=
kj=0
ij=0,0506	0,0506

[RMS 377]
id=2538
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2539
wa=0
wb=0
il=83,2
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=2539
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	3,91

[POZYCJA]
id=1145
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0204-05	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - OMY 2x1mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=340	340		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=340
jm=m	040
pm=-1
wo=0	340	340				0

[PRZEDMIAR]
wo=340	1	340						

[RMS 1]
id=2540
nz=0,0609	0	0,0609	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=20,706
uw=
kj=0
ij=0,0609	0,0609

[RMS 377]
id=2541
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2543
wa=0
wb=0
il=353,6
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 426]
id=2542
nz=2,7	0	2,7	
np=1	0	2543
wa=0
wb=0
il=918
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[RMS 3]
id=2543
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	17,901

[POZYCJA]
id=1147
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-02	5-08	0406-02		0
pd5=WACETOB wyd.III 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 5-08 0406-02	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji (wideodomofonu) - monitor typu DUO M1022W
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
id=2544
nz=0,85	0	0,85	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,25
uw=
kj=0
ij=0,85	0,85

[RMS 404]
id=2545
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 232]
id=2546
nz=2	0	2	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10
uw=
kj=0
ij=2	2

[POZYCJA]
id=1148
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-03	AL-01	0301-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0301-03	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - stacja bramowa typu DUO S1108A z czytnikiem RFID
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
id=2547
nz=6,39	0	6,39	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=19,17
uw=
kj=0
ij=6,39	6,39

[RMS 405]
id=2548
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1150
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-01	AL-01	0112-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0112-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż zasilacza - zasilacz systemowy np. typu DUO P26/40
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2549
nz=0,41	0	0,41	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,41
uw=
kj=0
ij=0,41	0,41

[RMS 400]
id=2550
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1151
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-10	AL-01	0113-10		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0113-10	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż modułu adresowego sterującego do 4 wejść/wyjść - moduł funkcyjny DUO M-SM4
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
id=2551
nz=2,64	0	2,64	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,92
uw=
kj=0
ij=2,64	2,64

[RMS 401]
id=2552
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1156
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0306-03	AL-01	0306-03		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0306-03	
mpn=1211	1211
na=Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2553
nz=10,37	0	10,37	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,37
uw=
kj=0
ij=10,37	10,37

[POZYCJA]
id=1158
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-02	AL-01	0307-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0307-02	
mpn=1211	1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2554
nz=3,94	0	3,94	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,94
uw=
kj=0
ij=3,94	3,94

[ELEMENT 2]
na=Instalacja przyzywowa 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1165
nu=2.8
cpv=45316200-7	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1185
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0204-05	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDY 2x1mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24	24				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 1]
id=2555
nz=0,0609	0	0,0609	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,4616
uw=
kj=0
ij=0,0609	0,0609

[RMS 428]
id=2556
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2558
wa=0
wb=0
il=24,96
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 426]
id=2557
nz=2,7	0	2,7	
np=1	0	2558
wa=0
wb=0
il=64,8
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[RMS 3]
id=2558
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,3325

[POZYCJA]
id=1186
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0204-05	5	0204-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0204-05	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YTKSYekw 3x2x0.8mm2
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=46	46		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=46
jm=m	040
pm=-1
wo=0	46	46				0

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[RMS 1]
id=2559
nz=0,0609	0	0,0609	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,8014
uw=
kj=0
ij=0,0609	0,0609

[RMS 430]
id=2560
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	2562
wa=0
wb=0
il=47,84
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 426]
id=2561
nz=2,7	0	2,7	
np=1	0	2562
wa=0
wb=0
il=124,2
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[RMS 3]
id=2562
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,56575

[POZYCJA]
id=1180
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0301-11	
mpn=_1211	_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	2+2+2+2				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2+2+2+2						

[RMS 1]
id=2563
nz=0,0914	0	0,0914	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,7312
uw=
kj=0
ij=0,0914	0,0914

[POZYCJA]
id=1181
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0302-01	
mpn=_1211	_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	#p1180				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p253						

[RMS 1]
id=2564
nz=0,084	0	0,084	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,672
uw=
kj=0
ij=0,084	0,084

[RMS 5]
id=2565
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	2566
wa=0
wb=0
il=8,16
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 3]
id=2566
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,1715

[POZYCJA]
id=1183
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-01	AL-01	0112-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0112-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż transformatora systemu przyzywowego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	1+1				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[RMS 1]
id=2567
nz=1,81	0	1,81	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,62
uw=
kj=0
ij=1,81	1,81

[RMS 425]
id=2568
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1177
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0108-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż sygnalizatora alarmu systemu przyzywowego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	1+1				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[RMS 1]
id=2569
nz=1,87	0	1,87	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,74
uw=
kj=0
ij=1,87	1,87

[RMS 420]
id=2570
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1178
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0306-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Montaż przycisku z lampką systemu przyzywowego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	1+1				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[RMS 1]
id=2571
nz=0,158	0	0,158	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,316
uw=
kj=0
ij=0,158	0,158

[RMS 419]
id=2572
nz=1	0	1	
np=1	0	2573
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2573
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	10,4215

[POZYCJA]
id=1179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0306-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Montaż przycisku pociągowego systemu przyzywowego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	1+1				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[RMS 1]
id=2574
nz=0,158	0	0,158	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,316
uw=
kj=0
ij=0,158	0,158

[RMS 422]
id=2575
nz=1	0	1	
np=1	0	2576
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2576
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	12,003

[POZYCJA]
id=1184
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0602-02	AL-01	0602-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0602-02	
mpn=1211	1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	1+1				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						

[RMS 1]
id=2577
nz=0,81	0	0,81	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,62
uw=
kj=0
ij=0,81	0,81

[ELEMENT 2]
na=Roboty pomocnicze budowlane
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1209
nu=2.9

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1212
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0401	5	1209-0401		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-0401	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=32	32		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=32
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	32	32				0

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 1]
id=2578
nz=0,149	0	0,149	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,768
uw=
kj=0
ij=0,149	0,149

[POZYCJA]
id=1213
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0501	5	1209-0501		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-0501	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=12	12		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
id=2579
nz=0,394	0	0,394	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,728
uw=
kj=0
ij=0,394	0,394

[POZYCJA]
id=1214
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1202	5	1209-1202		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-1202	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w stropach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=4	4		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2580
nz=2,13	0	2,13	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,52
uw=
kj=0
ij=2,13	2,13

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA FOTOWOLTAIKI
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2621
nu=3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Montaż rozdzielni AC i DC oraz inwenterów
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2622
nu=3.1
cpv=45317300-5	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=2623
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
mpn=_1211	_1211
na=Rozdzielnica AC i DC - wg projektu
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2624
nz=30	0	30	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=30
uw=
kj=0
ij=30	30

[RMS 504]
id=2625
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=2626
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-06	5	0406-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-06	
mpn=1211	1211
na=Montaż inwentera sieciowego (falownika) - wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2627
nz=3,89	0	3,89	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,89
uw=
kj=0
ij=3,89	3,89

[RMS 505]
id=2628
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[ELEMENT 2]
na=Montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2629
nu=3.2
cpv=45261215-4	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=2630
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
mpn=_1211	_1211
na=Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne montowana na dachu płaskim - wg projektu
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2631
nz=38	0	38	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=36,29
uw=
kj=0
ij=36,29	36,29

[RMS 506]
id=2632
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[ELEMENT 2]
na=Montaż paneli fotowoltaicznych
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2667
nu=3.3
cpv=45261215-4	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=2668
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-04	5	0406-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-04	
mpn=1211	1211
na=Montaż na konstrukcji panela fotowoltaicznego o mocy 460Wp - wg projektu, moc projektowanych paneli fotowoltaicznych 21,62kWp
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=47	47		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=47
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	47	47				0

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						

[RMS 1]
id=2669
nz=1,73	0	1,73	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=81,31
uw=
kj=0
ij=1,73	1,73

[RMS 520]
id=2670
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
nan=2
il=47
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=2671
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-02	5	0406-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-02	
mpn=1211	1211
na=Montaż optymalizera mocy
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=47	47		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=47
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	47	#p2668				0

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	#p266						

[RMS 1]
id=2672
nz=0,75	0	0,75	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=35,25
uw=
kj=0
ij=0,75	0,75

[RMS 521]
id=2673
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
nan=2
il=47
uw=
kj=0
ij=1	1

[ELEMENT 2]
na=Trasy kablowe i okablowanie instalacji fotowoltaicznej
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2674
nu=3.4
cpv=45311100-1	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=2675
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1101-02	
mpn=1211	1211
na=Trasy kablowe i okablowanie instalacji fotowoltaicznej - wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2676
nz=20	1	20	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=20
uw=
kj=0
ij=10	20

[RMS 522]
id=2677
nz=1	0	1	
np=1	0	2678
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2678
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2690
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1202	5	1209-1202		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-1202	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w stropach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=2	2		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2691
nz=2,13	0	2,13	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,26
uw=
kj=0
ij=2,13	2,13

[POZYCJA]
id=2687
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Montaż przepustu dachowego - przepust dachowy do kabli
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2688
nz=3,15	0	3,15	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,3
uw=
kj=0
ij=3,15	3,15

[RMS 361]
id=2689
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[ELEMENT 2]
na=Uruchomienie instalacji, przeszkolenie oraz badania i pomiary
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2679
nu=3.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=2680
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
mpn=1211	1211
na=Uruchomienie instalacji, przeszkolenie oraz badania i pomiary
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,8% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	12,9% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2681
nz=30	1	30	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=30
uw=
kj=0
ij=30	30

[RMS 523]
id=2682
nz=1	0	1	
np=1	0	2683
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 3]
id=2683
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[SUMA KONTROLNA]
C7EE699FB80D1F5C2F0CE2C31CEFE97E
