[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.15.200.12
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1	2	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0
ir=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
va=0	23%	0	R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nfn=WDI – BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o.
afn=ul. Obozowa 60b, 62-800 Kalisz
nb=Budowa przedszkola 3-oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym oraz z infrastrukturą towarzyszącą
ab=Sokolniki ul. Leśna 1a, 63-305 Sokolniki (działki nr 239/3 obręb ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2  Kołaczkowo)
ni=Gmina Kołaczkowo
ai=62-306 Kołaczkowo, Pl. Wł. Reymonta 3 
nw=zostanie wyłoniony w drodze przetargu
br=sanitarna - oddymianie
nk=mgr inż. Tadeusz Kukuła	
dt=31.05.2024	0	0
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
cpv=45312100-8	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
pcn=2 kw. 24	0
kln=Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu1310Użyte w pozycjach nazwy własne materiałów i urządzeń służą tylko ustaleniu standardów i w uzgodnieniu z Inwestorem mogą zostać zastąpione zamiennikami o nie gorszych parametrach
kl5={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\*\generator Riched20/10.0.19041}{\info{\creatim\yr2023\mo11\dy13\hr10\min42}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\qc{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\b\cf0 Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\b\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\cf0 U\u380\'bfyte w pozycjach nazwy w\u322\'b3asne materia\u322\'b3}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\loch\af4\dbch\af3\hich\f4\fs16\lang1033\langnp1033\cf0 \u243\'f3w i urz\u261\'b9dze\u324\'f1 s\u322\'b3u\u380\'bf\u261\'b9 tylko ustaleniu standard\u243\'f3w i w uzgodnieniu z Inwestorem mog\u261\'b9 zosta\u263\'e6 zast\u261\'b9pione zamiennikami o nie gorszych parametrach}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langnp1045\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU13101310Przedmiotem inwestycji jest "Budowa przedszkola 3-oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym oraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sokolnikach przy ul. Leśnej 1a, (działki nr 239/3 i 240/4, obręb ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2  Kołaczkowo)". 13101310Przedszkole trzyoddziałowe wraz z oddziałem żłobka projektuje się jako budynek wolnostojący niepodpiwniczony. 1310Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z dachem płaskim dwuspadowym o kącie 3,0st.=5,24%. 13101310Parametry techniczne: 1310powierzchnia zabudowy - 667,48 m21310powierzchnia użytkowa ogółem  - 1124,37 m21310kubatura - 4833,00 m31310wysokość budynku - 8,73 m1310szerokość budynku - 19,00 m1310długość budynku - 42,90 m1310liczba kondygnacji - 213101310Zakres robót obejmuję wykonanie:1310- oddymianie klatek schodowych13101310(opis pozycji w kosztorysie Inwestorskim i przedmiarze robót zawarty jest szczegółowo w projekcie)13101310Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:1310- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)1310- Kosztorysowe Normy Rzeczowe1310- Projekt budowlano-wykonawczy1310Wielkość wskaźników kosztów pośrednich i narzutu zysku oraz ceny jednostkowe robót, materiałów i sprzętu przyjęto wg stawek INTERCENBUD 2 kw. 2024 r., a także w oparciu o dostępne cenniki producentów i dystrybutorów.
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}{\f5\fcharset238 MicrosoftSansSerif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2023\mo11\dy13\hr10\min41}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\qc{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\b\cf0 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\b\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Przedmiotem inwestycji jest "Budowa przedszkola 3-oddzia\u322\'b3owego wraz z oddzia\u322\'b3em \u380\'bf\u322\'b3obkowym oraz z infrastruktur\u261\'b9 towarzysz\u261\'b9c\u261\'b9 w Sokolnikach przy ul. Le\u347\'9cnej 1a, (dzia\u322\'b3ki nr 239/3 i 240/4, obr\u281\'eab ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2  Ko\u322\'b3aczkowo)". }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Przedszkole trzyoddzia\u322\'b3owe wraz z oddzia\u322\'b3em \u380\'bf\u322\'b3obka projektuje si\u281\'ea jako budynek wolnostoj\u261\'b9cy niepodpiwniczony. }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z dachem p\u322\'b3askim dwuspadowym o k\u261\'b9cie 3,0st.=5,24%. }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Parametry techniczne: }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 powierzchnia zabudowy - 667,48 m2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 powierzchnia u\u380\'bfytkowa og\u243\'f3\u322\'b3em  - 1124,37 m2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 kubatura - 4833,00 m3}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 wysoko\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 8,73 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 szeroko\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 19,00 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 d\u322\'b3ugo\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 42,90 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 liczba kondygnacji - 2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Zakres rob\u243\'f3t obejmuj\u281\'ea wykonanie:}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - oddymianie klatek schodowych}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 (opis pozycji w kosztorysie Inwestorskim i przedmiarze rob\u243\'f3t zawarty jest szczeg\u243\'f3\u322\'b3owo w projekcie)}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 - Rozporz\u261\'b9dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre\u347\'9clenia metod i}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 podstaw sporz\u261\'b9dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt\u243\'f3w prac projektowych oraz}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 planowanych koszt\u243\'f3w rob\u243\'f3t budowlanych okre\u347\'9clonych w programie funkcjonalno-u\u380\'bfytkowym (Dz.U. 2021}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 poz.}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 2458)}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 - Kosztorysowe Normy Rzeczowe}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 - Projekt budowlan}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 o}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 -wykonawczy}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 Wielko\u347\'9c\u263\'e6 wska\u378\'9fnik\u243\'f3w koszt\u243\'f3w po\u347\'9crednich i narzutu zysku oraz ceny jednostkowe rob\u243\'f3t, materia\u322\'b3\u243\'f3w i sprz\u281\'eatu}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 przyj\u281\'eato wg stawek INTERCENBUD }{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2}{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0  kw. 202}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 4}{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0  r., a tak\u380\'bfe w oparciu o dost\u281\'eapne cenniki producent\u243\'f3w i}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 dystrybutor\u243\'f3w.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70,3	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=13,3	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=0		1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty poC59Brednie	Kp
wa=70,3	1	1	0
nr=1	R	1	70,3	0
ns=1	S	1	70,3	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=13,3	1	1	0
nr=1	R+Kp	1	13,3	0
ns=1	S+Kp	1	13,3	0

[NARZUTY NEX 4]
na=VAT	V
vat=23%	23		1

[RMS ZEST 265]
ty=M	0
na=wazelina techniczna	0	
id=1034701	2	
jm=kg	033
ce=0	1717415011	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4,693
il=4,693
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1034701	1
kz5=1	4	0		0	1	1	4,693	0	2		1	0	

[RMS ZEST 282]
ty=S	0
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3	0	
id=11111	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717415011	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=9,18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11111	1

[RMS ZEST 281]
ty=S	0
na=koparka łańcuchowa wielonaczyniowa, o mocy 37 kW [50 KM] - do rowów kablowych	0	
id=13612	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717415011	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=4,05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	13612	1

[RMS ZEST 263]
ty=M	0
na=folia kablowa ostrzegawcza niebieska 20/0,09	0	
id=1560199	2	
jm=m	040
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	78
il=78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560199	1
kz5=1	4	0		0	1	1	78	0	2		1	0	

[RMS ZEST 110]
ty=M	0
na=piasek	0	
id=1601801	1	
jm=m3	060
ce=0	1717415011	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	11,4
il=11,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601801	1
kz5=1	4	0		0	1	1	11,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 84]
ty=S	0
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0	
id=39511	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717415011	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=3,8536
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511	1

[RMS ZEST 261]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy do 5 t	0	
id=39811	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717415011	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,71
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811	1

[RMS ZEST 267]
ty=S	0
na=przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0	
id=39971	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717415011	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,559
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39971	1

[RMS ZEST 279]
ty=M	0
na=rura osłonowa karbowana PCV, śr. 50 mm	0	
id=7580099	2	
jm=m	040
ce=0	1717415011	4			0	2	STASINSKI
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	78
il=78
kz5=1	4	0		0	1	1	78	0	2		1	0	

[RMS ZEST 266]
ty=M	0
na=opaska kablowa ocechowana	0	
id=7640100	1	
jm=szt	020
ce=0	1717415011	4			0	2	ELEKTRO-HURT
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	10,4
il=10,4
kz5=1	4	0		0	1	1	10,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 287]
ty=M	0
na=kable ognioodporne posiadające klasę zachowania funkcji E90 3x1,5mm2	0	
id=7959999	2	
jm=m	040
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	71,76
il=71,76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	71,76	0	2		1	0	

[RMS ZEST 363]
ty=M	0
na=kable ognioodporne posiadające klasę zachowania funkcji E90 1*2*0,8mm2	0	
id=7959999	2	
jm=m	040
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	19,76
il=19,76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	19,76	0	2		1	0	

[RMS ZEST 359]
ty=M	0
na=kable ognioodporne posiadające klasę zachowania funkcji E90 7x1,0mm2	0	
id=7959999	2	
jm=m	040
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	11,44
il=11,44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999	1
kz5=1	4	0		0	1	1	11,44	0	2		1	0	

[RMS ZEST 357]
ty=M	0
na=śruba tulejkowa rozporowa E90	0	
id=8990499	2	
jm=szt	020
ce=0	1717415011	4			0	2	BAKS
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	81
il=81
kz5=1	4	0		0	1	1	81	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna - instalacje sanitarne (wielkopolskie)	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=0	1717415011	4			0	1	WP (wielkopolskie)
cw=0	PLN	0
wa=0
il=149,0396

[RMS ZEST 314]
ty=M	0
na=centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi 8A (24V) z akumulatorami, certyfikowana, wg projektu	0	
id=8999999	3	
jm=kpl	090
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 303]
ty=M	0
na=gniazdo czujek	0	
id=7599999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 304]
ty=M	0
na=czujka dymu optyczna	0	
id=7299999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 283]
ty=M	0
na=masa ogniochronna Ei60	0	
id=5629999	3	
jm=dm3	066
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	10
il=10
kz5=1	4	0		0	1	1	10	0	2		1	0	

[RMS ZEST 315]
ty=M	0
na=ręczny przycisk oddymiania z sygnalizacją wg projektu	0	
id=7299999	3	
jm=szt	020
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 358]
ty=M	0
na=tuleja rozporowa stalowa E90	0	
id=8329999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717415011	4			0	2	BAKS
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	81
il=81
kz5=1	4	0		0	1	1	81	0	2		1	0	

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0	
id=0000000	1	
jm=%	147
ce=1					0		
cw=0		0
wa=0
il=0

[RMS ZEST 405]
ty=M	0
na=kable ognioodporne posiadające klasę zachowania funkcji E90 3*4mm2	0	
id=804130805	3	
jm=m	040
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	166,4
il=166,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7977598	1
kz5=1	4	0		0	1	1	166,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 428]
ty=M	0
na=klapa oddymiająco-wentylacyjna jednoskrzydłowa 150x150cm z podstawą i siłownikiem wg projektu	0	
id=1566599	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1561899	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 431]
ty=S	0
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0	
id=34312	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717415011	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,4365
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312	1

[RMS ZEST 432]
ty=M	0
na=klapa oddymiająco-wentylacyjna jednoskrzydłowa o wym. 150x130cm z podstawą i siłownikiem wg projektu	0	
id=1566599	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1561899	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 434]
ty=M	0
na=okna ALU U=0,9 wg projektu O8 oddymiające o charakterze napowietrzania z siłownikami i elektroryglem, okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2	0	
id=1564999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 439]
ty=M	0
na=kotwy elastyczne	0	
id=1341099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	37,26
il=37,26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341090	1
kz5=0	4	0		0	1	1	37,26	0	2		1	0	

[RMS ZEST 440]
ty=M	0
na=pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	0	
id=1478500	2	
jm=dm3	066
ce=0	1717415011	4			0	2	ELTECH
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,6767
il=1,6767
kz5=0	4	0		0	1	1	1,6767	0	2		1	0	

[RMS ZEST 441]
ty=M	0
na=silikon	0	
id=1478101	2	
jm=kg	033
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,0621
il=0,0621
kz5=0	4	0		0	1	1	0,0621	0	2		1	0	

[RMS ZEST 442]
ty=M	0
na=okna ALU U=0,9 wg projektu O7 oddymiające o charakterze napowietrzania z siłownikami i elektroryglem, okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2	0	
id=1564999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 446]
ty=M	0
na=korytka kablowe pełne E90	0	
id=8350799	2	
jm=m	040
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	32,4
il=32,4
kz5=0	4	0		0	1	1	32,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 448]
ty=M	0
na=uchwyt tras kablowych E90	0	
id=1551399	2	
jm=szt	020
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	75
il=75
kz5=1	4	0		0	1	1	75	0	2		1	0	

[RMS ZEST 451]
ty=M	0
na=system nośny tras kablowych E90 (korytka, uchwyty, obejmy, śruby, tuleje)	0	
id=8329999	2	
jm=m	040
ce=0	1717415011	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	106,92
il=106,92
kz5=1	4	0		0	1	1	106,92	0	2		1	0	

[ELEMENT 1]
na=ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=76
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Zasilanie instalacji oddymiania
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=458
nu=1.1
cpv=45311100-1	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=460
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0701-05	
mpn=_1211	_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=40,5	40,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40,5
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	40,5	75,0*0,90*0,6				0

[PRZEDMIAR]
wo=40,5	1	75,0*0,90*0,6						

[RMS 1]
id=676
nz=0,1	0	0,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,05
uw=
kj=0
ij=0,1	0,1

[RMS 281]
id=677
nz=0,1	0	0,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,05
uw=
kj=0
ij=0,1	0,1

[RMS 282]
id=678
nz=0,18	0	0,18	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,29
uw=
kj=0
ij=0,18	0,18

[POZYCJA]
id=461
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0706-02	
mpn=_1211	_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m - podsypka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=75	75		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m	040
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 1]
id=679
nz=0,0179	0	0,0179	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,3425
uw=
kj=0
ij=0,0179	0,0179

[RMS 110]
id=680
nz=0,076	0	0,076	
np=1	0	681
wa=0
wb=0
il=5,7
uw=
kj=0
ij=0,076	0,076

[RMS 3]
id=681
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	5,62875

[RMS 261]
id=682
nz=0,0114	0	0,0114	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,855
uw=
kj=0
ij=0,0114	0,0114

[POZYCJA]
id=462
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0705-01	
mpn=_1211	_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCV o śr. do 140 mm - rura osłonowa 50 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=75	75		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m	040
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 1]
id=683
nz=0,128	0	0,128	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,6
uw=
kj=0
ij=0,128	0,128

[RMS 279]
id=684
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	686
wa=0
wb=0
il=78
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 263]
id=685
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	686
wa=0
wb=0
il=78
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=686
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	12,8515

[RMS 84]
id=687
nz=0,014	0	0,014	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,05
uw=
kj=0
ij=0,014	0,014

[POZYCJA]
id=463
pd=	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0713-01	
mpn=_1211	_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kable ognioodporne posiadające klasę zachowania funkcji E90 3*4mm2 wg projektumm2 wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=130	130		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=130
jm=m	040
pm=-1
wo=0	130	75+55				0

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	75+55						

[RMS 1]
id=688
nz=0,0947	0	0,0947	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,311
uw=
kj=0
ij=0,0947	0,0947

[RMS 405]
id=689
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	692
wa=0
wb=0
il=135,2
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 265]
id=690
nz=0,0361	0	0,0361	
np=1	0	692
wa=0
wb=0
il=4,693
uw=
kj=0
ij=0,0361	0,0361

[RMS 266]
id=691
nz=0,08	0	0,08	
np=1	0	692
wa=0
wb=0
il=10,4
uw=
kj=0
ij=0,08	0,08

[RMS 3]
id=692
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	71,3765

[RMS 84]
id=693
nz=0,0067	0	0,0067	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,871
uw=
kj=0
ij=0,0067	0,0067

[RMS 267]
id=694
nz=0,0043	0	0,0043	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,559
uw=
kj=0
ij=0,0043	0,0043

[POZYCJA]
id=464
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0706-02	
mpn=_1211	_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m - obsypka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=75	75		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m	040
pm=-1
wo=0	75	#p461				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	#p2						

[RMS 1]
id=695
nz=0,0179	0	0,0179	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,3425
uw=
kj=0
ij=0,0179	0,0179

[RMS 110]
id=696
nz=0,076	0	0,076	
np=1	0	697
wa=0
wb=0
il=5,7
uw=
kj=0
ij=0,076	0,076

[RMS 3]
id=697
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	5,62875

[RMS 261]
id=698
nz=0,0114	0	0,0114	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,855
uw=
kj=0
ij=0,0114	0,0114

[POZYCJA]
id=465
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0702-05	
mpn=_1211	_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=31,5	31,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31,5
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	31,5	75,0*0,90*0,6-(75,0*0,20*0,60)				0

[PRZEDMIAR]
wo=31,5	1	75,0*0,90*0,6-(75,0*0,20*0,60)						

[RMS 1]
id=699
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,945
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[RMS 282]
id=700
nz=0,06	0	0,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,89
uw=
kj=0
ij=0,06	0,06

[POZYCJA]
id=466
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0504-02	1	0504-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0504-02	
mpn=1211	1211
na=Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=9	9		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	9	#p460-#p465				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	#p1-#p6						

[RMS 1]
id=701
nz=0,32	0	0,32	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,88
uw=
kj=0
ij=0,32	0,32

[ELEMENT 2]
na=Okablowanie instalacji oddymiania
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=467
nu=1.2
cpv=45311100-1	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=474
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-03	5	0202-03		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0202-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach kablowych E90 - kable ognioodporne posiadające klasę zachowania funkcji E90 3*4mm2 wg projektu prowadzone nad sufitem podwieszanym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=m	040
pm=-1
wo=0	30	30,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,00						

[RMS 1]
id=712
nz=0,0242	0	0,0242	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,726
uw=
kj=0
ij=0,0242	0,0242

[RMS 405]
id=934
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	933
wa=0
wb=0
il=31,2
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 3]
id=933
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=907
pd=ATHENASOFT wyd.I 2021	KNR	AT-57 0103-04	AT-57	0103-04		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2021	KATSRC_KATAL	KNR AT-57 0103-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Korytka kablowe pełne E90 dla przewodów kablowych prowadzonych nad sufitem podwieszanym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=m	040
pm=-1
wo=0	30	#p474				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	#p8						

[RMS 1]
id=908
nz=0,6	0	0,6	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=18
uw=
kj=0
ij=0,6	0,6

[RMS 446]
id=912
nz=1,08	0	1,08	
np=1	0	913
wa=0
wb=0
il=32,4
uw=
kj=0
ij=1,08	1,08

[RMS 448]
id=941
nz=2,5	0	2,5	
np=1	0	913
wa=0
wb=0
il=75
uw=
kj=0
ij=2,5	2,5

[RMS 357]
id=942
nz=2,7	0	2,7	
np=1	0	913
wa=0
wb=0
il=81
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[RMS 358]
id=943
nz=2,7	0	2,7	
np=1	0	913
wa=0
wb=0
il=81
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[RMS 3]
id=913
nz=5	0	5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 84]
id=914
nz=0,05	0	0,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,5
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[POZYCJA]
id=895
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0205-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - kable ognioodporne posiadające klasę zachowania funkcji E90 3x1,5mm2 wraz z systemem nośnym tras kablowych E90 wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=69	69		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=69
jm=m	040
pm=-1
wo=0	69	69,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69,00						

[RMS 1]
id=896
nz=0,0546	0	0,0546	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,7674
uw=
kj=0
ij=0,0546	0,0546

[RMS 287]
id=897
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	901
wa=0
wb=0
il=71,76
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 451]
id=900
nz=1,08	0	1,08	
np=1	0	901
wa=0
wb=0
il=74,52
uw=
kj=0
ij=1,08	1,08

[RMS 3]
id=901
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=475
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0205-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - kable ognioodporne posiadające klasę zachowania funkcji E90 7x1,0mm2 wraz z systemem nośnym tras kablowych E90 wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11,00						

[RMS 1]
id=718
nz=0,0546	0	0,0546	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,6006
uw=
kj=0
ij=0,0546	0,0546

[RMS 359]
id=719
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	723
wa=0
wb=0
il=11,44
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 451]
id=944
nz=1,08	0	1,08	
np=1	0	723
wa=0
wb=0
il=11,88
uw=
kj=0
ij=1,08	1,08

[RMS 3]
id=723
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	27,92325

[POZYCJA]
id=513
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0205-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - kable ognioodporne posiadające klasę zachowania funkcji E90 1*2*0,8mm2 wraz z systemem nośnym tras kablowych E90 wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=19	19		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19
jm=m	040
pm=-1
wo=0	19	19,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19,00						

[RMS 1]
id=724
nz=0,0546	0	0,0546	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,0374
uw=
kj=0
ij=0,0546	0,0546

[RMS 363]
id=725
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	729
wa=0
wb=0
il=19,76
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 451]
id=945
nz=1,08	0	1,08	
np=1	0	729
wa=0
wb=0
il=20,52
uw=
kj=0
ij=1,08	1,08

[RMS 3]
id=729
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	18,809

[POZYCJA]
id=514
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1203-01	
mpn=1211	1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=56	56		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56
jm=szt.żył	000
pm=-1
wo=0	56	4*2*2+3*2*2+7*2*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	4*2*2+3*2*2+7*2*2						

[RMS 1]
id=736
nz=0,0158	0	0,0158	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,8848
uw=
kj=0
ij=0,0158	0,0158

[POZYCJA]
id=515
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-02	5	1203-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1203-02	
mpn=1211	1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=12	12		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt.żył	000
pm=-1
wo=0	12	3*2*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	3*2*2						

[RMS 1]
id=737
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,24
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[POZYCJA]
id=471
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	4 2005-05	4	2005-05		0
pd5=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KSNR 4 2005-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Przejścia p.poż przez ściany i stropy - masa ogniochronna EI60 wg projektu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=704
nz=5	0	5	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=5	5

[RMS 283]
id=894
nz=10	1	10	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10
uw=
kj=0
ij=10	10

[RMS 84]
id=890
nz=0,06	0	0,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,06
uw=
kj=0
ij=0,06	0,06

[POZYCJA]
id=517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1301-01	
mpn=1211	1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2	2		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=738
nz=1,3	0	1,3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,6
uw=
kj=0
ij=1,3	1,3

[POZYCJA]
id=516
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1307-01	5	1307-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1307-01	
mpn=1211	1211
na=Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2	2		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=740
nz=0,34	0	0,34	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,68
uw=
kj=0
ij=0,34	0,34

[ELEMENT 2]
na=Elementy instalacji oddymiania
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=482
nu=1.3
cpv=45312100-8	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=483
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-01	AL-01	0101-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0101-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż centrali oddymiania wg projektu - centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi 8A (24V), zasilanie rezerwowe – z baterii akumulatorów 2 x 2,2Ah (gwarantują podtrzymanie zasilania przez 72 godziny od zaniku napięcia podstawowego); o wymiarach: 238 x 113 x 286 mm; montowana na ścianie budynku na piętrze klatek schodowych K1 i K2 (lokalizacja wg rys.SOD-2)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=804
nz=14,1	0	14,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=28,2
uw=
kj=0
ij=14,1	14,1

[RMS 314]
id=805
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=656
pd=WACETOB 1999	KNNR-W	2 W1001-03	2	W1001-03		0
pd5=WACETOB 1999	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 2 W1001-03	
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /><Kryterium Id="3" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Klapa oddymiająco-wentylacyjna jednoskrzydłowa montowana w stropodachu klatki schodowej, wymiar w świetle dołu podstawy 150x150cm, podstawa prosta składana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25mm, o wysokości całkowitej 50cm, malowana od wewnątrz, wypełnienie: płyta z poliwęglanu komorowego gr. 10mm, kolor mleczny, oraz płyta z poliwęglanu komorowego gr. 10mm, kolor przezroczysty, oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V, siłownik 1x4A klasyfikacja SL 550 i klasyfikacja WL 1500, elementy układu sterującego schowane w podstawie, powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami 1,55 m2, klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2, współczynnik przenikania ciepła U=0,93 W/m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2,25	2,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,25
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,25	1,50*1,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,25	1	1,50*1,50						

[RMS 1]
id=741
nz=5,2	0	5,2	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11,7
uw=
kj=0
ij=5,2	5,2

[RMS 428]
id=848
nz=1	1	1	
np=1	0	851
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=0,444444444444444	1

[RMS 3]
id=851
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 431]
id=852
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0675
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[POZYCJA]
id=853
pd=WACETOB 1999	KNNR-W	2 W1001-03	2	W1001-03		0
pd5=WACETOB 1999	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 2 W1001-03	
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /><Kryterium Id="3" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Klapa oddymiająco-wentylacyjna jednoskrzydłowa montowana w stropodachu klatki schodowej, wymiar w świetle dołu podstawy 150x130cm, podstawa prosta składana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25mm, o wysokości całkowitej 50cm, malowana od wewnątrz, wypełnienie: płyta z poliwęglanu komorowego gr. 10mm, kolor mleczny, oraz płyta z poliwęglanu komorowego gr. 10mm, kolor przezroczysty, oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V, siłownik 1x4A klasyfikacja SL 550 i klasyfikacja WL 1500, elementy układu sterującego schowane w podstawie, powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami 1,17 m2, klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2, współczynnik przenikania ciepła U=0,91 W/m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1,95	1,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,95
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,95	1,50*1,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,95	1	1,50*1,30						

[RMS 1]
id=854
nz=5,2	0	5,2	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,14
uw=
kj=0
ij=5,2	5,2

[RMS 432]
id=855
nz=1	1	1	
np=1	0	856
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=0,512820512820513	1

[RMS 3]
id=856
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 431]
id=857
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0585
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[POZYCJA]
id=878
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1018-04	2-02	1018-04		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1018-04	
na=Okno aluminiowe O7 oddymiające o charakterze napowietrzania, montowane w ścianie zewnętrznej klatki schodowej, skrzydło uchylne górą na zewnątrz pomieszczenia, szklone szybą bezpieczną 33.1, sterowanie: dwa siłowniki wrzecionowe 2xG26H-750 (2 x 2,6 A, 24V), montaż na bocznych, pionowych profilach okna, siłownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montażowe w kolorze profili okna, zestaw ryglujący: elektrorygiel, kąt otwarcia: 90 st., powierzchnia geometryczna Ag=3,01 m2, powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,97 m2, okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2, U=0,9
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2,7	2,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,7
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,7	2,70*1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,7	1	2,70*1,00						

[RMS 1]
id=879
nz=2,44	0	2,44	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,588
uw=
kj=0
ij=2,44	2,44

[RMS 442]
id=880
nz=1	1	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=0,37037037037037	1

[RMS 439]
id=881
nz=6	0	6	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=16,2
uw=
kj=0
ij=6	6

[RMS 440]
id=882
nz=0,27	0	0,27	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,729
uw=
kj=0
ij=0,27	0,27

[RMS 441]
id=883
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,027
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[RMS 431]
id=884
nz=0,05	0	0,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,135
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[RMS 84]
id=885
nz=0,06	0	0,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,162
uw=
kj=0
ij=0,06	0,06

[POZYCJA]
id=858
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1018-04	2-02	1018-04		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1018-04	
na=Okno aluminiowe O8 oddymiające o charakterze napowietrzania, montowane w ścianie zewnętrznej klatki schodowej, skrzydło uchylne górą na zewnątrz pomieszczenia, szklone szybą bezpieczną 33.1, sterowanie: dwa siłowniki wrzecionowe 2xG26H-750 (2 x 2,6 A, 24V), montaż na bocznych, pionowych profilach okna, siłownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montażowe w kolorze profili okna, zestaw ryglujący: elektrorygiel, kąt otwarcia: 90 st., powierzchnia geometryczna Ag=2,24 m2, powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,47 m2, okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2, U=0,9
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3,51	3,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,51
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,51	2,70*1,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,51	1	2,70*1,30						

[RMS 1]
id=859
nz=2,44	0	2,44	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,5644
uw=
kj=0
ij=2,44	2,44

[RMS 434]
id=860
nz=1	1	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=0,284900284900285	1

[RMS 439]
id=865
nz=6	0	6	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=21,06
uw=
kj=0
ij=6	6

[RMS 440]
id=866
nz=0,27	0	0,27	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,9477
uw=
kj=0
ij=0,27	0,27

[RMS 441]
id=867
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0351
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[RMS 431]
id=868
nz=0,05	0	0,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,1755
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[RMS 84]
id=869
nz=0,06	0	0,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2106
uw=
kj=0
ij=0,06	0,06

[POZYCJA]
id=488
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0401-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=811
nz=1,55	0	1,55	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,1
uw=
kj=0
ij=1,55	1,55

[RMS 304]
id=812
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=487
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-02	AL-01	0403-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0403-02	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż gniazd pożarowych - gniazdo do czujek
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=809
nz=1,02	0	1,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,04
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 303]
id=810
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=485
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0402-01	
mpn=_1211	_1211
na=Ręczny przycisk oddymiania z sygnalizacją wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=807
nz=0,6	0	0,6	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,2
uw=
kj=0
ij=0,6	0,6

[RMS 315]
id=808
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=497
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0604-01	
mpn=1211	1211
na=Praca próbna i testowanie systemu oddymiania
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=815
nz=5,75	0	5,75	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11,5
uw=
kj=0
ij=5,75	5,75

[SUMA KONTROLNA]
6F400B6F884D6C9102B0F4F7ABC53AF4
