[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.15.200.12
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1	2	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0
ir=73

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)13100%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))13100%R+0%S
va=0	23%	0	R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nfn=WDI – BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH Sp.z.o.o,
afn=ul. Obozowa 60b, 62-800 Kalisz
nb=Budowa przedszkola 3-oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym oraz z infrastrukturą towarzyszącą
ab=Sokolniki ul. Leśna 1a, 63-305 Sokolniki (działki nr 239/3 i 240/4, obręb ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2  Kołaczkowo)
ni=Gmina Kołaczkowo
ai=62-306 Kołaczkowo, Pl. Wł. Reymonta 3 
nw=zostanie wyłoniony w drodze przetargu
br=sanitarna - klimatyzacja
nk=mgr inż. Tadeusz Kukuła	
dt=31.05.2024	0	0
cpv=45331220-4	Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45262520-2	Roboty murowe
pcn=2 kw. 24	0
kln=Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu1310Użyte w pozycjach nazwy własne materiałów i urządzeń służą tylko ustaleniu standardów i w uzgodnieniu z Inwestorem mogą zostać zastąpione zamiennikami o nie gorszych parametrach.
kl5={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\*\generator Riched20/10.0.19041}{\info{\creatim\yr2023\mo11\dy13\hr9\min17}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\qc{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\b\cf0 Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\b\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\cf0 U\u380\'bfyte w pozycjach nazwy w\u322\'b3asne materia\u322\'b3}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\loch\af4\dbch\af3\hich\f4\fs16\lang1033\langnp1033\cf0 \u243\'f3w i urz\u261\'b9dze\u324\'f1 s\u322\'b3u\u380\'bf\u261\'b9 tylko ustaleniu standard\u243\'f3w i w uzgodnieniu z Inwestorem mog\u261\'b9 zosta\u263\'e6 zast\u261\'b9pione zamiennikami o nie gorszych parametrach.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langnp1045\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU13101310Przedmiotem inwestycji jest "Budowa przedszkola 3-oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym oraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sokolnikach przy ul. Leśnej 1a, (działki nr 239/3 i 240/4, obręb ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2  Kołaczkowo)". 13101310Przedszkole trzyoddziałowe wraz z oddziałem żłobka projektuje się jako budynek wolnostojący niepodpiwniczony. 1310Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z dachem płaskim dwuspadowym o kącie 3,0st.=5,24%. 13101310Parametry techniczne: 1310powierzchnia zabudowy - 667,48 m21310powierzchnia użytkowa ogółem  - 1124,37 m21310kubatura - 4833,00 m31310wysokość budynku - 8,73 m1310szerokość budynku - 19,00 m1310długość budynku - 42,90 m1310liczba kondygnacji - 213101310Zakres robót obejmuję wykonanie:13101310Instalację klimatyzacji wraz z izolacją i układem odprowadzenia skroplin13101310(opis pozycji w kosztorysie Inwestorskim i przedmiarze robót zawarty jest szczegółowo w projekcie)13101310Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:1310- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)1310- Kosztorysowe Normy Rzeczowe1310- Projekt budowlany13101310Wielkość wskaźników kosztów pośrednich i narzutu zysku oraz ceny jednostkowe robót, materiałów i sprzętu przyjęto wg stawek INTERCENBUD 2 kw. 2024 r., a także w oparciu o dostępne cenniki producentów i dystrybutorów.
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}{\f5\fcharset238 MicrosoftSansSerif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2023\mo11\dy13\hr9\min15}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\qc{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\b\cf0 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\b\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Przedmiotem inwestycji jest "Budowa przedszkola 3-oddzia\u322\'b3owego wraz z oddzia\u322\'b3em \u380\'bf\u322\'b3obkowym oraz z infrastruktur\u261\'b9 towarzysz\u261\'b9c\u261\'b9 w Sokolnikach przy ul. Le\u347\'9cnej 1a, (dzia\u322\'b3ki nr 239/3 i 240/4, obr\u281\'eab ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2  Ko\u322\'b3aczkowo)". }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Przedszkole trzyoddzia\u322\'b3owe wraz z oddzia\u322\'b3em \u380\'bf\u322\'b3obka projektuje si\u281\'ea jako budynek wolnostoj\u261\'b9cy niepodpiwniczony. }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z dachem p\u322\'b3askim dwuspadowym o k\u261\'b9cie 3,0st.=5,24%. }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Parametry techniczne: }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 powierzchnia zabudowy - 667,48 m2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 powierzchnia u\u380\'bfytkowa og\u243\'f3\u322\'b3em  - 1124,37 m2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 kubatura - 4833,00 m3}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 wysoko\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 8,73 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 szeroko\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 19,00 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 d\u322\'b3ugo\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 42,90 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 liczba kondygnacji - 2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Zakres rob\u243\'f3t obejmuj\u281\'ea wykonanie:}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Instalacj\u281\'ea klimatyzacji wraz z izolacj\u261\'b9 i uk\u322\'b3adem odprow}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 a}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 dzenia skroplin}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 (opis pozycji w kosztorysie Inwestorskim i przedmiarze rob\u243\'f3t zawarty jest szczeg\u243\'f3\u322\'b3owo w projekcie)}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 - Rozporz\u261\'b9dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre\u347\'9clenia metod i}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 podstaw sporz\u261\'b9dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt\u243\'f3w prac projektowych oraz}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 planowanych koszt\u243\'f3w rob\u243\'f3t budowlanych okre\u347\'9clonych w programie funkcjonalno-u\u380\'bfytkowym (Dz.U. 2021 poz.}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 2458)}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 - Kosztorysowe Normy Rzeczowe}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 - Projekt budowlany}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 Wielko\u347\'9c\u263\'e6 wska\u378\'9fnik\u243\'f3w koszt\u243\'f3w po\u347\'9crednich i narzutu zysku oraz ceny jednostkowe rob\u243\'f3t, materia\u322\'b3\u243\'f3w i sprz\u281\'eatu}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 przyj\u281\'eato wg stawek INTERCENBUD }{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2}{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0  kw. 202}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 4}{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0  r., a tak\u380\'bfe w oparciu o dost\u281\'eapne cenniki producent\u243\'f3w i}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs20\cf0 dystrybutor\u243\'f3w.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70,3	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=13,3	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=0		1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty poC59Brednie	Kp
wa=70,3	1	1	0
nr=1	R	1	70,3	0
ns=1	S	1	70,3	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=13,3	1	1	0
nr=1	R+Kp	1	13,3	0
ns=1	S+Kp	1	13,3	0

[NARZUTY NEX 4]
na=VAT	V
vat=23%	23		1

[RMS ZEST 181]
ty=M	0
na=uchwyty do rur wielowarstwowych o śr. 20 mm	0	
id=0_13005	3	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	109,06
il=109,06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603020	1
kz5=1	4	0		0	1	1	109,06	0	2		1	0	

[RMS ZEST 185]
ty=M	0
na=uchwyty do rur wielowarstwowych o śr. 25 mm	0	
id=0_13005	3	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	45,625
il=45,625
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603025	1
kz5=1	4	0		0	1	1	45,625	0	2		1	0	

[RMS ZEST 188]
ty=M	0
na=uchwyty do rur wielowarstwowych o śr. 32 mm	0	
id=0_13005	3	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	8,88
il=8,88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603032	1
kz5=1	4	0		0	1	1	8,88	0	2		1	0	

[RMS ZEST 170]
ty=M	0
na=blacha aluminiowa płaska, w arkuszach, grub. 0,60 mm	0	
id=1120411	2	
jm=kg	033
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	13,728
il=13,728
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1211000	1
kz5=1	4	0		0	1	1	13,728	0	2		1	0	

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=drut stalowy do spawania niepokryty śr. 3.25 mm	0	
id=1120504	1	
jm=kg	033
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,03
il=0,03
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122120	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,03	0	2		1	0	

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania M12	0	
id=1342300	1	
jm=kg	033
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,8
il=0,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1340010	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,8	0	2		1	0	

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %	0	
id=1511601	1	
jm=dm3	066
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,02
il=0,02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1511201	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,02	0	2		1	0	

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=farba olejna nawierzchniowa	0	
id=1511711	1	
jm=dm3	066
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,05
il=0,05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510101	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,05	0	2		1	0	

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=mydło maziste (szare) 65 %	0	
id=1530101	1	
jm=kg	033
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,4
il=0,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1534001	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=acetylen rozpuszczony techniczny	0	
id=1540000	1	
jm=kg	033
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,04
il=0,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540001	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,04	0	2		1	0	

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=tlen techniczny	0	
id=1540802	1	
jm=m3	060
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,05
il=0,05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540400	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,05	0	2		1	0	

[RMS ZEST 159]
ty=M	0
na=piasek do zapraw	0	
id=1602003	1	
jm=m3	060
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,014
il=0,014
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602003	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,014	0	2		1	0	

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=beton zwykły C16/20 (B-20)	0	
id=2370606	2	
jm=m3	060
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,01
il=0,01
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370606	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,01	0	2		1	0	

[RMS ZEST 72]
ty=S	0
na=żuraw samochodowy do 4 t	0	
id=31112	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31112	1

[RMS ZEST 166]
ty=S	0
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0	
id=34312	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312	1

[RMS ZEST 172]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM]	0	
id=39116	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,0858
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39116	1

[RMS ZEST 164]
ty=M	0
na=woda	0	
id=3930001	1	
jm=m3	060
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,007
il=0,007
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,007	0	2		1	0	

[RMS ZEST 32]
ty=S	0
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0	
id=39511	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=9,3874
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511	1

[RMS ZEST 71]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0	
id=39531	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,49
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39531	1

[RMS ZEST 173]
ty=S	0
na=przyczepa skrzyniowa 4,5 t	0	
id=39612	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,0858
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39612	1

[RMS ZEST 165]
ty=S	0
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	0	
id=43211	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,07
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43211	1

[RMS ZEST 179]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa 20x2,50mm w zwojach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	84,46
il=84,46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603724	1
kz5=1	4	0		0	1	1	84,46	0	2		1	0	

[RMS ZEST 183]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa 25x2,50mm w zwojach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	37,595
il=37,595
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603725	1
kz5=1	4	0		0	1	1	37,595	0	2		1	0	

[RMS ZEST 186]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa 32x3,0mm w zwojach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	8,24
il=8,24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603726	1
kz5=1	4	0		0	1	1	8,24	0	2		1	0	

[RMS ZEST 180]
ty=M	0
na=kształtka do rur wielowarstwowych o śr. 20 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0	2	BAUSERVICE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	24,6
il=24,6
kz5=1	4	0		0	1	1	24,6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 184]
ty=M	0
na=kształtka do rur wielowarstwowych o śr. 25 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0	2	BAUSERVICE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	7,3
il=7,3
kz5=1	4	0		0	1	1	7,3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 187]
ty=M	0
na=kształtka do rur wielowarstwowych o śr. 32 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0	2	BAUSERVICE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,6
il=1,6
kz5=1	4	0		0	1	1	1,6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych	0	
id=5654199	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0	2	UPONOR
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	76,87
il=76,87
kz5=1	4	0		0	1	1	76,87	0	2		1	0	

[RMS ZEST 169]
ty=M	0
na=syfon z tworzywa sztucznego	0	
id=5715900	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	14
il=14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328331	1
kz5=1	4	0		0	1	1	14	0	2		1	0	

[RMS ZEST 108]
ty=M	0
na=łącznik miedziany o śr. 10,0 mm	0	
id=6401499	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	63,05
il=63,05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5309031	1
kz5=1	4	0		0	1	1	63,05	0	2		1	0	

[RMS ZEST 110]
ty=M	0
na=łącznik miedziany o śr. 15.0 mm	0	
id=6401499	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	33,475
il=33,475
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5309061	1
kz5=1	4	0		0	1	1	33,475	0	2		1	0	

[RMS ZEST 126]
ty=M	0
na=łącznik miedziany o śr. 18.0 mm	0	
id=6401499	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	43,32
il=43,32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5309081	1
kz5=1	4	0		0	1	1	43,32	0	2		1	0	

[RMS ZEST 118]
ty=M	0
na=łącznik miedziany o śr. 22.0 mm	0	
id=6401499	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5,4
il=5,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5309101	1
kz5=1	4	0		0	1	1	5,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 121]
ty=M	0
na=łącznik miedziany o śr. 28.0 mm	0	
id=6401499	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,78
il=0,78
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5309131	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,78	0	2		1	0	

[RMS ZEST 122]
ty=M	0
na=łącznik miedziany o śr. 35.0 mm	0	
id=6401499	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	6,345
il=6,345
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5309161	1
kz5=1	4	0		0	1	1	6,345	0	2		1	0	

[RMS ZEST 106]
ty=M	0
na=łącznik miedziany o śr. 8,0 mm	0	
id=6401499	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	14,3
il=14,3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5309021	1
kz5=1	4	0		0	1	1	14,3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 97]
ty=M	0
na=rura miedziana w zwoju fi 8x1,0 mm	0	
id=645010305	3	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	22,88
il=22,88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5300022	1
kz5=1	4	0		0	1	1	22,88	0	2		1	0	

[RMS ZEST 98]
ty=M	0
na=rura miedziana w zwoju fi 10x1,0 mm	0	
id=645010310	3	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	100,88
il=100,88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5300032	1
kz5=1	4	0		0	1	1	100,88	0	2		1	0	

[RMS ZEST 101]
ty=M	0
na=rura miedziana w zwoju fi 15x1,0 mm	0	
id=645010325	3	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	53,56
il=53,56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5300062	1
kz5=1	4	0		0	1	1	53,56	0	2		1	0	

[RMS ZEST 100]
ty=M	0
na=rura miedziana w zwoju fi 18x1,0 mm	0	
id=645010330	3	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	79,04
il=79,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5300082	1
kz5=1	4	0		0	1	1	79,04	0	2		1	0	

[RMS ZEST 116]
ty=M	0
na=rura miedziana twarda fi 22x1,0mm	0	
id=6450307	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	10,4
il=10,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5300101	1
kz5=1	4	0		0	1	1	10,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 103]
ty=M	0
na=rura miedziana twarda fi 28x 15mm	0	
id=6450308	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,545
il=1,545
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5300133	1
kz5=1	4	0		0	1	1	1,545	0	2		1	0	

[RMS ZEST 104]
ty=M	0
na=rura miedziana twarda fi 35x 1,5mm	0	
id=6450310	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	13,77
il=13,77
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5300163	1
kz5=1	4	0		0	1	1	13,77	0	2		1	0	

[RMS ZEST 109]
ty=M	0
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o śr. 10,0 mm	0	
id=6602099	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	97
il=97
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601001	1
kz5=1	4	0		0	1	1	97	0	2		1	0	

[RMS ZEST 113]
ty=M	0
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o śr. 15.0 mm	0	
id=6602099	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	51,5
il=51,5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601002	1
kz5=1	4	0		0	1	1	51,5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 112]
ty=M	0
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o śr. 18.0 mm	0	
id=6602099	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	46,36
il=46,36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601004	1
kz5=1	4	0		0	1	1	46,36	0	2		1	0	

[RMS ZEST 119]
ty=M	0
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o śr. 22.0 mm	0	
id=6602099	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5,1
il=5,1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601307	1
kz5=1	4	0		0	1	1	5,1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 120]
ty=M	0
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o śr. 28.0 mm	0	
id=6602099	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,6
il=0,6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601308	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 123]
ty=M	0
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o śr. 34.0 mm	0	
id=6602099	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5,13
il=5,13
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601309	1
kz5=1	4	0		0	1	1	5,13	0	2		1	0	

[RMS ZEST 107]
ty=M	0
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych o śr. 8,0 mm	0	
id=6602099	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	22
il=22
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601304	1
kz5=1	4	0		0	1	1	22	0	2		1	0	

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej	0	
id=6610499	1	
jm=kg	033
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	112
il=112
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6611000	1
kz5=1	4	0		0	1	1	112	0	2		1	0	

[RMS ZEST 133]
ty=M	0
na=otuliny PUR A/C gr. 20 mm - rur fi12mm	0	
id=6750138	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	106,7
il=106,7
kz5=1	4	0		0	1	1	106,7	0	2		1	0	

[RMS ZEST 134]
ty=M	0
na=otuliny PUR A/C gr. 20 mm - rur fi15mm	0	
id=6750138	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	52,25
il=52,25
kz5=1	4	0		0	1	1	52,25	0	2		1	0	

[RMS ZEST 135]
ty=M	0
na=otuliny PUR A/C gr. 20 mm - rur fi18mm	0	
id=6750138	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	83,6
il=83,6
kz5=1	4	0		0	1	1	83,6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 136]
ty=M	0
na=otuliny PUR A/C gr. 20 mm - rur fi22mm	0	
id=6750138	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	11
il=11
kz5=1	4	0		0	1	1	11	0	2		1	0	

[RMS ZEST 137]
ty=M	0
na=otuliny PUR A/C gr. 20 mm - rur fi28mm	0	
id=6750138	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,65
il=1,65
kz5=1	4	0		0	1	1	1,65	0	2		1	0	

[RMS ZEST 138]
ty=M	0
na=otuliny PUR A/C gr. 20 mm - rur fi35mm	0	
id=6750138	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	18,7
il=18,7
kz5=1	4	0		0	1	1	18,7	0	2		1	0	

[RMS ZEST 132]
ty=M	0
na=otuliny PUR A/C gr. 20 mm - rur fi8mm	0	
id=6750138	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	24,2
il=24,2
kz5=1	4	0		0	1	1	24,2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 140]
ty=M	0
na=otuliny PUR A/C gr. 40 mm - rur fi15mm	0	
id=6750140	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4,4
il=4,4
kz5=1	4	0		0	1	1	4,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 144]
ty=M	0
na=otuliny PUR A/C gr. 40 mm - rur fi35mm	0	
id=6750140	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4,4
il=4,4
kz5=1	4	0		0	1	1	4,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 129]
ty=M	0
na=taśma A/C 3x50 mm	0	
id=6761121	1	
jm=m	040
ce=0	1717079072	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	28,45315
il=28,45315
kz5=1	4	0		0	1	1	28,45315	0	2		1	0	

[RMS ZEST 128]
ty=M	0
na=klej do otulin A/C	0	
id=6761202	1	
jm=dm3	066
ce=0	1717079072	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5,10855
il=5,10855
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599	1
kz5=1	4	0		0	1	1	5,10855	0	2		1	0	

[RMS ZEST 171]
ty=M	0
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem kulistym bez podkładki śr. 4.2 mm	0	
id=6802726	1	
jm=kg	033
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,0572
il=0,0572
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346305	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,0572	0	2		1	0	

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=czyściwo bawełniane	0	
id=6833099	1	
jm=kg	033
ce=0	1717079072	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,5
il=0,5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6830099	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=freon R-410A	0	
id=6833099	1	
jm=kg	033
ce=0	1717079072	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	14,5
il=14,5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6830099	1
kz5=1	4	0		0	1	1	14,5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=azot gazowy sprężony techniczny osuszony	0	
id=6840203	1	
jm=m3	060
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,3
il=0,3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6840203	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 174]
ty=S	0
na=nożyce gilotynowe uniwersalne do 25 mm	0	
id=71334	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,0572
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71334	1

[RMS ZEST 69]
ty=S	0
na=sprężarka powietrza elektryczna przewoźna 4-5 m3/min	0	
id=83121	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=5,16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	83121	1

[RMS ZEST 182]
ty=M	0
na=kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm	0	
id=8990412	1	
jm=szt	020
ce=0	1717079072	4			0	2	ELTECH
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	163,565
il=163,565
kz5=1	4	0		0	1	1	163,565	0	2		1	0	

[RMS ZEST 73]
ty=R	0
na=robocizna - instalacje sanitarne (wielkopolskie)	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=0	1717079072	4			0	1	WP (wielkopolskie)
cw=0	PLN	0
wa=0
il=519,084701

[RMS ZEST 168]
ty=M	0
na=zestaw klimatyzacji wg projektu, moc chłodnicza: 45 kW; moc grzewcza: 50 kW, zasilanie elektryczne: 3N ~ 400 V, 50 Hz; pobór prądu: chłodzenie - 20,7 A; grzanie - 21,5 A; parametry techniczne: wymiary (długość x wysokość x głębokość) [mm] : 1.240*1.690* 765 mm; zasilanie elektryczne : 3N ~ 400 V , 50 Hz	0	
id=	3	
jm=kpl	090
ce=0	1717079072	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 31]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0	
id=0000000	1	
jm=%	147
ce=1					0		
cw=0		0
wa=0
il=0

[RMS ZEST 191]
ty=M	0
na=cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	0	
id=1700312	2	
jm=t	034
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,00273
il=0,00273
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700312	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,00273	0	2		1	0	

[RMS ZEST 192]
ty=M	0
na=wapno gaszone (ciasto wapienne)	0	
id=1720300	2	
jm=m3	060
ce=0	1717079072	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,007
il=0,007
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720300	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,007	0	2		1	0	

[ELEMENT 1]
na=KLIMATYZACJA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=25
nu=1
cpv=45331220-4	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)13100%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))13100%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Rury i izolacja
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=105
nu=1.1
cpv=45331220-4	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)13100%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))13100%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=108
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0301-01	INSTAL	0301-01		0
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_UNDEF	KNR INSTAL 0301-01	
mpn=1211	1211
na=Rurociągi miedziane lutowane fi6,55mm (dz8,0 mm Cu)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=22	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=m	040
pm=-1
wo=0	22	22				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 73]
id=1174
nz=0,4711	0	0,4711	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,3642
uw=
kj=0
ij=0,4711	0,4711

[RMS 97]
id=1175
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1179
wa=0
wb=0
il=22,88
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 106]
id=1176
nz=0,65	0	0,65	
np=1	0	1179
wa=0
wb=0
il=14,3
uw=
kj=0
ij=0,65	0,65

[RMS 77]
id=1177
nz=0,3	0	0,3	
np=1	0	1179
wa=0
wb=0
il=6,6
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 107]
id=1178
nz=1	0	1	
np=1	0	1179
wa=0
wb=0
il=22
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 31]
id=1179
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	15,9039

[RMS 32]
id=1180
nz=0,0025	0	0,0025	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,055
uw=
kj=0
ij=0,0025	0,0025

[POZYCJA]
id=109
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0301-01	INSTAL	0301-01		0
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_UNDEF	KNR INSTAL 0301-01	
mpn=1211	1211
na=Rurociągi miedziane lutowane fi9,52mm (dz12,0 mm Cu)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=97	97		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=97
jm=m	040
pm=-1
wo=0	97	97				0

[PRZEDMIAR]
wo=97	1	97						

[RMS 73]
id=1181
nz=0,4711	0	0,4711	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=45,6967
uw=
kj=0
ij=0,4711	0,4711

[RMS 98]
id=1182
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1186
wa=0
wb=0
il=100,88
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 108]
id=1183
nz=0,65	0	0,65	
np=1	0	1186
wa=0
wb=0
il=63,05
uw=
kj=0
ij=0,65	0,65

[RMS 77]
id=1184
nz=0,3	0	0,3	
np=1	0	1186
wa=0
wb=0
il=29,1
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 109]
id=1185
nz=1	0	1	
np=1	0	1186
wa=0
wb=0
il=97
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 31]
id=1186
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	76,2885

[RMS 32]
id=1187
nz=0,0025	0	0,0025	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2425
uw=
kj=0
ij=0,0025	0,0025

[POZYCJA]
id=110
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0301-02	INSTAL	0301-02		0
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_UNDEF	KNR INSTAL 0301-02	
mpn=1211	1211
na=Rurociągi miedziane lutowane fi12,70mm (dz15,0 mm Cu)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=51,5	51,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=51,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	51,5	44+3,50+4				0

[PRZEDMIAR]
wo=51,5	1	44+3,50+4						

[RMS 73]
id=1188
nz=0,5012	0	0,5012	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=25,8118
uw=
kj=0
ij=0,5012	0,5012

[RMS 101]
id=1189
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1193
wa=0
wb=0
il=53,56
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 110]
id=1190
nz=0,65	0	0,65	
np=1	0	1193
wa=0
wb=0
il=33,475
uw=
kj=0
ij=0,65	0,65

[RMS 77]
id=1191
nz=0,3	0	0,3	
np=1	0	1193
wa=0
wb=0
il=15,45
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 113]
id=1192
nz=1	0	1	
np=1	0	1193
wa=0
wb=0
il=51,5
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 31]
id=1193
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	44,2767

[RMS 32]
id=1194
nz=0,003	0	0,003	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,1545
uw=
kj=0
ij=0,003	0,003

[POZYCJA]
id=111
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-03	INSTAL	0202-03		0
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_UNDEF	KNR INSTAL 0202-03	
mpn=1211	1211
na=Rurociągi miedziane lutowane fi15,88mm (dz18,0 mm Cu)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=76	76		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=76
jm=m	040
pm=-1
wo=0	76	76				0

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						

[RMS 73]
id=1195
nz=0,42	0	0,42	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=31,92
uw=
kj=0
ij=0,42	0,42

[RMS 100]
id=1196
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1200
wa=0
wb=0
il=79,04
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 126]
id=1197
nz=0,57	0	0,57	
np=1	0	1200
wa=0
wb=0
il=43,32
uw=
kj=0
ij=0,57	0,57

[RMS 77]
id=1198
nz=0,26	0	0,26	
np=1	0	1200
wa=0
wb=0
il=19,76
uw=
kj=0
ij=0,26	0,26

[RMS 112]
id=1199
nz=0,61	0	0,61	
np=1	0	1200
wa=0
wb=0
il=46,36
uw=
kj=0
ij=0,61	0,61

[RMS 31]
id=1200
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	76,1337

[RMS 32]
id=1201
nz=0,0027	0	0,0027	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2052
uw=
kj=0
ij=0,0027	0,0027

[POZYCJA]
id=112
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-04	INSTAL	0202-04		0
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_UNDEF	KNR INSTAL 0202-04	
mpn=1211	1211
na=Rurociągi miedziane lutowane fi19,05mm (dz 22,0 mm Cu)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 73]
id=1202
nz=0,441	0	0,441	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,41
uw=
kj=0
ij=0,441	0,441

[RMS 116]
id=1203
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	1207
wa=0
wb=0
il=10,4
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 118]
id=1204
nz=0,54	0	0,54	
np=1	0	1207
wa=0
wb=0
il=5,4
uw=
kj=0
ij=0,54	0,54

[RMS 77]
id=1205
nz=0,26	0	0,26	
np=1	0	1207
wa=0
wb=0
il=2,6
uw=
kj=0
ij=0,26	0,26

[RMS 119]
id=1206
nz=0,51	0	0,51	
np=1	0	1207
wa=0
wb=0
il=5,1
uw=
kj=0
ij=0,51	0,51

[RMS 31]
id=1207
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	12,0375

[RMS 32]
id=1208
nz=0,0032	0	0,0032	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,032
uw=
kj=0
ij=0,0032	0,0032

[POZYCJA]
id=113
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-05	INSTAL	0202-05		0
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_UNDEF	KNR INSTAL 0202-05	
mpn=1211	1211
na=Rurociągi miedziane lutowane fi22,22mm (dz 28,0 mm Cu)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1,5	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[RMS 73]
id=1209
nz=0,47	0	0,47	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,705
uw=
kj=0
ij=0,47	0,47

[RMS 103]
id=1210
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	1214
wa=0
wb=0
il=1,545
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 121]
id=1211
nz=0,52	0	0,52	
np=1	0	1214
wa=0
wb=0
il=0,78
uw=
kj=0
ij=0,52	0,52

[RMS 77]
id=1212
nz=0,26	0	0,26	
np=1	0	1214
wa=0
wb=0
il=0,39
uw=
kj=0
ij=0,26	0,26

[RMS 120]
id=1213
nz=0,4	0	0,4	
np=1	0	1214
wa=0
wb=0
il=0,6
uw=
kj=0
ij=0,4	0,4

[RMS 31]
id=1214
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,4048

[RMS 32]
id=1215
nz=0,004	0	0,004	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,006
uw=
kj=0
ij=0,004	0,004

[POZYCJA]
id=114
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-06	INSTAL	0202-06		0
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_UNDEF	KNR INSTAL 0202-06	
mpn=1211	1211
na=Rurociągi miedziane lutowane fi28,58mm (dz 35,0 mm Cu)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=13,5	13,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	13,5	6+3,50+4				0

[PRZEDMIAR]
wo=13,5	1	6+3,50+4						

[RMS 73]
id=1216
nz=0,498	0	0,498	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,723
uw=
kj=0
ij=0,498	0,498

[RMS 104]
id=1217
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	1221
wa=0
wb=0
il=13,77
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 122]
id=1218
nz=0,47	0	0,47	
np=1	0	1221
wa=0
wb=0
il=6,345
uw=
kj=0
ij=0,47	0,47

[RMS 77]
id=1219
nz=0,22	0	0,22	
np=1	0	1221
wa=0
wb=0
il=2,97
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[RMS 123]
id=1220
nz=0,38	0	0,38	
np=1	0	1221
wa=0
wb=0
il=5,13
uw=
kj=0
ij=0,38	0,38

[RMS 31]
id=1221
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	39,4008

[RMS 32]
id=1222
nz=0,0064	0	0,0064	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0864
uw=
kj=0
ij=0,0064	0,0064

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0501-01	7-24	0501-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 7-24 0501-01	
mpn=1211	1211
na=Przedmuchanie sprężonym powietrzem instalacji klimatyzacji - wsp. do R,S=0,2
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,2		0.2
wm=1		1
ws=0,2		0.2
wo=1		1

[RMS 73]
id=1223
nz=32,1	0	32,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,42
uw=
kj=0
ij=6,42	6,42

[RMS 69]
id=1224
nz=12,9	0	12,9	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,58
uw=
kj=0
ij=2,58	2,58

[POZYCJA]
id=117
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-02	7-24	0514-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 7-24 0514-02	
mpn=1211	1211
na=Próba szczelności instalacji klimatyzacji
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 73]
id=1225
nz=15,6	0	15,6	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=14,898
uw=
kj=0
ij=14,898	14,898

[RMS 67]
id=1226
nz=0,2	0	0,2	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 52]
id=1227
nz=0,25	0	0,25	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,25
uw=
kj=0
ij=0,25	0,25

[RMS 68]
id=1228
nz=0,15	0	0,15	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,15
uw=
kj=0
ij=0,15	0,15

[POZYCJA]
id=106
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-01	7-24	0515-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 7-24 0515-01	
mpn=1211	1211
na=Napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym - freon R-410A kg
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty poC59Brednie	Kp
op=1	0
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
op=1	0
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[RMS 73]
id=1229
nz=8,1	0	8,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,7355
uw=
kj=0
ij=7,7355	7,7355

[RMS 58]
id=1230
nz=2,7	0	2,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,7
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[POZYCJA]
id=131
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-09	0-34	0104-09		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0104-09	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.8,0 mm otulinami PUR A/C gr.20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=22	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=m	040
pm=-1
wo=0	22	#p108				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	#p1						

[RMS 73]
id=1231
nz=0,2125	0	0,2125	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,675
uw=
kj=0
ij=0,2125	0,2125

[RMS 132]
id=1232
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	1235
wa=0
wb=0
il=24,2
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 128]
id=1233
nz=0,0177	0	0,0177	
np=1	0	1235
wa=0
wb=0
il=0,3894
uw=
kj=0
ij=0,0177	0,0177

[RMS 129]
id=1234
nz=0,098	0	0,098	
np=1	0	1235
wa=0
wb=0
il=2,156
uw=
kj=0
ij=0,098	0,098

[RMS 31]
id=1235
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	9,2571

[RMS 32]
id=1236
nz=0,00195	0	0,00195	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0429
uw=
kj=0
ij=0,00195	0,00195

[POZYCJA]
id=132
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-09	0-34	0104-09		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0104-09	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.12,0 mm otulinami PUR A/C gr.20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=97	97		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=97
jm=m	040
pm=-1
wo=0	97	#p109				0

[PRZEDMIAR]
wo=97	1	#p2						

[RMS 73]
id=1237
nz=0,2125	0	0,2125	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=20,6125
uw=
kj=0
ij=0,2125	0,2125

[RMS 133]
id=1238
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	1241
wa=0
wb=0
il=106,7
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 128]
id=1239
nz=0,0177	0	0,0177	
np=1	0	1241
wa=0
wb=0
il=1,7169
uw=
kj=0
ij=0,0177	0,0177

[RMS 129]
id=1240
nz=0,098	0	0,098	
np=1	0	1241
wa=0
wb=0
il=9,506
uw=
kj=0
ij=0,098	0,098

[RMS 31]
id=1241
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	42,6723

[RMS 32]
id=1242
nz=0,00195	0	0,00195	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,18915
uw=
kj=0
ij=0,00195	0,00195

[POZYCJA]
id=133
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-09	0-34	0104-09		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0104-09	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.15,0 mm otulinami PUR A/C gr.20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=47,5	47,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=47,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	47,5	44+3,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=47,5	1	44+3,50						

[RMS 73]
id=1243
nz=0,2125	0	0,2125	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,09375
uw=
kj=0
ij=0,2125	0,2125

[RMS 134]
id=1244
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	1247
wa=0
wb=0
il=52,25
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 128]
id=1245
nz=0,0177	0	0,0177	
np=1	0	1247
wa=0
wb=0
il=0,84075
uw=
kj=0
ij=0,0177	0,0177

[RMS 129]
id=1246
nz=0,098	0	0,098	
np=1	0	1247
wa=0
wb=0
il=4,655
uw=
kj=0
ij=0,098	0,098

[RMS 31]
id=1247
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	24,5643

[RMS 32]
id=1248
nz=0,00195	0	0,00195	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,092625
uw=
kj=0
ij=0,00195	0,00195

[POZYCJA]
id=134
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-09	0-34	0104-09		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0104-09	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.18,0 mm otulinami PUR A/C gr.20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=76	76		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=76
jm=m	040
pm=-1
wo=0	76	#p111				0

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	#p4						

[RMS 73]
id=1249
nz=0,2125	0	0,2125	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=16,15
uw=
kj=0
ij=0,2125	0,2125

[RMS 135]
id=1250
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	1253
wa=0
wb=0
il=83,6
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 128]
id=1251
nz=0,0177	0	0,0177	
np=1	0	1253
wa=0
wb=0
il=1,3452
uw=
kj=0
ij=0,0177	0,0177

[RMS 129]
id=1252
nz=0,098	0	0,098	
np=1	0	1253
wa=0
wb=0
il=7,448
uw=
kj=0
ij=0,098	0,098

[RMS 31]
id=1253
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	40,6068

[RMS 32]
id=1254
nz=0,00195	0	0,00195	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,1482
uw=
kj=0
ij=0,00195	0,00195

[POZYCJA]
id=135
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-09	0-34	0104-09		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0104-09	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.22,0 mm otulinami PUR A/C gr.20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	#p112				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p5						

[RMS 73]
id=1255
nz=0,2125	0	0,2125	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,125
uw=
kj=0
ij=0,2125	0,2125

[RMS 136]
id=1256
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	1259
wa=0
wb=0
il=11
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 128]
id=1257
nz=0,0177	0	0,0177	
np=1	0	1259
wa=0
wb=0
il=0,177
uw=
kj=0
ij=0,0177	0,0177

[RMS 129]
id=1258
nz=0,098	0	0,098	
np=1	0	1259
wa=0
wb=0
il=0,98
uw=
kj=0
ij=0,098	0,098

[RMS 31]
id=1259
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	5,9172

[RMS 32]
id=1260
nz=0,00195	0	0,00195	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0195
uw=
kj=0
ij=0,00195	0,00195

[POZYCJA]
id=136
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-10	0-34	0104-10		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0104-10	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.28,0 mm otulinami PUR A/C gr.20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1,5	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1,5	#p113				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	#p6						

[RMS 73]
id=1261
nz=0,2361	0	0,2361	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,35415
uw=
kj=0
ij=0,2361	0,2361

[RMS 137]
id=1262
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	1265
wa=0
wb=0
il=1,65
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 128]
id=1263
nz=0,0226	0	0,0226	
np=1	0	1265
wa=0
wb=0
il=0,0339
uw=
kj=0
ij=0,0226	0,0226

[RMS 129]
id=1264
nz=0,1351	0	0,1351	
np=1	0	1265
wa=0
wb=0
il=0,20265
uw=
kj=0
ij=0,1351	0,1351

[RMS 31]
id=1265
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,0701

[RMS 32]
id=1266
nz=0,00445	0	0,00445	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,006675
uw=
kj=0
ij=0,00445	0,00445

[POZYCJA]
id=137
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-10	0-34	0104-10		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0104-10	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.35,0 mm otulinami PUR A/C gr.20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=17	17		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17
jm=m	040
pm=-1
wo=0	17	13,50+3,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	13,50+3,50						

[RMS 73]
id=1267
nz=0,2361	0	0,2361	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,0137
uw=
kj=0
ij=0,2361	0,2361

[RMS 138]
id=1268
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	1271
wa=0
wb=0
il=18,7
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 128]
id=1269
nz=0,0226	0	0,0226	
np=1	0	1271
wa=0
wb=0
il=0,3842
uw=
kj=0
ij=0,0226	0,0226

[RMS 129]
id=1270
nz=0,1351	0	0,1351	
np=1	0	1271
wa=0
wb=0
il=2,2967
uw=
kj=0
ij=0,1351	0,1351

[RMS 31]
id=1271
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	14,1114

[RMS 32]
id=1272
nz=0,00445	0	0,00445	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,07565
uw=
kj=0
ij=0,00445	0,00445

[POZYCJA]
id=139
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-15	0-34	0104-15		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0104-15	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.15,0 mm otulinami PUR A/C gr.40 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 73]
id=1273
nz=0,2125	0	0,2125	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,85
uw=
kj=0
ij=0,2125	0,2125

[RMS 140]
id=1274
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	1277
wa=0
wb=0
il=4,4
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 128]
id=1275
nz=0,0253	0	0,0253	
np=1	0	1277
wa=0
wb=0
il=0,1012
uw=
kj=0
ij=0,0253	0,0253

[RMS 129]
id=1276
nz=0,1325	0	0,1325	
np=1	0	1277
wa=0
wb=0
il=0,53
uw=
kj=0
ij=0,1325	0,1325

[RMS 31]
id=1277
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	12,7473

[RMS 32]
id=1278
nz=0,0031	0	0,0031	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0124
uw=
kj=0
ij=0,0031	0,0031

[POZYCJA]
id=969
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-16	0-34	0104-16		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0104-16	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.35,0 mm otulinami PUR A/C gr.40 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 73]
id=1279
nz=0,2361	0	0,2361	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,9444
uw=
kj=0
ij=0,2361	0,2361

[RMS 144]
id=1280
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	1283
wa=0
wb=0
il=4,4
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 128]
id=1281
nz=0,03	0	0,03	
np=1	0	1283
wa=0
wb=0
il=0,12
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[RMS 129]
id=1282
nz=0,1697	0	0,1697	
np=1	0	1283
wa=0
wb=0
il=0,6788
uw=
kj=0
ij=0,1697	0,1697

[RMS 31]
id=1283
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	14,7855

[RMS 32]
id=1284
nz=0,00705	0	0,00705	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0282
uw=
kj=0
ij=0,00705	0,00705

[POZYCJA]
id=1173
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0601-02	2-16	0601-02		0
pd5=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-16 0601-02	
mpn=_1211	_1211
na=Płaszcze ochronne z blachy aluminiowej o grubości 0.60 mm na izolacji rurociągów o śr. zewn. 60-191 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2,86	2,86		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,86
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,86	1,21+1,65				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,86	1	1,21+1,65						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 73]
id=1285
nz=0,77	0	0,77	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,103101
uw=
kj=0
ij=0,73535	0,73535

[RMS 170]
id=1286
nz=4,8	0	4,8	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=13,728
uw=
kj=0
ij=4,8	4,8

[RMS 171]
id=1287
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0572
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[RMS 172]
id=1288
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0858
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[RMS 173]
id=1289
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0858
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[RMS 174]
id=1290
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0572
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[ELEMENT 2]
na=Zestaw klimatyzacji wg projektu
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=28
nu=1.2
cpv=45331220-4	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0132-03	7-24	0132-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 7-24 0132-03	
mpn=1211	1211
na=Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej stojącej wg projektu, M=0 - wyceniono w poz. 26
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 73]
id=1291
nz=17,54	0	17,54	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=17,54
uw=
kj=0
ij=17,54	17,54

[RMS 2]
id=1292
nz=0,8	0	0,8	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,8
uw=
kj=0
ij=0,8	0,8

[RMS 3]
id=1293
nz=0,05	0	0,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,05
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[RMS 4]
id=1294
nz=0,04	0	0,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,04
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 5]
id=1295
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,03
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[RMS 6]
id=1296
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,02
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[RMS 7]
id=1297
nz=0,05	0	0,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,05
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[RMS 8]
id=1298
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,01
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[RMS 71]
id=1299
nz=0,49	0	0,49	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,49
uw=
kj=0
ij=0,49	0,49

[RMS 72]
id=1300
nz=0,8	0	0,8	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,8
uw=
kj=0
ij=0,8	0,8

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-01	7-24	0515-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 7-24 0515-01	
mpn=1211	1211
na=Napełnienie urządzeń czynnikiem chłodniczym - freon R-410A kg
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 73]
id=1301
nz=8,1	0	8,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,1
uw=
kj=0
ij=8,1	8,1

[RMS 58]
id=1302
nz=11,8	0	11,8	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11,8
uw=
kj=0
ij=11,8	11,8

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0424-02	2-15	0424-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15 0424-02	
mpn=_1211	_1211
na=Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej kasetonowej wg projektu z maskownicą i pilotem obsługowym, M=0 - wyceniono w poz. 26
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=14	14		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 73]
id=1303
nz=9,44	0	9,44	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=132,16
uw=
kj=0
ij=9,44	9,44

[RMS 39]
id=1304
nz=8	0	8	
np=1	0	1305
wa=0
wb=0
il=112
uw=
kj=0
ij=8	8

[RMS 31]
id=1305
nz=0,9	0	0,9	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,62784

[RMS 32]
id=1306
nz=0,56	0	0,56	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,84
uw=
kj=0
ij=0,56	0,56

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0406-01	
mpn=1211	1211
na=Montaż sterownika przewodowego (panel dotykowy) wg projektu, M=0 - wyceniono w poz. 26
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=14	14		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 73]
id=1323
nz=0,63	0	0,63	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,82
uw=
kj=0
ij=0,63	0,63

[RMS 32]
id=1324
nz=0,0012	0	0,0012	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0168
uw=
kj=0
ij=0,0012	0,0012

[POZYCJA]
id=148
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0403-08	INSTAL	0403-08		0
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_UNDEF	KNR INSTAL 0403-08	
mpn=1211	1211
na=Trójniki miedziane do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, wg PN-EN 12735, twarde (R290), izolowane termicznie otuliną z pianki polietylenowej wg projektu, M=0 - wyceniono w poz. 26 - wsp. Rx2
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=13	13		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 73]
id=1328
nz=0,715	0	0,715	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=18,59
uw=
kj=0
ij=1,43	1,43

[RMS 32]
id=1330
nz=0,0012	0	0,0012	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0156
uw=
kj=0
ij=0,0012	0,0012

[POZYCJA]
id=145
pd=		Materiał		Materiał		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	MateriaC582	
na=Zestaw klimatyzacji wg projektu, moc chłodnicza: 45 kW; moc grzewcza: 50 kW, zasilanie elektryczne: 3N ~ 400 V, 50 Hz; pobór prądu: chłodzenie - 20,7 A; grzanie - 21,5 A; parametry techniczne: wymiary (długość x wysokość x głębokość) [mm] : 1.240*1.690* 765 mm; zasilanie elektryczne : 3N ~ 400 V , 50 Hz
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
id=1334
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=93
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-02	7-24	0514-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 7-24 0514-02	
mpn=1211	1211
na=Próba szczelności instalacji klimatyzacji
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 73]
id=1335
nz=15,6	0	15,6	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=15,6
uw=
kj=0
ij=15,6	15,6

[RMS 67]
id=1336
nz=0,2	0	0,2	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 52]
id=1337
nz=0,25	0	0,25	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,25
uw=
kj=0
ij=0,25	0,25

[RMS 68]
id=1338
nz=0,15	0	0,15	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,15
uw=
kj=0
ij=0,15	0,15

[POZYCJA]
id=94
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0501-01	7-24	0501-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 7-24 0501-01	
mpn=1211	1211
na=Przedmuchanie sprężonym powietrzem instalacji klimatyzacji - wsp. do R,S=0,2
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,2		0.2
wm=1		1
ws=0,2		0.2
wo=1		1

[RMS 73]
id=1339
nz=32,1	0	32,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,42
uw=
kj=0
ij=6,42	6,42

[RMS 69]
id=1340
nz=12,9	0	12,9	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,58
uw=
kj=0
ij=2,58	2,58

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-02	7-24	0516-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 7-24 0516-02	
mpn=1211	1211
na=Uruchomienie instalacji klimatyzacji - serwis
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 73]
id=1341
nz=36	0	36	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=36
uw=
kj=0
ij=36	36

[ELEMENT 2]
na=Odprowadzenie skroplin
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=157
nu=1.3
cpv=45332200-5	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=749
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-01	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi o śr. 20 mm - np. rura wielowarstwowa 20x2,25mm w zwojach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=82	82		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=82
jm=m	040
pm=-1
wo=0	82	82				0

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82						

[RMS 73]
id=1342
nz=0,1756	0	0,1756	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=14,3992
uw=
kj=0
ij=0,1756	0,1756

[RMS 179]
id=1343
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	1347
wa=0
wb=0
il=84,46
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 180]
id=1344
nz=0,3	0	0,3	
np=1	0	1347
wa=0
wb=0
il=24,6
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 181]
id=1345
nz=1,33	0	1,33	
np=1	0	1347
wa=0
wb=0
il=109,06
uw=
kj=0
ij=1,33	1,33

[RMS 182]
id=1346
nz=1,33	0	1,33	
np=1	0	1347
wa=0
wb=0
il=109,06
uw=
kj=0
ij=1,33	1,33

[RMS 31]
id=1347
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	40,0365

[RMS 32]
id=1348
nz=0,0008	0	0,0008	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0656
uw=
kj=0
ij=0,0008	0,0008

[POZYCJA]
id=757
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02	0-13	0128-02		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-02	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi o śr. 25 mm - np. rura wielowarstwowa 25x2,5mm w zwojach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=36,5	36,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	36,5	36,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=36,5	1	36,50						

[RMS 73]
id=1349
nz=0,1949	0	0,1949	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,11385
uw=
kj=0
ij=0,1949	0,1949

[RMS 183]
id=1350
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	1354
wa=0
wb=0
il=37,595
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 184]
id=1351
nz=0,2	0	0,2	
np=1	0	1354
wa=0
wb=0
il=7,3
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 185]
id=1352
nz=1,25	0	1,25	
np=1	0	1354
wa=0
wb=0
il=45,625
uw=
kj=0
ij=1,25	1,25

[RMS 182]
id=1353
nz=1,25	0	1,25	
np=1	0	1354
wa=0
wb=0
il=45,625
uw=
kj=0
ij=1,25	1,25

[RMS 31]
id=1354
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	25,19525

[RMS 32]
id=1355
nz=0,001	0	0,001	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0365
uw=
kj=0
ij=0,001	0,001

[POZYCJA]
id=765
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03	0-13	0128-03		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-03	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi o śr. 32 mm - np. rura wielowarstwowa 32x3,0mm w zwojach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 73]
id=1356
nz=0,2017	0	0,2017	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,6136
uw=
kj=0
ij=0,2017	0,2017

[RMS 186]
id=1357
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	1361
wa=0
wb=0
il=8,24
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 187]
id=1358
nz=0,2	0	0,2	
np=1	0	1361
wa=0
wb=0
il=1,6
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 188]
id=1359
nz=1,11	0	1,11	
np=1	0	1361
wa=0
wb=0
il=8,88
uw=
kj=0
ij=1,11	1,11

[RMS 182]
id=1360
nz=1,11	0	1,11	
np=1	0	1361
wa=0
wb=0
il=8,88
uw=
kj=0
ij=1,11	1,11

[RMS 31]
id=1361
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	8,698

[RMS 32]
id=1362
nz=0,002	0	0,002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,016
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[POZYCJA]
id=164
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-02	4	0218-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0218-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=14	14		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 73]
id=1363
nz=0,21	0	0,21	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,94
uw=
kj=0
ij=0,21	0,21

[RMS 169]
id=1364
nz=1	0	1	
np=1	0	1365
wa=0
wb=0
il=14
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 31]
id=1365
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	3,031

[POZYCJA]
id=165
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-04	4	0127-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0127-04	
mpn=1211	1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=126,5	126,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=126,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	126,5	#p749+#p757+#p765				0

[PRZEDMIAR]
wo=126,5	1	#p30+#p31+#p32						

[RMS 73]
id=1366
nz=0,0745	0	0,0745	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,42425
uw=
kj=0
ij=0,0745	0,0745

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane pomocnicze
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=158
nu=1.4
cpv=45262520-2	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=159
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0602	5	1209-0602		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 1209-0602	
mpn=1211	1211
na=Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=18	18		1
jm=otw	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=otw	000
pm=-1
wo=0	18	18				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 73]
id=1367
nz=0,826	0	0,826	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=14,868
uw=
kj=0
ij=0,826	0,826

[POZYCJA]
id=167
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0337-01	4-01	0337-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0337-01	
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=7	7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	7	3,50+3,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	3,50+3,50						

[RMS 73]
id=1368
nz=0,7	0	0,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,9
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[POZYCJA]
id=168
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0326-01	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=7	7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	7	#p167				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p36						

[RMS 73]
id=1369
nz=0,57	0	0,57	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,99
uw=
kj=0
ij=0,57	0,57

[RMS 191]
id=1370
nz=0,00039	0	0,00039	
np=1	0	1374
wa=0
wb=0
il=0,00273
uw=
kj=0
ij=0,00039	0,00039

[RMS 192]
id=1371
nz=0,001	0	0,001	
np=1	0	1374
wa=0
wb=0
il=0,007
uw=
kj=0
ij=0,001	0,001

[RMS 159]
id=1372
nz=0,002	0	0,002	
np=1	0	1374
wa=0
wb=0
il=0,014
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[RMS 164]
id=1373
nz=0,001	0	0,001	
np=1	0	1374
wa=0
wb=0
il=0,007
uw=
kj=0
ij=0,001	0,001

[RMS 31]
id=1374
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,0693

[RMS 165]
id=1375
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,07
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[RMS 166]
id=1376
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,21
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[SUMA KONTROLNA]
50AEEC045743610A4D8BA562E1080869
