[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.15.200.12
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1	2	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0
ir=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
va=0	23%	0	R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nfn=WDI – BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o.
afn=ul. Obozowa 60b, 62-800 Kalisz
nb=Budowa przedszkola 3-oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym oraz z infrastrukturą towarzyszącą
ab=Sokolniki ul. Leśna 1a, 63-305 Sokolniki (działki nr 239/3 obręb ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2  Kołaczkowo)
ni=Gmina Kołaczkowo
ai=62-306 Kołaczkowo, Pl. Wł. Reymonta 3 
nw=zostanie wyłoniony w drodze przetargu
br=sanitarna - instalacja c.o.
nk=mgr inż. Tadeusz Kukuła	
dt=31.05.2024	0	0
cpv=45262520-2	Roboty murowe
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
pcn=2 kw. 24	0
kln=Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu1310Użyte w pozycjach nazwy własne materiałów i urządzeń służą tylko ustaleniu standardów i w uzgodnieniu z Inwestorem mogą zostać zastąpione zamiennikami o nie gorszych parametrach.
kl5={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 MicrosoftSansSerif,Bold;}{\f5\fcharset238 MicrosoftSansSerif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\*\generator Riched20/10.0.19041}{\info{\creatim\yr2024\mo5\dy31\hr10\min54}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\qc{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\b\cf0 Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\b\par\pard\plain\qj{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs16\cf0 U\u380\'bfyte w pozycjach nazwy w\u322\'b3asne materia\u322\'b3\u243\'f3w i urz\u261\'b9dze\u324\'f1 s\u322\'b3u\u380\'bf\u261\'b9 tylko ustaleniu standard\u243\'f3w i w uzgodnieniu z Inwestorem}{\fcs1\af5\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs16\cf0 mog\u261\'b9 zosta\u263\'e6 zast\u261\'b9pione zamiennikami o nie gorszych parametrach.}\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU13101310Przedmiotem inwestycji jest "Budowa przedszkola 3-oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym oraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sokolnikach przy ul. Leśnej 1a, (działki nr 239/3 i 240/4, obręb ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo)".1310Przedszkole trzyoddziałowe wraz z oddziałem żłobka projektuje się jako budynek wolnostojący niepodpiwniczony.1310Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z dachem płaskim dwuspadowym o kącie 3,0st.=5,24%.13101310Parametry techniczne:1310powierzchnia zabudowy - 667,48 m21310powierzchnia użytkowa ogółem - 1124,37 m21310kubatura - 4833,00 m31310wysokość budynku - 8,73 m1310szerokość budynku - 19,00 m1310długość budynku - 42,90 m1310liczba kondygnacji - 213101310Zakres robót obejmuje zagospodarowanie terenu przedszkola:1310- instalacja c.o.,1310- roboty budowlane pomocnicze.13101310(opis pozycji w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót zawarty jest szczegółowo w projekcie)13101310Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:1310- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)1310- Kosztorysowe Normy Rzeczowe1310- Projekt budowlano-wykonawczy13101310Wielkość wskaźników kosztów pośrednich i narzutu zysku oraz ceny jednostkowe robót, materiałów i sprzętu przyjęto wg stawek INTERCENBUD 2 kw. 2024 r., a także w oparciu o dostępne cenniki producentów i dystrybutorów.1310
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2024\mo5\dy31\hr10\min55}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\qc\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\b\cf0 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\b\par\pard\plain\qj\widctlpar\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Przedmiotem inwestycji jest "Budowa przedszkola 3-oddzia\u322\'b3owego wraz z oddzia\u322\'b3em \u380\'bf\u322\'b3obkowym oraz z infrastruktur\u261\'b9 towarzysz\u261\'b9c\u261\'b9 w Sokolnikach przy ul. Le\u347\'9cnej 1a, (dzia\u322\'b3ki nr 239/3 i 240/4, obr\u281\'eab ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2 Ko\u322\'b3aczkowo)".}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Przedszkole trzyoddzia\u322\'b3owe wraz z oddzia\u322\'b3em \u380\'bf\u322\'b3obka projektuje si\u281\'ea jako budynek wolnostoj\u261\'b9cy niepodpiwniczony.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z dachem p\u322\'b3askim dwuspadowym o k\u261\'b9cie 3,0st.=5,24%.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Parametry techniczne:}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 powierzchnia zabudowy - 667,48 m2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 powierzchnia u\u380\'bfytkowa og\u243\'f3\u322\'b3em - 1124,37 m2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 kubatura - 4833,00 m3}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 wysoko\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 8,73 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 szeroko\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 19,00 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 d\u322\'b3ugo\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 42,90 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 liczba kondygnacji - 2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Zakres rob\u243\'f3t obejmuje zagospodarowanie terenu przedszkola:}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 instalacja c.o.,}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - roboty budowlane pomocnicze.}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 (opis pozycji w kosztorysie }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 i}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 nwestorskim i przedmiarze rob\u243\'f3t zawarty jest szczeg\u243\'f3\u322\'b3owo w projekcie)}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Rozporz\u261\'b9dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre\u347\'9clenia metod i podstaw sporz\u261\'b9dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt\u243\'f3w prac projektowych oraz planowanych koszt\u243\'f3w rob\u243\'f3t budowlanych okre\u347\'9clonych w programie funkcjonalno-u\u380\'bfytkowym (}{\*\bkmkstart _dx_frag_StartFragment}{\*\bkmkend _dx_frag_StartFragment}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Dz.U. 2021 poz. 2458}{\*\bkmkstart _dx_frag_EndFragment}{\*\bkmkend _dx_frag_EndFragment}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 )}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Kosztorysowe Normy Rzeczowe}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Projekt budowlan}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 o-wykonawczy}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj\widctlpar\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Wielko\u347\'9c\u263\'e6 wska\u378\'9fnik\u243\'f3w koszt\u243\'f3w po\u347\'9crednich i narzutu zysku oraz ceny jednostkowe rob\u243\'f3t, materia\u322\'b3\u243\'f3w i sprz\u281\'eatu przyj\u281\'eato wg stawek }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 INTERCENBUD}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  kw. 202}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 4}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  r., a tak\u380\'bfe w oparciu o dost\u281\'eapne cenniki producent\u243\'f3w i dystrybutor\u243\'f3w.}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql\widctlpar\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70,3	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=13,3	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=0		1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty poC59Brednie	Kp
wa=70,3	1	1	0
nr=1	R	1	70,3	0
ns=1	S	1	70,3	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=13,3	1	1	0
nr=1	R+Kp	1	13,3	0
ns=1	S+Kp	1	13,3	0

[NARZUTY NEX 4]
na=VAT	V
vat=23%	23		1

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=uchwyt z tworzywa sztucznego do rur PVC, o średnicy 16 mm	0	
id=6603016	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	223,44
il=223,44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603016	1
kz5=1	4	0		0	1	1	223,44	0	2		1	0	

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=uchwyt z tworzywa sztucznego do rur PVC, o średnicy 20 mm	0	
id=6603020	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	53,2
il=53,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603020	1
kz5=1	4	0		0	1	1	53,2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=uchwyt z tworzywa sztucznego do rur PVC, o średnicy 25 mm	0	
id=6603025	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	112,5
il=112,5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603025	1
kz5=1	4	0		0	1	1	112,5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=uchwyt z tworzywa sztucznego do rur PVC, o średnicy 32 mm	0	
id=6603032	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	127,65
il=127,65
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603032	1
kz5=1	4	0		0	1	1	127,65	0	2		1	0	

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=uchwyt z tworzywa sztucznego do rur PVC, o średnicy 40 mm	0	
id=6603040	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	28
il=28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603040	1
kz5=1	4	0		0	1	1	28	0	2		1	0	

[RMS ZEST 69]
ty=M	0
na=uchwyt z tworzywa sztucznego do rur PVC, o średnicy 50 mm	0	
id=6603050	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	55,68
il=55,68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603050	1
kz5=1	4	0		0	1	1	55,68	0	2		1	0	

[RMS ZEST 72]
ty=M	0
na=uchwyt z tworzywa sztucznego do rur PVC, o średnicy 63 mm	0	
id=6603063	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	28,49
il=28,49
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603063	1
kz5=1	4	0		0	1	1	28,49	0	2		1	0	

[RMS ZEST 161]
ty=M	0
na=pianka uszczelniająca poliuretanowa	0	
id=1478500	1	
jm=dm3	066
ce=0	1717498693	4			0	2	CETEL
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,65
il=1,65
kz5=1	4	0		0	1	1	1,65	0	2		1	0	

[RMS ZEST 142]
ty=M	0
na=płyty izolacyjna EPS100 gr. 3 cm, z folią PE i nadrukiem siatki z podziałką	0	
id=1562613	1	
jm=m2	050
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1118,25
il=1118,25
kz5=1	4	0		0	1	1	1118,25	0	2		1	0	

[RMS ZEST 138]
ty=M	0
na=taśma brzegowa 8x150mm 50m	0	
id=1562999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	20
il=20
kz5=1	4	0		0	1	1	20	0	2		1	0	

[RMS ZEST 85]
ty=M	0
na=piasek do zapraw	0	
id=1602003	1	
jm=m3	060
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,36
il=0,36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602003	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,36	0	2		1	0	

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	0	
id=1700312	2	
jm=t	034
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,07198
il=0,07198
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700312	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,07198	0	2		1	0	

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=wapno gaszone (ciasto wapienne)	0	
id=1720300	2	
jm=m3	060
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,0645
il=0,0645
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720300	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,0645	0	2		1	0	

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=osłony frontowe na grzejniki z laminowanej płyty MDF gr. 16 mm kolorowe	0	
id=2w02001	3	
jm=m2	050
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	26,08
il=26,08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2764699	1
kz5=1	4	0		0	1	1	26,08	0	2		1	0	

[RMS ZEST 88]
ty=S	0
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0	
id=34312	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2,015
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312	1

[RMS ZEST 112]
ty=M	0
na=woda	0	
id=3930001	1	
jm=m3	060
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,1565
il=0,1565
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,1565	0	2		1	0	

[RMS ZEST 30]
ty=S	0
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0	
id=39511	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=9,223025
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511	1

[RMS ZEST 87]
ty=S	0
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	0	
id=43211	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,685
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43211	1

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE 16x2,0mm - w zwojach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	173,04
il=173,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603722	1
kz5=1	4	0		0	1	1	173,04	0	2		1	0	

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE 20x2,25mm - w zwojach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	43,2
il=43,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603724	1
kz5=1	4	0		0	1	1	43,2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE 25x2,5mm - w zwojach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	92,7
il=92,7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603725	1
kz5=1	4	0		0	1	1	92,7	0	2		1	0	

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE 32x3,0mm - w sztangach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	118,45
il=118,45
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603726	1
kz5=1	4	0		0	1	1	118,45	0	2		1	0	

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE 40x4,0mm - w sztangach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	28,56
il=28,56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603708	1
kz5=1	4	0		0	1	1	28,56	0	2		1	0	

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE 50x4,5mm - w sztangach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	65,28
il=65,28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603709	1
kz5=1	4	0		0	1	1	65,28	0	2		1	0	

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE 63x6,0mm - w sztangach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	37,74
il=37,74
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603710	1
kz5=1	4	0		0	1	1	37,74	0	2		1	0	

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=kształtka PE o śr. 16 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	50,4
il=50,4
kz5=1	4	0		0	1	1	50,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=kształtka PE o śr. 20 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	12,06
il=12,06
kz5=1	4	0		0	1	1	12,06	0	2		1	0	

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=kształtka PE o śr. 25 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	18
il=18
kz5=1	4	0		0	1	1	18	0	2		1	0	

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=kształtka PE o śr. 32 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	23
il=23
kz5=1	4	0		0	1	1	23	0	2		1	0	

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=kształtka PE o śr. 40 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5,6
il=5,6
kz5=1	4	0		0	1	1	5,6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=kształtka PE o śr. 50 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	12,8
il=12,8
kz5=1	4	0		0	1	1	12,8	0	2		1	0	

[RMS ZEST 71]
ty=M	0
na=kształtka PE o śr. 63 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	7,4
il=7,4
kz5=1	4	0		0	1	1	7,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 139]
ty=M	0
na=klipsy do rur ogrzewania podłogowego	0	
id=5651501	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	35000
il=35000
kz5=1	4	0		0	1	1	35000	0	2		1	0	

[RMS ZEST 135]
ty=M	0
na=węże gumowe ciśnieniowe do 1,0 MPa 16mm	0	
id=5680200	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	21,3
il=21,3
kz5=1	4	0		0	1	1	21,3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=zawór przelotowy mosiężny prosty fi 15mm	0	
id=5701002	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,2
il=0,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701201	1
kz5=1	4	0		0	1	1	0,2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 15mm	0	
id=5730001	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0	2	ISKO
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,2
il=0,2
kz5=1	4	0		0	1	1	0,2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=podwójny kurek kulowy, wielkość: 2*GW 3/4", kątowy	0	
id=5730907	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0	2	HONEYWELL
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	8
il=8
kz5=1	4	0		0	1	1	8	0	2		1	0	

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=grzejnik stalowy jednopłytowy typ 11CV300/400 z wbudowaną wkładką zaworową dn15mm, kompletem wsporników i zawieszeń, z nastawą wstępną - zasilanie dolne, boczne	0	
id=6011099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 115]
ty=M	0
na=grzejnik stalowy dwupłytowy typ 22CV600/1000 z wbudowaną wkładką zaworową dn15mm, kompletem wsporników i zawieszeń, z nastawą wstępną - zasilanie dolne, boczne	0	
id=6011199	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 160]
ty=M	0
na=szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane	0	
id=6050428	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	11
il=11
kz5=1	4	0		0	1	1	11	0	2		1	0	

[RMS ZEST 156]
ty=M	0
na=rozdzielacz ze stali nierdzewnej do ogrzewania podłogowego	0	
id=5737199	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	11
il=11
kz5=1	4	0		0	1	1	11	0	2		1	0	

[RMS ZEST 136]
ty=M	0
na=obejmy zaciskowe stalowe, ocynkowane do węży gumowych 16 mm	0	
id=6050501	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0	2	CETEL
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4,26
il=4,26
kz5=1	4	0		0	1	1	4,26	0	2		1	0	

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=złączka zaciskowa PE-X/AI/PE G 3/4"x16mm	0	
id=6080102	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	16
il=16
kz5=1	4	0		0	1	1	16	0	2		1	0	

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=rozetka podwójna biała PE	0	
id=6088100	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0	2	ISKO
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	8
il=8
kz5=1	4	0		0	1	1	8	0	2		1	0	

[RMS ZEST 148]
ty=M	0
na=tuleje wspomagające 16 mm	0	
id=6089999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0	2	PURMO
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	110
il=110
kz5=1	4	0		0	1	1	110	0	2		1	0	

[RMS ZEST 99]
ty=M	0
na=otuliny PE FRZ gr. 13 mm - rur 16mm	0	
id=6750122	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	92,4
il=92,4
kz5=1	4	0		0	1	1	92,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 100]
ty=M	0
na=otuliny PE FRZ gr. 13 mm - rur 20mm	0	
id=6750122	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	22
il=22
kz5=1	4	0		0	1	1	22	0	2		1	0	

[RMS ZEST 101]
ty=M	0
na=otuliny PE FRZ gr. 13 mm - rur 25mm	0	
id=6750122	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	49,5
il=49,5
kz5=1	4	0		0	1	1	49,5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 102]
ty=M	0
na=otuliny PE FRZ gr. 13 mm - rur 32mm	0	
id=6750122	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	63,25
il=63,25
kz5=1	4	0		0	1	1	63,25	0	2		1	0	

[RMS ZEST 103]
ty=M	0
na=otuliny PE FRZ gr. 13 mm - rur 40mm	0	
id=6750122	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	15,4
il=15,4
kz5=1	4	0		0	1	1	15,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 104]
ty=M	0
na=otuliny PE FRZ gr. 13 mm - rur 50mm	0	
id=6750122	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	36,8
il=36,8
kz5=1	4	0		0	1	1	36,8	0	2		1	0	

[RMS ZEST 105]
ty=M	0
na=otuliny PE FRZ gr. 13 mm - rur 63mm	0	
id=6750122	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	21,275
il=21,275
kz5=1	4	0		0	1	1	21,275	0	2		1	0	

[RMS ZEST 92]
ty=M	0
na=klipsy montażowe	0	
id=6760010	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1588
il=1588
kz5=1	4	0		0	1	1	1588	0	2		1	0	

[RMS ZEST 91]
ty=M	0
na=taśma do otulin 3x50mm	0	
id=6761120	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	28,17665
il=28,17665
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7647140	1
kz5=1	4	0		0	1	1	28,17665	0	2		1	0	

[RMS ZEST 140]
ty=M	0
na=taśma klejąca szer. 50 mm	0	
id=6761129	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0	2	GULLFIBER
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,5345
il=0,5345
kz5=1	4	0		0	1	1	0,5345	0	2		1	0	

[RMS ZEST 90]
ty=M	0
na=klej do otulin	0	
id=6761201	1	
jm=dm3	066
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3,5808
il=3,5808
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599	1
kz5=1	4	0		0	1	1	3,5808	0	2		1	0	

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm	0	
id=8990412	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0	2	ELTECH
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	832,94
il=832,94
kz5=1	4	0		0	1	1	832,94	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna - instalacje sanitarne (wielkopolskie)	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=0	1717498693	4			0	1	WP (wielkopolskie)
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1246,9792

[RMS ZEST 169]
ty=M	0
na=plastyfikator do betonu 5l	0	
id=1480299	2	
jm=dm3	066
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	110
il=110
kz5=1	4	0		0	1	1	110	0	2		1	0	

[RMS ZEST 170]
ty=M	0
na=profil dylatacyjny 2m do ogrzewania podłogowego	0	
id=5679999	2	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	73
il=73
kz5=1	4	0		0	1	1	73	0	2		1	0	

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0	
id=0000000	1	
jm=%	147
ce=1					0		
cw=0		0
wa=0
il=0

[RMS ZEST 190]
ty=M	0
na=grzejnik stalowy jednopłytowy typ 11CV300/600 z wbudowaną wkładką zaworową dn15mm, kompletem wsporników i zawieszeń, z nastawą wstępną - zasilanie dolne, boczne	0	
id=6011099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 191]
ty=M	0
na=grzejnik stalowy jednopłytowy typ 11CV600/1000 z wbudowaną wkładką zaworową dn15mm, kompletem wsporników i zawieszeń, z nastawą wstępną - zasilanie dolne, boczne	0	
id=6011099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 192]
ty=M	0
na=grzejnik stalowy dwupłytowy typ 22CV900/500 z wbudowaną wkładką zaworową dn15mm, kompletem wsporników i zawieszeń, z nastawą wstępną - zasilanie dolne, boczne	0	
id=6011199	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 193]
ty=M	0
na=grzejnik stalowy płytowy pionowy typ VR 21C/600*2100 z wbudowaną wkładką zaworową dn15mm, kompletem zawieszeń, z nastawą wstępną - zasilanie dolne, środkowe	0	
id=6011199	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 203]
ty=M	0
na=grzejnik stalowy dwupłytowy typ 22CV900/900 z wbudowaną wkładką zaworową dn15mm, kompletem wsporników i zawieszeń, z nastawą wstępną - zasilanie dolne, boczne	0	
id=6011199	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 208]
ty=M	0
na=grzejnik stalowy łazienkowy o wysokości typ SAN 18/900*1764 - zasilanie dolne	0	
id=6013999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	9
il=9
kz5=0	4	0		0	1	1	9	0	2		1	0	

[RMS ZEST 209]
ty=M	0
na=uchwyty do grzejników	0	
id=6081099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	44
il=44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6081000	1
kz5=0	4	0		0	1	1	44	0	2		1	0	

[RMS ZEST 210]
ty=M	0
na=grzejnik stalowy łazienkowy o wysokości typ SAN 18/500*1764 - zasilanie dolne	0	
id=6013999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 213]
ty=M	0
na=głowica termostatyczna o zakresie nastaw 6-28 st. C z czujnikiem wbudowanym do grzejników łazienkowych	0	
id=5733199	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0	2	ISKO
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	11
il=11
kz5=1	4	0		0	1	1	11	0	2		1	0	

[RMS ZEST 214]
ty=M	0
na=głowica termostatyczna o zakresie nastaw 6-28 st. C z czujnikiem wbudowanym	0	
id=5733199	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0	2	HONEYWELL
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	8
il=8
kz5=1	4	0		0	1	1	8	0	2		1	0	

[RMS ZEST 215]
ty=M	0
na=zawory grzejnikowe termostatyczne (zasilanie) do grzejników łazienkowych - śr. nom. 15 mm	0	
id=5733100	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	11
il=11
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5731099	1
kz5=0	4	0		0	1	1	11	0	2		1	0	

[RMS ZEST 217]
ty=M	0
na=zawory grzejnikowe powrotne do grzejników łazienkowych - śr. nom. 15 mm	0	
id=5730906	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	11
il=11
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	11	0	2		1	0	

[RMS ZEST 223]
ty=M	0
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	0	
id=1720202	2	
jm=t	034
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,00222
il=0,00222
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	0,00222	0	2		1	0	

[RMS ZEST 227]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa PE-X/AL/PE PN22/28 90x10,1mm - w sztangach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5,1
il=5,1
kz5=0	4	0		0	1	1	5,1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 233]
ty=M	0
na=kształtka PE o śr. 90 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5307699	1
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 234]
ty=M	0
na=uchwyt z tworzywa sztucznego do rur PVC, o średnicy 90 mm	0	
id=0_13005	3	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3,5
il=3,5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603090	1
kz5=0	4	0		0	1	1	3,5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 236]
ty=M	0
na=otuliny PE FRZ gr. 13 mm - rur 90mm	0	
id=6750122	1	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2,875
il=2,875
kz5=0	4	0		0	1	1	2,875	0	2		1	0	

[RMS ZEST 241]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT 16x2,0mm w zwojach	0	
id=5607099	2	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	8600
il=8600
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603722	1
kz5=1	4	0		0	1	1	8600	0	2		1	0	

[RMS ZEST 242]
ty=M	0
na=listwa 2m do profilu dylatacyjnego do ogrzewania podłogowego	0	
id=5679999	2	
jm=m	040
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	73
il=73
kz5=1	4	0		0	1	1	73	0	2		1	0	

[RMS ZEST 247]
ty=M	0
na=taśma klejąca szer. 50mm 60m	0	
id=6761129	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	16
il=16
kz5=1	4	0		0	1	1	16	0	2		1	0	

[RMS ZEST 248]
ty=M	0
na=złączki zaciskowe 16x3/4"	0	
id=5642813	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	196
il=196
kz5=1	4	0		0	1	1	196	0	2		1	0	

[RMS ZEST 249]
ty=M	0
na=termometr bimetaliczny stykowy	0	
id=6142099	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	22
il=22
kz5=1	4	0		0	1	1	22	0	2		1	0	

[RMS ZEST 250]
ty=M	0
na=siłownik termiczny 24V	0	
id=5708999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	59
il=59
kz5=1	4	0		0	1	1	59	0	2		1	0	

[RMS ZEST 259]
ty=M	0
na=centrala sterująca CCU 8/16 EU z kablem, termostatem bezprzewodowym z ramką, ekranem dotykowym LCD, modułem rozszerzonym A wg projektu	0	
id=6159999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5
il=5
kz5=0	4	0		0	1	1	5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 260]
ty=M	0
na=termostat bezprzewodowy z ramką	0	
id=6159999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	16
il=16
kz5=0	4	0		0	1	1	16	0	2		1	0	

[RMS ZEST 261]
ty=M	0
na=ekran dotykowy LCD	0	
id=6159999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 262]
ty=M	0
na=moduł rozszerzony A	0	
id=6159999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3
il=3
kz5=0	4	0		0	1	1	3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 264]
ty=M	0
na=zawór dn 15 kvs 2.50m3/h gw pn16, regulacyjny 3-drogowy tmax=120°C	0	
id=5733999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0	2	BAUSERVICE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 266]
ty=M	0
na=głowice termostatyczne zdalne z czujnikiem 2,0m 25-65°c do układów c.w.u. i ogrzewań podłogowych  z nastawą	0	
id=5733199	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0	2	HONEYWELL
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	11
il=11
kz5=0	4	0		0	1	1	11	0	2		1	0	

[RMS ZEST 269]
ty=M	0
na=zawór odcinający kulowy do c.o. pn 0,6, tmax 100 st. C, o połączeniach gwintowych o śr. nom. 20 mm	0	
id=5730899	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730399	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 272]
ty=M	0
na=zawór odcinający kulowy do c.o. pn 0,6, tmax 100 st. C, o połączeniach gwintowych o śr. nom. 25 mm	0	
id=5730899	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0	2	BUDMECH
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 273]
ty=M	0
na=zawór odcinający kulowy do c.o. pn 0,6, tmax 100 st. C, o połączeniach gwintowych o śr. nom. 32 mm	0	
id=5730899	1	
jm=szt	020
ce=0	1717498693	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	9
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	9	0	2		1	0	

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA C.O.
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=70
nu=1
cpv=45331100-7	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe - instalacja ogrzewania grzejnikowego
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=71
nu=1.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=39
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-01	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi o śr. 16 mm - rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE 16x2,0mm - w zwojach
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=149	149		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=149
jm=m	040
pm=-1
wo=0	149	149,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=149	1	149,00						

[RMS 1]
id=1189
nz=0,1756	0	0,1756	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=26,1644
uw=
kj=0
ij=0,1756	0,1756

[RMS 51]
id=1190
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	1194
wa=0
wb=0
il=153,47
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 52]
id=1191
nz=0,3	0	0,3	
np=1	0	1194
wa=0
wb=0
il=44,7
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 53]
id=1192
nz=1,33	0	1,33	
np=1	0	1194
wa=0
wb=0
il=198,17
uw=
kj=0
ij=1,33	1,33

[RMS 7]
id=1193
nz=1,33	0	1,33	
np=1	0	1194
wa=0
wb=0
il=198,17
uw=
kj=0
ij=1,33	1,33

[RMS 5]
id=1194
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	128,614

[RMS 30]
id=1195
nz=0,0008	0	0,0008	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,1192
uw=
kj=0
ij=0,0008	0,0008

[POZYCJA]
id=40
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01	 z.o.2.4.8.a) 9901-01 	0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-01	 z.o.2.4.8.a) 9901-01 
mpn=1:0:091,101211	1:0:091,101211
na=Rurociągi o śr. 16 mm - rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE 16x2,0mm - w zwojach - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=19	19		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19
jm=m	040
pm=-1
wo=0	19	(8+11)*0,5*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	(8+11)*0,5*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,25		1.25
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=1196
nz=0,1756	0	0,1756	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,1705
uw=
kj=0
ij=0,2195	0,2195

[RMS 51]
id=1197
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	1201
wa=0
wb=0
il=19,57
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 52]
id=1198
nz=0,3	0	0,3	
np=1	0	1201
wa=0
wb=0
il=5,7
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 53]
id=1199
nz=1,33	0	1,33	
np=1	0	1201
wa=0
wb=0
il=25,27
uw=
kj=0
ij=1,33	1,33

[RMS 7]
id=1200
nz=1,33	0	1,33	
np=1	0	1201
wa=0
wb=0
il=25,27
uw=
kj=0
ij=1,33	1,33

[RMS 5]
id=1201
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	39,065

[RMS 30]
id=1202
nz=0,0008	0	0,0008	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0152
uw=
kj=0
ij=0,0008	0,0008

[POZYCJA]
id=41
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-01	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi o śr. 20 mm - rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE 20x2,25mm - w zwojach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40
jm=m	040
pm=-1
wo=0	40	40,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,00						

[RMS 1]
id=1203
nz=0,1756	0	0,1756	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,024
uw=
kj=0
ij=0,1756	0,1756

[RMS 55]
id=1204
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	1208
wa=0
wb=0
il=41,2
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 56]
id=1205
nz=0,3	0	0,3	
np=1	0	1208
wa=0
wb=0
il=12
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 57]
id=1206
nz=1,33	0	1,33	
np=1	0	1208
wa=0
wb=0
il=53,2
uw=
kj=0
ij=1,33	1,33

[RMS 7]
id=1207
nz=1,33	0	1,33	
np=1	0	1208
wa=0
wb=0
il=53,2
uw=
kj=0
ij=1,33	1,33

[RMS 5]
id=1208
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	125,81575

[RMS 30]
id=1209
nz=0,0008	0	0,0008	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,032
uw=
kj=0
ij=0,0008	0,0008

[POZYCJA]
id=42
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02	0-13	0128-02		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-02	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi o śr. 25 mm - rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE 25x2,5mm - w zwojach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90
jm=m	040
pm=-1
wo=0	90	90,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90,00						

[RMS 1]
id=1210
nz=0,1949	0	0,1949	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=17,541
uw=
kj=0
ij=0,1949	0,1949

[RMS 58]
id=1211
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	1215
wa=0
wb=0
il=92,7
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 59]
id=1212
nz=0,2	0	0,2	
np=1	0	1215
wa=0
wb=0
il=18
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 60]
id=1213
nz=1,25	0	1,25	
np=1	0	1215
wa=0
wb=0
il=112,5
uw=
kj=0
ij=1,25	1,25

[RMS 7]
id=1214
nz=1,25	0	1,25	
np=1	0	1215
wa=0
wb=0
il=112,5
uw=
kj=0
ij=1,25	1,25

[RMS 5]
id=1215
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	72,75575

[RMS 30]
id=1216
nz=0,001	0	0,001	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,09
uw=
kj=0
ij=0,001	0,001

[POZYCJA]
id=43
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03	0-13	0128-03		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-03	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi o śr. 32 mm - rura wielowarstwowa PE 32x3,0mm - w sztangach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=115	115		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=115
jm=m	040
pm=-1
wo=0	115	115,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115,00						

[RMS 1]
id=1217
nz=0,2017	0	0,2017	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=23,1955
uw=
kj=0
ij=0,2017	0,2017

[RMS 61]
id=1218
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	1222
wa=0
wb=0
il=118,45
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 62]
id=1219
nz=0,2	0	0,2	
np=1	0	1222
wa=0
wb=0
il=23
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 63]
id=1220
nz=1,11	0	1,11	
np=1	0	1222
wa=0
wb=0
il=127,65
uw=
kj=0
ij=1,11	1,11

[RMS 7]
id=1221
nz=1,11	0	1,11	
np=1	0	1222
wa=0
wb=0
il=127,65
uw=
kj=0
ij=1,11	1,11

[RMS 5]
id=1222
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	244,1135

[RMS 30]
id=1223
nz=0,002	0	0,002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,23
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[POZYCJA]
id=44
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-04	0-13	0128-04		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-04	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi o śr. 40 mm - rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE 40x4,0mm - w sztangach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=28	28		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28
jm=m	040
pm=-1
wo=0	28	28,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28,00						

[RMS 1]
id=1224
nz=0,2252	0	0,2252	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,3056
uw=
kj=0
ij=0,2252	0,2252

[RMS 64]
id=1225
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	1229
wa=0
wb=0
il=28,56
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 65]
id=1226
nz=0,2	0	0,2	
np=1	0	1229
wa=0
wb=0
il=5,6
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 66]
id=1227
nz=1	0	1	
np=1	0	1229
wa=0
wb=0
il=28
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 7]
id=1228
nz=1	0	1	
np=1	0	1229
wa=0
wb=0
il=28
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=1229
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	907,989

[RMS 30]
id=1230
nz=0,003	0	0,003	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,084
uw=
kj=0
ij=0,003	0,003

[POZYCJA]
id=45
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-05	0-13	0128-05		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-05	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi o śr. 50 mm - rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE 50x4,5mm - w sztangach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=64	64		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=64
jm=m	040
pm=-1
wo=0	64	64,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64,00						

[RMS 1]
id=1231
nz=0,2504	0	0,2504	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=16,0256
uw=
kj=0
ij=0,2504	0,2504

[RMS 67]
id=1232
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	1236
wa=0
wb=0
il=65,28
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 68]
id=1233
nz=0,2	0	0,2	
np=1	0	1236
wa=0
wb=0
il=12,8
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 69]
id=1234
nz=0,87	0	0,87	
np=1	0	1236
wa=0
wb=0
il=55,68
uw=
kj=0
ij=0,87	0,87

[RMS 7]
id=1235
nz=0,87	0	0,87	
np=1	0	1236
wa=0
wb=0
il=55,68
uw=
kj=0
ij=0,87	0,87

[RMS 5]
id=1236
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	165,88

[RMS 30]
id=1237
nz=0,004	0	0,004	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,256
uw=
kj=0
ij=0,004	0,004

[POZYCJA]
id=46
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-06	0-13	0128-06		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-06	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi o śr. 63 mm - rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE 63x6,0mm - w sztangach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=37	37		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=37
jm=m	040
pm=-1
wo=0	37	37,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37,00						

[RMS 1]
id=1238
nz=0,278	0	0,278	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,286
uw=
kj=0
ij=0,278	0,278

[RMS 70]
id=1239
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	1243
wa=0
wb=0
il=37,74
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 71]
id=1240
nz=0,2	0	0,2	
np=1	0	1243
wa=0
wb=0
il=7,4
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 72]
id=1241
nz=0,77	0	0,77	
np=1	0	1243
wa=0
wb=0
il=28,49
uw=
kj=0
ij=0,77	0,77

[RMS 7]
id=1242
nz=0,77	0	0,77	
np=1	0	1243
wa=0
wb=0
il=28,49
uw=
kj=0
ij=0,77	0,77

[RMS 5]
id=1243
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	9,79025

[RMS 30]
id=1244
nz=0,005	0	0,005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,185
uw=
kj=0
ij=0,005	0,005

[POZYCJA]
id=1722
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-07	0-13	0128-07		1
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_KATAL	KNR 0-13 0128-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rurociągi o śr. 90 mm - rura wielowarstwowa PE-X/AL/PE PN22/28 90x10,1mm - w sztangach
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[RMS 1]
id=1723
nz=0,3272	0	0,3272	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,636
uw=
kj=0
ij=0,3272	0,3272

[RMS 227]
id=1732
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	1728
wa=0
wb=0
il=5,1
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 233]
id=1733
nz=0,4	0	0,4	
np=1	0	1728
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=0,4	0,4

[RMS 234]
id=1734
nz=0,7	0	0,7	
np=1	0	1728
wa=0
wb=0
il=3,5
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 7]
id=1738
nz=0,7	0	0,7	
np=1	0	1728
wa=0
wb=0
il=3,5
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 5]
id=1728
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=1737
nz=0,006	0	0,006	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,03
uw=
kj=0
ij=0,006	0,006

[POZYCJA]
id=38
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0427-01	4	0427-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0427-01	
mpn=1211	1211
na=Rury przyłączne o śr. 16 mm do grzejników płytowych o połączeniu na gwint - złączka zaciskowa PE G 3/4"x16mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=8	8		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
id=1245
nz=0,8	0	0,8	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,4
uw=
kj=0
ij=0,8	0,8

[RMS 49]
id=1246
nz=2	0	2	
np=1	0	1248
wa=0
wb=0
il=16
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 50]
id=1247
nz=1	0	1	
np=1	0	1248
wa=0
wb=0
il=8
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=1248
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	46,735

[POZYCJA]
id=4
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-01	4	0418-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-01	
mpn=1211	1211
na=Grzejnik stalowy jednopłytowy typ 11CV300/400 z wbudowaną wkładką zaworową dn15mm, kompletem wsporników i zawieszeń, z nastawą wstępną - zasilanie dolne, boczne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=1249
nz=1,23	0	1,23	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,23
uw=
kj=0
ij=1,23	1,23

[RMS 40]
id=1250
nz=1	0	1	
np=1	0	1251
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=1251
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	9,8

[POZYCJA]
id=1624
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-01	4	0418-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-01	
mpn=1211	1211
na=Grzejnik stalowy jednopłytowy typ 11CV300/600 z wbudowaną wkładką zaworową dn15mm, kompletem wsporników i zawieszeń, z nastawą wstępną - zasilanie dolne, boczne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=1625
nz=1,23	0	1,23	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,23
uw=
kj=0
ij=1,23	1,23

[RMS 190]
id=1626
nz=1	0	1	
np=1	0	1627
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=1627
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=1628
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-01	4	0418-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-01	
mpn=1211	1211
na=Grzejnik stalowy jednopłytowy typ 11CV600/1000 z wbudowaną wkładką zaworową dn15mm, kompletem wsporników i zawieszeń, z nastawą wstępną - zasilanie dolne, boczne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=1629
nz=1,23	0	1,23	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,23
uw=
kj=0
ij=1,23	1,23

[RMS 191]
id=1630
nz=1	0	1	
np=1	0	1631
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=1631
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=32
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-05	4	0418-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-05	
mpn=1211	1211
na=Grzejnik stalowy dwupłytowy typ 22CV600/1000 z wbudowaną wkładką zaworową dn15mm, kompletem wsporników i zawieszeń, z nastawą wstępną - zasilanie dolne, boczne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=1255
nz=1,42	0	1,42	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,42
uw=
kj=0
ij=1,42	1,42

[RMS 115]
id=1256
nz=1	0	1	
np=1	0	1257
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=1257
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	5,78

[POZYCJA]
id=1632
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-05	4	0418-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-05	
mpn=1211	1211
na=Grzejnik stalowy dwupłytowy typ 22CV900/500 z wbudowaną wkładką zaworową dn15mm, kompletem wsporników i zawieszeń, z nastawą wstępną - zasilanie dolne, boczne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=1633
nz=1,42	0	1,42	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,42
uw=
kj=0
ij=1,42	1,42

[RMS 192]
id=1634
nz=1	0	1	
np=1	0	1635
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=1635
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=1636
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-05	4	0418-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-05	
mpn=1211	1211
na=Grzejnik stalowy dwupłytowy typ 22CV900/900 z wbudowaną wkładką zaworową dn15mm, kompletem wsporników i zawieszeń, z nastawą wstępną - zasilanie dolne, boczne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=1637
nz=1,42	0	1,42	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,42
uw=
kj=0
ij=1,42	1,42

[RMS 203]
id=1638
nz=1	0	1	
np=1	0	1639
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=1639
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=1657
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-05	4	0418-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0418-05	
mpn=1211	1211
na=Grzejnik stalowy płytowy pionowy typ VR 21C/600*2100 z wbudowaną wkładką zaworową dn15mm, kompletem zawieszeń, z nastawą wstępną - zasilanie dolne, środkowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=1658
nz=1,42	0	1,42	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,84
uw=
kj=0
ij=1,42	1,42

[RMS 193]
id=1659
nz=1	0	1	
np=1	0	1660
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=1660
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=1661
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-03	2-15	0425-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0425-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm - typ SAN 18/500*1764 z kompletem zawieszeń - zasilanie dolne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=1662
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,1
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[RMS 210]
id=1666
nz=1	0	1	
np=1	0	1664
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 209]
id=1667
nz=4	0	4	
np=1	0	1664
wa=0
wb=0
il=8
uw=
kj=0
ij=4	4

[RMS 5]
id=1664
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=1669
nz=0,17	0	0,17	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,34
uw=
kj=0
ij=0,17	0,17

[POZYCJA]
id=1676
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-03	2-15	0425-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0425-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm - typ SAN 18/900*1764 z kompletem zawieszeń - zasilanie dolne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=9	9		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
id=1677
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,45
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[RMS 208]
id=1678
nz=1	0	1	
np=1	0	1680
wa=0
wb=0
il=9
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 209]
id=1679
nz=4	0	4	
np=1	0	1680
wa=0
wb=0
il=36
uw=
kj=0
ij=4	4

[RMS 5]
id=1680
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=1681
nz=0,17	0	0,17	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,53
uw=
kj=0
ij=0,17	0,17

[POZYCJA]
id=23
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-35 0215-04	
mpn=_1211	_1211
na=Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C z czujnikiem wbudowanym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
id=1357
nz=0,22	0	0,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,76
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[RMS 214]
id=1358
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=1359
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,08
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=1640
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-35 0215-04	
mpn=_1211	_1211
na=Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C z czujnikiem wbudowanym do grzejników łazienkowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=11	11		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
id=1641
nz=0,22	0	0,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,42
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[RMS 213]
id=1642
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=1643
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,11
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=24
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-07	0-35	0215-07		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-35 0215-07	
mpn=_1211	_1211
na=Podwójny kurek kulowy, wielkość: 2*GW 3/4", kątowy
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
id=1360
nz=0,34	0	0,34	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,72
uw=
kj=0
ij=0,34	0,34

[RMS 31]
id=1361
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=1362
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,08
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=1682
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-02	0-35	0215-02		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-35 0215-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zawory grzejnikowe termostatyczne (zasilanie) do grzejników łazienkowych - śr. nom. 15 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=11	11		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
id=1683
nz=0,41	0	0,41	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,51
uw=
kj=0
ij=0,41	0,41

[RMS 215]
id=1688
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=1685
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,11
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=1690
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-06	0-35	0215-06		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-35 0215-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zawory grzejnikowe powrotne do grzejników łazienkowych - śr. nom. 15 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=11	11		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
id=1691
nz=0,28	0	0,28	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,08
uw=
kj=0
ij=0,28	0,28

[RMS 217]
id=1696
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=1697
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,11
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=49
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-03	4	0406-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0406-03	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1	1		1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=próba	172
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=1366
nz=7,08	0	7,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,08
uw=
kj=0
ij=7,08	7,08

[RMS 55]
id=1367
nz=2	0	2	
np=1	0	1371
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 77]
id=1368
nz=0,2	0	0,2	
np=1	0	1371
wa=0
wb=0
il=0,2
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 78]
id=1369
nz=0,2	0	0,2	
np=1	0	1371
wa=0
wb=0
il=0,2
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 56]
id=1370
nz=0,06	0	0,06	
np=1	0	1371
wa=0
wb=0
il=0,06
uw=
kj=0
ij=0,06	0,06

[RMS 5]
id=1371
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,4383

[POZYCJA]
id=50
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-05	4	0406-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0406-05	
mpn=1211	1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=547	547		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=547
jm=m	040
pm=-1
wo=0	547	#p39+#p40+#p41+#p42+#p43+#p44+#p45+#p46+#p1722				0

[PRZEDMIAR]
wo=547	1	#p1+#p2+#p3+#p4+#p5+#p6+#p7+#p8+#p9						

[RMS 1]
id=1372
nz=0,0906	0	0,0906	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=49,5582
uw=
kj=0
ij=0,0906	0,0906

[POZYCJA]
id=51
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0128-02	
mpn=1211	1211
na=Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=547	547		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=547
jm=m	040
pm=-1
wo=0	547	#p50				0

[PRZEDMIAR]
wo=547	1	#p26						

[RMS 1]
id=1373
nz=0,0556	0	0,0556	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=30,4132
uw=
kj=0
ij=0,0556	0,0556

[POZYCJA]
id=770
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0436-01	
mpn=1211	1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=19	19		1
jm=urz	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19
jm=urz	000
pm=-1
wo=0	19	8+11				0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	8+11						

[RMS 1]
id=1382
nz=0,357	0	0,357	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,783
uw=
kj=0
ij=0,357	0,357

[POZYCJA]
id=61
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0101-06	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami PE FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=84	84		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=84
jm=m	040
pm=-1
wo=0	84	(#p39+#p40)/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	(#p1+#p2)/2						

[RMS 1]
id=1404
nz=0,1553	0	0,1553	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=13,0452
uw=
kj=0
ij=0,1553	0,1553

[RMS 99]
id=1405
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	1409
wa=0
wb=0
il=92,4
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 90]
id=1406
nz=0,011	0	0,011	
np=1	0	1409
wa=0
wb=0
il=0,924
uw=
kj=0
ij=0,011	0,011

[RMS 91]
id=1407
nz=0,0738	0	0,0738	
np=1	0	1409
wa=0
wb=0
il=6,1992
uw=
kj=0
ij=0,0738	0,0738

[RMS 92]
id=1408
nz=6	0	6	
np=1	0	1409
wa=0
wb=0
il=504
uw=
kj=0
ij=6	6

[RMS 5]
id=1409
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	45,4659

[RMS 30]
id=1410
nz=0,00135	0	0,00135	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,1134
uw=
kj=0
ij=0,00135	0,00135

[POZYCJA]
id=62
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0101-06	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami PE FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	#p41/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p3/2						

[RMS 1]
id=1411
nz=0,1553	0	0,1553	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,106
uw=
kj=0
ij=0,1553	0,1553

[RMS 100]
id=1412
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	1416
wa=0
wb=0
il=22
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 90]
id=1413
nz=0,011	0	0,011	
np=1	0	1416
wa=0
wb=0
il=0,22
uw=
kj=0
ij=0,011	0,011

[RMS 91]
id=1414
nz=0,0738	0	0,0738	
np=1	0	1416
wa=0
wb=0
il=1,476
uw=
kj=0
ij=0,0738	0,0738

[RMS 92]
id=1415
nz=6	0	6	
np=1	0	1416
wa=0
wb=0
il=120
uw=
kj=0
ij=6	6

[RMS 5]
id=1416
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	23,3838

[RMS 30]
id=1417
nz=0,00135	0	0,00135	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,027
uw=
kj=0
ij=0,00135	0,00135

[POZYCJA]
id=63
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0101-07	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami PE FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=45	45		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45
jm=m	040
pm=-1
wo=0	45	#p42/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	#p4/2						

[RMS 1]
id=1418
nz=0,1725	0	0,1725	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,7625
uw=
kj=0
ij=0,1725	0,1725

[RMS 101]
id=1419
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	1423
wa=0
wb=0
il=49,5
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 90]
id=1420
nz=0,0135	0	0,0135	
np=1	0	1423
wa=0
wb=0
il=0,6075
uw=
kj=0
ij=0,0135	0,0135

[RMS 91]
id=1421
nz=0,111	0	0,111	
np=1	0	1423
wa=0
wb=0
il=4,995
uw=
kj=0
ij=0,111	0,111

[RMS 92]
id=1422
nz=6	0	6	
np=1	0	1423
wa=0
wb=0
il=270
uw=
kj=0
ij=6	6

[RMS 5]
id=1423
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	10,7655

[RMS 30]
id=1424
nz=0,00305	0	0,00305	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,13725
uw=
kj=0
ij=0,00305	0,00305

[POZYCJA]
id=64
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0101-07	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami PE FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=57,5	57,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=57,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	57,5	#p43/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=57,5	1	#p5/2						

[RMS 1]
id=1425
nz=0,1725	0	0,1725	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,91875
uw=
kj=0
ij=0,1725	0,1725

[RMS 102]
id=1426
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	1430
wa=0
wb=0
il=63,25
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 90]
id=1427
nz=0,0135	0	0,0135	
np=1	0	1430
wa=0
wb=0
il=0,77625
uw=
kj=0
ij=0,0135	0,0135

[RMS 91]
id=1428
nz=0,111	0	0,111	
np=1	0	1430
wa=0
wb=0
il=6,3825
uw=
kj=0
ij=0,111	0,111

[RMS 92]
id=1429
nz=6	0	6	
np=1	0	1430
wa=0
wb=0
il=345
uw=
kj=0
ij=6	6

[RMS 5]
id=1430
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	23,9817

[RMS 30]
id=1431
nz=0,00305	0	0,00305	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,175375
uw=
kj=0
ij=0,00305	0,00305

[POZYCJA]
id=65
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0101-07	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami PE FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=14	14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=m	040
pm=-1
wo=0	14	#p44/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p6/2						

[RMS 1]
id=1432
nz=0,1725	0	0,1725	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,415
uw=
kj=0
ij=0,1725	0,1725

[RMS 103]
id=1433
nz=1,1	0	1,1	
np=1	0	1437
wa=0
wb=0
il=15,4
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 90]
id=1434
nz=0,0135	0	0,0135	
np=1	0	1437
wa=0
wb=0
il=0,189
uw=
kj=0
ij=0,0135	0,0135

[RMS 91]
id=1435
nz=0,111	0	0,111	
np=1	0	1437
wa=0
wb=0
il=1,554
uw=
kj=0
ij=0,111	0,111

[RMS 92]
id=1436
nz=6	0	6	
np=1	0	1437
wa=0
wb=0
il=84
uw=
kj=0
ij=6	6

[RMS 5]
id=1437
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	58,35

[RMS 30]
id=1438
nz=0,00305	0	0,00305	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0427
uw=
kj=0
ij=0,00305	0,00305

[POZYCJA]
id=67
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0101-08	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami PE FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=32	32		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=32
jm=m	040
pm=-1
wo=0	32	#p45/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	#p7/2						

[RMS 1]
id=1439
nz=0,2243	0	0,2243	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,1776
uw=
kj=0
ij=0,2243	0,2243

[RMS 104]
id=1440
nz=1,15	0	1,15	
np=1	0	1444
wa=0
wb=0
il=36,8
uw=
kj=0
ij=1,15	1,15

[RMS 90]
id=1441
nz=0,0161	0	0,0161	
np=1	0	1444
wa=0
wb=0
il=0,5152
uw=
kj=0
ij=0,0161	0,0161

[RMS 91]
id=1442
nz=0,1499	0	0,1499	
np=1	0	1444
wa=0
wb=0
il=4,7968
uw=
kj=0
ij=0,1499	0,1499

[RMS 92]
id=1443
nz=5	0	5	
np=1	0	1444
wa=0
wb=0
il=160
uw=
kj=0
ij=5	5

[RMS 5]
id=1444
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	9,8283

[RMS 30]
id=1445
nz=0,00505	0	0,00505	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,1616
uw=
kj=0
ij=0,00505	0,00505

[POZYCJA]
id=68
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-34 0101-08	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami PE FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=18,5	18,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	18,5	#p46/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	#p8/2						

[RMS 1]
id=1446
nz=0,2243	0	0,2243	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,14955
uw=
kj=0
ij=0,2243	0,2243

[RMS 105]
id=1447
nz=1,15	0	1,15	
np=1	0	1451
wa=0
wb=0
il=21,275
uw=
kj=0
ij=1,15	1,15

[RMS 90]
id=1448
nz=0,0161	0	0,0161	
np=1	0	1451
wa=0
wb=0
il=0,29785
uw=
kj=0
ij=0,0161	0,0161

[RMS 91]
id=1449
nz=0,1499	0	0,1499	
np=1	0	1451
wa=0
wb=0
il=2,77315
uw=
kj=0
ij=0,1499	0,1499

[RMS 92]
id=1450
nz=5	0	5	
np=1	0	1451
wa=0
wb=0
il=92,5
uw=
kj=0
ij=5	5

[RMS 5]
id=1451
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,426

[RMS 30]
id=1452
nz=0,00505	0	0,00505	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,093425
uw=
kj=0
ij=0,00505	0,00505

[POZYCJA]
id=1739
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-09	0-34	0101-09		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-34 0101-09	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacja rurociągów śr.90 mm otulinami PE FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2,5	2,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,5	#p1722/2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	#p9/2						

[RMS 1]
id=1740
nz=0,2492	0	0,2492	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,623
uw=
kj=0
ij=0,2492	0,2492

[RMS 236]
id=1749
nz=1,15	0	1,15	
np=1	0	1745
wa=0
wb=0
il=2,875
uw=
kj=0
ij=1,15	1,15

[RMS 90]
id=1750
nz=0,0204	0	0,0204	
np=1	0	1745
wa=0
wb=0
il=0,051
uw=
kj=0
ij=0,0204	0,0204

[RMS 140]
id=1751
nz=0,2138	0	0,2138	
np=1	0	1745
wa=0
wb=0
il=0,5345
uw=
kj=0
ij=0,2138	0,2138

[RMS 92]
id=1752
nz=5	0	5	
np=1	0	1745
wa=0
wb=0
il=12,5
uw=
kj=0
ij=5	5

[RMS 5]
id=1745
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=1754
nz=0,00815	0	0,00815	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,020375
uw=
kj=0
ij=0,00815	0,00815

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe - instalacja ogrzewania podłogowego
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1566
nu=1.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1567
pd=		MATERIAŁ		MATERIAŁ		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	MATERIAC581	
na=Profil dylatacyjny z listwą 2m wg projektu
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=146	146		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=146
jm=m	040
pm=-1
wo=0	146	73*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=146	1	73*2						

[RMS 170]
id=1568
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=73
uw=
kj=0
ij=0,5	0,5

[RMS 242]
id=1759
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=73
uw=
kj=0
ij=0,5	0,5

[POZYCJA]
id=1569
pd=		MATERIAŁ		MATERIAŁ		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	MATERIAC581	
na=Plastyfikator do jastrychu 5l wg projektu
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=110	110		1
jm=l	066
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=110
jm=l	066
pm=-1
wo=0	110	22*5				0

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	22*5						

[RMS 169]
id=1570
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=110
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1571
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0301-02	0-31	0301-02		0
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_UNDEF	KNR 0-31 0301-02	
mpn=1211_	1211_
na=Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - rurociągi PERT/AL/PERT 16x2.0 mm w zwojach wg projektu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1065	1065		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1065
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1065	1065				0

[PRZEDMIAR]
wo=1065	1	1065						

[RMS 1]
id=1572
nz=0,5255	0	0,5255	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=559,6575
uw=
kj=0
ij=0,5255	0,5255

[RMS 241]
id=1573
nz=8600	1	8600	
np=1	0	1578
wa=0
wb=0
il=8600
uw=
kj=0
ij=8,07511737089202	8600

[RMS 138]
id=1574
nz=20	1	20	
np=1	0	1578
wa=0
wb=0
il=20
uw=
kj=0
ij=0,0187793427230047	20

[RMS 142]
id=1575
nz=1,05	0	1,05	
np=1	0	1578
wa=0
wb=0
il=1118,25
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[RMS 139]
id=1576
nz=35000	1	35000	
np=1	0	1578
wa=0
wb=0
il=35000
uw=
kj=0
ij=32,8638497652582	35000

[RMS 247]
id=1577
nz=16	1	16	
np=1	0	1578
wa=0
wb=0
il=16
uw=
kj=0
ij=0,0150234741784038	16

[RMS 5]
id=1578
nz=5,1	0	5,1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=1579
nz=0,0035	0	0,0035	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,7275
uw=
kj=0
ij=0,0035	0,0035

[POZYCJA]
id=1580
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0306-04	0-31	0306-04		0
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_UNDEF	KNR 0-31 0306-04	
mpn=1211	1211
na=Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewania podłogowego ze złączkami systemowymi 3/4" dla obwodów ogrzewania podłogowego wg projektu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=11	11		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
id=1581
nz=2,41	0	2,41	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=26,51
uw=
kj=0
ij=2,41	2,41

[RMS 156]
id=1582
nz=1	0	1	
np=1	0	1585
wa=0
wb=0
il=11
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 148]
id=1583
nz=10	0	10	
np=1	0	1585
wa=0
wb=0
il=110
uw=
kj=0
ij=10	10

[RMS 249]
id=1770
nz=2	0	2	
np=1	0	1585
wa=0
wb=0
il=22
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 250]
id=1771
nz=59	1	59	
np=1	0	1585
wa=0
wb=0
il=59
uw=
kj=0
ij=5,36363636363636	59

[RMS 248]
id=1584
nz=196	1	196	
np=1	0	1585
wa=0
wb=0
il=196
uw=
kj=0
ij=17,8181818181818	196

[RMS 5]
id=1585
nz=5,1	0	5,1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=1586
nz=0,06	0	0,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,66
uw=
kj=0
ij=0,06	0,06

[POZYCJA]
id=1587
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0211-08	0-31	0211-08		0
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_UNDEF	KNR 0-31 0211-08	
mpn=1211	1211
na=Szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=11	11		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
id=1588
nz=1,38	0	1,38	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=15,18
uw=
kj=0
ij=1,38	1,38

[RMS 160]
id=1589
nz=1	0	1	
np=1	0	1592
wa=0
wb=0
il=11
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 7]
id=1590
nz=4	0	4	
np=1	0	1592
wa=0
wb=0
il=44
uw=
kj=0
ij=4	4

[RMS 161]
id=1591
nz=0,15	0	0,15	
np=1	0	1592
wa=0
wb=0
il=1,65
uw=
kj=0
ij=0,15	0,15

[RMS 5]
id=1592
nz=5,1	0	5,1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=1593
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,22
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[POZYCJA]
id=1594
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1601-02	5-06	1601-02		1
pd5=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-06 1601-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Zainstalowanie centrali sterującej CCU 8/16 EU z kablem, termostatem bezprzewodowym z ramką, modułem rozszerzonym A wg projektu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=5	5		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
id=1595
nz=3	0	3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=15
uw=
kj=0
ij=3	3

[RMS 259]
id=1785
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 260]
id=1787
nz=16	1	16	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=16
uw=
kj=0
ij=3,2	16

[RMS 262]
id=1789
nz=3	1	3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=0,6	3

[POZYCJA]
id=1790
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1601-02	5-06	1601-02		1
pd5=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-06 1601-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Zainstalowanie ekranu dotykowego LCD do sterowania ogrzewaniem podłogowym wg projektu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=1791
nz=3	0	3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=3	3

[RMS 261]
id=1794
nz=1	1	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=1796
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-07	INSTAL	0309-07		1
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_KATAL	KNR INSTAL 0309-07	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm - zawór dn 15 kvs 2.50m3/h gw pn16, regulacyjny 3-drogowy tmax=120°C
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=1797
nz=0,39	0	0,39	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,39
uw=
kj=0
ij=0,39	0,39

[RMS 264]
id=1800
nz=1	0	1	
np=1	0	1801
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=1801
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=1802
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,01
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=1803
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-35 0215-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Głowice termostatyczne zdalne z czujnikiem 2,0m 25-65°c do układów c.w.u. i ogrzewań podłogowych z nastawą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=11	11		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
id=1804
nz=0,22	0	0,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,42
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[RMS 266]
id=1815
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=1816
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,11
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=1825
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-03	INSTAL	0309-03		1
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_KATAL	KNR INSTAL 0309-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawór odcinający kulowy do c.o. pn 0,6, tmax 100 st. C, o połączeniach gwintowych o śr. nom. 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=1826
nz=0,32	0	0,32	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,32
uw=
kj=0
ij=0,32	0,32

[RMS 269]
id=1831
nz=1	0	1	
np=1	0	1832
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=1832
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=1833
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,01
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=1834
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-04	INSTAL	0309-04		1
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_KATAL	KNR INSTAL 0309-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawór odcinający kulowy do c.o. pn 0,6, tmax 100 st. C, o połączeniach gwintowych o śr. nom. 25 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=1835
nz=0,4	0	0,4	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,4
uw=
kj=0
ij=0,4	0,4

[RMS 272]
id=1840
nz=1	0	1	
np=1	0	1841
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=1841
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=1842
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,01
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=1843
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-05	INSTAL	0309-05		1
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_KATAL	KNR INSTAL 0309-05	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawór odcinający kulowy do c.o. pn 0,6, tmax 100 st. C, o połączeniach gwintowych o śr. nom. 32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=9	9		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
id=1844
nz=0,46	0	0,46	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,14
uw=
kj=0
ij=0,46	0,46

[RMS 273]
id=1849
nz=1	0	1	
np=1	0	1850
wa=0
wb=0
il=9
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=1850
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=1851
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,09
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=1615
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-02	0-31	0308-02		0
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_UNDEF	KNR 0-31 0308-02	
mpn=1211_	1211_
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1065	1065		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1065
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1065	#p1571				0

[PRZEDMIAR]
wo=1065	1	#p39						

[RMS 1]
id=1616
nz=0,1314	0	0,1314	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=139,941
uw=
kj=0
ij=0,1314	0,1314

[RMS 135]
id=1617
nz=0,02	0	0,02	
np=1	0	1619
wa=0
wb=0
il=21,3
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[RMS 136]
id=1618
nz=0,004	0	0,004	
np=1	0	1619
wa=0
wb=0
il=4,26
uw=
kj=0
ij=0,004	0,004

[RMS 5]
id=1619
nz=5,1	0	5,1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=1620
nz=0,0001	0	0,0001	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,1065
uw=
kj=0
ij=0,0001	0,0001

[POZYCJA]
id=1621
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-06	0-31	0308-06		0
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_UNDEF	KNR 0-31 0308-06	
mpn=1211_	1211_
na=Regulacja ogrzewania podłogowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1065	1065		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1065
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1065	#p1615				0

[PRZEDMIAR]
wo=1065	1	#p49						

[RMS 1]
id=1622
nz=0,0511	0	0,0511	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=54,4215
uw=
kj=0
ij=0,0511	0,0511

[RMS 30]
id=1623
nz=0,0001	0	0,0001	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,1065
uw=
kj=0
ij=0,0001	0,0001

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane pomocnicze
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=73
nu=1.3
cpv=45262520-2	

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0333-09	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Przebicie otworów w ścianach murowanych o grubości do 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=41	41		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=41
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	41	41				0

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						

[RMS 1]
id=1486
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=20,5
uw=
kj=0
ij=0,5	0,5

[POZYCJA]
id=1698
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-21	4-01	0333-21		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 0333-21	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Przebicie otworów w stropie ceramicznym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=1699
nz=0,57	0	0,57	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,14
uw=
kj=0
ij=0,57	0,57

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 0336-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykucie bruzd pionowych do 1/2x1/2 ceg. w ścianach
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=23,5	23,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	23,5	19*0,50+2*7				0

[PRZEDMIAR]
wo=23,5	1	19*0,50+2*7						

[RMS 1]
id=1487
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=35,25
uw=
kj=0
ij=1,5	1,5

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-03	4-01	0326-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0326-03	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Zaprawienie bruzd pionowych o szerokości do 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=23,5	23,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	23,5	#p76				0

[PRZEDMIAR]
wo=23,5	1	#p53						

[RMS 1]
id=1488
nz=0,53	0	0,53	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,455
uw=
kj=0
ij=0,53	0,53

[RMS 83]
id=1489
nz=0,0008	0	0,0008	
np=1	0	1493
wa=0
wb=0
il=0,0188
uw=
kj=0
ij=0,0008	0,0008

[RMS 84]
id=1490
nz=0,001	0	0,001	
np=1	0	1493
wa=0
wb=0
il=0,0235
uw=
kj=0
ij=0,001	0,001

[RMS 85]
id=1491
nz=0,004	0	0,004	
np=1	0	1493
wa=0
wb=0
il=0,094
uw=
kj=0
ij=0,004	0,004

[RMS 112]
id=1492
nz=0,001	0	0,001	
np=1	0	1493
wa=0
wb=0
il=0,0235
uw=
kj=0
ij=0,001	0,001

[RMS 5]
id=1493
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,51375

[RMS 87]
id=1494
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,235
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[RMS 88]
id=1495
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,705
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-03	4-01	0323-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0323-03	
mpn=_121,0:1,0911	_121,0:1,0911
na=Zaprawianie przebić w ścianach murowanych o grub. do 1 ceg.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=41	41		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=41
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	41	#p75				0

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	#p51						

[RMS 1]
id=1504
nz=0,63	0	0,63	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=25,83
uw=
kj=0
ij=0,63	0,63

[RMS 83]
id=1505
nz=0,0012	0	0,0012	
np=1	0	1509
wa=0
wb=0
il=0,0492
uw=
kj=0
ij=0,0012	0,0012

[RMS 84]
id=1506
nz=0,001	0	0,001	
np=1	0	1509
wa=0
wb=0
il=0,041
uw=
kj=0
ij=0,001	0,001

[RMS 85]
id=1507
nz=0,006	0	0,006	
np=1	0	1509
wa=0
wb=0
il=0,246
uw=
kj=0
ij=0,006	0,006

[RMS 112]
id=1508
nz=0,003	0	0,003	
np=1	0	1509
wa=0
wb=0
il=0,123
uw=
kj=0
ij=0,003	0,003

[RMS 5]
id=1509
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,08765

[RMS 87]
id=1510
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,41
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[RMS 88]
id=1511
nz=0,03	0	0,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,23
uw=
kj=0
ij=0,03	0,03

[POZYCJA]
id=1702
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-05	4-01	0323-05		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 0323-05	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zaprawianie przebić w stropach ceramicznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	#p1698				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p52						

[RMS 1]
id=1703
nz=1,15	0	1,15	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,3
uw=
kj=0
ij=1,15	1,15

[RMS 83]
id=1715
nz=0,00199	0	0,00199	
np=1	0	1708
wa=0
wb=0
il=0,00398
uw=
kj=0
ij=0,00199	0,00199

[RMS 223]
id=1716
nz=0,00111	0	0,00111	
np=1	0	1708
wa=0
wb=0
il=0,00222
uw=
kj=0
ij=0,00111	0,00111

[RMS 85]
id=1706
nz=0,01	0	0,01	
np=1	0	1708
wa=0
wb=0
il=0,02
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[RMS 112]
id=1718
nz=0,005	0	0,005	
np=1	0	1708
wa=0
wb=0
il=0,01
uw=
kj=0
ij=0,005	0,005

[RMS 5]
id=1708
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 87]
id=1720
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,04
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[RMS 88]
id=1710
nz=0,04	0	0,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,08
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[POZYCJA]
id=2
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 20205-01	2-02	20205-01		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 20205-01	
mpn=1211	1211
na=Osłony frontowe na grzejniki przedszkolne z laminowanej płyty MDF gr. 16 mm, kolor do wyboru Inwestora
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=26,08	26,08		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,08
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	26,08	0,40*0,50 +0,40*0,70+0,70*1,10*2+1,00*0,60+1,00*1,00+0,70*2,20 *2+0,60*1,90*2+1,00*1,90*9				0

[PRZEDMIAR]
wo=26,08	1	0,40*0,50 +0,40*0,70+0,70*1,10*2+1,00*0,60+1,00*1,00+0,70*2,20 *2+0,60*1,90*2+1,00*1,90*9						

[RMS 1]
id=1481
nz=1,17	0	1,17	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=30,5136
uw=
kj=0
ij=1,17	1,17

[RMS 48]
id=1482
nz=1	0	1	
np=1	0	1484
wa=0
wb=0
il=26,08
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 7]
id=1483
nz=6	0	6	
np=1	0	1484
wa=0
wb=0
il=156,48
uw=
kj=0
ij=6	6

[RMS 5]
id=1484
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	44,3985

[SUMA KONTROLNA]
307F90562DAB9E03EC9DC07371C42553
