[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.15.200.12
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1	1	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=EUR	€	4,3076	16.07.2018 00:00:00
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0
ir=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
va=0	23%	0	R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nfn=WDI – BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o.
afn=ul. Obozowa 60b, 62-800 Kalisz
nb=Budowa przedszkola 3-oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym oraz z infrastrukturą towarzyszącą
ab=Sokolniki ul. Leśna 1a, 63-305 Sokolniki (działki nr 239/3 obręb ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2  Kołaczkowo)
ni=Gmina Kołaczkowo
ai=62-306 Kołaczkowo, Pl. Wł. Reymonta 3 
nw=zostanie wyłoniony w drodze przetargu
br=sanitarna - źródło ciepła
nk=mgr inż. Tadeusz Kukuła	
dt=31.05.2024	0	0
cpv=45331110-0	Instalowanie pomp ciepła
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
pcn=2 kw. 24	0
kln=Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu1310Użyte w pozycjach nazwy własne materiałów i urządzeń służą tylko ustaleniu standardów i w uzgodnieniu z Inwestorem mogą zostać zastąpione zamiennikami o nie gorszych parametrach.1310
kl5={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\*\generator Riched20/10.0.19041}{\info{\creatim\yr2023\mo12\dy5\hr12\min24}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\qc\widctlpar{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf0 Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\b\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\cf0 U\u380\'bfyte w pozycjach nazwy w\u322\'b3asne materia\u322\'b3}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\loch\af4\dbch\af3\hich\f4\fs16\lang1033\langnp1033\cf0 \u243\'f3w i urz\u261\'b9dze\u324\'f1 s\u322\'b3u\u380\'bf\u261\'b9 tylko ustaleniu standard\u243\'f3w i w uzgodnieniu z Inwestorem mog\u261\'b9 zosta\u263\'e6 zast\u261\'b9pione zamiennikami o nie gorszych parametrach.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langnp1045\par\pard\plain\ql\widctlpar\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU13101310Przedmiotem inwestycji jest "Budowa przedszkola 3-oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym oraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sokolnikach przy ul. Leśnej 1a, (działki nr 239/3 i 240/4, obręb ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2  Kołaczkowo)". 13101310Przedszkole trzyoddziałowe wraz z oddziałem żłobka projektuje się jako budynek wolnostojący niepodpiwniczony. 1310Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z dachem płaskim dwuspadowym o kącie 3,0st.=5,24%. 13101310Parametry techniczne: 1310powierzchnia zabudowy - 667,48 m21310powierzchnia użytkowa ogółem  - 1124,37 m21310kubatura - 4833,00 m31310wysokość budynku - 8,73 m1310szerokość budynku - 19,00 m1310długość budynku - 42,90 m1310liczba kondygnacji - 213101310Zakres robót obejmuję:1310- technologia źródła ciepła (pomp ciepła),1310- rurociągi,1310- izolacje rurociągów.13101310(opis pozycji w kosztorysie Inwestorskim i przedmiarze robót zawarty jest szczegółowo w projekcie)13101310Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:1310- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)1310- Kosztorysowe Normy Rzeczowe1310- Projekt budowlano-wykonawczy1310Wielkość wskaźników kosztów pośrednich i narzutu zysku oraz ceny jednostkowe robót, materiałów i sprzętu przyjęto wg stawek INTERCENBUD 2 kw. 2024 r., a także w oparciu o dostępne cenniki producentów i dystrybutorów.1310
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Arial;}{\f5\fcharset238 Times New Roman;}{\f6\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}{\f7\fcharset238 MicrosoftSansSerif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Normal;}{\s1\sbasedon0\snext1\ql\hyphpar0\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af5\loch\f4\fs24\i Standard;}{\*\cs2\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs3\sbasedon2\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Line Number;}{\*\cs4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts5\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts6\tsrowd\sbasedon5\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2023\mo12\dy5\hr12\min25}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\qc{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\b\cf0 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU}\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\b\par\pard\plain\qj\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 Przedmiotem inwestycji jest "Budowa przedszkola 3-oddzia\u322\'b3owego wraz z oddzia\u322\'b3em \u380\'bf\u322\'b3obkowym oraz z infrastruktur\u261\'b9 towarzysz\u261\'b9c\u261\'b9 w Sokolnikach przy ul. Le\u347\'9cnej 1a, (dzia\u322\'b3ki nr 239/3 i 240/4, obr\u281\'eab ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2  Ko\u322\'b3aczkowo)". }\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 Przedszkole trzyoddzia\u322\'b3owe wraz z oddzia\u322\'b3em \u380\'bf\u322\'b3obka projektuje si\u281\'ea jako budynek wolnostoj\u261\'b9cy niepodpiwniczony. }\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z dachem p\u322\'b3askim dwuspadowym o k\u261\'b9cie 3,0st.=5,24%. }\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 Parametry techniczne: }\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 powierzchnia zabudowy - 667,48 m2}\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 powierzchnia u\u380\'bfytkowa og\u243\'f3\u322\'b3em  - 1124,37 m2}\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 kubatura - 4833,00 m3}\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 wysoko\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 8,73 m}\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 szeroko\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 19,00 m}\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 d\u322\'b3ugo\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 42,90 m}\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 liczba kondygnacji - 2}\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 Zakres rob\u243\'f3t obejmuj\u281\'ea:}\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 - technologia }{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\loch\af6\dbch\af3\hich\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 \u378\'9fr\u243\'f3d\u322\'b3a ciep\u322\'b3a (pomp ciep\u322\'b3a)}{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 ,}\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - }{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 ruroci\u261\'b9gi,}\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - }{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 izolacje ruroci\u261\'b9g\u243\'f3w}{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 .}\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\cf0 (opis pozycji w kosztorysie Inwestorskim i przedmiarze rob\u243\'f3t zawarty jest szczeg\u243\'f3\u322\'b3owo w projekcie)}\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\par\pard\plain\qj\widctlpar\fcs1\af7\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af7\dbch\af3\loch\f7\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af7\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af7\dbch\af3\loch\f7\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:}\fcs1\af7\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af7\dbch\af3\loch\f7\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af7\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af7\dbch\af3\loch\f7\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Rozporz\u261\'b9dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre\u347\'9clenia metod i podstaw sporz\u261\'b9dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt\u243\'f3w prac projektowych oraz planowanych koszt\u243\'f3w rob\u243\'f3t budowlanych okre\u347\'9clonych w programie funkcjonalno-u\u380\'bfytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)}\fcs1\af7\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af7\dbch\af3\loch\f7\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af7\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af7\dbch\af3\loch\f7\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Kosztorysowe Normy Rzeczowe}\fcs1\af7\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af7\dbch\af3\loch\f7\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af7\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af7\dbch\af3\loch\f7\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Projekt budowlano-wykonawczy}\fcs1\af7\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af7\dbch\af3\loch\f7\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af7\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af7\dbch\af3\loch\f7\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Wielko\u347\'9c\u263\'e6 wska\u378\'9fnik\u243\'f3w koszt\u243\'f3w po\u347\'9crednich i narzutu zysku oraz ceny jednostkowe rob\u243\'f3t, materia\u322\'b3\u243\'f3w i sprz\u281\'eatu przyj\u281\'eato wg stawek INTERCENBUD 2 kw. 2024 r., a tak\u380\'bfe w oparciu o dost\u281\'eapne cenniki producent\u243\'f3w i dystrybutor\u243\'f3w.}\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af6\dbch\af3\loch\f6\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql\fcs1\af1\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70,3	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=13,3	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=0		1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty poC59Brednie	Kp
wa=70,3	1	1	0
nr=1	R	1	70,3	0
ns=1	S	1	70,3	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=13,3	1	1	0
nr=1	R+Kp	1	13,3	0
ns=1	S+Kp	1	13,3	0

[NARZUTY NEX 4]
na=VAT	V
vat=23%	23		1

[RMS ZEST 30]
ty=S	0
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0	
id=39511	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=5,5412
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511	1

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna - instalacje sanitarne (wielkopolskie)	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=0	1717672634	4			0	1	WP (wielkopolskie)
cw=0	PLN	0
wa=0
il=582,7875

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0	
id=0000000	1	
jm=%	147
ce=1					0		
cw=0		0
wa=0
il=0

[RMS ZEST 459]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0	
id=39521	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,625
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521	1

[RMS ZEST 483]
ty=M	0
na=wymiennik płytowy 165 kW glikol propylenowy 35%/woda	0	
id=6109999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 484]
ty=M	0
na=izolacja wymiennika 165 kW	0	
id=6109999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6108199	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 486]
ty=M	0
na=zawór regulacyjny 3-drogowy, dn 32 mm, mieszający, złączki gwintowane	1	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 487]
ty=M	0
na=silnik mieszacza dn15-dn50 mm, zasilanie 1x230 V, 50 Hz	1	
id=7099999	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3
il=3
kz5=0	4	0		0	1	1	3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 501]
ty=M	0
na=zawór kołpakowy naczynia wzbiorczego dn20	1	
id=5119999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 531]
ty=M	0
na=zawór przelotowy mosiężny prosty fi 15mm	0	
id=5701002	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,4
il=0,4
kz5=0	4	0		0	1	1	0,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 537]
ty=S	0
na=sprężarka powietrza spalinowa przewoźna 4-5 m3/min	0	
id=83111	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=6,45
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	83111	1

[RMS ZEST 539]
ty=M	0
na=czyściwo bawełniane	0	
id=6833099	1	
jm=kg	033
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,25
il=0,25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6830099	1
kz5=0	4	0		0	1	1	0,25	0	2		1	0	

[RMS ZEST 540]
ty=M	0
na=azot gazowy sprężony techniczny osuszony	0	
id=6840203	1	
jm=m3	060
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,15
il=0,15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	0,15	0	2		1	0	

[RMS ZEST 542]
ty=M	0
na=taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m	0	
id=1568002	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	7,146
il=7,146
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1568002	1
kz5=0	4	0		0	1	1	7,146	0	2		1	0	

[RMS ZEST 583]
ty=M	0
na=pompa cyrkulacyjna obiegu c.w.u. Gp=0,4 m3/h, Hp=40 kPa, U=1*230-240V/50 Hz	0	
id=6302999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 586]
ty=M	0
na=zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm3 - 2,5 l	0	
id=6499999	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	12
il=12
kz5=0	4	0		0	1	1	12	0	2		1	0	

[RMS ZEST 588]
ty=M	0
na=stacja uzdatniania wody, nadzór poprzez Wi-Fi w komplecie z filtrem sznurkowym dn 25 mm i wężami elastycznymi typu	0	
id=6133999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 598]
ty=M	0
na=podstawa wymiennika 77 kW	0	
id=6109999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6108199	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 616]
ty=M	0
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne	0	
id=6460999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	12
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5610499	1
kz5=0	4	0		0	1	1	12	0	2		1	0	

[RMS ZEST 617]
ty=M	0
na=naczynia wzbiorcze o pojemności całkowitej do 100 dm3	1	
id=6110806	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 622]
ty=M	0
na=przewód grzewczy wanny kondensatu dł. 2,5 m	0	
id=7563999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7563999	1
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 637]
ty=M	0
na=mydło maziste (szare) 65 %	0	
id=1530101	1	
jm=kg	033
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,2
il=0,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1534001	1
kz5=0	4	0		0	1	1	0,2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 647]
ty=M	0
na=zawór odcinający kulowy czerpalny ze złączką do węża dn15	1	
id=5700601	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5
il=5
kz5=0	4	0		0	1	1	5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 649]
ty=M	0
na=manometr tarczowy	1	
id=6143999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	18
il=18
kz5=0	4	0		0	1	1	18	0	2		1	0	

[RMS ZEST 651]
ty=M	0
na=rurka syfonowa	1	
id=6154000	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	EFAR
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	18
il=18
kz5=0	4	0		0	1	1	18	0	2		1	0	

[RMS ZEST 657]
ty=M	0
na=zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych dn 25 mm PN6, Tmax.=100C	0	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099	1
kz5=0	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 662]
ty=M	0
na=zawór kulowy gwintowany dn20	0	
id=5702802	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	CETEL
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 684]
ty=M	0
na=otulina z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV o śr. 20 mm i gr. 20 mm	0	
id=knz1556	3	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4,04
il=4,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6753999	1
kz5=0	4	0		0	1	1	4,04	0	2		1	0	

[RMS ZEST 695]
ty=M	0
na=podwójne zawory bezpieczeństwa	0	
id=6133999	3	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 696]
ty=M	0
na=podstawa antywibracyjna	0	
id=6133999	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 697]
ty=M	0
na=automatyka do sterowania pompą ciepła	0	
id=6133999	3	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 698]
ty=M	0
na=karta z protokołem modbus RTU	0	
id=6133999	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 699]
ty=M	0
na=pompa ciepła wg projektu typu powietrze-woda monoblokowa ze sprężarkami spiralnymi, o mocy znamionowej QN=54,2 kW, wersja wyciszona	0	
id=6135120	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 704]
ty=M	0
na=zawór przełączny c.o./c.w.u. 3-drogowy, kołnierzowy, wielkość dn65, do glikolu 35%, sprężyna NC + siłownik elektryczny szybki z czasem zamknięcia do 60 s	1	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 707]
ty=M	0
na=naczynia wzbiorcze o pojemności całkowitej do 50 dm3	1	
id=6110806	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 708]
ty=M	0
na=zawór kołpakowy naczynia wzbiorczego dn25	1	
id=5119999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 710]
ty=M	0
na=grupa bezpieczeństwa obiegu p.c./wymiennik glikolowy dn 32 mm, 6 bar/manometr	0	
id=5836299	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0	2	ISKO
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 712]
ty=M	0
na=separator powietrza 3"	0	
id=6299999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	ISKO
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 713]
ty=M	0
na=wymiennik płytowy 77 kW glikol propylenowy 35%/woda	0	
id=6109999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 714]
ty=M	0
na=izolacja wymiennika 77 kW	0	
id=6109999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6108199	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 716]
ty=M	0
na=naczynia wzbiorcze obiegu c.o. o pojemności całkowitej do 200 dm3	1	
id=6110806	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 718]
ty=M	0
na=grupa bezpieczeństwa obiegu c.o. dn 32 mm, 3 bar/manometr	0	
id=5836299	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 720]
ty=M	0
na=zasobnik ciepłej wody o poj. 300 dm3 wg projektu	0	
id=5731299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5738099	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 722]
ty=M	0
na=czujnik temperatury zbiornika c.w.u. dla P.C.	1	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	KISAN
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 724]
ty=M	0
na=grzałka o mocy 9 kW, U=3~300 V, 50 Hz	1	
id=7539999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	TERMSO
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 725]
ty=M	0
na=pompa ładowania po stronie c.w.u. Gp=1,32 m3/h, Hp=35 kPa, U=1*230V/50 Hz, G 1 1/2”, P=0,07 kW	0	pompa C582adowania po stronie c.w.u. Gp=1,32 m3/h, Hp=35 kPa, U=1*230V/50 Hz, G 1 C2BDE2809D, P=0,07 kW
id=6302999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 726]
ty=M	0
na=naczynia wzbiorcze inst. c.w.u. o pojemności całkowitej 33 dm3	1	
id=6110806	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 728]
ty=M	0
na=zawór bezpieczeństwa zbiornika c.w.u. dn20, 6 bar	0	
id=5836299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	ISKO
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 756]
ty=M	0
na=pompa obiegowa obiegu kotłowego, elektroniczna Gp=11 m3/h, Hp=35 kPa, U=1*230V,50 Hz	0	
id=6302999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 762]
ty=M	0
na=filtr siatkowy kołnierzowy mosiężny o śr. 50 mm	0	
id=6442099	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6442050	1
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 767]
ty=M	0
na=rozdzielacze c.o. z rur stalowych dn 150 mm, L = 1,0 m, izolowane termicznie ze spustem wody dn 25 mm	0	
id=5972099	3	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 772]
ty=M	0
na=filtr siatkowy o połączeniach gwintowych mosiężny o śr. 32 mm	0	
id=6442099	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6442032	1
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 773]
ty=M	0
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych	0	
id=6602099	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	8
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601005	1
kz5=0	4	0		0	1	1	8	0	2		1	0	

[RMS ZEST 775]
ty=M	0
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne o śr. 50 mm	0	
id=6460999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5610499	1
kz5=0	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 777]
ty=M	0
na=pompa obiegowa PO-1 obiegu c.o. „A” , elektroniczna Gp=6,50 m3/h, Hp=45 kPa, U=1*230V,50 Hz, PN6/10	0	
id=6302999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 778]
ty=M	0
na=pompa obiegowa PO-2 obiegu c.o. „B” , elektroniczna Gp=1,10 m3/h, Hp=30 kPa, U=1*230V,50 Hz, PN6/10	0	
id=6302999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 782]
ty=M	0
na=ogranicznik max. temperatury zasilania obiegu grzewczego (regulowany)	1	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	PLASTMETIX
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3
il=3
kz5=0	4	0		0	1	1	3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 783]
ty=M	0
na=ogranicznik max. temperatury powrotu do P.C. < 55 st.0C	1	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	TIM
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 786]
ty=M	0
na=wodomierz do wody zimnej dn 20 mm, Qn=2,5 m3/h, o połączeniach gwintowanych	0	
id=6305099	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0	2	REALBUD
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 787]
ty=M	0
na=reduktor ciśnienia zimnej wody dn 25 mm, o połączeniach gwintowanych	0	
id=6341899	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	EFAR
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 804]
ty=M	0
na=łącznik ocynkowany 25 mm	0	
id=5101203	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2,06
il=2,06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5101203	1
kz5=0	4	0		0	1	1	2,06	0	2		1	0	

[RMS ZEST 820]
ty=M	0
na=nity plastikowe	0	
id=knz1590	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1138
il=1138
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6837999	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1138	0	2		1	0	

[RMS ZEST 822]
ty=M	0
na=odpowietrznik automatyczny dn 15 mm	1	
id=5732905	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	ISKO
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	12
il=12
kz5=0	4	0		0	1	1	12	0	2		1	0	

[RMS ZEST 823]
ty=M	0
na=kurek manometryczny trójdrożny	1	
id=5856999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	WEBA
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	18
il=18
kz5=0	4	0		0	1	1	18	0	2		1	0	

[RMS ZEST 824]
ty=M	0
na=termometr bimetaliczny, manometryczny tarczowy, zakres pomiaru 0-120oC	1	
id=6142999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	ISKO
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	10
il=10
kz5=0	4	0		0	1	1	10	0	2		1	0	

[RMS ZEST 827]
ty=M	0
na=zawory odcinające kulowe dn 32 mm	0	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099	1
kz5=0	4	0		0	1	1	3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 833]
ty=M	0
na=zawory zwrotne o połączeniach kołnierzowych dn 80 mm	0	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 853]
ty=M	0
na=kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	0	
id=8990410	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	82,7
il=82,7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990410	1
kz5=0	4	0		0	1	1	82,7	0	2		1	0	

[RMS ZEST 861]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa 20x2,25mm w sztangach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	6,12
il=6,12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603704	1
kz5=1	4	0		0	1	1	6,12	0	2		1	0	

[RMS ZEST 862]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa 16x2,0mm w sztangach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	22,6
il=22,6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603702	1
kz5=1	4	0		0	1	1	22,6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 863]
ty=M	0
na=uchwyt do rur wielowarstwowych o śr. 20 mm	0	
id=6603020	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	7,32
il=7,32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603020	1
kz5=0	4	0		0	1	1	7,32	0	2		1	0	

[RMS ZEST 864]
ty=M	0
na=kształtka do rur wielowarstwowych o śr. 20 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	BAUSERVICE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4,26
il=4,26
kz5=1	4	0		0	1	1	4,26	0	2		1	0	

[RMS ZEST 866]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa 25x2,5mm w sztangach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	13,39
il=13,39
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603705	1
kz5=1	4	0		0	1	1	13,39	0	2		1	0	

[RMS ZEST 867]
ty=M	0
na=kształtka do rur wielowarstwowych o śr. 25 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	BAUSERVICE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	8,45
il=8,45
kz5=1	4	0		0	1	1	8,45	0	2		1	0	

[RMS ZEST 868]
ty=M	0
na=uchwyt do rur wielowarstwowych o śr. 25 mm	0	
id=6603025	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	16,25
il=16,25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603025	1
kz5=0	4	0		0	1	1	16,25	0	2		1	0	

[RMS ZEST 869]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa 32x3,0mm w sztangach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	19,57
il=19,57
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603706	1
kz5=0	4	0		0	1	1	19,57	0	2		1	0	

[RMS ZEST 870]
ty=M	0
na=kształtka do rur wielowarstwowych o śr. 32 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	BAUSERVICE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,6
il=1,6
kz5=1	4	0		0	1	1	1,6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 871]
ty=M	0
na=uchwyt do rur wielowarstwowych o śr. 32 mm	0	
id=6603032	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	21,09
il=21,09
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603032	1
kz5=0	4	0		0	1	1	21,09	0	2		1	0	

[RMS ZEST 877]
ty=M	0
na=zawór zwrotny mosiężny prosty fi 15mm	0	
id=5730001	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	BAUSERVICE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,4
il=0,4
kz5=0	4	0		0	1	1	0,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 881]
ty=M	0
na=uchwyt do rur wielowarstwowych o śr. 90 mm	0	
id=0_13005	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4,2
il=4,2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603090	1
kz5=0	4	0		0	1	1	4,2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 882]
ty=M	0
na=kształtka do rur wielowarstwowych o śr. 90 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	AVK
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2,4
il=2,4
kz5=0	4	0		0	1	1	2,4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 883]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa 90x8,5mm w sztangach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	6,12
il=6,12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603712	1
kz5=0	4	0		0	1	1	6,12	0	2		1	0	

[RMS ZEST 887]
ty=M	0
na=otulina z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV o śr. 25 mm i gr. 20 mm	0	
id=knz1560	3	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	6,06
il=6,06
kz5=0	4	0		0	1	1	6,06	0	2		1	0	

[RMS ZEST 889]
ty=M	0
na=drut stalowy okrągły, ocynkowany, o średnicy 0,7 mm	0	
id=1122300	2	
jm=kg	033
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,023
il=1,023
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122300	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1,023	0	2		1	0	

[RMS ZEST 890]
ty=M	0
na=otulina z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV o śr. 32 mm i gr. 20 mm	0	
id=knz1564	3	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	8,08
il=8,08
kz5=0	4	0		0	1	1	8,08	0	2		1	0	

[RMS ZEST 909]
ty=M	0
na=mankiet	0	
id=knz1594	3	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0	2	WEBER
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	10,23
il=10,23
kz5=0	4	0		0	1	1	10,23	0	2		1	0	

[RMS ZEST 913]
ty=M	0
na=kolano z pianki PUR gr. 20 mm w płaszczu z folii PCV o śr. 20 mm	0	
id=knz1591	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	THERMAFLEX
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,72
il=0,72
kz5=0	4	0		0	1	1	0,72	0	2		1	0	

[RMS ZEST 915]
ty=M	0
na=kolano z pianki PUR gr. 20 mm w płaszczu z folii PCV o śr. 32 mm	0	
id=knz1591	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	THERMAFLEX
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,44
il=1,44
kz5=0	4	0		0	1	1	1,44	0	2		1	0	

[RMS ZEST 916]
ty=M	0
na=kolano z pianki PUR gr. 20 mm w płaszczu z folii PCV o śr. 25 mm	0	
id=knz1591	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	THERMAFLEX
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,08
il=1,08
kz5=0	4	0		0	1	1	1,08	0	2		1	0	

[RMS ZEST 932]
ty=M	0
na=podstawa wymiennika 165 kW	0	
id=6109999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6108199	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1115]
ty=M	0
na=rury stalowe bez szwu czarne cynkowane ogniowo o śr. nom. 80 mm	0	
id=5000999	2	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	22,44
il=22,44
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5000322	1
kz5=0	4	0		0	1	1	22,44	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1116]
ty=M	0
na=otulina z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV o śr. 80 mm i gr. 50 mm	0	
id=knz1586	3	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	22,66
il=22,66
kz5=0	4	0		0	1	1	22,66	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1117]
ty=M	0
na=osłony na zasuwy z płaszczem z PCV o śr. 80 mm	0	
id=kz15100	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	ARMACELL
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,76
il=1,76
kz5=0	4	0		0	1	1	1,76	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1119]
ty=M	0
na=kolano z pianki PUR gr. 50 mm w płaszczu z folii PCV o śr. 80 mm	0	
id=kn15101	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	THERMAFLEX
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2,2
il=2,2
kz5=0	4	0		0	1	1	2,2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1122]
ty=M	0
na=otulina z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV o śr. 40 mm i gr. 20 mm	0	
id=knz1572	3	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5,05
il=5,05
kz5=0	4	0		0	1	1	5,05	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1129]
ty=M	0
na=kolano z pianki PUR gr. 20 mm w płaszczu z folii PCV o śr. 40 mm	0	
id=knz1596	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	THERMAFLEX
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,7
il=0,7
kz5=0	4	0		0	1	1	0,7	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1140]
ty=M	0
na=kształtka do rur wielowarstwowych o śr. 16 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	6
il=6
kz5=1	4	0		0	1	1	6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1142]
ty=M	0
na=uchwyt do rur wielowarstwowych o śr. 16 mm	0	
id=6603020	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	26,6
il=26,6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603016	1
kz5=0	4	0		0	1	1	26,6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1149]
ty=M	0
na=otulina z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV o śr. 16 mm i gr. 40 mm	0	
id=knz1555	3	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	20,2
il=20,2
kz5=0	4	0		0	1	1	20,2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1153]
ty=M	0
na=kolano z pianki PUR gr. 40 mm w płaszczu z folii PCV o śr. 16 mm	0	
id=knz1591	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	THERMAFLEX
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3,6
il=3,6
kz5=0	4	0		0	1	1	3,6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1154]
ty=M	0
na=otulina z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV o śr. 25 mm i gr. 40 mm	0	
id=knz1563	3	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	7,07
il=7,07
kz5=0	4	0		0	1	1	7,07	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1156]
ty=M	0
na=kolano z pianki PUR gr. 40 mm w płaszczu z folii PCV o śr. 25 mm	0	
id=knz1591	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	THERMAFLEX
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,26
il=1,26
kz5=0	4	0		0	1	1	1,26	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1165]
ty=M	0
na=osłony na zasuwy z płaszczem z PCV o śr. 90 mm	0	
id=kz15100	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	ARMACELL
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,48
il=0,48
kz5=0	4	0		0	1	1	0,48	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1166]
ty=M	0
na=otulina z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV o śr. 90 mm i gr. 40 mm	0	
id=kn15102	3	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	6,18
il=6,18
kz5=0	4	0		0	1	1	6,18	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1172]
ty=M	0
na=kolano z pianki PUR gr. 40 mm w płaszczu z folii PCV o śr. 90 mm	0	
id=kn15101	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,6
il=0,6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6763011	1
kz5=0	4	0		0	1	1	0,6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1178]
ty=M	0
na=moduł hydrauliczny z pompą i naczyniem wzbiorczym	0	
id=6133999	3	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1179]
ty=M	0
na=pompa ciepła wg projektu typu powietrze-woda monoblokowa ze sprężarkami spiralnymi, o mocy znamionowej QN=75,0 kW, wersja wyciszona	0	
id=6135120	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1180]
ty=M	0
na=automatyka do sterowania pompą ciepła	0	
id=6133999	3	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1183]
ty=M	0
na=zawór bezpieczeństwa c.o. pompy ciepła, dn32, 3 bar	0	
id=5836299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	ISKO
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1185]
ty=M	0
na=czujnik temperatury PT 1000 z przewodem L=2,0 mb	1	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	HONEYWELL
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1186]
ty=M	0
na=zbiornik buforowy glikolu 35% o poj. 1000 dm3 kołnierzowe króćce przyłączne dn 100 mm	0	
id=5731299	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	SILESIATERM
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1192]
ty=M	0
na=filtr siatkowy o połączeniach gwintowych śr. nom. 20 mm	0	
id=6442099	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6442020	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1193]
ty=M	0
na=filtr siatkowy kołnierzowy mosiężny o śr. 32 mm	0	
id=6442099	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6442032	1
kz5=0	4	0		0	1	1	3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1196]
ty=M	0
na=zawór regulacyjny 3-drogowy, dn 20 mm, mieszający, złączki gwintowane	1	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	PLASTMETIX
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1197]
ty=M	0
na=czujnik temperatury zasilania (przylgowy) z wtykiem i przewodem L=5,8 mb	1	
id=7099999	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1200]
ty=M	0
na=kocioł grzewczy elektryczny wiszący o mocy 12/24 kW z zestawem montażowym	0	
id=5932021	1	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1209]
ty=M	0
na=kształtki kielichowe miedziane 15 mm	0	
id=6401201	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,05
il=1,05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5307699	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1,05	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1210]
ty=M	0
na=kształtki kielichowe miedziane 22 mm	0	
id=6401202	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2,1
il=2,1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5307699	1
kz5=0	4	0		0	1	1	2,1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1211]
ty=M	0
na=kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2"	0	
id=6460702	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	VIEGA
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,05
il=1,05
kz5=0	4	0		0	1	1	1,05	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1212]
ty=M	0
na=kształtki przejściowe mosiężne 22x3/4"	0	
id=6460704	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	VIEGA
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2,1
il=2,1
kz5=0	4	0		0	1	1	2,1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1213]
ty=M	0
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 15x1/2"	0	
id=6460901	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	VIEGA
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,05
il=1,05
kz5=0	4	0		0	1	1	1,05	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1214]
ty=M	0
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 22x3/4"	0	
id=6460902	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	VIEGA
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2,1
il=2,1
kz5=0	4	0		0	1	1	2,1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1215]
ty=M	0
na=rury spalinowe ze stali kwasoodpornej 130 mm	0	
id=6312311	1	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,68
il=0,68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	0,68	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1216]
ty=M	0
na=kolana do rur spalinowych ze stali kwasoodpornej 130 mm	0	
id=6311811	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,72
il=1,72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	1,72	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1217]
ty=M	0
na=rozety do rur spalinowych ze stali kwasoodpornej 130 mm	0	
id=6312212	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	PLASTMETIX
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1218]
ty=M	0
na=pompa obiegowa PO-3 obiegu c.t. (35% glikol propylenowy), elektroniczna wg projektu	0	
id=6302999	2	
jm=kpl	090
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1219]
ty=M	0
na=zawór regulacyjny 2-drogowy, dn 32 mm, odcinający	1	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1227]
ty=M	0
na=osłony na zasuwy z płaszczem z PCV o śr. 65 mm	0	
id=knz1598	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	ARMACELL
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2,88
il=2,88
kz5=0	4	0		0	1	1	2,88	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1228]
ty=M	0
na=kolano z pianki PUR gr. 50 mm w płaszczu z folii PCV o śr. 65 mm	0	
id=knz1596	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3,36
il=3,36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6763008	1
kz5=0	4	0		0	1	1	3,36	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1230]
ty=M	0
na=otulina z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV o śr. 65 mm i gr. 50 mm	0	
id=knz1579	3	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	24,48
il=24,48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6753999	1
kz5=0	4	0		0	1	1	24,48	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1231]
ty=M	0
na=rury stalowe bez szwu czarne cynkowane ogniowo o śr. nom. 65 mm	0	
id=5000999	2	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	24,48
il=24,48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	24,48	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1234]
ty=M	0
na=kształtki z rur PE z gwintem o śr. 32 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	BAUSERVICE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	6,6
il=6,6
kz5=0	4	0		0	1	1	6,6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1236]
ty=M	0
na=kołki rozporowe	0	
id=0_13004	3	
jm=szt.	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499	1
kz5=0	4	0		0	1	1	5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1241]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa 63x6,0mm w sztangach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	12,24
il=12,24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603710	1
kz5=0	4	0		0	1	1	12,24	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1242]
ty=M	0
na=kształtki z rur PE z gwintem o śr. 63 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	BAUSERVICE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5,04
il=5,04
kz5=0	4	0		0	1	1	5,04	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1243]
ty=M	0
na=uchwyt do rur wielowarstwowych o śr. 63 mm	0	
id=6603063	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	9,24
il=9,24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603063	1
kz5=0	4	0		0	1	1	9,24	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1244]
ty=M	0
na=otulina z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV o śr. 32 mm i gr. 40 mm	0	
id=knz1567	3	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0	2	THERMAFLEX
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	11,11
il=11,11
kz5=0	4	0		0	1	1	11,11	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1246]
ty=M	0
na=kolano z pianki PUR gr. 40 mm w płaszczu z folii PCV o śr. 32 mm	0	
id=knz1591	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,98
il=1,98
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6763006	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1,98	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1247]
ty=M	0
na=otulina z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV o śr. 63 mm i gr. 40 mm	0	
id=knz1579	3	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	12,24
il=12,24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6753999	1
kz5=0	4	0		0	1	1	12,24	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1248]
ty=M	0
na=osłony na zasuwy z płaszczem z PCV o śr. 63 mm	0	
id=knz1598	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,44
il=1,44
kz5=0	4	0		0	1	1	1,44	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1249]
ty=M	0
na=kolano z pianki PUR gr. 40 mm w płaszczu z folii PCV o śr. 63 mm	0	
id=knz1596	3	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,68
il=1,68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6763008	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1,68	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1250]
ty=M	0
na=rura wielowarstwowa 40x4,0mm w sztangach	0	
id=5631999	1	
jm=m	040
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5,1
il=5,1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5603708	1
kz5=0	4	0		0	1	1	5,1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1251]
ty=M	0
na=kształtki z rur PE z gwintem o śr. 40 mm	0	
id=5642999	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0	2	BAUSERVICE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2,3
il=2,3
kz5=0	4	0		0	1	1	2,3	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1252]
ty=M	0
na=uchwyt do rur wielowarstwowych o śr. 40 mm	0	
id=6603040	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6603040	1
kz5=0	4	0		0	1	1	5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1258]
ty=M	0
na=zawory odcinające kulowe dn 15 mm	1	
id=5730201	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	12
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	12	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1259]
ty=M	0
na=zawory odcinające kulowe dn 20 mm	0	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1260]
ty=M	0
na=zawory odcinające kulowe dn 25 mm	0	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1261]
ty=M	0
na=zawory odcinające kulowe dn 40 mm	0	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1262]
ty=M	0
na=zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych dn 20 mm	0	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1263]
ty=M	0
na=zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych dn 25 mm	0	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1264]
ty=M	0
na=zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych dn 32 mm	1	
id=5730004	1	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1265]
ty=M	0
na=zawory zwrotne o połączeniach kołnierzowych dn 65 mm	0	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099	1
kz5=0	4	0		0	1	1	5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1266]
ty=M	0
na=zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych dn 32 mm PN6, Tmax.=100C	0	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099	1
kz5=0	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1267]
ty=M	0
na=zawory odcinające kulowe o połączeniach kołnierzowych dn 40 mm PN6, Tmax.=100C	0	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099	1
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1268]
ty=M	0
na=zawory odcinające kulowe o połączeniach kołnierzowych dn 80 mm PN6, Tmax.=100C	0	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	5
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099	1
kz5=0	4	0		0	1	1	5	0	2		1	0	

[RMS ZEST 1269]
ty=M	0
na=zawory odcinające kulowe o połączeniach kołnierzowych dn 65 mm PN6, Tmax.=100C	0	
id=5730099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717672634	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	11
il=11
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099	1
kz5=0	4	0		0	1	1	11	0	2		1	0	

[ELEMENT 1]
na=ŹRÓDŁO CIEPŁA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2763
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2764
nu=1.1
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=3086
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0507-10	4	0507-10		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0507-10	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Dostawa i montaż pompy ciepła wg projektu typu powietrze-woda monoblokowa ze sprężarkami spiralnymi, o mocy znamionowej QN=54,2 kW, wersja wyciszona
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3087
nz=64,6	0	64,6	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=64,6
uw=
kj=0
ij=64,6	64,6

[RMS 699]
id=3091
nz=1	0	1	
np=1	0	3089
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 697]
id=3101
nz=1	0	1	
np=1	0	3089
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1178]
id=3340
nz=1	0	1	
np=1	0	3089
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 696]
id=3103
nz=1	0	1	
np=1	0	3089
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 695]
id=3351
nz=1	0	1	
np=1	0	3089
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 698]
id=3352
nz=1	0	1	
np=1	0	3089
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3089
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=3339
nz=1,7	0	1,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,7
uw=
kj=0
ij=1,7	1,7

[POZYCJA]
id=5094
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0507-10	4	0507-10		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0507-10	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Dostawa i montaż pompy ciepła wg projektu typu powietrze-woda monoblokowa ze sprężarkami spiralnymi, o mocy znamionowej QN=75,0 kW, wersja wyciszona
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=5095
nz=64,6	0	64,6	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=64,6
uw=
kj=0
ij=64,6	64,6

[RMS 1179]
id=5096
nz=1	0	1	
np=1	0	5102
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1180]
id=5097
nz=1	0	1	
np=1	0	5102
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1178]
id=5098
nz=1	0	1	
np=1	0	5102
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 696]
id=5099
nz=1	0	1	
np=1	0	5102
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 695]
id=5100
nz=1	0	1	
np=1	0	5102
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 698]
id=5101
nz=1	0	1	
np=1	0	5102
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=5102
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=5103
nz=1,7	0	1,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,7
uw=
kj=0
ij=1,7	1,7

[POZYCJA]
id=5104
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0213-01	5	0213-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 5 0213-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewód grzewczy wanny kondensatu dł. 2,5 m
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	2,5*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2,5*2						

[RMS 1]
id=5105
nz=0,231	0	0,231	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,155
uw=
kj=0
ij=0,231	0,231

[RMS 622]
id=5106
nz=2	1	2	
np=1	0	5107
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=0,4	2

[RMS 5]
id=5107
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=5108
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0524-05	4	0524-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0524-05	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawór bezpieczeństwa c.o. pompy ciepła, dn32, 3 bar
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=5109
nz=0,68	0	0,68	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,68
uw=
kj=0
ij=0,68	0,68

[RMS 1183]
id=5110
nz=1	0	1	
np=1	0	5111
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=5111
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=5112
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		0
pd5=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 7-08 0102-01	
mpn=_1211	_1211
na=Miejscowy układ do pomiaru temperatury - czujnik temperatury PT 1000 z przewodem L=2,0 mb
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2	2		1
jm=ukł	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=ukł	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=5113
nz=0,91	0	0,91	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,82
uw=
kj=0
ij=0,91	0,91

[RMS 1185]
id=5114
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
nan=2
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=5115
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,04
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[POZYCJA]
id=2832
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		0
pd5=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 7-08 0102-01	
mpn=_1211	_1211
na=Ogranicznik max. temperatury powrotu do P.C. < 55 st.C
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1	1		1
jm=ukł	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=ukł	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2833
nz=0,91	0	0,91	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,91
uw=
kj=0
ij=0,91	0,91

[RMS 783]
id=2834
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=2835
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,02
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[POZYCJA]
id=3405
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0526-06	4	0526-06		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0526-06	
mpn=1211	1211
na=Separator powietrza 3"
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3406
nz=2,4	0	2,4	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,4
uw=
kj=0
ij=2,4	2,4

[RMS 712]
id=3407
nz=1	0	1	
np=1	0	3408
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3408
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3365
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-07	4	0411-07		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0411-07	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawór przełączny c.o./c.w.u. 3-drogowy, kołnierzowy, wielkość dn65, do glikolu 35%, sprężyna NC + siłownik elektryczny szybki z czasem zamknięcia do 60 s
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3366
nz=2,82	0	0,94*3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,82
uw=
kj=0
ij=2,82	2,82

[RMS 704]
id=3378
nz=1	0	1	
np=1	0	3369
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3369
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3432
pd=MBiPMB 1986-1987	KNP	05 0119-04.01	05	0119-04.01		0
pd5=MBiPMB 1986-1987	KATSRC_UNDEF	KNP 05 0119-04.01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zbiornik buforowy glikolu 35% o poj. 1000 dm3 kołnierzowe króćce przyłączne dn 100 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3433
nz=10	0	10	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10
uw=
kj=0
ij=10	10

[RMS 1186]
id=3434
nz=1	0	1	
np=1	0	3435
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3435
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2880
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-02	4	0511-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0511-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Naczynia wzbiorcze p.obiegu PC-WPŁ C.O. o pojemności całkowitej do 100 dm3 z zaworem kołpakowym dn25
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2881
nz=1,55	0	1,55	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,55
uw=
kj=0
ij=1,55	1,55

[RMS 617]
id=2882
nz=1	0	1	
np=1	0	2884
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 708]
id=2883
nz=1	0	1	
np=1	0	2884
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=2884
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3393
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-02	4	0511-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0511-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Naczynia wzbiorcze p.obiegu PC-WPŁ CWU o pojemności całkowitej do 50 dm3 z zaworem kołpakowym dn20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3394
nz=1,55	0	1,55	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,55
uw=
kj=0
ij=1,55	1,55

[RMS 707]
id=3395
nz=1	0	1	
np=1	0	3397
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 501]
id=3396
nz=1	0	1	
np=1	0	3397
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3397
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0524-05	4	0524-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0524-05	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Grupa bezpieczeństwa obiegu p.c./wymiennik glikolowy dn 32 mm, 6 bar/manometr
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3180
nz=0,68	0	0,68	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,68
uw=
kj=0
ij=0,68	0,68

[RMS 710]
id=3399
nz=1	0	1	
np=1	0	3182
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3182
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2818
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0504-02	4	0504-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0504-02	
mpn=1211	1211
na=Wymiennik płytowy 165 kW glikol propylenowy 35%/woda + izolacja wymiennika + podstawa wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2819
nz=13,2	0	13,2	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=13,2
uw=
kj=0
ij=13,2	13,2

[RMS 483]
id=2820
nz=1	0	1	
np=1	0	2822
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 484]
id=2821
nz=1	0	1	
np=1	0	2822
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 932]
id=4217
nz=1	0	1	
np=1	0	2822
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=2822
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3421
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-02	4	0511-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0511-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Naczynia wzbiorcze obiegu c.o. o pojemności całkowitej do 200 dm3 z zaworem kołpakowym dn25
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3422
nz=1,55	0	1,55	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,55
uw=
kj=0
ij=1,55	1,55

[RMS 716]
id=3423
nz=1	0	1	
np=1	0	3425
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 708]
id=3426
nz=1	0	1	
np=1	0	3425
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3425
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3427
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0524-05	4	0524-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0524-05	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Grupa bezpieczeństwa obiegu c.o. dn 32 mm, 3 bar/manometr
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3428
nz=0,68	0	0,68	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,68
uw=
kj=0
ij=0,68	0,68

[RMS 718]
id=3429
nz=1	0	1	
np=1	0	3430
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3430
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3409
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0504-02	4	0504-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0504-02	
mpn=1211	1211
na=Wymiennik płytowy 77 kW glikol propylenowy 35%/woda + izolacja wymiennika + podstawa wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3410
nz=13,2	0	13,2	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=13,2
uw=
kj=0
ij=13,2	13,2

[RMS 713]
id=3411
nz=1	0	1	
np=1	0	3414
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 714]
id=3412
nz=1	0	1	
np=1	0	3414
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 598]
id=3413
nz=1	0	1	
np=1	0	3414
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3414
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3380
pd=MBiPMB 1986-1987	KNP	05 0119-04.01	05	0119-04.01		0
pd5=MBiPMB 1986-1987	KATSRC_UNDEF	KNP 05 0119-04.01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Montaż zasobników ciepłej wody o poj. 300 dm3 wg projektu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3381
nz=10	0	10	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10
uw=
kj=0
ij=10	10

[RMS 720]
id=3436
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=3104
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		0
pd5=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 7-08 0102-01	
mpn=_1211	_1211
na=Miejscowy układ do pomiaru temperatury - czujnik temperatury zbiornika c.w.u. dla P.C.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2	2		1
jm=ukł	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=ukł	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=3105
nz=0,91	0	0,91	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,82
uw=
kj=0
ij=0,91	0,91

[RMS 722]
id=3106
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
nan=2
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=3107
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,04
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[POZYCJA]
id=3109
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-01	AL-01	0113-01		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AL-01 0113-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż grzałki o mocy 9 kW, U=3~300 V, 50 Hz
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3110
nz=2,23	0	2,23	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,23
uw=
kj=0
ij=2,23	2,23

[RMS 724]
id=3111
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=3437
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
pd5=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KATSRC_UNDEF	KNR 7-07 0101-01	
mpn=_1211_	_1211_
na=Pompa ładowania po stronie c.w.u. Gp=2,3 m3/h, Hp=35 kPa, U=1*230V/50 Hz, G 1 1/2”, P=0,07 kW
na5=Pompa C582adowania po stronie c.w.u. Gp=2,3 m3/h, Hp=35 kPa, U=1*230V/50 Hz, G 1 C2BDE2809D, P=0,07 kW
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,3		0.3
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=3438
nz=15,06	0	15,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,518
uw=
kj=0
ij=4,518	4,518

[RMS 725]
id=3439
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=3440
nz=0,22	0	0,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,22
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[POZYCJA]
id=3441
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-02	4	0511-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0511-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Naczynia wzbiorcze inst. c.w.u o pojemności całkowitej 33 dm3
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3442
nz=1,55	0	1,55	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,55
uw=
kj=0
ij=1,55	1,55

[RMS 726]
id=3443
nz=1	0	1	
np=1	0	3445
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3445
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3446
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0524-05	4	0524-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0524-05	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawór bezpieczeństwa zbiornika c.w.u. dn20, 6 bar
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=3447
nz=0,68	0	0,68	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,36
uw=
kj=0
ij=0,68	0,68

[RMS 728]
id=3448
nz=1	0	1	
np=1	0	3449
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3449
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2823
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
pd5=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KATSRC_UNDEF	KNR 7-07 0101-01	
mpn=_1211_	_1211_
na=Pompa cyrkulacyjna obiegu c.w.u. Gp=0,6 m3/h, Hp=40 kPa, U=1*230-240V/50 Hz
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,3		0.3
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=2824
nz=15,06	0	15,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,518
uw=
kj=0
ij=4,518	4,518

[RMS 583]
id=2825
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=2826
nz=0,22	0	0,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,22
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[POZYCJA]
id=3452
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0111-02	INSTAL	0111-02		1
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_KATAL	KNR INSTAL 0111-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Filtr siatkowy o połączeniach gwintowych śr. nom. 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3453
nz=1,04	0	1,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,04
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 1192]
id=5117
nz=1	0	1	
np=1	0	3457
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 616]
id=5122
nz=2	0	2	
np=1	0	3457
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 773]
id=5123
nz=1	0	1	
np=1	0	3457
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3457
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=5121
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,01
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=3509
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0111-04	INSTAL	0111-04		0
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_UNDEF	KNR INSTAL 0111-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Filtr siatkowy o połączeniach gwintowych śr. nom. 32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=3510
nz=1,38	0	1,38	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,76
uw=
kj=0
ij=1,38	1,38

[RMS 772]
id=3517
nz=1	0	1	
np=1	0	3514
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 616]
id=3512
nz=2	0	2	
np=1	0	3514
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 773]
id=3519
nz=1	0	1	
np=1	0	3514
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3514
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=3521
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,04
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[POZYCJA]
id=2802
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0514-04	4	0514-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0514-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozdzielacze c.o. z rur stalowych dn 150 mm, L = 1,0 m, izolowane termicznie ze spustem wody dn 25 mm (zasilanie + powrót)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2803
nz=1,67	0	1,67	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,34
uw=
kj=0
ij=1,67	1,67

[RMS 767]
id=3496
nz=1	0	1	
np=1	0	2805
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=2805
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3522
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
pd5=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KATSRC_UNDEF	KNR 7-07 0101-01	
mpn=_1211_	_1211_
na=Pompa obiegowa PO-1 obiegu c.o. „A” , elektroniczna Gp=6,50 m3/h, Hp=45 kPa, U=1*230V,50 Hz, PN6/10
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,3		0.3
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=3523
nz=15,06	0	15,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,518
uw=
kj=0
ij=4,518	4,518

[RMS 777]
id=3524
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=3525
nz=0,22	0	0,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,22
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[POZYCJA]
id=3526
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
pd5=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KATSRC_UNDEF	KNR 7-07 0101-01	
mpn=_1211_	_1211_
na=Pompa obiegowa PO-2 obiegu c.o. „B” , elektroniczna Gp=1,10 m3/h, Hp=30 kPa, U=1*230V,50 Hz, PN6/10
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,3		0.3
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=3527
nz=15,06	0	15,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,518
uw=
kj=0
ij=4,518	4,518

[RMS 778]
id=3528
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=3529
nz=0,22	0	0,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,22
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[POZYCJA]
id=3477
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
pd5=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KATSRC_UNDEF	KNR 7-07 0101-01	
mpn=_1211_	_1211_
na=Pompa obiegowa obiegu kotłowego, elektroniczna Gp=11 m3/h, Hp=35 kPa, U=1*230V,50 Hz
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,3		0.3
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=3478
nz=15,06	0	15,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,518
uw=
kj=0
ij=4,518	4,518

[RMS 756]
id=3479
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=3480
nz=0,22	0	0,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,22
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[POZYCJA]
id=5124
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0111-04	INSTAL	0111-04		0
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_UNDEF	KNR INSTAL 0111-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Filtr siatkowy kołnierzowy o śr. nom. 32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
id=5125
nz=1,38	0	1,38	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,14
uw=
kj=0
ij=1,38	1,38

[RMS 1193]
id=5126
nz=1	0	1	
np=1	0	5129
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 616]
id=5127
nz=2	0	2	
np=1	0	5129
wa=0
wb=0
il=6
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 773]
id=5128
nz=1	0	1	
np=1	0	5129
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=5129
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=5130
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,06
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[POZYCJA]
id=3154
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0111-06	INSTAL	0111-06		0
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_UNDEF	KNR INSTAL 0111-06	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Filtr siatkowy kołnierzowy o śr. nom. 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=3155
nz=1,8	0	1,8	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,6
uw=
kj=0
ij=1,8	1,8

[RMS 762]
id=3482
nz=1	0	1	
np=1	0	3165
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 775]
id=3163
nz=2	0	2	
np=1	0	3165
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 773]
id=3484
nz=1	0	1	
np=1	0	3165
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3165
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=3486
nz=0,04	0	0,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,08
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[POZYCJA]
id=2827
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-04	4	0411-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0411-04	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór regulacyjny 3-drogowy, dn 32 mm, mieszający, złączki gwintowane
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2828
nz=1,47	0	0,49*3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,47
uw=
kj=0
ij=1,47	1,47

[RMS 486]
id=2829
nz=1	0	1	
np=1	0	2831
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 487]
id=2830
nz=1	0	1	
np=1	0	2831
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=2831
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=5131
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-02	4	0411-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 0411-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawór regulacyjny 3-drogowy, dn 20 mm, mieszający, złączki gwintowane
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=5132
nz=0,36	0	0,36	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,36
uw=
kj=0
ij=0,36	0,36

[RMS 1196]
id=5139
nz=1	0	1	
np=1	0	5135
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 487]
id=5140
nz=1	0	1	
np=1	0	5135
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=5135
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=5141
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		0
pd5=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 7-08 0102-01	
mpn=_1211	_1211
na=Miejscowy układ do pomiaru temperatury - czujnik temperatury zasilania (przylgowy) z wtykiem i przewodem L=5,8 mb
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2	2		1
jm=ukł	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=ukł	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=5142
nz=0,91	0	0,91	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,82
uw=
kj=0
ij=0,91	0,91

[RMS 1197]
id=5143
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
nan=2
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=5144
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,04
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[POZYCJA]
id=2836
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		0
pd5=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 7-08 0102-01	
mpn=_1211	_1211
na=Ogranicznik max. temperatury zasilania obiegu grzewczego (regulowany)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3	3		1
jm=ukł	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=ukł	000
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
id=2837
nz=0,91	0	0,91	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,73
uw=
kj=0
ij=0,91	0,91

[RMS 782]
id=2838
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
nan=2
il=3
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=2839
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,06
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[POZYCJA]
id=2918
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0144-01	4	0144-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0144-01	
na=Stacja uzdatniania wody, nadzór poprzez Wi-Fi w komplecie z filtrem sznurkowym dn 25 mm i wężami elastycznymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2919
nz=15,7	0	15,7	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=15,7
uw=
kj=0
ij=15,7	15,7

[RMS 588]
id=2920
nz=1	0	1	
np=1	0	2921
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=2921
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2922
pd=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-03	2-15	0112-03		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-15 0112-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Reduktor ciśnienia zimnej wody dn 25 mm, o połączeniach gwintowanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2923
nz=0,29	0	0,29	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,29
uw=
kj=0
ij=0,29	0,29

[RMS 787]
id=3573
nz=2	0	2	
np=1	0	3571
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 804]
id=3570
nz=2,06	0	2,06	
np=1	0	3571
wa=0
wb=0
il=2,06
uw=
kj=0
ij=2,06	2,06

[RMS 5]
id=3571
nz=0,9	0	0,9	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=3572
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,01
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=3550
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0140-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wodomierz do wody zimnej dn 20 mm, Qn=2,5 m3/h, o połączeniach gwintowanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3551
nz=0,44	0	0,44	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,44
uw=
kj=0
ij=0,44	0,44

[RMS 786]
id=3552
nz=1	0	1	
np=1	0	3554
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3554
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2931
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0123-05	4	0123-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0123-05	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2932
nz=1,16	0	1,16	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,16
uw=
kj=0
ij=1,16	1,16

[RMS 662]
id=2933
nz=1	0	1	
np=1	0	2936
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 864]
id=2934
nz=2	0	2	
np=1	0	2936
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 863]
id=2935
nz=2	0	2	
np=1	0	2936
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 5]
id=2936
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2814
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0223-02	0-35	0223-02		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-35 0223-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Kocioł grzewczy elektryczny wiszący o mocy 12/24 kW z zestawem montażowym wraz z uruchomieniem kotła, obserwacją pracy i dokonaniem regulacji
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2815
nz=4,54	0	4,54	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,54
uw=
kj=0
ij=4,54	4,54

[RMS 1200]
id=5147
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1209]
id=5148
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,05
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[RMS 1210]
id=5149
nz=2,1	0	2,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,1
uw=
kj=0
ij=2,1	2,1

[RMS 1211]
id=5150
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,05
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[RMS 1212]
id=3466
nz=2,1	0	2,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,1
uw=
kj=0
ij=2,1	2,1

[RMS 1213]
id=5152
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,05
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[RMS 1214]
id=5153
nz=2,1	0	2,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,1
uw=
kj=0
ij=2,1	2,1

[RMS 1215]
id=5154
nz=0,68	0	0,68	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,68
uw=
kj=0
ij=0,68	0,68

[RMS 1216]
id=5155
nz=1,72	0	1,72	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,72
uw=
kj=0
ij=1,72	1,72

[RMS 1217]
id=5156
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=2817
nz=0,12	0	0,12	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,12
uw=
kj=0
ij=0,12	0,12

[POZYCJA]
id=5174
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		0
pd5=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KATSRC_UNDEF	KNR 7-07 0101-01	
mpn=_1211_	_1211_
na=Pompa obiegowa PO-3 obiegu c.t. (35% glikol propylenowy), elektroniczna wg projektu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,3		0.3
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=5175
nz=15,06	0	15,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,518
uw=
kj=0
ij=4,518	4,518

[RMS 1218]
id=5176
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 30]
id=5177
nz=0,22	0	0,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,22
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[POZYCJA]
id=5178
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-02	4	0411-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 0411-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawór odcinający 2-drogowy, dn 32 mm, z siłownikiem 230V, odcięcie cyrk. przez wymiennik płytowy
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=5179
nz=0,36	0	0,36	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,36
uw=
kj=0
ij=0,36	0,36

[RMS 1219]
id=5180
nz=1	0	1	
np=1	0	5182
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 487]
id=5181
nz=1	0	1	
np=1	0	5182
wa=0
wb=0
nan=2
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=5182
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2905
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0135-01	
mpn=1211	1211
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór odcinający kul. czerp.z/złączką do węża fi 15mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
id=2906
nz=0,17	0	0,17	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,85
uw=
kj=0
ij=0,17	0,17

[RMS 647]
id=2907
nz=1	0	1	
np=1	0	2908
wa=0
wb=0
nan=2
il=5
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=2908
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2885
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-09	INSTAL	0309-09		0
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_UNDEF	KNR INSTAL 0309-09	
na=Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. dn 15 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
id=2886
nz=0,22	0	0,22	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,64
uw=
kj=0
ij=0,22	0,22

[RMS 822]
id=2887
nz=1	0	1	
np=1	0	2888
wa=0
wb=0
nan=2
il=12
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=2888
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=2889
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,12
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=2890
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0434-01	4	0434-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0434-01	
na=Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm3 - 2,5 l
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
id=2891
nz=1,05	0	1,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,6
uw=
kj=0
ij=1,05	1,05

[RMS 586]
id=2892
nz=1	0	1	
np=1	0	2893
wa=0
wb=0
il=12
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=2893
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2894
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0531-03	4	0531-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0531-03	
mpn=1211	1211
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=10	10		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
id=2895
nz=2,45	0	2,45	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=24,5
uw=
kj=0
ij=2,45	2,45

[RMS 824]
id=2896
nz=1	0	1	
np=1	0	2897
wa=0
wb=0
nan=2
il=10
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=2897
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2898
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0531-04	4	0531-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0531-04	
mpn=1211	1211
na=Manometry tarczowe montowane wraz z wykonaniem tulei
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=18	18		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	18	18				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1]
id=2899
nz=1,38	0	1,38	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=24,84
uw=
kj=0
ij=1,38	1,38

[RMS 649]
id=2900
nz=1	0	1	
np=1	0	2904
wa=0
wb=0
nan=2
il=18
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 823]
id=2902
nz=1	0	1	
np=1	0	2904
wa=0
wb=0
nan=2
il=18
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 651]
id=2903
nz=1	0	1	
np=1	0	2904
wa=0
wb=0
nan=2
il=18
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=2904
nz=3	0	3	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2840
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-01	4	0411-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0411-01	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawory odcinające kulowe dn 15 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
id=2841
nz=0,3	0	0,3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,6
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 1258]
id=2842
nz=1	0	1	
np=1	0	2843
wa=0
wb=0
nan=2
il=12
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=2843
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3612
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-02	4	0411-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0411-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory odcinające kulowe dn 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=3613
nz=0,36	0	0,36	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,72
uw=
kj=0
ij=0,36	0,36

[RMS 1259]
id=3617
nz=1	0	1	
np=1	0	3615
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3615
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3619
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0411-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory odcinające kulowe dn 25 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=3620
nz=0,41	0	0,41	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,64
uw=
kj=0
ij=0,41	0,41

[RMS 1260]
id=3624
nz=1	0	1	
np=1	0	3625
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3625
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3626
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-04	4	0411-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0411-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory odcinające kulowe dn 32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
id=3627
nz=0,49	0	0,49	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,47
uw=
kj=0
ij=0,49	0,49

[RMS 827]
id=3631
nz=1	0	1	
np=1	0	3632
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3632
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=4834
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-05	4	0411-05		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 0411-05	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory odcinające kulowe dn 40 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=4835
nz=0,59	0	0,59	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,59
uw=
kj=0
ij=0,59	0,59

[RMS 1261]
id=5293
nz=1	0	1	
np=1	0	4837
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=4837
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3253
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-02	4	0411-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 0411-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych dn 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3254
nz=0,36	0	0,36	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,36
uw=
kj=0
ij=0,36	0,36

[RMS 1262]
id=5300
nz=1	0	1	
np=1	0	3262
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3262
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=5295
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0411-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych dn 25 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=5296
nz=0,41	0	0,41	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,41
uw=
kj=0
ij=0,41	0,41

[RMS 1263]
id=5297
nz=1	0	1	
np=1	0	5298
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=5298
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2852
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-04	4	0411-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0411-04	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych dn 32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=2853
nz=0,49	0	0,49	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,96
uw=
kj=0
ij=0,49	0,49

[RMS 1264]
id=2854
nz=1	0	1	
np=1	0	2855
wa=0
wb=0
nan=2
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=2855
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3633
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-07	4	0411-07		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 0411-07	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory zwrotne o połączeniach kołnierzowych dn 65 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
id=3634
nz=0,94	0	0,94	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,7
uw=
kj=0
ij=0,94	0,94

[RMS 1265]
id=5303
nz=1	0	1	
np=1	0	3636
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3636
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3644
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-07	4	0411-07		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0411-07	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory zwrotne o połączeniach kołnierzowych dn 80 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3645
nz=0,94	0	0,94	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,94
uw=
kj=0
ij=0,94	0,94

[RMS 833]
id=3649
nz=1	0	1	
np=1	0	3650
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3650
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3278
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0411-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych dn 25 mm PN6, Tmax.=100C
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=3279
nz=0,41	0	0,41	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,64
uw=
kj=0
ij=0,41	0,41

[RMS 657]
id=3287
nz=1	0	1	
np=1	0	3288
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3288
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=5305
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-04	4	0411-04		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 0411-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych dn 32 mm PN6, Tmax.=100C
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
id=5306
nz=0,49	0	0,49	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,96
uw=
kj=0
ij=0,49	0,49

[RMS 1266]
id=5310
nz=1	0	1	
np=1	0	5308
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=5308
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=5312
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-05	4	0411-05		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 0411-05	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory odcinające kulowe o połączeniach kołnierzowych dn 40 mm PN6, Tmax.=100C
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=5313
nz=0,59	0	0,59	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,18
uw=
kj=0
ij=0,59	0,59

[RMS 1267]
id=5317
nz=1	0	1	
np=1	0	5318
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=5318
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=5319
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-07	4	0411-07		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 0411-07	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory odcinające kulowe o połączeniach kołnierzowych dn 65 mm PN6, Tmax.=100C
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=11	11		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
id=5320
nz=0,94	0	0,94	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,34
uw=
kj=0
ij=0,94	0,94

[RMS 1269]
id=5324
nz=1	0	1	
np=1	0	5325
wa=0
wb=0
il=11
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=5325
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=5326
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-07	4	0411-07		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 0411-07	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory odcinające kulowe o połączeniach kołnierzowych dn 80 mm PN6, Tmax.=100C
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=5	5		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
id=5327
nz=0,94	0	0,94	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,7
uw=
kj=0
ij=0,94	0,94

[RMS 1268]
id=5328
nz=1	0	1	
np=1	0	5329
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=5329
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2937
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0517-01	2-15	0517-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-15 0517-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Uruchomienie i sprawdzenie działania pompy ciepła wraz z regulacją
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
id=2938
nz=48	0	48	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=96
uw=
kj=0
ij=48	48

[ELEMENT 2]
na=Rury i przewody
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=2940
nu=1.2
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=2949
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-01	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi o śr. 20 mm - rura wielowarstwowa 20x2,25mm - przewody do wody zimnej, wody uzdatnionej, c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	4,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						

[RMS 1]
id=2950
nz=0,1756	0	0,1756	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,7024
uw=
kj=0
ij=0,1756	0,1756

[RMS 861]
id=2951
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	2955
wa=0
wb=0
il=4,12
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 864]
id=2952
nz=0,3	0	0,3	
np=1	0	2955
wa=0
wb=0
il=1,2
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 863]
id=2953
nz=1,33	0	1,33	
np=1	0	2955
wa=0
wb=0
il=5,32
uw=
kj=0
ij=1,33	1,33

[RMS 853]
id=2954
nz=1,33	0	1,33	
np=1	0	2955
wa=0
wb=0
il=5,32
uw=
kj=0
ij=1,33	1,33

[RMS 5]
id=2955
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=2956
nz=0,0008	0	0,0008	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0032
uw=
kj=0
ij=0,0008	0,0008

[POZYCJA]
id=2957
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02	0-13	0128-02		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rurociągi o śr. 25 mm - rura wielowarstwowa 25x2,5mm - przewody do wody zimnej, wody uzdatnionej, c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	6,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						

[RMS 1]
id=2958
nz=0,1949	0	0,1949	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,1694
uw=
kj=0
ij=0,1949	0,1949

[RMS 866]
id=3316
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	2963
wa=0
wb=0
il=6,18
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 867]
id=3317
nz=0,65	0	0,65	
np=1	0	2963
wa=0
wb=0
il=3,9
uw=
kj=0
ij=0,65	0,65

[RMS 868]
id=3318
nz=1,25	0	1,25	
np=1	0	2963
wa=0
wb=0
il=7,5
uw=
kj=0
ij=1,25	1,25

[RMS 853]
id=3319
nz=1,25	0	1,25	
np=1	0	2963
wa=0
wb=0
il=7,5
uw=
kj=0
ij=1,25	1,25

[RMS 5]
id=2963
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=3321
nz=0,001	0	0,001	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,006
uw=
kj=0
ij=0,001	0,001

[POZYCJA]
id=3306
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03	0-13	0128-03		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-03	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi o śr. 32 mm - rura wielowarstwowa 32x3,0mm - przewody do wody zimnej, wody uzdatnionej, c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	8,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00						

[RMS 1]
id=3307
nz=0,2017	0	0,2017	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,6136
uw=
kj=0
ij=0,2017	0,2017

[RMS 869]
id=3308
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	3312
wa=0
wb=0
il=8,24
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 870]
id=3309
nz=0,2	0	0,2	
np=1	0	3312
wa=0
wb=0
il=1,6
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 871]
id=3310
nz=1,11	0	1,11	
np=1	0	3312
wa=0
wb=0
il=8,88
uw=
kj=0
ij=1,11	1,11

[RMS 853]
id=3311
nz=1,11	0	1,11	
np=1	0	3312
wa=0
wb=0
il=8,88
uw=
kj=0
ij=1,11	1,11

[RMS 5]
id=3312
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=3313
nz=0,002	0	0,002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,016
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[POZYCJA]
id=3665
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-04	0-13	0128-04		1
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_KATAL	KNR 0-13 0128-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rurociągi o śr. 40 mm - rura wielowarstwowa 40x4,0mm - przewody do wody zimnej, wody uzdatnionej, c.w.u. i cyrkulacji c.w.u.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[RMS 1]
id=3666
nz=0,2252	0	0,2252	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,126
uw=
kj=0
ij=0,2252	0,2252

[RMS 1250]
id=5265
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	3671
wa=0
wb=0
il=5,1
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 1251]
id=5266
nz=0,46	0	0,46	
np=1	0	3671
wa=0
wb=0
il=2,3
uw=
kj=0
ij=0,46	0,46

[RMS 1252]
id=5267
nz=1	0	1	
np=1	0	3671
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 1236]
id=5268
nz=1	0	1	
np=1	0	3671
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3671
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=5270
nz=0,003	0	0,003	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,015
uw=
kj=0
ij=0,003	0,003

[POZYCJA]
id=3700
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0127-01	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1	1		1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=próba	172
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=3701
nz=6,66	0	6,66	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,66
uw=
kj=0
ij=6,66	6,66

[RMS 861]
id=3702
nz=2	0	2	
np=1	0	3706
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 531]
id=3703
nz=0,2	0	0,2	
np=1	0	3706
wa=0
wb=0
il=0,2
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 877]
id=3704
nz=0,2	0	0,2	
np=1	0	3706
wa=0
wb=0
il=0,2
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 864]
id=3705
nz=1	0	1	
np=1	0	3706
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 5]
id=3706
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3707
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-04	4	0127-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0127-04	
mpn=1211	1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=23	23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23
jm=m	040
pm=-1
wo=0	23	#p2949+#p2957+#p3306+#p3665				0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	#p64+#p65+#p66+#p67						

[RMS 1]
id=3708
nz=0,0745	0	0,0745	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,7135
uw=
kj=0
ij=0,0745	0,0745

[POZYCJA]
id=3709
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0128-02	
mpn=1211	1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=23	23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23
jm=m	040
pm=-1
wo=0	23	#p3707				0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	#p69						

[RMS 1]
id=3710
nz=0,0556	0	0,0556	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,2788
uw=
kj=0
ij=0,0556	0,0556

[POZYCJA]
id=4884
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-01	0-13	0128-01		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-01	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi o śr. 16 mm - rura wielowarstwowa 16x2,0mm - przewody grzewcze i rur c.o.
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	20,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,00						

[RMS 1]
id=4885
nz=0,1756	0	0,1756	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,512
uw=
kj=0
ij=0,1756	0,1756

[RMS 862]
id=4886
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	4890
wa=0
wb=0
il=20,6
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 1140]
id=4887
nz=0,3	0	0,3	
np=1	0	4890
wa=0
wb=0
il=6
uw=
kj=0
ij=0,3	0,3

[RMS 1142]
id=4888
nz=1,33	0	1,33	
np=1	0	4890
wa=0
wb=0
il=26,6
uw=
kj=0
ij=1,33	1,33

[RMS 853]
id=4889
nz=1,33	0	1,33	
np=1	0	4890
wa=0
wb=0
il=26,6
uw=
kj=0
ij=1,33	1,33

[RMS 5]
id=4890
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=4891
nz=0,0008	0	0,0008	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,016
uw=
kj=0
ij=0,0008	0,0008

[POZYCJA]
id=4876
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-02	0-13	0128-02		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rurociągi o śr. 25 mm - rura wielowarstwowa 25x2,5mm - przewody grzewcze i rur c.o.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=7	7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	7	7,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,00						

[RMS 1]
id=4877
nz=0,1949	0	0,1949	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,3643
uw=
kj=0
ij=0,1949	0,1949

[RMS 866]
id=4878
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	4882
wa=0
wb=0
il=7,21
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 867]
id=4879
nz=0,65	0	0,65	
np=1	0	4882
wa=0
wb=0
il=4,55
uw=
kj=0
ij=0,65	0,65

[RMS 868]
id=4880
nz=1,25	0	1,25	
np=1	0	4882
wa=0
wb=0
il=8,75
uw=
kj=0
ij=1,25	1,25

[RMS 853]
id=4881
nz=1,25	0	1,25	
np=1	0	4882
wa=0
wb=0
il=8,75
uw=
kj=0
ij=1,25	1,25

[RMS 5]
id=4882
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=4883
nz=0,001	0	0,001	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,007
uw=
kj=0
ij=0,001	0,001

[POZYCJA]
id=3735
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-03	0-13	0128-03		1
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_KATAL	KNR 0-13 0128-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rurociągi o śr. 32 mm - rura wielowarstwowa 32x3,0mm - przewody grzewcze i rur c.o.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11,00						

[RMS 1]
id=3736
nz=0,2017	0	0,2017	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,2187
uw=
kj=0
ij=0,2017	0,2017

[RMS 869]
id=5200
nz=1,03	0	1,03	
np=1	0	3749
wa=0
wb=0
il=11,33
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 1234]
id=5201
nz=0,6	0	0,6	
np=1	0	3749
wa=0
wb=0
il=6,6
uw=
kj=0
ij=0,6	0,6

[RMS 871]
id=5202
nz=1,11	0	1,11	
np=1	0	3749
wa=0
wb=0
il=12,21
uw=
kj=0
ij=1,11	1,11

[RMS 853]
id=5203
nz=1,11	0	1,11	
np=1	0	3749
wa=0
wb=0
il=12,21
uw=
kj=0
ij=1,11	1,11

[RMS 5]
id=3749
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=5205
nz=0,002	0	0,002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,022
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[POZYCJA]
id=5206
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-06	0-13	0128-06		1
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_KATAL	KNR 0-13 0128-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rurociągi o śr. 63 mm - rura wielowarstwowa 63x6,0mm - przewody grzewcze i rur c.o.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	12,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,00						

[RMS 1]
id=5207
nz=0,278	0	0,278	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,336
uw=
kj=0
ij=0,278	0,278

[RMS 1241]
id=5224
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	5228
wa=0
wb=0
il=12,24
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 1242]
id=5225
nz=0,42	0	0,42	
np=1	0	5228
wa=0
wb=0
il=5,04
uw=
kj=0
ij=0,42	0,42

[RMS 1243]
id=5226
nz=0,77	0	0,77	
np=1	0	5228
wa=0
wb=0
il=9,24
uw=
kj=0
ij=0,77	0,77

[RMS 853]
id=5227
nz=0,77	0	0,77	
np=1	0	5228
wa=0
wb=0
il=9,24
uw=
kj=0
ij=0,77	0,77

[RMS 5]
id=5228
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=5229
nz=0,005	0	0,005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,06
uw=
kj=0
ij=0,005	0,005

[POZYCJA]
id=3751
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-13 0128-07	0-13	0128-07		0
pd5=IGM wyd.I 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 0-13 0128-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rurociągi o śr. 90 mm - rura wielowarstwowa 90x8,5mm - przewody grzewcze i rur c.o.
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	6,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						

[RMS 1]
id=3752
nz=0,3272	0	0,3272	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,9632
uw=
kj=0
ij=0,3272	0,3272

[RMS 883]
id=3761
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	3765
wa=0
wb=0
il=6,12
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 882]
id=3762
nz=0,4	0	0,4	
np=1	0	3765
wa=0
wb=0
il=2,4
uw=
kj=0
ij=0,4	0,4

[RMS 881]
id=3763
nz=0,7	0	0,7	
np=1	0	3765
wa=0
wb=0
il=4,2
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 853]
id=3764
nz=0,7	0	0,7	
np=1	0	3765
wa=0
wb=0
il=4,2
uw=
kj=0
ij=0,7	0,7

[RMS 5]
id=3765
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 30]
id=3766
nz=0,006	0	0,006	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,036
uw=
kj=0
ij=0,006	0,006

[POZYCJA]
id=2973
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-03	4	0406-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0406-03	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Próby szczelności przewodów grzewczych i rur c.o. - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1	1		1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=próba	172
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
id=2974
nz=7,08	0	7,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,08
uw=
kj=0
ij=7,08	7,08

[RMS 862]
id=2975
nz=2	0	2	
np=1	0	2979
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 531]
id=2976
nz=0,2	0	0,2	
np=1	0	2979
wa=0
wb=0
il=0,2
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 877]
id=2977
nz=0,2	0	0,2	
np=1	0	2979
wa=0
wb=0
il=0,2
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 864]
id=2978
nz=0,06	0	0,06	
np=1	0	2979
wa=0
wb=0
il=0,06
uw=
kj=0
ij=0,06	0,06

[RMS 5]
id=2979
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2980
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-05	4	0406-05		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0406-05	
mpn=1211	1211
na=Próby szczelności przewodów grzewczych i rur c.o. - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=79	79		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=79
jm=m	040
pm=-1
wo=0	79	#p2949+#p2957+#p3306+#p3665+#p4884+#p4876+#p3735+#p5206+#p3751				0

[PRZEDMIAR]
wo=79	1	#p64+#p65+#p66+#p67+#p71+#p72+#p73+#p74+#p75						

[RMS 1]
id=2981
nz=0,0906	0	0,0906	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,1574
uw=
kj=0
ij=0,0906	0,0906

[POZYCJA]
id=2982
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 0128-02	
mpn=1211	1211
na=Płukanie przewodów grzewczych i rur c.o. w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=79	79		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=79
jm=m	040
pm=-1
wo=0	79	#p2980				0

[PRZEDMIAR]
wo=79	1	#p77						

[RMS 1]
id=2983
nz=0,0556	0	0,0556	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,3924
uw=
kj=0
ij=0,0556	0,0556

[POZYCJA]
id=4841
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0201-02	2-28	0201-02		0
pd5=MRiGC5BB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR 2-28 0201-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewody chłodnicze z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN/H–74219, na drodze: pompy ciepła monoblok (na dachu budynku) – wymienniki ciepła płytowe: c.o. i c.w.u., o średnicy: dn 65 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24	24,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,00						

[RMS 1]
id=4842
nz=0,9	0	0,9	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=21,6
uw=
kj=0
ij=0,9	0,9

[RMS 1231]
id=4843
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	4844
wa=0
wb=0
il=24,48
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 5]
id=4844
nz=2	0	2	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=3191
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0201-02	2-28	0201-02		0
pd5=MRiGC5BB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR 2-28 0201-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewody chłodnicze z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN/H–74219, na drodze: pompy ciepła monoblok (na dachu budynku) – wymienniki ciepła płytowe: c.o. i c.w.u., o średnicy: dn 80 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=22	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=m	040
pm=-1
wo=0	22	22,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22,00						

[RMS 1]
id=3192
nz=0,9	0	0,9	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=19,8
uw=
kj=0
ij=0,9	0,9

[RMS 1115]
id=4847
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	3216
wa=0
wb=0
il=22,44
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 5]
id=3216
nz=2	0	2	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=2996
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0501-01	7-24	0501-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 7-24 0501-01	
mpn=1211	1211
na=Przedmuchanie sprężonym powietrzem przewodów chłodniczych - wsp. do R,S=0,1
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,1		0.1
wm=1		1
ws=0,5		0.5
wo=1		1

[RMS 1]
id=2997
nz=32,1	0	32,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,21
uw=
kj=0
ij=3,21	3,21

[RMS 537]
id=2998
nz=12,9	0	12,9	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,45
uw=
kj=0
ij=6,45	6,45

[POZYCJA]
id=2999
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-02	7-24	0514-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 7-24 0514-02	
mpn=1211	1211
na=Próba szczelności przewodów chłodniczych - wsp. do R,S=0,1
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,0955		0.955*0.1
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=3000
nz=15,6	0	15,6	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,4898
uw=
kj=0
ij=1,4898	1,4898

[RMS 637]
id=3001
nz=0,2	0	0,2	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2
uw=
kj=0
ij=0,2	0,2

[RMS 539]
id=3002
nz=0,25	0	0,25	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,25
uw=
kj=0
ij=0,25	0,25

[RMS 540]
id=3003
nz=0,15	0	0,15	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,15
uw=
kj=0
ij=0,15	0,15

[ELEMENT 2]
na=Izolacje rur i przewodów
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=3004
nu=1.3
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=3014
pd=WACETOB 1994		KNZ-15 26-01		KNZ-15 26-01		0
pd5=WACETOB 1994	KATSRC_UNDEF	KNZ-15 26-01	
mpn=1211	1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	#p2949				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p64						

[RMS 1]
id=3015
nz=0,187	0	0,187	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,748
uw=
kj=0
ij=0,187	0,187

[RMS 684]
id=3016
nz=1,01	0	1,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,04
uw=
kj=0
ij=1,01	1,01

[RMS 542]
id=3017
nz=0,038	0	0,038	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,152
uw=
kj=0
ij=0,038	0,038

[RMS 909]
id=3018
nz=0,05	0	0,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[RMS 889]
id=3019
nz=0,005	0	0,005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,02
uw=
kj=0
ij=0,005	0,005

[RMS 820]
id=3020
nz=6	0	6	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=24
uw=
kj=0
ij=6	6

[RMS 913]
id=3021
nz=0,18	0	0,18	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,72
uw=
kj=0
ij=0,18	0,18

[RMS 459]
id=3022
nz=0,013	0	0,013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,052
uw=
kj=0
ij=0,013	0,013

[POZYCJA]
id=4077
pd=WACETOB 1994		KNZ-15 27-01		KNZ-15 27-01		0
pd5=WACETOB 1994	KATSRC_UNDEF	KNZ-15 27-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	#p2957				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p65						

[RMS 1]
id=4078
nz=0,187	0	0,187	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,122
uw=
kj=0
ij=0,187	0,187

[RMS 887]
id=4087
nz=1,01	0	1,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,06
uw=
kj=0
ij=1,01	1,01

[RMS 542]
id=4088
nz=0,038	0	0,038	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,228
uw=
kj=0
ij=0,038	0,038

[RMS 909]
id=4089
nz=0,05	0	0,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,3
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[RMS 889]
id=4082
nz=0,005	0	0,005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,03
uw=
kj=0
ij=0,005	0,005

[RMS 820]
id=4091
nz=6	0	6	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=36
uw=
kj=0
ij=6	6

[RMS 916]
id=4092
nz=0,18	0	0,18	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,08
uw=
kj=0
ij=0,18	0,18

[RMS 459]
id=4085
nz=0,013	0	0,013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,078
uw=
kj=0
ij=0,013	0,013

[POZYCJA]
id=4094
pd=WACETOB 1994		KNZ-15 28-01		KNZ-15 28-01		0
pd5=WACETOB 1994	KATSRC_UNDEF	KNZ-15 28-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	#p3306				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p66						

[RMS 1]
id=4095
nz=0,19	0	0,19	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,52
uw=
kj=0
ij=0,19	0,19

[RMS 890]
id=4104
nz=1,01	0	1,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,08
uw=
kj=0
ij=1,01	1,01

[RMS 542]
id=4105
nz=0,038	0	0,038	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,304
uw=
kj=0
ij=0,038	0,038

[RMS 909]
id=4106
nz=0,08	0	0,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,64
uw=
kj=0
ij=0,08	0,08

[RMS 889]
id=4107
nz=0,007	0	0,007	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,056
uw=
kj=0
ij=0,007	0,007

[RMS 820]
id=4108
nz=8	0	8	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=64
uw=
kj=0
ij=8	8

[RMS 915]
id=4109
nz=0,18	0	0,18	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,44
uw=
kj=0
ij=0,18	0,18

[RMS 459]
id=4110
nz=0,013	0	0,013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,104
uw=
kj=0
ij=0,013	0,013

[POZYCJA]
id=4111
pd=WACETOB 1994		KNZ-15 29-01		KNZ-15 29-01		0
pd5=WACETOB 1994	KATSRC_UNDEF	KNZ-15 29-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	#p3665				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p67						

[RMS 1]
id=4112
nz=0,19	0	0,19	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,95
uw=
kj=0
ij=0,19	0,19

[RMS 1122]
id=4860
nz=1,01	0	1,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,05
uw=
kj=0
ij=1,01	1,01

[RMS 542]
id=4862
nz=0,038	0	0,038	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,19
uw=
kj=0
ij=0,038	0,038

[RMS 909]
id=4863
nz=0,08	0	0,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,4
uw=
kj=0
ij=0,08	0,08

[RMS 889]
id=4864
nz=0,009	0	0,009	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,045
uw=
kj=0
ij=0,009	0,009

[RMS 820]
id=4125
nz=8	0	8	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=40
uw=
kj=0
ij=8	8

[RMS 1129]
id=4866
nz=0,14	0	0,14	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,7
uw=
kj=0
ij=0,14	0,14

[RMS 459]
id=4127
nz=0,013	0	0,013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,065
uw=
kj=0
ij=0,013	0,013

[POZYCJA]
id=3322
pd=WACETOB 1994		KNZ-15 25-04		KNZ-15 25-04		0
pd5=WACETOB 1994	KATSRC_UNDEF	KNZ-15 25-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV dla rurociągów o śr. 16 mm, gr. izolacji 40 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	#p4884				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p71						

[RMS 1]
id=3323
nz=0,187	0	0,187	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,74
uw=
kj=0
ij=0,187	0,187

[RMS 1149]
id=4920
nz=1,01	0	1,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=20,2
uw=
kj=0
ij=1,01	1,01

[RMS 542]
id=4927
nz=0,038	0	0,038	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,76
uw=
kj=0
ij=0,038	0,038

[RMS 909]
id=4929
nz=0,05	0	0,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[RMS 889]
id=4928
nz=0,005	0	0,005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,1
uw=
kj=0
ij=0,005	0,005

[RMS 820]
id=4133
nz=6	0	6	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=120
uw=
kj=0
ij=6	6

[RMS 1153]
id=4930
nz=0,18	0	0,18	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,6
uw=
kj=0
ij=0,18	0,18

[RMS 459]
id=3330
nz=0,013	0	0,013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,26
uw=
kj=0
ij=0,013	0,013

[POZYCJA]
id=4900
pd=WACETOB 1994		KNZ-15 27-04		KNZ-15 27-04		0
pd5=WACETOB 1994	KATSRC_UNDEF	KNZ-15 27-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 40 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=7	7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	7	#p4876				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p72						

[RMS 1]
id=4901
nz=0,187	0	0,187	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,309
uw=
kj=0
ij=0,187	0,187

[RMS 1154]
id=4932
nz=1,01	0	1,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,07
uw=
kj=0
ij=1,01	1,01

[RMS 542]
id=4939
nz=0,038	0	0,038	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,266
uw=
kj=0
ij=0,038	0,038

[RMS 909]
id=4940
nz=0,05	0	0,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,35
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[RMS 889]
id=4941
nz=0,005	0	0,005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,035
uw=
kj=0
ij=0,005	0,005

[RMS 820]
id=4942
nz=6	0	6	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=42
uw=
kj=0
ij=6	6

[RMS 1156]
id=4937
nz=0,18	0	0,18	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,26
uw=
kj=0
ij=0,18	0,18

[RMS 459]
id=4908
nz=0,013	0	0,013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,091
uw=
kj=0
ij=0,013	0,013

[POZYCJA]
id=4170
pd=WACETOB 1994		KNZ-15 28-04		KNZ-15 28-04		1
pd5=WACETOB 1994	KATSRC_KATAL	KNZ-15 28-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 40 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	#p3735				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	#p73						

[RMS 1]
id=4171
nz=0,19	0	0,19	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,09
uw=
kj=0
ij=0,19	0,19

[RMS 1244]
id=5241
nz=1,01	0	1,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11,11
uw=
kj=0
ij=1,01	1,01

[RMS 542]
id=5260
nz=0,038	0	0,038	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,418
uw=
kj=0
ij=0,038	0,038

[RMS 909]
id=5261
nz=0,08	0	0,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,88
uw=
kj=0
ij=0,08	0,08

[RMS 889]
id=5262
nz=0,007	0	0,007	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,077
uw=
kj=0
ij=0,007	0,007

[RMS 820]
id=4955
nz=8	0	8	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=88
uw=
kj=0
ij=8	8

[RMS 1246]
id=5246
nz=0,18	0	0,18	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,98
uw=
kj=0
ij=0,18	0,18

[RMS 459]
id=4187
nz=0,013	0	0,013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,143
uw=
kj=0
ij=0,013	0,013

[POZYCJA]
id=5230
pd=WACETOB 1994		KNZ-15 31-04		KNZ-15 31-04		1
pd5=WACETOB 1994	KATSRC_KATAL	KNZ-15 31-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV dla rurociągów o śr. 63 mm, gr. izolacji 40 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	#p5206				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	#p74						

[RMS 1]
id=5231
nz=0,195	0	0,195	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,34
uw=
kj=0
ij=0,195	0,195

[RMS 1247]
id=5249
nz=1,02	0	1,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,24
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 1248]
id=5250
nz=0,12	0	0,12	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,44
uw=
kj=0
ij=0,12	0,12

[RMS 542]
id=5257
nz=0,068	0	0,068	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,816
uw=
kj=0
ij=0,068	0,068

[RMS 909]
id=5258
nz=0,09	0	0,09	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,08
uw=
kj=0
ij=0,09	0,09

[RMS 889]
id=5259
nz=0,009	0	0,009	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,108
uw=
kj=0
ij=0,009	0,009

[RMS 820]
id=5237
nz=10	0	10	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=120
uw=
kj=0
ij=10	10

[RMS 1249]
id=5255
nz=0,14	0	0,14	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,68
uw=
kj=0
ij=0,14	0,14

[RMS 459]
id=5239
nz=0,013	0	0,013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,156
uw=
kj=0
ij=0,013	0,013

[POZYCJA]
id=4849
pd=WACETOB 1994		KNZ-15 33-04		KNZ-15 33-04		0
pd5=WACETOB 1994	KATSRC_UNDEF	KNZ-15 33-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV dla rurociągów o śr. 90 mm, gr. izolacji 40 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	#p3751				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p75						

[RMS 1]
id=4850
nz=0,216	0	0,216	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,296
uw=
kj=0
ij=0,216	0,216

[RMS 1166]
id=4957
nz=1,03	0	1,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,18
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 1165]
id=4958
nz=0,08	0	0,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,48
uw=
kj=0
ij=0,08	0,08

[RMS 542]
id=4974
nz=0,085	0	0,085	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,51
uw=
kj=0
ij=0,085	0,085

[RMS 909]
id=4975
nz=0,115	0	0,115	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,69
uw=
kj=0
ij=0,115	0,115

[RMS 889]
id=4976
nz=0,012	0	0,012	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,072
uw=
kj=0
ij=0,012	0,012

[RMS 820]
id=4977
nz=13	0	13	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=78
uw=
kj=0
ij=13	13

[RMS 1172]
id=4963
nz=0,1	0	0,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,6
uw=
kj=0
ij=0,1	0,1

[RMS 459]
id=4858
nz=0,013	0	0,013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,078
uw=
kj=0
ij=0,013	0,013

[POZYCJA]
id=4207
pd=WACETOB 1994		KNZ-15 31-04		KNZ-15 31-04		1
pd5=WACETOB 1994	KATSRC_KATAL	KNZ-15 31-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=24	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24	#p4841				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	#p79						

[RMS 1]
id=4208
nz=0,195	0	0,195	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,68
uw=
kj=0
ij=0,195	0,195

[RMS 1230]
id=5184
nz=1,02	0	1,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=24,48
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 1227]
id=5185
nz=0,12	0	0,12	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,88
uw=
kj=0
ij=0,12	0,12

[RMS 542]
id=5192
nz=0,068	0	0,068	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,632
uw=
kj=0
ij=0,068	0,068

[RMS 909]
id=5187
nz=0,09	0	0,09	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,16
uw=
kj=0
ij=0,09	0,09

[RMS 889]
id=5193
nz=0,009	0	0,009	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,216
uw=
kj=0
ij=0,009	0,009

[RMS 820]
id=4214
nz=10	0	10	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=240
uw=
kj=0
ij=10	10

[RMS 1228]
id=5190
nz=0,14	0	0,14	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,36
uw=
kj=0
ij=0,14	0,14

[RMS 459]
id=4216
nz=0,013	0	0,013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,312
uw=
kj=0
ij=0,013	0,013

[POZYCJA]
id=4188
pd=WACETOB 1994		KNZ-15 33-03		KNZ-15 33-03		0
pd5=WACETOB 1994	KATSRC_UNDEF	KNZ-15 33-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż otulin termoizolacyjnych z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV dla rurociągów o śr. 80 mm, gr. izolacji 50 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=22	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	70,3% (R+S)
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	13,3% (R+S+Kp(R+S))
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=m	040
pm=-1
wo=0	22	#p3191				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	#p80						

[RMS 1]
id=4189
nz=0,216	0	0,216	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,752
uw=
kj=0
ij=0,216	0,216

[RMS 1116]
id=4199
nz=1,03	0	1,03	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=22,66
uw=
kj=0
ij=1,03	1,03

[RMS 1117]
id=4200
nz=0,08	0	0,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,76
uw=
kj=0
ij=0,08	0,08

[RMS 542]
id=4201
nz=0,085	0	0,085	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,87
uw=
kj=0
ij=0,085	0,085

[RMS 909]
id=4202
nz=0,115	0	0,115	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,53
uw=
kj=0
ij=0,115	0,115

[RMS 889]
id=4203
nz=0,012	0	0,012	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,264
uw=
kj=0
ij=0,012	0,012

[RMS 820]
id=4204
nz=13	0	13	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=286
uw=
kj=0
ij=13	13

[RMS 1119]
id=4205
nz=0,1	0	0,1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,2
uw=
kj=0
ij=0,1	0,1

[RMS 459]
id=4206
nz=0,013	0	0,013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,286
uw=
kj=0
ij=0,013	0,013

[SUMA KONTROLNA]
5F06BAEE14288A926223F596F04CD82C
