[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.15.200.12
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1	2	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=4	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0
ir=97

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
va=0	23%	0	R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nfn=WDI – BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH Sp. z o. o.
afn=ul. Obozowa 60b , 62-800 Kalisz
nb=Utwardzenie terenu – kostka betonowa gr. 8 cm (droga pożarowa dla przedszkola)1310
ab=Sokolniki ul. Leśna 1a, 63-305 Sokolniki (działki nr 239/3, obręb ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo)
ni=Gmina Kołaczkowo
ai=plac Wł. Reymonta 3 , 62-306 Kołaczkowo
nw=zostanie wyłoniony w drodze przetargu
br=budowlana
nk=mgr inż. Tadeusz Kukuła	
dt=31.05.2024	0	0
cpv=45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
cpv=45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
pcn=2 kw. 24	0
kln=Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu1310Użyte w pozycjach nazwy własne materiałów i urządzeń służą tylko ustaleniu standardów i w uzgodnieniu z Inwestorem mogą zostać zastąpione zamiennikami o nie gorszych parametrach.
kl5={\rtf1\deff0{\fonttbl{\f0 Calibri;}{\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\f2\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}{\f3\fcharset238 MicrosoftSansSerif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \f1\fs24}{\stylesheet {\ql\f1\fs24 Normal;}{\*\cs1\f1\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\f1\fs24 Line Number;}{\*\cs3\ul\f1\fs24\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\f1\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\f1\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2019\mo10\dy23\hr12\min48}{\version1}}\nouicompat\splytwnine\htmautsp\sectd\pard\plain\qc{\lang1045\langfe1045\b\f2\fs17\cf0 Klauzula}{\lang1045\langfe1045\b\f2\fs17\cf0  o}{\lang1045\langfe1045\b\f2\fs17\cf0  uzgodnieni}{\lang1045\langfe1045\b\f2\fs17\cf0 u}{\lang1045\langfe1045\b\f2\fs17\cf0  kosztorysu}\lang1045\langfe1045\b\f2\fs17\par\pard\plain\ql{\lang1045\langfe1045\f3\fs17\cf0 U\u380\'bfyte w pozycjach nazwy w\u322\'b3asne materia\u322\'b3\u243\'f3w i urz\u261\'b9dze\u324\'f1 s\u322\'b3u\u380\'bf\u261\'b9 tylko ustaleniu standard\u243\'f3w i w uzgodnieniu z Inwestorem mog\u261\'b9 zosta\u263\'e6 zast\u261\'b9pione zamiennikami o nie gorszych parametrach.}\lang1045\langfe1045\f2\fs17\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU13101310Przedmiotem inwestycji jest położenie nowych terenów utwardzonych z kostki gr. 8 cm w Sokolnikach przy ul. Leśnej 1a, (działki nr 239/3 i 240/4, obręb ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo)".13101310Zakres robót obejmuje zagospodarowanie terenu:1310- roboty w zakresie nawierzchni1310- roboty rozbiórkowe1310- opis pow. utwardzonych z kostki gr. 8 cm:13101310Powierzchnia proj. terenów utwardzonych (droga pożarowa) z kostki gr. 8 cm09829,72 m213101310Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:1310- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)1310- Kosztorysowe Normy Rzeczowe1310- Projekt budowlany13101310Wielkość wskaźników kosztów pośrednich i narzutu zysku oraz ceny jednostkowe robót, materiałów i sprzętu przyjęto wg stawek INTERCENBUD 2 kw. 2024 r., a także w oparciu o dostępne cenniki producentów i dystrybutorów.
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch1\stshfloch1\stshfhich1\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\f2\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}{\f3\fcharset238 MicrosoftSansSerif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\dbch\af1\hich\af1\loch\af1\cgrid1\fs24}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af1\dbch\af1\loch\f1\fs24 Normal;}{\s1\sbasedon0\snext1\qc\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af1\dbch\af1\loch\f1\fs36\b\ul Title;}{\*\cs2\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af1\dbch\af1\loch\f1\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs3\sbasedon2\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af1\dbch\af1\loch\f1\fs24 Line Number;}{\*\cs4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af1\dbch\af1\loch\f1\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts5\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af1\dbch\af1\loch\f1\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts6\tsrowd\sbasedon5\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af1\dbch\af1\loch\f1\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2019\mo10\dy23\hr12\min51}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\sectd\pard\plain\qc{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\b\cf0 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU}\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\b\par\pard\plain\qj\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\b\par\pard\plain\qj{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\cf0 Przedmiotem inwestycji jest }{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 po\u322\'b3o\u380\'bfenie nowych teren\u243\'f3w utwardzonych z kostki gr. 8 cm }{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\cf0 w}{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\cf0 Sokolnikach przy ul. Le\u347\'9cnej 1a, (dzia\u322\'b3ki nr 239/3 i 240/4, obr\u281\'eab ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2}{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\cf0 Ko\u322\'b3aczkowo)".}\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\cf0 Zakres rob\u243\'f3t obejmuj}{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 e zagospodarowanie terenu}{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\cf0 :}\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - roboty w zakresie nawierzchni}\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - roboty rozbi\u243\'f3rkowe}\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - opis pow. utwardzonych z kostki gr. 8 cm:}\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph70\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trleft265\trftsWidth1\trftsWidthA3\trpaddfl3\trpaddl70\trpaddfb3\trpaddfr3\trpaddr70\trpaddft3\tblindtype3\tblind335\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10\clbrdrl\brdrs\brdrw10\clbrdrb\brdrs\brdrw10\clbrdrr\brdrs\brdrw10\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7106\clpadfb3\clpadfl3\clpadfr3\clpadr70\clpadft3\clpadt70\cellx7371\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10\clbrdrl\brdrs\brdrw10\clbrdrb\brdrs\brdrw10\clbrdrr\brdrs\brdrw10\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1276\clpadfb3\clpadfl3\clpadfr3\clpadr70\clpadft3\clpadt70\cellx8647\pard\plain\s1\qj\intbl{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Powierzchnia proj. teren\u243\'f3w utwardzonych (droga po\u380\'bfarowa) z kostki gr. 8 cm}\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cell\pard\plain\qj\intbl{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 829,72 m}{\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\super\cf0 2}\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\super\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph70\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trleft265\trftsWidth1\trftsWidthA3\trpaddfl3\trpaddl70\trpaddfb3\trpaddfr3\trpaddr70\trpaddft3\tblindtype3\tblind335\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10\clbrdrl\brdrs\brdrw10\clbrdrb\brdrs\brdrw10\clbrdrr\brdrs\brdrw10\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth7106\clpadfb3\clpadfl3\clpadfr3\clpadr70\clpadft3\clpadt70\cellx7371\clvertalt\clbrdrt\brdrs\brdrw10\clbrdrl\brdrs\brdrw10\clbrdrb\brdrs\brdrw10\clbrdrr\brdrs\brdrw10\cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1276\clpadfb3\clpadfl3\clpadfr3\clpadr70\clpadft3\clpadt70\cellx8647\row\pard\plain\qj\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj{\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:}\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj{\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Rozporz\u261\'b9dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre\u347\'9clenia metod i}{\fcs1\af3\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 podstaw sporz\u261\'b9dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt\u243\'f3w prac projektowych oraz}{\fcs1\af3\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 planowanych koszt\u243\'f3w rob\u243\'f3t budowlanych okre\u347\'9clonych w programie funkcjonalno-u\u380\'bfytkowym (Dz.U. 2021}{\fcs1\af3\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 poz.}{\fcs1\af3\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2458)}\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj{\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Kosztorysowe Normy Rzeczowe}\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj{\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Projekt budowlany}\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj{\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Wielko\u347\'9c\u263\'e6 wska\u378\'9fnik\u243\'f3w koszt\u243\'f3w po\u347\'9crednich i narzutu zysku oraz ceny jednostkowe rob\u243\'f3t, materia\u322\'b3\u243\'f3w i sprz\u281\'eatu}{\fcs1\af3\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 przyj\u281\'eato wg stawek INTERCENBUD }{\fcs1\af3\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2}{\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  kw. 202}{\fcs1\af3\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 4}{\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  r., a tak\u380\'bfe w oparciu o dost\u281\'eapne cenniki producent\u243\'f3w i}{\fcs1\af3\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af3\ltrch\fcs0\hich\af3\dbch\af1\loch\f3\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 dystrybutor\u243\'f3w.}\fcs1\af2\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af1\loch\f2\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=0		1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty poC59Brednie	Kp
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 4]
na=VAT	V
vat=23%	23		1

[RMS ZEST 4]
ty=S	0
na=spycharka gąsienicowa o mocy 74 kW [100 KM]	0	
id=11334	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=11,118248
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11334	1

[RMS ZEST 5]
ty=S	0
na=równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	0	
id=11612	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=3,899684
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11612	1

[RMS ZEST 6]
ty=S	0
na=walec statyczny samojezdny 4-6 t	0	
id=12111	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=8,878004
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12111	1

[RMS ZEST 7]
ty=S	0
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0	
id=12113	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=42,896524
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12113	1

[RMS ZEST 8]
ty=S	0
na=walec wibracyjny samojezdny 7,5 t	0	
id=12313	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=7,135592
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12313	1

[RMS ZEST 9]
ty=S	0
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h	0	
id=12521	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=68,617844
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12521	1

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=piasek	0	
id=1601801	2	
jm=m3	060
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	246,95566
il=246,95566
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601801	1
kz5=0	4	0		0	1	1	246,95566	0	2		0	0	

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	0	
id=1700312	2	
jm=t	034
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	40,228556
il=40,228556
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700312	1
kz5=0	4	0		0	1	1	40,228556	0	2		0	0	

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty 100x30x15 cm - szary	0	
id=2223041	2	
jm=m	040
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	257,04
il=257,04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2223041	1
kz5=0	4	0		0	1	1	257,04	0	2		0	0	

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=mieszanka betonowa	0	
id=2370699	1	
jm=m3	060
ce=0	1717054523	4			0	2	MADAX
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	10,4832
il=10,4832
kz5=0	4	0		0	1	1	10,4832	0	2		0	0	

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III	0	
id=2600621	2	
jm=m3	060
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	0,4032
il=0,4032
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621	1
kz5=0	4	0		0	1	1	0,4032	0	2		0	0	

[RMS ZEST 97]
ty=R	0
na=robocizna - roboty ogólnobudowlane (wielkopolskie)	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=0	1717054523	4			0	1	WP (wielkopolskie)
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1544,051784

[RMS ZEST 99]
ty=M	0
na=kostka brukowa betonowa grubości 8 cm - szara	0	
id=2222120	2	
jm=m2	050
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	846,3144
il=846,3144
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2222011	1
kz5=0	4	0		0	1	1	846,3144	0	2		0	0	

[RMS ZEST 100]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0	
id=0000000	1	
jm=%	147
ce=1					0		
cw=0		0
wa=0
il=0

[RMS ZEST 137]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0	
id=39521	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=34,9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521	1

[RMS ZEST 140]
ty=M	0
na=tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm	0	
id=1600602	2	
jm=t	034
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	439,917544
il=439,917544
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1600602	1
kz5=0	4	0		0	1	1	439,917544	0	2		0	0	

[RMS ZEST 143]
ty=M	0
na=woda	0	
id=3930001	2	
jm=m3	060
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	53,91976
il=53,91976
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001	1
kz5=0	4	0		0	1	1	53,91976	0	2		1	0	

[RMS ZEST 144]
ty=S	0
na=równiarka samojezdna 88 kW (120 KM)	0	
id=11643	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=5,80804
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11613	1

[RMS ZEST 145]
ty=S	0
na=walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t	0	
id=12311	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=5,80804
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12311	1

[RMS ZEST 146]
ty=S	0
na=zespół do stabilizacji gruntu	0	
id=at002	3	
jm=m-g	148
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=5,80804
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12000	1

[RMS ZEST 148]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	0	
id=39121	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=5,80804
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39121	1

[RMS ZEST 149]
ty=M	0
na=pospółka do nawierzchni drogowych	0	
id=1602200	2	
jm=t	034
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	328,56912
il=328,56912
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602200	1
kz5=0	4	0		0	1	1	328,56912	0	2		1	0	

[RMS ZEST 150]
ty=S	0
na=beczkowóz ciągniony 2500 dm3	0	
id=39985	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717054523	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=5,80804
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39982	1

[ELEMENT 1]
na=Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z płyt betonowych i piłkochwytu
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=637
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=638
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0308-02	2-25	0308-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-25 0308-02	
na=Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych kolidującym z proj. utwardzeniem - rozebranie
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=44	44		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=44
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	44	(8+14)*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	(8+14)*2						

[RMS 97]
id=639
nz=1,21	0	1,21	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=53,24
uw=
kj=0
ij=1,21	1,21

[RMS 137]
id=640
nz=0,11	0	0,11	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,84
uw=
kj=0
ij=0,11	0,11

[POZYCJA]
id=646
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0307-04	2-25	0307-04		0
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-25 0307-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - piłkochwyt kolidującym z proj. utwardzeniem - rozebranie
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=96	96		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=96
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	96	16*6				0

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	16*6						

[RMS 97]
id=647
nz=0,65	0	0,65	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=62,4
uw=
kj=0
ij=0,65	0,65

[RMS 137]
id=648
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,92
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[POZYCJA]
id=641
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-14	4-01	0108-14		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-14	
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów na odległość do 1 km i ich utylizacja
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=14	14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	14	44*0,1+96*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	44*0,1+96*0,1						

[RMS 97]
id=642
nz=2,34	0	2,34	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=32,76
uw=
kj=0
ij=2,34	2,34

[RMS 137]
id=643
nz=1,21	0	1,21	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=16,94
uw=
kj=0
ij=1,21	1,21

[POZYCJA]
id=644
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-16	4-01	0108-16		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-16	
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km (łącznie 20 km) i ich utylizacja
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=14	14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=20		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	14	44*0,1+96*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	44*0,1+96*0,1						

[RMS 137]
id=645
nz=0,04	0	0,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11,2
uw=
kj=0
ij=0,8	0,8

[ELEMENT 1]
na=Utwardzenie terenu - droga pożarowa - kostka gr. 8 cm
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=59
nu=2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=68
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-01	
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=829,72	829,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=829,72
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	829,72	829,72				0

[PRZEDMIAR]
wo=829,72	1	829,72						

[RMS 97]
id=366
nz=0,0376	0	0,0376	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=31,197472
uw=
kj=0
ij=0,0376	0,0376

[RMS 4]
id=367
nz=0,0035	0	0,0035	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,90402
uw=
kj=0
ij=0,0035	0,0035

[RMS 8]
id=368
nz=0,0086	0	0,0086	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,135592
uw=
kj=0
ij=0,0086	0,0086

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-02	
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=829,72	829,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=11		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=829,72
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	829,72	829,72				0

[PRZEDMIAR]
wo=829,72	1	829,72						

[RMS 97]
id=369
nz=0,0005	0	0,0005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,56346
uw=
kj=0
ij=0,0055	0,0055

[RMS 4]
id=370
nz=0,0009	0	0,0009	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,214228
uw=
kj=0
ij=0,0099	0,0099

[POZYCJA]
id=622
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0201-02	AT-03	0201-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AT-03 0201-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=829,72	829,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=829,72
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	829,72	829,72				0

[PRZEDMIAR]
wo=829,72	1	829,72						

[RMS 97]
id=623
nz=0,021	0	0,021	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=17,42412
uw=
kj=0
ij=0,021	0,021

[RMS 47]
id=661
nz=0,024	0	0,024	
np=1	0	664
wa=0
wb=0
il=19,91328
uw=
kj=0
ij=0,024	0,024

[RMS 149]
id=662
nz=0,396	0	0,396	
np=1	0	664
wa=0
wb=0
il=328,56912
uw=
kj=0
ij=0,396	0,396

[RMS 143]
id=663
nz=0,012	0	0,012	
np=1	0	664
wa=0
wb=0
il=9,95664
uw=
kj=0
ij=0,012	0,012

[RMS 100]
id=664
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 144]
id=665
nz=0,007	0	0,007	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,80804
uw=
kj=0
ij=0,007	0,007

[RMS 145]
id=666
nz=0,007	0	0,007	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,80804
uw=
kj=0
ij=0,007	0,007

[RMS 146]
id=667
nz=0,007	0	0,007	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,80804
uw=
kj=0
ij=0,007	0,007

[RMS 150]
id=668
nz=0,007	0	0,007	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,80804
uw=
kj=0
ij=0,007	0,007

[RMS 148]
id=669
nz=0,007	0	0,007	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,80804
uw=
kj=0
ij=0,007	0,007

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-03	
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=829,72	829,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=829,72
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	829,72	829,72				0

[PRZEDMIAR]
wo=829,72	1	829,72						

[RMS 97]
id=371
nz=0,0478	0	0,0478	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=39,660616
uw=
kj=0
ij=0,0478	0,0478

[RMS 45]
id=372
nz=0,037	0	0,037	
np=1	0	374
wa=0
wb=0
il=30,69964
uw=
kj=0
ij=0,037	0,037

[RMS 143]
id=373
nz=0,0018	0	0,0018	
np=1	0	374
wa=0
wb=0
il=1,493496
uw=
kj=0
ij=0,0018	0,0018

[RMS 100]
id=374
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	7,93415

[RMS 6]
id=375
nz=0,0014	0	0,0014	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,161608
uw=
kj=0
ij=0,0014	0,0014

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-04	2-31	0105-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-04	
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=829,72	829,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=12		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=829,72
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	829,72	829,72				0

[PRZEDMIAR]
wo=829,72	1	829,72						

[RMS 97]
id=376
nz=0,0068	0	0,0068	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=67,705152
uw=
kj=0
ij=0,0816	0,0816

[RMS 45]
id=377
nz=0,0123	0	0,0123	
np=1	0	379
wa=0
wb=0
il=122,466672
uw=
kj=0
ij=0,1476	0,1476

[RMS 143]
id=378
nz=0,0006	0	0,0006	
np=1	0	379
wa=0
wb=0
il=5,973984
uw=
kj=0
ij=0,0072	0,0072

[RMS 100]
id=379
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	18,4636

[RMS 6]
id=380
nz=0,0005	0	0,0005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,97832
uw=
kj=0
ij=0,006	0,006

[POZYCJA]
id=72
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	
na=Podbudowa tłuczniowa o fr. 31,5-63 mm - warstwa o grub. po zagęszcz. 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=829,72	829,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=829,72
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	829,72	829,72				0

[PRZEDMIAR]
wo=829,72	1	829,72						

[RMS 97]
id=393
nz=0,0333	0	0,0333	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=27,629676
uw=
kj=0
ij=0,0333	0,0333

[RMS 140]
id=394
nz=0,3182	0	0,3182	
np=1	0	396
wa=0
wb=0
il=264,016904
uw=
kj=0
ij=0,3182	0,3182

[RMS 143]
id=395
nz=0,015	0	0,015	
np=1	0	396
wa=0
wb=0
il=12,4458
uw=
kj=0
ij=0,015	0,015

[RMS 100]
id=396
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	190,779

[RMS 5]
id=397
nz=0,0027	0	0,0027	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,240244
uw=
kj=0
ij=0,0027	0,0027

[RMS 7]
id=398
nz=0,0387	0	0,0387	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=32,110164
uw=
kj=0
ij=0,0387	0,0387

[POZYCJA]
id=73
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-08	
na=Podbudowa tłuczniowa o fr. 31,5-63 mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=829,72	829,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=10		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=829,72
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	829,72	829,72				0

[PRZEDMIAR]
wo=829,72	1	829,72						

[RMS 97]
id=399
nz=0,0011	0	0,0011	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,12692
uw=
kj=0
ij=0,011	0,011

[RMS 140]
id=400
nz=0,0212	0	0,0212	
np=1	0	402
wa=0
wb=0
il=175,90064
uw=
kj=0
ij=0,212	0,212

[RMS 143]
id=401
nz=0,001	0	0,001	
np=1	0	402
wa=0
wb=0
il=8,2972
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[RMS 100]
id=402
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	90,3583

[RMS 5]
id=403
nz=0,0002	0	0,0002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,65944
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[RMS 7]
id=404
nz=0,0013	0	0,0013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,78636
uw=
kj=0
ij=0,013	0,013

[POZYCJA]
id=74
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07	2-31	0105-07		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-07	
na=Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=829,72	829,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=829,72
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	829,72	829,72				0

[PRZEDMIAR]
wo=829,72	1	829,72						

[RMS 97]
id=381
nz=0,144	0	0,144	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=119,47968
uw=
kj=0
ij=0,144	0,144

[RMS 45]
id=382
nz=0,0389	0	0,0389	
np=1	0	385
wa=0
wb=0
il=32,276108
uw=
kj=0
ij=0,0389	0,0389

[RMS 47]
id=383
nz=0,0088	0	0,0088	
np=1	0	385
wa=0
wb=0
il=7,301536
uw=
kj=0
ij=0,0088	0,0088

[RMS 143]
id=384
nz=0,0045	0	0,0045	
np=1	0	385
wa=0
wb=0
il=3,73374
uw=
kj=0
ij=0,0045	0,0045

[RMS 100]
id=385
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	42,3773

[RMS 6]
id=386
nz=0,0013	0	0,0013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,078636
uw=
kj=0
ij=0,0013	0,0013

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-08	2-31	0105-08		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-08	
na=Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=829,72	829,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=5		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=829,72
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	829,72	829,72				0

[PRZEDMIAR]
wo=829,72	1	829,72						

[RMS 97]
id=387
nz=0,0384	0	0,0384	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=159,30624
uw=
kj=0
ij=0,192	0,192

[RMS 45]
id=388
nz=0,0129	0	0,0129	
np=1	0	391
wa=0
wb=0
il=53,51694
uw=
kj=0
ij=0,0645	0,0645

[RMS 47]
id=389
nz=0,0029	0	0,0029	
np=1	0	391
wa=0
wb=0
il=12,03094
uw=
kj=0
ij=0,0145	0,0145

[RMS 143]
id=390
nz=0,0015	0	0,0015	
np=1	0	391
wa=0
wb=0
il=6,2229
uw=
kj=0
ij=0,0075	0,0075

[RMS 100]
id=391
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	69,9162

[RMS 6]
id=392
nz=0,0004	0	0,0004	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,65944
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[POZYCJA]
id=55
pd=ORGBUD 1993	NNRNKB	231 0511-03	231	0511-03		0
pd5=ORGBUD 1993	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 231 0511-03	
na=Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=829,72	829,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=829,72
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	829,72	829,72				0

[PRZEDMIAR]
wo=829,72	1	829,72						

[RMS 97]
id=405
nz=0,8684	0	0,8684	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=720,528848
uw=
kj=0
ij=0,8684	0,8684

[RMS 99]
id=406
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	408
wa=0
wb=0
il=846,3144
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 45]
id=407
nz=0,0025	0	0,0025	
np=1	0	408
wa=0
wb=0
il=2,0743
uw=
kj=0
ij=0,0025	0,0025

[RMS 100]
id=408
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	275,56245

[RMS 9]
id=409
nz=0,0827	0	0,0827	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=68,617844
uw=
kj=0
ij=0,0827	0,0827

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=10,08	10,08		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,08
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	10,08	252*0,2*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,08	1	252*0,2*0,2						

[RMS 97]
id=410
nz=9,02	0	9,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=90,9216
uw=
kj=0
ij=9,02	9,02

[RMS 79]
id=411
nz=0,04	0	0,04	
np=1	0	414
wa=0
wb=0
il=0,4032
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 45]
id=412
nz=0,27	0	0,27	
np=1	0	414
wa=0
wb=0
il=2,7216
uw=
kj=0
ij=0,27	0,27

[RMS 143]
id=413
nz=0,47	0	0,47	
np=1	0	414
wa=0
wb=0
il=4,7376
uw=
kj=0
ij=0,47	0,47

[RMS 100]
id=414
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	3,11335

[RMS 78]
id=415
nz=1,04	0	1,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,4832
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[POZYCJA]
id=77
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0403-03	
na=Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=252	252		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=252
jm=m	040
pm=-1
wo=0	252	252				0

[PRZEDMIAR]
wo=252	1	252						

[RMS 97]
id=416
nz=0,429	0	0,429	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=108,108
uw=
kj=0
ij=0,429	0,429

[RMS 76]
id=417
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	421
wa=0
wb=0
il=257,04
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 45]
id=418
nz=0,0127	0	0,0127	
np=1	0	421
wa=0
wb=0
il=3,2004
uw=
kj=0
ij=0,0127	0,0127

[RMS 47]
id=419
nz=0,0039	0	0,0039	
np=1	0	421
wa=0
wb=0
il=0,9828
uw=
kj=0
ij=0,0039	0,0039

[RMS 143]
id=420
nz=0,0042	0	0,0042	
np=1	0	421
wa=0
wb=0
il=1,0584
uw=
kj=0
ij=0,0042	0,0042

[RMS 100]
id=421
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	57,80275

[SUMA KONTROLNA]
C67B6F9FEC2848F0615B1E6A06496D28
