[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.15.200.12
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1	2	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	2	1	0
own=2	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0
ir=97

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
va=0	23%	0	R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nfn=WDI – BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH Sp. z o. o.
afn=ul. Obozowa 60b , 62-800 Kalisz
nb=Budowa przedszkola 3-oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym oraz z infrastrukturą towarzyszącą
ab=Sokolniki ul. Leśna 1a, 63-305 Sokolniki (działki nr 239/3 i 240/4, obręb ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo)
ni=Gmina Kołaczkowo
ai=plac Wł. Reymonta 3 , 62-306 Kołaczkowo
nw=zostanie wyłoniony w drodze przetargu
br=budowlana - zagospodarowanie terenu
nk=mgr inż. Tadeusz Kukuła	
dt=31.05.2024	0	0
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45262210-6	Fundamentowanie
cpv=45262300-4	Betonowanie
cpv=45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych
cpv=45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
cpv=45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
cpv=45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
cpv=45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
pcn=2 kw. 24	0
kln=Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu1310Użyte w pozycjach nazwy własne materiałów i urządzeń służą tylko ustaleniu standardów i w uzgodnieniu z Inwestorem mogą zostać zastąpione zamiennikami o nie gorszych parametrach.
kl5={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\*\generator Riched20/10.0.19041}{\info{\creatim\yr2023\mo11\dy7\hr10\min11}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\qc{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\b\cf0 Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\b\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\cf0 U\u380\'bfyte w pozycjach nazwy w\u322\'b3asne materia\u322\'b3}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\loch\af4\dbch\af3\hich\f4\fs16\lang1033\langnp1033\cf0 \u243\'f3w i urz\u261\'b9dze\u324\'f1 s\u322\'b3u\u380\'bf\u261\'b9 tylko ustaleniu standard\u243\'f3w i w uzgodnieniu z Inwestorem mog\u261\'b9 zosta\u263\'e6 zast\u261\'b9pione zamiennikami o nie gorszych parametrach.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs16\lang1045\langnp1045\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU13101310Przedmiotem inwestycji jest "Budowa przedszkola 3-oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym oraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sokolnikach przy ul. Leśnej 1a, (działki nr 239/3 i 240/4, obręb ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo)".1310Przedszkole trzyoddziałowe wraz z oddziałem żłobka projektuje się jako budynek wolnostojący niepodpiwniczony.1310Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z dachem płaskim dwuspadowym o kącie 3,0st.=5,24%.13101310Parametry techniczne:1310powierzchnia zabudowy - 667,48 m21310powierzchnia użytkowa ogółem - 1124,37 m21310kubatura - 4833,00 m31310wysokość budynku - 8,73 m1310szerokość budynku - 19,00 m1310długość budynku - 42,90 m1310liczba kondygnacji - 213101310Zakres robót obejmuje zagospodarowanie terenu przedszkola:1310- roboty rozbiórkowe1310- roboty ogólnobudowlane1310- roboty pomocnicze budowlane1310- roboty w zakresie nawierzchni1310- wznoszenie ogrodzeń1310- opis pow. utwardzonych zawarty szczegółowo w projekcie:13101310Powierzchnia proj. placu zabaw090909090909185,91 m209   1310Powierzchnia proj. terenów utwardzonych (kostka bet.gr.6cm)0909142,30 m209   1310Powierzchnia proj. terenów utwardzonych (kostka bet.gr.8cm)090975,00 m209   1310Powierzchnia proj. terenów utwardzonych (opaska wokół budynku)0970,00 m209 13101310Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:1310- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)1310- Kosztorysowe Normy Rzeczowe1310- Projekt budowlano-wykonawczy13101310Wielkość wskaźników kosztów pośrednich i narzutu zysku oraz ceny jednostkowe robót, materiałów i sprzętu przyjęto wg stawek INTERCENBUD 2 kw. 2024 r., a także w oparciu o dostępne cenniki producentów i dystrybutorów.
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs24}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Normal;}{\*\cs1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs24\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2023\mo11\dy6\hr13\min22}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\sectd\pard\plain\qc{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\b\cf0 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\b\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Przedmiotem inwestycji jest "Budowa przedszkola 3-oddzia\u322\'b3owego wraz z oddzia\u322\'b3em \u380\'bf\u322\'b3obkowym oraz z infrastruktur\u261\'b9 towarzysz\u261\'b9c\u261\'b9 w Sokolnikach przy ul. Le\u347\'9cnej 1a, (dzia\u322\'b3ki nr 239/3 i 240/4, obr\u281\'eab ewidencyjny: 0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2 Ko\u322\'b3aczkowo)".}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Przedszkole trzyoddzia\u322\'b3owe wraz z oddzia\u322\'b3em \u380\'bf\u322\'b3obka projektuje si\u281\'ea jako budynek wolnostoj\u261\'b9cy niepodpiwniczony.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z dachem p\u322\'b3askim dwuspadowym o k\u261\'b9cie 3,0st.=5,24%.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Parametry techniczne:}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 powierzchnia zabudowy - 667,48 m2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 powierzchnia u\u380\'bfytkowa og\u243\'f3\u322\'b3em - 1124,37 m2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 kubatura - 4833,00 m3}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 wysoko\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 8,73 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 szeroko\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 19,00 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 d\u322\'b3ugo\u347\'9c\u263\'e6 budynku - 42,90 m}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 liczba kondygnacji - 2}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Zakres rob\u243\'f3t obejmuje zagospodarowanie terenu przedszkola:}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - roboty rozbi\u243\'f3rkowe}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - roboty og\u243\'f3lnobudowlane}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - roboty pomocnicze budowlane}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - roboty w zakresie nawierzchni}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - wznoszenie ogrodze\u324\'f1}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - opis pow. utwardzonych zawarty szczeg\u243\'f3\u322\'b3owo w projekcie:}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Powierzchnia proj. placu zabaw\tab }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 \tab \tab \tab \tab \tab }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 185,91 m2\tab    }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Powierzchnia proj. teren\u243\'f3w utwardzonych (kostka bet.gr.6cm)\tab }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 \tab }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 142,30 m2\tab    }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Powierzchnia proj. teren\u243\'f3w utwardzonych (kostka bet.gr.8cm)\tab }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 \tab }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 75,00 m2\tab    }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Powierzchnia proj. teren\u243\'f3w utwardzonych (opaska wok\u243\'f3\u322\'b3 budynku)\tab 70,00 m2\tab  }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - Rozporz\u261\'b9dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre\u347\'9clenia metod i podstaw sporz\u261\'b9dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt\u243\'f3w prac projektowych oraz planowanych koszt\u243\'f3w rob\u243\'f3t budowlanych okre\u347\'9clonych w programie funkcjonalno-u\u380\'bfytkowym (}{\*\bkmkstart _dx_frag_StartFragment}{\*\bkmkend _dx_frag_StartFragment}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Dz.U. 2021 poz. 2458}{\*\bkmkstart _dx_frag_EndFragment}{\*\bkmkend _dx_frag_EndFragment}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 )}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - Kosztorysowe Normy Rzeczowe}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 - Projekt budowlan}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 o-wykonawczy}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Wielko\u347\'9c\u263\'e6 wska\u378\'9fnik\u243\'f3w koszt\u243\'f3w po\u347\'9crednich i narzutu zysku oraz ceny jednostkowe rob\u243\'f3t, materia\u322\'b3\u243\'f3w i sprz\u281\'eatu przyj\u281\'eato wg stawek }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 INTERCENBUD}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0  }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 2}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0  kw. 202}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 4}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0  r., a tak\u380\'bfe w oparciu o dost\u281\'eapne cenniki producent\u243\'f3w i dystrybutor\u243\'f3w.}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par{\*\themedata  }{\*\colorschememapping  }}

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=0		1

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty poC59Brednie	Kp
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 4]
na=VAT	V
vat=23%	23		1

[RMS ZEST 4]
ty=S	0
na=spycharka gąsienicowa o mocy 74 kW [100 KM]	0	
id=11334	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=3,643291
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11334	1

[RMS ZEST 5]
ty=S	0
na=równiarka samojezdna 74 kW [100 KM]	0	
id=11612	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,424577
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11612	1

[RMS ZEST 6]
ty=S	0
na=walec statyczny samojezdny 4-6 t	0	
id=12111	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=3,919094
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12111	1

[RMS ZEST 7]
ty=S	0
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0	
id=12113	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=17,787642
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12113	1

[RMS ZEST 8]
ty=S	0
na=walec wibracyjny samojezdny 7,5 t	0	
id=12313	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=4,069606
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12313	1

[RMS ZEST 9]
ty=S	0
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h	0	
id=12522	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=23,75971
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12522	1

[RMS ZEST 134]
ty=S	0
na=pług do orki ciągniony (bez ciągnika)	0	
id=13299	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,65
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1

[RMS ZEST 121]
ty=M	0
na=ogrodzenia systemowe panelowe h=1,53m wraz ze słupami, z podmurówką h=0,20m, łącznie h=1,73m	0	
id=1324700	1	
jm=m	040
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	625
il=625
kz5=0	4	0		0	1	1	625	0	2		1	0	

[RMS ZEST 109]
ty=M	0
na=elektrody stalowe	0	
id=1330299	1	
jm=kg	033
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	43,46924
il=43,46924
kz5=0	4	0		0	1	1	43,46924	0	2		1	0	

[RMS ZEST 106]
ty=M	0
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0	
id=1332000	2	
jm=kg	033
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	13,176
il=13,176
kz5=0	4	0		0	1	1	13,176	0	2		1	0	

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=kiwak skuter	0	
id=1561099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		0	0	

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=huśtawka ważka bez oparcia z odbojnicami	0	
id=1561099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=tablica rysunkowa kosmita	0	
id=1561099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=piaskownica sześciokątna o boku 1,2m z osłoną	0	
id=1561099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=ławka saturn	0	
id=1561099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	4
il=4
kz5=1	4	0		0	1	1	4	0	2		1	0	

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=huśtawka podwójna wahadłowa	0	
id=1561099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=kiwak auto	0	
id=1561099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=zestaw ciężarówka	0	
id=1561099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=kosz na śmieci z daszkiem	0	
id=1561099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=1	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=regulamin na metalowej nodze	0	
id=1561099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=1	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 127]
ty=M	0
na=boks śmietnikowe zadaszony z drzwiami, boks o wymiarach 2,85 m x 3,10 m wykonany z grubościennych, wytrzymałych profili, stal ocynkowana ogniowo, wysokość frontu 240 cm, wysokość tyłu 220 cm, dach jednospadowy z blachy trapezowej, z furtką jednoskrzydłową, ściany wypełnione są płytą cementowo-wiórową gr. 18mm i pokryte elastycznymi płytkami elewacyjnymi, kolor do wyboru przez Inwestora	0	
id=1561099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 132]
ty=M	0
na=stojak na 6 rowerów ze stali nierdzewnej do przykręcenia do podłoża, szerokość stojaka: 222 cm, wysokość: 33 cm, głębokość: 43 cm, szerokość stanowiska: 6,5 cm, odległość między stanowiskami: 42 cm	0	
id=1561099	2	
jm=szt	020
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=nawierzchnia placu zabaw bezpieczna bezspoinowa EPDM gr. 50 mm	0	
id=1570199	1	
jm=m2	050
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	202,6419
il=202,6419
kz5=0	4	0		0	1	1	202,6419	0	2		0	0	

[RMS ZEST 136]
ty=M	0
na=tłuczeń kamienny o fr. 31,5-63 mm	0	
id=1600614	1	
jm=t	034
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	163,907882
il=163,907882
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	163,907882	0	2		0	0	

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=piasek	0	
id=1601899	1	
jm=m3	060
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	78,09316
il=78,09316
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601800	1
kz5=0	4	0		0	1	1	78,09316	0	2		0	0	

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=pospółka	0	
id=1601899	1	
jm=t	034
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	86,3263269
il=86,3263269
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602200	1
kz5=0	4	0		0	1	1	86,3263269	0	2		0	0	

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0	
id=1700301	1	
jm=t	034
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	9,312554
il=9,312554
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700399	1
kz5=0	4	0		0	1	1	9,312554	0	2		0	0	

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=obrzeża betonowe 30x8 cm - szare	0	
id=2220802	1	
jm=m	040
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	422,3208
il=422,3208
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2223599	1
kz5=0	4	0		0	1	1	422,3208	0	2		0	0	

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm - szare	0	
id=2223041	1	
jm=m	040
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	40,8
il=40,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2223099	1
kz5=0	4	0		0	1	1	40,8	0	2		0	0	

[RMS ZEST 112]
ty=M	0
na=ławka parkowa dł. 180 cm do wbetonowania, kolor: palisander, wysokość ławki: 77 cm, głębokość ławki: 0970 cm, wysokość siedziska: 43 cm, głębokość siedziska: 40 cm, materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo, świerk skandynawski, ławka z oparciem i podłokietnikami	0	
id=2370699	1	
jm=szt	020
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	7
il=7
kz5=0	4	0		0	1	1	7	0	2		1	0	

[RMS ZEST 113]
ty=M	0
na=kosz na śmieci na słupku do wbetonowania, poj. 30 litrów, wysokość kosza:80 cm, szerokość kosza:30 cm, materiał kosza: stal ocynkowana malowana proszkowo	0	
id=2370699	1	
jm=szt	020
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	6
il=6
kz5=0	4	0		0	1	1	6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=mieszanka betonowa	0	
id=2370699	1	
jm=m3	060
ce=0	1717055094	4			0	2	NAST-BUD
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	18,88848
il=18,88848
kz5=0	4	0		0	1	1	18,88848	0	2		0	0	

[RMS ZEST 102]
ty=M	0
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)	0	
id=2370606	2	
jm=m3	060
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	21,924
il=21,924
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699	1
kz5=0	4	0		0	1	1	21,924	0	2		1	0	

[RMS ZEST 120]
ty=M	0
na=zaprawa cementowa M 50	0	
id=2380806	1	
jm=m3	060
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1,086731
il=1,086731
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1,086731	0	2		1	0	

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III	0	
id=2600621	2	
jm=m3	060
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	1,22328
il=1,22328
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621	1
kz5=0	4	0		0	1	1	1,22328	0	2		0	0	

[RMS ZEST 105]
ty=M	0
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0	
id=2600622	2	
jm=m3	060
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,2808
il=0,2808
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600622	1
kz5=0	4	0		0	1	1	0,2808	0	2		1	0	

[RMS ZEST 125]
ty=M	0
na=brama przesuwna szer. 5m h=1,73m ręczna	0	
id=2730999	1	
jm=kpl	090
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=woda	0	
id=3930000	1	
jm=m3	060
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	24,981086
il=24,981086
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001	1
kz5=1	4	0		0	1	1	24,981086	0	2		1	0	

[RMS ZEST 133]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy 55-63 kW [75-85 KM]	0	
id=39121	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,175
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39121	1

[RMS ZEST 103]
ty=M	0
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0	
id=3950099	2	
jm=m3	060
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	0,1296
il=0,1296
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3950010	1
kz5=0	4	0		0	1	1	0,1296	0	2		1	0	

[RMS ZEST 110]
ty=S	0
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0	
id=39511	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=103,146
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511	1

[RMS ZEST 130]
ty=S	0
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0	
id=39521	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=227,331
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521	1

[RMS ZEST 135]
ty=M	0
na=nasiona traw	0	
id=3970500	2	
jm=kg	033
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	6
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0		1
kz5=0	4	0		0	1	1	6	0	2		1	0	

[RMS ZEST 111]
ty=S	0
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0	
id=72111	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=65,20386
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72111	1

[RMS ZEST 97]
ty=R	0
na=robocizna - roboty ogólnobudowlane (wielkopolskie)	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=0	1717055094	4			0	1	WP (wielkopolskie)
cw=0	PLN	0
wa=0
il=4191,21662451

[RMS ZEST 98]
ty=M	0
na=kostka brukowa betonowa grubości 6 cm - szara	0	
id=2222101	2	
jm=m2	050
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	216,546
il=216,546
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2222101	1
kz5=0	4	0		0	1	1	216,546	0	2		0	0	

[RMS ZEST 99]
ty=M	0
na=kostka brukowa betonowa grubości 8 cm - szara	0	
id=2222120	2	
jm=m2	050
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	0		1	76,5
il=76,5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2222011	1
kz5=0	4	0		0	1	1	76,5	0	2		0	0	

[RMS ZEST 100]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0	
id=0000000	1	
jm=%	147
ce=1					0		
cw=0		0
wa=0
il=0

[RMS ZEST 139]
ty=M	0
na=piasek do piaskownicy z atestem PZH	0	
id=1561099	2	
jm=t	034
ce=0	1717055094	4			0	2	KZE KRUSZYWA
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	3,426885
il=3,426885
kz5=1	4	0		0	1	1	3,426885	0	2		1	0	

[RMS ZEST 141]
ty=M	0
na=furtka szer. 1m h=1,73m ręczna	0	
id=2730999	1	
jm=kpl	090
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 143]
ty=M	0
na=brama dwuskrzydłowa szer. 5m h=1,73m ręczna	0	
id=2730999	1	
jm=kpl	090
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	2
il=2
kz5=0	4	0		0	1	1	2	0	2		1	0	

[RMS ZEST 145]
ty=M	0
na=ogrodzenia systemowe panelowe h=1,03m wraz ze słupami	0	
id=1324700	1	
jm=m	040
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	60,04
il=60,04
kz5=0	4	0		0	1	1	60,04	0	2		1	0	

[RMS ZEST 146]
ty=M	0
na=furtka szer. 1m h=1,03m ręczna	0	
id=2730999	1	
jm=kpl	090
ce=0	1717055094	4			0		
cw=0	PLN	0
wa=0
kz=4	-1		1	1
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1	0	

[RMS ZEST 151]
ty=S	0
na=równiarka samojezdna 88 kW [120 KM]	0	
id=11613	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,525
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11613	1

[RMS ZEST 152]
ty=S	0
na=walec wibracyjny samojezdny 2,5 t	0	
id=12311	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,525
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12311	1

[RMS ZEST 153]
ty=S	0
na=zespół do stabilizacji gruntu	0	
id=12000	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,525
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12000	1

[RMS ZEST 154]
ty=S	0
na=beczkowóz ciągniony 2500 dm3	0	
id=39982	1	
jm=m-g	148
ce=0	1717055094	4			0		ICB_SREDNIE
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,525
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39982	1

[ELEMENT 1]
na=Utwardzenie terenu
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=53
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Opaska wokół budynku - kostka 6 cm
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=58
nu=1.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-01	
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=70	70		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70	70				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 97]
id=703
nz=0,0376	0	0,0376	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,632
uw=
kj=0
ij=0,0376	0,0376

[RMS 4]
id=704
nz=0,0035	0	0,0035	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,245
uw=
kj=0
ij=0,0035	0,0035

[RMS 8]
id=705
nz=0,0086	0	0,0086	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,602
uw=
kj=0
ij=0,0086	0,0086

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-02	
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=70	70		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70	70				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 97]
id=706
nz=0,0005	0	0,0005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,035
uw=
kj=0
ij=0,0005	0,0005

[RMS 4]
id=707
nz=0,0009	0	0,0009	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,063
uw=
kj=0
ij=0,0009	0,0009

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-03	
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=70	70		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70	70				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 97]
id=708
nz=0,0478	0	0,0478	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,346
uw=
kj=0
ij=0,0478	0,0478

[RMS 45]
id=709
nz=0,037	0	0,037	
np=1	0	711
wa=0
wb=0
il=2,59
uw=
kj=0
ij=0,037	0,037

[RMS 86]
id=710
nz=0,0018	0	0,0018	
np=1	0	711
wa=0
wb=0
il=0,126
uw=
kj=0
ij=0,0018	0,0018

[RMS 100]
id=711
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,5131

[RMS 6]
id=712
nz=0,0014	0	0,0014	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,098
uw=
kj=0
ij=0,0014	0,0014

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-04	2-31	0105-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-04	
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=70	70		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=7		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70	70				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 97]
id=713
nz=0,0068	0	0,0068	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,332
uw=
kj=0
ij=0,0476	0,0476

[RMS 45]
id=714
nz=0,0123	0	0,0123	
np=1	0	716
wa=0
wb=0
il=6,027
uw=
kj=0
ij=0,0861	0,0861

[RMS 86]
id=715
nz=0,0006	0	0,0006	
np=1	0	716
wa=0
wb=0
il=0,294
uw=
kj=0
ij=0,0042	0,0042

[RMS 100]
id=716
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,1942

[RMS 6]
id=717
nz=0,0005	0	0,0005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,245
uw=
kj=0
ij=0,0035	0,0035

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07	2-31	0105-07		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-07	
na=Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=70	70		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70	70				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 97]
id=718
nz=0,144	0	0,144	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,08
uw=
kj=0
ij=0,144	0,144

[RMS 45]
id=719
nz=0,0389	0	0,0389	
np=1	0	722
wa=0
wb=0
il=2,723
uw=
kj=0
ij=0,0389	0,0389

[RMS 47]
id=720
nz=0,0088	0	0,0088	
np=1	0	722
wa=0
wb=0
il=0,616
uw=
kj=0
ij=0,0088	0,0088

[RMS 86]
id=721
nz=0,0045	0	0,0045	
np=1	0	722
wa=0
wb=0
il=0,315
uw=
kj=0
ij=0,0045	0,0045

[RMS 100]
id=722
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,1014

[RMS 6]
id=723
nz=0,0013	0	0,0013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,091
uw=
kj=0
ij=0,0013	0,0013

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-08	2-31	0105-08		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-08	
na=Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=70	70		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=5		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70	70				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 97]
id=724
nz=0,0384	0	0,0384	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=13,44
uw=
kj=0
ij=0,192	0,192

[RMS 45]
id=725
nz=0,0129	0	0,0129	
np=1	0	728
wa=0
wb=0
il=4,515
uw=
kj=0
ij=0,0645	0,0645

[RMS 47]
id=726
nz=0,0029	0	0,0029	
np=1	0	728
wa=0
wb=0
il=1,015
uw=
kj=0
ij=0,0145	0,0145

[RMS 86]
id=727
nz=0,0015	0	0,0015	
np=1	0	728
wa=0
wb=0
il=0,525
uw=
kj=0
ij=0,0075	0,0075

[RMS 100]
id=728
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	3,4685

[RMS 6]
id=729
nz=0,0004	0	0,0004	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,14
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[POZYCJA]
id=54
pd=ORGBUD 1993	NNRNKB	231 0511-03	231	0511-03		0
pd5=ORGBUD 1993	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 231 0511-03	
na=Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=70	70		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70	70				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 97]
id=730
nz=0,8684	0	0,8684	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=60,788
uw=
kj=0
ij=0,8684	0,8684

[RMS 98]
id=731
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	733
wa=0
wb=0
il=71,4
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 45]
id=732
nz=0,0025	0	0,0025	
np=1	0	733
wa=0
wb=0
il=0,175
uw=
kj=0
ij=0,0025	0,0025

[RMS 100]
id=733
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	10,6407

[RMS 9]
id=734
nz=0,0827	0	0,0827	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,789
uw=
kj=0
ij=0,0827	0,0827

[POZYCJA]
id=66
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=6,32	6,32		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,32
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	6,32	158*0,2*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,32	1	158*0,2*0,2						

[RMS 97]
id=735
nz=9,02	0	9,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=57,0064
uw=
kj=0
ij=9,02	9,02

[RMS 79]
id=736
nz=0,04	0	0,04	
np=1	0	739
wa=0
wb=0
il=0,2528
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 45]
id=737
nz=0,27	0	0,27	
np=1	0	739
wa=0
wb=0
il=1,7064
uw=
kj=0
ij=0,27	0,27

[RMS 86]
id=738
nz=0,47	0	0,47	
np=1	0	739
wa=0
wb=0
il=2,9704
uw=
kj=0
ij=0,47	0,47

[RMS 100]
id=739
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,36555

[RMS 78]
id=740
nz=1,04	0	1,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,5728
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-05	
na=Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=158	158		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=158
jm=m	040
pm=-1
wo=0	158	158				0

[PRZEDMIAR]
wo=158	1	158						

[RMS 97]
id=741
nz=0,2771	0	0,2771	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=43,7818
uw=
kj=0
ij=0,2771	0,2771

[RMS 74]
id=742
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	746
wa=0
wb=0
il=161,16
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 45]
id=743
nz=0,0055	0	0,0055	
np=1	0	746
wa=0
wb=0
il=0,869
uw=
kj=0
ij=0,0055	0,0055

[RMS 47]
id=744
nz=0,0016	0	0,0016	
np=1	0	746
wa=0
wb=0
il=0,2528
uw=
kj=0
ij=0,0016	0,0016

[RMS 86]
id=745
nz=0,0014	0	0,0014	
np=1	0	746
wa=0
wb=0
il=0,2212
uw=
kj=0
ij=0,0014	0,0014

[RMS 100]
id=746
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	13,49955

[ELEMENT 2]
na=Kostka 6 cm
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=490
nu=1.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=491
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-01	
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=142,3	142,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=142,3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	142,3	142,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=142,3	1	142,30						

[RMS 97]
id=747
nz=0,0376	0	0,0376	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,35048
uw=
kj=0
ij=0,0376	0,0376

[RMS 4]
id=748
nz=0,0035	0	0,0035	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,49805
uw=
kj=0
ij=0,0035	0,0035

[RMS 8]
id=749
nz=0,0086	0	0,0086	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,22378
uw=
kj=0
ij=0,0086	0,0086

[POZYCJA]
id=495
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-02	
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=142,3	142,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=142,3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	142,3	142,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=142,3	1	142,30						

[RMS 97]
id=750
nz=0,0005	0	0,0005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2846
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[RMS 4]
id=751
nz=0,0009	0	0,0009	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,51228
uw=
kj=0
ij=0,0036	0,0036

[POZYCJA]
id=498
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-03	
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=142,3	142,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=142,3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	142,3	142,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=142,3	1	142,30						

[RMS 97]
id=752
nz=0,0478	0	0,0478	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,80194
uw=
kj=0
ij=0,0478	0,0478

[RMS 45]
id=753
nz=0,037	0	0,037	
np=1	0	755
wa=0
wb=0
il=5,2651
uw=
kj=0
ij=0,037	0,037

[RMS 86]
id=754
nz=0,0018	0	0,0018	
np=1	0	755
wa=0
wb=0
il=0,25614
uw=
kj=0
ij=0,0018	0,0018

[RMS 100]
id=755
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,04305

[RMS 6]
id=756
nz=0,0014	0	0,0014	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,19922
uw=
kj=0
ij=0,0014	0,0014

[POZYCJA]
id=504
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-04	2-31	0105-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-04	
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=142,3	142,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=7		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=142,3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	142,3	142,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=142,3	1	142,30						

[RMS 97]
id=757
nz=0,0068	0	0,0068	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,77348
uw=
kj=0
ij=0,0476	0,0476

[RMS 45]
id=758
nz=0,0123	0	0,0123	
np=1	0	760
wa=0
wb=0
il=12,25203
uw=
kj=0
ij=0,0861	0,0861

[RMS 86]
id=759
nz=0,0006	0	0,0006	
np=1	0	760
wa=0
wb=0
il=0,59766
uw=
kj=0
ij=0,0042	0,0042

[RMS 100]
id=760
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,42765

[RMS 6]
id=761
nz=0,0005	0	0,0005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,49805
uw=
kj=0
ij=0,0035	0,0035

[POZYCJA]
id=524
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	
na=Podbudowa tłuczniowa o fr. 31,5-63 mm - warstwa o grub. po zagęszcz. 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=142,3	142,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=142,3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	142,3	142,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=142,3	1	142,30						

[RMS 97]
id=762
nz=0,0333	0	0,0333	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,73859
uw=
kj=0
ij=0,0333	0,0333

[RMS 136]
id=763
nz=0,3182	0	0,3182	
np=1	0	765
wa=0
wb=0
il=45,27986
uw=
kj=0
ij=0,3182	0,3182

[RMS 86]
id=764
nz=0,015	0	0,015	
np=1	0	765
wa=0
wb=0
il=2,1345
uw=
kj=0
ij=0,015	0,015

[RMS 100]
id=765
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	22,86335

[RMS 5]
id=766
nz=0,0027	0	0,0027	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,38421
uw=
kj=0
ij=0,0027	0,0027

[RMS 7]
id=767
nz=0,0387	0	0,0387	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,50701
uw=
kj=0
ij=0,0387	0,0387

[POZYCJA]
id=510
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07	2-31	0105-07		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-07	
na=Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=142,3	142,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=142,3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	142,3	142,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=142,3	1	142,30						

[RMS 97]
id=768
nz=0,144	0	0,144	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=20,4912
uw=
kj=0
ij=0,144	0,144

[RMS 45]
id=769
nz=0,0389	0	0,0389	
np=1	0	772
wa=0
wb=0
il=5,53547
uw=
kj=0
ij=0,0389	0,0389

[RMS 47]
id=770
nz=0,0088	0	0,0088	
np=1	0	772
wa=0
wb=0
il=1,25224
uw=
kj=0
ij=0,0088	0,0088

[RMS 86]
id=771
nz=0,0045	0	0,0045	
np=1	0	772
wa=0
wb=0
il=0,64035
uw=
kj=0
ij=0,0045	0,0045

[RMS 100]
id=772
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	4,27185

[RMS 6]
id=773
nz=0,0013	0	0,0013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,18499
uw=
kj=0
ij=0,0013	0,0013

[POZYCJA]
id=517
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-08	2-31	0105-08		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-08	
na=Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=142,3	142,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=5		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=142,3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	142,3	142,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=142,3	1	142,30						

[RMS 97]
id=774
nz=0,0384	0	0,0384	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=27,3216
uw=
kj=0
ij=0,192	0,192

[RMS 45]
id=775
nz=0,0129	0	0,0129	
np=1	0	778
wa=0
wb=0
il=9,17835
uw=
kj=0
ij=0,0645	0,0645

[RMS 47]
id=776
nz=0,0029	0	0,0029	
np=1	0	778
wa=0
wb=0
il=2,06335
uw=
kj=0
ij=0,0145	0,0145

[RMS 86]
id=777
nz=0,0015	0	0,0015	
np=1	0	778
wa=0
wb=0
il=1,06725
uw=
kj=0
ij=0,0075	0,0075

[RMS 100]
id=778
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	7,05095

[RMS 6]
id=779
nz=0,0004	0	0,0004	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2846
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[POZYCJA]
id=531
pd=ORGBUD 1993	NNRNKB	231 0511-03	231	0511-03		0
pd5=ORGBUD 1993	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 231 0511-03	
na=Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=142,3	142,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=142,3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	142,3	142,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=142,3	1	142,30						

[RMS 97]
id=780
nz=0,8684	0	0,8684	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=123,57332
uw=
kj=0
ij=0,8684	0,8684

[RMS 98]
id=781
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	783
wa=0
wb=0
il=145,146
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 45]
id=782
nz=0,0025	0	0,0025	
np=1	0	783
wa=0
wb=0
il=0,35575
uw=
kj=0
ij=0,0025	0,0025

[RMS 100]
id=783
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	21,63105

[RMS 9]
id=784
nz=0,0827	0	0,0827	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=11,76821
uw=
kj=0
ij=0,0827	0,0827

[POZYCJA]
id=537
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=7,84	7,84		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,84
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,84	196*0,2*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,84	1	196*0,2*0,2						

[RMS 97]
id=785
nz=9,02	0	9,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=70,7168
uw=
kj=0
ij=9,02	9,02

[RMS 79]
id=786
nz=0,04	0	0,04	
np=1	0	789
wa=0
wb=0
il=0,3136
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 45]
id=787
nz=0,27	0	0,27	
np=1	0	789
wa=0
wb=0
il=2,1168
uw=
kj=0
ij=0,27	0,27

[RMS 86]
id=788
nz=0,47	0	0,47	
np=1	0	789
wa=0
wb=0
il=3,6848
uw=
kj=0
ij=0,47	0,47

[RMS 100]
id=789
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,69405

[RMS 78]
id=790
nz=1,04	0	1,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,1536
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[POZYCJA]
id=544
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-05	
na=Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=196	196		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=196
jm=m	040
pm=-1
wo=0	196	196				0

[PRZEDMIAR]
wo=196	1	196						

[RMS 97]
id=791
nz=0,2771	0	0,2771	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=54,3116
uw=
kj=0
ij=0,2771	0,2771

[RMS 74]
id=792
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	796
wa=0
wb=0
il=199,92
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 45]
id=793
nz=0,0055	0	0,0055	
np=1	0	796
wa=0
wb=0
il=1,078
uw=
kj=0
ij=0,0055	0,0055

[RMS 47]
id=794
nz=0,0016	0	0,0016	
np=1	0	796
wa=0
wb=0
il=0,3136
uw=
kj=0
ij=0,0016	0,0016

[RMS 86]
id=795
nz=0,0014	0	0,0014	
np=1	0	796
wa=0
wb=0
il=0,2744
uw=
kj=0
ij=0,0014	0,0014

[RMS 100]
id=796
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	16,7462

[ELEMENT 2]
na=Kostka 8 cm
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=622
nu=1.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=623
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-01	
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=75	75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 97]
id=797
nz=0,0376	0	0,0376	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,82
uw=
kj=0
ij=0,0376	0,0376

[RMS 4]
id=798
nz=0,0035	0	0,0035	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2625
uw=
kj=0
ij=0,0035	0,0035

[RMS 8]
id=799
nz=0,0086	0	0,0086	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,645
uw=
kj=0
ij=0,0086	0,0086

[POZYCJA]
id=627
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-02	
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=75	75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=11		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 97]
id=800
nz=0,0005	0	0,0005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,4125
uw=
kj=0
ij=0,0055	0,0055

[RMS 4]
id=801
nz=0,0009	0	0,0009	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,7425
uw=
kj=0
ij=0,0099	0,0099

[POZYCJA]
id=630
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0201-02	AT-03	0201-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AT-03 0201-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka C 1,5 /2 MPa - stabilizacja dowieziona, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=75	75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 97]
id=802
nz=0,021	0	0,021	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,575
uw=
kj=0
ij=0,021	0,021

[RMS 47]
id=1010
nz=0,024	0	0,024	
np=1	0	804
wa=0
wb=0
il=1,8
uw=
kj=0
ij=0,024	0,024

[RMS 46]
id=1011
nz=0,396	0	0,396	
np=1	0	804
wa=0
wb=0
il=29,7
uw=
kj=0
ij=0,396	0,396

[RMS 86]
id=1012
nz=0,012	0	0,012	
np=1	0	804
wa=0
wb=0
il=0,9
uw=
kj=0
ij=0,012	0,012

[RMS 100]
id=804
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	17,53875

[RMS 151]
id=1014
nz=0,007	0	0,007	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,525
uw=
kj=0
ij=0,007	0,007

[RMS 152]
id=1015
nz=0,007	0	0,007	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,525
uw=
kj=0
ij=0,007	0,007

[RMS 153]
id=1016
nz=0,007	0	0,007	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,525
uw=
kj=0
ij=0,007	0,007

[RMS 154]
id=1017
nz=0,007	0	0,007	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,525
uw=
kj=0
ij=0,007	0,007

[RMS 133]
id=1018
nz=0,007	0	0,007	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,525
uw=
kj=0
ij=0,007	0,007

[POZYCJA]
id=635
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-03	
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=75	75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 97]
id=806
nz=0,0478	0	0,0478	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,585
uw=
kj=0
ij=0,0478	0,0478

[RMS 45]
id=807
nz=0,037	0	0,037	
np=1	0	809
wa=0
wb=0
il=2,775
uw=
kj=0
ij=0,037	0,037

[RMS 86]
id=808
nz=0,0018	0	0,0018	
np=1	0	809
wa=0
wb=0
il=0,135
uw=
kj=0
ij=0,0018	0,0018

[RMS 100]
id=809
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,5498

[RMS 6]
id=810
nz=0,0014	0	0,0014	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,105
uw=
kj=0
ij=0,0014	0,0014

[POZYCJA]
id=641
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-04	2-31	0105-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-04	
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=75	75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=12		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 97]
id=811
nz=0,0068	0	0,0068	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,12
uw=
kj=0
ij=0,0816	0,0816

[RMS 45]
id=812
nz=0,0123	0	0,0123	
np=1	0	814
wa=0
wb=0
il=11,07
uw=
kj=0
ij=0,1476	0,1476

[RMS 86]
id=813
nz=0,0006	0	0,0006	
np=1	0	814
wa=0
wb=0
il=0,54
uw=
kj=0
ij=0,0072	0,0072

[RMS 100]
id=814
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,1934

[RMS 6]
id=815
nz=0,0005	0	0,0005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,45
uw=
kj=0
ij=0,006	0,006

[POZYCJA]
id=647
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	
na=Podbudowa tłuczniowa o fr. 31,5-63 mm - warstwa o grub. po zagęszcz. 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=75	75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 97]
id=816
nz=0,0333	0	0,0333	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,4975
uw=
kj=0
ij=0,0333	0,0333

[RMS 136]
id=817
nz=0,3182	0	0,3182	
np=1	0	819
wa=0
wb=0
il=23,865
uw=
kj=0
ij=0,3182	0,3182

[RMS 86]
id=818
nz=0,015	0	0,015	
np=1	0	819
wa=0
wb=0
il=1,125
uw=
kj=0
ij=0,015	0,015

[RMS 100]
id=819
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	12,0503

[RMS 5]
id=820
nz=0,0027	0	0,0027	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2025
uw=
kj=0
ij=0,0027	0,0027

[RMS 7]
id=821
nz=0,0387	0	0,0387	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,9025
uw=
kj=0
ij=0,0387	0,0387

[POZYCJA]
id=654
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-08	
na=Podbudowa tłuczniowa o fr. 31,5-63 mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=75	75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=10		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 97]
id=822
nz=0,0011	0	0,0011	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,825
uw=
kj=0
ij=0,011	0,011

[RMS 136]
id=823
nz=0,0212	0	0,0212	
np=1	0	825
wa=0
wb=0
il=15,9
uw=
kj=0
ij=0,212	0,212

[RMS 86]
id=824
nz=0,001	0	0,001	
np=1	0	825
wa=0
wb=0
il=0,75
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[RMS 100]
id=825
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	8,0288

[RMS 5]
id=826
nz=0,0002	0	0,0002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,15
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[RMS 7]
id=827
nz=0,0013	0	0,0013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,975
uw=
kj=0
ij=0,013	0,013

[POZYCJA]
id=661
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07	2-31	0105-07		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-07	
na=Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=75	75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 97]
id=828
nz=0,144	0	0,144	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,8
uw=
kj=0
ij=0,144	0,144

[RMS 45]
id=829
nz=0,0389	0	0,0389	
np=1	0	832
wa=0
wb=0
il=2,9175
uw=
kj=0
ij=0,0389	0,0389

[RMS 47]
id=830
nz=0,0088	0	0,0088	
np=1	0	832
wa=0
wb=0
il=0,66
uw=
kj=0
ij=0,0088	0,0088

[RMS 86]
id=831
nz=0,0045	0	0,0045	
np=1	0	832
wa=0
wb=0
il=0,3375
uw=
kj=0
ij=0,0045	0,0045

[RMS 100]
id=832
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	2,25155

[RMS 6]
id=833
nz=0,0013	0	0,0013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,0975
uw=
kj=0
ij=0,0013	0,0013

[POZYCJA]
id=668
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-08	2-31	0105-08		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-08	
na=Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=75	75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=5		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 97]
id=834
nz=0,0384	0	0,0384	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=14,4
uw=
kj=0
ij=0,192	0,192

[RMS 45]
id=835
nz=0,0129	0	0,0129	
np=1	0	838
wa=0
wb=0
il=4,8375
uw=
kj=0
ij=0,0645	0,0645

[RMS 47]
id=836
nz=0,0029	0	0,0029	
np=1	0	838
wa=0
wb=0
il=1,0875
uw=
kj=0
ij=0,0145	0,0145

[RMS 86]
id=837
nz=0,0015	0	0,0015	
np=1	0	838
wa=0
wb=0
il=0,5625
uw=
kj=0
ij=0,0075	0,0075

[RMS 100]
id=838
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	3,7163

[RMS 6]
id=839
nz=0,0004	0	0,0004	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,15
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[POZYCJA]
id=675
pd=ORGBUD 1993	NNRNKB	231 0511-03	231	0511-03		0
pd5=ORGBUD 1993	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 231 0511-03	
na=Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=75	75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=75
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	75	75				0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[RMS 97]
id=840
nz=0,8684	0	0,8684	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=65,13
uw=
kj=0
ij=0,8684	0,8684

[RMS 99]
id=841
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	843
wa=0
wb=0
il=76,5
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 45]
id=842
nz=0,0025	0	0,0025	
np=1	0	843
wa=0
wb=0
il=0,1875
uw=
kj=0
ij=0,0025	0,0025

[RMS 100]
id=843
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	12,3225

[RMS 9]
id=844
nz=0,0827	0	0,0827	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,2025
uw=
kj=0
ij=0,0827	0,0827

[POZYCJA]
id=681
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1,6	1,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,6
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,6	40*0,2*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,6	1	40*0,2*0,2						

[RMS 97]
id=845
nz=9,02	0	9,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=14,432
uw=
kj=0
ij=9,02	9,02

[RMS 79]
id=846
nz=0,04	0	0,04	
np=1	0	849
wa=0
wb=0
il=0,064
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 45]
id=847
nz=0,27	0	0,27	
np=1	0	849
wa=0
wb=0
il=0,432
uw=
kj=0
ij=0,27	0,27

[RMS 86]
id=848
nz=0,47	0	0,47	
np=1	0	849
wa=0
wb=0
il=0,752
uw=
kj=0
ij=0,47	0,47

[RMS 100]
id=849
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,3457

[RMS 78]
id=850
nz=1,04	0	1,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,664
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[POZYCJA]
id=688
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0403-03	
na=Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40
jm=m	040
pm=-1
wo=0	40	40				0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 97]
id=851
nz=0,429	0	0,429	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=17,16
uw=
kj=0
ij=0,429	0,429

[RMS 76]
id=852
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	856
wa=0
wb=0
il=40,8
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 45]
id=853
nz=0,0127	0	0,0127	
np=1	0	856
wa=0
wb=0
il=0,508
uw=
kj=0
ij=0,0127	0,0127

[RMS 47]
id=854
nz=0,0039	0	0,0039	
np=1	0	856
wa=0
wb=0
il=0,156
uw=
kj=0
ij=0,0039	0,0039

[RMS 86]
id=855
nz=0,0042	0	0,0042	
np=1	0	856
wa=0
wb=0
il=0,168
uw=
kj=0
ij=0,0042	0,0042

[RMS 100]
id=856
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	5,5212

[ELEMENT 1]
na=Plac zabaw 
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=78
nu=2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-01	
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=185,91	185,91		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,91
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	185,91	185,91				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,91	1	185,91						

[RMS 97]
id=857
nz=0,0376	0	0,0376	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,990216
uw=
kj=0
ij=0,0376	0,0376

[RMS 4]
id=858
nz=0,0035	0	0,0035	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,650685
uw=
kj=0
ij=0,0035	0,0035

[RMS 8]
id=859
nz=0,0086	0	0,0086	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,598826
uw=
kj=0
ij=0,0086	0,0086

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-02	
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=185,91	185,91		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=4		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,91
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	185,91	185,91				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,91	1	185,91						

[RMS 97]
id=860
nz=0,0005	0	0,0005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,37182
uw=
kj=0
ij=0,002	0,002

[RMS 4]
id=861
nz=0,0009	0	0,0009	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,669276
uw=
kj=0
ij=0,0036	0,0036

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-03	
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=185,91	185,91		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,91
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	185,91	185,91				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,91	1	185,91						

[RMS 97]
id=862
nz=0,0478	0	0,0478	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,886498
uw=
kj=0
ij=0,0478	0,0478

[RMS 46]
id=863
nz=0,06105	0	0,06105	
np=1	0	865
wa=0
wb=0
il=11,3498055
uw=
kj=0
ij=0,06105	0,06105

[RMS 86]
id=864
nz=0,0018	0	0,0018	
np=1	0	865
wa=0
wb=0
il=0,334638
uw=
kj=0
ij=0,0018	0,0018

[RMS 100]
id=865
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	1,61645

[RMS 6]
id=866
nz=0,0014	0	0,0014	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,260274
uw=
kj=0
ij=0,0014	0,0014

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-04	2-31	0105-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-04	
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=185,91	185,91		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=12		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,91
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	185,91	185,91				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,91	1	185,91						

[RMS 97]
id=867
nz=0,0068	0	0,0068	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=15,170256
uw=
kj=0
ij=0,0816	0,0816

[RMS 46]
id=868
nz=0,020295	0	0,020295	
np=1	0	870
wa=0
wb=0
il=45,2765214
uw=
kj=0
ij=0,24354	0,24354

[RMS 86]
id=869
nz=0,0006	0	0,0006	
np=1	0	870
wa=0
wb=0
il=1,338552
uw=
kj=0
ij=0,0072	0,0072

[RMS 100]
id=870
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	6,4492

[RMS 6]
id=871
nz=0,0005	0	0,0005	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,11546
uw=
kj=0
ij=0,006	0,006

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	
na=Podbudowa tłuczniowa o fr. 31,5-63 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=185,91	185,91		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,91
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	185,91	185,91				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,91	1	185,91						

[RMS 97]
id=872
nz=0,0333	0	0,0333	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6,190803
uw=
kj=0
ij=0,0333	0,0333

[RMS 136]
id=873
nz=0,3182	0	0,3182	
np=1	0	875
wa=0
wb=0
il=59,156562
uw=
kj=0
ij=0,3182	0,3182

[RMS 86]
id=874
nz=0,015	0	0,015	
np=1	0	875
wa=0
wb=0
il=2,78865
uw=
kj=0
ij=0,015	0,015

[RMS 100]
id=875
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	29,8702

[RMS 5]
id=876
nz=0,0027	0	0,0027	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,501957
uw=
kj=0
ij=0,0027	0,0027

[RMS 7]
id=877
nz=0,0387	0	0,0387	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,194717
uw=
kj=0
ij=0,0387	0,0387

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-08	
na=Podbudowa tłuczniowa o fr. 31,5-63 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=185,91	185,91		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=5		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,91
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	185,91	185,91				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,91	1	185,91						

[RMS 97]
id=878
nz=0,0011	0	0,0011	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,022505
uw=
kj=0
ij=0,0055	0,0055

[RMS 136]
id=879
nz=0,0212	0	0,0212	
np=1	0	881
wa=0
wb=0
il=19,70646
uw=
kj=0
ij=0,106	0,106

[RMS 86]
id=880
nz=0,001	0	0,001	
np=1	0	881
wa=0
wb=0
il=0,92955
uw=
kj=0
ij=0,005	0,005

[RMS 100]
id=881
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	9,9499

[RMS 5]
id=882
nz=0,0002	0	0,0002	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,18591
uw=
kj=0
ij=0,001	0,001

[RMS 7]
id=883
nz=0,0013	0	0,0013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,208415
uw=
kj=0
ij=0,0065	0,0065

[POZYCJA]
id=85
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2,402	2,402		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,402
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,4016	(21+10,75+21,34+6,95)*0,2*0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,4016	1	(21+10,75+21,34+6,95)*0,2*0,2						

[RMS 97]
id=884
nz=9,02	0	9,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=21,66604
uw=
kj=0
ij=9,02	9,02

[RMS 79]
id=885
nz=0,04	0	0,04	
np=1	0	888
wa=0
wb=0
il=0,09608
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 45]
id=886
nz=0,27	0	0,27	
np=1	0	888
wa=0
wb=0
il=0,64854
uw=
kj=0
ij=0,27	0,27

[RMS 86]
id=887
nz=0,47	0	0,47	
np=1	0	888
wa=0
wb=0
il=1,12894
uw=
kj=0
ij=0,47	0,47

[RMS 100]
id=888
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0,519

[RMS 78]
id=889
nz=1,04	0	1,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,49808
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[POZYCJA]
id=86
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-05	
na=Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=60,04	60,04		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=60,04
jm=m	040
pm=-1
wo=0	60,04	(21+10,75+21,34+6,95)				0

[PRZEDMIAR]
wo=60,04	1	(21+10,75+21,34+6,95)						

[RMS 97]
id=890
nz=0,2771	0	0,2771	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=16,637084
uw=
kj=0
ij=0,2771	0,2771

[RMS 74]
id=891
nz=1,02	0	1,02	
np=1	0	895
wa=0
wb=0
il=61,2408
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 45]
id=892
nz=0,0055	0	0,0055	
np=1	0	895
wa=0
wb=0
il=0,33022
uw=
kj=0
ij=0,0055	0,0055

[RMS 47]
id=893
nz=0,0016	0	0,0016	
np=1	0	895
wa=0
wb=0
il=0,096064
uw=
kj=0
ij=0,0016	0,0016

[RMS 86]
id=894
nz=0,0014	0	0,0014	
np=1	0	895
wa=0
wb=0
il=0,084056
uw=
kj=0
ij=0,0014	0,0014

[RMS 100]
id=895
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	5,1298

[POZYCJA]
id=114
pd=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0303-05	2-23	0303-05		0
pd5=Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-23 0303-05	
na=Nawierzchnia placu zabaw bezpieczna bezspoinowa EPDM gr. 50 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=185,91	185,91		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,91
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	185,91	185,91				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,91	1	185,91						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 97]
id=896
nz=0,4631	0	0,4631	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=82,22074251
uw=
kj=0
ij=0,442261	0,442261

[RMS 41]
id=897
nz=1,09	0	1,09	
np=1	0	898
wa=0
wb=0
il=202,6419
uw=
kj=0
ij=1,09	1,09

[RMS 100]
id=898
nz=1	0	1	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	668,7183

[POZYCJA]
id=89
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
na=Kiwak skuter
uw=kalkulacja wlasna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 19]
id=899
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=91
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
na=Huśtawka ważka bez oparcia z odbojnicami
uw=kalkulacja wlasna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 22]
id=900
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=94
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
na=Tablica rysunkowa kosmita
uw=kalkulacja wlasna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 24]
id=901
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=98
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
na=Piaskownica sześciokątna o boku 1,2m z osłoną i piaskiem do piaskownicy z atestem PZH
uw=kalkulacja wlasna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 28]
id=902
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 139]
id=956
nz=3,426885	1	3,426885	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,426885
uw=
kj=0
ij=3,426885	3,426885

[POZYCJA]
id=99
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
na=Ławka saturn
uw=kalkulacja wlasna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 29]
id=903
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=100
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
na=Huśtawka podwójna wahadłowa
uw=kalkulacja wlasna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 30]
id=904
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=102
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
na=Kiwak auto
uw=kalkulacja wlasna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 32]
id=905
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=103
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
na=Zestaw ciężarówka
uw=kalkulacja wlasna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 33]
id=906
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=108
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
na=Kosz na śmieci z daszkiem
uw=kalkulacja wlasna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 38]
id=907
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=109
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
na=Regulamin na metalowej nodze
uw=kalkulacja wlasna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 39]
id=908
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[ELEMENT 1]
na=Ogrodzenie systemowe panelowe placu zabaw z furtką h=1m
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=552
nu=3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1019
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0306-07	1	0306-07		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0306-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,8 m w gruncie kat. I-II - pod stopy fundamentowe betonowe dla słupów ogrodzenia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=30	30		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	30	30				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 97]
id=1020
nz=0,9	0	0,9	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=27
uw=
kj=0
ij=0,9	0,9

[POZYCJA]
id=1021
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-14	4-01	0108-14		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-14	
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi ziemi z wykopów na odległość do 1 km z ich utylizacją - pod stopy fundamentowe betonowe dla słupów ogrodzenia
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2,16	2,16		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,16
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,16	(0,30*0,30*0,80)*30				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,16	1	(0,30*0,30*0,80)*30						

[RMS 97]
id=1022
nz=2,34	0	2,34	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,0544
uw=
kj=0
ij=2,34	2,34

[RMS 130]
id=1023
nz=1,21	0	1,21	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,6136
uw=
kj=0
ij=1,21	1,21

[POZYCJA]
id=1024
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-16	4-01	0108-16		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-16	
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi ziemi z wykopów - za każdy nast. 1 km (razem 20 km) z ich utylizacją
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2,16	2,16		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=20		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,16
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,16	#p1021				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,16	1	#p52						

[RMS 130]
id=1025
nz=0,04	0	0,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,728
uw=
kj=0
ij=0,8	0,8

[POZYCJA]
id=553
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0203-01	2-02	0203-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0203-01	
na=Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2,16	2,16		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,16
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,16	(0,30*0,30*0,80)*30				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,16	1	(0,30*0,30*0,80)*30						

[RMS 97]
id=909
nz=7,83	0	7,83	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=16,9128
uw=
kj=0
ij=7,83	7,83

[RMS 102]
id=910
nz=1,015	0	1,015	
np=1	0	915
wa=0
wb=0
il=2,1924
uw=
kj=0
ij=1,015	1,015

[RMS 103]
id=911
nz=0,006	0	0,006	
np=1	0	915
wa=0
wb=0
il=0,01296
uw=
kj=0
ij=0,006	0,006

[RMS 79]
id=912
nz=0,023	0	0,023	
np=1	0	915
wa=0
wb=0
il=0,04968
uw=
kj=0
ij=0,023	0,023

[RMS 105]
id=913
nz=0,013	0	0,013	
np=1	0	915
wa=0
wb=0
il=0,02808
uw=
kj=0
ij=0,013	0,013

[RMS 106]
id=914
nz=0,61	0	0,61	
np=1	0	915
wa=0
wb=0
il=1,3176
uw=
kj=0
ij=0,61	0,61

[RMS 100]
id=915
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	20,9787

[RMS 110]
id=916
nz=0,11	0	0,11	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2376
uw=
kj=0
ij=0,11	0,11

[POZYCJA]
id=991
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1805-11	2-02	1805-11		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1805-11	
na=Osadzenie ogrodzenia systemowego panelowego h=1,03m wraz ze słupami
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=60,841	60,841		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=60,841
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	60,8412	(21+10,75+21,34+6,95)*1,03-1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=60,8412	1	(21+10,75+21,34+6,95)*1,03-1,00						

[RMS 97]
id=992
nz=1,35	0	1,35	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=82,13535
uw=
kj=0
ij=1,35	1,35

[RMS 120]
id=993
nz=0,001	0	0,001	
np=1	0	996
wa=0
wb=0
il=0,060841
uw=
kj=0
ij=0,001	0,001

[RMS 145]
id=994
nz=60,04	1	21+10,75+21,34+6,95	
np=1	0	996
wa=0
wb=0
il=60,04
uw=
kj=0
ij=0,9868345359215	60,04

[RMS 109]
id=995
nz=0,04	0	0,04	
np=1	0	996
wa=0
wb=0
il=2,43364
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 100]
id=996
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 111]
id=997
nz=0,06	0	0,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,65046
uw=
kj=0
ij=0,06	0,06

[POZYCJA]
id=1004
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1808-02	2-02	1808-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1808-02	
na=Furtka panelowa stalowa szer. 1m h=1,03m
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 97]
id=1005
nz=12,08	0	12,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,08
uw=
kj=0
ij=12,08	12,08

[RMS 146]
id=1006
nz=1	0	1	
np=1	0	1007
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 100]
id=1007
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 110]
id=1008
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,02
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[ELEMENT 1]
na=Rozbiórka istniejącego ogrodzenia
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=603
nu=4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=604
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0308-02	2-25	0308-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-25 0308-02	
na=Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów z płyt betonowych - rozebranie całego ogrodzenia działki ze słupami i fundamentem
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=915	915		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=915
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	915	610,00*1,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=915	1	610,00*1,50						

[RMS 97]
id=923
nz=1,21	0	1,21	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1107,15
uw=
kj=0
ij=1,21	1,21

[RMS 110]
id=924
nz=0,11	0	0,11	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=100,65
uw=
kj=0
ij=0,11	0,11

[POZYCJA]
id=610
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-14	4-01	0108-14		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-14	
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów z rozbieranego ogrodzenia na odległość do 1 km z ich utylizacją
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=91,5	91,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=91,5
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	91,5	#p604*0,10				0

[PRZEDMIAR]
wo=91,5	1	#p57*0,10						

[RMS 97]
id=925
nz=2,34	0	2,34	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=214,11
uw=
kj=0
ij=2,34	2,34

[RMS 130]
id=926
nz=1,21	0	1,21	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=110,715
uw=
kj=0
ij=1,21	1,21

[POZYCJA]
id=613
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-16	4-01	0108-16		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-16	
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi odpadów z rozbieranego ogrodzenia - za każdy nast. 1 km (razem 20 km) z ich utylizacją
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=91,5	91,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=20		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=91,5
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	91,5	#p604*0,10				0

[PRZEDMIAR]
wo=91,5	1	#p57*0,10						

[RMS 130]
id=927
nz=0,04	0	0,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=73,2
uw=
kj=0
ij=0,8	0,8

[ELEMENT 1]
na=Ogrodzenie systemowe panelowe z bramą i cokołem h=1,7
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=578
nu=5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=579
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0306-07	1	0306-07		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 1 0306-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,8 m w gruncie kat. I-II - pod stopy fundamentowe betonowe dla słupów ogrodzenia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=270	270		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=270
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	270	270				0

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	270						

[RMS 97]
id=928
nz=0,9	0	0,9	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=243
uw=
kj=0
ij=0,9	0,9

[POZYCJA]
id=977
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-14	4-01	0108-14		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-14	
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi ziemi z wykopów na odległość do 1 km z ich utylizacją - pod stopy fundamentowe betonowe dla słupów ogrodzenia
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=19,44	19,44		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,44
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	19,44	(0,30*0,30*0,80)*270				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,44	1	(0,30*0,30*0,80)*270						

[RMS 97]
id=978
nz=2,34	0	2,34	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=45,4896
uw=
kj=0
ij=2,34	2,34

[RMS 130]
id=979
nz=1,21	0	1,21	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=23,5224
uw=
kj=0
ij=1,21	1,21

[POZYCJA]
id=980
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-16	4-01	0108-16		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0108-16	
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi ziemi z wykopów - za każdy nast. 1 km (razem 20 km) z ich utylizacją
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=19,44	19,44		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=20		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,44
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	19,44	#p977				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,44	1	#p61						

[RMS 130]
id=981
nz=0,04	0	0,04	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=15,552
uw=
kj=0
ij=0,8	0,8

[POZYCJA]
id=982
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 0203-01	2-02	0203-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0203-01	
na=Stopy fundamentowe betonowe pod słupy ogrodzenia (beton C 16/20)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=19,44	19,44		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,44
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	19,44	(0,30*0,30*0,80)*270				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,44	1	(0,30*0,30*0,80)*270						

[RMS 97]
id=983
nz=7,83	0	7,83	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=152,2152
uw=
kj=0
ij=7,83	7,83

[RMS 102]
id=984
nz=1,015	0	1,015	
np=1	0	989
wa=0
wb=0
il=19,7316
uw=
kj=0
ij=1,015	1,015

[RMS 103]
id=985
nz=0,006	0	0,006	
np=1	0	989
wa=0
wb=0
il=0,11664
uw=
kj=0
ij=0,006	0,006

[RMS 79]
id=986
nz=0,023	0	0,023	
np=1	0	989
wa=0
wb=0
il=0,44712
uw=
kj=0
ij=0,023	0,023

[RMS 105]
id=987
nz=0,013	0	0,013	
np=1	0	989
wa=0
wb=0
il=0,25272
uw=
kj=0
ij=0,013	0,013

[RMS 106]
id=988
nz=0,61	0	0,61	
np=1	0	989
wa=0
wb=0
il=11,8584
uw=
kj=0
ij=0,61	0,61

[RMS 100]
id=989
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 110]
id=990
nz=0,11	0	0,11	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,1384
uw=
kj=0
ij=0,11	0,11

[POZYCJA]
id=588
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1805-11	2-02	1805-11		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1805-11	
na=Osadzenie ogrodzenia systemowego panelowego h=1,53m wraz ze słupami, z podmurówką h=0,2m, łącznie h=1,73m
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1025,89	1025,89		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1025,89
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1025,89	1,73*(610,00-1,00*2-5,00*3)				0

[PRZEDMIAR]
wo=1025,89	1	1,73*(610,00-1,00*2-5,00*3)						

[RMS 97]
id=934
nz=1,35	0	1,35	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1384,9515
uw=
kj=0
ij=1,35	1,35

[RMS 120]
id=935
nz=0,001	0	0,001	
np=1	0	939
wa=0
wb=0
il=1,02589
uw=
kj=0
ij=0,001	0,001

[RMS 121]
id=936
nz=625	1	625	
np=1	0	939
wa=0
wb=0
il=625
uw=
kj=0
ij=0,609227110119019	625

[RMS 109]
id=938
nz=0,04	0	0,04	
np=1	0	939
wa=0
wb=0
il=41,0356
uw=
kj=0
ij=0,04	0,04

[RMS 100]
id=939
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	452,86785

[RMS 111]
id=940
nz=0,06	0	0,06	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=61,5534
uw=
kj=0
ij=0,06	0,06

[POZYCJA]
id=596
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1808-02	2-02	1808-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1808-02	
na=Brama przesuwna szer. 5m h=1,73m ręczna
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 97]
id=941
nz=12,08	0	12,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=12,08
uw=
kj=0
ij=12,08	12,08

[RMS 125]
id=942
nz=1	0	1	
np=1	0	943
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 100]
id=943
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	42,97185

[RMS 110]
id=944
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,02
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[POZYCJA]
id=970
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1808-02	2-02	1808-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1808-02	
na=Brama dwuskrzydłowa szer. 5m h=1,73m ręczna
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 97]
id=971
nz=12,08	0	12,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=24,16
uw=
kj=0
ij=12,08	12,08

[RMS 143]
id=972
nz=1	0	1	
np=1	0	974
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 100]
id=974
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 110]
id=975
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,04
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[POZYCJA]
id=998
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1808-02	2-02	1808-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1808-02	
na=Furtka panelowa stalowa szer. 1m h=1,73m
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 97]
id=999
nz=12,08	0	12,08	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=24,16
uw=
kj=0
ij=12,08	12,08

[RMS 141]
id=1001
nz=1	0	1	
np=1	0	1002
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 100]
id=1002
nz=1,5	0	1,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 110]
id=1003
nz=0,02	0	0,02	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,04
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[ELEMENT 1]
na=Mała architektura
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=569
nu=6

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=570
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
na=Ławka parkowa dł. 180 cm do wbetonowania, kolor: palisander, wysokość ławki: 77 cm, głębokość ławki: 0970 cm, wysokość siedziska: 43 cm, głębokość siedziska: 40 cm, materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo, świerk skandynawski, ławka z oparciem i podłokietnikami
uw=kalkulacja wlasna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=7	7		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 112]
id=945
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=572
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
na=Kosz na śmieci na słupku do wbetonowania, poj. 30 litrów, wysokość kosza:80 cm, szerokość kosza:30 cm, materiał kosza: stal ocynkowana malowana proszkowo
uw=kalkulacja wlasna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 113]
id=946
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=601
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
na=Boks śmietnikowe zadaszony z drzwiami, boks o wymiarach 2,85 m x 3,10 m wykonany z grubościennych, wytrzymałych profili, stal ocynkowana ogniowo, wysokość frontu 240 cm, wysokość tyłu 220 cm, dach jednospadowy z blachy trapezowej, z furtką jednoskrzydłową, ściany wypełnione są płytą cementowo-wiórową gr. 18mm i pokryte elastycznymi płytkami elewacyjnymi, kolor do wyboru przez Inwestora
uw=kalkulacja wlasna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 127]
id=947
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=695
pd=	Dostawa	i montaż	i	montaż		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	Dostawa i montaC5BC	
na=Stojak na 6 rowerów ze stali nierdzewnej do przykręcenia do podłoża, szerokość stojaka: 222 cm, wysokość: 33 cm, głębokość: 43 cm, szerokość stanowiska: 6,5 cm, odległość między stanowiskami: 42 cm
uw=kalkulacja wlasna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 132]
id=948
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[ELEMENT 1]
na=Zieleń
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=697
nu=7

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=698
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0116-01	2-01	0116-01		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0116-01	
na=Przygotowanie podłoża wokół budynku
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=500	500		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=500
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	500	500				0

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						

[RMS 97]
id=949
nz=0,004	0	0,004	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=0,004	0,004

[RMS 133]
id=950
nz=0,0013	0	0,0013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,65
uw=
kj=0
ij=0,0013	0,0013

[RMS 134]
id=951
nz=0,0013	0	0,0013	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,65
uw=
kj=0
ij=0,0013	0,0013

[POZYCJA]
id=702
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0510-03	2-01	0510-03		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0510-03	
na=Sianie trawy i pielęgnacja wokół budynku
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=500	500		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
na=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Kp	Koszty poC59Brednie	0%R+0%S
naj=0	0	0	0	0	0	0	0	Z	Zysk	0%R+0%S
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=500
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	500	500				0

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						

[RMS 97]
id=952
nz=0,05	0	0,05	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=25
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[RMS 135]
id=953
nz=0,012	0	0,012	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6
uw=
kj=0
ij=0,012	0,012

[SUMA KONTROLNA]
7A112771EA15694F6C9704617F31C45B
