DM.272.17.2023.RB Szczytno 29.11.2023 r.

**Wykonawcy**

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami. **Dotyczy:** postępowania nr DM.272.17.2023.RB pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200”**

**Pytanie 1.** Proszę o potwierdzenie, że należy zamontować bariery typu olsztyńskiego. Jeżeli tak, proszę o dodanie pozycji kosztorysowej, wskazanie jakiej długości i gdzie dokładnie należy zamontować bariery oraz o naniesienie barier na projekt stałej organizacji ruchu.

**Odpowiedź**

Dodano pozycję kosztorysową (załączniki przedmiar i kosztorys ofertowy poprawiony)

**Pytanie 2.** Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać 23 zatoki autobusowe. Jeżeli tak, proszę o przesłanie aktualnego PZT z lokalizacją zatok autobusowych.

**Odpowiedź**

Lokalizacja zatok autobusowych poz. 68 przedmiaru

**Pytanie 3**. Proszę o wskazanie, gdzie należy wykonać konstrukcję wybrukowań na łukach oraz proszę o dodanie pozycji kosztorysowej na krawężniki kamienne.

**Odpowiedź**

Konstrukcję należy wykonać w Radostowie, dodano pozycję 52 (załącznik przedmiar i kosztorys poprawiony)

**Pytanie 4**. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiotem zamówienia należy wybudować kanalizację deszczową. Jeżeli tak to proszę o przesłanie kosztorysu na budowę kanalizacji deszczowej oraz przekazanie projektu na wymieniony zakres.

**Odpowiedź**

Nie należy wybudować kanalizację deszczową

**Pytanie 5.** Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać łącznie 28 miejsc parkingowych, proszę o wskazanie dokładnych lokalizacji miejsc parkingowych, ich konstrukcji oraz o wprowadzenie pozycji kosztorysowych. Jak również proszę o wskazanie lokalizacji budowy ścieżek rowerowych i ich konstrukcji oraz prośba o przesłanie zaktualizowanego kosztorysu.

**Odpowiedź**

Nie należy wykonać 28 miejsc parkingowych (załącznik przedmiar i kosztorys poprawiony)

**Pytanie 6.** Zgodnie z opisem technicznym, zaplanowano wykonanie wycinki drzew, która jest opisana w oddzielnej dokumentacji. W związku z czym proszę o udostępnienie stosownej dokumentacji i aktualizację kosztorysu.

Odpowiedź

**Nie należy wykonać wycinki drzew**.

**Pytanie 7.** Zgodnie z zapisami SST, w przypadku gdy mur oporowy jest wyższy niż 1,0m wymagane jest posadowienie poniżej granicy przemarzania oraz elementy żelbetowe należy posadowić zgodnie z dokumentacją projektową. W związku z czym proszę o przekazanie odpowiedniej dokumentacji projektowej, w które zawarte będzie dokładne posadowienie projektowanego muru oraz sposób wykonania zbrojenia.

**Odpowiedź**

Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym

**Pytanie 8**. Proszę o wskazanie pod którymi zjazdami należy wykonać przepusty z rur betonowych, w którym należy wykonać przepust z rur o średnicy 1000 mm. Proszę o przekazanie przekrojów zjazdów i ich konstrukcji oraz rzędnych posadowienia projektowanych przepustów.

**Odpowiedź**

Tam gdzie są zaprojektowane zjazdy są przepusty

**Pytanie 9.** Zgodnie z opisem technicznym, przewidywane jest wykonanie przebudowy kabli i linii energetycznych. W związku z czym proszę o przekazanie uzgodnionej z zakładem energetycznym projektu i aktualizację kosztorysu.

**Odpowiedź**

Nie dotyczy

**Pytanie 10**. Czy Zamawiający posiada pozwolenie WM- WKZ na prowadzenie prac w otoczeniu zabytków w miejscowości Klon? Jeżeli tak, proszę o dołączenie pozwolenia do dokumentacji.

**Odpowiedź**

Nie dotyczy

**Pytanie 11**. Proszę o informację czy w wycenie należy uwzględnić stały nadzór archeologiczny na pracami prowadzonymi w miejscowości Klon.

**Odpowiedź**

Dodano poz. do przedmiaru

**Pytanie 12.** Według opisu technicznego, na całej długości miejscowości Łuka zaprojektowano rynny przykrawężnikowe z kostki betonowej, natomiast w kosztorysie wymienione są ścieki trójkątne. Proszę o weryfikację dokumentacji oraz pozycji kosztorysowych oraz ich ilości.

**Odpowiedź**

Nie dotyczy

**Pytanie 13**. Proszę o weryfikację i ujednolicenie grubości warstwy wiążącej na zjazdach bitumicznych, wg przekrojów warstwa ma posiadać 6 cm a według opisu technicznego 4 cm.

**Odpowiedź**

Zgodnie z opisem 4 cm (załącznik przedmiar i kosztorys poprawiony)

**Pytanie 14**. Proszę o wyjaśnienie co zostało zaprojektowane na przystanku autobusowych PKS (rys. 5 z pliku SZWR-PZT) oznaczone linią czerwoną? Brak jest opisu w legendzie.

Odpowiedź

Linia ta jest linią osiowa

**Pytanie 15**. Proszę o informację gdzie należy zastosować przekrój uliczny ze ściekami.

Odpowiedź

Ten przekrój dotyczy innej miejscowości

**Pytanie 16.** Przekazany plan uwzględniający stałą organizację ruchu obejmuje kilometraż 22+480,65-28+417. Czy na pozostały zakresie nie będzie zmieniana stała organizacja ruchu?

**Odpowiedź**

Organizacja ruchu dotyczy odcinaka przebudowywanego km 23+360 do km 28+200

**Jednocześnie zawiadamiamy, że powyższe wyjaśnienia nie skutkują koniecznością zmiany terminu składania ofert.**

 Zatwierdził

 /-/

 Dyrektor Zarządu Dróg

 Powiatowych w Szczytnie

 Rafał Wilczek