Załącznik nr 5 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia[[1]](#footnote-1)**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) nazadanie pn.**„Dostawa ładowarki przegubowej wielofunkcyjnej wraz z osprzętem”**

Znak sprawy : DzAI 281/04/22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p** | **Nazwa sprzętu / minimalne parametry**  **wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowanego sprzętu (opis techniczny) oraz potwierdzenie spełnienia**  (podać parametry w odniesieniu do wymagań zawartych w kolumnie nr 2 obok |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Podnośnik – ładowarka przegubowa wielofunkcyjna – 1 szt** | Producent…………………………  model/typ …………………………  rok produkcji ………………………… |
|  | Silnik 3-cylindrowy, wysokoprężny z bezpośrednim rozruchem, chłodzony cieczą,  moc znamionowa silnika min: kW /KM 18,4 / 25,  wbudowane urządzenie do łatwiejszego rozruchu w temperaturach ujemnych,  wyposażony w wentylator  silnik musi spełniać wymagania aktualnych norm poziomu emisji spalin: stage V,  ogumienie: min.10,0/75-15,3  napęd hydrostatyczny na wszystkie koła, możliwość wyboru kierunku jazdy za pomocą manipulatora drążkowego,  płyta do szybkiej wymiany osprzętu,  prędkość: min 20 km/h,  masa robocza min: 1910 kg,  pojemność zbiornika (paliwo): min. 20,  pojemność zbiornika na olej hydrauliczny min. 20 l, ciśnienie robocze min. 330 bar,  pompa hydrauliczna o wydajności min. 30 l/min,  2 siłowniki do podnoszenia wysięgnika,  1 siłownik do wychyłu osprzętu,  kąt załamania układu kierowniczego min.50 stopni,  kąt wychylenia przegubu +/- 12 stopni,  ciężary przechyłowe:  z łyżką prostą min 1000 kg  z łyżką załamaną min 800 kg.  z prostymi widłami do palet min 800 kg.  z załamanymi widłami do palet min 600 kg.  kabina operatora: zadaszenie stanowiskaoperatora  układ elektryczny: napięcie 12 V  Wymiary:  długość całkowita bez łyżki max 3010 mm  rozstaw osi max 1500 mm.  występ tylnej części max 920 mm.  całkowita wysokość robocza max 3450 mm  szerokość całkowita max 1050 mm |  |
| 2 | **Osprzęt umożliwiający współpracę z ładowarką z poz. 1** |  |
| 2.1 | Łyżka z krokodylem o szerokości min. 0,8 metra max 1,2 metra– 1 szt |  |
| 2.2 | Widły typu krokodyl min. 0,8 metra max 1,2 metra – 1 szt. |  |
| 2.3 | Widły do palet wymienne z widelcami do bel – o długości min. 1200 mm- min. 2 tony udźwigu – 1 szt. |  |
| 2.4 | Kosiarka bijakowa mulczer szerokości min.1,2 m - 1 szt. |  |
| 2.5 | Zamiatarka z wanną, kołem podporowym i fartuchem przeciwrozbryzgowym o szerokości min. 1,2 m- 1 szt. |  |
| 2.6 | Kosiarka do obkaszania trawy przy ogrodzeniu- szerokość min. 0,95m – 1 szt. |  |
| 2.7 | Nożyce do żywopłotu, tną do fi min. 19mm, o wysokości min. 1,65 metra- 1 szt. |  |
| 2.8 | Stalowa szczotka obrotowa do usuwania chwastów o średnicy min. 700 mm – 1 szt. |  |
| 2.9 | Świder glebowy, z wiertłem min. fi 22cm – 1 szt. |  |

1. Wykonawca obowiązany jest wypełnić kol. 2 w sposób odpowiadający na wszystkie wymagania i parametry wskazane w kol. 1. ww. załącznika. Po wypełnieniu kol. 2 niniejszy dokument, jako przedmiotowy środek dowodowy należy złożyć wraz z ofertą. [↑](#footnote-ref-1)