**Opis minimalnych wymagań technicznych, jakie musi spełniać dalmierz laserowy z kamerą cyfrową na zewnątrz:**

* Wbudowana kamera cyfrowa z 4-krotnym powiększeniem pełniąca rolę cyfrowego celownika;
* Funkcje pomiarowe:
* Pomiar odległości;
* Powierzchnia;
* Powierzchnia trójkąta;
* Objętość;
* Dodawanie;
* Odejmowanie;
* Pomiar ciągły;
* Min/maks;
* Pitagoras;
* Funkcja trapezowa;
* Tyczenie;
* Timer;
* Pamięć wyników z funkcją wyświetlania danych szczegółowych;
* Transmisja Bluetooth;
* Zasięg: co najmniej 0,05-200 m;
* Odporność: co najmniej IP65;
* Zasilanie: 2x1,5 V AA, co najmniej 5000 pomiarów;
* Zdolność pomiarów na zewnątrz w mocnym nasłonecznieniu;
* Gwarancja: co najmniej 24 miesiące.