**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyczepy służącej do transportu koni. Przyczepa musi być przystosowana do przewozu dwóch koni jednocześnie mająca przegrodę wewnętrzną łącznie z siodlarnią. Przyczepa musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla przyczep poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.

Termin realizacji zamówienia 60 dni od daty podpisania umowy.

Gwarancja minimum 24 miesiące.

**Wymagania techniczne i wyposażenie:**

DMC: 1100 - 2500 kg

Masa własna: 800 kg

Wymiary powierzchni ładunkowej w mm ( dł x szer x wys ): 3050 x 1660 x 2310/ 2260

Rodzaj zawieszenia: Pullman

- ściany z paneli aluminiowych

- dach poliestrowy w kolorze jasnoszarym, białym, czarnym, ciemnoszarym lub ciemnoczerwonym

- wewnętrzne wyłożenia tapicerowane tworzywo na wew. ścianach do wys. 100 cm od podłogi

- regulacja wysokości separacji

- oświetlenie wewnętrzne

- trzecie górne światło STOP

- drzwiczki obsługowe zamykane na kluczyk

- szyberdach

- okienka boczne uchylne

- mata gumowa na podłodze i rampie

- tylna rampa otwierana jako trap lub drzwi (wspomagana amortyzatorami)

- dodatkowy stopień na zamkniętej tylnej rampie

- roleta samo zwijalna nad rampą

- system zabezpieczenia antypanicznego

- koło podporowe składane automatycznie

- podłoga aluminiowa

- zawieszenie Pullman

- koło zapasowe

- mocowanie koła zapasowego

- plandeka na koło zapasowe

-siodlarnia zamykana na kluczyk

- krata rozdzielająca głowy koni

- stabilizator toru jazdy przyczepy

- system samoregulacji hamulców

- pokrywa tylna poliestrowa

- podwyższenie DMC ponad 2000 kg

- dodatkowa krata nad zamkniętym tylnym trapem

- dodatkowe długie belki wewnętrzne 2 szt.