**I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | ELEMENT WYPOSAŻENIA | | WARTOŚĆ  WYMAGANA |
| SYMBOL | NAZWA |
| **1** | **BO.1** | **Zespół szaf wbudowanych nr 1** | **4 szt.** |
| 1.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 1.2 |  | *opis* | • szafa wnękowa  • wykonana z stali nierdzewnej,  • drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego przeźroczystego.  • drzwi:  • otwierane skrzydłowo.  • wyposażone w gumową uszczelkę i uchwyt typu C,  • minimum pięć półek ze stali nierdzewnej regulowanych,  • z zamkiem,  • krawędzie zaokrąglone,  • posadowienie na cokołach wys. min. 10 cm,  • listwy wykańczające po bokach,  • fronty malowane proszkowo**farbą antybakteryjną zawierającą jony srebra** w kolorze: RAL6019 lub 7047 lub 7042 lub 5024 lub 1018 |
| 1.3 |  | *Parametry – długość x szerokość x wysokość w mm* | • szafa 2-drzwiowa 1000\*680\*2000 (±20mm) – 3 szt.  • szafa 1-drzwiowa 500\*680\*2000 (±20mm) - 1 szt.  • zabudowa przestrzeni nad szafami - 3500\*1000 mm(±20mm) - 1 szt.  • listwy wykańczające po bokach 25\*3000 mm (szlif) (±20mm) - 2 szt. |
| **2** | **BO.3** | **Zespół szaf wbudowanych nr 3** | **1 szt.** |
| 2.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 2.2 |  | *opis* | • szafa wnękowa,  • wykonana z stali nierdzewnej,  • drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego przeźroczystego,  • drzwi:  • otwierane skrzydłowo,  • wyposażone w gumową uszczelkę i uchwyt typu C,  • minimum pięć półek ze stali nierdzewnej regulowanych,  • z zamkiem,  • krawędzie zaokrąglone,  • posadowienie na cokołach wys. min. 10 cm,  • listwy wykańczające po bokach.  • fronty malowane proszkowo,**farbą antybakteryjną zawierającą jony srebra** w kolorze:RAL1015 |
| 2.3 |  | *Parametry – długość x szerokość x wysokość w mm* | • szafa 2-drzwiowa 1000\*680\*2000 (±20mm) – 1 szt.  • szafa 1-drzwiowa 500\*680\*2000 (±20mm) - 1 szt.  • szafa 2-drzwiowa 1150\*680\*2000 (±20mm) – 1 szt.  • zabudowa przestrzeni nad szafami - 2720\*1000 mm (±20mm) - 1 szt.  • listwy wykańczające po bokach 35\*3000 mm (szlif) (±20mm) - 2 szt. |
| **3** | **BO.4** | **Zespół szaf wbudowanych nr 4** | **1 szt.** |
| 3.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 3.2 |  | *opis* | • szafa wnękowa  • wykonana z stali nierdzewnej,  • drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego przeźroczystego.  • drzwi  • otwierane skrzydłowo.  • wyposażone w gumową uszczelkę i uchwyt typu C.  • minimum pięć półek ze stali nierdzewnej regulowanych.  • z zamkiem  • krawędzie zaokrąglone.  • posadowienie na cokołach wys. min. 10 cm,  • listwy wykańczające po bokach.  • fronty malowane proszkowo,**farbą antybakteryjną zawierającą jony srebra** w kolorze: RAL7042 |
| 3.3 |  | *Parametry – długość x szerokość x wysokość w mm* | • szafa 2-drzwiowa 1000\*680\*2000 (±20mm) – 2 szt.  • szafa 1-drzwiowa 400\*680\*2000 (±20mm) - 1 szt.  • zabudowa przestrzeni nad szafami - 2460\*1000 mm (±20mm) - 1 szt.  • listwy wykańczające po bokach 30\*3000 mm (szlif) (±20mm) - 2 szt. |
| **4** | **BO.5** | **Szafa wolnostojąca** | **9 szt.** |
| 4.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 4.2 |  | *opis* | • wykonana z stali nierdzewnej,  • drzwi przeszklone wykonane ze szkła bezpiecznego przeźroczystego.  • drzwi  • otwierane skrzydłowo.  • wyposażone w gumową uszczelkę i uchwyt typu C.  • minimum pięć półek ze stali nierdzewnej regulowanych.  • z zamkiem  • krawędzie zaokrąglone.  • posadowienie na nóżkach wys. 140mm.  • fronty malowane proszkowo,**farbą antybakteryjną zawierającą jony srebra** w kolorze RAL |
| 4.3 |  | *Parametry – długość x szerokość x wysokość w mm* | • szafa 2-drzwiowa 1200\*580\*2000 (±20mm) |
| **5** | **BO.6** | **Kosz sterylizacyjny** | **200 szt.** |
| 5.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 5.2 |  | *opis* | • wykonana z stali nierdzewnej,  • krawędzie zaokrąglone. |
| 5.3 |  | *Parametry – długość x szerokość x wysokość w mm* | • 600\*300\*270 ~~± 20mm~~ **(± 25mm)** |

**II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **SYMBOL** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA**  **NETTO w ZŁ** | **WARTOŚĆ**  **NETTO w ZŁ** | **STAWKA VAT**  **w %** | **WARTOŚĆ**  **BRUTTO**  **W ZŁ** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Zespół szaf wbudowanych nr 1 | BO.1 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Zespół szaf wbudowanych nr 3 | BO.3 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Zespół szaf wbudowanych nr 4 | BO.4 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Szafa wolnostojąca | BO.5 | 9 |  |  |  |  |
| 5 | Kosz sterylizacyjny | BO.6 | 200 |  |  |  |  |
|  | | | | **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ** | | |  |

**III. UWAGI KOŃCOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. |
| **2.** | Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia. |
| **3.** | Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie. |
| **4.** | Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 3 wraz ze składaną ofertą. |
| **5.** | Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. |
| **6.** | Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia. |
| **7.** | Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. |
| **8.** | Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia. |
| **9.** | Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo UE; CZMiD). |
| **10.** | Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……… miesięcy. |
| **11.** | Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę:……………………….. złotych słownie złotych:………………………………………………………………………. |

|  |  |
| --- | --- |
| ………………….……, dnia ……………2022 r. | ………………………………………. |
|  | podpis osoby lub osób upoważnionych  do reprezentowania Wykonawcy |