**Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Nazwa zamówienia: **Zakup wraz z dostawą wycieraczek gumowych ażurowych z najazdem, wycieraczek gumowych, ażurowych o strukturze pierścieniowej, wycieraczek polipropylenowych czyszczących na podkładzie gumowym oraz zakup wraz z dostawą i montażem wycieraczek aluminiowych, systemowych.**
2. Adres dostawy: **Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.**

3. **Nazwa i kody CPV**:

39530000-6 - Dywany, maty i dywaniki

19510000-4 - Produkty z gum

4. Nazwa zamawiającego: **Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.**

Wrocław, dnia 1 lutego 2024 r.

#  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wycieraczek gumowych ażurowych z najazdem, wycieraczek gumowych, ażurowych o strukturze pierścieniowej, wycieraczek polipropylenowych czyszczących na podkładzie gumowym oraz zakup wraz z dostawą i montażem wycieraczek aluminiowych, systemowych na potrzeby Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.

## Opis przedmiotu zamówienia

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **Mata wejściowa / wycieraczka gumowa ażurowa** **z najazdem**, do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, odporna na zmiany warunków atmosferycznych. Wymiary: 60x90cm, wysokość - maksymalnie 1,4cm. Materiał – guma naturalna. Kolor czarny. |
| 2 | **Mata wejściowa / wycieraczka gumowa ażurowa** **z najazdem**, do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, odporna na zmiany warunków atmosferycznych. Wymiary: 90X150cm, wysokość - maksymalnie 1,4cm. Materiał – guma naturalna. Kolor czarny. |
| 3 | **Wycieraczka, gumowa, ażurowa mata o strukturze pierścieniowej** (plaster miodu), do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, odporna na zmiany warunków atmosferycznych. Wymiary: 90x150cm, wysokość - maksymalnie 23mm. Materiał – kauczuk naturalny. Kolor czarny. |
| 4 | **Wycieraczka, gumowa, ażurowa mata o strukturze pierścieniowej** (plaster miodu), do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, odporna na zmiany warunków atmosferycznych. Wymiary: 90x162cm, wysokość - maksymalnie 23mm. Materiał – kauczuk naturalny. Kolor czarny. |
| 5 | **Wycieraczka polipropylenowa czyszcząca na podkładzie gumowym,** tylna strona wykonana z PVC z powłoką antypoślizgową i zapobiegającą zabrudzeniom. Wymiary: 85x150cm. Grubość 0,7 cm.Materiał włosia: 100% polipropylen. Kolor: szary. |
| 6 | **Wycieraczka polipropylenowa czyszcząca na podkładzie gumowym,** tylna strona wykonana z PVC z powłoką antypoślizgową i zapobiegającą zabrudzeniom. Wymiary: 115x200cm. Grubość 0,7 cm.Materiał włosia: 100% polipropylen. Kolor: szary. |
| 7 | **Wycieraczka polipropylenowa czyszcząca na podkładzie gumowym,** tylna strona wykonana z PVC z powłoką antypoślizgową i zapobiegającą zabrudzeniom. Wymiary: 150x250cm. Grubość 0,7 cm.Materiał włosia: 100% polipropylen. Kolor: szary. |
| 8 | **Wycieraczka aluminiowa, systemowa,** w ramie wpustowej umieszczonej w podłodze (betonie).Wymiary: 278x212cm, wysokość - 2cmWymiary profili: szerokość profili 22mm i wysokości nieprzekraczającej 13mm.Profile aluminiowe z różnymi wkładami (tkaninowym, szczotkowym), ułożonymi naprzemiennie lub w panelach, tak aby powstała wycieraczka czyszcząco – osuszająca (szczotkowo – rypsowa).Panel z wkładem tkaninowym - rypsem odpornym na ścieranie, działanie promieni słonecznych oraz soli i środków rozpuszczających śnieg, o dużej absorbcji wilgoci.Panel z wkładem szczotkowym odpornym na ścieranie i duże ilości brudu.Profile połączone linką stalową w osłonie gumowej z podklejką akustyczną (od spodu profili).Wycieraczka powinna zbierać duże ilości brudu – piasku, kurzu i wilgoci oraz być łatwa w utrzymaniu czystości, a ponieważ będzie elementem wystroju budynku powinna być estetyczna.Montaż wycieraczki. |
| 9 | **Wycieraczka aluminiowa, systemowa,** w ramie wpustowej umieszczonej w podłodze (betonie).Wymiary: 181x111cm, wysokość - 2cmWymiary profili: szerokość profili 22mm i wysokości nieprzekraczającej 13mm.Profile aluminiowe z różnymi wkładami (tkaninowym, szczotkowym), ułożonymi naprzemiennie lub w panelach, tak aby powstała wycieraczka czyszcząco – osuszająca (szczotkowo – rypsowa).Panel z wkładem tkaninowym - rypsem odpornym na ścieranie, działanie promieni słonecznych oraz soli i środków rozpuszczających śnieg, o dużej absorbcji wilgoci.Panel z wkładem szczotkowym odpornym na ścieranie i duże ilości brudu.Profile połączone linką stalową w osłonie gumowej z podklejką akustyczną (od spodu profili).Wycieraczka powinna zbierać duże ilości brudu – piasku, kurzu i wilgoci oraz być łatwa w utrzymaniu czystości, a ponieważ będzie elementem wystroju budynku powinna być estetyczna.Montaż wycieraczki. |

1. **Gwarancja**:
2. wycieraczki aluminiowe: 5 lat na konstrukcję aluminiową, 1 rok na wkłady czyszczące,
3. wycieraczki gumowe: 1 rok,
4. wycieraczki tekstylne: 1 rok.
5. **Termin dostawy:** 10 dni roboczych
6. **Termin zapłaty za prawidłowo wystawioną fakturę wraz z protokołem odbioru:** 30 dni