[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.73
nan=Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380047P ul. Słonecznej w m. Wojnowice
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	3	2	0	5	0	1	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Gmina Opalenica
afn=ul. Słoneczna w m. Wojnowice
nb=Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380047P ul. Słonecznej w m. Wojnowice
ab=Ulica Słoneczna w Wojnowicach
ni=Gmina Opalenica
ai=ul.3 Maja 1, 64-330 Opalenica
br=Roboty drogowe
nk=Patryk Kąkolewski	Roboty drogowe, odwodnienie
dt=Październik 2023	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1698046194
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1698046195
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
wa=0
kn=0	0	0
id=25
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=		231-08-03-01-00 + 231-08-03-02x7		 231-08-03-01-00 + 231-08-03-02x7		0
na=Rozebranie nawierzchni bitumicznej/betonowej/z kostki o średniej grub 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=120
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	Jezdnia			
wo=120	1	120,0						

[POZYCJA]
id=2
pd=		231-08-02-07-00 + 231-08-02-08x10		 231-08-02-07-00 + 231-08-02-08x10		0
na=Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub betonu grub 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=120
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120,0						

[POZYCJA]
id=3
pd=		KNR 231-08-13-03-00		KNR 231-08-13-03-00		0
na=Rozebranie krawężnika/opornika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=50
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	Przyjęto			
wo=50	1	50,0						

[POZYCJA]
id=4
pd=		KNR 231-08-12-03-00		KNR 231-08-12-03-00		0
na=Rozebranie ławy obrzeży z betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	50,0*0,06						

[POZYCJA]
id=5
pd=		KNR 404-11-03-01-00		KNR 404-11-03-01-00		0
na=Załadunek materiałów z rozbiórki na środki transportowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=53.63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=53.625	1	(120,0*0,30+50,0*0,15*0,30+3,0)*1,3						
wo=0.005	1	0,005	korekta obmiaru					

[POZYCJA]
id=6
pd=		404-11-03-04-00 + 05x4		 404-11-03-04-00 + 05x4		0
na=Wywóz materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora lub na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=53.63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=53.63	1	53,63						

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=26
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=7
pd=		KNR 201-01-19-03-00		KNR 201-01-19-03-00		0
na=Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=0.25
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.247	1	246,76/1000						
wo=0.003	1	0,003	korekta obmiaru					

[POZYCJA]
id=8
pd=		201-02-03-02-10 + 201-02-14-04-20		201-02-03-02-10 + 201-02-14-04-20		0
na=Usunięcie warstwy gruntu kat.1-4, wykonanie koryta z ewentualnym odwodnieniem wykopów, wywóz na wysypisko wraz z opłatą za składowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=576.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	Korytowanie pod jezdnię, zjazdy nowe i istniejące na średnią głebokość 57 cm			
wo=576.84	1	0,57*(830,0+50,0+132,0)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA
wa=0
kn=0	0	0
id=27
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=9
pd=		KNNR N006-04-03-03-00		KNNR N006-04-03-03-00		0
na=Opornik betonowy wtopiony 8x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,09 m3/m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=167
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	Zjazdy projektowane			
wo=37	1	12,5+12,5+12,0						
ko=	Zjazdy istniejące			
wo=130	1	10*(7,0+3,0+3,0)						

[POZYCJA]
id=10
pd=		KNNR N006-04-03-03-00		KNNR N006-04-03-03-00		0
na=Krawężnik betonowy uliczny wyniesiony 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,12 m3/m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=17
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17,0						

[POZYCJA]
id=11
pd=		KNNR N006-04-03-03-00		KNNR N006-04-03-03-00		0
na=Krawężnik betonowy uliczny wyniesiony/wtopiony 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (0,11 m3/m)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=483
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=483	1	483,0						

[ELEMENT 1]
na=PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA
wa=0
kn=0	0	0
id=28
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=12
pd=		KNR 231-01-03-04-00		KNR 231-01-03-04-00		0
na=Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1012
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	Jezdnia			
wo=830	1	830,0						
ko=	Zjazdy nowe			
wo=50	1	50,0						
ko=	Zjazdy istniejące			
wo=132	1	132,0						

[POZYCJA]
id=13
pd=		KNR 231-01-09-03-00		KNR 231-01-09-03-00		0
na=Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa z dowozem, o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1012
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	Jezdnia			
wo=830	1	830,0						
ko=	Zjazdy nowe			
wo=50	1	50,0						
ko=	Zjazdy istniejące			
wo=132	1	132,0						

[POZYCJA]
id=14
pd=		KNR 231-01-09-04-00		KNR 231-01-09-04-00		0
na=Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa z dowozem - dodatek za każdy 1 cm - pogrubienie o 13 cm do grubości 25 cm. Krotność=13
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1012
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1012	1	1012,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=13		13
wm=13		13
ws=13		13

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1012
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1012	1	1012,0						

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-06	2-31	0114-06		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1012
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=1012	1	1012,0						

[POZYCJA]
id=17
pd=		KNR 231-05-11-03-00		KNR 231-05-11-03-00		0
na=Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm. Kostka typu behaton lub cegła w kolorze szarym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=830
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	Jezdnia			
wo=830	1	830,0						

[POZYCJA]
id=18
pd=		KNR 231-05-11-03-00		KNR 231-05-11-03-00		0
na=Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm. Kostka typu behaton lub cegła w kolorze grafitowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=182
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	Zjazdy nowe			
wo=50	1	50,0						
ko=	Zjazdy istniejące			
wo=132	1	132,0						

[ELEMENT 1]
na=INNE ELEMENTY ROBÓT
wa=0
kn=0	0	0
id=29
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=19
pd=		KNR 201-05-05-04-00		KNR 201-05-05-04-00		0
na=Plantowanie (profilowanie) powierzchni gruntu kat 1-4 pod tereny zielone
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=730
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=730	1	730,0						

[POZYCJA]
id=20
pd=		KNR 201-05-10-01-00		KNR 201-05-10-01-00		0
na=Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu ok.5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=730
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=730	1	730,0						

[POZYCJA]
id=21
pd=		KNR 231-14-06-03-00		KNR 231-14-06-03-00		0
na=Regulacja wysokościowa studni i włazów studni kanalizacyjnych do rzędnych nawierzchni jezdni z uwzględnieniem ich ewentualnej przebudowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=22
pd=		KNR 231-14-06-04-00		KNR 231-14-06-04-00		0
na=Regulacja wysokościowa zaworu wodociągowego i gazowego do rzędnych nawierzchni z uwzględnieniem ich ewentualnej przebudowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=23
pd=		KNR 231-14-06-02-00		KNR 231-14-06-02-00		0
na=Regulacja wysokościowa ulicznych kratek ściekowych do rzędnych nawierzchni jezdni z uwzględnieniem ich ewentualnej przebudowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=24
pd=		231-14-03-06-00 analogia		 231-14-03-06-00 analogia		0
na=Oczyszczenie  i pogłebienie rowu do głebokości 1,0 m wraz z profilowaniem skarp i wywozem urobku
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=100
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=0.3		0,3

[SUMA KONTROLNA]
adead7641f3e fc052f3b24c568388aa