*Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*

**Opis przedmiotu zamówienia**

Dotyczy zadania: „Rozbiórka budynku gospodarczego (stodoła) nr inw 108/82, lokalizacja: Bludzie Wielkie 5, działka nr 274/2 obręb Budwiecie 0005, gm. Dubeninki, leśnictwo Bludzie”.

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczego (stodoła) nr inw. 108/82, lokalizacja: Bludzie Wielkie 5, działka nr 274/2 obręb Budwiecie 0005, gm. Dubeninki, leśnictwo Bludzie”.
2. Opis budynku:

Budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej, bez podpiwniczenia, parterowy, bez poddasza użytkowego. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą, eternitem i blachą płaską. Obiekt w rzucie o kształcie prostokąta. Budynek pełni funkcję budynku gospodarczego obecnie nieużytkowany. Wewnątrz budynku znajduje się wydzielone pomieszczenie murowane z cegły silikatowej z drewnianym stropem. Budynek nie jest podłączony do mediów zewnętrznych. Teren rozbiórki dostępny z drogi leśnej

1. Ogólna charakterystyka budynku
2. budynek o konstrukcji drewnianej, z elementami murowanymi wewnątrz budynku,
3. powierzchnia zabudowy - 209,67 m²,
4. wysokość budynku w kalenicy 5,8m,
5. kubatura 1239,06 m³,
6. powierzchnia użytkowa 206,51m²,
7. powierzchnia posadzki betonowej w części drewnianej – 47 m²,
8. powierzchnia części murowanej 9,45 x 3,5 m o wysokości 2,7 m,
9. powierzchnia ścian murowanych o grubości 12cm z cegły silikatowej – 70 m²,
10. powierzchnia posadzki betonowej w części murowanej – 33 m²,
11. powierzchnia dachu pokryta papą asfaltową – ok. 88 m²,
12. powierzchnia dachu pokryta eternitem – ok. 72 m²,
13. powierzchnia dachu pokryta blachą płaską – ok. 88 m² ,
14. fundament betonowy pod ścianami zewnętrznymi o szerokości 25 cm i średniej wysokości 45cm - 60 mb,
15. Zakres robót przewiduje rozbiórkę budynku, wywóz materiałów i uprzątnięcie terenu.
16. Rozbiórka poszycia dachu:
* blachę należy odłożyć do dyspozycji Zamawiającego;
* papę asfaltową wywieźć i zutylizować;
* płyty azbestowo-cementowe przekazać zakładowi zajmującemu się utylizacją oraz dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przekazanie odpadu. Dostarczenie Zmawiającemu karty przekazania odpadu będzie podstawą do dokonania końcowego odbioru robót i rozliczenia za wykonane roboty. Prace przy wyrobach zwierających azbest prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. nr 71, poz. 649)
1. Rozbiórka konstrukcji drewnianej budynku wraz z wywiezieniem.
* wykaz elementów drewnianych - załącznik nr 3 do Zapytania;
* elementy drewniane pochodzące z rozbiórki są własnością Wykonawcy który jest ich gestorem.
1. Rozbiórka części murowanej.
* gruz ze ścian, posadzki i fundamentów wywieźć na wysypisko,
* odzyskane elementy stalowe odłożyć do dyspozycji Zamawiającego.
1. Rozbiórka fundamentów do głębokości 1.00 m poniżej gruntu oraz betonowej posadzki budynku.
* gruz wywieźć na wysypisko
1. Zagłębienia po rozebranym budynku należy uzupełnić gruntem do poziomu przyległego terenu.
2. Teren na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe należy zabezpieczyć i oznakować przed rozpoczęciem robót.
3. Odpady można magazynować w miejscu ich powstania nie dłużej niż do czasu zakończenia rozbiórki.
4. Po zakończeniu prac teren należy uporządkować.