

**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**  
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: [sekretariat@zzozwadowice.pl](mailto:sekretariat@zzozwadowice.pl)

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szafek przyłóżkowych do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w ZZOZ w Wadowicach – 29 sztuk.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2024, niepowystawowy, nieużywany | TAK |  |
| 2 | Korpus szafki wykonany z profili. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo- epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | TAK  Profile szafki wykonane z aluminium TAK- 10 pkt  NIE- 0 pkt  Fronty szuflad lub szafki z płyty HPL  Tak-10 pkt  NIE- 0 pkt |  |
| 3 | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”. | TAK |  |
| 4 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. | TAK |  |
| 5 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK |  |
| 6 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne:   * wysokość: 900 mm (± 30 mm) * szerokość szafki: 450 mm (± 20 mm) * szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym: 550 mm (± 20 mm) * szerokość przy rozłożonym blacie: 1150 mm (± 20 mm) * głębokość: 470 mm (± 20 mm) | TAK  (podać) |  |
| 8 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. | TAK |  |
| 9 | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej.  Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie.  Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. | TAK |  |
| 10 | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20 mm) | TAK  (podać) |  |
| 11 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. | TAK  (podać) |  |
| 12 | Blat boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz (górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. | TAK |  |
| 13 | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki | TAK  Przełożenie blatu bez użycia narzędzi TAK – 10 pkt  Pozostałe – 0 pkt |  |
| 14 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. | TAK |  |
| 15 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
| 16 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK |  |

***Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***