Zn. Spr.: SA.771.1.2021 Bielsk Podlaski, 4 października 2021 r.

**Zaproszenie do składania oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość jest mniejsza od kwoty 130 000,00 złotych.**

**1. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, ul. F. Żwirki i S. Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski.

**2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:** do 30 listopada 2021 r.

**3. Opis przedmiotu zamówienia:**

CPV - 14212120-7 żwir

Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa żwiru na drogi, jego wbudowanie i równanie dróg równiarką w sposób następujący :**

**1.Dostawa żwiru i jego wbudowanie:**

a) **Obręb Kleszczele** –**1200 m3** (leśnictwa: Orla – 130m3, Jelonka – 130m3, Czechy – 130m3,Jodłówka – 13m3, Kleszczele – 290m3, Laski – 130m3, Borowina – 130m3, Czeremcha – 130m3),

**b) Obręb Bielsk** – **670m3** (leśnictwa: Pawły – 40m3, Ploski – 40m3, Strabla – 100m3, Hołody – 180m3, Piliki – 100m3, Grabowiec – 170m3, Szkółka Grabowiec – 40m3),

**2.Równanie dróg równiarką:.**

 **Obręb Bielsk** – **32godz**.( leśnictwa Grabowiec – 8godz., Piliki – 8godz., Hołody – 16godz.)

1. Równanie dróg równiarką, ilość żwiru i termin realizacji ustalany będzie w poszczególnych leśnictwach wg potrzeb z następującymi osobami:

Obręb Kleszczele - Jan Jakubowski tel. 696429300

Obręb Bielsk - Artur Korniejczyk tel. 696429304

1. Kruszywo naturalne powinno spełniać wymagania normy PN-B-1111,

a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,

od 21 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.

Kruszywo powinno być jednorodne i bez zanieczyszczeń.

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione kruszywo w wskazane przez miejscowego leśniczego miejsce na drodze, dokonać rozładunku, wyrównać i zagęścić.
2. Równanie dróg równiarką odbywać się będzie na odcinkach wskazanych przez leśniczego.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej przed dostarczeniem kruszywa celem doboru środków transportowych odpowiednich do panujących na miejscu dostawy warunków.
5. **Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.**
	1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy
	2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
	3. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
	4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

**5. Wymagania organizacyjne:**

1. Zagęszczanie dostarczonego kruszywa bezpośrednio po przywiezieniu i wyrównaniu.
2. Zlecenie dowozu i wyrównanie odbywać się będzie sukcesywnie wg zaistniałych potrzeb.
3. Termin realizacji ustala się na 3 dni od dnia przekazania zlecenia.
4. Dostawę zrealizowaną bez uzgodnienia uważa się za niewykonaną. Za taką dostawę nie przysługuje wynagrodzenie.
5. Równanie dróg równiarką odbywać się będzie wg potrzeb po wcześniejszym ustaleniu i wskazaniu odcinków dróg przez leśniczego.
6. Odbiór prac odbywać się będzie komisyjnie z udziałem leśniczego, przedstawiciela Nadleśnictwa i wykonawcy.

**6. Wykonawca winien złożyć:**

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik 1 do niniejszego zaproszenia). Cena ofertowa winna obejmować pełny zakres przedmiotu zlecenia oraz wszystkie prace i roboty konieczne do jego należytego wykonania wymienione w punkcie 3. Wynagrodzenie zleceniodawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Załącznik nr 3
3. Koncesję na eksploatację kruszywa.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj.:

**1.Dostawa żwiru i jego wbudowanie:**

a) **Obręb Kleszczele** –**1200 m3** (leśnictwa: Orla – 130m 3 ,Jelonka – 130m 3, Czechy – 130m3, Jodłówka – 130m3 , Kleszczele – 290m3, Laski – 130m3 , Borowina – 130m3, Czeremcha – 130m3 ,),

**b) Obręb Bielsk** – **670m3** (leśnictwa: Pawły – 40m3, Ploski – 40m3 , Strabla – 100m3, Hołody – 180m3, Piliki – 100m3, Grabowiec – 170m3, Szkółka Grabowiec – 40m3),

**2.Równanie dróg równiarką:.**

 **Obręb Bielsk** – **32godz**.( leśnictwa Grabowiec – 8godz., Piliki – 8godz., Hołody – 16godz.)

**7. Kryteria oferty cenowej:**

Zamawiający wybiera ofertę, która ma najniższą cenę.

**8. Termin związania z ofertą:**

Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia formularza ofertowego.

**9. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:**

Ofertę cenową należy złożyć za pośrednictwem e-mail: bielsk.oferty@bialystok.lasy.gov.pl do dnia **12 października godz. 1000**
Otwarcie ofert nastąpi dnia **12 października o godz. 1030**

**10. Załączniki:**

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
3. Obowiązek informacyjny art.13 RODO