Załącznik A do oferty i umowy

**Adaptacja ruin zamku w Rabsztynie dla zwiedzających – prace wykończeniowe w pawilonie zamku średniego**

**Tabela elementów rozliczeniowych dla części I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis pozycji | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Ułożenie na płycie betonowej 70m2płyt dolomitowych o gr. 3 cm |  |  |  |  |
| 2 | Wykonanie trzech schodów z kamienia łamanego o wymiarach stopnia 0,3x1,2m w szerokości istniejącego muru kamiennego |  |  |  |  |
| 3. | zamontowanie we wszystkich otworach **siatki przeciw gryzoniom 1000x8,0x0,65 ocynk 5mb -**pow. ok.8m2, montaż w otworach okiennych oraz przy studni, przy czym przy studni do konstrukcji stalowej oraz do gruntu i skały za  pomocą szpilek |  |  |  |  |
| 4. | Wykonanie odwodnienia -odcinek od istniejącej rynny spustowej odwadniającej południową część dachu do istniejącego koryta acodren, w formie zabudowy acodrenu (wymaga rozebrania nawierzchni z kamienia łamanego, ułożenia koryta oraz zabudowy kamienia) - długość ok.3,5mb |  |  |  |  |
| 5. | Wykonanie odwodnienia –  odcinek od istniejącej rynny spustowej odwadniającej północną część dachu do studni wykutej w skale znajdującej się pomiędzy północną ścianą pawilonu a ostańcem skalnym w formie otwartego prefabrykowanego koryta  - długość ok. 8mb wraz z wyprofilowaniem oraz dostawą i montażem osadnika oraz wyprowadzeniem wody do studni |  |  |  |  |
| Razem | |  |  |  |  |