**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówieni**a jest zakup wraz z dostawą płyt drogowych żelbetowych pełnych o wym. 120cm x 80 cm x 16 cm dla sołectw na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

**Zamówienie obejmuje:**

W ramach dostawy przewiduje się wykonanie i dostarczenie płyt drogowych żelbetowych pełnych o wym. 120cm x 80 cm x 16 cm łączonych na zasadzie pióro-wpust dla sołectw na terenie Gminy Nowy Tomyśl wraz z drewnianymi paletami zwrotnymi lub bez - zgodnie z zestawieniem umieszczonym w tabeli nr 2.

Dostawa płyt musi odbywać się samochodem ciężarowym wyposażonym w hydrauliczny dźwig samochodowy umożliwiający rozładunek płyt wraz z paletami jak i bez palet ze złożeniem na wcześniej przygotowane palety na gruncie.

Dostawca przed wykonaniem każdorazowej dostawy zobowiązany jest do poinformowania telefonicznego właściwego sołtysa celem zapowiedzenia terminu dostawy i wskazania dokładnej lokalizacji dostawy.

**Termin wykonania dostawy: 2 miesiące na realizację przedmiotu zamówienia**

**Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na płyty.**

Płyty drogowe muszą spełniać właściwości użytkowe opisane w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

|  |  |
| --- | --- |
| Zasadnicze charakterystyki | Deklarowane właściwości użytkowe |
| Odchyłka od wymiarów nominalnych  - długość   - szerokość   - grubość | wg PN-EN 13369:2018-05  ± 30 mm; + 15 mm, - 10 mm; +10 mm, - 5 mm; |
| Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu | wg PN-EN 206+A1:2016-12 ≥ C30/37 |
| Nasiąkliwość | wg PN-B-06250:1988 ≤ 5 % (m/m) |
| Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności | wg PN-B-06265:2018-10 ≥ F150 do zastosowań stałych  ≥ F100 do zastosowań tymczasowych |
| Odporność na ścieranie | wg PN-EN 1339:2005 do zastosowań stałych:  ≤ 18 000 / 5 000 mm3/mm2 |
| Grubość otuliny prętów zbrojeniowych | 30 ± 5 mm |

Tabela nr 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Dostawa bez palet zwrotnych** | |
| **Sołectwo (miejsce dostawy)** | **Ilość płyt (szt.)** |
| Wytomyśl | 282 |
| Kozie Laski | 114 |
| **Dostawa z paletami zwrotnymi** | |
| **Sołectwo (miejsce dostawy)** | **Ilość płyt (szt.)** |
| Jastrzębsko Stare | 229 |
| Cicha Góra | 354 |
| Sękowo | 183 |
| Stary Tomyśl | 204 |
| Bukowiec | 173 |
| Boruja Kościelna | 249 |
| Sątopy | 28 |

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że:

1) Zamawiający nie posiada projektu płyt. Płyty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem, wiedzą techniczną i właściwościami użytkowymi wskazanymi

w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Po stronie producenta płyt leży sporządzenie projektu, jeśli jest to niezbędne do ich produkcji;

2) płyty, objęte przedmiotem zamówienia, służyć mają do budowy dróg metodą śladową, stąd istotny jest ich rozmiar i forma montażu na zasadzie pióro-wpust.