**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych w celu utworzenia gabinetu terapeutycznego w OWP Przodkowo.**

**Adres inwestycji: budynek Szkoły Podstawowej w Przodkowie, ul. Sportowa 12, 83-304 Przodkowo**

***Prace będą obejmowały:***

- roboty instalacyjne: demontaż: grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2 m., , odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm., rurociągu stalowego o śr. 32 mm oraz 25 mm - pion., wymiana zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm

Wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianach. Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zew. 42 mm oraz 28 mm. Rury przyłączne o śr. zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego.

Montaż 3 szt. grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600-900 mm i dł. do 3000 mm, głowic termostatycznych, zaworów grzejnikowych o śr. 15 mm. Wykonanie izolacji rurociągów o śr. zew. 25 mm i 35 mm otulinami o gr. 6 mm. Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach. Wykonanie pasów tynku zwykłego   
o szer. do 15 cm na ścianach.

- roboty budowlane: rozebranie posadzek, skucie nierówności betonu, wykucie z muru oraz obsadzenie podokienników betonowych, wykucie i obsadzenie kratek wentylacyjnych, wykucie gniazd dla haków, demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1 m2, wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. do 2 m2, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach – ściany świetlika, ułożenie posadzki z płytek o wym. 30x30 cm, obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi - przykrycie rur, sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, dostawa i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych wraz z ościeżnicą, klamkami i szyldami, malowanie starych tynków wewnętrznych ścian, dostawa i montaż podłogi bezpiecznej.

- elektryka: demontaż przewodów, opraw, wykucie bruzd, montaż uchwytów pod przewody, przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, wykonanie ślepych otworów w cegłach, montaż puszek głębokich fi 60, montaż łączników instalacyjnych i gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem, podłączenie obwodów do istniejącej rozdzielnicy, demontaż gniazd wtyczkowych, demontaż listew elektroinstalacyjnych, mocowanie na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych przewodów kabelkowych.