**OPZ krzesło ewakuacyjne**

Odpowiednie do transportu w dół i w górę

Uchwyty do przenoszenia po schodach i przez przeszkody

Pasy zabezpieczające (zapięcie samolotowe)

Regulowane oparcie z zabezpieczeniem na głowę

Może być wolnostojące lub montowane na ścianie

Solidny, wygodny uchwyt

Blokowane tylne koła

Kontrolowane tarciem pasy o wysokiej wytrzymałości z gumy wzmocnionej płótnem

Wymiary krzesła złożonego: 1 170 x 290 mm

Wymiary krzesła rozłożonego: 1 630 x 525 mm

Konstrukcja aluminiowa

Waga: 15,5 kg

Maksymalne obciążenie: 210 kg

Asekuracyjny, bezobsługowy hamulec schodowy zapobiegający niekontrolowanemu zjazdowi krzesła w każdej sytuacji

Łatwe w obsłudze, zamontowane koła przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz unikalna konstrukcja zapobiegająca przewróceniu oraz funkcja przenoszenia

Instrukcja obsługi oraz haki montażowe

Gwarancja co najmniej 5 lat

Certyfikat TUV –potwierdzający jakość i wytrzymałość

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat trudnopalności B1