Budowa ogrodzenia 
	Obiekt :	OGRODZENIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5
	Adres :	Dz. nr 115 obr 11 ul. Mieszka I w Lęborku
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 24.05.2016	 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Budowa ogrodzenia		
	Kod CPV :  45342000-6

	1.1	Roboty przygotowawcze		
	 
	1	KNR 225-0308-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	147,900	m2
		[ Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Rozebranie ogrodzeń: z prefabrykowanych elem.żelbet.(słupki, cokół) oraz przęsła z ram stalowych
		wypełnionych kształtownikiem (analogia)
	 
		98.60 * 1.5 =	147,900
	 
	Razem   =	  147,900	m2

	 
	2	KNR 401-1305-04-00 IGM Warszawa	1 300,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Wycięcie z zdemontowanych ram kształtowników pionowych

	3	KNR 712-0101-01-00 MPCiL	49,400	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Oczyszczenie z farby przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia
		czystości stalowych konstrukcji pełnościennych
	 
		0.02 * 4 * 0.95 * 650 =	49,400
	 
	Razem   =	  49,400	m2

	 
	4	PKZ 024-0116-01-00 PP PKZ	1 370,183	kg
		[ Wyd.PPPKZ W-wa 1981 ]		
		Wykonanie ram ogrodzeniowych ze stali kształtowej z wypełnieniem prętami prostymi  z odzysku (M=0;S=0)
	 
		((1.09 + 2.76) * 2 * 27 + (1.09 + 3.40) * 2) * 3.56 + 0.04 * 4 * 28 * 2.24 =	782,128
		(1.09 * 23 * 27 + 1.09 * 29) * 0.83 =	588,055
	 
	Razem   =	 1 370,183	kg

	 
	5	KNR 401-1212-09-10 IGM Warszawa	109,315	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Miniowanie ram farbą przeciwrdzewną ftalową
	 
		84.74 * 1.29 =	109,315
	 
	Razem   =	  109,315	m2

	 
	 
	1.2	Fundamenty ogrodzenia		
	 
	6	KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	15,700	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty cokołu w gruntach

	                      Budowa ogrodzenia 
	1.  Budowa ogrodzenia
	1.2. Fundamenty ogrodzenia
	 
	Data: 24.05.2016	 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
	 
	cokół:	0.25 * 0.55 * (91.34 + 12.53 - 8.30) + 0.25 * 0.25 * 0.45 * 34 =	14,1
	fundament bramy:	3.0 * 0.5 * 1.05 =	1,6
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =	  15,700	m3

	 
	7	KNR 201-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	15,700	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
		w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie
		kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/

	8	KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	15,700	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
		kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t(krotność 10)

	9	KNR 202-0203-03-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,575	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Stopy fundamentowe betonowe wykonane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwykłego
		B-20, o objętości: ponad 1,0 do 2,5 m3
	 
		3.0 * 0.5 * 1.05 =	1,575
	 
	Razem   =	  1,575	m3

	 
	10	KNR 202-0202-01-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa	11,972	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne(fundament cokołu) wykonane przy użyciu pompy do betonu na
		samochodzie, z betonu zwykłego B-15, o szerokości: do 0,6 m
	 
		(91.34 + 12.53 - 8.3) * 0.25 * 0.55 - 0.25 * 0.25 * 0.55 * 34 =	11,972
	 
	Razem   =	  11,972	m3

	 
	11	KNR 202-0206-01-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa	14,306	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Ściany(cokołu) betonowe grubości 20 cm, proste o wysokości do 3,0 m, z betonu zwykłego B-15, wykonane
		przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
	 
		(91.34 + 12.53) * 0.15 - 0.25 * 0.15 * 34 =	14,306
	 
	Razem   =	  14,306	m2

	 
	12	KNR 202-0206-05-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa	14,306	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Dodatek do ścian cokolu z betonu zwykłego B-15, za każdy 1cm różnicy grubości, wykonanych przy użyciu
		pompy do betonu na samochodzie(krotność 5)

	13	KNR 223-0308-01-00 GKKFiS	2,550	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Wykonanie fundamentów z betonu żwirowego, z gniazdami do osadzenia słupków, o objętości: do 0,15 m3

	                      Budowa ogrodzenia 
	1.  Budowa ogrodzenia
	1.2. Fundamenty ogrodzenia
	 
	Data: 24.05.2016	 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		0.25 * 0.25 * 1.2 * 34 =	2,550
	 
	Razem   =	  2,550	m3

	 
	14	PKZ 007-0101-31-00 PP PKZ	7,000	m
		[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]		
		Izolacje szczelin dylatacyjnych pionowych: kitem trwale plastycznym
	 
		0.7 * 10 =	7,000
	 
	Razem   =	  7,000	m

	 
	15	KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,070	t
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
		okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm
	 
		0.82 * 382 * 0.222 / 1000 =	0,070
	 
	Razem   =	  0,070	t

	 
	16	KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,340	t
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi
		okrągłymi żebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm
	 
		95.6 * 4 * 0.888 / 1000 =	0,340
	 
	Razem   =	  0,340	t

	 
	17	KNR 202-0604-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	25,968	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na gorąco
		z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na tekturze
	 
		(91.34 + 12.53) * 0.25 =	25,968
	 
	Razem   =	  25,968	m2

	 
	18	KNR 219-0306-12-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,300	m
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Rury ochronne (osłonowe stalowe), o średnicy nominalnej: 250 mm
	 
		0.65 * 2 =	1,300
	 
	Razem   =	  1,300	m

	 
	19	KNR 219-0306-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,250	m
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Rury ochronne (osłonowe) z PE, o średnicy nominalnej: 160 mm

	20	KNR 219-0306-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,750	m
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		

	                      Budowa ogrodzenia 
	1.  Budowa ogrodzenia
	1.2. Fundamenty ogrodzenia
	 
	Data: 24.05.2016	 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Rury ochronne (osłonowe) z PE, o średnicy nominalnej: 110 mm
	 
		2.25 * 3 =	6,750
	 
	Razem   =	  6,750	m

	 
	21	KNR 221-0606-03-00 MBGPiK	4,544	m3
		[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Cokół z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej
	 
		(91.34 + 12.53) * 0.25 * 0.175 =	4,544
	 
	Razem   =	  4,544	m3

	 
	22	KNR 401-0311-03-00 IGM Warszawa	103,870	m
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Wykonanie  rolki na cokołe z cegły klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej: poziomych,o szer.1
		cegły, przy uż.wapna such.
	 
		91.34 + 12.53 =	103,870
	 
	Razem   =	  103,870	m

	 
	23	KNR 202-0923-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	87,226	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Spoinowanie ścian cokołu zaprawą cementową: niebarwioną
	 
		103.84 * (0.25 + 0.295 * 2) =	87,226
	 
	Razem   =	  87,226	m2

	 
	 
	1.3	Elementy stalowe		
	 
	24	kal.ind.	1,000	kpl
		Dostawa i montaż bramy przesuwnej ze słupami i kompletem elementów jezdnych z wypełnieniem
		kształtownikiem o wymiarach 1,50 x 6,00m z napędem słupowym

	25	kal.ind.	1,000	kpl
		Dostawa i montaż furtki ze słupkami i kompletem zawiasowo-zamkowym z wypełnieniem z kształtowników o
		wymiarach 1,00x1,50 m

	26	KNR 202-1802-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	84,740	m
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Ogrodzenia z ram wypełnionych kształtownikami, na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w
		gniazdach cokołów - montaż i dwukrotne malowanie słupów i ram farbą olejną, przy wysokości ramy 1,29 m i
		słupkach z kształtowników 100x100x3 mm

	27	kal.ind.	19,130	m
		Ogrodzenia z ram przemysłowych wypełnionych kształtownikami, na słupkach stalowych o rozstawie 3 m
		obsadzonych w gniazdach cokołów z zabezpieczeniem antykorozyjnym, przy wysokości ramy 1,29 m i
		słupkach z kształtowników 100x100x3 mm

	                      Budowa ogrodzenia 
	1.  Budowa ogrodzenia
	1.3. Elementy stalowe
	 
	Data: 24.05.2016	 Str. 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		103.87 - 84.74 =	19,130
	 
	Razem   =	  19,130	m

	 
	28	kal.ind.	4,000	szt
		Wykucie gniazd w ścianie oporowej i osadzenie trzpieni do montażu słupków ogrodzeniowych, z dwukrotnym
		pomalowaniem: farbą syntetyczną

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -