[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	17
nan=Tulce ul. Gospodarcza, Kasztanowa 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI
ni=Gmina Kleszczewo
ai=63-005 Kleszczewo ul. Poznańska 4
nb=UG Kleszczewo 
br=Tulce ul. Gospodarcza, Kasztanowa 


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=712.535200000001

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Wazeliny techniczne 
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0
il=14.518

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=bednarka stalowa ocynkowana 
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
il=124.16

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Folie PVC 
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0
il=251.16

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Piaski do nawierzchni drogowych 
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
il=66.976

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=fundament stabilizujący 
id=2220699	2
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=rura grubościenna 50 
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0
il=119.6

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=system uszczelnieni do rur 50 
id=5610044	2
jm=szt	020
ce=0
il=2990

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=szafka oświetleniowa SO 211 
id=7051003	2
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=oprawa oświetleniowa LED 50W 
id=7341399	2
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=wysięgnik o długości 1m 
id=7341399	2
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=wysięgnik podwójny o długości 1m 
id=7341399	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Uziomy prętowe ze st.powl.Cu-17,2mm 
id=7590813	2
jm=m	040
ce=0
il=166.5

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Osprzęt do uziomów pręt.-złączka 17,2 mm 
id=7590853	2
jm=szt	020
ce=0
il=74

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Osprzęt do uziomów pręt.-złączka 17,2 mm 
id=7590873	2
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=tabliczka bezpiecznikowa 4-01 
id=7593500	2
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=tabliczka bezpiecznikowa 4-02 
id=7593500	2
jm=szt	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=tabliczka bezpiecznikowa 4-03 
id=7593500	2
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=wkładka bezpiecznikowa 6A 
id=7593500	2
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 
id=7648099	2
jm=szt	020
ce=0
il=110.75

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) 
id=7660199	2
jm=szt	020
ce=0
il=38

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=przewód YDY 3x1,5mm2 
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
il=160

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=kabel YAKY 4x25mm2 
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
il=784

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=kabel YAKY 4x35mm2 
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
il=3.12

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=słup oświetleniowy 8m 
id=8110199	2
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Słupki oznaczeniowe SO 
id=8190601	2
jm=szt	020
ce=0
il=8.97

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1) 
id=  11111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=44.424

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=Koparka łańc.do rowów kabl. 37kW [50KM](1) 
id=  13612	2
jm=m-g	148
ce=0
il=19.104

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=Pompa wysokociśn.hydr.elektr.250 at 
id=  14632	2
jm=m-g	148
ce=0
il=52.44

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=Wibromłot elektr.lub spalin.do   3kW [4KM] 
id=  21811	2
jm=m-g	148
ce=0
il=21.83

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=Żuraw samochodowy (1) 
id=  31100	2
jm=m-g	148
ce=0
il=25.326

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=Dźwignik hydr.przenośny spalinowy 250 t 
id=  35414	2
jm=m-g	148
ce=0
il=52.44

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=Środek transportowy (1) 
id=  39000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=45.3487

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Ciągnik kołowy (1) 
id=  39100	2
jm=m-g	148
ce=0
il=3.546

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=Przyczepa dłużycowa 
id=  39650	2
jm=m-g	148
ce=0
il=7.2

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy (1) 
id=  39810	2
jm=m-g	148
ce=0
il=9.568

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=Podnośnik montażowy PMH samochodowy (1) 
id=  39912	2
jm=m-g	148
ce=0
il=31.86

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli 
id=  39970	2
jm=m-g	148
ce=0
il=3.546

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A 
id=  72121	2
jm=m-g	148
ce=0
il=4.2336

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=Zespół prądotwórczy 1-faz.przenośny 2,5kVA 
id=  81111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=21.83

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=Zespół prądotwórczy 3-fazowy 
id=  81120	2
jm=m-g	148
ce=0
il=52.44

[RMS ZEST 42]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 2]
id=62
na=Linia kablowa nn 0,4kV zasilająca SO

[POZYCJA]
id=63
pd=MRRiB	KNNR	 005-0701-02-00	 005	0701-02	00	1
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III
nu=1
ob=0.32
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.32	1	1 * 0.8 * 0.4	


[RMS 1]
nz=2.24
np=0
il=0.7168
wa=0

[POZYCJA]
id=64
pd=MRRiB	KNNR	 005-0702-02-00	 005	0702-02	00	1
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III
nu=2
ob=0.24
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.24	1	1 * 0.6 * 0.4	


[RMS 1]
nz=1.21
np=0
il=0.2904
wa=0

[POZYCJA]
id=65
pd=MRRiB	KNNR	 005-0706-01-00	 005	0706-01	00	1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m
nu=3
ob=2
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 * 1	


[RMS 1]
nz=0.0126
np=0
il=0.0252
wa=0

[RMS 5]
nz=0.056
np=1
il=0.112
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 36]
nz=0.008
np=1
il=0.016
wa=0

[POZYCJA]
id=66
pd=MRRiB	KNNR	 005-0707-03-00	 005	0707-03	00	1
na=Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II
nu=4
ob=1
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.107
np=0
il=0.107
wa=0

[RMS 2]
nz=0.013
np=1
il=0.013
wa=0

[RMS 4]
nz=0.42
np=1
il=0.42
wa=0

[RMS 20]
nz=0.1
np=1
il=0.1
wa=0

[RMS 26]
nz=0.015
np=1
il=0.015
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 31]
nz=0.0045
np=1
il=0.0045
wa=0

[RMS 33]
nz=0.0149
np=1
il=0.0149
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0045
np=1
il=0.0045
wa=0

[RMS 38]
nz=0.0045
np=1
il=0.0045
wa=0

[POZYCJA]
id=67
pd=MRRiB	KNNR	 005-0715-03-00	 005	0715-03	00	1
na=Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m
nu=5
ob=3
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.204
np=0
il=0.612
wa=0

[RMS 2]
nz=0.0085
np=1
il=0.0255
wa=0

[RMS 20]
nz=0.05
np=1
il=0.15
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 31]
nz=0.0045
np=1
il=0.0135
wa=0

[RMS 33]
nz=0.0067
np=1
il=0.0201
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0045
np=1
il=0.0135
wa=0

[RMS 38]
nz=0.0045
np=1
il=0.0135
wa=0

[POZYCJA]
id=81
na=Dostawa materiału - kabel YAKY 4x35mm2
nu=6
ob=3
jm=m	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 24]
nz=1.04
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 42]
nz=1.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=82
pd=MRRiB	KNNR	 005-0726-10-00	 005	0726-10	00	1
na=Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył: ponad  16 do  50 mm2
nu=7
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.52
np=0
il=5.04
wa=0

[RMS 20]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 21]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=98
pd=MRRiB	KNNR	 005-0401-01-00	 005	0401-01	00	1
na=Montaż szafki oświetleniowej
nu=8
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=4.06
np=0
il=4.06
wa=0

[RMS 9]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=86
pd=MRRiB	KNNR	 005-0605-05-00	 005	0605-05	00	1
na=Montaż uziomu poziomego,wykonanego z bednarki o przekroju do 120 mm2,z ręcznym wykonaniem wykopu o głębokości od 0,6 m do 0,8 m, w gruncie kat: III
nu=9
ob=10
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.45
np=0
il=14.5
wa=0

[RMS 3]
nz=1.04
np=1
il=10.4
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=74
pd=MRRiB	KNNR	 005-0606-02-00	 005	0606-02	00	1
na=Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.I-II - długość uziomu 4,5 m
nu=10
ob=1
jm=uziom	273
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 13]
nz=4.5
np=1
il=4.5
wa=0

[RMS 14]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 15]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 30]
nz=0.59
np=1
il=0.59
wa=0

[RMS 33]
nz=0.59
np=1
il=0.59
wa=0

[RMS 40]
nz=0.59
np=1
il=0.59
wa=0

[POZYCJA]
id=75
pd=MRRiB	KNNR	 005-1302-03-00	 005	1302-03	00	1
na=Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy
nu=11
ob=1
jm=odc	101
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.8
np=0
il=1.8
wa=0

[POZYCJA]
id=76
pd=MRRiB	KNNR	 005-1304-01-00	 005	1304-01	00	1
na=Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
nu=12
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.24
np=0
il=1.24
wa=0

[ELEMENT 2]
id=61
na=Linia kablowa nn 0,4kV

[POZYCJA]
id=17
pd=MRRiB	KNNR	 005-0701-05-00	 005	0701-05	00	1
na=Mechaniczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III-IV
nu=13
ob=191.04
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=191.04	1	597 * 0.8 * 0.4	


[RMS 1]
nz=0.1
np=0
il=19.104
wa=0

[RMS 27]
nz=0.18
np=1
il=34.3872
wa=0

[RMS 28]
nz=0.1
np=1
il=19.104
wa=0

[POZYCJA]
id=18
pd=MRRiB	KNNR	 005-0702-05-00	 005	0702-05	00	1
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli,w gruncie: kat. III-IV
nu=14
ob=143.28
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=143.28	1	597 * 0.6 * 0.4	


[RMS 1]
nz=0.03
np=0
il=4.2984
wa=0

[RMS 27]
nz=0.06
np=1
il=8.5968
wa=0

[POZYCJA]
id=19
pd=MRRiB	KNNR	 005-0706-01-00	 005	0706-01	00	1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0,4 m
nu=15
ob=1194
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1194	1	2 * 597	


[RMS 1]
nz=0.0126
np=0
il=15.0444
wa=0

[RMS 5]
nz=0.056
np=1
il=66.864
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1194
wa=0

[RMS 36]
nz=0.008
np=1
il=9.552
wa=0

[POZYCJA]
id=89
pd=MRRiB	KNNR	 005-0723-01-00	 005	0723-01	00	1
na=Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur stalowych - za pierwszą rurę o średnicy: do 100 mm
nu=16
ob=115
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.65
np=0
il=189.75
wa=0

[RMS 7]
nz=1.04
np=1
il=119.6
wa=0

[RMS 8]
nz=26	1
np=1
il=26
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=115
wa=0

[RMS 29]
nz=0.456
np=1
il=52.44
wa=0

[RMS 32]
nz=0.456
np=1
il=52.44
wa=0

[RMS 33]
nz=0.0257
np=1
il=2.9555
wa=0

[RMS 41]
nz=0.456
np=1
il=52.44
wa=0

[POZYCJA]
id=22
pd=MRRiB	KNNR	 005-0707-03-00	 005	0707-03	00	1
na=Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.I/II
nu=17
ob=597
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.107
np=0
il=63.879
wa=0

[RMS 2]
nz=0.013
np=1
il=7.761
wa=0

[RMS 4]
nz=0.42
np=1
il=250.74
wa=0

[RMS 20]
nz=0.1
np=1
il=59.7
wa=0

[RMS 26]
nz=0.015
np=1
il=8.955
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=597
wa=0

[RMS 31]
nz=0.0045
np=1
il=2.6865
wa=0

[RMS 33]
nz=0.0149
np=1
il=8.8953
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0045
np=1
il=2.6865
wa=0

[RMS 38]
nz=0.0045
np=1
il=2.6865
wa=0

[POZYCJA]
id=91
pd=MRRiB	KNNR	 005-0713-03-00	 005	0713-03	00	1
na=Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, o masie: ponad 1,0 do 3,0 kg/m
nu=18
ob=115
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.212
np=0
il=24.38
wa=0

[RMS 2]
nz=0.0531
np=1
il=6.1065
wa=0

[RMS 20]
nz=0.08
np=1
il=9.2
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=115
wa=0

[RMS 31]
nz=0.0045
np=1
il=0.5175
wa=0

[RMS 33]
nz=0.0067
np=1
il=0.7705
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0045
np=1
il=0.5175
wa=0

[RMS 38]
nz=0.0045
np=1
il=0.5175
wa=0

[POZYCJA]
id=24
pd=MRRiB	KNNR	 005-0715-03-00	 005	0715-03	00	1
na=Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m
nu=19
ob=72
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.204
np=0
il=14.688
wa=0

[RMS 2]
nz=0.0085
np=1
il=0.612
wa=0

[RMS 20]
nz=0.05
np=1
il=3.6
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=72
wa=0

[RMS 31]
nz=0.0045
np=1
il=0.324
wa=0

[RMS 33]
nz=0.0067
np=1
il=0.4824
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0045
np=1
il=0.324
wa=0

[RMS 38]
nz=0.0045
np=1
il=0.324
wa=0

[POZYCJA]
id=25
pd=MRRiB	KNNR	 005-0726-10-00	 005	0726-10	00	1
na=Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył: ponad  16 do  50 mm2
nu=20
ob=36
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=2.52
np=0
il=90.72
wa=0

[RMS 20]
nz=1
np=1
il=36
wa=0

[RMS 21]
nz=1
np=1
il=36
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=36
wa=0

[POZYCJA]
id=93
na=Dostawa materiału - kabel YAKY 4x25mm2
nu=21
ob=784
jm=m	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 23]
nz=1
np=1
il=784
wa=0

[RMS 42]
nz=1.5
np=0
op=M
il=784
wa=0

[POZYCJA]
id=60
pd=MRRiB	KNNR	 005-1302-03-00	 005	1302-03	00	1
na=Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy
nu=22
ob=18
jm=odc	101
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.8
np=0
il=32.4
wa=0

[ELEMENT 2]
id=59
na=Montaż słupów oświetleniowych

[POZYCJA]
id=26
pd=MRRiB	KNNR	 005-1001-02-00	 005	1001-02	00	1
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, o masie: pon.100 do 300 kg - stalowych
nu=23
ob=18
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=5.16
np=0
il=92.88
wa=0

[RMS 6]
nz=1
np=1
il=18
wa=0

[RMS 19]
nz=1
np=1
il=18
wa=0

[RMS 16]
nz=1
np=1
il=18
wa=0

[RMS 17]
nz=2
np=1
il=36
wa=0

[RMS 18]
nz=1
np=1
il=18
wa=0

[RMS 25]
nz=1
np=1
il=18
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=18
wa=0

[RMS 27]
nz=0.08
np=1
il=1.44
wa=0

[RMS 31]
nz=1.21
np=1
il=21.78
wa=0

[RMS 33]
nz=0.45
np=1
il=8.1
wa=0

[RMS 35]
nz=0.4
np=1
il=7.2
wa=0

[POZYCJA]
id=27
pd=MRRiB	KNNR	 005-1002-01-00	 005	1002-01	00	1
na=Montaż wysięgników rurowych, mocowanych na słupie, o ciężarze: do 15 kg
nu=24
ob=16
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.72
np=0
il=11.52
wa=0

[RMS 11]
nz=1
np=1
il=16
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=16
wa=0

[RMS 33]
nz=0.06
np=1
il=0.96
wa=0

[RMS 37]
nz=0.37
np=1
il=5.92
wa=0

[POZYCJA]
id=99
pd=MRRiB	KNNR	 005-1002-01-00	 005	1002-01	00	1
na=Montaż wysięgników rurowych, mocowanych na słupie, o ciężarze: do 15 kg
nu=25
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.72
np=0
il=1.44
wa=0

[RMS 12]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 33]
nz=0.06
np=1
il=0.12
wa=0

[RMS 37]
nz=0.37
np=1
il=0.74
wa=0

[POZYCJA]
id=28
pd=MRRiB	KNNR	 005-1003-03-00	 005	1003-03	00	1
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarń: ponad 7 do 10 m
nu=26
ob=20
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.76
np=0
il=35.2
wa=0

[RMS 22]
nz=8
np=1
il=160
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=20
wa=0

[RMS 37]
nz=0.85
np=1
il=17
wa=0

[POZYCJA]
id=100
pd=MRRiB	KNNR	 005-1004-02-00	 005	1004-02	00	1
na=Montaż opraw oświetlenia zewnetrznego - na wysięgnikach
nu=27
ob=20
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.72
np=0
il=14.4
wa=0

[RMS 10]
nz=1
np=1
il=20
wa=0

[RMS 33]
nz=0.06
np=1
il=1.2
wa=0

[RMS 37]
nz=0.41
np=1
il=8.2
wa=0

[POZYCJA]
id=30
pd=MRRiB	KNNR	 005-0602-04-00	 005	0602-04	00	1
na=Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2: ułożonych luzem
nu=28
ob=144
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.105
np=0
il=15.12
wa=0

[RMS 3]
nz=0.79
np=1
il=113.76
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=144
wa=0

[RMS 39]
nz=0.0294
np=1
il=4.2336
wa=0

[POZYCJA]
id=31
pd=MRRiB	KNNR	 005-0606-02-00	 005	0606-02	00	1
na=Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.I-II - długość uziomu 4,5 m
nu=29
ob=36
jm=uziom	273
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1
np=0
il=36
wa=0

[RMS 13]
nz=4.5
np=1
il=162
wa=0

[RMS 14]
nz=2
np=1
il=72
wa=0

[RMS 15]
nz=1
np=1
il=36
wa=0

[RMS 42]
nz=2.5
np=0
op=M
il=36
wa=0

[RMS 30]
nz=0.59
np=1
il=21.24
wa=0

[RMS 33]
nz=0.59
np=1
il=21.24
wa=0

[RMS 40]
nz=0.59
np=1
il=21.24
wa=0

[POZYCJA]
id=33
pd=MRRiB	KNNR	 005-1304-01-00	 005	1304-01	00	1
na=Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
nu=30
ob=18
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.24
np=0
il=22.32
wa=0

[ELEMENT 2]
id=49
na=Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna

[POZYCJA]
id=50
na=Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna
nu=31
ob=1
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[ELEMENT 2]
id=51
na=Projekt organizacji ruchu

[POZYCJA]
id=52
na=Projekt organizacji ruchu
nu=32
ob=1
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[ELEMENT 2]
id=53
na=Zajęcie pasa drogowego

[POZYCJA]
id=54
na=Zajęcie pasa drogowego
nu=33
ob=1
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

