[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.56
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	7	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR ROBÓT
nb=Budynek sanitariatów przy Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie 
ab=Zakrzewo, obr. 0012 gmina Dopiewo, ul. Długa dz. nr 65/1, 65/2, 66  
ni=Gmina Dopiewo
ai=62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c
br=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
dt=03.2022	0
cpv=45310000-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
cpv=45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
pcn=1/2022

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Załącznik nr 1 - Założenia wyjściowe  do kosztorysowania1310131013101. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o podstawy KNNR i KNR131013102. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.131013103. Podstawę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:1310- Dokumentacja projektowa1310- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz   planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.131013104. Ceny jednostkowe robót ustalono na podstawie kalkulacji szczegółowych.Kosztorys szczegółowy  opracowano na podstawie następujących danych:1310- Narzut kosztów pośrednich w wysokości 70% (liczone od R i S)1310- Narzut zysku w wysokosci 20% (liczony od R i S) 1310- Cena robocizny w wysokości 26,50 zł/r-g (bez narzutów)1310- Ceny materiałów wg  średnich danych ORGBUD I kw 2022r. z kosztami zakupu, na podstawie aktualnych cenników katalogowych producentów lub uzyskanych informacji własnych z uwzględnieniem kosztów zakupu Kz=7%1310- Ceny sprzętu wg danych ORGBUD I kw 2022r.1310- Zysk liczono od R+Kp(R)+S+Kp(S)131013105. Dane dotyczące robót przygotowawczych:1310- roboty rozbiórkowe: nie dotyczy1310- roboty ziemne: wywóz ziemi na wysypisko na odległość 15 km wraz z opłatą wysypiskową1310- inne wyżej niewymienione: nie dotyczy131013106. Dane dotyczące technologii wykonania robót nieokreślonych dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót: wszelkie dane niezbędne do prawidłowego wykonania robót zostały okeślone w projekcie i STWiOR131013101310Załącznik nr 2 - Charakterystyka obiektu/robót:13101310Niniejszy kosztorys obejmuje koszty instalacji sanitarnych dla zadania: Budynek sanitariatów przy Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie, Zakrzewo, obr. 0012 gmina Dopiewo, ul. Długa dz. nr 65/1, 65/2, 66 13101310W skład instalacji wchodzą następujące elementy:1310- zalicznikowe zasilanie obiektu z istniejącej instalacji napowietrznej Klienta1310- tablice rozdzielcze1310- instalacja oświetlenia podstawowego1310- instalacja oświetlenia awaryjnego1310- instalacja gniazd wtyczkowych1310- instalacja połączeń wyrównawczych głównych1310- system ochrony przeciwprzepięciowej1310- system ochrony przeciwporażeniowej1310131013101310131013101310131013101310131013101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=20	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.52

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  18-22 kW [ 25-30 KM] (1)	0
id=39114	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
il=0.066

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramką pojedynczą	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramką pojedynczą	0
id=7530364	2
jm=szt	020
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 w ramce	0
id=7519999	2
jm=szt	020
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 137]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=monterzy	0
id=t02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1086]
ty=M
na=Oprawa awaryjna AW1 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1087]
ty=M
na=Oprawa awaryjna AWZ wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1088]
ty=M
na=Oprawa awaryjna EW1 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Oprawa B1 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 524]
ty=M
na=Oprawa D1 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1085]
ty=M
na=Oprawa W1 wg legendy	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1084]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V	0
id=7951007	2
jm=m	040
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=361.92

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V	0
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.4

[RMS ZEST 1082]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x10,0; 750 V	0
id=7951026	2
jm=m	040
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.92

[RMS ZEST 1083]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x4,0;  750 V	0
id=7951024	2
jm=m	040
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=89.44

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Przewód miedziany DY 6 mm2, 750 V	0
id=7920107	2
jm=m	040
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.6

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=Przewód miedziany LY 25 mm2, 750 V	0
id=7920707	1
jm=m	040
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.6

[RMS ZEST 271]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli, do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
il=0.066

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa, PK-60	0
id=7540021	2
jm=szt	020
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.22

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 760]
ty=R
na=Robocizna	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1043]
ty=R
na=Robocizna'	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
il=108.0066

[RMS ZEST 1081]
ty=M
na=Rozdzielnica TR0 - wymiana	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 1080]
ty=M
na=Rozdzielnica TR1	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
il=0.1005

[RMS ZEST 261]
ty=S
na=Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
il=1.6532

[RMS ZEST 494]
ty=M
na=Szyna wyrównawcza GSU	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 500]
ty=M
na=Śruby stalowe ŚRD z gwint.na cał.dług.M-6	0
id=6801102	2
jm=kg	033
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.018

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Wsporniki inst.odgromow.ścienne z uchwytem	0
id=7590300	2
jm=szt	020
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.03

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Żuraw samochodowy    do 4 t  (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031502
cw=0	PLN
il=0.066

[RMS ZEST 383]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=499
nu=1
cpv=45310000-3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica i WLZ
wa=0
kn=0	0	0
id=3936
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3937
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1043]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 1080]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[POZYCJA]
id=9145
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3		3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1043]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=3.57

[RMS 1081]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[POZYCJA]
id=9148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=109
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=109	1	#p5+#p6						

[RMS 1043]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6982

[POZYCJA]
id=9150
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=109
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=109	1	#p3						

[RMS 1043]
nz=0.0525	0	0,0525
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7225

[POZYCJA]
id=9152
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe1310TR0>TR1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[RMS 1043]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=1.932

[RMS 1082]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=23.92
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9156
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe1310TR1>wentylacja
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	20+21+18+27						

[RMS 1043]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=7.224

[RMS 1083]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=89.44
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V
wa=0
kn=0	0	0
id=2417
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=2418
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym1310Dla gniazd IP20/IP44 pojedynczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p10+#p11						

[RMS 1043]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3656

[POZYCJA]
id=2422
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym1310Dla łączników instalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p12						

[RMS 1043]
nz=0.0914	0	0,0914
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6398

[POZYCJA]
id=2424
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	#p7+#p8						

[RMS 1043]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.924

[RMS 213]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2432
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1043]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=0.273

[RMS 215]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2440
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1043]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.789

[RMS 217]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2457
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1043]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=1.106

[RMS 222]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2490
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa B1 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1043]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.68

[RMS 295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5858
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa D1 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1043]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2

[RMS 524]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2777
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa W1 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1043]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6

[RMS 1085]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5850
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa awaryjna AW1 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1043]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=6.44

[RMS 1086]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5854
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa awaryjna AWZ wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1043]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 1087]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2784
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawa awaryjna EW1 wg legendy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1043]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 1088]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9160
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=163.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=163.2	1	(#p21+#p22)*0,4						

[RMS 1043]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0234

[POZYCJA]
id=9162
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=163.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=163.2	1	#p19						

[RMS 1043]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1408

[POZYCJA]
id=2589
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe1310Obwody oświetlenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=348
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=348	1	(#p13+#p14+#p15+#p16+#p17+#p18)*12						
ko=				
ko=				

[RMS 1043]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=19.0008

[RMS 1084]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=361.92
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2601
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe1310Obwody gniazd 230V
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	(#p10+#p11)*15						
ko=				
ko=				

[RMS 1043]
nz=0.0546	0	0,0546
np=1
wa=0
wb=0
il=3.276

[RMS 156]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
wa=0
kn=0	0	0
id=2609
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=4650
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Szyna wyrównawcza GSU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1043]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 494]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=5043
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Wypusty z bednarki FeZn 25x4 (do GSU)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p23*3						

[RMS 1043]
nz=0.344	0	0,344
np=1
wa=0
wb=0
il=1.032

[RMS 263]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 262]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=3.03

[RMS 500]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 261]
nz=0.0294	0	0,0294
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0882

[POZYCJA]
id=5054
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
mpn=1211
na=Uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x4mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 1043]
nz=0.105	0	0,105
np=1
wa=0
wb=0
il=3.675

[RMS 263]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 261]
nz=0.0294	0	0,0294
np=1
wa=0
wb=0
il=1.029

[POZYCJA]
id=5059
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-05	5	0611-05		1
mpn=1211
na=Połączenia spawane wraz z zabepieczeniem spawów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1043]
nz=0.269	0	0,269
np=1
wa=0
wb=0
il=1.076

[RMS 261]
nz=0.134	0	0,134
np=1
wa=0
wb=0
il=0.536

[POZYCJA]
id=4674
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-01	5	0716-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych 1310Magistrala główna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1043]
nz=0.118	0	0,118
np=1
wa=0
wb=0
il=1.77

[RMS 392]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1005

[RMS 271]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[RMS 47]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[RMS 34]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[POZYCJA]
id=4690
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02	5	0202-02		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach1310Połączenia wyrównawcze miejscowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1043]
nz=0.0179	0	0,0179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2685

[RMS 398]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6
nan=1

[RMS 383]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=2689
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=3395
pd=						0
na=Pomiary odbiorcze instalacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Prace uzupełniające
wa=0
kn=0	0	0
id=2717
nu=1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=5111
pd=						0
na=Przebicia i przekucia
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STE 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
c56eec7815cd21ea58f0 a7694 85365