[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.56
pe=3
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	7	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		
ka=Zweryfikowane	49152

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nb=Budynek sanitariatów przy Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie 
ab=Zakrzewo, obr. 0012 gmina Dopiewo, ul. Długa dz. nr 65/1, 65/2, 66 
ni=Gmina Dopiewo
ai=62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c
br=INSTALACJE SANITARNE
dt=03.2022	0
cpv=45330000-9	INSTALACJE SANITARNE
cpv=45332300-6	Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
cpv=45332300-6	Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
cpv=45332200-5	Instalacja wodociągowa
cpv=45331100-7	Instalacja centralnego ogrzewania
cpv=45331210-1	Instalacja wentylacji
cpv=45231300-8	Sieci sanitarne
cpv=45231300-8	Zewnętrzna kanalizacja sanitarna
cpv=45231300-8	Przyłącze kanalizacji sanitarnej
cpv=45231300-8	Przyłącze wodociągowe
cpv=45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
pcn=1/2022

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Załącznik nr 1 - Założenia wyjściowe  do kosztorysowania1310131013101. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o podstawy KNNR i KNR131013102. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.131013103. Podstawę sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:1310- Dokumentacja projektowa1310- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz   planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.131013104. Ceny jednostkowe robót ustalono na podstawie kalkulacji szczegółowych.Kosztorys szczegółowy  opracowano na podstawie następujących danych:1310- Narzut kosztów pośrednich w wysokości 70% (liczone od R i S)1310- Narzut zysku w wysokosci 20% (liczony od R i S) 1310- Cena robocizny w wysokości 26,50 zł/r-g (bez narzutów)1310- Ceny materiałów wg  średnich danych ORGBUD I kw 2022r. z kosztami zakupu, na podstawie aktualnych cenników katalogowych producentów lub uzyskanych informacji własnych z uwzględnieniem kosztów zakupu Kz=7%1310- Ceny sprzętu wg danych ORGBUD I kw 2022r.1310- Zysk liczono od R+Kp(R)+S+Kp(S)131013105. Dane dotyczące robót przygotowawczych:1310- roboty rozbiórkowe: nie dotyczy1310- roboty ziemne: wywóz ziemi na wysypisko na odległość 15 km wraz z opłatą wysypiskową1310- inne wyżej niewymienione: nie dotyczy131013106. Dane dotyczące technologii wykonania robót nieokreślonych dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót: wszelkie dane niezbędne do prawidłowego wykonania robót zostały okeślone w projekcie i STWiOR131013101310Załącznik nr 2 - Charakterystyka obiektu/robót:13101310Niniejszy kosztorys obejmuje koszty instalacji sanitarnych dla zadania: Budynek sanitariatów przy Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie, Zakrzewo, obr. 0012 gmina Dopiewo, ul. Długa dz. nr 65/1, 65/2, 66 13101310W skład instalacji wchodzą następujące elementy:1310- instalacja wod-kan1310- instalacja centralnego ogrzewania1310- instalacja wentylacji1310- sieci sanitarne131013101310131013101310131013101310131013101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=20	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1108]
ty=M
na=Anemostat prostokątny + skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 240x240 d=160	0
id=6520399	1
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepełnosprawnych	0
id=5740099	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5740099

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 894]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B 15)	0
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=0.1575

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=0.448

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=Blok zaworowy do grzejników dolnozasilanych DN15	0
id=5730899	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.10	0
id=1800103	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=179.2

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg	0
id=1700306	1
jm=t	034
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=0.0175

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Czyszczak  PVC kan.wewnetrznej 110 mm	0
id=5613602	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Deska sedesowa standard	0
id=6325199	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 895]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	000
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0111

[RMS ZEST 1081]
ty=M
na=Elektryczny podgrzewacz wody przepływowy EIL4 4,4kW lub równoważny	0
id=5701020	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 1080]
ty=M
na=Elektryczny podgrzewacz wody przepływowy EIL6 5,7kW lub równoważny	0
id=5701020	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 563]
ty=M
na=Filtr siatkowy DN32	0
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=Głowica termostatyczna	0
id=5731999	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1087]
ty=M
na=Grzejnik płytowy 11KV 600/600	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1088]
ty=M
na=Grzejnik płytowy 21-SKV 600/520	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1085]
ty=M
na=Grzejnik płytowy 22KV 600/720	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1090]
ty=M
na=Grzejnik płytowy 33KV 600/520	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 850]
ty=M
na=Keramzyty sortowane drobne luzem	0
id=1610300	2
jm=m3	060
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7256

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Klej do izlolacji	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6561

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Klipsy montażowe	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=759

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=Kolana miedziane, o śr.15 mm lutowane	0
id=6401107	1
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6

[RMS ZEST 1094]
ty=M
na=Kolana PE elektroop.1,0MPa 90°/woda/ 40 mm	0
id=5627024	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1118]
ty=M
na=Konsole do wodomierzy skrzydełkowych 25 mm	0
id=6305843	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 842]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1)	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=12.3024

[RMS ZEST 1130]
ty=M
na=Króciec z siatki kwasoodporny d=160	0
id=6520899	1
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Ksztaltki PVC kanalizacji zewn. kl. S 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.7184

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Ksztaltki PVC kanalizacji zewn. kl. S 160 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.7

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Kształtka PEX 16	0
id=5604999	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.8

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Kształtka PEX 20	0
id=5604999	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.45

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Kształtka PEX 25	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Kształtka PEX 32	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.45

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Kształtka PEX 40	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.41

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniowa PEX 16x1/2" do grzejnika	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 16x1/2" do baterii	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 20x3/4" do zaworu pisuarowego	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 20x3/4" do zaworu pralki	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 20x3/4" do zaworu WC	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1119]
ty=M
na=Kształtka wodomierzowa DN25	0
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Kształtki PPHT kanalizacji wewnętrznej 110 mm	0
id=5613903	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.4

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Kształtki PPHT kanalizacji wewnętrznej 50 mm	0
id=5613901	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.04

[RMS ZEST 684]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm	0
id=6507599	1
jm=m2	050
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5098

[RMS ZEST 691]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 160 mm	0
id=6507599	1
jm=m2	050
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.6953

[RMS ZEST 1131]
ty=M
na=Mata lamelowa  20 mm	0
id=6701501	2
jm=m2	050
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.2996

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Miska ustępowa wisząca lejowa	0
id=6325199	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla niepełnosprawnych	0
id=6325199	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1106]
ty=M
na=Nagrzewnica kanałowa N-1 DH-160-20 2000W z regulatorem lub równoważna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 843]
ty=S
na=Obudowa wykopu "PODLASIE 2"	0
id=47822	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=15.4057

[RMS ZEST 1104]
ty=M
na=Obudowy do zasuwy-teleskopowe 32 mm	0
id=5891061	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1133]
ty=M
na=Otulina PE gr. 20 mm d=16/15	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.9

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Otulina PE gr. 20 mm d=20	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.7

[RMS ZEST 1082]
ty=M
na=Otulina PE gr. 9 mm d=16	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.2

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Otulina PE gr. 9 mm d=20	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.95

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Otulina PE gr. 9 mm d=25	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.4

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Otulina PE gr. 9 mm d=32	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.7

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Otulina PE gr. 9 mm d=40	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3

[RMS ZEST 853]
ty=M
na=Otuliny styropianowe 50 mm bez osł.160 mm	0
id=6751316	2
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0803

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Piasek	0
id=1601700	2
jm=m3	000
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50.7329

[RMS ZEST 1128]
ty=M
na=Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, doływ z tyłu z termicznym systemem spłukującym	0
id=6326199	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 950]
ty=M
na=Podchloryn sodowy	0
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1410099

[RMS ZEST 794]
ty=M
na=Podpory C przew.went.koł.poz.śr. 125- 200	0
id=6581101	1
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.8105

[RMS ZEST 685]
ty=M
na=Podpory C przew.went.koł.poz.śr.do 125mm	0
id=6581100	1
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4591

[RMS ZEST 1126]
ty=M
na=Poręcz ścienna dla osób niepełnosprawnych	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 845]
ty=S
na=Prościarka do rur PE	0
id=71270	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=1.5088

[RMS ZEST 1091]
ty=M
na=Przej.szczel.z PVC przez śc.do 200mm/160mm	0
id=5614802	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1132]
ty=M
na=Przepust wodo i gazoszczelny w fundamencie d=100	0
id=5614802	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Przepust wodo i gazoszczelny w fundamencie d=200	0
id=5614802	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 683]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 100 mm	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3185

[RMS ZEST 690]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 160 mm	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.9705

[RMS ZEST 711]
ty=M
na=Przewód elastyczny izolowany d=100	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5

[RMS ZEST 713]
ty=M
na=Przewód elastyczny izolowany d=160	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC	0
id=6327599	1
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=735.9971

[RMS ZEST 1073]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1078]
ty=R
na=Robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=Rura miedziana  15/ 1,0 mm	0
id=6450138	1
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.75

[RMS ZEST 1093]
ty=M
na=Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 woda1,0MPa) 40 mm	0
id=5603043	2
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.21

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 110 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.0156

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 160 mm	0
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.692

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 110x2,2 mm	0
id=5601121	2
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.02

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 50x1,8 mm	0
id=5601101	2
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.56

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm	0
id=5604263	2
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.6

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm	0
id=5604263	2
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.65

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm	0
id=5604264	2
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.32

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 32mm	0
id=5604105	2
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.56

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 40mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.24

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Rury wywiew.dach.z tw.szt./wywiewki/110 mm	0
id=6328763	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 485]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=8.4347

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=20.4051

[RMS ZEST 851]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=0.6868

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Sedes  z tworzyw sztucznych dla niepełnosprawnych	0
id=6328111	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1102]
ty=M
na=Skrzynka ul.do zas.wodn.k.9501	0
id=5891117	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1124]
ty=M
na=Stelaż do montażu uchwytów dla osób niepełnosprawnych	0
id=6323160	1
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Stelaż montażowy do miski ustępowej dla niepełnosprawnych	0
id=6323110	1
jm=kpl.	090
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323110

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Stelaż montażowy do pisuaru	0
id=6323130	1
jm=kpl.	090
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323130

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Stelaż montażowy do umywalki	0
id=6323100	1
jm=kpl.	090
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323100

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej	0
id=6323110	1
jm=kpl.	090
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1092]
ty=M
na=Studnia kanalizacyjna PVC 425 h=1,1m - S1	0
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Syfon  umywalkowy z tw.szt.butelkowy  32mm	0
id=5717021	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Syfony umywalkowe podtynkowe	0
id=5717000	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 645]
ty=M
na=Szpilki oc.zgrzew.z klipsami i kaptur.32mm	0
id=6764102	2
jm=kpl	090
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.5842

[RMS ZEST 672]
ty=M
na=Śruby stalowe ŚRD dwustronne  M-12	0
id=6801705	1
jm=kg	033
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.5186

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Taśma 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.9988

[RMS ZEST 901]
ty=M
na=Taśma z polietylenu lokalizacyjna	0
id=1561420	2
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.54

[RMS ZEST 674]
ty=M
na=Taśmy uszczel.samoprzylep.alum.mięk. 50 mm	0
id=6582803	2
jm=m	040
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.9583

[RMS ZEST 1110]
ty=M
na=Tłumik kanałowy okrągły d=160/L600	0
id=6525399	1
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1084]
ty=M
na=Trójniki miedziane 15 mm 1-pł.rów.lutowane	0
id=5302061	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=Ubijak spalinowy   200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=0.8485

[RMS ZEST 1125]
ty=M
na=Uchwyt dla osób niepełnosprawnych	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=Uchwyty do rur.miedz.stal.z wkł.pojed.15mm	0
id=6601525	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 631]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP  25 mm	0
id=6602003	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP  40 mm	0
id=6602005	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP  50 mm	0
id=6602006	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP 110 mm	0
id=6602011	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.2

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  16	0
id=6602201	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=118.68

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  20	0
id=6602202	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.745

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  25	0
id=6602203	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  32	0
id=6602204	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.77

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Umywalka standard	0
id=6320299	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	0
id=6320299	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 718]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o obw.1000-2500mm	0
id=6582610	1
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.08

[RMS ZEST 686]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o śr.do 300 mm	0
id=6582200	1
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.9115

[RMS ZEST 1098]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy  32 mm	0
id=6815040	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane w opakowaniu 30-50 kg	0
id=1720200	2
jm=t	034
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0099

[RMS ZEST 1114]
ty=M
na=Wentylator dachowy W-1 RF-2/160 na podstawie dachowej z regulatorem lub równoważny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1105]
ty=M
na=Wentylator kanałowy N-1 TD-500-160 LS z regulatorem lub równoważny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 898]
ty=M
na=Włazy kanał.do stud.z tw.szt.400-425  D400	0
id=6330324	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu	0
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=7.1048

[RMS ZEST 1129]
ty=M
na=Wpust podłogowy z tworzywa sztucznego z kołnierzem izolacyjnym z obracalną nasadką 150×150 mm z rusztem ze stali nierdzewnej DN100 z odprowadzeniem pionowym, z blokadą antyzapachową	0
id=6328403	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Wsporniki dystansowe do stelaży montażowych	0
id=6323170	1
jm=kpl.	090
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=1.344

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=Zagęszczarka wibr.spalinowa 70-90 m3/h	0
id=12521	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=34.0208

[RMS ZEST 1103]
ty=M
na=Zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem DN32	0
id=5809999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1120]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy EA DN32	0
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Zawór kulowy DN15	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Zawór kulowy DN32	0
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Zawór odcinający do WC DN15	0
id=5710299	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5712099

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15	0
id=5710299	2
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5712099

[RMS ZEST 1121]
ty=M
na=Zawór spustowy DN15	0
id=5700501	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 715]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny d=100	0
id=6520299	1
jm=szt.	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Zawór ze złączką do węża DN15	0
id=5700501	2
jm=szt	020
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 917]
ty=S
na=Zespół prądotwórczy 1-faz.przenośny 2,5kVA	0
id=81111	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=0.24

[RMS ZEST 916]
ty=S
na=Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm	0
id=72560	1
jm=m-g	148
ce=0	1648031598
cw=0	PLN
il=0.24

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE SANITARNE
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45330000-9
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
wa=0
kn=0	0	0
id=77
nu=1.1
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=20.812
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=20.812	1	(#p11+#p12)*1*(0,9+0,2)						

[RMS 1]
nz=4.65	0	4,65
np=1
wa=0
wb=0
il=96.7758

[POZYCJA]
id=80
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12.052
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12.052	1	#p1-#p4						

[RMS 1]
nz=1.99	0	1,99
np=1
wa=0
wb=0
il=23.9835

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=12.052
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12.052	1	#p2						

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6114

[RMS 8]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8485

[POZYCJA]
id=85
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=8.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8.76	1	#p7+#p8+#p9						

[RMS 1]
nz=4.54	0	4,54
np=1
wa=0
wb=0
il=39.7704

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=8.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8.76	1	#p7+#p8+#p9						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0,82
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1832

[RMS 9]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7304

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
mpn=1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=15	
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8.76	1	#p5						

[RMS 9]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.942

[POZYCJA]
id=92
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3.784
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.784	1	(#p11+#p12)*0,2*1						

[RMS 1]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0382

[RMS 10]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6165

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5731

[POZYCJA]
id=97
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Zasypka technologiczna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2.138
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.138	1	(#p11)*0,16*1+(#p12)*0,11*1-(#p11*PoleKołaD(0,16)+#p12*PoleKołaD(0,11))						

[RMS 1]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1263

[RMS 10]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6084

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.518

[POZYCJA]
id=102
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Obsypka 15 cm ponad wierzch rury
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2.838
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.838	1	(#p11+#p12)*0,15*1						

[RMS 1]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4773

[RMS 10]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4624

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=2.015

[POZYCJA]
id=189
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2017-11	4	2017-11		1
mpn=1211
na=Przepust wodo i gazoszczelny w fundamencie d=160
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=przejście	105
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=7.04	0	7,04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.04

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[POZYCJA]
id=111
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-04	4	0203-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych1310Poziomy w wykopach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.322	0	0,322
np=1
wa=0
wb=0
il=1.932

[RMS 13]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58
nan=1

[RMS 14]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=116
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-03	4	0203-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych1310Poziomy w wykopach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=12.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12.92	1	2+1,9+1,4+0,8+1,6+3,7+1,2+0,32						

[RMS 1]
nz=0.257	0	0,257
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3204

[RMS 20]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0156
nan=1

[RMS 21]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7184

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
wa=0
kn=0	0	0
id=205
nu=1.2
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=217
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-1105	5	1209-1105		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu1310R*1,11310Przekucia dla pionów PCV 110
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.91	0	1,91
np=1
wa=0
wb=0
il=4.202

[POZYCJA]
id=223
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p17+#p19						

[RMS 1]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[POZYCJA]
id=225
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p18						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=8.96

[POZYCJA]
id=227
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	#p14+#p15						

[RMS 1]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=15.96

[RMS 38]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=112

[RMS 52]
nz=0.00039	0	0,00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0109

[RMS 53]
nz=0.00022	0	0,00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 10]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 54]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 56]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=237
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych1310Piony kanalizacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2*4						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 15]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=7.44
nan=1

[RMS 16]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 17]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=255
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01	4	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych1310Poziomy kanalizacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p22*2						

[RMS 1]
nz=0.178	0	0,178
np=1
wa=0
wb=0
il=2.492

[RMS 24]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=14.56
nan=1

[RMS 25]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=243
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych1310Poziomy kanalizacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p23*1,5						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 15]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58
nan=1

[RMS 16]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 17]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=261
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-02	4	0222-02		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=273
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0213-05	4	0213-05		1
mpn=_1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=297
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p30+#p31+#p33						
ko=				

[RMS 1]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 25]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=302
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p25+#p27						

[RMS 1]
nz=1.28	0	1,28
np=1
wa=0
wb=0
il=5.12

[RMS 16]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=307
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-01	2-15/GEBERIT	0102-01		1
mpn=_1211
na=Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p25						

[RMS 1]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=310
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=314
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-01	2-15/GEBERIT	0102-01		1
mpn=_1211
na=Stelaż montażowy do miski ustępowej dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p27						

[RMS 1]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=318
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=322
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01	2-15/GEBERIT	0105-01		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p25+#p27						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=6021
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-03	2-15/GEBERIT	0102-03		1
mpn=_1211
na=Stelaż montażowy do umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p30+#p31						

[RMS 1]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=6025
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-03	2-15/GEBERIT	0104-03		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=6092
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-03	2-15/GEBERIT	0104-03		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka standard
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=383
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-02	2-15/GEBERIT	0102-02		1
mpn=_1211
na=Stelaż montażowy do pisuaru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p33						

[RMS 1]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=387
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-02	2-15/GEBERIT	0104-02		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, doływ z tyłu z termicznym systemem spłukującym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.82

[RMS 1128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=421
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-01	4	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpust podłogowy z tworzywa sztucznego z kołnierzem izolacyjnym z obracalną nasadką 150×150 mm z rusztem ze stali nierdzewnej DN100 z odprowadzeniem pionowym, z blokadą antyzapachową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 1129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6087
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0103-01	2-15/GEBERIT	0103-01		1
mpn=_1211
na=Stelaż do montażu uchwytów dla osób niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 1124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=429
pd=						0
na=Uchwyt dla osób niepełnosprawnych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 1125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=432
pd=						0
na=Poręcz ścienna dla osób niepełnosprawnych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 1126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=438
nu=1.3
cpv=45332200-5
wn=		

[POZYCJA]
id=443
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=16.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=16.8	1	(#p52+#p53+#p54+#p55)*1,2						
ko=				

[RMS 1]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2

[POZYCJA]
id=445
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=16.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=16.8	1	#p38						

[RMS 1]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=9.576

[RMS 38]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=67.2

[RMS 52]
nz=0.00039	0	0,00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0066

[RMS 53]
nz=0.00022	0	0,00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0037

[RMS 10]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0336

[RMS 54]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0168

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 56]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[POZYCJA]
id=455
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych1310ZW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=22	0	\	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	5+5+3+4+5						

[RMS 1]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=6.314

[RMS 107]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=24.2
nan=1

[RMS 108]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 109]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=31.46

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=461
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych1310ZW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=14.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	1+2+1,5+2+4+2+2						

[RMS 1]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1615

[RMS 110]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.95
nan=1

[RMS 111]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.35

[RMS 112]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=20.735

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=467
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-02	4	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych1310ZW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 113]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32
nan=1

[RMS 114]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 115]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=473
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-03	4	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych1310ZW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	2+2+3						

[RMS 1]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=2.415

[RMS 116]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56
nan=1

[RMS 117]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[RMS 118]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=7.77

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=479
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-04	4	0112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych1310ZW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.368	0	0,368
np=1
wa=0
wb=0
il=1.104

[RMS 119]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24
nan=1

[RMS 120]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych1310CW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=6	0	\	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3+3						

[RMS 1]
nz=0.287	0	0,287
np=1
wa=0
wb=0
il=1.722

[RMS 107]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6
nan=1

[RMS 108]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 109]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=8.58

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5495
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 9 mm d=16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	#p40						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4166

[RMS 1082]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=24.2

[RMS 256]
nz=0.0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1804

[RMS 247]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 248]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=132

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0198

[POZYCJA]
id=5503
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 9 mm d=20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=14.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	#p41						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2519

[RMS 257]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.95

[RMS 256]
nz=0.0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1189

[RMS 247]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 248]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=87

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[POZYCJA]
id=5511
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 9 mm d=25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p42						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0,1725
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 258]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 256]
nz=0.0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0424

[RMS 247]
nz=0.0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3888

[RMS 248]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.0021	0	0,0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0084

[POZYCJA]
id=5519
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 9 mm d=32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p43						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0,1725
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2075

[RMS 259]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 256]
nz=0.0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0742

[RMS 247]
nz=0.0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6804

[RMS 248]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.0021	0	0,0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0147

[POZYCJA]
id=5527
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 9 mm d=40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p44						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0,1725
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5175

[RMS 260]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 256]
nz=0.0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0318

[RMS 247]
nz=0.0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2916

[RMS 248]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.0021	0	0,0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0063

[POZYCJA]
id=5535
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 20 mm d=16
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p45						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1388

[RMS 1133]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 256]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0954

[RMS 247]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.588

[RMS 248]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0123

[POZYCJA]
id=527
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310Umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2	
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p30+#p31						
ko=				

[RMS 1]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 108]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-06	4	0116-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310WC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p25+#p27						

[RMS 1]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=545
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-06	4	0116-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310Pisuar
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p33						

[RMS 1]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=557
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-06	4	0116-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm1310Zawory ze złączką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p60						

[RMS 1]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=563
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-04	4	0135-04		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p52*2						

[RMS 1]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=567
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-04	4	0135-04		1
mpn=1211
na=Zawór odcinający do WC DN15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p53						

[RMS 1]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=583
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-04	4	0137-04		1
mpn=1211
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p30						

[RMS 1]
nz=1.41	0	1,41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.41

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=579
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p31						

[RMS 1]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=603
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawór ze złączką do węża DN15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=631
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0143-01	4	0143-01		1
mpn=1211
na=Elektryczny podgrzewacz wody przepływowy EIL6 5,7kW lub równoważny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=4.97	0	4,97
np=1
wa=0
wb=0
il=9.94

[RMS 1080]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0143-01	4	0143-01		1
mpn=1211
na=Elektryczny podgrzewacz wody przepływowy EIL4 4,4kW lub równoważny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4.97	0	4,97
np=1
wa=0
wb=0
il=4.97

[RMS 1081]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=690
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=50.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=50.5	1	#p40+#p41+#p42+#p43+#p44						

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0,0556
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8078

[POZYCJA]
id=692
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=6.66	0	6,66
np=1
wa=0
wb=0
il=6.66

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=695
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-04	4	0127-04		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=50.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	#p40+#p41+#p42+#p43+#p44						

[RMS 1]
nz=0.0745	0	0,0745
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7622

[POZYCJA]
id=697
pd=						0
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja centralnego ogrzewania
wa=0
kn=0	0	0
id=1628
nu=1.4
cpv=45331100-7
wn=		

[POZYCJA]
id=1629
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0415-01	8	0415-01		1
mpn=_1211
na=Włączenie do istniejącej instalacji c.o. rurą CU 15/15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2	0	ilość wymian	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=długość rury

[RMS 1]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 1084]
nz=1	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5546
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0201-03	0-35	0201-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.6079	0	0,6079
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1185

[RMS 411]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.75

[RMS 412]
nz=0.6	1	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 413]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 485]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0525

[POZYCJA]
id=1633
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	8+15+25						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=17.76

[RMS 107]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=52.8
nan=1

[RMS 108]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[RMS 109]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=68.64

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1639
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-01	4	0404-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=2.59

[RMS 110]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7
nan=1

[RMS 111]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 112]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=10.01

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1669
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 20 mm d=16/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=63
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	#p68+#p69						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9574

[RMS 1133]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=69.3

[RMS 256]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0017

[RMS 247]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=6.174

[RMS 248]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=378

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1292

[POZYCJA]
id=1677
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Otulina PE gr. 20 mm d=20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p70						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3286

[RMS 263]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 256]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1113

[RMS 247]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.686

[RMS 248]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[POZYCJA]
id=1717
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0429-01	4	0429-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p74+#p75+#p76+#p77						
ko=				
ko=				

[RMS 1]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=2.68

[RMS 352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5552
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.32	0	1,32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 1087]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1725
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.92	0	1,92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 1085]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5560
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.92	0	1,92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 1088]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1729
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-11	4	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.51	0	2,51
np=1
wa=0
wb=0
il=2.51

[RMS 1090]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1737
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
mpn=1211
na=Blok zaworowy do grzejników dolnozasilanych DN15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p73						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 357]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1749
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		0
na=Głowica termostatyczna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p73						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1753
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-01	4	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1789
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji c.o.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	#p68+#p69+#p70						

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0,0556
np=1
wa=0
wb=0
il=3.892

[POZYCJA]
id=1791
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-03	4	0406-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych/miedzianych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=7.08	0	7,08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.08

[POZYCJA]
id=1793
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-05	4	0406-05		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych//miedzianych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	#p68+#p69+#p70						

[RMS 1]
nz=0.0906	0	0,0906
np=1
wa=0
wb=0
il=6.342

[POZYCJA]
id=1797
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		1
mpn=1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=4
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p73						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1799
pd=						0
na=Przepusty rurowe hermetyczne w ścianach wg dokumentacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=3154
nu=1.5
cpv=45331210-1
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Linia N-1
wa=0
kn=0	0	0
id=3155
nu=1.5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=5901
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy N-1 TD-500-160 LS z regulatorem lub równoważny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.71	0	5,71
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4531

[RMS 1105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=5906
pd=						0
na=Okablowanie sterownicze wentylatora
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p86						

[POZYCJA]
id=5907
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Nagrzewnica kanałowa N-1 DH-160-20 2000W z regulatorem lub równoważna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.71	0	5,71
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4531

[RMS 1106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=5912
pd=						0
na=Okablowanie sterownicze nagrzewnicy kanałowej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p88						

[POZYCJA]
id=3222
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=5.526
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=5.526	1	0,16*3,14*(11)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.72	0	1,72
np=1
wa=0
wb=0
il=9.077

[RMS 690]
nz=0.75	0	0,75
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1445

[RMS 691]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6025

[RMS 794]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2657

[RMS 686]
nz=2.02	0	2,02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1625

[RMS 672]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0446

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4421

[POZYCJA]
id=3278
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0213-01	9-16	0213-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=5.526
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=5.526	1	#p90						

[RMS 1]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4314

[RMS 1131]
nz=1.14	0	1,14
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2996

[RMS 674]
nz=7.05	0	7,05
np=1
wa=0
wb=0
il=38.9583

[RMS 645]
nz=8.43	0	8,43
np=1
wa=0
wb=0
il=46.5842

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 851]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1105

[POZYCJA]
id=6008
pd=						0
na=Przewód elastyczny izolowany d=160
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p93*0,5						

[RMS 1]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 713]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=5919
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
mpn=_1211
na=Anemostat prostokątny + skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 240x240 d=160
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.91	0	1,91
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6481

[RMS 1108]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 718]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 672]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=5926
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumik kanałowy okrągły d=160/L600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.9	0	2,9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7695

[RMS 1110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 794]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 686]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 672]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=5935
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0147-01	2-17	0147-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Króciec z siatki kwasoodporny d=160
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.99	0	1,99
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9005

[RMS 1130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 686]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 672]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 3]
na=Linia W-1
wa=0
kn=0	0	0
id=5942
nu=1.5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=6003
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0208-02	2-17	0208-02		1
mpn=_1211
na=Wentylator dachowy W-1 RF-2/160 na podstawie dachowej z regulatorem lub równoważny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=10.18	0	5,73+4,45
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7219

[RMS 1114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=5948
pd=						0
na=Okablowanie sterownicze wentylatora
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p96						

[POZYCJA]
id=5955
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1.758
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.758	1	0,1*3,14*(3,1+0,9+1,6)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.38	0	2,38
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9958

[RMS 683]
nz=0.75	0	0,75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3185

[RMS 684]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5098

[RMS 685]
nz=0.83	0	0,83
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4591

[RMS 686]
nz=5.01	0	5,01
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8076

[RMS 672]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5098

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1758

[POZYCJA]
id=5964
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=3.768
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3.768	1	0,16*3,14*(4,5+3)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.72	0	1,72
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1893

[RMS 690]
nz=0.75	0	0,75
np=1
wa=0
wb=0
il=2.826

[RMS 691]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0927

[RMS 794]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5449

[RMS 686]
nz=2.02	0	2,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6114

[RMS 672]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3942

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3014

[POZYCJA]
id=6018
pd=						0
na=Przewód elastyczny izolowany d=100
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	#p102*0,5						

[RMS 1]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 711]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=5987
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumik kanałowy okrągły d=160/L600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.9	0	2,9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7695

[RMS 1110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 794]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 686]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 672]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=6011
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny d=100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8228

[RMS 715]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 686]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 672]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[ELEMENT 3]
na=Prace uzupełniające
wa=0
kn=0	0	0
id=4213
nu=1.5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=4214
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0303-01	3	0303-01		1
mpn=1211
na=Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=0.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.98	1	0,98						

[RMS 1]
nz=42.12	0	42,12
np=1
wa=0
wb=0
il=41.2776

[POZYCJA]
id=4216
pd=						0
na=Regulacja, pomiary i rozruch wentylacji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Sieci sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=4251
nu=2
cpv=45231300-8
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Zewnętrzna kanalizacja sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=4254
nu=2.1
cpv=45231300-8
wn=		

[POZYCJA]
id=4255
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0104-05	AT-11	0104-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu  koparka 0,75 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=3.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.24	1	(#p112)*1,2*(0,6+0,15)						

[RMS 1]
nz=0.0927	0	0,0927
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3003

[RMS 842]
nz=0.0624	0	0,0624
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2022

[RMS 843]
nz=0.0759	0	0,0759
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2459

[POZYCJA]
id=4259
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0109-05	AT-11	0109-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=0.677
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.677	1	#p105-#p107						

[RMS 1]
nz=0.3969	0	0,3969
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2687

[RMS 842]
nz=0.0743	0	0,0743
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0503

[RMS 843]
nz=0.0964	0	0,0964
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0653

[RMS 11]
nz=0.0729	0	0,0729
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0494

[POZYCJA]
id=4264
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0108-02	AT-11	0108-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=2.563
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.563	1	#p109+#p111+#p110						

[RMS 842]
nz=0.0078	0	0,0078
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 843]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0243

[RMS 9]
nz=0.1547	0	0,1547
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3965

[POZYCJA]
id=4268
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0108-06	AT-11	0108-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=2.563
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=15	
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.563	1	#p109+#p111+#p110						

[RMS 9]
nz=0.0136	0	0,0136
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5229

[POZYCJA]
id=4270
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=0.648
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.648	1	(#p112)*0,15*1,2						

[RMS 1]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2506

[RMS 10]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7906

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4601

[POZYCJA]
id=4275
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Obsypka technologiczna - piasek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=0.619
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.619	1	(#p112)*0,16*1,2-(#p112*PoleKołaD(0,16))						

[RMS 1]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1947

[RMS 10]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7552

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4395

[POZYCJA]
id=4280
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
mpn=1211
na=Zasypka technologiczna 30 cm - piasek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1.296
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.296	1	(#p112)*0,3*1,2						

[RMS 1]
nz=1.82	0	1,82
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3587

[RMS 10]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5811

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8683

[POZYCJA]
id=4297
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=3.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,6						

[RMS 1]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=1.242

[RMS 13]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.672
nan=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 851]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0299

[POZYCJA]
id=4317
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1514-01	4	1514-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja keramzytem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=0.691
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.691	1	(#p112)*1,2*0,16						

[RMS 1]
nz=1.31	0	1,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9052

[RMS 10]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1451

[RMS 850]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7256

[RMS 3]
nz=3.5	0	3,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 851]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0138

[RMS 9]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0276

[POZYCJA]
id=4324
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0501-06	2-16	0501-06		1
mpn=_1211
na=Izolacja o grubości 50 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr. zewn. 159-219 mm (jedna warstwa)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1.809
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.809	1	#p112*ObwódKołaD(0,16)						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.59	0	1,59
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7469

[RMS 853]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0803

[POZYCJA]
id=4557
pd=						0
na=Włączenie do studni S1 (tuleja dn 160)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 1091]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=5568
nu=2.2
cpv=45231300-8
wn=		

[POZYCJA]
id=5569
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0104-05	AT-11	0104-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu  koparka 0,75 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=40.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=40.92	1	(#p123)*1,2*(1,4+0,15)						

[RMS 1]
nz=0.0927	0	0,0927
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7933

[RMS 842]
nz=0.0624	0	0,0624
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5534

[RMS 843]
nz=0.0759	0	0,0759
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1058

[POZYCJA]
id=5573
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0109-05	AT-11	0109-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=25.258
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=25.258	1	#p116-#p118						

[RMS 1]
nz=0.3969	0	0,3969
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0249

[RMS 842]
nz=0.0743	0	0,0743
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8767

[RMS 843]
nz=0.0964	0	0,0964
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4349

[RMS 11]
nz=0.0729	0	0,0729
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8413

[POZYCJA]
id=5578
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0108-02	AT-11	0108-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=15.662
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=15.662	1	#p120+#p122+#p121						

[RMS 842]
nz=0.0078	0	0,0078
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1222

[RMS 843]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1488

[RMS 9]
nz=0.1547	0	0,1547
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4229

[POZYCJA]
id=5582
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0108-06	AT-11	0108-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=15.662
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=15	
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=15.662	1	#p120+#p122+#p121						

[RMS 9]
nz=0.0136	0	0,0136
np=1
wa=0
wb=0
il=3.195

[POZYCJA]
id=5584
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=3.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.96	1	(#p123)*0,15*1,2						

[RMS 1]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6428

[RMS 10]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8312

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8116

[POZYCJA]
id=5589
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Obsypka technologiczna - piasek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=3.782
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3.782	1	(#p123)*0,16*1,2-(#p123*PoleKołaD(0,16))						

[RMS 1]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2993

[RMS 10]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.614

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6852

[POZYCJA]
id=5594
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
mpn=1211
na=Zasypka technologiczna 30 cm - piasek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=7.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.92	1	(#p123)*0,3*1,2						

[RMS 1]
nz=1.82	0	1,82
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4144

[RMS 10]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6624

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3064

[POZYCJA]
id=5611
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
mpn=_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 1]
nz=0.345	0	0,345
np=1
wa=0
wb=0
il=7.59

[RMS 13]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=22.44
nan=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 851]
nz=0.0083	0	0,0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1826

[POZYCJA]
id=5812
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0103-04	4-01	0103-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1,0*1,0*(1,1)						

[RMS 1]
nz=2.07	0	2,07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.277

[POZYCJA]
id=5814
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-08	4	1413-08		1
mpn=1211
na=Podstawa studni betonowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=0.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	1,0*1,0*0,15*1						

[RMS 1]
nz=5.26	0	5,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.789

[RMS 894]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1575

[RMS 895]
nz=0.074	0	0,057+0,017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0111

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0465

[POZYCJA]
id=5820
pd=ORGBUD-SERWIS wyd.I 2010	KNR	9-20 0305-02	9-20	0305-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400 i 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.18	0	3,18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.18

[RMS 1092]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 898]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 851]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[POZYCJA]
id=5832
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		0
na=Oznakowanie trasy kanalizacji  ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	#p123						

[RMS 1]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.165

[RMS 901]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=23.54

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0242

[POZYCJA]
id=5871
pd=						0
na=Włączenie do istniejącej studni Sistn (tuleja dn 160)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 1091]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze wodociągowe
wa=0
kn=0	0	0
id=4563
nu=2.3
cpv=45231300-8
wn=		

[POZYCJA]
id=4564
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0104-05	AT-11	0104-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu  koparka 0,75 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=61.71
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=61.71	1	(#p137)*1,1*(1,5+0,15)						

[RMS 1]
nz=0.0927	0	0,0927
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7205

[RMS 842]
nz=0.0624	0	0,0624
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8507

[RMS 843]
nz=0.0759	0	0,0759
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6838

[POZYCJA]
id=4568
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0109-05	AT-11	0109-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=47.303
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=47.303	1	#p129-#p131						

[RMS 1]
nz=0.3969	0	0,3969
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7746

[RMS 842]
nz=0.0743	0	0,0743
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5146

[RMS 843]
nz=0.0964	0	0,0964
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 11]
nz=0.0729	0	0,0729
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4484

[POZYCJA]
id=4573
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0108-02	AT-11	0108-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=14.407
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14.407	1	#p133+#p135+#p134						

[RMS 842]
nz=0.0078	0	0,0078
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1124

[RMS 843]
nz=0.0095	0	0,0095
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1369

[RMS 9]
nz=0.1547	0	0,1547
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2288

[POZYCJA]
id=4577
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-11 0108-06	AT-11	0108-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=14.407
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=15	
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14.407	1	#p133+#p135+#p134						

[RMS 9]
nz=0.0136	0	0,0136
np=1
wa=0
wb=0
il=2.939

[POZYCJA]
id=4579
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=5.61
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=5.61	1	(#p137)*0,15*1,1						

[RMS 1]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8273

[RMS 10]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8442

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9831

[POZYCJA]
id=4584
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
mpn=1211
na=Obsypka technologiczna - piasek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=1.317
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.317	1	(#p137)*0,04-(#p137*PoleKołaD(0,04))						

[RMS 1]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5418

[RMS 10]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6067

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9351

[POZYCJA]
id=4589
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Zasypka technologiczna 20 cm - piasek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=7.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.48	1	(#p137)*0,2*1,1						

[RMS 1]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9128

[RMS 10]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1256

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0864

[POZYCJA]
id=6096
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2017-11	4	2017-11		1
mpn=1211
na=Przepust wodo i gazoszczelny w fundamencie d=100
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=1
jm=przejście	105
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=7.04	0	7,04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.04

[RMS 1132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[POZYCJA]
id=4600
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-01	4	1009-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[RMS 1]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=7.616

[RMS 1093]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=34.68
nan=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4828

[RMS 845]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=1.445

[POZYCJA]
id=5877
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-01	4	1009-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm1310Odcinek pionowy w budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[RMS 1]
nz=0.224	0	0,224
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 1093]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53
nan=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0213

[RMS 845]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0638

[POZYCJA]
id=4612
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1011-01	4	1011-01		1
mpn=_1211
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 1094]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 916]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 917]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=6050
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0123-06	4	0123-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.33	0	1,33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 1118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1119]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 631]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6042
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-04	4	0132-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6075
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-04	4	0132-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Zawór antyskażeniowy EA DN32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 1120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6079
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-04	4	0132-04		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Filtr siatkowy DN32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 563]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6083
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawór spustowy DN15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[RMS 1121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5883
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1105-01	4	1105-01		1
mpn=_1211
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=3.09	0	3,09
np=1
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 1103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1098]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 672]
nz=1.18	0	1,18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.18

[RMS 1104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1102]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=4682
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4685
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4.09	0	4,09
np=1
wa=0
wb=0
il=4.09

[RMS 950]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 54]
nz=7.06	0	7,06
np=1
wa=0
wb=0
il=7.06

[RMS 3]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=1.58	0	1,58
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[POZYCJA]
id=4691
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STI 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8.74	0	8,74
np=1
wa=0
wb=0
il=8.74

[RMS 3]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 485]
nz=3.16	0	3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[SUMA KONTROLNA]
e35e1c 523daf1eeef26 fe1 135 52c