***Załącznik nr 1 do SWZ***

***Załącznik nr 2 do Umowy***

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gorących napojów z wykorzystaniem automatów vendingowych. Wykonawca dostarczy 4 (cztery) automaty na napoje gorące do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego wraz z ich montażem i uruchomieniem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu także naklejki czipowe w ilości 800 sztuk służące do bezpłatnego korzystania z automatów vendigowych przez wszystkich pracowników Zamawiającego. Dostarczone automaty vendingowe pozostają własnością Wykonawcy.
2. Dostawa, montaż i uruchomienie wszystkich automatów vendingowych z napojami gorącymi oraz dostawa naklejek czipowych zostanie zrealizowana w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający będzie korzystał z automatów vendingowych przez okres 12 miesięcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania automatów vendingowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na koszt własny przy zachowaniu przepisów prawnych w zakresie P.POŻ, BHP i sanitarno-epidemiologicznych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem rodzaju napoi gorących został określony w załączniku nr 3 do SWZ – Wykaz napoi gorących.
5. Miejsca ustawienia automatów znajdują się w ciągach komunikacyjnych wskazanych poniżej lokalizacji (po jednym automacie w każdej lokalizacji):
6. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań.
7. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań.
8. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań.
9. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań.
10. Zainstalowane automaty muszą być estetyczne, czyste, sprawne techniczne, energooszczędne oraz wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed podpisaniem umowy.
11. **Automaty do dystrybucji napoi gorących muszą posiadać funkcję sprzedaży kawy instant oraz kawy ziarnistej mielonej bezpośrednio przed zaparzeniem**.
12. Automaty umożliwiają przyjęcie bilonu (monet) o nominałach: 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł; banknotów o nominałach: 10zł, 20zł, 50zł, 100zł i wydawać resztę. Bezgotówkowa forma płatności: karta płatnicza, **naklejki czipowe.**
13. Osoba posiadająca naklejkę czipową powinna móc korzystać bezgotówkowo z każdego automatu vendigowego w każdej z lokalizacji.
14. Wykonawca zapewnia dostawę, podłączenie, obsługę i serwis wszystkich automatów (numer telefoniczny serwisu obsługującego automat winien być umieszczony w widocznym miejscu na każdym automacie).
15. Wykonawca umożliwi zgłaszanie usterek, braków asortymentu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00 trzema niezależnymi kanałami:
16. telefonicznie na numer alarmowy,
17. sms-em na numer alarmowy,
18. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Wykonawcy.
19. Automaty muszą być sprawne i dostępne przez cały okres obowiązywania umowy, a wszystkie naprawy Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać niezwłocznie i na własny koszt. **Wymagany czas reakcji serwisu w przypadku awarii to jeden dzień roboczy od zgłoszenia dokonanego telefonicznie lub e-mailowo w terminie określonym w pkt 10**.
20. **Automaty do dystrybucji napoi gorących muszą posiadać funkcję blokady sprzedaży jednego lub kilku z wybranych napoi gorących**.
21. W lokalizacjach przy: ul. Warszawskiej 181 w Poznaniu, ul. Jana Pawła II 14 w Poznaniu i ul. Winiarska 1 w Poznaniu, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do przeprowadzenia prac polegających na podłączeniu automatów do instalacji energii elektrycznej i wodnej po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym terminu montażu.
22. W lokalizacji przy ul. Ewarysta Estkowskiego 6 w Poznaniu, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do przeprowadzenia prac polegających na podłączeniu automatu do instalacji energii elektrycznej oraz dostarczeniu i podłączeniu pojemnika/zbiornika z wodą pitną potrzebną do przygotowania napoi gorących.
23. Wykonawca zapewni ciągłość w dostawie wody pitnej do automatu przy ul. Ewarysta Estkowskiego 6 w Poznaniu. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia tego zbiornika z wodą, z częstotliwością zapewniającą zachowanie parametrów bezpiecznych dla życia i zdrowia użytkowników, co najmniej jeden raz w tygodniu.
24. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości prawidłowej pracy automatów, w tym w szczególności do uzupełniania na bieżąco wszystkich składników potrzebnych do wytworzenia napojów gorących.
25. Wszystkie składniki do wytworzenia napoju gorącego, Wykonawca dostarcza i uzupełnia na bieżąco; nie ma możliwości składowania i magazynowania u Zamawiającego składników do wytworzenia napoju gorącego.
26. Wykonawca wyceni porcję napoju gorącego. Cena jednostkowa napoju gorącego jest uśrednioną ceną wszystkich rodzajów napoi gorących (wykaz napoi stanowi załącznik nr 3 do SWZ). W cenie porcji napoju gorącego Wykonawca uwzględni następujące koszty:
27. uzupełniania składników do wytworzenia napoju gorącego, w tym wody pitnej przy ul. Ewarysta Estkowskiego 6 w Poznaniu,
28. napraw automatów,
29. czyszczenia zbiornika z wodą,
30. koszt naklejek czipowych.
31. Zamawiający zastrzega, że miesięczna ilość zużycia porcji wszystkich napoi gorących wskazana w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ), tj. 7000 porcji jest ilością szacunkową służącą do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
32. **Minimalne dane techniczne automatu vendingowego:**

|  |
| --- |
| **Dane techniczne** |
| 1 | Automat vendingowy na napoje gorące:1. wymagany ekran do wyświetlania komunikatów w języku polskim i angielskim,
2. zasilanie 230 V
3. minimalne wymiary automatu:
* wysokość: min. 190 cm
* szerokość: min. 70 cm
* głębokość: min. 80 cm
1. wewnętrzny (wewnątrz automatu vendingowego) zasobnik na kubki do napojów, na co najmniej 400 kubków o pojemności min. 180 ml,
2. rozpoznawanie własnego naczynia,
3. podajnik na kubek zabezpieczający przed wywróceniem kubka z gorącym napojem,
4. dwa rodzaje kaw: ziarnista i instant,
5. bezgotówkowa i gotówkowa forma płatności,
6. system benefitów pracowniczych,
7. w przypadku automatu, który nie posiada dostępu do bieżącej wody, wymagane wyposażenie w zasobnik wody – min. 180 litrów.
 |

1. Minimalne wymagania napoi gorących i składniki do napojów gorących:
2. ziarno kawa czarna – ziarnista, skład: mieszanka Arabiki i Robusty min 60% Arabiki.
3. kawa rozpuszczalna czarna – instant, skład: mieszanka Arabiki i Robusty min 60% Arabiki. Zawartość kawy w produkcie instant: 100%.
4. Herbata czarna – instant czarna w proszku, ekstrakt z czarnej herbaty min. 10%
5. Czekolada mocna – instant w proszku, zawartość kakao: min. 14%
6. Barszcz czerwony – zupa instant w proszku.
7. Składniki do przygotowywania napojów gorących: cukier, śmietanka, mleko.