Szczecin, 08.11.2023 r. 
Znak Sprawy: ZP/220/115/23                                                                    
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych na potrzeby II Kliniki Okulistyki SPSK-2.

WYJAŚNIENIE NR 1
Wykonawca nr 1 
Pytanie 1 – Dotyczy Pakietu nr 2 
Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:
Soczewka wewnątrzgałkowa monofokalna, zwijalna, jednoczęściowa, wykonana z akrylu 
hydrofilnego, filtr UV, współczynnik refrakcji 1.459 w 35 C , stopień uwodnienia. Cztery haptyki narożne z otworami fenestracyjnymi. Znaczniki poprawności położenia soczewki na obwodzie części optycznej. Konstrukcja zwiększająca docisk tylnej powierzchni części optycznej soczewki pod wpływem kurczącej się torby. Optyka asferyczna, bezaberracyjna o stałym zakresie mocy na całej części optycznej. Ostra krawędź o promieniu poniżej 5 mikrometrów. 
Angulacja 0 stopni. Średnica całkowita: 11.0mm w zakresie od -10.0D do 15.0D, 10.7mm w 
zakresie od 15.5D do 22.0D oraz 10.5mm w zakresie od 22.5D do 40.D 
Średnica części optycznej: 6.0mm. Zakres mocy od -10.0D do +40.0D, krok co 0.5D w zakresie od 10.0D do 30.0D, w pozostałych zakresach co 1.0D. Soczewka pakowana fabrycznie do 
kartridża. Implantacja przez cięcie 1.6mm (z przyłożenia), 1.8mm (przez port), 2.0mm (do komory). W zestawie jednorazowy injector?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 – Dotyczy Pakietu nr 3 
Czy zamawiający dopuści również soczewkę z filtrem światła fioletowego?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 – Dotyczy Pakietu nr 5 
Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:
Soczewka wewnątrzgałkowa monofokalna, zwijalna, jednoczęściowa, wykonana z akrylu 
hydrofilnego, filtr UV, współczynnik refrakcji 1.459 w 35 C , stopień uwodnienia. Cztery haptyki narożne z otworami fenestracyjnymi. Znaczniki poprawności położenia soczewki na obwodzie części optycznej. Konstrukcja zwiększająca docisk tylnej powierzchni części optycznej soczewki pod wpływem kurczącej się torby. Optyka asferyczna, bezaberracyjna o stałym zakresie mocy na całej części optycznej. Ostra krawędź o promieniu poniżej 5 mikrometrów. 
Angulacja 0 stopni. Średnica całkowita: 11.0mm w zakresie od -10.0D do 15.0D, 10.7mm w 
zakresie od 15.5D do 22.0D oraz 10.5mm w zakresie od 22.5D do 40.D 
Średnica części optycznej: 6.0mm. Zakres mocy od -10.0D do +40.0D, krok co 0.5D w zakresie od 10.0D do 30.0D, w pozostałych zakresach co 1.0D. Soczewka pakowana fabrycznie do 
kartridża. Implantacja przez cięcie 1.6mm (z przyłożenia), 1.8mm (przez port), 2.0mm (do komory). W zestawie jednorazowy injector?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 – Dotyczy Pakietu nr 7
Czy zamawiający dopuści również soczewkę o  poniższych parametrach:  

Soczewka hydrofobowa, jednoczęściowa, asferyczna z ujemną aberracją sferyczną, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu, dwuhaptyczna typu C. Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej. Soczewka z filtrem światła UV oraz naturalnie żółtym chromoforem filtru światła fioletowego w zakresie: 400-440nm. Soczewka pozbawiona efektu glisteningu. Uwodnienie: 3-5%. Liczba Abbego: 49. Współczynnik refrakcji:  1.48. Zakres dioptrażu od +10,00D do +30,00D co 0,5 D. Moc cylindrów: 1,00D, 1,50D, 2,25D, 3,00D, 3,75D, 4,50D, 5,25D, 6,00D. Średnica części optycznej: 6,0 mm, średnica całkowita: 13,00 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 – Dotyczy Pakietu nr 8 pozycji 1 
Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o masie cząsteczkowej 2.8-3.2 mln Da, lepkości 400 000 mPas, osmolarności 270-400 mOs/kg?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6 – Dotyczy Pakietu nr 8 pozycji 2
Czy zamawiający dopuści również HPMC o parametrach wymienionych poniżej:
Sterylny, niepirogenny roztwór wysokooczyszczonej hydroksypropylometylocelulozy 2% 
(HPMC) do stosowania wewnątrzgałkowo o niskiej masie cząsteczkowej  i małym napięciu 
powierzchniowym. Preparat wysoce dyspersyjny.
Lepkość: 5250 - 8750 mPas 
Ph: 6.8 do 7.6
Osmolarność: 270-400
Masa cząsteczkowa: powyżej 80 000 Da
Objętość ampułkostrzykawki: 2,0ml, kaniula 23G
Temperatura przechowywania: 2˚ do 35˚ 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

        Z poważaniem 
     podpis w oryginale  
     DYREKTOR SPSK-2