**Załącznik nr 2 do SWZ**

 **Zn. spr. SA.270.36.2023**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**GŁOWICY MULCZERA/ROZDRABNIACZA**

**DO ROZDRABNIANIA GAŁĘZI, KONSERWACJI POBOCZY DRÓG I SKARP**

####

|  |
| --- |
| **PARAMETRY** |
|  | 1 sztuka - głowica leśna rozdrabniacz/mulczer przystosowany pod uchwyt montażowy do ramieniem hydraulicznego (ciśnienie max 220 Bar. obroty robocze WOM-u min 540 obr/min) przy ciągniku Valtra T 160 o mocy w zakresie od 130 – 160 KM lub ramienia koparko – ładowarki JCB 3CX **UWAGI:** W cenie należy uwzględnić płytę montażową |
|  | masa głowicy od minimum 350 do maximum 600 kg |
|  | szerokość robocza od 100 – 125 cm |
|  | głowica robocza wykonana w wersji leśnej (rozdrabniacz/mulczer ) musi umożliwiać rozdrabnianie materiału drzewnego: drzewek, krzewów i gałęzi musi uzyskać górną granicę średnicy 12 cm |
|  | napęd rotora (bębna rozdrabniającego) z niezależnego systemu hydraulicznego maszyny |
|  | walec kopiujący wyposażony w rolkę podporową z możliwością regulacji |
|  | konstrukcja głowicy/rozdrabniacza umożliwiająca pracę na powierzchni skarpy i przeciwskarpy rowu |
|  | rama główna/korpus mulczera/rozbrabniacza wykonana ze stali o podwyższonej odporności tzn. nominalnej twardości min. HBW 370 (HRC 37)- do pracy w ciężkich warunkach leśnych |
|  | młotki robocze rotora ruchome lub noże stałe zamontowane do rotora roboczego - nie mniej niż 12 szt. przystosowane do pracy w warunkach leśnych górskich o podłożu kamienistym |
|  | elementy robocze wymienne (noże, frezy, młotki) zapewniająca całkowite pokrycie rozdrabnianej powierzchni - nie mniej niż 12 szt.  |
|  | głowica wyposażona w osłony przed wyrzucaniem do przodu i do tyłu kamieni oraz rozdrobnionych elementów - metalowe lub gumowe osłony |
|  | rok produkcji: nie wcześniej niż 2022 rok |
|  | fabrycznie nowa |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA** |
|  | dostawa urządzenia na adres siedziby Zamawiającego tj. w mieście Świeradów – Zdrój (kod pocztowy: 59-850) przy ul. 11 Listopada 1 |
|  | przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 12 miesięcznym okresem gwarancji jakości od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy |
|  | dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim |
|  | certyfikat zgodności CE dopuszczający do pracy w Polsce i Krajach Unii Europejskiej |
|  | katalog części zamiennych przedmiotu zamówienia |
|  | uruchomienie urządzenia i bezpłatne przeszkolenie operatora wskazanego przez Zamawiającego |