Kołbaskowo, dn. 01.09.2023 r.

**Zmiana Nr 1 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z negocjacjami na „Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Kurowie”.

1. W związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców do dokumentacji projektowej zmieniającymi nieco pierwotne zapisy oraz wzoru umowy treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zmianie ulegają daty składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą:
   1. Rozdział 11 ust. 11.1: *Ofertę należy złożyć do dnia* ***12.09.2023 r****., godz.* ***10:50***
   2. Rozdział 11 ust. 11.2: *Otwarcie ofert nastąpi dnia* ***12.09.2023 r.*** *o godz.* ***11:00.***
   3. Rozdział 12 ust. 12.1: *Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj.* ***do dnia 11.10.2023 r.***
2. Zmianie ulega załącznik nr 9 do SWZ (wzór umowy) w następujących punktach:

W §11 pkt 3 zmieniono termin z 14 dni na 10 dni:

1. Zamawiający, w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu tej umowy:

1) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w szczególności ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zmawiającym a Wykonawcą.

Analogicznie zmianie ulega zapis w §11 pkt. 6.

W §16 dodaje się punkt 6:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących pod stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
2. Ponadto w dokumentacji projektowej dopuszcza się zmianę podbudowy boiska kruszywa kamiennego z 0-30 mm na 0-31,5.

Dodatkowo zapis, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich nawierzchni w technologii poliuretanowej, które są zgodne z aktualnie obowiązującą normą.