[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.9.100.11
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=POWERSUN SP Z O.O.
afn=UL. ŁAZIENKOWSKA 16, 20-416 LUBLIN
nb=ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPINACH
ab=LIPINY 14, 92-701 LIPINY
ni=URZĄD GMINY NOWOSOLNA
ai=UL. RYNEK NOWOSOLNA 1, 92-703 ŁÓDŹ
br=INŻYNIERYJNA
dt=SIERPIEŃ 2023	0
pcn=III KWARTAŁ 2023
kln=Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2021 poz. 2458131013101310

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=26,38
cw=26,38	PLN	26,38
il=0

[ELEMENT 1]
na=SIECI ZEWNĘTRZNE
wa=0
kn=0	0	0
id=49247
nu=1

[ELEMENT 2]
na=PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=49248
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=ROBOTY POMIAROWE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=49277
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=50780
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=0,043	0,043		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,043	1	43,3/1000						

[POZYCJA]
id=49278
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-01	1	0210-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=67,78	67,78		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=67,78	1	67,78						

[POZYCJA]
id=49281
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-03	1	0307-03		1
mpn=1211
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=4,28	4,28		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,28	1	4,28						

[POZYCJA]
id=49283
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=154,18	154,18		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=154,18	1	154,18						

[POZYCJA]
id=49285
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-03	1	0214-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=46,82	46,82		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=46,82	1	46,82						

[POZYCJA]
id=49289
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-01	1	0206-01	 0208-02 	1
mpn=63:0:50910121,1:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - wywóz nadmiaru gruntu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=25,24	25,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25,24	1	25,24						

[POZYCJA]
id=50835
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0124-03	4-05I	0124-03		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=36	36		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[POZYCJA]
id=50826
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0409-03	4-05I	0409-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Demontaż studni rewizyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=50839
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04	 1103-05 	1
mpn=11:0:509101211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km wraz z utylizacją
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=3,63	3,63		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,63	1	3,63						

[POZYCJA]
id=50783
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Inwentaryzacja powykonawcza
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=0,043	0,043		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,043	1	43,3/1000						

[ELEMENT 3]
na=ROBOTY MONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=49294
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=49295
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm - podsypka
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=4,28	4,28		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,28	1	4,28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,6		0.6
wm=1		1
ws=0,6		0.6

[POZYCJA]
id=49300
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=6,89	6,89		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,89	1	6,89						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,6		0.6
wm=1		1
ws=0,6		0.6

[POZYCJA]
id=50786
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 30 cm - zasypka
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=12,85	12,85		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,85	1	12,85						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,6		0.6
wm=1		1
ws=0,6		0.6

[POZYCJA]
id=49307
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02	 z.sz.3.4. 9913-2 	1
mpn=10:0:09101211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=11,8	11,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11,8	1	11,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,93		1.93
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51322
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-03	4	1308-03	 z.sz.3.4. 9913-2 	1
mpn=10:0:09101211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=31,5	31,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=31,5	1	31,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,93		1.93
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51331
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1322-03	4	1322-03	 z.sz.3.4. 9913-3 	1
mpn=11:0:09101211
na=Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm trójnik śr. 200/160 mm - wykopy umocnione
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1.11
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51350
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-01	4	1413-01		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=4	4		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=51366
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-02	4	1413-02		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=-10,88	-10,88		1
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=-10,88	1	-10,88						

[POZYCJA]
id=51377
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1429-03	4	1429-03		1
mpn=1211
na=Pokrywa rewizyjna 800x800 mm - studnia S3
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51384
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-12	2-19	0306-12		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 250 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=0,5	0,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	0,5						

[POZYCJA]
id=51391
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-12	2-19	0306-12		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 315 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=8,2	8,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,2	1	8,2						

[POZYCJA]
id=51397
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0122-03	2-19	0122-03		1
mpn=1211
na=Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 250 mm - manszeta
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=51407
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0122-04	2-19	0122-04		1
mpn=1211
na=Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 300 mm - manszeta
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=51417
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-07 0201-01	7-07	0201-01		1
mpn=1211
na=Wymiana istniejącej pompy w przepompowni ścieków sanitarnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,4		1.4
wm=1		1
ws=1,4		1.4

[ELEMENT 3]
na=PRÓBY
wa=0
kn=0	0	0
id=49396
nu=1.1.3

[POZYCJA]
id=49397
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=11,8	11,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11,8	1	11,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51337
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=31,5	31,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=31,5	1	31,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=50891
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=50892
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=50893
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=0,07	0,07		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,07	1	69,6/1000						

[POZYCJA]
id=50896
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-01	1	0210-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=99,11	99,11		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=99,11	1	99,11						

[POZYCJA]
id=50899
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-03	1	0307-03		1
mpn=1211
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=6,19	6,19		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,19	1	6,19						

[POZYCJA]
id=50901
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-01	1	0313-01		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=250,56	250,56		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=250,56	1	250,56						

[POZYCJA]
id=50903
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-03	1	0214-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=74,95	74,95		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=74,95	1	74,95						

[POZYCJA]
id=50907
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-01	1	0206-01	 0208-02 	1
mpn=63:0:50910121,1:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - wywóz nadmiaru gruntu
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=30,35	30,35		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30,35	1	30,35						

[POZYCJA]
id=50925
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
mpn=1211
na=Inwentaryzacja powykonawcza
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=0,07	0,07		1
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,07	1	69,6/1000						

[ELEMENT 3]
na=ROBOTY MONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=50928
nu=1.2.2

[POZYCJA]
id=50929
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm - podsypka
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=6,19	6,19		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,19	1	6,19						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,6		0.6
wm=1		1
ws=0,6		0.6

[POZYCJA]
id=50934
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=5,13	5,13		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,13	1	5,13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,6		0.6
wm=1		1
ws=0,6		0.6

[POZYCJA]
id=50939
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 30 cm - zasypka
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=18,58	18,58		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,58	1	18,58						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,6		0.6
wm=1		1
ws=0,6		0.6

[POZYCJA]
id=51031
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-03	4	1009-03	 z.sz.3.9. 9912-9 	1
mpn=23:0:09101211
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=69,6	69,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=69,6	1	69,6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51430
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-02	2-28	0305-02		1
mpn=1211
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm - łuk 90 st.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=51439
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-03	4	1014-03	 z.sz.3.9. 9912-10 	1
mpn=24:0:09101211
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - trójnik - wykopy umocnione
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1.11
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51447
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-03	4	1014-03	 z.sz.3.9. 9912-10 	1
mpn=24:0:09101211
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - łącznik z zabezpieczeniem przed przesunięciem - wykopy umocnione
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1.11
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51059
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1112-02	4	1112-02		1
mpn=1211
na=Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm montowane na rurociągach PVC i PE
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51465
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1014-02	4	1014-02	 z.sz.3.9. 9912-10 	1
mpn=24:0:09101211
na=Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - łącznik z zabezpieczeniem przed przesunięciem - wykopy umocnione
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,11		1.11
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51038
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-06	2-19	0306-06		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 125 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=1	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51483
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-08	2-19	0306-08		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 160 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=51045
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0122-01	2-19	0122-01		1
mpn=1211
na=Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 125 mm - manszeta
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=51490
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0122-01	2-19	0122-01		1
mpn=1211
na=Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 160 mm - manszeta
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=51005
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0113-02	5	0113-02		1
mpn=1211
na=Rury ochronne dwudzielne śr. 160 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=1,5	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=51526
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1430-01	4	1430-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=0,25	0,25		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,25	1	0,25						

[POZYCJA]
id=51535
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=69,6	69,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=69,6	1	69,6						

[ELEMENT 3]
na=ZESTAW WODOMIERZOWY
wa=0
kn=0	0	0
id=51495
nu=1.2.3

[POZYCJA]
id=51496
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-07	4	0106-07		1
mpn=1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=1	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51503
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0122-03	4	0122-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Konsola wodomierzowa
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51511
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-05	4	0140-05		1
mpn=1211
na=Wodomierze o śr. nominalnej 40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-07	4	0130-07		1
mpn=121,1:,0911
na=Zawory odcinające skośne grzybkowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 65 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=51522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-07	4	0130-07		1
mpn=121,1:,0911
na=Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 65 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=PRÓBY, DEZYNFEKCJA, PŁUKANIE
wa=0
kn=0	0	0
id=51010
nu=1.2.4

[POZYCJA]
id=51087
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=1	1		1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51114
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 9914c-02	4	9914c-02		1
mpn=1211
na=Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 75 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=-13,04	-13,04		1
jm=10m różn.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=-13,04	1	-13,04						

[POZYCJA]
id=51101
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=1	1		1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=1	1		1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51118
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 9915-02	4	9915-02		1
mpn=1211
na=Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 75 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=-13,04	-13,04		1
jm=10m różn.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=-13,04	1	-13,04						

[SUMA KONTROLNA]
51415A2015F781C155A71D5B4813BB03
