[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.9.100.11
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=POWERSUN SP Z O.O.
afn=UL. ŁAZIENKOWSKA 16, 20-416 LUBLIN
nb=ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPINACH
ab=LIPINY 14, 92-701 LIPINY
ni=URZĄD GMINY NOWOSOLNA
ai=UL. RYNEK NOWOSOLNA 1, 92-703 ŁÓDŹ
br=SANITARNA
dt=SIERPIEŃ 2023 R.	0
pcn=III KWARTAŁ 2023
kln=Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2021 poz. 2458131013101310

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=27,96
cw=27,96	PLN	27,96
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WODY
wa=0
kn=0	0	0
id=50780
nu=1

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=50784
nu=1.1

[POZYCJA]
id=50821
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT o śr. zewnętrznej 16 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=414,4	414,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=414,4	1	414,4						

[POZYCJA]
id=55944
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT o śr. zewnętrznej 18 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=28,2	28,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28,2	1	28,2						

[POZYCJA]
id=51230
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT o śr. zewnętrznej 20 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=41	41		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						

[POZYCJA]
id=50827
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-02	4	0112-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT o śr. zewnętrznej 26 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=17,4	17,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,4	1	17,4						

[POZYCJA]
id=50833
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-03	4	0112-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT o śr. zewnętrznej 32 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=25,2	25,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25,2	1	25,2						

[POZYCJA]
id=50839
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-04	4	0112-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT o śr. zewnętrznej 40 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=14	14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=50845
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-05	4	0112-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT o śr. zewnętrznej 50 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=14,5	14,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,5	1	14,5						

[POZYCJA]
id=55950
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-06	4	0112-06		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT o śr. zewnętrznej 63 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=30,9	30,9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30,9	1	30,9						

[POZYCJA]
id=55962
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-07	4	0112-07		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT o śr. zewnętrznej 75 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=50851
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,1:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=50863
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-07	4	0116-07		1
mpn=121,1:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 16 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=78	78		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78						

[POZYCJA]
id=56001
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-02	4	0132-02		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15/12 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=86	86		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86						

[POZYCJA]
id=50943
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=50947
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-03	4	0132-03		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=51254
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-04	4	0132-04		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=55980
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51263
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-06	4	0132-06		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=55988
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-07	4	0132-07		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 65 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=55997
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-07	4	0132-07		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Zawory pierszeństwa instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 65 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51267
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51320
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Zawory spustowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51344
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Zawory bezpieczeństwa 6 bar instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51348
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
mpn=1211
na=Pompy cyrkulcyjne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51374
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0508-01	4	0508-01		1
mpn=1211
na=Zasobniki cwu o pojemności 500 dm3
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51383
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0531-04	4	0531-04		1
mpn=1211
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51390
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-01	4	0511-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Naczynia wzbiorcze
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56753
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe z mieszaczem termostatycznym stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=24	24		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=56758
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe z mieszaczem termostatycznym stojące o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56762
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=56767
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-08	4	0137-08		1
mpn=1211
na=Baterie natryskowe z mieszaczem termostatycznym z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=51025
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		1
mpn=121,1:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=1	1		1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=51028
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0127-04	4	0127-04		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=600,6	600,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=600,6	1	600,6						

[POZYCJA]
id=51032
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=600,6	600,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=600,6	1	600,6						

[POZYCJA]
id=51082
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-18	0-34	0101-18		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (S)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=414,4	414,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=414,4	1	414,4						

[POZYCJA]
id=56005
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-18	0-34	0101-18		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (S)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=28,2	28,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28,2	1	28,2						

[POZYCJA]
id=51358
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-18	0-34	0101-18		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (S)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=41	41		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						

[POZYCJA]
id=51090
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 26 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (S)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=17,4	17,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,4	1	17,4						

[POZYCJA]
id=51098
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (S)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=25,2	25,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25,2	1	25,2						

[POZYCJA]
id=51106
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (S)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=14	14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=51114
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (S)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=14,5	14,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,5	1	14,5						

[POZYCJA]
id=56013
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-12	0-34	0101-12		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 63 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (S)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=30,9	30,9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30,9	1	30,9						

[POZYCJA]
id=56030
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-13	0-34	0101-13		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 75 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (S)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=51183
nu=1.2

[POZYCJA]
id=51184
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-11	4-01	0335-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=34	34		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[POZYCJA]
id=51186
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w stropach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=51188
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0341-01	4-01	0341-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd w ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=94	94		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	94						

[POZYCJA]
id=51193
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-04	4-01	0325-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przejście p. poż w ścianach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=51201
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-05	4-01	0325-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przejście p. poż w stropach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56049
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-04	4-01	0325-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=27	27		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=56040
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-05	4-01	0325-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie przebić w stropach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=51209
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0328-01	4-01	0328-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=94	94		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	94						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA HYDRANTOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=56064
nu=2

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA HYDRANTOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=56068
nu=2.1

[POZYCJA]
id=56069
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-04	4	0106-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=18,3	18,3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,3	1	18,3						

[POZYCJA]
id=56075
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-05	4	0106-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=28,1	28,1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28,1	1	28,1						

[POZYCJA]
id=56081
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0106-06	4	0106-06		1
mpn=121,1:0,0911
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=76,6	76,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=76,6	1	76,6						

[POZYCJA]
id=56093
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-03	4	0115-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=56108
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0138-03	4	0138-03		1
mpn=1211
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=56116
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0142-02	4	0142-02		1
mpn=1211
na=Hydrant wewnętrzny wnękowy śr. 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=8	8		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=56132
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0126-04	4	0126-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=123	123		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	123						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=

[POZYCJA]
id=56146
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=123	123		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	123						

[POZYCJA]
id=56148
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=18,3	18,3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,3	1	18,3						

[POZYCJA]
id=56156
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=28,1	28,1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28,1	1	28,1						

[POZYCJA]
id=56164
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=76,6	76,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=76,6	1	76,6						

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=56559
nu=2.2

[POZYCJA]
id=56605
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-11	4-01	0335-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=56607
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w stropach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=56609
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0341-01	4-01	0341-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd w ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=56611
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-04	4-01	0325-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przejście p. poż w ścianach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=56623
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-04	4-01	0325-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56631
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-05	4-01	0325-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie przebić w stropach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=56639
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0328-01	4-01	0328-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=51600
nu=3

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=51604
nu=3.1

[POZYCJA]
id=51605
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0104-01	3	0104-01		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu na kat. gruntu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=80,4	80,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80,4	1	80,4						

[POZYCJA]
id=51607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-03	4	0203-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=40	40		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=51612
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0203-04	4	0203-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=67,2	67,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=67,2	1	67,2						

[POZYCJA]
id=51617
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0107-01	3	0107-01		1
mpn=1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=80,4	80,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80,4	1	80,4						

[POZYCJA]
id=51626
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-05	4	0208-05		1
mpn=1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych - odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=5,2	5,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,2	1	5,2						

[POZYCJA]
id=51640
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-01	4	0208-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=54,2	54,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=54,2	1	54,2						

[POZYCJA]
id=51647
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-02	4	0208-02		1
mpn=1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=13,9	13,9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,9	1	13,9						

[POZYCJA]
id=51654
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=168,3	168,3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=168,3	1	168,3						

[POZYCJA]
id=51849
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0119-02	2-19	0119-02		1
mpn=1211
na=Rury ochronne o śr. nominalnej 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=1,5	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=56654
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0119-03	2-19	0119-03		1
mpn=1211
na=Rury ochronne o śr. nominalnej 250 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=51859
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0122-02	2-19	0122-02		1
mpn=1211
na=Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=56671
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0122-03	2-19	0122-03		1
mpn=1211
na=Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 250 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=51661
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-04	4	0211-04		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 25 mm o połączeniach klejonych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=51671
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=35	35		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=51676
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=17	17		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=56690
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0216-02	4	0216-02		1
mpn=1211
na=Rewizja podłogowa nierdzewna płytowa 200x200 mm dla rur śr. 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56696
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0216-01	4	0216-01		1
mpn=1211
na=Kratka
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56702
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-01	4	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpusty podłogowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56707
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-01	4	0218-01		1
mpn=1211
na=Odpływ liniowy natryskowy
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=51685
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-01	4	0222-01		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=51812
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0222-02	4	0222-02		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=19	19		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=51820
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0213-05	4	0213-05		1
mpn=1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56772
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=24	24		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=56779
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56785
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0229-04	4	0229-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zlewozmywaki
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=56791
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-02	4	0218-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=56796
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0233-03	4	0233-03		1
mpn=1211
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=15	15		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=56802
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0233-03	4	0233-03		1
mpn=1211
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=51747
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=348,8	348,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=348,8	1	348,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=51752
nu=3.2

[POZYCJA]
id=56711
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-11	4-01	0335-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=56713
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w stropach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=56715
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0341-01	4-01	0341-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd w ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=56717
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-04	4-01	0325-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przejście p. poż w ścianach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56723
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-05	4-01	0325-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przejście p. poż w stropach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56729
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-04	4-01	0325-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=56737
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-05	4-01	0325-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie przebić w stropach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=14	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=56745
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0328-01	4-01	0328-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA CO
wa=0
kn=0	0	0
id=51919
nu=4

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA CO
wa=0
kn=0	0	0
id=51923
nu=4.1

[POZYCJA]
id=51924
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0402-01	4	0402-01		1
mpn=121,1:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=8,7	8,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,7	1	8,7						

[POZYCJA]
id=56812
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0402-01	4	0402-01		1
mpn=121,1:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 18 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=54,7	54,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=54,7	1	54,7						

[POZYCJA]
id=56818
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0402-02	4	0402-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 22 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=36,4	36,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=36,4	1	36,4						

[POZYCJA]
id=56829
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0402-03	4	0402-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 28 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=75	75		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[POZYCJA]
id=56836
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0402-04	4	0402-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 35 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=20,9	20,9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20,9	1	20,9						

[POZYCJA]
id=56843
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0402-05	4	0402-05		1
mpn=1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 42 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=43,7	43,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=43,7	1	43,7						

[POZYCJA]
id=56850
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0402-06	4	0402-06		1
mpn=1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 54 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=57153
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-01	4	0411-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=113
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=57181
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-06	4	0411-06		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zawory odcinające o śr. nominalnej 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=57158
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-06	4	0411-06		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zawory zwrotne o śr. nominalnej 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=115
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57188
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-01	4	0411-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zawory antyskażeniowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=52261
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0411-02	4	0411-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zawory trójdrogowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=117
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=52240
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
mpn=1211
na=Pompy obiegowe instalacji co
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=118
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56864
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0508-01	4	0508-01		1
mpn=1211
na=Zasobniki buforowy o pojemności 1000 dm3
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56868
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-01	4	0511-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Naczynia wzbiorcze
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57192
pd=		  		 		0
na=Stacja zmiękczania/demineralizacji wody
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=52004
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
mpn=1211
na=Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=52008
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
mpn=1211
na=Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=52012
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
mpn=1211
na=Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=52324
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0425-01	4	0425-01		1
mpn=1211
na=Grzejniki drabinkowy 500 W
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=52084
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-02	4	0406-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=126
ob=264,4	264,4	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=264,4	1	264,4						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=próba	172
pm=-1
oon=ilość prób

[POZYCJA]
id=52087
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		1
mpn=1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=5	5		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=52382
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0306-02	0-31	0306-02		1
mpn=1211
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 3 obwody
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56894
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0306-04	0-31	0306-04		1
mpn=1211
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 5 obwodów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56878
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0306-05	0-31	0306-05		1
mpn=1211
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 6 obwodów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56907
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0306-06	0-31	0306-06		1
mpn=1211
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 7 obwodów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=52395
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0306-07	0-31	0306-07		1
mpn=1211
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 8 obwodów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=56931
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0306-09	0-31	0306-09		1
mpn=1211
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 10 obwodów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=56944
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0306-09	0-31	0306-09		1
mpn=1211
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 11 obwodów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=52408
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0301-01	0-31	0301-01		1
mpn=1211
na=Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi o śr. 16 mm i rozstawie 100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=123	123		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	123						

[POZYCJA]
id=52421
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0301-02	0-31	0301-02		1
mpn=1211
na=Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=53,7	53,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=53,7	1	53,7						

[POZYCJA]
id=52434
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0301-03	0-31	0301-03		1
mpn=1211
na=Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi o śr. 16 mm i rozstawie 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=137
ob=131,9	131,9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=131,9	1	131,9						

[POZYCJA]
id=52447
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0301-03	0-31	0301-03		1
mpn=1211
na=Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi o śr. 16 mm i rozstawie 250 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=138
ob=3,5	3,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=56949
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0301-04	0-31	0301-04		1
mpn=1211
na=Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z o śr. 16 mm i rozstawie 300 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=139
ob=1008	1008		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1008	1	1008						

[POZYCJA]
id=52458
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-01	0-31	0308-01		1
mpn=1211
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=140
ob=123	123		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	123						

[POZYCJA]
id=52466
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-02	0-31	0308-02		1
mpn=1211
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=141
ob=53,7	53,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=53,7	1	53,7						

[POZYCJA]
id=52474
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-03	0-31	0308-03		1
mpn=1211
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=142
ob=131,9	131,9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=131,9	1	131,9						

[POZYCJA]
id=52482
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-04	0-31	0308-04		1
mpn=1211
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 250 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=143
ob=3,5	3,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=56971
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-04	0-31	0308-04		1
mpn=1211
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 300 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=144
ob=1008	1008		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1008	1	1008						

[POZYCJA]
id=52490
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-05	0-31	0308-05		1
mpn=1211
na=Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=145
ob=123	123		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	123						

[POZYCJA]
id=52495
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-06	0-31	0308-06		1
mpn=1211
na=Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=146
ob=53,7	53,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=53,7	1	53,7						

[POZYCJA]
id=52500
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-07	0-31	0308-07		1
mpn=1211
na=Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=147
ob=131,9	131,9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=131,9	1	131,9						

[POZYCJA]
id=52505
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-08	0-31	0308-08		1
mpn=1211
na=Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 250 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=148
ob=3,5	3,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=56974
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-08	0-31	0308-08		1
mpn=1211
na=Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 300 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=149
ob=1008	1008		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1008	1	1008						

[POZYCJA]
id=52089
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=150
ob=264,4	264,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=264,4	1	264,4						

[POZYCJA]
id=56977
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji ogrzewania podłogowego w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=151
ob=6313,7	6313,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6313,7	1	6313,7						

[POZYCJA]
id=52091
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (N)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=152
ob=8,7	8,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,7	1	8,7						

[POZYCJA]
id=52099
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (N)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=153
ob=54,7	54,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=54,7	1	54,7						

[POZYCJA]
id=56987
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (N)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=154
ob=36,4	36,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=36,4	1	36,4						

[POZYCJA]
id=52107
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=155
ob=75	75		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						

[POZYCJA]
id=52115
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=156
ob=20,9	20,9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20,9	1	20,9						

[POZYCJA]
id=56995
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=157
ob=43,7	43,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=43,7	1	43,7						

[POZYCJA]
id=57012
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=158
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=57070
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-03	4	0405-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15,9 mm na ścianach w budynkach - rury wraz z izolacją
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=159
ob=3,5	3,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=57082
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-06	4	0405-06		1
mpn=1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28,6 mm na ścianach w budynkach - rury wraz z izolacją
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=160
ob=3,5	3,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=57076
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-08	2-19	0306-08		1
mpn=121,1:1,0911
na=Rury ochronne (osłonowe) z PCV o śr. nominalnej 160 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=161
ob=3,7	3,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,7	1	3,7						

[POZYCJA]
id=57093
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0122-01	2-19	0122-01		1
mpn=1211
na=Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 160 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=162
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=57107
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej pompy ciepła
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=163
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=52147
nu=4.2

[POZYCJA]
id=57022
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-11	4-01	0335-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=164
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=57024
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w stropach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=165
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=57028
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-04	4-01	0325-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przejście p. poż w ścianach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=166
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=57034
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-05	4-01	0325-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przejście p. poż w stropach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=167
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=57040
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-04	4-01	0325-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=168
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=57110
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0303-01	1	0303-01		1
mpn=1211
na=Wykopy w gruncie kat. I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=169
ob=3,19	3,19		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,19	1	3,19						

[POZYCJA]
id=57113
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0317-01	1	0317-01		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=170
ob=2,63	2,63		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,63	1	2,63						

[POZYCJA]
id=57116
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0102-02	2	0102-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=171
ob=1,63	1,63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,63	1	1,63						

[POZYCJA]
id=57125
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0104-04	2	0104-04		1
mpn=1211
na=Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=172
ob=15,98	15,98		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,98	1	15,98						

[POZYCJA]
id=57134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0107-03	2	0107-03	 z.sz. 5.5. 	1
mpn=2:0:09101211
na=Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=173
ob=0,56	0,56		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,56	1	0,56						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57139
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1602-01	2	1602-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Ogrodzenie maskujące
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=174
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=57147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0202-01	6	0202-01		1
mpn=1211
na=Podłoże żwirowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=175
ob=3,64	3,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,64	1	3,64						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WENTYLACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=52615
nu=5

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WENTYLACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=57807
nu=5.1

[POZYCJA]
id=52616
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-01	2-17	0113-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=176
ob=12,62	12,62		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,62	1	12,62						

[POZYCJA]
id=52625
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-02	2-17	0113-02		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=177
ob=195,16	195,16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=195,16	1	195,16						

[POZYCJA]
id=52634
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-03	2-17	0113-03		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=178
ob=9,89	9,89		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,89	1	9,89						

[POZYCJA]
id=52652
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0101-03	2-17	0101-03		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=179
ob=67,43	67,43		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=67,43	1	67,43						

[POZYCJA]
id=52661
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0101-05	2-17	0101-05		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=180
ob=244,85	244,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=244,85	1	244,85						

[POZYCJA]
id=57171
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0101-06	2-17	0101-06		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=181
ob=151,15	151,15		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=151,15	1	151,15						

[POZYCJA]
id=52670
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0304-07	0-34	0304-07		1
mpn=1211
na=Izolacja przewodów wentylacyjnych matami o gr. 40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=182
ob=412,67	412,67		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=412,67	1	412,67						

[POZYCJA]
id=52678
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0304-07	0-34	0304-07		1
mpn=1211
na=Izolacja przewodów wentylacyjnych matami o gr. 100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=183
ob=351,22	351,22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=351,22	1	351,22						

[POZYCJA]
id=57381
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=184
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=57479
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-01	2-17	0149-01		1
mpn=1211
na=Podstawy dachowe zbiorcze 5x125 mm+2x160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=185
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57497
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-01	2-17	0149-01		1
mpn=1211
na=Podstawy dachowe zbiorcze 3x160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=186
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57389
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0148-03	2-17	0148-03		1
mpn=1211
na=Podstawy dachowe 400x400 mm na cokole izolowanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=187
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57450
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0148-06	2-17	0148-06		1
mpn=1211
na=Podstawy dachowe 550x550 mm na cokole izolowanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=188
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57433
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0148-07	2-17	0148-07		1
mpn=1211
na=Podstawy dachowe 800x800 mm na cokole izolowanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=189
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57399
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0148-08	2-17	0148-08		1
mpn=1211
na=Podstawy dachowe 1100x1100 mm na cokole izolowanym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=190
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57409
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0143-04	2-17	0143-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Czerpnie dachowe 800x800 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=191
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57421
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0143-06	2-17	0143-06		1
mpn=121,1:0,0911
na=Czerpnie dachowe 1100x1100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=192
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57506
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0144-01	2-17	0144-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wyrzutnie dachowe śr. 125 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=193
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=57518
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0144-01	2-17	0144-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wyrzutnie dachowe śr. 160 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=194
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=57467
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0143-02	2-17	0143-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wyrzutnie dachowe 400x400 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=195
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57741
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0143-03	2-17	0143-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wyrzutnie dachowe 550x550 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=196
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57210
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-02	2-17	0154-02		1
mpn=1211
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1800 mm - 400x400 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=197
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57219
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-02	2-17	0154-02		1
mpn=1211
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1800 mm - 500x350 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=198
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=57227
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-03	2-17	0154-03		1
mpn=1211
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2000 mm - 500x500 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=199
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57236
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-04	2-17	0154-04		1
mpn=1211
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2600 mm - 550x550 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=200
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57245
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-04	2-17	0154-04		1
mpn=1211
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2600 mm - 600x500 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=201
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57253
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-04	2-17	0154-04		1
mpn=1211
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2600 mm - 600x600 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=202
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57261
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-05	2-17	0154-05		1
mpn=1211
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm - 700x700 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=203
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57271
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=1211
na=Zawór p. poż. śr. 100 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=204
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57279
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=1211
na=Zawór p. poż. śr. 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=205
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57292
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=1211
na=Klapa p. poż. śr. 100 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=206
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57299
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=1211
na=Klapa p. poż. śr. 125 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=207
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=57306
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=1211
na=Klapa p. poż. śr. 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=208
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=57313
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=1211
na=Klapa p. poż. 450x300 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=209
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57322
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=1211
na=Klapa p. poż. 400x400 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=210
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57330
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=1211
na=Klapa p. poż. 500x300 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=211
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=57338
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=1211
na=Klapa p. poż. 500x350 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=212
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=57347
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=1211
na=Klapa p. poż. 500x400 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=213
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57355
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=1211
na=Klapa p. poż. 500x500 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=214
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57363
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-05	2-17	0130-05		1
mpn=1211
na=Klapa p. poż. 550x550 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=215
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57372
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-07	2-17	0130-07		1
mpn=1211
na=Klapa p. poż. 700x700 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=216
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57529
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0141-05	2-17	0141-05		1
mpn=1211
na=Okapy wentylacyjne wywiewne 300/500 m3/h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=217
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57538
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0141-06	2-17	0141-06		1
mpn=1211
na=Klapa oddymiająca z owiewkami i kierownicą 140x140 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=218
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=57548
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0141-06	2-17	0141-06		1
mpn=1211
na=Klapa oddymiająca z owiewkami i kierownicą 100x180 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=219
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57557
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0136-01	2-17	0136-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zawór nawiewny śr. 100 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=220
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=57565
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0136-02	2-17	0136-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zawór nawiewny śr. 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=221
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=57574
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0136-01	2-17	0136-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zawór wywiewny śr. 100 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=222
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=57581
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0136-01	2-17	0136-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zawór wywiewny śr. 125 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=223
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=57588
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0136-02	2-17	0136-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zawór wywiewny śr. 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=224
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=57596
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0139-01	2-17	0139-01		1
mpn=1211
na=Anemostaty nawiewne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=225
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=57604
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0139-01	2-17	0139-01		1
mpn=1211
na=Anemostaty wywiewne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=226
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=57611
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Kratki nawiewne 125x625 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=227
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=57618
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Kratki nawiewne 75x1225 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=228
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57625
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Kratki nawiewne 125x1225 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=229
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57631
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03	2-17	0138-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Kratki nawiewne 450x200 mm P
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=230
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=57638
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03	2-17	0138-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Kratki nawiewne 500x200 mm P
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=231
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=57644
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-04	2-17	0138-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Kratki wywiewne 125x625 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=232
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=57650
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-05	2-17	0138-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Kratki wywiewne 75x1225 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=233
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=57656
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03	2-17	0138-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Kratki wywiewne 450x200 mm P
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=234
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=57662
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03	2-17	0138-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Kratki wywiewne 500x200 mm P
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=235
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=57668
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
mpn=1211
na=Regulator stałego wydatku śr. 100 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=236
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=57676
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=1211
na=Regulator stałego wydatku śr. 125 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=237
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=57684
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=1211
na=Regulator stałego wydatku śr. 160 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=238
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=57691
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=1211
na=Regulator stałego wydatku śr. 200 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=239
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=57698
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=1211
na=Regulator stałego wydatku śr. 250 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=240
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=57706
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-02	2-17	0130-02		1
mpn=1211
na=Regulator stałego wydatku 250x250 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=241
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=57715
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=1211
na=Regulator stałego wydatku 450x300 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=242
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57724
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-03	2-17	0130-03		1
mpn=1211
na=Regulator stałego wydatku 500x300 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=243
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=57732
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0130-04	2-17	0130-04		1
mpn=1211
na=Regulator stałego wydatku 500x400 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=244
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=52788
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0156-01	2-17	0156-01		1
mpn=1211
na=Montaż nawiewników ściennych śr. 160 mm z grzałką elektryczną
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=245
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=52800
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wentylatora wyciągowego 100 m3/h
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=246
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=57195
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wentylatora wyciągowego 150 m3/h
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=247
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=52794
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wentylatora kanałowego 180 m3/h
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=248
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=52797
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wentylatora kanałowego 200 m3/h
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=249
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57198
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż wentylatora kanałowego 250 m3/h
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=250
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=52806
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej CNW1 wraz z automatyką
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=251
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57201
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej CNW2 wraz z automatyką
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=252
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57204
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż agregatu dla centrali wentylacyjnej CNW1
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=253
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57207
pd=		  		 		0
na=Dostawa i montaż agregatu dla centrali wentylacyjnej CNW2
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=254
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=57762
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-02	4	0405-02		1
mpn=1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12,7 mm na ścianach w budynkach - rury wraz z izolacją
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=255
ob=32,5	32,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,5	1	32,5						

[POZYCJA]
id=57785
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-03	4	0405-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15,9 mm na ścianach w budynkach - rury wraz z izolacją
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=256
ob=34,5	34,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=34,5	1	34,5						

[POZYCJA]
id=57768
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-05	4	0405-05		1
mpn=1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22,2 mm na ścianach w budynkach - rury wraz z izolacją
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=257
ob=32,5	32,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,5	1	32,5						

[POZYCJA]
id=57796
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0405-06	4	0405-06		1
mpn=1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28,6 mm na ścianach w budynkach - rury wraz z izolacją
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=258
ob=34,5	34,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=34,5	1	34,5						

[POZYCJA]
id=57774
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-08	2-19	0306-08		1
mpn=121,1:1,0911
na=Rury ochronne (osłonowe) z PCV o śr. nominalnej 160 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=259
ob=6,9	6,9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,9	1	6,9						

[POZYCJA]
id=57780
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0122-01	2-19	0122-01		1
mpn=1211
na=Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 160 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=260
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 2]
na=ROBOTY BUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=57808
nu=5.2

[POZYCJA]
id=57809
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-11	4-01	0335-11		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=261
ob=47	47		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						

[POZYCJA]
id=57811
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-03	4-01	0208-03		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w stropach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=262
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=57825
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-04	4-01	0325-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=263
ob=47	47		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						

[POZYCJA]
id=57867
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0325-05	4-01	0325-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie przebić w stropach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=264
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=57875
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2004-07	2-02	2004-07		1
mpn=1211
na=Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=265
ob=171,9	171,9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=171,9	1	171,9						

[POZYCJA]
id=57833
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0303-01	1	0303-01		1
mpn=1211
na=Wykopy w gruncie kat. I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=266
ob=3,19	3,19		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,19	1	3,19						

[POZYCJA]
id=57835
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0317-01	1	0317-01		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=267
ob=2,63	2,63		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,63	1	2,63						

[POZYCJA]
id=57837
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0102-02	2	0102-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=268
ob=1,75	1,75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,75	1	1,75						

[POZYCJA]
id=57842
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0104-04	2	0104-04		1
mpn=1211
na=Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=269
ob=17,16	17,16		1
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,16	1	17,16						

[POZYCJA]
id=57850
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0107-03	2	0107-03	 z.sz. 5.5. 	1
mpn=2:0:09101211
na=Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=270
ob=0,33	0,33		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,33	1	0,33						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=57854
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1602-01	2	1602-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Ogrodzenie maskujące
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=271
ob=7,6	7,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,6	1	7,6						

[POZYCJA]
id=57861
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0202-01	6	0202-01		1
mpn=1211
na=Podłoże żwirowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=272
ob=2,3	2,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,3	1	2,3						

[SUMA KONTROLNA]
F44C20E41CCEF19D307103EA6E752214
