Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy Górowo Iławeckie”**

**Zamawiający :**

Gmina Górowo Iławeckie

ul. Kościuszki 17

 11-220 Górowo Iławeckie

1. **Przedmiot zamówienia**

Dostawa kruszyw na remonty dróg na terenie gminy Górowo Iławeckie tj. mieszanka łamana 0-31,5mm C50/30 w ilości 2000 ton oraz piasku frakcji 0-2mm w ilości 1000 ton wraz z transportem i wyładunkiem na placu Zamawiającego tj. ul. Kościuszki (piasek) oraz ul. Przemysłowa (mieszanka) w Górowie Iławeckim w Górowie Iławeckim.

1. **Wymagania jakościowe**

Materiał powinien spełniać następujące wymagania:

**Mieszanka 0-31,5mm**

C50/30, co oznacza zawartość ziaren całkowicie przekruszonych na poziomie od 50 do 100%, natomiast ziaren zaokrąglonych od 0 do 30%.Kruszywo łamane najczęściej wykorzystywane w drogownictwie i budownictwie. Wielofunkcyjny materiał naturalny będący mieszanką piasku i żwiru o naturalnej barwie jasnoszarej o uziarnieniu ciągłym od 0 do 31,5 mm. Posiada ziarna szorstkie o ostrych narożach nie stwierdzono w nich oznak z wietrzenia kruszywa. Kruszywo trwałe stosowane głównie do podbudowy dróg wewnętrznych leśnych i gruntowych. Mieszanka stabilizacyjna o wskazanym uziarnieniu, które spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi: PN -EN 12620, PN – EN 13242, PN – EN 13043.

**Piasek 0-2mm**

Piasek to naturalny materiał drobnoziarnisty, który jest luźną skałą osadową złożoną
przede wszystkim z kwarcu. Wielkość ziaren waha się w zależności od asortymentu w przedziale:

* dla piasku 0/2 mm od 0,0625 do ok. 2,0 mm.

Piasek o wskazanym uziarnieniu, które spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z normami europejskimi: PN–EN 12620, PN–EN 13139, PN–EN 13242, PN–EN 13043.