**„Przebudowa drogi gminnej nr 366032T w m. Okrągła na terenie gminy Połaniec”**

**Załącznik do zapytania ofertowego TI.271.39.2024.TID-1**

**ZAKRES RZECZOWY ZADANIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia**  | **J. m.** | **Ilość jednostek** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.1** | kalkulacja własna | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,21 |
| **1.2** | SST D-01.02.01 | Karczowanie zagajników wraz z utylizajcą karpiny | m2 | 365,00 |
| **1.3** | SST D-01.02.01 | Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 11-30 cm  | szt. | 40,00 |
| **2.1** | SST D-04.01.01 | Koryto wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gł. 35 cm w gruncie kategorii II - IV na całej szerokości jezdni (usunięcie niejednorodnych zniszczonych i nienośnych warstw konstr.) **210m x 5,00m = 1050m2+ 30,00m2 (rozjazd) =1080m2** | m2 | 1080 |
| **2.1** | SST D.04.04.04 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm **210m x 5,00m = 1050 m2 + 30,00m2 (rozjazd) = 1080m2** | m2 | 1080 |
| **2.3** | SST D.04.04.04 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm  **210m x 5,00m = 1050 m2 + 30,00m2 (rozjazd) = 1080m2** | m2 | 1080 |
| **3.1** | SST D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) **210m x 3,70m = 777,00m2 + 30,00m2 (rozjazd) = 807m2** | m2 | 807,00 |
| **3.2** | SST D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) **210m x 3,50m = 735m2 + 30,00m2 (rozjazd) = 765m2** | m2 | 765,00 |
| **4.1** | SST D.06.03.01 | Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm gr 8 cm  **210m x 0,75m x 2 =315m2** | m2 | 315,00 |
| **4.2** | SST D-05.03.08 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.8-11mm w ilości 13dm3/m2 **210x0,75x2=315m2** | m2 | 315,00 |
| **4.3** | SST D-05.03.08  | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.2-5mm w ilości 8dm3/m2 **210m x 0,75m x 2 = 315 m2** | m2 | 315,00 |

**„Przebudowa drogi gminnej nr 366083T w m. Wymysłów na terenie gminy Połaniec”**

**Załącznik do zapytania ofertowego TI.271.39.2024.TID-1**

**ZAKRES RZECZOWY ZADANIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia**  | **J. m.** | **Ilość jednostek** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.1** | kalkulacja własna | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | obiekt | 1,00 |
| **2.1** | SST D-04.01.01 | Koryto wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gł. 35 cm w gruncie kategorii II - IV na całej szerokości jezdni (usunięcie niejednorodnych zniszczonych i nienośnych warstw konstr.) **252m x 5,00m = 1260m2+ 10,00m2 (rozjazd) =1270m2** | m2 | 1270 |
| **2.1** | SST D.04.04.04 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5 - 63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm **252m x 5,00m = 1260m2+ 10,00m2 (rozjazd) =1270m2** | m2 | 1270 |
| **2.3** | SST D.04.04.04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0,0 - 31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm  **252m x 5,00m = 1260m2+ 10,00m2 (rozjazd) =1270m2** | m2 | 1270 |
| **3.1** | SST D.05.03.05 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) **252m x 3,70m = 932,4m2+ 10,00m2 (rozjazd) =942,4m2** | m2 | 942,40 |
| **3.2** | SST D.05.03.06 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC8S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) **252m x 3,50m = 882m2+ 8,00m2 (rozjazd) =890m2** | m2 | 890,00 |
| **4.1** | SST D.06.03.01 | Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm gr 8 cm  **252m x 0,75m x 2 =378m2** | m2 | 378,00 |
| **4.2** | SST D-05.03.08 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.8-11mm w ilości 13dm3/m2 **252m x 0,75m x 2 =378m2** | m2 | 378,00 |
| **4.3** | SST D-05.03.08  | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.2-5mm w ilości 8dm3/m2 **252m x 0,75m x 2 =378m2** | m2 | 378,00 |