[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.67
pe=4
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	5	0	6	0	1
own=2	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=
ka=Zweryfikowane	49152

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
afn=Ekobonus Sp. z o.o.1310 ul. Azaliowa 3b, Złotniki 1310 62-002 Suchy Las 1310 1310 biuro 1310 ul. Kossaka 20/9, Poznań
nb=PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO (DAWNEJ KOTŁOWNI) PRZY WYDZIALE INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
ab=UL. NARBUTTA 85, 02-524 WARSZAWA, DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 63 OBRĘB 1-01-09
ni=POLITECHNIKA WARSZAWSKA
ai=AL. POLITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA
nk=Krzysztof Gros	BUDOWLANA	Anna Bermichava	BUDOWLANA	Dawid Wróbel	INSTALACJE SANITARNE
dt=15 lipiec 2021	0
kln=1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty1310budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową rozumie się odpowiednio i łącznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z tym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w ramach postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.1310Brak zgłoszenia zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak wskazania w opisie przedmiotu za mówienia na roboty budowlane elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezależnie od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie zwalnia to również wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów realizacyjnych.13102. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną , nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.13103. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym13104. Cenniki: Sekocenbud 2 kw 2021, oferty producentów
cpv=45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45262500-6	Roboty murarskie i murowe
cpv=45262311-4	Betonowanie konstrukcji
cpv=45262310-7	Zbrojenie
cpv=45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych
cpv=45422000-1	Roboty ciesielskie
cpv=45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
cpv=45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
cpv=45442100-8	Roboty malarskie
cpv=45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
cpv=45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
cpv=45443000-4	Roboty elewacyjne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Forma architektoniczna1310Budynek pierwotnie jednokondygnacyjny, wys. poniżej 12,0 m. Główna bryła budynku w stylu modernistycznym, zaprojektowana w latach 30. XXw. Elewacje z wysoką podmurówką, regularnym podziałem pilastrami i wysuniętym okapem. Okna (pierwotnie tylko od strony południowej) rozmieszczone regularnie pomiędzy pilastrami. 13101310Konstrukcja budynku istniejącego1310Budynek podzielony jest na 2 części – w jednej znajduje się obecnie laboratorium wydziału Inżynierii Procesowej Politechniki Warszawskiej, w drugiej części warsztat ślusarski. Część laboratoryjna posiada 3 kondygnacje, część warsztatowa jest jednokondygnacyjna z wydzieloną antresolą nad częścią socjalną. Budynek jest wolnostojący, częściowo podpiwniczony. O wymiarach w rzucie 20,5 x 13,98m i wysokości nad poziomem tereny ~12,00m.13101310Fundament1310Budynek posadowiony bezpośrednio na gruncie. Ławy betonowe pod ścianami nośnymi, pod maszynami ślusarskimi fundamenty w postaci płyt żelbetowych.13101310Piwnica1310Od strony północnej do budynku została dobudowana piwnica z dojściem od strony klatki schodowej. Piwnica posiada naświetle w postaci okna dachowego (świetlika).13101310Ściany konstrukcyjne1310Ściany zewnętrzne o zróżnicowanej grubości, murowane z cegły pełnej. Na parterze grubość około od ~53cm do ~75cm na I i II piętrze od 55 do 73cm. Ściany zewnętrzne nieocieplone. Ściany klatki schodowej o grubości od ok. 43cm.13101310Stropy1310Stropy między kondygnacyjne w części laboratoryjnej żelbetowe. Strop nad antresolą w warsztacie częściowo stalowy, częściowo żelbetowy monolityczny.13101310Stropodach1310Stropodach budynku gęstożebrowy oparty na ścianach nośnych oraz monolitycznych belkach żelbetowych.13101310Klatka schodowa1310Do budynku w części północnej dobudowana została w przeszłości klatka schodowa. Klatka murowana z cegły pełnej, biegi schodów żelbetowe.13101310Budynek jest istniejący, zlokalizowany w ostrej granicy z działką zabudowaną (w odległości ponad 8m od budynku na sąsiedniej działce) oraz z działką drogową.  Projektowana rozbudowa od strony dziedzińca nie zmienia powyższych uwarunkowań; znajduje się w odległości minimum 4 metry od sąsiednich działek budowlanych. Przyjmuje się że sąsiednie działki znajdują się poza obszarem oddziaływania części dobudowanej.13101310DANE LICZBOWE1310POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY  DZIAŁKI - 7 737,50 m21310W TYM POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU KOTŁOWNI- 346 m21310POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY (PO ROZBIÓRKACH) - 86,3 m21310POWIERZCHNIA ROZBIÓREK (Z PIWNICĄ) - 62 m21310POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU PO ROZBUDOWIE I DOCIEPLENIU- 370,3 m21310ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY PO ROZBUDOWIE -7 761,80 m2091310POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKÓW PO ROZBUDOWIE KOTŁOWNI - 42 390 m21310WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY - 1,89 (max 3,0)1310LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU - 31310WYSOKOŚĆ BUDYNKU - 12,0 m1310KUBATURA  BUDYNKU KOTŁOWNI PO ROZBUDOWIE - 4 740 m3

[GRUPY WARIANTÓW]
grn=1	Robocizna	1	0	1
wan=osobno	razem
grn=2	kineta studzienki	1	79479	0
wan=z PE	z PP
grn=3	element	1	79479	0
wan=pokrywa żeliwna	wpust deszczowy	wpust uliczny	pokrywa chodnikowa	pokrywa z PCV z uszczelką
grn=4	kineta studzienki	1	79494	0
wan=z PE	z PP
grn=5	element	1	79494	0
wan=pokrywa żeliwna	wpust deszczowy	wpust uliczny	pokrywa chodnikowa	pokrywa z PCV z uszczelką
grn=6	środek transportu	1	79524	0
wan=samochód skrzyniowy do 5 t	samochód beczkowóz 4 t	ciągnik siodłowy z naczepą 10 t	beczkowóz ciągniony 4000 dm3
grn=7	środek transportu	1	79649	0
wan=samochód skrzyniowy do 5 t	samochód beczkowóz 4 t	ciągnik siodłowy z naczepą 10 t	beczkowóz ciągniony 4000 dm3
grn=8	zawory	1	79707	0
wan=przelotowe proste	kulowe	zwrotne przelotowe
grn=9	kształtki	1	79707	0
wan=PVC ciśnieniowe (gwintowane)	z polipropylenu (gwintowane)	z polietylenu (gwintowane)	z polibutylenu (gwintowane)
grn=10	syfony umywalkowe	1	79726	0
wan=mosiężne ze spustem	z tworzywa sztucznego ze spustem
grn=11	syfony umywalkowe	1	79733	0
wan=mosiężne ze spustem	z tworzywa sztucznego ze spustem
grn=12	syfony umywalkowe	1	79740	0
wan=mosiężne ze spustem	z tworzywa sztucznego ze spustem
grn=13	zlewozmywaki	1	79747	0
wan=żeliwne emaliowane	ze stali nierdzewnej	z tworzyw sztucznych
grn=14	zlewozmywaki	1	79754	0
wan=żeliwne emaliowane	ze stali nierdzewnej	z tworzyw sztucznych
grn=15	zlewozmywaki	1	79761	0
wan=żeliwne emaliowane	ze stali nierdzewnej	z tworzyw sztucznych
grn=16	zlewozmywaki	1	79768	0
wan=żeliwne emaliowane	ze stali nierdzewnej	z tworzyw sztucznych
grn=17	zlewozmywaki	1	79775	0
wan=żeliwne emaliowane	ze stali nierdzewnej	z tworzyw sztucznych
grn=18	zlewozmywaki	1	79782	0
wan=żeliwne emaliowane	ze stali nierdzewnej	z tworzyw sztucznych
grn=19	rury	1	79852	0
wan=z polipropylenu	z polietylenu	z polibutylenu
grn=20	rury	1	79862	0
wan=z polipropylenu	z polietylenu	z polibutylenu
grn=21	rury	1	79872	0
wan=z polipropylenu	z polietylenu	z polibutylenu
grn=22	rury	1	79882	0
wan=z polipropylenu	z polietylenu	z polibutylenu
grn=23	rury	1	79892	0
wan=z polipropylenu	z polietylenu	z polibutylenu
grn=24	rury	1	79940	0
wan=z polipropylenu	z polietylenu	z polibutylenu
grn=25	rury	1	79950	0
wan=z polipropylenu	z polietylenu	z polibutylenu
grn=26	rury	1	79960	0
wan=z polipropylenu	z polietylenu	z polibutylenu
grn=27	rury	1	79970	0
wan=z polipropylenu	z polietylenu	z polibutylenu
grn=28	zawory	1	80052	0
wan=przelotowe proste	kulowe	zwrotne przelotowe
grn=29	kształtki	1	80052	0
wan=PVC ciśnieniowe (gwintowane)	z polipropylenu (gwintowane)	z polietylenu (gwintowane)	z polibutylenu (gwintowane)
grn=30	zawory	1	80062	0
wan=przelotowe proste	kulowe	zwrotne przelotowe
grn=31	kształtki	1	80062	0
wan=PVC ciśnieniowe (gwintowane)	z polipropylenu (gwintowane)	z polietylenu (gwintowane)	z polibutylenu (gwintowane)
grn=32	zawory	1	80072	0
wan=przelotowe proste	kulowe	zwrotne przelotowe
grn=33	kształtki	1	80072	0
wan=PVC ciśnieniowe (gwintowane)	z polipropylenu (gwintowane)	z polietylenu (gwintowane)	z polibutylenu (gwintowane)
grn=34	zawory	1	80082	0
wan=przelotowe proste	kulowe	zwrotne przelotowe
grn=35	kształtki	1	80082	0
wan=PVC ciśnieniowe (gwintowane)	z polipropylenu (gwintowane)	z polietylenu (gwintowane)	z polibutylenu (gwintowane)
grn=36	zawory	1	80092	0
wan=przelotowe proste	kulowe	zwrotne przelotowe
grn=37	kształtki	1	80092	0
wan=PVC ciśnieniowe (gwintowane)	z polipropylenu (gwintowane)	z polietylenu (gwintowane)	z polibutylenu (gwintowane)
grn=38	zawory	1	80102	0
wan=przelotowe proste	kulowe	zwrotne przelotowe
grn=39	kształtki	1	80102	0
wan=PVC ciśnieniowe (gwintowane)	z polipropylenu (gwintowane)	z polietylenu (gwintowane)	z polibutylenu (gwintowane)
grn=40	rury	1	80172	0
wan=stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane	miedziane
grn=41	zawory	1	80181	0
wan=przelotowe proste	kulowe	zwrotne przelotowe
grn=42	wapno	1	80260	0
wan=suchogaszone	ciasto wapienne
grn=43	zawory	1	80319	0
wan=przelotowe proste mosiężne	przelotowe proste żeliwne ocynkowane	przelotowe skośne żeliwne ocynkowane	przelotowe skośne z korkiem i zaworem spustowym	zwrotne przelotowe mosiężne
grn=44	zawory	1	80331	0
wan=przelotowe proste mosiężne	przelotowe proste żeliwne ocynkowane	przelotowe skośne żeliwne ocynkowane	przelotowe skośne z korkiem i zaworem spustowym	zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego
grn=45	zawory	1	80339	0
wan=przelotowe proste mosiężne	przelotowe proste żeliwne ocynkowane	przelotowe skośne żeliwne ocynkowane	przelotowe skośne z korkiem i zaworem spustowym	zwrotne przelotowe mosiężne
grn=46	podkładki amortyzacyjne z płyt z PCW uplastycznionego	1	80929	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=47	podkładki amortyzacyjne z płyt z PCW uplastycznionego	1	80941	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=48	podkładki amortyzacyjne z płyt z PCW uplastycznionego	1	80953	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=49	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	80965	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=50	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	80976	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=51	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	80987	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=52	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I	1	81000	0
wan=z blachy stalowej ocynkowanej	z blachy stalowej czarnej
grn=53	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I	1	81000	0
wan=z blachy stalowej ocynkowanej	z blachy stalowej czarnej
grn=54	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81000	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=55	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I	1	81013	0
wan=z blachy stalowej ocynkowanej	z blachy stalowej czarnej
grn=56	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I	1	81013	0
wan=z blachy stalowej ocynkowanej	z blachy stalowej czarnej
grn=57	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81013	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=58	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I	1	81028	0
wan=z blachy stalowej ocynkowanej	z blachy stalowej czarnej
grn=59	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I	1	81028	0
wan=z blachy stalowej ocynkowanej	z blachy stalowej czarnej
grn=60	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81028	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=61	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I	1	81043	0
wan=z blachy stalowej ocynkowanej	z blachy stalowej czarnej
grn=62	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I	1	81043	0
wan=z blachy stalowej ocynkowanej	z blachy stalowej czarnej
grn=63	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81043	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=64	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81058	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=65	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81064	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=66	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81140	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=67	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81152	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=68	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy	1	81164	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=69	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy	1	81175	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=70	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy	1	81186	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=71	uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy	1	81197	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=72	kratki wentylacyjne	1	81226	0
wan=typ A	typ N
grn=73	kratki wentylacyjne	1	81235	0
wan=typ A	typ N
grn=74	kratki wentylacyjne	1	81244	0
wan=typ A	typ N
grn=75	kratki wentylacyjne	1	81253	0
wan=typ A	typ N
grn=76	kratki wentylacyjne	1	81262	0
wan=typ A	typ N
grn=77	kratki wentylacyjne	1	81271	0
wan=typ A	typ N
grn=78	kratki wentylacyjne	1	81280	0
wan=typ A	typ N
grn=79	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81353	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=80	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81364	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=81	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81375	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=82	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81386	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=83	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81397	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=84	czerpnie/wyrzutnie ścienne prostokątne typ A	1	81415	0
wan=czerpnie	wyrzutnie
grn=85	czerpnie/wyrzutnie ścienne prostokątne typ A	1	81423	0
wan=czerpnie	wyrzutnie
grn=86	czerpnie/wyrzutnie ścienne prostokątne typ A	1	81431	0
wan=czerpnie	wyrzutnie
grn=87	czerpnie/wyrzutnie ścienne prostokątne typ A	1	81439	0
wan=czerpnie	wyrzutnie
grn=88	czerpnie/wyrzutnie ścienne prostokątne typ A	1	81446	0
wan=czerpnie	wyrzutnie
grn=89	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81483	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=90	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81496	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=91	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81509	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=92	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81522	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=93	podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej	1	81536	0
wan=[szt.]	[m2]
grn=94	rury	1	81577	0
wan=z polipropylenu	z polietylenu	z polibutylenu
grn=95	rury	1	81587	0
wan=z polipropylenu	z polietylenu	z polibutylenu
grn=96	zawory	1	81601	0
wan=przelotowe proste	kulowe	zwrotne przelotowe
grn=97	kształtki	1	81601	0
wan=PVC ciśnieniowe (gwintowane)	z polipropylenu (gwintowane)	z polietylenu (gwintowane)	z polibutylenu (gwintowane)
grn=98	środek transportu	1	84946	0
wan=samochód skrzyniowy do 5 t	samochód beczkowóz 4 t	ciągnik siodłowy z naczepą 10 t	beczkowóz ciągniony 4000 dm3

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
wa=0
kn=0	0	0
id=53940
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Rozbiórki wewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=57007
nu=1.1

[POZYCJA]
id=56964
pd=						0
na=Usunięcie sprzętu meblowego i wyposażenia i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=53942
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0203-08	4-04	0203-08		1
mpn=1211
na=Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8.978
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<częśc dobudowywana>			
ko=	<piwnica>			
wo=1.778	1	0,800*0,400*5,555						
wo=2.118	1	0,800*0,400*6,620						
wo=0.678	1	0,800*0,400*2,120						
wo=0.687	1	0,800*0,400*2,148						
wo=3.717	1	0,800*0,400*11,615						

[POZYCJA]
id=53944
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0101-04	4-04	0101-04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=50.41
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<częśc dobudowywana>			
ko=	<piwnica>			
wo=5.566	1	5,555*0,430*2,330						
wo=6.633	1	6,620*0,430*2,330						
wo=2.124	1	2,120*0,430*2,330						
wo=2.152	1	2,148*0,430*2,330						
wo=11.637	1	11,615*0,430*2,330						
wo=0.642	1	1,310*0,190*2,580						
wo=0.615	1	2,440*0,180*1,400						
wo=21.041	1	8,767*1,600*1,500						

[POZYCJA]
id=53946
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0102-02	4-04	0102-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej wraz ze stolarką drzwiową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=145.526
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=1.697	1	1,740*0,325*3,000 <1.04>						
wo=6.382	1	(2,703*0,310+3,765*0,295)*3,275 <1.09>						
wo=8.568	1	(4,238*0,320+4,065*0,310)*3,275 <1.08>						
wo=9.317	1	(3,830*0,150+3,258*0,125+7,583*0,187+5,640*0,125+0,583*0,125+0,583*0,153+0,770*0,110)*2,780 <1.05-1.07>						
wo=1.169	1	2,804*0,150*2,780 <1.04>						
wo=5.076	1	1,925*0,205*2,780+1,995*0,150*2,780+1,860*0,215*2,780+3,115*0,125*2,780+0,810*0,120*2,780+2,135*0,115*2,780 <1.01, 1.03>						
wo=1.225	1	1,418*0,120*2,780+1,040*0,260*2,780 <1.04>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=16.049	1	(2,998*0,125+1,330*0,125+7,218*0,115+1,075*0,100+1,743*0,100+4,150*0,126+3,893*0,125+3,875*0,125+1,860*0,125+4,010*0,195+7,203*0,165)*3,000 <2.04-2.09>						
wo=7.895	1	4,239*0,125*3,000+1,830*0,020*3,000+2,144*0,125*3,000+4,927*0,125*3,000+1,674*0,125*3,000+1,690*0,120*3,000+1,674*0,125*3,000+2,240*0,250*3,000 <2.10, 2.02-2.03>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=14.295	1	5,208*0,210*4,560+(0,090+0,533)*0,130*4,560+11,530*0,170*4,560 <3.08-3.09>						
wo=1.364	1	1,760*0,170*4,560 <3.07>						
wo=26.524	1	11,477*0,170*4,560+5,089*0,170*4,560+5,090*0,230*4,580+5,090*0,180*4,580+1,407*0,170*4,580*2+1,407*0,150*4,580*2 <3.05-3.06, 3.02-3.04>						
ko=				
ko=	<częśc dobudowywana>			
wo=45.965	1	11,445*0,430*9,340 <parter, 1p, 2 p - klatka schodowa>						

[POZYCJA]
id=56879
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03	4-01	0329-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=17.944
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=1.67	1	1,500*0,530*2,100 <1.05>						
wo=2.202	1	(1,400-1,060)*0,755*2,400+1,400*0,755*(1,350+0,150) <1.02/1.01>						
wo=1.746	1	1,800*0,755*(1,400-1,210)+1,800*0,755*(2,250-1,210)+(0,980-0,910)*0,755*1,400 <1.08>						
wo=0.242	1	(1,990-1,980)*0,755*2,210+1,990*0,755*(2,210-2,060) <1.06>						
wo=2.079	1	1,500*0,660*2,100 <1.02/1.08>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=1.271	1	1,100*0,550*2,100 <2.02>						
wo=1.599	1	1,500*0,410*2,600 <2.02>						
wo=0.044	1	(1,840-1,820)*0,520*2,100*2 <2.04>						
wo=1.084	1	(1,500-0,930)*0,470*2,600+1,500*0,470*(2,600-2,050) <2.04>						
wo=1.617	1	1,400*0,550*2,100 <2.08/2.04>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=1.292	1	1,500*0,410*2,100 <3.02>						
wo=3.098	1	1,100*0,590*2,100+1,400*0,590*2,100 <3.04>						

[POZYCJA]
id=56887
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0404-05	4-04	0404-05		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianek HPL
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=19.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=19.95	1	(2,020+4,118+1,340+1,590)*2,200 <2.11>						

[POZYCJA]
id=60301
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-06	4-01	0354-06		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
wo=1	1	1 <parter>						

[POZYCJA]
id=53959
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-03	4-01	0354-03		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
wo=3	1	3 <parter>						
wo=1	1	1 <1 piętro>						

[POZYCJA]
id=53961
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=75.547
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=4.356	1	1,800*1,210*2						
wo=4.59	1	2,040*2,250*1						
ko=	<1 piętro>			
wo=5.491	1	1,920*2,860*1						
wo=5.405	1	1,890*2,860*1						
wo=21.05	1	1,840*2,860*4						
wo=5.205	1	1,820*2,860*1						
ko=	<2 piętro>			
wo=3.84	1	1,920*2,000*1						
wo=3.78	1	1,890*2,000*1						
wo=11.04	1	1,840*2,000*3						
wo=3.67	1	1,835*2,000*1						
wo=3.64	1	1,820*2,000*1						
wo=3.48	1	1,740*2,000*1						

[POZYCJA]
id=60324
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-10	4-01	0354-10		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3.935
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=3.935	1	1,910*2,060*1						

[POZYCJA]
id=53963
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-12	4-01	0354-12		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=8.32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
wo=4.66	1	1,060+1,800*2 <parter>						
wo=3.66	1	1,820+1,840 <2 piętro>						

[POZYCJA]
id=53965
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3 <parter>						
wo=4	1	4 <1 piętro>						
wo=5	1	5 <2 piętro>						

[POZYCJA]
id=53969
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-09	4-02	0235-09		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <parter>						
wo=3	1	3 <1 piętro>						
wo=2	1	2 <2 piętro>						

[POZYCJA]
id=53975
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-01	4-02	0235-01		1
mpn=1211
na=Demontaż pisuaru
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <parter>						

[POZYCJA]
id=55445
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż przysznica
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <1 piętro>						

[POZYCJA]
id=55436
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-04	4-02	0235-04		1
mpn=1211
na=Demontaż zmywaka kuchennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <parter>						
wo=1	1	1 <2 piętro>						

[POZYCJA]
id=53980
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-07	4-01	0804-07		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami izolacyjnymi i wykończeniowymi - piwnica i parter
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=250.908
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<piwnica>			
wo=1.508	1	1,508 <01.01>						
wo=26.4	1	26,400 <01.02>						
wo=4	1	4,000 <01.03>						
ko=				
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=5.9	1	5,900 <1.01>						
wo=6	1	6,000 <1.03>						
wo=82.9	1	82,900 <1.04>						
wo=20.8	1	20,800 <1.05>						
wo=13	1	13,000 <1.06>						
wo=5.3	1	5,300 <1.07>						
wo=16.3	1	16,300 <1.08>						
wo=10.8	1	10,800 <1.09>						
wo=58	1	58,000 <1.10>						

[POZYCJA]
id=56962
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0804-07	4-01	0804-07		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami izolacyjnymi i wykończeniowymi - 1 i 2 piętra
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=246.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=3.7	1	3,700 <2.02>						
wo=4.8	1	4,800 <2.03>						
wo=25.8	1	25,800 <2.04>						
wo=15.4	1	15,400 <2.05>						
wo=15.8	1	15,800 <2.06>						
wo=2.4	1	2,400 <2.07>						
wo=12.2	1	12,200 <2.08>						
wo=11.9	1	11,900 <2.09>						
wo=22.7	1	22,700 <2.10>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=9.6	1	9,600 <3.02>						
wo=2.7	1	2,700 <3.03>						
wo=2.5	1	2,500 <3.04>						
wo=21.1	1	21,100 <3.05>						
wo=18	1	18,000 <3.06>						
wo=3.8	1	3,800 <3.07>						
wo=18.1	1	18,100 <3.08>						
wo=40.3	1	40,300 <3.09>						
wo=15.7	1	15,700 <3.10>						

[POZYCJA]
id=56960
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0406-04	4-04	0406-04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie sufitów podwieszanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=236.986
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=5.9	1	5,900 <1.01>						
wo=82.9	1	82,900 <1.04>						
wo=7.901	1	7,340+0,561 <1.05>						
wo=1.885	1	1,885 <1.06>						
wo=5.3	1	5,300 <1.07>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=3.7	1	3,700 <2.02>						
wo=4.8	1	4,800 <2.03>						
wo=2.4	1	2,400 <2.07>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=2.7	1	2,700 <3.03>						
wo=2.5	1	2,500 <3.04>						
wo=21.1	1	21,100 <3.05>						
wo=18	1	18,000 <3.06>						
wo=3.8	1	3,800 <3.07>						
wo=18.1	1	18,100 <3.08>						
wo=40.3	1	40,300 <3.09>						
wo=15.7	1	15,700 <3.10>						

[POZYCJA]
id=53986
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z demontażem okładzin ściennych. Ściany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=557.471
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=30.6	0	12,090*3,000-1,500*2,100-1,200*2,100 <1.02>						
wo=21.912	0	9,103*3,000-1,500*2,100-1,070*2,100 <1.05>						
wo=61.681	0	(16,134+5,303)*3,000+0,640*2,210-1,830*2,210 <1.06, 1.12>						
wo=76.226	0	(4,105+6,700+9,025+3,160+2,790)*3,000+0,540*2,100*2-1,200*2,100-1,690*2,210+0,650*2,210*2 <1.07, 1.13>						
wo=73.08	0	(2,125+2,124+21,553)*3,000-1,500*2,100-1,700*2,250-1,800*1,400-0,960*1,400+0,705*1,400*2+0,500*2,250*2+0,545*2,100*2 <1.08>						
ko=	<1 piętro>			
wo=28.278	0	9,122*3,100 <2.01>						
wo=34.635	0	13,295*3,000-1,300*2,100-0,900*2,100-1,400*2,100+0,550*2,100*2 <2.02>						
wo=38.056	0	16,289*3,000-1,890*2,860*2 <2.03>						
wo=25.192	0	1,500*3,000-1,400*2,100+11,930*3,000-0,900*2,100-1,640*2,100*2-1,300*2,600 <2.04>						
wo=20.337	0	8,533*3,000-1,840*2,860 <2.05>						
wo=12.189	0	3,833*3,000-1,840*2,860+0,994*3,000+0,990*3,000 <2.06>						
wo=20.265	0	7,936*3,000-1,840*2,860+0,573*3,000 <2.07>						
wo=8.106	0	2,702*3,000 <2.08>						
wo=6.486	0	2,162*3,000 <2.09>						
wo=12.96	0	4,320*3,000 <2.10>						
wo=27.69	0	1,293*3,000+2,467*3,000+5,470*3,000 <2.16>						
ko=	<2 piętro>			
wo=21.757	0	9,130*2,383 <3.01>						
wo=17.978	0	9,080*1,980 <3.17>						
wo=51.179	0	12,284*4,580-1,400*2,100+0,590*2,100*2-0,900*2,100-1,300*2,100 <3.02>						
wo=67.08	0	16,297*4,580-1,890*2,000*2 <3.03>						
wo=42.422	0	1,965*4,580-1,400*2,100+9,733*4,580-0,900*2,100+0,475*2,100*2-1,600*2,600*2 <3.04>						
wo=24.75	0	5,404*4,580 <3.05>						
wo=41.387	0	9,840*4,580-1,840*2,000 <3.06>						
wo=9.68	0	2,917*4,580-1,840*2,000 <3.07>						
wo=33.83	0	8,190*4,580-1,840*2,000 <3.08>						
wo=11.982	0	3,376*4,580-1,740*2,000 <3.09>						
wo=14.198	0	3,100*4,580 <3.10>						
wo=23.816	0	5,200*4,580 <3.12>						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=8.259	0	2,645*2,900-0,980*1,400+0,700*1,400*2 <1.09>						
ko=	<1 piętro>			
wo=6.363	0	2,767*2,967-1,300*2,600+0,365*2,100*2 <2.11>						
ko=	<2 piętro>			
wo=10.063	0	2,809*3,500-0,850*2,100+0,480*2,100*2 <3.13>						
ko=				
ko=	<ościeża>			
wo=7.519	0	(1,890*0,494+2,860*0,494*2)*2 <O5>						
wo=9.526	0	(1,840*0,420+2,860*0,420*2)*3 <O6>						
wo=5.721	0	(1,890*0,494+1,950*0,494*2)*2 <O8>						
wo=7.232	0	(1,840*0,420+1,950*0,420*2)*3 <O9>						
wo=2.786	0	(1,740*0,494+1,950*0,494*2)*1 <O10>						
wo=4	0	(1,830*0,640+2,210*0,640*2)*1 <Dz3>						
wo=4.147	0	(1,960*0,650+2,210*0,650*2)*1 <Dz4>						
wo=2.394	0	(1,500*0,420+2,100*0,420*2)*1 <Dz2, EI60>						
scn=925.762	0						
ko=	<okładzina - wełna+gk>			
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=43.479	0	(11,952+2,946)*3,000-1,830*2,210+0,640*2,210*2 <1.06>						
wo=3.6	0	1,200*3,000 <1.12>						
wo=9.795	0	3,265*3,000 <1.13>						
wo=35.018	0	6,684*3,000+5,475*3,000-1,960*2,210+0,650*2,210*2 <1.07>						
wo=14.085	0	4,695*3,000 <1.08>						
ko=	<1 piętro>			
wo=23.209	0	11,340*3,000-1,890*2,860*2 <2.03>						
wo=3.9	0	3,054*3,000-1,840*2,860 <2.05>						
wo=6.237	0	3,833*3,000-1,840*2,860 <2.06>						
wo=18.546	0	7,936*3,000-1,840*2,860 <2.07>						
wo=8.106	0	2,702*3,000 <2.08>						
wo=6.486	0	2,162*3,000 <2.09>						
wo=12.96	0	4,320*3,000 <2.10>						
ko=	<2 piętro>			
wo=44.368	0	11,338*4,580-1,890*2,000*2 <3.03>						
wo=12.327	0	3,495*4,580-1,840*2,000 <3.06>						
wo=9.565	0	2,892*4,580-1,840*2,000 <3.07>						
wo=33.83	0	8,190*4,580-1,840*2,000 <3.08>						
wo=11.982	0	3,376*4,580-1,740*2,000 <3.09>						
wo=14.198	0	3,100*4,580 <3.10>						
wo=23.816	0	5,200*4,580 <3.12>						
ko=	<ościeża>			
wo=7.519	0	(1,890*0,494+2,860*0,494*2)*2 <O5>						
wo=9.526	0	(1,840*0,420+2,860*0,420*2)*3 <O6>						
wo=5.721	0	(1,890*0,494+1,950*0,494*2)*2 <O8>						
wo=7.232	0	(1,840*0,420+1,950*0,420*2)*3 <O9>						
wo=2.786	0	(1,740*0,494+1,950*0,494*2)*1 <O10>						
scn=368.291	0						
wo=557.471	1	#pA-#pB						

[POZYCJA]
id=58494
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2. Ściany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=137.268
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=24.263	1	9,146*2,900-1,400*2,400-1,800*1,400+0,754*2,400*2 <1.01>						
wo=5.123	1	2,172*2,900-0,940*2,100+0,190*2,100*2 <1.03>						
wo=10.536	1	3,975*2,900-1,700*2,250+0,977*2,900 <1.09>						
ko=	<1 piętro>			
wo=3.638	1	1,226*2,967 <2.11>						
wo=9.525	1	4,095*2,967-1,640*2,100+0,390*2,100 <2.12>						
wo=10.786	1	4,230*2,967-1,640*2,100+0,400*2,100*2 <2.13>						
wo=19.774	1	7,804*2,967-1,300*2,600 <2.14, 2.15>						
ko=	<2 piętro>			
wo=16.172	1	4,275*3,500-1,600*2,600+0,295*2,100*2+1,180*3,500 <3.13>						
wo=12.051	1	4,030*3,500-1,600*2,600+0,405*2,600*2 <3.14>						
wo=25.4	1	7,683*3,500-1,300*2,100+0,295*2,100*2 <3.15, 3.16>						

[POZYCJA]
id=53991
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-11	4-01	0701-11		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2. Sufity
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=449.858
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=63.468	1	73,500-10,032 <1.07>						
wo=51.7	1	51,700 <1.08>						
wo=2.1	1	2,100 <1.11>						
wo=2.5	1	2,500 <1.12>						
wo=4.327	1	4,327 <1.06>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=15.3	1	15,300 <2.05>						
wo=16.3	1	16,300 <2.06>						
wo=35.9	1	35,900 <2.04>						
wo=15.7	1	15,700 <2.07>						
wo=7.9	1	7,900 <2.08>						
wo=32.5	1	32,500 <2.16>						
wo=5.7	1	5,700 <2.09>						
wo=6.3	1	6,300 <2.10>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=9.103	1	19,300-(3,492*1,769-1,420*1,075)-(3,577*1,828-0,993*1,000) <3.01>						
wo=25.5	1	25,500 <3.02>						
wo=30.5	1	30,500 <3.03>						
wo=7.4	1	7,400 <3.10>						
wo=2.2	1	2,200 <3.11>						
wo=6.2	1	6,200 <3.12>						
wo=32.4	1	32,400 <3.04>						
wo=18.36	1	30,400- (3,885*2,278-1,700*1,045)-0,320*7,760*2 <3.05>						
wo=17.2	1	17,200 <3.06>						
wo=12.8	1	12,800 <3.07>						
wo=17.5	1	17,500 <3.08>						
wo=11	1	11,000 <3.09>						

[POZYCJA]
id=56857
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0802-01	4-04	0802-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji - rozebranie schodów stalowych (warsztat)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2.665
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=2.094	1	0,810*2,585						
wo=0.571	1	0,810*0,705						

[POZYCJA]
id=56904
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0801-01	4-04	0801-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych w poziomie II kondygnacji - rozebranie antresoli stalowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=8.032
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<1 piętro>			
wo=6.004	1	1,897*3,165 <2.12>						
ko=	<2 piętro>			
wo=2.028	1	1,754*1,156 <3.02>						

[POZYCJA]
id=56925
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0804-01	4-04	0804-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - balustrady warsztata i klatki schodowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=42.573
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=27.449	1	8,573+0,288+2,985+11,393+4,210						
ko=	<2 piętro>			
wo=4.048	1	2,914+1,134 <3.02>						
ko=				
ko=	<częśc dobudowywana>			
wo=11.076	1	2,620+2,946+2,650+2,860 <klatka schodowa>						

[POZYCJA]
id=56941
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0305-02	4-04	0305-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie stropów żelbetowych wraz z warstwami pośrednimi przy grubości płyty stropowej do 15 cm - rozebranie stropu antresoli (warsztat), biegi klatki schodowej i spoczniki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3.896
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=2.076	1	17,300*0,120 <2.12>						
ko=				
ko=	<częśc dobudowywana>			
ko=	<biegi>			
wo=0.344	1	1,160*2,370*0,125						
wo=0.324	1	1,247*2,080*0,125						
wo=0.326	1	1,160*2,250*0,125						
wo=0.324	1	1,247*2,080*0,125						
ko=	<spoczniki>			
wo=0.26	1	2,000*0,130						
wo=0.242	1	1,865*0,130						

[POZYCJA]
id=56951
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0305-03	4-04	0305-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie stropów żelbetowych wraz z warstwami pośrednimi przy grubości płyty stropowej do 20 cm - rozebranie stropu antresoli, nad piwnicą i klatką schodową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=15.359
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=7.234	1	39,100*0,185 <2.11>						
ko=				
ko=	<częśc dobudowywana>			
ko=	<strop nad piwnicą>			
wo=5.016	1	26,400*0,190 <01.02>						
wo=1.197	1	(4,000+2,300)*0,190 <01.01, 01.03>						
ko=	<strop nad klatką schodową>			
wo=1.912	1	10,624*0,180						

[POZYCJA]
id=56989
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0305-03	4-04	0305-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie stropów żelbetowych wraz z warstwami pośrednimi przy grubości płyty stropowej do 30 cm - stropy kaltki schodowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1.896
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<częśc dobudowywana>			
ko=	<strop nad parterem>			
wo=0.727	1	3,461*0,210						
ko=	<strop nad 1 piętrem>			
wo=1.169	1	3,897*0,300						

[POZYCJA]
id=56983
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0301-04	4-04	0301-04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - schody piwnicy na gruncie (przyjęta grubość 50 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<częśc dobudowywana>			
ko=	<piwnica>			
wo=1.6	1	3,200*0,500						

[POZYCJA]
id=61881
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0104-06	AT-17	0104-06		1
mpn=1211
na=Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - stropy, grubość 24 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=12.504
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.521	1	3,577*0,240*2+1,675*0,240*2 <oś 1-2>						
wo=2.537	1	3,611*0,240*2+1,675*0,240*2 <oś 1-2>						
wo=2.957	1	3,885*0,240*2+2,275*0,240*2 <oś 1-2>						
wo=4.489	1	7,662*0,240*2+1,690*0,240*2 <oś 2-4>						

[POZYCJA]
id=76112
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0306-06	4-04	0306-06		1
mpn=_1211
na=Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=8.118
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=8.118	1	(3,577*1,675+3,611*1,675+3,885*2,275+7,662*1,690)*0,240 <stropy>						

[POZYCJA]
id=53988
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04 1103-05 	4-04	1103-04	 1103-05 	1
mpn=11:0:100911,101211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=336.435
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=8.978	1	#p2						
wo=50.41	1	#p3						
wo=145.526	1	#p4						
wo=17.944	1	#p5						
wo=0.399	1	#p6*0,02						
wo=0.4	1	#p8*2*0,05						
wo=3.777	1	#p9*0,05						
wo=0.36	1	#p12*0,5*0,3*0,2						
wo=0.18	1	#p13*0,5*0,3*0,2						
wo=37.636	1	#p17*0,15						
wo=12.325	1	#p18*0,05						
wo=4.74	1	#p19*0,02						
wo=11.149	1	#p20*0,02						
wo=2.745	1	#p21*0,02						
wo=8.997	1	#p22*0,02						
wo=3.896	1	#p26						
wo=15.359	1	#p27						
wo=1.896	1	#p28						
wo=1.6	1	#p29						
wo=8.118	1	#p31						

[POZYCJA]
id=53990
pd=						0
na=Opłata utylizacyjna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=504.653
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=504.653	1	#p32*1,5						

[ELEMENT 2]
na=Rozbiórki zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=57006
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=Dach
wa=0
kn=0	0	0
id=60255
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=56996
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0509-03	4-04	0509-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład wraz z warstwami izolacyjnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=352.661
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=2	
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<częśc dobudowywana>			
wo=30	1	30,000 <dach nad piwnicą>						
wo=13.39	1	13,390 <dach nad klatką schodową>						
ko=				
ko=	<część istniejąca>			
wo=309.271	1	21,266*14,543						

[POZYCJA]
id=57008
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-01	AT-26	0101-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie gzymsu na elewacji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=17.15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=17.15	1	15,750+1,400						

[POZYCJA]
id=60308
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-04	4-01	0535-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=85.028
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
wo=73.64	1	21,924*2+14,896*2						
ko=				
ko=	<częśc dobudowywana>			
wo=11.388	1	11,388 <klatka schodowa>						

[POZYCJA]
id=57010
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		1
mpn=1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=41.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<pas podrynnowy>			
ko=	<część istniejąca>			
wo=29.456	1	(21,924*2+14,896*2)*0,400						
ko=	<częśc dobudowywana>			
wo=4.555	1	11,388*0,400 <klatka schodowa>						
ko=				
ko=	<gzyms>			
wo=7.289	1	(15,750+1,400)*0,425						

[POZYCJA]
id=57002
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-11	4-01	0109-11		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=72.457
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<częśc dobudowywana>			
wo=6	1	30,000*0,20 <dach nad piwnicą>						
wo=4.603	1	15,344*0,30 <dach nad klatką schodową>						
ko=	<część istniejąca>			
wo=61.854	1	21,266*14,543*0,20						

[POZYCJA]
id=57005
pd=						0
na=Opłata utylizacyjna - papa kod odpadu 17 03 80
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=39
ob=5.29
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=5.29	1	#p34*0,015						

[ELEMENT 3]
na=Roboty ne terenie
wa=0
kn=0	0	0
id=60256
nu=1.2.2

[POZYCJA]
id=60282
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0301-04	4-04	0301-04		1
mpn=_1211
na=Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - schody zewnętrzne na gruncie (przyjęta grubość 16 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0.429
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<częśc dobudowywana>			
wo=0.429	1	1,182*2,267*0,160						

[POZYCJA]
id=60284
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0804-01	4-04	0804-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - balustrady schodów zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2.61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<częśc dobudowywana>			
wo=2.61	1	2,610						

[POZYCJA]
id=63458
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-15	4-01	0354-15		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - bramy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	4*4 <wartość przyjęta>						

[POZYCJA]
id=60304
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-03	2-31	0807-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - rozebranie chodniku ze strony elewacji północnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=326.369
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<częśc dobudowywana>			
wo=326.369	1	303,492+22,877						

[POZYCJA]
id=60335
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-02	2-31	0814-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=27.282
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<częśc dobudowywana>			
wo=27.282	1	27,282						

[POZYCJA]
id=60307
pd=						0
na=Demontaż daszku szklanego nad wejściem do klatki schodowej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=60290
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04 1103-05 	4-04	1103-04	 1103-05 	1
mpn=11:0:100911,101211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=20.011
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.429	1	#p40						
wo=19.582	1	#p43*0,06						

[POZYCJA]
id=60292
pd=						0
na=Opłata utylizacyjna - gruz kod odpadu 17 01 01
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=47
ob=30.017
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=30.017	1	#p46*1,5						

[ELEMENT 1]
na=STAN ZEROWY
wa=0
kn=0	0	0
id=8448
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8449
nu=2.1

[POZYCJA]
id=8450
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0209-04	1	0209-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=21.183
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
wo=19.203	1	6,945*3,950*0,700						
wo=1.98	1	0,800*3,535*0,700						

[POZYCJA]
id=8454
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		1
mpn=1211
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=21.183
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=21.183	1	#p48						

[POZYCJA]
id=8457
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II - wraz z dowozem piasku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=228.604
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=91.665	1	30,555*3,000 <zasypanie części piwnicy>						
wo=136.939	1	50,718*2,700 <zasypianie części piwnicy na miejscu dobudowywanej części>						

[POZYCJA]
id=22584
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-02 0208-02 	1	0206-02	 0208-02 	1
mpn=63:0:509137,10121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=42.887
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=21.183	1	#p48						
ko=	<wywóz ziemi ze studni>			
wo=5.087	1	3,140*0,360*1,500*3						
wo=16.617	1	3,140*0,360*2,100*7						

[POZYCJA]
id=66542
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-02	4-01	0104-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=25.126
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<ławy fundamentowe>			
wo=1.844	1	0,900*0,990*2,070						
wo=11.072	1	1,200*0,990*9,320						
ko=				
ko=	<płyta fundamentowa>			
wo=12.21	1	3,300*3,700*1,000 <pod windę>						

[POZYCJA]
id=66544
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=18.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=25.126	1	#p52						
ko=				
wo=-1.983	1	-#p54						
wo=-0.248	1	-#p55						
wo=-1.957	1	-#p56						
wo=-2.688	1	-2,800*3,200*0,300 <pod windę>						

[ELEMENT 2]
na=Fundamenty 
wa=0
kn=0	0	0
id=8462
nu=2.2

[POZYCJA]
id=8463
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 	2-02	1101-01	 z.sz. 5.4. 9913 	1
mpn=30:0:0945,10121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. Beton C8/10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1.983
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<ławy fundamentowe>			
wo=0.124	1	0,600*0,100*2,070						
wo=0.839	1	0,900*0,100*9,320						
ko=				
ko=	<płyta fundamentowa>			
wo=1.02	1	3,000*3,400*0,100						

[POZYCJA]
id=8468
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0252-01	2-02	0252-01		1
mpn=121,0:2,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o szerokości do 0,6 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem. Beton C20/25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=0.248
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.248	1	0,400*0,300*2,070						

[POZYCJA]
id=45076
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0252-02	2-02	0252-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o szerokości do 0,8 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem. Beton C20/25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1.957
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.957	1	0,700*0,300*9,320						

[POZYCJA]
id=45194
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0253-01	2-02	0253-01		1
mpn=121,0:2,0911
na=Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem. Beton C20/25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=0.048
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parter>			
wo=0.048	1	0,400*0,400*0,150*2 <podstawa słupa C140>						

[POZYCJA]
id=23604
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=22.001
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.688	1	2,800*3,200*0,300 <pod windę>						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
wo=19.313	1	(20,290*3,730-3,140*0,360*10)*0,300 <płyta żelbetowa na studniach>						

[POZYCJA]
id=45348
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0225-09	2-15	0225-09		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne o śr. 1200 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II, o głębokości do 2.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
wo=3	1	3 <typ A>						

[POZYCJA]
id=45395
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0225-09	2-15	0225-09		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne o śr. 1200 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II, o głębokości do 3,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
wo=7	1	7 <typ B>						

[POZYCJA]
id=45367
pd=ORGBUD wyd.II 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-10 0706-04	2-10	0706-04		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie dna studni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=4.861
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
wo=1.696	1	3,140*0,360*0,250*3*2 <typ A>						
wo=3.165	1	3,140*0,360*0,150*7+3,140*0,360*0,250*7 <typ B>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45384
pd=ORGBUD wyd.II 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-10 0706-03	2-10	0706-03		1
mpn=1211
na=Wypełnienie studni gruzobetonem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=21.704
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
wo=5.087	1	3,140*0,360*1,500*3 <typ A>						
wo=16.617	1	3,140*0,360*2,100*7 <typ B>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=29789
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=3801.8
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=390	1	390,000 <ławy fundamentowe, płyta fundamentowa pod windę>						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
wo=3411.8	1	3411,800 <płyta funfamentowa nad studniach, studni>						

[ELEMENT 2]
na=Izolacje fundamentów i ścian podziemia
wa=0
kn=0	0	0
id=8540
nu=2.3

[POZYCJA]
id=45596
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-01	2-02	0602-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - płyta fundamentowa od spodu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=83.354
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<ławy fundamentowe>			
wo=0.828	1	0,400*2,070						
wo=6.524	1	0,700*9,320						
ko=	<stopy betonowe>			
wo=0.32	1	0,400*0,400*2 <podstawa słupa C140>						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
wo=75.682	1	20,290*3,730 <płyta żelbetowa na studniach>						

[POZYCJA]
id=45602
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-02	2-02	0602-02		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=83.354
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=83.354	1	#p64						

[POZYCJA]
id=45608
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=25.326
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<ławy fundamentowe>			
wo=1.242	1	0,300*2,070*2						
wo=5.592	1	0,300*9,320*2						
ko=	<stopy betonowe>			
wo=0.48	1	0,400*0,150*2*2+0,400*0,150*2*2 <podstawa słupa C140>						
ko=	<płyta żelbetowa pod windę>			
wo=3.6	1	2,800*0,300*2+3,200*0,300*2 <pod windę>						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
wo=14.412	1	20,290*0,300*2+3,730*0,300*2 <płyta żelbetowa na studniach>						

[POZYCJA]
id=45614
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=25.326
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=25.326	1	#p66						

[POZYCJA]
id=45573
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0509-03	AT-27	0509-03		1
mpn=1211
na=Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych XPS S70 gr. 16 cm (wytrzymałość >500kPa) w jednej warstwie - izolacja płyty fundamentowej od spodu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=80.074
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
wo=80.074	1	20,474*3,911 <płyta żelbetowa na studniach>						

[POZYCJA]
id=19682
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0508-04	AT-27	0508-04		1
mpn=1211
na=Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych - polistyren ekstrudowany fryzowany gr. 10 cm - klejonych punktowo masą bitumiczną - ściany fundamentowe zew
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=13.263
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
wo=1.559	1	3,118*0,500 <oś 1>						
wo=10.145	1	20,290*0,500 <oś A>						
wo=1.559	1	3,118*0,500 <oś 4>						

[POZYCJA]
id=19661
pd=ATHCJP_2kw2018	KNR	AT-27 0508-0202	AT-27	0508-02	02	2
na=Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii kubełkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=15.916
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
wo=1.871	1	3,118*0,600 <oś 1>						
wo=12.174	1	20,290*0,600 <oś A>						
wo=1.871	1	3,118*0,600 <oś 4>						

[POZYCJA]
id=60327
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0508-04	AT-27	0508-04		1
mpn=1211
na=Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych XPS gr. 8 cm klejonych punktowo masą bitumiczną - ściany szybu windowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=10.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
wo=10.2	1	10,200						

[ELEMENT 2]
na=Izolacja fundamentów istniejących
wa=0
kn=0	0	0
id=77790
nu=2.4

[POZYCJA]
id=77791
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-03	2-31	0807-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - rozebranie chodniku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=27.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
wo=13.91	1	13,910*1,000 <elewacja wschodnia>						
wo=13.91	1	13,910*1,000 <elewacja zachodnia>						

[POZYCJA]
id=77793
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-02	4-01	0104-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=70.106
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
wo=35.053	1	13,910*2,520*1,000 <elewacja wschodnia>						
wo=35.053	1	13,910*2,520*1,000 <elewacja zachodnia>						

[POZYCJA]
id=77795
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0619-03	4-01	0619-03		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=109.274
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
wo=35.053	1	13,910*2,520 <elewacja wschodnia>						
wo=35.053	1	13,910*2,520 <elewacja zachodnia>						
wo=39.168	1	20,400*1,920 <elewacja północna>						

[POZYCJA]
id=77797
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0301-01	AT-27	0301-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne - podłoża mineralne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=109.274
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=109.274	1	#p74						

[POZYCJA]
id=77801
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0303-01	AT-27	0303-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=109.274
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=109.274	1	#p74						

[POZYCJA]
id=77806
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0508-04	AT-27	0508-04		1
mpn=1211
na=Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masą bitumiczną - polistyren gr 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=109.274
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=109.274	1	#p74						

[POZYCJA]
id=77813
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=70.106
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=70.106	1	#p73						

[POZYCJA]
id=77815
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-11	4-01	0109-11		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1.669
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.669	1	#p72*0,06 <chodnik>						

[POZYCJA]
id=77818
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-12	4-01	0109-12		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1.669
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=9	
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.669	1	#p79						

[POZYCJA]
id=77820
pd=						0
na=Opłata utylizacyjna-gruz kod odpadu 17 01 01
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=81
ob=2.504
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.504	1	#p79*1,500						

[ELEMENT 2]
na=Warstwy podposadzkowe - [P1]
wa=0
kn=0	0	0
id=8178
nu=2.5

[POZYCJA]
id=60404
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=91.525
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=21.492	1	28,656*0,750 <1.02>						
wo=14.445	1	19,260*0,750 <1.05>						
wo=55.588	1	(76,270-0,470-0,460-0,600-0,623)*0,750 <1.06-1.08, 1.12, 1.13>						

[POZYCJA]
id=60406
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=91.525
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=91.525	1	#p82						

[POZYCJA]
id=76160
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06 0108-08 	4-01	0108-06	 0108-08 	1
mpn=36:0:50965,101211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=91.525
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=91.525	1	#p82						

[POZYCJA]
id=8179
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 50 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=92.557
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.15
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=20.13	1	40,260*0,500 <oś 1-2>						
wo=11.41	1	22,820*0,500 <oś 3-4>						
ko=				
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=14.328	1	28,656*0,500 <1.02>						
wo=9.63	1	19,260*0,500 <1.05>						
wo=37.059	1	(76,270-0,470-0,460-0,600-0,623)*0,500 <1.06-1.08, 1.12, 1.13>						

[POZYCJA]
id=26780
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-01	202	0618-01		1
mpn=1211
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - hydroizolacja bitumiczna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=122.033
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=28.656	1	28,656 <1.02>						
wo=19.26	1	19,260 <1.05>						
wo=74.117	1	(76,270-0,470-0,460-0,600-0,623) <1.06-1.08, 1.12, 1.13>						

[POZYCJA]
id=19689
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913 	2-02	1101-01	 z.sz. 5.4. 9913 	1
mpn=30:0:0945,10121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=18.305
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=4.298	1	28,656*0,150 <1.02>						
wo=2.889	1	19,260*0,150 <1.05>						
wo=11.118	1	(76,270-0,470-0,460-0,600-0,623)*0,150 <1.06-1.08, 1.12, 1.13>						

[ELEMENT 1]
na=STAN SUROWY
wa=0
kn=0	0	0
id=9188
nu=3

[ELEMENT 2]
na=Ściany nadziemia
wa=0
kn=0	0	0
id=132
nu=3.1

[POZYCJA]
id=11678
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0121-03	2-02	0121-03		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=88.122
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parter>			
ko=	<część istniejąca>			
wo=20.34	1	(2.804+3,920)*3,025 <1.06>						
wo=8.395	1	(2,200+1,200)*3,025-0,900*2,100 <1.13>						
wo=34.766	1	11,493*3,025 <1.07-1.08>						
ko=	<część dobudowywana>			
wo=24.621	1	(4,454+2,068+2,218+1,312)*3,000-0,900*2,050*3 <1.03, 1.04>						

[POZYCJA]
id=49330
pd=ATHENASOFT wyd.I 2012	KNR	AT-44 0301-02	AT-44	0301-02		1
mpn=1211
na=Nadproża strunobetonowe 72x115 mm - 150
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=6
jm=m belki	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1,500*4 <parter>						

[POZYCJA]
id=49290
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0105-01	AT-43	0105-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Ścianki działowe na konstrukcji drewnianej z pokryciem obustronnym jednowarstwowym płytą gipsowo-kartonową (system 3.35.02), gr. 6,5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=33.311
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parter>			
ko=	<część dobudowywana>			
wo=0.855	1	(0,227+0,058)*3,000 <1.03>						
wo=1.146	1	(0,219+0,163)*3,000 <1.09>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
ko=	<część dobudowywana>			
wo=1.292	1	(0,277+0,158)*2,970 <2.15>						
wo=1.286	1	(0,200+0,233)*2,970 <2.11>						
ko=	<część istniejąca>			
wo=2.153	1	(0,363+0,350)*3,020 <2.08>						
wo=1.709	1	(0,330+0,236)*3,020 <2.07>						
wo=5.285	1	(1,287+0,463)*3,020 <2.06>						
wo=2.99	1	(0,225*2+0,540)*3,020 <2.16>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
ko=	<część dobudowywana>			
wo=1.453	1	(0,277+0,138)*3,500 <3.16>						
wo=1.516	1	(0,200+0,233)*3,500 <3.13>						
ko=	<część istniejąca>			
wo=5.432	1	(0,363+0,350+0,243+0,230)*4,580 <3.10>						
wo=8.194	1	(0,363*2+1,063)*4,580 <3.07>						

[POZYCJA]
id=47429
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0106-01	AT-43	0106-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.01) - GKB, gr. 8 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=61.845
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parter>			
ko=	<część istniejąca>			
wo=7.32	1	(1,875+1,180)*3,000-0,900*2,050 <1.12>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
ko=	<część istniejąca>			
wo=17.38	1	(0,493+4,626+0,493)*3,097 <2.02>						
wo=4.621	1	(0,440+0,650+0,440)*3,020 <2.16>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
ko=	<część istniejąca>			
wo=14.992	1	(4,636+0,490*2+0,075+0,075)*2,600 <3.02>						
wo=6.412	1	(0,400*2+0,600)*4,580 <3.05>						
wo=11.12	1	(0,565+4,486+0,565)*1,980 <3.18>						

[POZYCJA]
id=58819
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0106-05	AT-43	0106-05		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,093,0:0,0911
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.05) - GKBI. Gr 12,5 cm - ścianki nad witrynami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=40.242
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=3.446	1	(6,893+2,212+1,565+7,283-2,337-0,300)*0,225 <2.16>						
ko=	<2 piętro>			
wo=32.91	1	(6,197+4,718+6,712)*1,867 <3.05>						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<1 piętro>			
wo=0.939	1	3,743*0,251 <2.14, 2.15>						
ko=	<2 piętro>			
wo=2.947	1	3,740*0,788 <3.14-3.15>						

[POZYCJA]
id=47556
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0106-06	AT-43	0106-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06) - GKB, gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=177.981
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parter>			
ko=	<część istniejąca>			
wo=5.85	1	(0,450*2+1,050)*3,000 <1.06>						
wo=5.142	1	(0,520+1,194)*3,000 <1.02>						
wo=1.772	1	(0,950+0,700)*1,510-0,600*1,200 <1.05>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
ko=	<część istniejąca>			
wo=35.027	1	(2,935+3,986+2,948+4,010)*3,020-1,640*2,100*2 <2.05-2.06>						
wo=1.976	1	1,280*3,020-0,900*2,100 <2.07>						
wo=14.723	1	(2,796+2,690)*3,020-0,900*2,050 <2.08>						
wo=7.964	1	(2,337+0,300)*3,020 <2.16>						
ko=	<część dobudowywana>			
wo=10.879	1	3,663*2,970 <2.11-2.12>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
ko=	<część istniejąca>			
wo=94.648	1	(7,680+4,570+4,570+3,430+3,350)*4,580-1,600*2,100-0,900*2,100-1,400*2,100-2,500*2,100 <3.06-3.09>						

[POZYCJA]
id=49259
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0106-06	AT-43	0106-06		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,093,0:0,0911
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06) - GKBI, gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=110.518
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	<1 piętro>			
ko=	<część istniejąca>			
wo=37.968	1	(4,262+2,646*2+1,588+3,263)*3,020-0,900*2,050*3 <2.09-2.10>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
ko=	<część istniejąca>			
wo=72.55	1	(3,288+5,300+1,950+3,814+3,100)*4,580-0,900*2,050*4 <3.10-3.12>						

[POZYCJA]
id=146
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011	KNR	AT-43 0307-04	AT-43	0307-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Ściany obudowy szybów instalacyjnych i windowych z płyt gipsowo-kartonowych na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (system 3.50.16). Szachty instalacyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=31.368
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parter>			
ko=	<część dobudowywana>			
wo=6.204	1	2,068*3,000 <1.03>						
wo=3.099	1	(0,883+0,150)*3,000 <1.04>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
ko=	<część istniejąca>			
wo=3.183	1	1,054*3,020 <2.10>						
wo=3.422	1	(0,988+0,145)*3,020 <2.09>						
ko=	<część dobudowywana>			
wo=2.465	1	(0,225*2+0,380)*2,970 <2.13>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
ko=	<część istniejąca>			
wo=5.281	1	(0,987+0,166)*4,580 <3.12>						
wo=4.809	1	1,050*4,580 <3.10>						
ko=	<część dobudowywana>			
wo=2.905	1	(0,225*2+0,380)*3,500 <3.14>						

[POZYCJA]
id=47445
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011	KNR	AT-43 0119-02	AT-43	0119-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie otworów w ściankach działowych pod montaż drzwi i naświetli
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <parter>						
wo=7	1	7 <1 piętro>						
wo=8	1	8 <2 piętro>						

[ELEMENT 2]
na=Konstrukcja żelbetowa
wa=0
kn=0	0	0
id=9190
nu=3.2

[POZYCJA]
id=77830
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0258-07 0259-07 	2-02	0258-07	 0259-07 	1
mpn=84:0:09110,10121,0:1,0911
na=Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 11,5 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem o wysokości ponad 4.0 m. Beton C30/37. SŁUPY
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1.113
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=0.409	1	0,300*0,300*4,540 <S1>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=0.286	1	0,300*0,300*3,180 <S1>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=0.418	1	0,300*0,300*4,640 <S1>						

[POZYCJA]
id=19563
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0210-06	2-02	0210-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu.  Beton C30/37. BELKI STROPOWE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1.49
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<nad 2 piętrem>			
wo=1.49	1	0,320*0,300*7,760*2 <A-A, B-B>						

[POZYCJA]
id=45270
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0256-03 0256-04 	2-02	0256-03	 0256-04 	1
mpn=76:0:1009102,10121,0:2,0911
na=Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem. Beton C30/37
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=22.634
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<nad 2 piętrem>			
wo=6.372	1	7,760*1,050-1,700*1,045 <A-A, B-B>						
ko=				
ko=	<podest techniczny, antresola>			
wo=16.262	1	19,820-1,135*3,135						

[POZYCJA]
id=36177
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0256-03 0256-04 	2-02	0256-03	 0256-04 	1
mpn=76:0:1209102,10121,0:2,0911
na=Płyta stropowa o grubości 12 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem. Beton C30/37 - wraz ze spocznikami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=170.966
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<nad parterem>			
wo=75.913	1	87,400-2,300*1,900-7,117						
wo=19.15	1	19,150						
ko=				
ko=	<nad 1 piętrem>			
wo=75.903	1	87,967-2,300*1,900-7,694						

[POZYCJA]
id=45291
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0256-03 0256-04 	2-02	0256-03	 0256-04 	1
mpn=76:0:1409102,10121,0:2,0911
na=Płyta stropowa o grubości 14 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem. Beton C30/37
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=17.271
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<nad 2 piętrem>			
wo=4.651	1	3,492*1,769-1,420*1,075 <D-D>						
wo=7.074	1	3,885*2,278-1,700*1,045 <C-C>						
wo=5.546	1	3,577*1,828-0,993*1,000 <E-E>						

[POZYCJA]
id=45459
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0256-03 0256-04 	2-02	0256-03	 0256-04 	1
mpn=76:0:2509102,10121,0:2,0911
na=Płyta stropowa o grubości 25 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem. Beton C30/37
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=225.862
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=72.027	1	72,027 <strop nad parterem>						
ko=	<1 piętro>			
wo=76.681	1	76,681 <strop nad 1 piętrem>						
ko=	<1 piętro>			
wo=77.154	1	77,154 <strop nad 2 piętrem>						

[POZYCJA]
id=19468
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-02 0218-06 	2-02	0218-02	 0218-06 	1
mpn=268:0:1209333,10121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C30/37
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=18.828
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
wo=7.376	1	1,520*2,430+1,525*2,415 <parter>						
wo=7.763	1	1,515*2,415+1,520*2,700 <1 piętro>						
wo=3.689	1	1,135*3,250 <2 piętro>						

[POZYCJA]
id=61887
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-07	2-02	0218-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C30/37
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=0.497
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
wo=0.497	1	1,520*1,635*0,200						

[POZYCJA]
id=37654
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0255-01 0255-05 	2-02	0255-01	 0255-05 	1
mpn=75:0:1009101,10121,0:1,0911
na=Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem. Beton C30/37
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=11.548
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
wo=11.548	1	(1,345+1,248+2,895+1,141)*2,000-0,900*1,900 <3.17, pomost techniczny>						

[POZYCJA]
id=58834
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0255-01 0255-05 	2-02	0255-01	 0255-05 	1
mpn=75:0:2009101,10121,0:1,0911
na=Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem. Beton C30/37 - TARCZA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=63.347
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
wo=31.485	1	3,743*3,530+3,743*3,050+3,510*3,110-1,400*2,900 <T1 w osi 2>						
wo=31.862	1	3,743*3,530+3,743*3,050+3,510*3,110-1,270*2,900 <T2 w osi 3>						

[POZYCJA]
id=45557
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0255-01 0255-05 	2-02	0255-01	 0255-05 	1
mpn=75:0:2009101,10121,0:1,0911
na=Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem. Beton C30/37
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=210.39
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=64.877	1	14,290*4,540 <A-A>						
wo=2.986	1	1,260*4,540-1,260*2,170 <B-B>						
wo=4.386	1	1,900*4,540-1,600*2,650 <C-C>						
wo=2.816	1	1,490*4,540-1,490*2,650 <D-D>						
wo=6.038	1	1,330*4,540 <E-E>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=46.174	1	14,520*3,180 <A-A>						
wo=1.235	1	1,260*0,980 <B-B>						
wo=0.835	1	1,670*0,500 <C-C>						
wo=1.269	1	2,820*0,450 <D-D>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=67.373	1	14,520*4,640 <A-A>						
wo=3.074	1	1,260*2,440 <B-B>						
wo=3.941	1	1,670*2,360 <C-C>						
wo=5.386	1	2,820*1,910 <D-D>						

[POZYCJA]
id=45428
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0255-01 0255-05 	2-02	0255-01	 0255-05 	1
mpn=75:0:2209101,10121,0:1,0911
na=Ściany żelbetowe grubości 22 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem. Beton C30/37
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=231.765
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=54.701	1	16,280*3,360 <A-A>						
wo=6.148	1	5,640*3,110-1,880*2,020*3 <B-B>						
wo=0.79	1	1,880*3,110-1,880*2,690 <C-C>						
wo=5.847	1	1,880*3,110 <D-D>						
ko=	<1 piętro>			
wo=49.654	1	16,280*3,050 <A-A>						
wo=11.562	1	9,400*0,700+9,400*0,530 <B-B>						
ko=	<2 piętro>			
wo=80.749	1	16,280*3,530+16,280*1,430 <A-A>						
wo=19.082	1	9,400*0,600+9,400*1,430 <B-B>						
wo=3.232	1	2,260*1,430 <C-C>						

[POZYCJA]
id=37599
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=237.2
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parter>			
wo=31.4	1	31,400 <ściany żełbetowe, słup S1>						
ko=	<1 piętro>			
wo=28.1	1	28,100 <ściany żełbetowe, słup S1>						
ko=	<2 piętro>			
wo=21.3	1	21,300 <ściany żełbetowe, słup S1>						
ko=	<schody>			
wo=34.6	1	34,600						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=30.5	1	30,500 <ściany żełbetowe>						
ko=	<1 piętro>			
wo=29.5	1	29,500 <ściany żełbetowe>						
ko=	<2 piętro>			
wo=36.2	1	36,200 <ściany żełbetowe>						
ko=	<tarcza>			
wo=12.8	1	12,800 <T1 w osi 2>						
wo=12.8	1	12,800 <T2 w osi 3>						

[POZYCJA]
id=37608
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=15673.3
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parter>			
wo=1478.6	1	368,400+1110,200 <ściany żełbetowe, słup S1>						
wo=928.7	1	928,700 <strop nad parterem>						
ko=	<1 piętro>			
wo=938.6	1	324,500+614,100 <ściany żełbetowe, słup S1>						
wo=720.1	1	720,100 <strop nad 1 p>						
ko=	<2 piętro>			
wo=1199	1	340,900+140,400+717,700 <ściany żełbetowe, słup S1>						
wo=553.3	1	385,900+109,200+58,200 <strop nad 2 p, belki stropowe>						
ko=	<podest techniczny, antresola>			
wo=242.2	1	242,200						
ko=	<schody>			
wo=778.6	1	104,000+674,600						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=1413	1	301,400+68,600+1043,000 <ściany żełbetowe>						
wo=1350.1	1	828,500+521,600 <strop nad parterem>						
ko=	<1 piętro>			
wo=1073.2	1	263,500+76,400+733,300 <ściany żełbetowe>						
wo=1446.8	1	907,000+539,800 <strop nad 1 piętrem>						
ko=	<2 piętro>			
wo=1680.1	1	245,300+446,000+988,800 <ściany żełbetowe>						
wo=539.8	1	539,800 <strop nad 2 piętrem>						
ko=	<tarcza>			
wo=661.6	1	100,300+89,000+472,300 <T1 w osi 2>						
wo=669.6	1	102,100+89,000+478,500 <T2 w osi 3>						

[POZYCJA]
id=37617
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1677.9
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parter>			
wo=81.4	1	81,400 <ściany żełbetowe, słup S1>						
ko=	<1 piętro>			
wo=49.9	1	49,900 <ściany żełbetowe, słup S1>						
ko=	<2 piętro>			
wo=61.2	1	61,200 <ściany żełbetowe, słup S1>						
wo=97.2	1	97,200 <strop nad 2 p, belki stropowe>						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=679.9	1	679,900 <strop nad parterem>						
ko=	<1 piętro>			
wo=708.3	1	708,300 <strop nad 1 piętrem>						

[ELEMENT 2]
na=Konstrukcja stalowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=45124
nu=3.3

[ELEMENT 3]
na=Nadproża, podciągi
wa=0
kn=0	0	0
id=45230
nu=3.3.1

[POZYCJA]
id=45174
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0346-01	4-01	0346-01		1
mpn=1211
na=Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=47
jm=gniazd.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parter>			
wo=19	1	19 <podciągi stropowe>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=14	1	14 <podciągi stropowe>						
ko=				
ko=	<podest techniczny, antresola>			
wo=14	1	14 <podciągi stropowe>						

[POZYCJA]
id=45125
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=44.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parter>			
wo=3.8	1	1,900*2 						
wo=4	1	2,000*2						
wo=3.4	1	1,700*2 						
wo=4.3	1	2,150*2						
wo=4.2	1	2,100*2						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=7.6	1	1,900*4						
wo=3	1	1,500*2						
wo=3.6	1	1,800*2						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=3.8	1	1,900*2						
wo=3	1	1,500*2						
wo=3.6	1	1,800*2						

[POZYCJA]
id=45127
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-04	4-01	0313-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - HEB120
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=44.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parter>			
wo=3.8	1	1,900*2 						
wo=4	1	2,000*2						
wo=3.4	1	1,700*2 						
wo=4.3	1	2,150*2						
wo=4.2	1	2,100*2						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=7.6	1	1,900*4						
wo=3	1	1,500*2						
wo=3.6	1	1,800*2						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=3.8	1	1,900*2						
wo=3	1	1,500*2						
wo=3.6	1	1,800*2						

[POZYCJA]
id=45141
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-04	4-01	0206-04		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5*2 <parter>						
wo=8	1	4*2 <1 piętro>						
wo=6	1	3*2 <2 piętro>						

[POZYCJA]
id=45153
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0703-03	4-01	0703-03		1
mpn=_1211
na=Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=44.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=44.3	1	#p113						

[POZYCJA]
id=45158
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0703-02	4-01	0703-02		1
mpn=_1211
na=Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=13.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=13.29	1	#p113*0,150*2						

[POZYCJA]
id=45164
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0704-01	4-01	0704-01		1
mpn=_1211
na=Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=22.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=22.15	1	#p116*0,50						

[POZYCJA]
id=45176
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0115-04	2-05	0115-04		1
mpn=_1211
na=Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys. do 50 m - podciągi stropowe, S235JR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=5990.3
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parter>			
wo=2894.07	1	2894,070 <HEB140, C140, BL100x10x260, BL60x10x160>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=2108.16	1	2108,160 <HEB140>						
ko=				
ko=	<podest techniczny, antresola>			
wo=988.07	1	988,070 <HEB120, IPE140>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45312
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0120-03	2-05	0120-03		1
mpn=_1211
na=Pomosty o masie do 1 t w halach i budynkach. Przyjęto 80 kg/m2. Pomost stalowy  pod kratę Wema
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=778.48
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=778.48	1	9,731*80,000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=45327
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0120-08	2-05	0120-08		1
mpn=_1211
na=Pokrycie pomostów z blach żebrowanych w halach i budynkach. Przyjęto 20 kg/m2 - krata Wema 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=194.62
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=194.62	1	9,731*20,000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Zabezpieczenie ppoż konstrukcji
wa=0
kn=0	0	0
id=45231
nu=3.3.2

[POZYCJA]
id=45232
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-25 0103-03	0-25	0103-03		1
mpn=1211
na=Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=186.579
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<nadproża>			
wo=31.32	1	#p114*0,707						
ko=				
ko=	<podciągi stropowe>			
ko=	<parter>			
wo=67.195	1	(4,720*5+4,140*1+3,900*2+3,960*3+3,720*3+4,100*2+7,080*1+7,490*1)*0,826 <HEB140>						
wo=2.854	1	2,820*2*0,506 <C140>						
wo=0.72	1	0,100*2+0,260*2 <BL100x10x260>						
wo=0.44	1	0,060*2+0,160*2 <BL60x10x160>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=50.659	1	(4,720*5+4,310*1+2,290*1+4,000*5+3,710*3)*0,826 <HEB140>						
ko=				
ko=	<podest techniczny, antresola>			
wo=13.709	1	(3,700*3+2,250*2+3,790*1)*0,707 <HEB120>						
wo=19.682	1	(3,930*8+3,520*1)*0,563 <IPE140>						

[POZYCJA]
id=45236
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-25 0204-01 0201 G 03 	0-25	0204-01	 0201 G 03 	1
mpn=8:3:7.710996,101211
na=Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe o grubości ponad 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 7.71 m2 / dm3)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=186.579
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=186.579	1	#p122						

[POZYCJA]
id=45244
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-25 0203-01 0201 J 03 	0-25	0203-01	 0201 J 03 	1
mpn=7:7:0.510992,101211
na=Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - międzywarstwy, jednoskładnikowe (wydajność katalogowa 0.51 m2 / dm3)1310farba ogniochronna, przeznaczona do ochrony przeciwpożarowej stali konstrukcyjnej przed pożarem celulozowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=186.579
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=186.579	1	#p122						

[POZYCJA]
id=45252
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-25 0204-01 0201 I 03 	0-25	0204-01	 0201 I 03 	1
mpn=8:5:13.400998,101211
na=Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi - emalie cienkopowłokowe, dwuskładnikowe (wydajność katalogowa 13.40 m2 / dm3)1310dwuskładnikowej, pigmentowanej fosforanem cynku farbie poliuretanowej, tworzącej powłokę o pełnym połysku i trwałym kolorze
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=186.579
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.06
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=186.579	1	#p122						

[ELEMENT 2]
na=Dach 
wa=0
kn=0	0	0
id=154
nu=3.4

[ELEMENT 3]
na=Dach istniejący - [D1]
wa=0
kn=0	0	0
id=58554
nu=3.4.1

[POZYCJA]
id=69621
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-12 0302-04	9-12	0302-04		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=309.271
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.12
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=309.271	1	21,266*14,543						

[POZYCJA]
id=63426
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-02	2-02	0504-02		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa podkładowa gr. 0,2 cm i papa termozgrzewalna [Broof(t1)] gr. 0,2 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=309.271
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.12
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=309.271	1	21,266*14,543						

[POZYCJA]
id=58565
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1017-03	2-02	1017-03		1
mpn=_1211
na=Świetliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2: klapa dymowa systemu oddymiania, otwierana automatycznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1.837
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.837	1	1,170*1,570*1 <KD1>						

[POZYCJA]
id=74507
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1017-03	2-02	1017-03		1
mpn=_1211
na=Świetliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2: świetlik dachowy aluminiowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=2.129
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.129	1	1,820*1,170*1 <SD1>						

[POZYCJA]
id=58575
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1016-07	2-02	1016-07		1
mpn=_1211
na=Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone, przeszklony, aluminiowy, 200x117 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <WD1>						

[ELEMENT 3]
na=Stropodach - [SD1]
wa=0
kn=0	0	0
id=29543
nu=3.4.2

[POZYCJA]
id=29554
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome gr. 0,02 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=67.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.12
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
wo=67.63	1	67,630						

[POZYCJA]
id=77766
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-12 0302-04	9-12	0302-04		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm wraz z klinami z wełny ze spadkiem 3%
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=67.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.12
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=67.63	1	#p131						

[POZYCJA]
id=51036
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome gr. 0,02 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=67.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.12
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=67.63	1	#p131						

[POZYCJA]
id=63453
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-02	2-02	1101-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na stropie gr. 6 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=4.058
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.12
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.058	1	#p131*0,060						

[POZYCJA]
id=29628
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-02	2-02	0504-02		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa podkładowa gr. 0,2 cm i papa termozgrzewalna [Broof(t1)] gr. 0,2 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=67.63
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.12
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=67.63	1	#p131						

[ELEMENT 3]
na=Attyka 
wa=0
kn=0	0	0
id=165
nu=3.4.3

[POZYCJA]
id=167
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-06	2-02	0613-06		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  gr. 6 cm pionowe z płyt układanych na sucho
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=40.008
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.12
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
wo=28.772	1	20,050*1,435 <oś A>						
wo=5.618	1	3,915*1,435 <oś 1>						
wo=5.618	1	3,915*1,435 <oś 4>						

[POZYCJA]
id=29674
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0504-02	2-02	0504-02		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa podkładowa gr. 0,2 cm i papa termozgrzewalna [Broof(t1)] gr. 0,2 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=51.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.12
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
wo=36.692	1	20,050*1,830 <oś A>						
wo=7.164	1	3,915*1,830 <oś 1>						
wo=7.164	1	3,915*1,830 <oś 4>						

[POZYCJA]
id=169
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1110-04	2-02	1110-04		1
na=Montaż płyty OSB gr 18 mm na attyce
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=25.929
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.12
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
wo=18.647	1	20,050*0,930 <oś A>						
wo=3.641	1	3,915*0,930 <oś 1>						
wo=3.641	1	3,915*0,930 <oś 4>						

[ELEMENT 3]
na=Obróbki blacharskie, elementy ślusarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=170
nu=3.4.4

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0506-02	2-02	0506-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm, kolor RAL 7016
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=116.769
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.12
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<attyka wraz z gzymsem>			
ko=	<część dobudowywana>			
wo=24.662	1	20,050*1,230 <oś A>						
wo=4.815	1	3,915*1,230 <oś 1>						
wo=4.815	1	3,915*1,230 <oś 4>						
ko=				
ko=	<pas nadrynnowy>			
ko=	<część istniejąca>			
wo=47.866	1	(21,924*2+14,896*2)*0,650						
ko=				
ko=	<pas podrynnowy>			
ko=	<część istniejąca>			
wo=34.611	1	(21,924*2+14,896*2)*0,470						

[POZYCJA]
id=29682
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0508-05	2-02	0508-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=73.64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.12
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
wo=73.64	1	21,924*2+14,896*2						

[ELEMENT 1]
na=STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY
wa=0
kn=0	0	0
id=131
nu=4

[ELEMENT 2]
na=Renowacja ścian ceglanych
wa=0
kn=0	0	0
id=68054
nu=4.1

[POZYCJA]
id=68057
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-01	0-23	2611-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=562.018
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=8.412	1	3,553*3,000-1,070*2,100 <1.05>						
wo=20.967	1	3,945*3,000-1,400*2,400+2,336*3,000-1,500*2,100+3,718*3,000-1,200*2,100 <1.02>						
wo=49.538	1	11,933*3,000-1,800*1,400-1,700*2,250-0,980*1,180+4,390*3,000-1,500*2,100+1,880*3,000+1,860*3,000 <1.08>						
wo=28.077	1	4,234*3,000-1,200*2,100+2,805*3,000+3,160*3,000 <1.07>						
wo=14.955	1	4,985*3,000 <1.06>						
ko=	<1 piętro>			
wo=10.394	1	3,353*3,100 <2.01>						
wo=14.346	1	5,222*3,000-1,300*2,100-0,900*2,100+2,080*3,000-1,400*2,100 <2.02>						
wo=13.941	1	4,647*3,000 <2.03>						
wo=23.887	1	10,865*3,000-1,640*2,100*2-1,300*2,600+1,500*3,000-1,400*2,100 <2.04>						
wo=16.476	1	5,492*3,000 <2.05>						
wo=26.853	1	4,670*3,000+1,915*3,000+2,366*3,000 <2.16>						
ko=	<2 piętro>			
wo=7.99	1	3,353*2,383 <3.01>						
wo=17.978	1	9,080*1,980 <3.17>						
wo=27.773	1	4,004*4,580-1,300*2,100+1,203*4,580+2,095*4,580-1,400*2,100 <3.02>						
wo=35.538	1	8,658*4,580-1,600*2,600*2+1,560*4,580-1,400*2,100 <3.04>						
wo=21.288	1	4,648*4,580 <3.03>						
wo=24.356	1	5,318*4,580 <3.06>						
wo=20.958	1	4,576*4,580 <3.05>						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=10.838	1	4,896*2,900-1,400*2,400 <1.01>						
wo=9.747	1	4,230*2,900-1,800*1,400 <1.10>						
wo=17.021	1	7,587*2,900-1,700*2,250-0,980*1,180 <1.09>						
ko=	<1 piętro>			
wo=19.294	1	7,423*2,967-1,300*2,100 <2.14, 2.15>						
wo=8.928	1	4,170*2,967-1,640*2,100 <2.13>						
wo=8.617	1	4,065*2,967-1,640*2,100 <2.12>						
wo=8.494	1	4,002*2,967-1,300*2,600 <2.11>						
ko=	<2 piętro>			
wo=24.021	1	7,643*3,500-1,300*2,100 <3.15, 3.16>						
wo=10.649	1	4,231*3,500-1,600*2,600 <3.14>						
wo=25.167	1	8,379*3,500-1,600*2,600 <3.13>						
ko=				
ko=	<ośicieża>			
wo=4.681	1	1,400*0,755+2,400*0,755*2						
wo=6.16	1	(1,400*0,550+2,100*0,550*2)*2						
wo=3.013	1	1,800*0,655+1,400*0,655*2 <OW3>						
wo=2.188	1	0,980*0,655+1,180*0,655*2 <OW2>						
wo=3.968	1	1,700*0,640+2,250*0,640*2 <DA3>						
wo=1.623	1	1,300*0,295+2,100*0,295*2 <DA8>						
wo=3.913	1	(1,640*0,335+2,100*0,335*2)*2 <DA7>						
wo=2.008	1	1,300*0,365+2,100*0,365*2 <DA8>						
wo=1.623	1	1,300*0,295+2,100*0,295*2 <DA13>						
wo=3.422	1	(1,600*0,295+2,100*0,295*2)*2 <DA11>						
wo=2.916	1	1,200*0,540+2,100*0,540*2 <DA4>						

[POZYCJA]
id=68059
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-28 2620-01	0-28	2620-01		1
mpn=1211
na=Usuniecie zanieczyszczeń organicznych.Neutralizacja starego podłoża środkiem do odkażania i oczyszczania wraz ze zmyciem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=562.018
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=562.018	1	#p141						

[POZYCJA]
id=68062
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0418-02	C-2	0418-02		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie i naprawa murów z wystrojem architektonicznym z cegły. Częściowo poprzez wymianę, częściowo poprzez flekowanie.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=562.018
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=562.018	1	#p141						

[POZYCJA]
id=68068
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0706-02	19-01	0706-02		1
mpn=1211
na=Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=562.018
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=562.018	1	#p141						

[POZYCJA]
id=68070
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0409-03	C-2	0409-03		1
mpn=_1211
na=Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=562.018
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=562.018	1	#p141						

[POZYCJA]
id=68077
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0304-04	AT-26	0304-04		1
mpn=1211
na=Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - natryskowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=562.018
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=562.018	1	#p141						

[ELEMENT 2]
na=Tynki i oblicowania
wa=0
kn=0	0	0
id=185
nu=4.2

[POZYCJA]
id=56860
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=2.505
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.05
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=0.594	1	0,283*2,100 <1.05>						
wo=0.457	1	0,932*0,755*(2,050-1,400) <1.08>						
ko=	<1 piętro>			
wo=1.454	1	1,840*0,520*(2,860-2,100)*2 <2.04>						

[POZYCJA]
id=58476
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-02	4-01	0711-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=145.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=557.471	1	#p20						
wo=137.268	1	#p21						
ko=				
ko=	<po zamurowaniach>			
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=5.523	1	1,070*2,100+1,560*2,100 <1.05>						
wo=1.212	1	0,932*(2,050-1,400)*2 <1.08>						
ko=	<1 piętro>			
wo=5.594	1	1,840*(2,860-2,100)*2*2 <2.04>						
ko=				
wo=-562.018	1	-#p141 <mury cegłane>						

[POZYCJA]
id=58485
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-14	4-01	0711-14		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=449.858
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=449.858	1	#p22						

[POZYCJA]
id=63434
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0102-01	AT-43	0102-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15) - docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych 8 cm wełny mineralnej + płyta GK na podkonstrukcij aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=227.293
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=14.184	1	5,778*3,000-1,500*2,100 <1.05>						
wo=9.177	1	3,059*3,000 <1.06>						
wo=14.085	1	4,695*3,000 <1.08>						
wo=16.425	1	5,475*3,000 <1.07>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=17.918	1	5,780*3,100 <2.01>						
wo=12.906	1	4,302*3,000 <2.03>						
wo=9.795	1	3,265*3,000 <2.07>						
wo=8.106	1	2,702*3,000 <2.08>						
wo=6.486	1	2,162*3,000 <2.09>						
wo=12.96	1	4,320*3,000 <2.10>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=13.774	1	5,780*2,383 <3.01>						
wo=19.703	1	4,302*4,580 <3.03>						
wo=16.598	1	3,624*4,580 <3.08>						
wo=11.982	1	3,376*4,580-1,740*2,000 <3.09>						
wo=14.198	1	3,100*4,580 <3.10>						
wo=23.816	1	5,200*4,580 <3.12>						
ko=				
ko=	<ościeża>			
wo=2.786	1	(1,740*0,494+1,950*0,494*2)*1 <O10>						
wo=2.394	1	1,500*0,420+2,100*0,420*2 <Dz2>						

[POZYCJA]
id=60257
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0102-01	AT-43	0102-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15) - docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych 6 cm wełny mineralnej + płyta GK na podkonstrukcij aluminiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=180.086
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=30.432	1	(3,469+7,080)*3,000-1,830*2,210+0,640*2,210*2 <1.06>						
wo=18.593	1	6,684*3,000-1,960*2,210+0,650*2,210*2 <1.07>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=10.303	1	11,340*3,000-1,890*2,860*2-4,302*3,000 <2.03>						
wo=3.9	1	3,054*3,000-1,840*2,860 <2.05>						
wo=6.237	1	3,833*3,000-1,840*2,860 <2.06>						
wo=8.751	1	7,936*3,000-1,840*2,860-3,265*3,000 <2.07>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=24.665	1	11,338*4,580-1,890*2,000*2-4,302*4,580 <3.03>						
wo=12.327	1	3,495*4,580-1,840*2,000 <3.06>						
wo=9.565	1	2,892*4,580-1,840*2,000 <3.07>						
wo=17.232	1	8,190*4,580-1,840*2,000-3,624*4,580 <3.08>						
ko=				
ko=	<ościeża>			
wo=7.519	1	(1,890*0,494+2,860*0,494*2)*2 <O5>						
wo=9.526	1	(1,840*0,420+2,860*0,420*2)*3 <O6>						
wo=5.721	1	(1,890*0,494+1,950*0,494*2)*2 <O8>						
wo=7.232	1	(1,840*0,420+1,950*0,420*2)*3 <O9>						
wo=4	1	(1,830*0,640+2,210*0,640*2)*1 <Dz3>						
wo=4.083	1	(1,960*0,640+2,210*0,640*2)*1 <Dz4>						

[POZYCJA]
id=188
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-01	AT-32	0105-01		1
na=Ręczne przygotowanie podłoża - gruntowanie nowych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=851.885
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=176.244	1	#p88*2						
wo=23.096	1	#p105*2						
wo=420.78	1	#p107*2						
wo=231.765	1	#p108						

[POZYCJA]
id=189
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0102-02	AT-32	0102-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=851.885
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=851.885	1	#p152						

[POZYCJA]
id=190
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0205-01	AT-32	0205-01		1
na=Ręczne przygotowanie podłoża - gruntowanie ościeży nowych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=19.863
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.704	1	(1,880*0,150+1,900*0,150*2)*2 <O1>						
wo=0.852	1	(1,880*0,150+1,900*0,150*2)*1 <O1'>						
wo=2.169	1	(0,850*0,150+3,190*0,150*2)*2 <O2, EI60>						
wo=5.46	1	(1,880*0,150+2,700*0,150*2)*5 <O3>						
wo=2.235	1	(0,850*0,150+3,300*0,150*2)*2 <O4, EI60>						
wo=2.055	1	(0,850*0,150+3,000*0,150*2)*2 <O7, EI60>						
wo=1.053	1	(1,680*0,150+2,670*0,150*2)*1 <Dz1>						
wo=4.335	1	(1,880*0,150+1,950*0,150*2)*5 <O8>						

[POZYCJA]
id=191
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0202-02	AT-32	0202-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane ościeżach sposobem maszynowym; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=19.863
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=19.863	1	#p154						

[POZYCJA]
id=192
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0305-01	AT-32	0305-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne przygotowanie podłoża - gruntowanie nowych stropów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=375.151
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=27.7	1	27,700 <1.02>						
wo=37.273	1	41,600-4,327 <1.06>						
wo=10.032	1	10,032 <1.07>						
wo=2.1	1	2,100 <1.11>						
wo=2.5	1	2,500 <1.12>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=25.6	1	25,600 <2.02>						
wo=29.6	1	29,600 <2.03>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=4.651	1	3,492*1,769-1,420*1,075 <D-D, 3.01>						
wo=5.546	1	3,577*1,828-0,993*1,000 <E-E, 3.01>						
wo=2.107	1	3,885*2,278-1,700*1,045-0,320*7,760*2 <C-C, 3.05>						
ko=	<podest techniczny, antresola>			
wo=15.142	1	18,700-1,135*3,135						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=12.3	1	12,300 <1.01>						
wo=6	1	6,000 <1.03>						
wo=5.9	1	5,900 <1.04>						
wo=28.7	1	28,700 <1.09>						
wo=14.6	1	14,600 <1.10>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=14.7	1	14,700 <2.11>						
wo=15	1	15,000 <2.12>						
wo=15.6	1	15,600 <2.13>						
wo=14.2	1	14,200 <2.14>						
wo=13.2	1	13,200 <2.15>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=29.7	1	29,700 <3.13>						
wo=15.6	1	15,600 <3.14>						
wo=13.7	1	13,700 <3.15>						
wo=13.7	1	13,700 <3.16>						

[POZYCJA]
id=193
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0302-02	AT-32	0302-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=375.151
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=375.151	1	#p156						

[POZYCJA]
id=71260
pd=						0
na=Grafika - panel akustyczny (250x200cm) na ścianach klatki schodowej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=158
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.10
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2,500*2,000*1 <1.05>						
wo=5	1	2,500*2,000*1 <2.01>						
wo=5	1	2,500*2,000*1 <3.01>						

[POZYCJA]
id=77772
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1520-02	2-02	1520-02		1
mpn=1211
na=Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,000 <1.03>						
wo=3	1	3,000 <1.04>						
wo=3	1	3,000 <2.09>						
wo=3	1	3,000 <2.10>						
wo=3	1	3,000 <3.10>						
wo=3	1	3,000 <3.12>						

[POZYCJA]
id=72905
pd=						0
na=Panel ze szkła emaliowanego nad blatem
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=160
ob=3.567
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.10
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.959	1	3,265*0,600 <2.07>						
wo=1.608	1	2,680*0,600 <3.09>						

[POZYCJA]
id=69613
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-05	2-02	1112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okładzina ścienna PCV, kolor jasnoszary
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=107.345
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=17.399	1	9,622*2,000-0,900*2,050 <2.09>						
wo=24.549	1	6,600*2,000-0,900*2,050*2+8,442*2,000-0,900*2,050 <2.10>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=26.771	1	7,510*2,000-0,900*2,050*2+8,643*2,000-0,900*2,050 <3.10>						
wo=18.961	1	10,403*2,000-0,900*2,050 <3.12>						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=19.654	1	6,960*2,000-0,900*2,050+6,697*2,000-0,850*2,500-0,900*2,050*2 <1.03>						
wo=18.011	1	9,928*2,000-0,900*2,050 <1.04>						
ko=				
wo=-18	1	-#p159						

[POZYCJA]
id=71290
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 20203-02	2-02	20203-02		1
mpn=1211
na=Płyta HPL szara (imitacja betonu) - wnęki dzrwi. 1310Opaska wokół wnęki szer. 10cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=74.579
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=6.409	1	1,740*0,628+3,000*0,628*2+(1,740*0,100+3,000*0,100*2)*2 <1.06>						
wo=3.996	1	1,200*0,540+2,100*0,540*2+(1,200*0,100+2,100*0,100*2)*2 <1.07>						
wo=4.241	1	1,500*0,544+2,100*0,544*2+(1,500*0,100+2,100*0,100*2)*2 <1.08>						
ko=	<1 piętro>			
wo=7.439	1	(1,400*0,550+2,100*0,550*2)+(0,900*0,435+2,100*0,435*2)+(1,400*0,100+2,100*0,100*2)*2+(0,900*0,100+2,100*0,100*2)*2 <2.04>						
ko=	<2 piętro>			
wo=4.424	1	1,400*0,590+2,100*0,590*2+(1,400*0,100+2,100*0,100*2)*2 <3.02>						
wo=3.443	1	0,900*0,475+2,100*0,475*2+(0,900*0,100+2,100*0,100*2)*2 <3.04>						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=5.208	1	1,700*0,640+2,250*0,640*2+(1,700*0,100+2,250*0,100*2)*2 <1.09>						
ko=	<1 piętro>			
wo=3.108	1	1,300*0,365+2,100*0,365*2+(1,300*0,100+2,100*0,100*2)*2 <2.11>						
wo=3.722	1	1,640*0,405+2,100*0,450*2+(1,640*0,100+2,100*0,100*2)*2 <2.12>						
wo=3.722	1	1,640*0,405+2,100*0,450*2+(1,640*0,100+2,100*0,100*2)*2 <2.13>						
wo=3.218	1	1,300*0,295+2,600*0,295*2+(1,300*0,100+2,600*0,100*2)*2 <2.14>						
ko=	<2 piętro>			
wo=3.366	1	1,600*0,295+2,600*0,295*2+(1,600*0,100+2,600*0,100*2)*2 <3.13>						
wo=3.366	1	1,600*0,295+2,600*0,295*2+(1,600*0,100+2,600*0,100*2)*2 <3.14>						
wo=2.723	1	1,300*0,295+2,100*0,295*2+(1,300*0,100+2,100*0,100*2)*2 <3.15>						
ko=				
wo=16.194	1	(8,773+8,955)*3,000-7,190*2,700-6,510*2,700 <2.16, ściany szkieletowe z okładziną z płyt HPL>						

[ELEMENT 2]
na=Posadzki 
wa=0
kn=0	0	0
id=198
nu=4.3

[ELEMENT 3]
na=Posadzka na gruncie - [P1], [P3]
wa=0
kn=0	0	0
id=19694
nu=4.3.1

[POZYCJA]
id=200
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=69.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=12.3	1	12,300 <1.01>						
wo=6	1	6,000 <1.03>						
wo=5.9	1	5,900 <1.04>						
wo=28.7	1	28,700 <1.09>						
wo=14.6	1	14,600 <1.10>						
wo=2.1	1	2,100 <1.11>						

[POZYCJA]
id=47269
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=193.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=27.7	1	27,700 <1.02>						
wo=41.6	1	41,600 <1.06>						
wo=70.9	1	70,900 <1.07>						
wo=51.2	1	51,200 <1.08>						
wo=2.5	1	2,500 <1.12>						

[POZYCJA]
id=12285
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej  grubości 0,2 mm poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=263.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=263.5	1	#p163+#p164						

[POZYCJA]
id=201
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1125-01 1125-02 	202	1125-01	 1125-02 	1
mpn=2:0:9092,101211
na=(z.VI) Podkłady betonowe grubości 9 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=263.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=263.5	1	#p163+#p164						

[POZYCJA]
id=71306
pd=Saint-Gobain wyd.I 2013	KNR	W-01 0206-02	W-01	0206-02		1
mpn=1211
na=Podkład na warstwie rozdzielającej - siatka podłogowa zgrzewana z prętów  fi4 ze stali A-0, o oczkach: 10x10cm - w pomieszczeniach technicznych warsztatowych i laboratoryjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=192.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parter>			
ko=	<część istniejąca>			
wo=41.6	1	41,600 <1.06>						
wo=70.9	1	70,900 <1.07>						
wo=51.2	1	51,200 <1.08>						
ko=	<część dobudowywana>			
wo=28.7	1	28,700 <1.09>						

[POZYCJA]
id=58509
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1131-02 1131-03 	202	1131-02	 1131-03 	1
mpn=8:0:7098,10121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=263.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=263.5	1	#p163+#p164						

[POZYCJA]
id=47294
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0401-03	AT-27	0401-03		1
na=Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wc
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=11.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=6	1	6,000 <1.03>						
wo=5.9	1	5,900 <1.04>						

[POZYCJA]
id=47461
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-05	2-02	1112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina pcv typu marmoleum gr. 3,5 mm, na spodzie z akustycznej pianki poliolefinowej, wzór – beton szary, z powłoką ochronną.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=66.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=12.3	1	12,300 <1.01>						
wo=6	1	6,000 <1.03>						
wo=5.9	1	5,900 <1.04>						
wo=14.6	1	14,600 <1.10>						
ko=				
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=27.7	1	27,700 <1.02>						

[POZYCJA]
id=47469
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-09	2-02	1112-09		1
mpn=_1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - wykładzina pcv typu marmoleum gr. 3,5 mm, na spodzie z akustycznej pianki poliolefinowej, wzór – beton szary, z powłoką ochronną.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=66.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=66.5	1	#p170						

[POZYCJA]
id=47480
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-05	2-02	1112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina kauczukowa antyelektrostatyczna i prądowprzewodząca, odporna na działanie kwasów. Wzór – beton szary, z powłoką ochronną
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=197
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=28.7	1	28,700 <1.09>						
ko=				
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=41.6	1	41,600 <1.06>						
wo=70.9	1	70,900 <1.07>						
wo=51.2	1	51,200 <1.08>						
wo=2.1	1	2,100 <1.11>						
wo=2.5	1	2,500 <1.12>						

[POZYCJA]
id=69677
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne aluminiowe systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=193.979
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=13.922	1	21,212-1,680-0,900*3-1,400-0,755*2 <1.01>						
wo=11.69	1	15,120-1,250-0,900-1,280 <1.10>						
wo=19.395	1	22,845-1,700-0,900-0,850 <1.09>						
ko=				
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=15.474	1	23,724-1,400-1,500*2-1,250-1,200-1,400 <1.02>						
wo=5.068	1	5,968-0,900 <1.11>						
wo=5.6	1	6,500-0,900 <1.12>						
wo=33.134	1	35,084+0,450*2-0,900-1,400-1,830+0,640*2 <1.06>						
wo=41.237	1	40,837-1,200-0,900-1,960+3,160+0,650*2 <1.07>						
wo=33.852	1	36,052-1,500-1,700+0,500*2 <1.08>						
wo=14.607	1	18,207-1,500*2-0,600 <1.05>						

[POZYCJA]
id=69595
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-41 0502-01	AT-41	0502-01		1
mpn=1211
na=Impregnacja matująca posadzek cementowych samopoziomujących - klatka schodowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=17.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.10
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=17.8	1	17,800 <1.05>						

[POZYCJA]
id=71311
pd=						0
na=Mata wejściowa typu roll-up
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=175
ob=6.25
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=6.25	1	2,500*2,500 <1.01>						

[ELEMENT 3]
na=Posadzka na stropie (część dobudowywana) - [S1] 
wa=0
kn=0	0	0
id=19704
nu=4.3.2

[POZYCJA]
id=26803
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=146
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<1 piętro>			
wo=14.7	1	14,700 <2.11>						
wo=15	1	15,000 <2.12>						
wo=15.6	1	15,600 <2.13>						
wo=14.2	1	14,200 <2.14>						
wo=13.2	1	13,200 <2.15>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=29.8	1	29,800 <3.13>						
wo=15.6	1	15,600 <3.14>						
wo=13.7	1	13,700 <3.15>						
wo=14.2	1	14,200 <3.16>						

[POZYCJA]
id=19711
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej grubości 0,2 mm poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=146
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=146	1	#p176						

[POZYCJA]
id=47299
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1125-01 1125-02 	202	1125-01	 1125-02 	1
mpn=2:0:5092,101211
na=(z.VI) Podkłady betonowe grubości 5 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=146
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=146	1	#p176						

[POZYCJA]
id=58497
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1131-02 1131-03 	202	1131-02	 1131-03 	1
mpn=8:0:3098,10121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=146
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=146	1	#p176						

[POZYCJA]
id=47275
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-05	2-02	1112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina pcv typu marmoleum gr. 3,5 mm, na spodzie z akustycznej pianki poliolefinowej, wzór – beton szary, z powłoką ochronną. Wykładzina zgodna z normą EN-ISO 24011, w pom. laboratoryjnych antyelektrostatyczna i odporna na działanie kwasów.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=146
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<1 piętro>			
wo=14.7	1	14,700 <2.11>						
wo=15	1	15,000 <2.12>						
wo=15.6	1	15,600 <2.13>						
wo=14.2	1	14,200 <2.14>						
wo=13.2	1	13,200 <2.15>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=29.8	1	29,800 <3.13>						
wo=15.6	1	15,600 <3.14>						
wo=13.7	1	13,700 <3.15>						
wo=14.2	1	14,200 <3.16>						

[POZYCJA]
id=47283
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-09	2-02	1112-09		1
mpn=_1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - wykładzina pcv typu marmoleum gr. 3,5 mm, na spodzie z akustycznej pianki poliolefinowej, wzór – beton szary, z powłoką ochronną.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=146
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=146	1	#p180						

[POZYCJA]
id=69699
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-05	2-02	1112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina kauczukowa antyelektrostatyczna i prądowprzewodząca, odporna na działanie kwasów. Wzór – beton szary, z powłoką ochronną
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<1 piętro>			
wo=13.2	1	13,200 <2.15>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=29.8	1	29,800 <3.13>						

[POZYCJA]
id=47287
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne aluminiowe systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=121.892
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<1 piętro>			
wo=14.002	1	16,152-1,300-0,850 <2.11>						
wo=14.366	1	16,006-1,640 <2.12>						
wo=14.706	1	16,346-1,640 <2.13>						
wo=21.086	1	23,236-1,300-0,850 <2.14, 2.15>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=21.93	1	24,380-1,600-0,850 <3.13>						
wo=14.716	1	16,316-1,600 <3.14>						
wo=21.086	1	23,236-1,300-0,850 <3.15, 3.16>						

[ELEMENT 3]
na=Posadzka na stropie (część istniejąca) - [S2], [S3]
wa=0
kn=0	0	0
id=47306
nu=4.3.3

[POZYCJA]
id=47307
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - [S1]
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=141.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=25.6	1	25,600 <2.02>						
wo=29.6	1	29,600 <2.03>						
wo=15.1	1	15,100 <2.05>						
wo=15.6	1	15,600 <2.06>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=25.7	1	25,700 <3.02>						
wo=29.6	1	29,600 <3.03>						

[POZYCJA]
id=47313
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej grubości 0,2 mm poziome podposadzkowe - [S1]
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=141.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=141.2	1	#p184						

[POZYCJA]
id=47319
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1125-01 1125-02 	202	1125-01	 1125-02 	1
mpn=2:0:5092,101211
na=(z.VI) Podkłady betonowe grubości 5 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - [S1], [S2]
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=349.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	[S1]			
wo=141.2	1	#p184						
ko=				
ko=	[S2]			
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=35.5	1	35,500 <2.04>						
wo=15.1	1	15,100 <2.07>						
wo=7.6	1	7,600 <2.08>						
wo=31	1	31,000 <2.16>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=32.6	1	32,600 <3.04>						
wo=29.1	1	29,100 <3.05>						
wo=16.9	1	16,900 <3.06>						
wo=12.9	1	12,900 <3.07>						
wo=16.8	1	16,800 <3.08>						
wo=10.7	1	10,700 <3.09>						

[POZYCJA]
id=47373
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1125-01 1125-02 	202	1125-01	 1125-02 	1
mpn=2:0:4092,101211
na=(z.VI) Podkłady betonowe grubości 4 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - [S3] - wc
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=26.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=5.4	1	5,400 <2.09>						
wo=6.1	1	6,100 <2.10>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=7.2	1	7,200 <3.10>						
wo=2.1	1	2,100 <3.11>						
wo=5.9	1	5,900 <3.12>						

[POZYCJA]
id=47351
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1131-02 1131-03 	202	1131-02	 1131-03 	1
mpn=8:0:3098,10121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - [S2]
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=208.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=35.5	1	35,500 <2.04>						
wo=15.1	1	15,100 <2.07>						
wo=7.6	1	7,600 <2.08>						
wo=31	1	31,000 <2.16>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=32.6	1	32,600 <3.04>						
wo=29.1	1	29,100 <3.05>						
wo=16.9	1	16,900 <3.06>						
wo=12.9	1	12,900 <3.07>						
wo=16.8	1	16,800 <3.08>						
wo=10.7	1	10,700 <3.09>						

[POZYCJA]
id=47392
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0401-03	AT-27	0401-03		1
na=Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wc
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=26.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=5.4	1	5,400 <2.09>						
wo=6.1	1	6,100 <2.10>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=7.2	1	7,200 <3.10>						
wo=2.1	1	2,100 <3.11>						
wo=5.9	1	5,900 <3.12>						

[POZYCJA]
id=47326
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-05	2-02	1112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina pcv typu marmoleum gr. 3,5 mm, na spodzie z akustycznej pianki poliolefinowej, wzór – beton szary, z powłoką ochronną.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=337.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=25.6	1	25,600 <2.02>						
wo=29.6	1	29,600 <2.03>						
wo=35.5	1	35,500 <2.04>						
wo=15.1	1	15,100 <2.05>						
wo=15.6	1	15,600 <2.06>						
wo=15.1	1	15,100 <2.07>						
wo=5.4	1	5,400 <2.09>						
wo=6.1	1	6,100 <2.10>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=25.7	1	25,700 <3.02>						
wo=29.6	1	29,600 <3.03>						
wo=32.6	1	32,600 <3.04>						
wo=29.1	1	29,100 <3.05>						
wo=16.9	1	16,900 <3.06>						
wo=12.9	1	12,900 <3.07>						
wo=16.8	1	16,800 <3.08>						
wo=10.7	1	10,700 <3.09>						
wo=7.2	1	7,200 <3.10>						
wo=2.1	1	2,100 <3.11>						
wo=5.9	1	5,900 <3.12>						

[POZYCJA]
id=47334
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-09	2-02	1112-09		1
mpn=_1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - wykładzina pcv typu marmoleum gr. 3,5 mm, na spodzie z akustycznej pianki poliolefinowej, wzór – beton szary, z powłoką ochronną.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=337.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=337.5	1	#p190						

[POZYCJA]
id=69691
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-05	2-02	1112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina kauczukowa antyelektrostatyczna i prądowprzewodząca, odporna na działanie kwasów. Wzór – beton szary, z powłoką ochronną
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=67.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=7.6	1	7,600 <2.08>						
wo=31	1	31,000 <2.16>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=29.1	1	29,100 <3.05>						

[POZYCJA]
id=69684
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne aluminiowe systemowe, malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=278.331
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.11
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=16.215	1	22,695-1,890*2-2,700 <2.03>						
wo=12.558	1	16,038-1,640-1,840 <2.05>						
wo=13.3	1	16,780-1,640-1,840 <2.06>						
wo=14.526	1	17,266-0,900-1,840 <2.07>						
wo=10.367	1	11,267-0,900 <2.08>						
wo=10.083	1	5,860+2,930+1,293 <2.16>						
wo=15.372	1	24,132-0,900-1,300-1,200-1,400-2,700-1,260 <2.02>						
wo=18.29	1	31,970-1,400-1,600*2-0,900*4-1,300-1,640*2-0,900 <2.04>						
wo=17.003	1	18,203-1,200 <2.01>						
wo=16.99	1	18,190-1,200 <3.01>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=20.02	1	22,720-2,700 <3.03>						
wo=5.739	1	5,739 <3.05>						
wo=14.273	1	16,773-2,500 <3.06>						
wo=14.088	1	15,688-1,600 <3.07>						
wo=17.316	1	18,216-0,900 <3.08>						
wo=11.917	1	13,317-1,400 <3.09>						
wo=5.321	1	6,221-0,900 <3.11>						
wo=17.04	1	18,240-1,200 <3.01>						
wo=15.447	1	24,107-0,900-1,300-1,200-1,500-2,500-1,260 <3.02>						
wo=12.466	1	27,066-0,900-1,600*2-0,900*3-1,400-0,900-1,600-2,500-1,400 <3.04>						

[POZYCJA]
id=53994
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03	0-21	4007-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podłoga z płyt cementowo-drzazgowych Cetris gr. 30 mm w pomiewzczeniu technicznym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=11.485
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.10
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<2 piętro, antresola>			
wo=11.485	1	11,485 <pom. techniczne, 3.18>						

[POZYCJA]
id=69608
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-41 0502-01	AT-41	0502-01		1
mpn=1211
na=Impregnacja matująca posadzek cementowych samopoziomujących - klatka schodowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=37.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.10
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<1 piętro>			
wo=18.7	1	18,700 <2.01>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=18.7	1	18,700 <3.01>						

[POZYCJA]
id=69642
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1129-01 1129-03 	202	1129-01	 1129-03 	1
mpn=6:0:2096,10121,0:0,0911
na=(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<strefa techniczna>			
wo=15	1	15,000 <3.17>						

[ELEMENT 2]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=34450
nu=4.4

[POZYCJA]
id=54015
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0213-01	AT-43	0213-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911
na=Sufit podwieszany KASETONOWY z wypełnieniem płytami sufitowymi (system 4.07.70), płyty 60x60 z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary lub grafitowy izolowane akustycznie wełną mineralną do wymagań przewidzianych normą dla pom. dydaktycznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=336.721
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=6	1	6,000 <1.03>						
wo=5.9	1	5,900 <1.04>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=14.7	1	14,700 <2.11>						
wo=15	1	15,000 <2.12>						
wo=15.6	1	15,600 <2.13>						
wo=14.2	1	14,200 <2.14>						
wo=13.2	1	13,200 <2.15>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=29.7	1	29,700 <3.13>						
wo=15.6	1	15,600 <3.14>						
wo=13.7	1	13,700 <3.15>						
wo=13.7	1	13,700 <3.16>						
ko=				
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<1 piętro>			
wo=29.6	1	29,600 <2.03>						
wo=15.1	1	15,100 <2.05>						
wo=15.1	1	15,100 <2.07>						
wo=5.4	1	5,400 <2.09>						
wo=6.1	1	6,100 <2.10>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=29.6	1	29,600 <3.03>						
wo=18.921	1	29,100-5,044*2,018 <3.05>						
wo=16.9	1	16,900 <3.06>						
wo=16.8	1	16,800 <3.08>						
wo=10.7	1	10,700 <3.09>						
wo=7.2	1	7,200 <3.10>						
wo=2.1	1	2,100 <3.11>						
wo=5.9	1	5,900 <3.12>						

[POZYCJA]
id=54031
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0213-01	AT-43	0213-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911
na=Sufit podwieszany RASTROWY z wypełnieniem płytami sufitowymi (system 4.07.70):1310- sufit akustyczny,1310- konstrukcja półukryta,1310- wełna szklana,1310- wymiary: 60x60cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=80.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=12.3	1	12,300 <1.01>						
wo=14.6	1	14,600 <1.10>						
ko=				
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=27.7	1	27,700 <1.02>						
ko=	<1 piętro>			
wo=25.6	1	25,600 <2.02>						

[POZYCJA]
id=58496
pd=						0
na=Sufit mocowany bezpośrednio do stropu, np. Ecophon
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=199
ob=259.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=28.7	1	28,700 <1.09>						
ko=				
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=41.6	1	41,600 <1.06>						
wo=70.9	1	70,900 <1.07>						
wo=51.2	1	51,200 <1.08>						
ko=	<1 piętro>			
wo=15.6	1	15,600 <2.06>						
wo=7.6	1	7,600 <2.08>						
wo=31	1	31,000 <2.16>						
ko=	<2 piętro>			
wo=12.9	1	12,900 <3.07>						

[POZYCJA]
id=55419
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0209-01	AT-43	0209-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911
na=Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych  na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25) - płyta GK, sufit w formie "piramidy" zwężającej się do świetlika
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=27.067
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.09
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<2 piętro>			
wo=23.971	1	(14,123-1,777)*(1/cos(59)) <3.05>						
wo=3.096	1	5,490*0,564 <3.05, świetlik>						

[ELEMENT 2]
na=Malarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=32977
nu=4.5

[POZYCJA]
id=69627
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe imitujące beton architektoniczny gr. min 3mm, kolor ciemnoszary dwuwarstwowe na ścianach - klatka schodowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=91.478
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=24.219	1	9,123*3,000-1,500*2,100 <1.05>						
ko=	<1 piętro>			
wo=25.774	1	9,127*3,100-1,200*2,100 <2.01>						
ko=	<2 piętro>			
wo=41.485	1	9,100*2,383-1,200*2,100+13,000*1,980-0,900*1,900*2 <3.01>						

[POZYCJA]
id=69636
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2015-03	202	2015-03		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe imitujące beton architektoniczny gr. min 3mm, kolor ciemnoszary na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=61.388
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=17.8	1	17,800 <1.05>						
ko=	<1 piętro>			
wo=18.7	1	18,700 <2.01>						
ko=	<2 piętro>			
wo=18.7	1	18,700 <3.01>						
ko=	<pomost techniczny>			
wo=6.188	1	6,188 						

[POZYCJA]
id=32978
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=1222.634
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=46.06	1	23,724*2,700-1,400*2,400-1,500*2,100*2-1,200*2,100-1,250*2,300-1,400*2,100 <1.02>						
wo=51.935	1	18,214*3,000-1,500*2,100*2+1,820*1,510-0,600*1,200+1,513*1,510-0,600*1,200 <1.05>						
wo=99.123	1	35,084*3,000+0,450*3,000*2-0,900*2,050-1,400*2,100-1,830*2,210 <1.06>						
wo=123.498	1	40,920*3,000-1,200*2,100-0,900*2,100-1,960*2,210+3,160*3,000 <1.07>						
wo=97.289	1	36,052*3,000-0,980*1,400-1,700*2,250-1,800*1,400-1,500*2,100 <1.08>						
wo=16.059	1	5,968*3,000-0,900*2,050 <1.11>						
wo=17.61	1	6,500*3,000-0,900*2,100 <1.12>						
ko=	<1 piętro>			
wo=53.85	1	18,184*3,100-1,200*2,100 <2.01>						
wo=42.633	1	24,132*2,600-2,700*2,650-1,400*2,100-0,900*2,100-1,300*2,100-1,200*2,100-1,250*2,300 <2.02>						
wo=50.119	1	22,695*3,000-2,700*2,650-1,890*2,860*2 <2.03>						
wo=82.468	1	31,970*3,000-1,400*2,100-1,640*2,100*2-0,900*2,100-0,900*2,050*3-1,300*2,100-1,640*2,100*2-0,900*2,100+1,123*3,000+(6,893+2,212+1,565+7,283)*0,225+2,337*3,000+0,300*3,000 <2.04>						
wo=37.162	1	16,038*2,860-1,840*2,860-1,640*2,100 <2.05>						
wo=39.267	1	16,774*2,860-1,840*2,860-1,640*2,100 <2.06>						
wo=42.371	1	17,316*2,860-1,840*2,860-0,900*2,100 <2.07>						
wo=24.893	1	10,695*2,500-0,900*2,050 <2.08>						
wo=22.21	1	9,622*2,500-0,900*2,050 <2.09>						
wo=32.07	1	6,600*2,500-0,900*2,050*2+8,442*2,500-0,900*2,050 <2.10>						
wo=41.606	1	5,860*3,000+2,930*3,000+1,293*3,000+(6,893+2,212+1,565+7,283-2,337-0,300)*0,225+2,337*3,000+0,300*3,000 <2.16>						
ko=	<2 piętro>			
wo=91.83	1	18,240*2,383-1,200*2,100+18,208*1,980-0,900*1,900+7,186*1,980-0,900*1,900*2-1,120*1,980+4,016*1,980 <3.01>						
wo=88.59	1	24,107*4,580-1,200*2,100-0,900*2,100-1,300*2,100-1,250*2,300-1,400*2,100-0,900*1,900-2,700*2,650 <3.02>						
wo=53.634	1	22,720*3,000-2,700*2,650-1,890*1,950*2 <3.03>						
wo=121.997	1	27,066*4,580-0,900*2,100-1,600*2,600*2-0,900*2,050*3-1,400*2,600-0,900*2,100-1,600*2,600-2,500*2,600-1,400*2,100+(6,197+4,718+6,712)*1,867 <3.04>						
wo=50.13	1	5,740*3,000+(6,197+4,718+6,712)*1,867 <3.05>						
wo=37.883	1	16,773*2,860-1,840*1,950-2,500*2,600 <3.06>						
wo=37.083	1	15,675*2,860-1,840*1,950-1,600*2,600 <3.07>						
wo=46.66	1	18,230*2,860-0,900*2,100-1,840*1,950 <3.08>						
wo=28.923	1	13,317*2,700-1,740*1,950-1,400*2,600 <3.09>						
wo=34.848	1	7,510*2,500-0,900*2,050*2+8,643*2,500-0,900*2,050 <3.10>						
wo=13.708	1	6,221*2,500-0,900*2,050 <3.11>						
wo=24.163	1	10,403*2,500-0,900*2,050 <3.12>						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=33.179	1	16,832*2,700-0,900*2,050*2-1,280*2,100-1,250*2,100-1,680*2,100-1,400*2,400+0,755*2,400*2 <1.01, 1.11>						
wo=49.931	1	22,845*2,900-0,900*2,100-1,700*2,250-0,980*1,400-0,850*2,900-1,880*1,800*2 <1.09>						
wo=26.483	1	6,960*2,500-0,900*2,050+6,697*2,500-0,850*2,500-0,900*2,050*2 <1.03>						
wo=22.975	1	9,928*2,500-0,900*2,050 <1.04>						
wo=24.505	1	15,120*2,500-1,250*2,100-1,280*2,100-1,880*1,900-0,900*2,100-1,800*1,400 <1.10>						
ko=	<1 piętro>			
wo=31.441	1	15,386*2,700-0,850*2,700-1,880*2,700-1,300*2,100 <2.11>						
wo=32.536	1	15,206*2,700-1,640*2,100-1,880*2,700 <2.12>						
wo=34.615	1	15,976*2,700-1,880*2,700-1,640*2,100 <2.13>						
wo=45.751	1	22,566*2,700-0,850*2,700-1,300*2,100-1,880*2,700*2 <2.14, 2.15>						
ko=	<2 piętro>			
wo=57.391	1	23,811*3,000-1,600*2,600-0,850*3,000-1,880*1,950*2 <3.13>						
wo=37.875	1	15,531*2,860-1,600*2,600-1,880*1,950+0,225*2,850*2 <3.14>						
wo=53.315	1	22,646*2,860-0,850*2,850-1,300*2,100-1,880*1,950*2+3,740*0,138*2 <3.15, 3.16>						
ko=				
wo=-107.345	1	-#p161 <okładzina ścienna>						
ko=				
wo=-562.018	1	-#p141 <mury cegłane>						
ko=				
wo=-91.478	1	-#p201 <beton archetektoniczny>						
ko=				
wo=-16.194	1	-((8,773+8,955)*3,000-7,190*2,700-6,510*2,700) <2.16, ściany szkieletowe z okładziną z płyt HPL>						

[POZYCJA]
id=32987
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=70.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.704	1	(1,880*0,150+1,900*0,150*2)*2 <O1>						
wo=0.852	1	(1,880*0,150+1,900*0,150*2)*1 <O1'>						
wo=5.46	1	(1,880*0,150+2,700*0,150*2)*5 <O3>						
wo=7.519	1	(1,890*0,494+2,860*0,494*2)*2 <O5>						
wo=9.526	1	(1,840*0,420+2,860*0,420*2)*3 <O6>						
wo=20.022	1	(1,890*0,494+1,950*0,494*2)*7 <O8>						
wo=7.232	1	(1,840*0,420+1,950*0,420*2)*3 <O9>						
wo=2.786	1	(1,740*0,494+1,950*0,494*2)*1 <O10>						
wo=2.169	1	(0,850*0,150+3,190*0,150*2)*2 <O2, EI120>						
wo=2.235	1	(0,850*0,150+3,300*0,150*2)*2 <O4, EI120>						
wo=2.055	1	(0,850*0,150+3,000*0,150*2)*2 <O7, EI120>						
wo=1.053	1	(1,680*0,150+2,670*0,150*2)*1 <Dz1>						
wo=4	1	(1,830*0,640+2,210*0,640*2)*1 <Dz3>						
wo=4.147	1	(1,960*0,650+2,210*0,650*2)*1 <Dz4>						

[POZYCJA]
id=32996
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2015-01	202	2015-01		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=113.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=2.1	1	2,100 <1.11>						
wo=2.5	1	2,500 <1.12>						
ko=	<1 piętro>			
wo=35.5	1	35,500 <2.04>						
ko=	<2 piętro>			
wo=25.5	1	25,500 <3.02/3.18>						
wo=32.6	1	32,600 <3.04>						
wo=15	1	15,000 <3.17>						

[POZYCJA]
id=52497
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2015-04	202	2015-04		1
mpn=1211
na=(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=27.067
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=27.067	1	#p200						

[POZYCJA]
id=33002
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=1293.394
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1293.394	1	#p203+#p204						

[POZYCJA]
id=33008
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=140.267
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=140.267	1	#p205+#p206						

[POZYCJA]
id=33014
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
na=Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi na bazie żywicy alkidowo-uretanowej - odporna na uderzenia, ścieranie oraz zarysowania, tłuszcze i plamy, kolor jasnoszary - powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą. Ściany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=376.038
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parter>			
wo=77.862	1	(18,687+10,210)*3,000-0,900*2,050-1,400*2,100-1,830*2,210 <1.06>						
wo=96.036	1	(31,282+2,804)*3,000-0,900*2,100-1,960*2,210 <1.07>						
wo=44.19	1	(2,978+2,952+8,800)*3,000 <1.08>						
wo=16.059	1	5,968*3,000-0,900*2,050 <1.11>						
wo=17.61	1	6,500*3,000-0,900*2,100 <1.12>						
ko=	<1 piętro>			
wo=24.893	1	10,695*2,500-0,900*2,050 <2.08>						
ko=	<2 piętro>			
wo=13.708	1	6,221*2,500-0,900*2,050 <3.11>						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parter>			
wo=32.474	1	15,248*2,900-0,900*2,100-1,880*1,900*2-0,850*3,190 <1.09>						
ko=	<2 piętro>			
wo=36.549	1	15,477*3,000-0,850*3,000-1,880*1,950*2 <3.13>						
ko=				
ko=	<ościeża>			
wo=1.704	1	(1,880*0,150+1,900*0,150*2)*2 <O1>						
wo=1.085	1	(0,850*0,150+3,190*0,150*2)*1 <O2, EI120>						
wo=4	1	(1,830*0,640+2,210*0,640*2)*1 <Dz3>						
wo=4.147	1	(1,960*0,650+2,210*0,650*2)*1 <Dz4>						
wo=5.721	1	(1,890*0,494+1,950*0,494*2)*2 <O8>						

[POZYCJA]
id=71261
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą. Ściany i sufity
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=1057.623
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1433.661	1	#p207+#p208						
wo=-376.038	1	-#p209						

[ELEMENT 2]
na=Stolarka: okna, drzwi
wa=0
kn=0	0	0
id=254
nu=4.6

[POZYCJA]
id=255
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-02	2-02	1039-02		1
mpn=_1211
na=Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - ślusarka aluminiowa wewnętrzna, kolor RAL 9010
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=1.274
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.274	1	0,980*1,300*1 <OW2>						

[POZYCJA]
id=53910
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-03	2-02	1039-03		1
mpn=_1211
na=Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - ślusarka aluminiowa wewnętrzna, kolor RAL 9010
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=2.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.34	1	1,800*1,300*1 <OW3>						

[POZYCJA]
id=53884
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-03	2-02	1039-03		1
mpn=_1211
na=Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2, kolor RAL7047, szyba zewnętrzna bezpieczna, klamka ze stali nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=102.513
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=7.144	1	1,880*1,900*2 <O1>						
wo=3.572	1	1,880*1,900*1 <O1'>						
wo=25.38	1	1,880*2,700*5 <O3>						
wo=10.811	1	1,890*2,860*2 <O5>						
wo=15.787	1	1,840*2,860*3 <O6>						
wo=25.662	1	1,880*1,950*7 <O8>						
wo=10.764	1	1,840*1,950*3 <O9>						
wo=3.393	1	1,740*1,950*1 <O10>						

[POZYCJA]
id=51103
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-03	2-02	1039-03		1
mpn=_1211
na=Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 nieotwieralne, kolor RAL7047 , EI60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=16.133
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=5.423	1	0,850*3,190*2 <O2, EI60>						
wo=5.61	1	0,850*3,300*2 <O4, EI60>						
wo=5.1	1	0,850*3,000*2 <O7, EI60>						

[POZYCJA]
id=23642
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne przeszklone, podwójne z naświetlem, lewe skrzydło czynne, prawe bierne, kolor RAL9047, szyba bezpieczna, dwa zamki patentowe, klamka ze stali nierdzewnej szczotkowanej, samozamykacz górny, szerokość w świetle przejścia min. 90 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=12.912
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.536	1	1,680*2,700*1 <Dz1>						
wo=4.044	1	1,830*2,210*1 <Dz3>						
wo=4.332	1	1,960*2,210*1 <Dz4>						

[POZYCJA]
id=51112
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne,  przeszklone, podwójne z naświetlem, lewe skrzydło czynne, prawe bierne, kolor RAL9047, szyba bezpieczna, dwa zamki patentowe, klamka ze stali nierdzewnej szczotkowanej, samozamykacz górny, szerokość w świetle przejścia min. 90 cm - EI60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=3.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3.15	1	1,500*2,100*1 <Dz2, EI60>						

[POZYCJA]
id=53800
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne przeszklone, szkło bezpieczne, kolor RAL7047, klamka, zamek standartowy, samozamykacz
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=10.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=5.67	1	0,900*2,100*3 <DA1>						
wo=2.34	1	0,900*2,600*1 <DA14>						
wo=2.34	1	0,900*2,600*1 <DA14>						

[POZYCJA]
id=53819
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne pożarowe do rozdzielni elektrycznej, EI30, kolor biały RAL 7047, klamka, zamek standartowy, samozamykacz
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=1.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.89	1	0,900*2,100*1 <DA1', EI30>						

[POZYCJA]
id=53829
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone wewnętrzne, prawe skrzysło czynne, szkło bezpieczne, kolor RAL 7047, klamka, zamek standartowy, samozamykacz
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=71.981
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3.15	1	1,500*2,100*1 <DA2>						
wo=3.825	1	1,700*2,250*1 <DA3>						
wo=2.52	1	1,200*2,100*1 <DA4>						
wo=2.94	1	1,400*2,100*1 <DA5>						
wo=14.31	1	2,700*2,650*2 <DA6>						
wo=6.888	1	1,640*2,100*2 <DA7>						
wo=6.888	1	1,640*2,100*2 <DA7>						
wo=2.73	1	1,300*2,100*1 <DA8>						
wo=3.38	1	1,300*2,600*1 <DA8>						
wo=6.5	1	2,500*2,600*1 <DA9>						
wo=4.16	1	1,600*2,600*1 <DA11>						
wo=8.32	1	1,600*2,600*2 <DA11>						
wo=3.64	1	1,400*2,600*1 <DA12>						
wo=2.73	1	1,300*2,100*1 <DA13>						

[POZYCJA]
id=53848
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone wewnętrzne, EI30, prawe skrzysło czynne, przeszklone, szkło bezpieczne, kolor szary NCS: S 2000-N
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=8.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3.15	1	1,500*2,100*1 <DA2', EI30>						
wo=2.52	1	1,200*2,100*1 <DA4', EI30>						
wo=3.12	1	1,200*2,600*1 <DA4'', EI30>						

[POZYCJA]
id=25596
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. Drzwi w okleinie, kolor biały RAL 9010,  w D1' - kratka wentylacyjna u dołu skrzydła (min. pow. czynna 0,022m2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=3.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.845	1	0,900*2,050*1 <D1>						
wo=1.845	1	0,900*2,050*1 <D1'>						

[POZYCJA]
id=53858
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone. Drzwi w okleinie wodoodpornej, kolor biały RAL 9010,  w D1' - kratka wentylacyjna u dołu skrzydła (min. pow. czynna 0,022m2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=18.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.845	1	0,900*2,050*1 <D2>						
wo=3.69	1	0,900*2,050*2 <D2>						
wo=12.915	1	0,900*2,050*7 <D2>						

[POZYCJA]
id=53871
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1024-01	2-02	1024-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone, harmonijkowe, MDF w okleinie, kolor biały RAL 7047, szyna górna, uchwyt wbudowany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=11.603
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=11.603	1	3,920*2,960*1 <DSK1>						

[POZYCJA]
id=12882
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1203-01	2-02	1203-01		1
mpn=1211
na=Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 techniczne, kolor RAL 7047, klamka, zamek standartowy, samozamykacz - EI30
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=3.42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3.42	1	0,900*1,900*2 <DT1, EI30>						

[POZYCJA]
id=64948
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-05	2-02	1040-05		1
mpn=_1211
na=Ścianki całoszklane. Drzwi całoszklane w ramie aluminiowej, izolacyjność akustyczna drzwi min. 35dB, klamka ze stali nierdzewnej, zamek standardowy, samozamykacz, wraz z podkonstrukcją stalową - EI15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=87.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=4.185	1	1,550*2,700*1 <SK1, EI15>						
wo=19.413	1	7,190*2,700*1 <SK2, EI15>						
wo=17.577	1	6,510*2,700*1 <SK3, EI15>						
wo=17.766	1	6,580*2,700*1 <SK5, EI15>						
wo=16.686	1	6,180*2,700*1 <SK6, EI15>						
wo=12.123	1	4,490*2,700*1 <SK7, EI15>						

[POZYCJA]
id=64967
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-05	2-02	1040-05		1
mpn=_1211
na=Ścianki całoszklane. Drzwi całoszklane w ramie aluminiowej, izolacyjność akustyczna drzwi min. 35dB, klamka ze stali nierdzewnej, zamek standardowy, samozamykacz, , wraz z podkonstrukcją stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=20.196
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=20.196	1	3,740*2,700*2 <SK4>						

[POZYCJA]
id=49319
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1029-05	2-02	1029-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Ścianki ustępowe - HPL wraz z drzwiami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=7.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parter>			
wo=3.216	1	1,608*2,000 <1.03>						
ko=				
ko=	<1 piętro>			
wo=2.06	1	1,030*2,000 <2.10>						
ko=				
ko=	<2 piętro>			
wo=2.434	1	1,217*2,000 <3.10>						

[POZYCJA]
id=72888
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2143-04	202	2143-04		1
mpn=1211
na=(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=15.04
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3.76	1	1,880*2 <O1>						
wo=1.88	1	1,880*1 <O1'>						
wo=9.4	1	1,880*5 <O8>						

[POZYCJA]
id=72887
pd=						0
na=Demontaż oraz ponowny montaż parapetów z konglameratu w części istniejącej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=229
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3 <O9>						
wo=1	1	1 <O10>						
wo=2	1	2 <O8>						

[POZYCJA]
id=53927
pd=						0
na=Roleta wewnętrzna (kurtyna rolowana) przeciwpożarowa o odpornościach ogniowych EI15
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=230
ob=2.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.16	1	1,200*1,800*1 <OW1>						

[POZYCJA]
id=63451
pd=						0
na=Rolety wewnętrzne montowane w przestrzeniach pod nadprożem okien
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=231
ob=118.646
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=7.144	1	1,880*1,900*2 <O1>						
wo=3.572	1	1,880*1,900*1 <O1'>						
wo=25.38	1	1,880*2,700*5 <O3>						
wo=10.811	1	1,890*2,860*2 <O5>						
wo=15.787	1	1,840*2,860*3 <O6>						
wo=25.662	1	1,880*1,950*7 <O8>						
wo=10.764	1	1,840*1,950*3 <O9>						
wo=3.393	1	1,740*1,950*1 <O10>						
wo=5.423	1	0,850*3,190*2 <O2, EI60>						
wo=5.61	1	0,850*3,300*2 <O4, EI60>						
wo=5.1	1	0,850*3,000*2 <O7, EI60>						

[POZYCJA]
id=63452
pd=						0
na=Pasy matowe na szkle okna O1'
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=232
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Ślusarka
wa=0
kn=0	0	0
id=26866
nu=4.7

[POZYCJA]
id=26867
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1207-03	2-02	1207-03		1
mpn=_1211
na=Balustrady ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym. Słupki 40x40mm co około 70cm, wypełnienie balustrady –  blacha perforowana cięto-ciągniona o oczkach rombowych 43x14mm, w ramce systemowej, malowana proszkowo na czarno. Poręcz O42mm  z drewna jesionowego z zaślepkami. Kotwienie balustrady chemiczne kotwami M8x110mm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=20.609
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=17.276	1	3,105+2,930+3,118+3,003+3,520+0,300*3+0,700						
wo=3.333	1	3,015+0,318 <3.18>						

[POZYCJA]
id=26878
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1208-03	2-02	1208-03		1
mpn=_1211
na=Poręcz fi 42mm  z drewna jesionowego z zaślepkami antracytowymi. Kotwienie chemiczne kotwami M8x110mm.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=23.986
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=23.986	1	4,420*2+4,453*2+3,120*2						

[POZYCJA]
id=58537
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1213-01	2-02	1213-01		1
mpn=1211
na=Drabiny wewnętrzne pionowe stalowe o długości do 3 m, stalowa systemowa.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=2.65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.65	1	2,650 <3.17>						

[POZYCJA]
id=29743
pd=						0
na=Dźwig osobowy elektryczny.1310Sprawniejszy napęd. Zmodyfikowany, bezreduktorowy napęd z silnikiem synchronicznym sterowanym wektorowo, zyskał jeszcze wyższą efektywność energetyczną niż dotychczasowy. Jest bardziej energooszczędny niż tradycyjne napędy dwubiegowe lub hydrauliczne, nie wymaga ponadto stosowania olejów eksploatacyjnych.1310Unowocześniony system odzyskiwania energii. Najnowszy system odzyskiwania energii, współpracujący z napędem, pozwala wykorzystywać w budynku energię wyzwalaną podczas hamowania dźwigu.1310Bardziej zaawansowane rozwiązania stand-by. Napęd, oświetlenie, wentylacja lub sygnalizacja podczas postoju dźwigu automatycznie przełączają się na tryb stand-by. Urządzenie pozostaje w stanie gotowości do pracy, co nie ogranicza jego zdolności transportowej, a pozwala na bardzo dużą oszczędność energii.1310Trwałe oświetlenie LED. Zastosowanie w kabinach oświetlenia LED zamiast halogenowego to kolejne źródło oszczędności energii. Wyższa trwałość tego oświetlenia pozwala dodatkowo obniżyć koszty eksploatacji.
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=236
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.16
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY
wa=0
kn=0	0	0
id=303
nu=5

[ELEMENT 2]
na=Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=58705
nu=5.1

[POZYCJA]
id=58706
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0832-04	19-01	0832-04		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie stolarki folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=134.658
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=7.144	1	1,880*1,900*2 <O1>						
wo=3.572	1	1,880*1,900*1 <O1'>						
wo=25.38	1	1,880*2,700*5 <O3>						
wo=10.811	1	1,890*2,860*2 <O5>						
wo=15.787	1	1,840*2,860*3 <O6>						
wo=25.662	1	1,880*1,950*7 <O8>						
wo=10.764	1	1,840*1,950*3 <O9>						
wo=3.393	1	1,740*1,950*1 <O10>						
wo=5.423	1	0,850*3,190*2 <O2, EI60>						
wo=5.61	1	0,850*3,300*2 <O4, EI60>						
wo=5.1	1	0,850*3,000*2 <O7, EI60>						
wo=4.486	1	1,680*2,670*1 <Dz1>						
wo=4.044	1	1,830*2,210*1 <Dz3>						
wo=4.332	1	1,960*2,210*1 <Dz4>						
wo=3.15	1	1,500*2,100*1 <Dz2, EI60>						

[POZYCJA]
id=60311
pd=						0
na=Rozebranie konstrukcji wiaty
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=238
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=58711
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-15	4-01	0354-15		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru drabin, haków, uchwytów lamp, anten, kratek itp. - wartość przyjęta
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40 <wartość przyjęta>						

[POZYCJA]
id=58723
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		1
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=88.671
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<parapety>			
wo=0.945	1	1,890*0,250*2 <O8>						
wo=1.38	1	1,840*0,250*3 <O9>						
wo=0.435	1	1,740*0,250*1 <O10>						
ko=				
ko=	<gzyms dolny>			
wo=15.562	1	21,087*0,738 <elewacja południowa>						
wo=10.203	1	13,825*0,738 <elewacja wschodnia>						
wo=10.203	1	13,825*0,738 <elewacja zachodnia>						
ko=				
ko=	<gzyms górny>			
wo=21.989	1	21,750*(0,648+0,363) <elewacja południowa>						
wo=13.977	1	13,825*(0,648+0,363) <elewacja wschodnia>						
wo=13.977	1	13,825*(0,648+0,363) <elewacja zachodnia>						

[POZYCJA]
id=60380
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		1
mpn=1211
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=44.923
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<częśc dobudowywana>			
wo=9.59	1	9,590 <klatka schodowa>						
ko=				
ko=	<część istniejąca>			
wo=11.773	1	11,773 <elewacja wschodnia>						
wo=23.56	1	11,780*2 <elewacja zachodnia>						

[POZYCJA]
id=58730
pd=ATHCJP_4kw2016	KNR	4-01 0702-05	4-01	0702-05		2
na=Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=72.34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=15.22	1	(1,890+2,860*2)*2 <O5>						
wo=22.68	1	(1,840+2,860*2)*3 <O6>						
wo=11.58	1	(1,890+1,950*2)*2 <O8>						
wo=17.22	1	(1,840+1,950*2)*3 <O9>						
wo=5.64	1	(1,740+1,950*2)*1 <O10>						

[POZYCJA]
id=58732
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-01	AT-26	0101-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=474.827
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<elewacja południowa>			
wo=165.106	1	20,510*8,050						
wo=57.12	1	20,510*2,785						
ko=				
ko=	<elewacja wschodnia>			
wo=111.654	1	13,870*8,050						
wo=38.628	1	13,870*2,785						
ko=				
ko=	<elewacja zachodnia>			
wo=111.654	1	13,870*8,050						
wo=38.628	1	13,870*2,785						
ko=				
ko=	<pilastry>			
wo=4.455	1	(6,317*2+16,911+1,350*10+0,150*10)*0,100 <elewacja południowa>						
ko=				
ko=	<ościeża>			
wo=1.522	1	(1,890*0,100+2,860*0,100*2)*2 <O5>						
wo=2.268	1	(1,840*0,100+2,860*0,100*2)*3 <O6>						
wo=1.158	1	(1,890*0,100+1,950*0,100*2)*2 <O8>						
wo=1.722	1	(1,840*0,100+1,950*0,100*2)*3 <O9>						
wo=0.564	1	(1,740*0,100+1,950*0,100*2)*1 <O10>						
ko=				
ko=	<stolarka>			
wo=-10.811	1	-1,890*2,860*2 <O5>						
wo=-15.787	1	-1,840*2,860*3 <O6>						
wo=-7.371	1	-1,890*1,950*2 <O8>						
wo=-10.764	1	-1,840*1,950*3 <O9>						
wo=-3.393	1	-1,740*1,950*1 <O10>						
wo=-4.044	1	-1,830*2,210*1 <Dz3>						
wo=-4.332	1	-1,960*2,210*1 <Dz4>						
wo=-3.15	1	-1,500*2,100*1 <Dz2, EI120>						

[POZYCJA]
id=58736
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-11	4-01	0109-11		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=47.483
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=47.483	1	#p243*0,10						

[POZYCJA]
id=58739
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-12	4-01	0109-12		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=47.483
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=9	
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=47.483	1	#p244						

[POZYCJA]
id=58741
pd=						0
na=Opłata utylizacyjna-gruz kod odpadu 17 01 01
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=246
ob=71.225
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=71.225	1	#p245*1,5						

[ELEMENT 2]
na=Roboty tynkowe - część istniejąca
wa=0
kn=0	0	0
id=58745
nu=5.2

[POZYCJA]
id=58753
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0816-01	19-01	0816-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków zewnętrznych ciepłochronnych gładzonych na ścianach płaskich
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=474.827
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<elewacja południowa>			
wo=165.106	1	20,510*8,050						
wo=57.12	1	20,510*2,785						
ko=				
ko=	<elewacja wschodnia>			
wo=111.654	1	13,870*8,050						
wo=38.628	1	13,870*2,785						
ko=				
ko=	<elewacja zachodnia>			
wo=111.654	1	13,870*8,050						
wo=38.628	1	13,870*2,785						
ko=				
ko=	<pilastry>			
wo=4.455	1	(6,317*2+16,911+1,350*10+0,150*10)*0,100 <elewacja południowa>						
ko=				
ko=	<ościeża>			
wo=1.522	1	(1,890*0,100+2,860*0,100*2)*2 <O5>						
wo=2.268	1	(1,840*0,100+2,860*0,100*2)*3 <O6>						
wo=1.158	1	(1,890*0,100+1,950*0,100*2)*2 <O8>						
wo=1.722	1	(1,840*0,100+1,950*0,100*2)*3 <O9>						
wo=0.564	1	(1,740*0,100+1,950*0,100*2)*1 <O10>						
ko=				
ko=	<stolarka>			
wo=-10.811	1	-1,890*2,860*2 <O5>						
wo=-15.787	1	-1,840*2,860*3 <O6>						
wo=-7.371	1	-1,890*1,950*2 <O8>						
wo=-10.764	1	-1,840*1,950*3 <O9>						
wo=-3.393	1	-1,740*1,950*1 <O10>						
wo=-4.044	1	-1,830*2,210*1 <Dz3>						
wo=-4.332	1	-1,960*2,210*1 <Dz4>						
wo=-3.15	1	-1,500*2,100*1 <Dz2, EI120>						

[POZYCJA]
id=58792
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0822-07	19-01	0822-07		1
mpn=1211
na=Profile ciągnione szlachetne cyklinowane o szer. w rozwinięciu do 40 cm. Naprawa, wyostrzenie rysunku - gzyms górny i dolny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=98.137
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<gzyms dolny>			
wo=21.087	1	21,087 <elewacja południowa>						
wo=13.825	1	13,825 <elewacja wschodnia>						
wo=13.825	1	13,825 <elewacja zachodnia>						
ko=				
ko=	<gzyms górny>			
wo=21.75	1	21,750 <elewacja południowa>						
wo=13.825	1	13,825 <elewacja wschodnia>						
wo=13.825	1	13,825 <elewacja zachodnia>						

[POZYCJA]
id=58799
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0822-08	19-01	0822-08		1
mpn=1211
na=Profile ciągnione szlachetne cyklinowane - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=48.737
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
krn=4	
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<gzyms dolny>			
wo=21.087	1	21,087 <elewacja południowa>						
wo=13.825	1	13,825 <elewacja wschodnia>						
wo=13.825	1	13,825 <elewacja zachodnia>						

[POZYCJA]
id=58812
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0822-08	19-01	0822-08		1
mpn=1211
na=Profile ciągnione szlachetne cyklinowane - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=49.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
krn=15	
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<gzyms górny>			
wo=21.75	1	21,750 <elewacja południowa>						
wo=13.825	1	13,825 <elewacja wschodnia>						
wo=13.825	1	13,825 <elewacja zachodnia>						

[POZYCJA]
id=58771
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0601-02	AT-31	0601-02		1
mpn=1211
na=Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=558.967
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=474.827	1	#p247						
ko=				
ko=	<gzyms dolny>			
wo=12.146	1	21,087*0,576 <elewacja południowa>						
wo=7.963	1	13,825*0,576 <elewacja wschodnia>						
wo=7.963	1	13,825*0,576 <elewacja zachodnia>						
ko=				
ko=	<gzyms górny>			
wo=24.686	1	21,750*1,135 <elewacja południowa>						
wo=15.691	1	13,825*1,135 <elewacja wschodnia>						
wo=15.691	1	13,825*1,135 <elewacja zachodnia>						

[ELEMENT 2]
na=Ocieplenie elewacji - część dobudowywana
wa=0
kn=0	0	0
id=21231
nu=5.3

[POZYCJA]
id=21232
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0103-02	AT-31	0103-02		1
mpn=1211
na=Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 8 cm na ścianach - pasy przy oknach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=27.794
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<elewacja północna>			
ko=	<parter>			
wo=4.677	1	1,820*2,570						
wo=1.532	1	1,820*0,842						
wo=1.556	1	1,820*0,855						
wo=1.574	1	1,820*0,865						
ko=	<1 piętro>			
wo=4.277	1	1,820*0,470*5						
ko=	<2 piętro>			
wo=9.828	1	1,820*1,080*5						
wo=4.35	1	1,820*0,478*5						

[POZYCJA]
id=60389
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0103-03	AT-31	0103-03		1
mpn=1211
na=Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 10 cm na ścianach - ocieplenie ściany ponad dachem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=7.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<elewacja północna>			
wo=7.44	1	19,580*0,380						

[POZYCJA]
id=58663
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0103-05	AT-31	0103-05		1
mpn=1211
na=Przyklejanie płyt z wełny mineralnej twardej o gr. 18 cm na ścianach - [SZ1]
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=233.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<elewacja wschodnia>			
wo=48.222	1	4,130*11,676 <oś 1>						
ko=	<elewacja północna>			
wo=239.475	1	20,510*11,676 <oś A>						
ko=	<elewacja zachodnia>			
wo=48.222	1	4,130*11,676 <oś 4>						
ko=				
ko=	<stolarka>			
wo=-7.144	1	-1,880*1,900*2 <O1>						
wo=-3.572	1	-1,880*1,900*1 <O1'>						
wo=-25.38	1	-1,880*2,700*5 <O3>						
wo=-18.33	1	-1,880*1,950*5 <O8>						
wo=-5.423	1	-0,850*3,190*2 <O2, EI60>						
wo=-5.61	1	-0,850*3,300*2 <O4, EI60>						
wo=-5.1	1	-0,850*3,000*2 <O7, EI60>						
wo=-4.486	1	-1,680*2,670*1 <Dz1>						
ko=				
wo=-27.794	1	-#p252						

[POZYCJA]
id=58648
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0104-03	AT-31	0104-03		1
mpn=1211
na=Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 4 cm na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=1.264
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.264	1	(1,680*0,180+2,670*0,180*2)*1 <Dz1>						

[POZYCJA]
id=21264
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0103-06	AT-31	0103-06		1
na=Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=268.314
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=268.314	1	#p252+#p253+#p254						

[POZYCJA]
id=21272
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0102-04	AT-31	0102-04		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=26.344
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.272	1	(1,880*0,200+1,900*0,200*2)*2 <O1>						
wo=1.136	1	(1,880*0,200+1,900*0,200*2)*1 <O1'>						
wo=7.28	1	(1,880*0,200+2,700*0,200*2)*5 <O3>						
wo=5.78	1	(1,880*0,200+1,950*0,200*2)*5 <O8>						
wo=2.892	1	(0,850*0,200+3,190*0,200*2)*2 <O2, EI60>						
wo=2.98	1	(0,850*0,200+3,300*0,200*2)*2 <O4, EI60>						
wo=2.74	1	(0,850*0,200+3,000*0,200*2)*2 <O7, EI60>						
wo=1.264	1	(1,680*0,180+2,670*0,180*2)*1 <Dz1>						

[POZYCJA]
id=21288
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0702-01	AT-31	0702-01		1
na=Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=153.986
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=21.566	1	(8,000+2,783)*2						
ko=				
ko=	<ościeża>			
wo=11.36	1	(1,880+1,900*2)*2 <O1>						
wo=5.68	1	(1,880+1,900*2)*1 <O1'>						
wo=36.4	1	(1,880+2,700*2)*5 <O3>						
wo=28.9	1	(1,880+1,950*2)*5 <O8>						
wo=14.46	1	(0,850+3,190*2)*2 <O2, EI60>						
wo=14.9	1	(0,850+3,300*2)*2 <O4, EI60>						
wo=13.7	1	(0,850+3,000*2)*2 <O7, EI60>						
wo=7.02	1	(1,680+2,670*2)*1 <Dz1>						

[POZYCJA]
id=21335
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0707-05	AT-31	0707-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe gr. 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=29.363
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=21.087	1	21,087 <elewacja północna>						
wo=4.138	1	0,522+3,341+0,275 <elewacja wschodnia>						
wo=4.138	1	0,522+3,341+0,275 <elewacja zachodnia>						

[POZYCJA]
id=58691
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0707-05	AT-31	0707-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe gr. 60,5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=31.86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=21.75	1	21,750 <elewacja północna>						
wo=5.055	1	4,780+0,275 <elewacja wschodnia>						
wo=5.055	1	4,780+0,275 <elewacja zachodnia>						

[POZYCJA]
id=58678
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0704-01	AT-31	0704-01		1
na=Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu wraz ze ślepkami z krążków styropianowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=268.314
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.13
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=268.314	1	#p256						

[POZYCJA]
id=21341
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0502-01	AT-31	0502-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=268.314
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=268.314	1	#p256						

[POZYCJA]
id=21346
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0502-03	AT-31	0502-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=268.314
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=268.314	1	#p262						

[POZYCJA]
id=21351
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0502-02	AT-31	0502-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=26.344
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=26.344	1	#p257						

[POZYCJA]
id=21357
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0502-04	AT-31	0502-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=26.344
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.07
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=26.344	1	#p264						

[POZYCJA]
id=21435
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0601-01	AT-31	0601-01		1
mpn=1211
na=Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=345.401
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.08
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=294.658	1	#p263+#p265						
ko=				
ko=	<gzyms gr. 25 cm>			
wo=12.188	1	21,087*0,578 <elewacja północna>						
wo=2.392	1	(0,522+3,341+0,275)*0,578 <elewacja wschodnia>						
wo=2.392	1	(0,522+3,341+0,275)*0,578 <elewacja zachodnia>						
ko=				
ko=	<gzyms gr. 60,5 cm>			
wo=23.055	1	21,750*1,060 <elewacja północna>						
wo=5.358	1	(4,780+0,275)*1,060 <elewacja wschodnia>						
wo=5.358	1	(4,780+0,275)*1,060 <elewacja zachodnia>						

[ELEMENT 2]
na=Elementy ślusarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=10062
nu=5.4

[POZYCJA]
id=10063
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety w kolorze szarym i obróbka gzymsów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=158.911
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część dobudowywana>			
ko=	<parapety>			
wo=1.026	1	1,880*0,273*2 <O1>						
wo=0.513	1	1,880*0,273*1 <O1'>						
wo=2.566	1	1,880*0,273*5 <O3>						
wo=2.566	1	1,880*0,273*5 <O8>						
ko=	<gzyms gr. 25 cm>			
wo=10.881	1	21,087*0,516 <elewacja północna>						
wo=2.135	1	(0,522+3,341+0,275)*0,516 <elewacja wschodnia>						
wo=2.135	1	(0,522+3,341+0,275)*0,516 <elewacja zachodnia>						
ko=	<gzyms gr. 60,5 cm>			
wo=7.46	1	21,750*0,343 <elewacja północna>						
wo=1.734	1	(4,780+0,275)*0,343 <elewacja wschodnia>						
wo=1.734	1	(4,780+0,275)*0,343 <elewacja zachodnia>						
ko=				
ko=	<część istniejąca>			
ko=	<parapety>			
wo=0.945	1	1,890*0,250*2 <O8>						
wo=1.38	1	1,840*0,250*3 <O9>						
wo=0.435	1	1,740*0,250*1 <O10>						
ko=	<gzyms dolny>			
wo=15.562	1	21,087*0,738 <elewacja południowa>						
wo=10.203	1	13,825*0,738 <elewacja wschodnia>						
wo=10.203	1	13,825*0,738 <elewacja zachodnia>						
ko=	<gzyms górny>			
wo=21.989	1	21,750*(0,648+0,363) <elewacja południowa>						
wo=13.977	1	13,825*(0,648+0,363) <elewacja wschodnia>						
wo=13.977	1	13,825*(0,648+0,363) <elewacja zachodnia>						
ko=				
ko=	<cokół>			
wo=26.1	1	26,100 <częśc dobudowywana>						
wo=11.39	1	1,905+0,525+3,134+1,936+3,890 <częśc istniejąca>						

[POZYCJA]
id=60382
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0510-04	2-02	0510-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=36.473
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ru=1
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
wo=11.773	1	11,773 <elewacja wschodnia>						
wo=23.56	1	11,780*2 <elewacja zachodnia>						
wo=1.14	1	0,570*2 <elewacja północna>						

[POZYCJA]
id=69712
pd=						0
na=Daszek całoszklany 100x250 na podkonstrukcji stalowej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=269
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=71278
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-03	2-02	1112-03		1
mpn=_1211
na=Wyłożenie posadzki wycieraczką zintegrowaną zewnątrzną
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=5.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=5.7	1	1,900*1,000*3						

[POZYCJA]
id=71284
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Montaż ramy obwodowej wycieraczki zewnętrznej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=17.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=17.4	1	(1,900*2+1,000*2)*3						

[POZYCJA]
id=72878
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1213-01	2-02	1213-01		1
mpn=1211
na=Drabiny zewnętrzne pionowe stalowe o długości do 3 m, stalowa systemowa. Drabinka na dachu pomiędzy częścią istniejącą i dobudowaną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.14
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,000						

[ELEMENT 2]
na=Rusztowania
wa=0
kn=0	0	0
id=325
nu=5.5

[POZYCJA]
id=326
pd=ATHENASOFT wyd.I 2001	KNR	AT-05 1651-01	AT-05	1651-01		1
mpn=1211
na=Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=943.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
ko=	<część istniejąca>			
wo=249.6	1	20,800*12,000 <elewacja południowa>						
wo=169.2	1	14,100*12,000 <elewacja wschodnia>						
wo=169.2	1	14,100*12,000 <elewacja zachodnia>						
ko=				
ko=	<część dobudowywana>			
wo=249.6	1	20,800*12,000 <elewacja północna>						
wo=52.8	1	4,400*12,000 <elewacja wschodnia>						
wo=52.8	1	4,400*12,000 <elewacja zachodnia>						

[POZYCJA]
id=327
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1622a-01	202	1622a-01		1
mpn=1211
na=(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=943.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=943.2	1	#p273						

[POZYCJA]
id=328
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1613-03	2-02	1613-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=943.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=943.2	1	#p273						

[POZYCJA]
id=329
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1346-01.01	18	1346-01.01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.02
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RUSZTOWANIA 1]
id=330
pd=	KNR	2-02	r.16 z.sz.5.15		0
na=Czas pracy rusztowań grupy 1
ww=0.84
sz=6
opn=0	0	0	0
ir=0
wa=0
nu=277
ka=49152

[ELEMENT 1]
na=ZAGOSPODAROWANIE TERENU
wa=0
kn=0	0	0
id=42635
nu=6

[ELEMENT 2]
na=Prace rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=74498
nu=6.1

[POZYCJA]
id=74499
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-03	2-31	0807-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - rozebranie nawierzchni dziedzincu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=303.492
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=303.492	1	303,492						

[POZYCJA]
id=74517
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01 0101-02	2-31	0101-01	 0101-02	1
mpn=14:0:550960,101211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=303.492
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=303.492	1	303,492						

[POZYCJA]
id=74522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-02 0208-02 	1	0206-02	 0208-02 	1
mpn=63:0:509137,10121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=166.921
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=166.921	1	303,492*0,550						

[POZYCJA]
id=74501
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-11	4-01	0109-11		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=18.21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=18.21	1	#p278*0,06						

[POZYCJA]
id=74504
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-12	4-01	0109-12		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=18.21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=9	
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=18.21	1	#p281						

[POZYCJA]
id=74506
pd=						0
na=Opłata utylizacyjna-gruz kod odpadu 17 01 01
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=283
ob=27.315
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.01
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=27.315	1	#p281*1,500						

[ELEMENT 2]
na=Nawierzchnia utwardzona
wa=0
kn=0	0	0
id=61914
nu=6.2

[POZYCJA]
id=65017
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=303.492
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.15
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=303.492	1	303,492						

[POZYCJA]
id=64984
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01	2-31	0114-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=303.492
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.15
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=303.492	1	303,492						

[POZYCJA]
id=64997
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=303.492
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.15
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=303.492	1	#p285						

[POZYCJA]
id=61945
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-01	2-31	0511-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=331.312
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.15
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=303.492	1	#p285						
ko=				
ko=	<część istniejąca - po izolacji fundamentowej>			
wo=13.91	1	13,910*1,000 <elewacja wschodnia>						
wo=13.91	1	13,910*1,000 <elewacja zachodnia>						

[ELEMENT 2]
na=Obrzeża
wa=0
kn=0	0	0
id=42649
nu=6.3

[POZYCJA]
id=42650
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-04	2-31	0401-04		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=68.885
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.15
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=68.885	1	68,885						

[POZYCJA]
id=42651
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=2.067
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.15
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=2.067	1	68,885*0,200*0,150						

[POZYCJA]
id=42652
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-01	2-31	0403-01		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=68.885
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.15
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=68.885	1	68,885						

[ELEMENT 1]
na=WIATA OSŁONOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=45489
nu=7

[POZYCJA]
id=77839
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0209-04	1	0209-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=1.741
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.741	1	2,300*3,785*0,200 <płyta fundamentowa>						

[POZYCJA]
id=77842
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		1
mpn=1211
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=1.741
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.741	1	#p291						

[POZYCJA]
id=77845
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-02 0208-02 	1	0206-02	 0208-02 	1
mpn=63:0:509137,10121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=1.741
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.03
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.741	1	#p291						

[POZYCJA]
id=45508
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=1.741
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1.741	1	2,300*3,785*0,200 <konstrukcja wiaty osłonowej centralę wentylacyjną>						

[POZYCJA]
id=77821
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0258-07 0259-07 	2-02	0258-07	 0259-07 	1
mpn=84:0:09110,10121,0:1,0911
na=Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 11,5 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem o wysokości ponad 4.0 m. Beton C30/37. SŁUPY
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=0.782
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.782	1	0,200*0,200*4,890*4 <S1>						

[POZYCJA]
id=45537
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0210-06	2-02	0210-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu.  Beton C30/37. BELKI STROPOWE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=0.348
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=0.348	1	0,200*0,250*3,480*2						

[POZYCJA]
id=45526
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0256-03 0256-04 	2-02	0256-03	 0256-04 	1
mpn=76:0:1209102,10121,0:2,0911
na=Płyta stropowa o grubości 12 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem. Beton C30/37
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=8.706
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=8.706	1	2,300*3,785 <konstrukcja wiaty osłonowej centralę wentylacyjną>						

[POZYCJA]
id=45490
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=22
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22,000 <konstrukcja wiaty osłonowej centralę wentylacyjną - płyta fundamentowa>						

[POZYCJA]
id=45499
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=453.4
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST 1.04
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=285.2	1	285,200 <konstrukcja wiaty osłonowej centralę wentylacyjną - płyta fundamentowa>						
wo=168.2	1	135,900+32,300 <konstrukcja wiaty osłonowej centralę wentylacyjną - strop, belki, słupy>						

[ELEMENT 1]
na=WYPOSAŻENIE
wa=0
kn=0	0	0
id=72906
nu=8

[POZYCJA]
id=72907
pd=						0
na=Lustro wklejane 90x150
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=300
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.17
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <1.03>						
wo=1	1	1 <1.04>						
wo=1	1	1 <2.09>						
wo=1	1	1 <3.12>						

[POZYCJA]
id=72908
pd=						0
na=Lustro wklejane 140x150
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=301
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.17
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <2.10>						
wo=1	1	1 <3.10>						

[POZYCJA]
id=72909
pd=						0
na=Kosz naścienny (stal)
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=302
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.17
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <1.03>						
wo=1	1	1 <1.04>						
wo=1	1	1 <2.10>						
wo=1	1	1 <3.10>						
wo=1	1	1 <3.12>						

[POZYCJA]
id=72910
pd=						0
na=Podajnik ręczników (stal)
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=303
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.17
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <1.03>						
wo=1	1	1 <1.04>						
wo=1	1	1 <2.10>						
wo=1	1	1 <3.10>						
wo=1	1	1 <3.12>						

[POZYCJA]
id=72911
pd=						0
na=Blat z konglomeratu 50x50
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=304
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.17
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <1.04>						

[POZYCJA]
id=72914
pd=						0
na=Blat z konglomeratu 200x60
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=305
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.17
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <1.07>						

[POZYCJA]
id=72916
pd=						0
na=Blat z konglomeratu 130x60
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=306
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.17
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <1.08>						

[POZYCJA]
id=72912
pd=						0
na=Zasłonka
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=307
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.17
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <1.04>						

[POZYCJA]
id=72913
pd=						0
na=Szafka na zlew 2-komorowy
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=308
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.17
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <1.06>						
wo=1	1	1 <1.07>						
wo=1	1	1 <1.09>						
wo=1	1	1 <2.16>						
wo=1	1	1 <3.05>						
wo=2	1	2 <3.13>						

[POZYCJA]
id=72915
pd=						0
na=Szafka na zlew 1-komorowy
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=309
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.17
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <1.08>						
wo=1	1	1 <3.05>						

[POZYCJA]
id=72917
pd=						0
na=Aneks kuchenny:  blat, szafki stojące z szufladami, szafki wiszące, płyta indukcyjna, piekarnik elektryczny, lodówka h=180cm
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=310
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.17
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <2.07>						
wo=1	1	1 <3.09>						

[POZYCJA]
id=72918
pd=						0
na=Szafa wnękowa
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=311
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.17
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <3.12>						

[POZYCJA]
id=72919
pd=						0
na=Półka z konglomeratu 30x80
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=312
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.17
ka=49152

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <3.12>						

[POZYCJA]
id=84947
pd=						0
na=Fluorescencyjne znaki ewakuacyjne
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=313
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST 1.17

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE SANITARNE
wa=0
kn=0	0	0
id=79434
nu=9

[ELEMENT 2]
na=Instalacje zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=79436
nu=9.1

[ELEMENT 3]
na=Kanalizacja deszczowa
wa=0
kn=0	0	0
id=79437
nu=9.1.1

[POZYCJA]
id=79438
pd=	KNR	2-01 0119-01 analogia	2-01	0119-01 analogia		0
na=Obsługa geodezyjna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=0.035
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=0.035	1	0,035						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=79442
pd=	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=77.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=77.5	1	77,5						

[POZYCJA]
id=79445
pd=	KNR	2-01 0317-0501	2-01	0317-05	01	0
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=8.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=8.6	1	8,6						

[POZYCJA]
id=79447
pd=	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		0
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=44.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=44.5	1	44,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=79451
pd=	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		0
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=18.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=18.2	1	18,2						

[POZYCJA]
id=79454
pd=	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=59.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=59.2	1	59,2						

[POZYCJA]
id=79456
pd=	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=83.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=83.9	1	83,9						

[POZYCJA]
id=79459
pd=	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		0
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=33.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=33.9	1	33,9						

[POZYCJA]
id=79464
pd=	KNR-W	2-18 0422-02	2-18	0422-02		0
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160mm - trójnik fi160/160
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=79469
pd=	KNR	2-28 0314-03	2-28	0314-03		0
na=Rurociągi kanalizacyjne z rur PE o śr. 56 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=1.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	1,4						

[POZYCJA]
id=79476
pd=		kalkulacja własna 		kalkulacja własna 		0
na=Włączenie do istniejącej studni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=79479
pd=	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		0
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o śr 425 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=79494
pd=	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		0
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o śr 425 mm z wpustem i osadnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=79509
pd=	KNR	2-31 0606-01 analogia	2-31	0606-01 analogia		0
na=Przełożenie istniejącego odwodnienia liniowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=4		4
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=79515
pd=	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		0
na=Ława betonowa pod odwodnienie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=1.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	1,44						

[POZYCJA]
id=79522
pd=		Analiza indywidualna 		Analiza indywidualna 		0
na=Podejście pod rurę spustową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=79524
pd=	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		0
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=330
ob=35.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=35.3	1	35,3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=84946
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpusty ściekowe dziedzinca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Sieć ciepłownicza preizolowana
wa=0
kn=0	0	0
id=79536
nu=9.1.2

[POZYCJA]
id=79537
pd=	KNR	2-01 0317-0501	2-01	0317-05	01	0
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=2.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2.7	1	2,7						

[POZYCJA]
id=79539
pd=	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		0
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=2.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2.7	1	2,7						

[POZYCJA]
id=79542
pd=	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		0
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[POZYCJA]
id=79544
pd=	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=2.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2.7	1	2,7						

[POZYCJA]
id=79547
pd=	KNR	2-20 0218-08 analogia	2-20	0218-08 analogia		0
na=Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe asymetryczne o średnicy 50/125 mm;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=79560
pd=	KNR	2-20 0218-08 analogia	2-20	0218-08 analogia		0
na=Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe asymetryczne o średnicy 50/125 mm;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=79573
pd=	KNR	2-20 0218-08 analogia	2-20	0218-08 analogia		0
na=Elementy rurociągów z rur preizolowanych - mufy o średnicy 50/125 mm;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=79586
pd=	KNR	2-20 0218-08 analogia	2-20	0218-08 analogia		0
na=Elementy rurociągów z rur preizolowanych - końcówki END-CUP o średnicy 50/125 mm;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=79599
pd=	KNR	2-20 0113-14	2-20	0113-14		0
na=Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o śr. 65-125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=340
ob=2
jm=szt.przejsc	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=79610
pd=	KNR	2-20 0207-01	2-20	0207-01		0
na=Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=341
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=79615
pd=	KNR	2-20 0208-01	2-20	0208-01		0
na=Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 25-150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=342
ob=1
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=79619
pd=	KNR	2-20 0208-06	2-20	0208-06		0
na=Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dod.za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m dług.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=343
ob=-9
jm=odcinek	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=-9	1	-9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=79621
pd=	KNR	2-19 0219-01 analogia	2-19	0219-01 analogia		0
na=Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=344
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Instalacje wewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=79625
nu=9.2

[ELEMENT 3]
na=Kanalizacja sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=79626
nu=9.2.1

[POZYCJA]
id=79627
pd=	KNR	2-01 0317-0501	2-01	0317-05	01	0
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=345
ob=93
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=93	1	93						

[POZYCJA]
id=79629
pd=	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		0
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=346
ob=48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=79633
pd=	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		0
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=347
ob=21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[POZYCJA]
id=79636
pd=	KNR	2-01 0501-01	2-01	0501-01		0
na=Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=348
ob=64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=79638
pd=	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		0
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=349
ob=93
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=93	1	93						

[POZYCJA]
id=79641
pd=	KNR-W	2-18 0408-01	2-18	0408-01		0
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=350
ob=54.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=54.7	1	54,7						

[POZYCJA]
id=79645
pd=	KNRW	2-18 0408-2 	2-18	0408-2 		0
na=Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=351
ob=20.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=20.3	1	20,3						

[POZYCJA]
id=79649
pd=	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		0
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=352
ob=79.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=79.8	1	59,2+20,6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=79661
pd=		kalkulacja własna 		kalkulacja własna 		0
na=Włączenie do istniejącej studni wraz z wyrobieniem kinety
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=353
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=79664
pd=	KNNR	4 0208-01	4	0208-01		0
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=354
ob=50.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5						

[POZYCJA]
id=79671
pd=	KNNR	4 0208-02	4	0208-02		0
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=355
ob=39.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=39.4	1	39,4						

[POZYCJA]
id=79678
pd=	KNNR	4 0208-03	4	0208-03		0
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=356
ob=96.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=96.4	1	96,4						

[POZYCJA]
id=79685
pd=	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=357
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=79689
pd=	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=358
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=79693
pd=	KNNR	4 0222-2	4	0222-2		0
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=359
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=79696
pd=	KNNR	4 0213-05	4	0213-05		0
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=360
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=79699
pd=	KNNR	4 0218-01	4	0218-01		0
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=361
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=79703
pd=	KNNR	4 0218-01 analogia	4	0218-01 analogia		0
na=Odpływ prysznicowy 15x15cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=362
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=79707
pd=	KNNR	4 0132-03 analogia	4	0132-03 analogia		0
na=Filtr narurowy DN25 do separacji osadów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=363
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=79717
pd=	KNR	2-15/GEBERIT 0102-05	2-15/GEBERIT	0102-05		0
na=Elementy montażowe (stelaż podtynkowy) do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=364
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=79720
pd=	KNR	2-15/GEBERIT 0102-06	2-15/GEBERIT	0102-06		0
na=Elementy montażowe (stelaż podtynkowy) do pisuaru montowane w ściance lekkiej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=365
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=79723
pd=	KNR	2-15/GEBERIT 0102-07	2-15/GEBERIT	0102-07		0
na=Elementy montażowe (stelaż podtynkowy) do umywalki montowane w ściance lekkiej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=366
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2+3						

[POZYCJA]
id=79726
pd=	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		0
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe wiszące
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=367
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=79733
pd=	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		0
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe nablatowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=368
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=79740
pd=	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		0
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe dla NP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=369
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=79747
pd=	KNNR	4 0229-05	4	0229-05		0
na=Umywalka z oczomyjką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=370
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=79754
pd=	KNNR	4 0229-05	4	0229-05		0
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce, dwukomorowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=371
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=79761
pd=	KNNR	4 0229-05	4	0229-05		0
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce, jednokomorowe z ociekaczem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=372
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=79768
pd=	KNNR	4 0229-05	4	0229-05		0
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce, jednokomorowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=373
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=79775
pd=	KNNR	4 0229-05	4	0229-05		0
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego okrągłe nablatowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=374
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=79782
pd=	KNNR	4 0229-05	4	0229-05		0
na=Zlew gospodarczy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=375
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=79789
pd=	KNNR	4 0234-1	4	0234-1		0
na=Pisuar pojedynczy z płuczką i przyciskiem spłukującym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=376
ob=3
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=79798
pd=	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		0
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=377
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=79802
pd=	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		0
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa dla NP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=378
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=79806
pd=	KNR	BO-12 0361-02	BO-12	0361-02		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowego o szer. do 1/2 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=379
ob=0.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=0.65	1	0,65						

[POZYCJA]
id=79809
pd=	KNR	4-01 0207-03	4-01	0207-03		0
na=Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=380
ob=29
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[POZYCJA]
id=79819
pd=	KNR	4-01 0333-02 analogia	4-01	0333-02 analogia		0
na=Przebicie otworów w ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=381
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=79821
pd=	KNR	4-01 0209-03	4-01	0209-03		0
na=Przebicie otworów w stropie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=382
ob=0.495
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=0.495	1	0,495						

[ELEMENT 3]
na=Kanalizacja deszczowa
wa=0
kn=0	0	0
id=79823
nu=9.2.2

[POZYCJA]
id=79824
pd=	KNR	2-15/GEBERIT 0402-01	2-15/GEBERIT	0402-01		0
na=Rurociągi polietylenowe kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 40-56 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=383
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=79834
pd=	KNR	2-15/GEBERIT 0403-01	2-15/GEBERIT	0403-01		0
na=Kształtki polietylenowe kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 40-56 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=384
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=79838
pd=	KNR	0-34 0101-05 analogia	0-34	0101-05 analogia		0
na=Izolacja rurociągów śr.40-56 mm otulinami kauczukowymi 9 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=385
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=79846
pd=	KNR	2-15/GEBERIT 0405-01	2-15/GEBERIT	0405-01		0
na=Wpusty dachowe pojedyncze z kołnierzami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=386
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=79849
pd=	KNR	4-01 0209-03	4-01	0209-03		0
na=Przebicie otworów w stropie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=387
ob=0.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0,03						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=79851
nu=9.2.3

[POZYCJA]
id=79852
pd=	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych - rury PP PN10 DN20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=388
ob=182
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=182	1	182						

[POZYCJA]
id=79862
pd=	KNNR	4 0112-02	4	0112-02		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych - rury PP PN10 DN25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=389
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[POZYCJA]
id=79872
pd=	KNNR	4 0112-03	4	0112-03		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych - rury PP PN10 DN32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=390
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=79882
pd=	KNNR	4 0112-04	4	0112-04		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych - rury PP PN10 DN40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=391
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=79892
pd=	KNNR	4 0112-05	4	0112-05		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych - rury PP PN10 DN50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=392
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=79902
pd=	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		0
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=393
ob=182
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=182	1	182						

[POZYCJA]
id=79909
pd=	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		0
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=394
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[POZYCJA]
id=79916
pd=	KNR	0-34 0101-02	0-34	0101-02		0
na=Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=395
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=79924
pd=	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		0
na=Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=396
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=79932
pd=	KNR	0-34 0101-05	0-34	0101-05		0
na=Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=397
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=79940
pd=	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 16x2,2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=398
ob=104
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=104	1	104						

[POZYCJA]
id=79950
pd=	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 20x2,8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=399
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[POZYCJA]
id=79960
pd=	KNNR	4 0112-02	4	0112-02		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 25x3,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=400
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=79970
pd=	KNNR	4 0112-03	4	0112-03		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 32x4,4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=401
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=79980
pd=	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		0
na=Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (P)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=402
ob=104
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=104	1	104						

[POZYCJA]
id=79988
pd=	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		0
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=403
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[POZYCJA]
id=79995
pd=	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		0
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=404
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=80003
pd=	KNR	0-34 0110-14	0-34	0110-14		0
na=Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=405
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=80011
pd=		kalkulacja własna 		kalkulacja własna 		0
na=Włączenie do istniejącej instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=406
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80014
pd=	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=407
ob=76
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						

[POZYCJA]
id=80020
pd=	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		0
na=Zawory kątowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=408
ob=76
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						

[POZYCJA]
id=80024
pd=	KNNR	4 0137-01	4	0137-01		0
na=Baterie zlewowe ścienne lub stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=409
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=80028
pd=	KNNR	4 0137-01	4	0137-01		0
na=Baterie umywalkowe ścienne lub stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=410
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=80032
pd=	KNNR	4 0137-01	4	0137-01		0
na=Baterie umywalkowe dla NP o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=411
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=80036
pd=	KNNR	4 0137-08	4	0137-08		0
na=Baterie natryskowe o śr.nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=412
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80040
pd=	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		0
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=413
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=80044
pd=	KNNR	4 0132-01 analogia	4	0132-01 analogia		0
na=Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=414
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=80048
pd=	KNNR	4 0132-01 analogia	4	0132-01 analogia		0
na=Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=415
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80052
pd=	KNNR	4 0132-02 analogia	4	0132-02 analogia		0
na=Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=416
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=80062
pd=	KNNR	4 0132-03	4	0132-03		0
na=Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=417
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=80072
pd=	KNNR	4 0132-04	4	0132-04		0
na=Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=418
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=80082
pd=	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		0
na=Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=419
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80092
pd=	KNNR	4 0132-06 analogia	4	0132-06 analogia		0
na=Zawory pierwszeństwa EV220B DN40
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=420
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80102
pd=	KNNR	4 0132-02 analogia	4	0132-02 analogia		0
na=Mieszacz wody termostatyczny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=421
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=80112
pd=	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		0
na=Pompa cyrkulacyjna - np. ALPHA2 25-40N f. Grundfos
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=422
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80116
pd=	KNNR	4 0508-01 analogia	4	0508-01 analogia		0
na=Podgrzewacz cwu o pojemności 55l np. VIKING E55 f. BIAWAR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=423
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=80120
pd=	KNNR	4 0508-01 analogia	4	0508-01 analogia		0
na=Podgrzewacz cwu o pojemności 80l np. VIKING E80 f. BIAWAR
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=424
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80124
pd=	KNNR	4 0128-02	4	0128-02		0
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=425
ob=454.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=454.5	1	454,5						

[POZYCJA]
id=80126
pd=	KNNR	4 0127-01	4	0127-01		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=426
ob=1
jm=prob.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80132
pd=	KNNR	4 0127-04	4	0127-04		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63  mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=427
ob=454.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=454.5	1	454,5						

[POZYCJA]
id=80134
pd=	KNR	BO-12 0361-02	BO-12	0361-02		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowego o szer. do 1/2 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=428
ob=1.59
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1.59	1	1,59						

[POZYCJA]
id=80137
pd=	KNR	4-01 0207-03	4-01	0207-03		0
na=Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=429
ob=106
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	106						

[POZYCJA]
id=80147
pd=	KNR	4-01 0333-02	4-01	0333-02		0
na=Przebicie otworów w ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=430
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=80149
pd=	KNR	4-01 0209-03	4-01	0209-03		0
na=Przebicie otworów w stropie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=431
ob=0.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	0,02						

[POZYCJA]
id=80151
pd=	KNNR	4 0142-04	4	0142-04		0
na=Drzwiczki rewizyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=432
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=80155
pd=		Analiza indywidualna 		Analiza indywidualna 		0
na=Obudowa węzła wody wodociągowej w postaci szafy o szerokości 100cm, gł. 50 i wys. ok. 2,0m
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=433
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja hydrantowa
wa=0
kn=0	0	0
id=80156
nu=9.2.4

[POZYCJA]
id=80157
pd=	KNNR	4 0106-04	4	0106-04		0
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25-32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=434
ob=25.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=25.3	1	25,3						

[POZYCJA]
id=80163
pd=	KNNR	4 0115-03	4	0115-03		0
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=435
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=80168
pd=	KNNR	4 0142-01	4	0142-01		0
na=Hydranty wewnętrzne HP25 z wężem półsztywnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=436
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=80172
pd=	KNNR	4 0126-01	4	0126-01		0
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65  mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=437
ob=25.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=25.3	1	25,3						

[POZYCJA]
id=80181
pd=	KNNR	4 0130-03 analogia	4	0130-03 analogia		0
na=Zawory antyskażeniowe typu EA o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=438
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80187
pd=		kalkulacja własna 		kalkulacja własna 		0
na=Badanie wydajności hydrantów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=439
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=80189
pd=	KNR	4-01 0209-03	4-01	0209-03		0
na=Przebicie otworów w stropie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=440
ob=0.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=0.08	1	0,08						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja centralnego ogrzewania
wa=0
kn=0	0	0
id=80191
nu=9.2.5

[POZYCJA]
id=80192
pd=	KNNR	4 0404-01 analogia	4	0404-01 analogia		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 16x2,2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=441
ob=403
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=403	1	403						

[POZYCJA]
id=80197
pd=	KNNR	4 0404-01 analogia	4	0404-01 analogia		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 20x2,8
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=442
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=80202
pd=	KNNR	4 0404-02 analogia	4	0404-02 analogia		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 25x3,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=443
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=80207
pd=	KNNR	4 0404-03 analogia	4	0404-03 analogia		0
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 32x4,4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=444
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=80212
pd=	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		0
na=Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=445
ob=262
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=262	1	262						

[POZYCJA]
id=80219
pd=	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		0
na=Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=446
ob=141
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=141	1	141						

[POZYCJA]
id=80227
pd=	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		0
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=447
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=80234
pd=	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		0
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=448
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=80242
pd=	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		0
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=449
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=80250
pd=	KNR	0-34 0110-14	0-34	0110-14		0
na=Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=450
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=80258
pd=	KNR	4-01 0333-02	4-01	0333-02		0
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=451
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=80260
pd=	KNR	4-01 0326-05	4-01	0326-05		0
na=Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=452
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=80271
pd=	KNR	4-01 0209-03	4-01	0209-03		0
na=Przebicie otworów w stropie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=453
ob=0.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=0.54	1	0,54						

[POZYCJA]
id=80273
pd=	KNR	BO-12 0361-02	BO-12	0361-02		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z płytek i bloczków z betonu komórkowego o szer. do 1/2 cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=454
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,1						

[POZYCJA]
id=80276
pd=	KNR	4-01 0207-03	4-01	0207-03		0
na=Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=455
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=80286
pd=	KNR	2-15 0404-02	2-15	0404-02		0
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=456
ob=439
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=439	1	439						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0		0
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80289
pd=	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		0
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=457
ob=38
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[POZYCJA]
id=80291
pd=		Kalkulacja indywidualna 		Kalkulacja indywidualna 		0
na=Kompaktowy węzeł zmieszania pompowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=458
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80294
pd=	KNR	0-35 0215-08	0-35	0215-08		0
na=Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=459
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=80299
pd=	KNR	0-35 0215-11	0-35	0215-11		0
na=Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=460
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=80304
pd=	KNR-W	2-15 0412-02 analogia	2-15	0412-02 analogia		0
na=Głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=461
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[POZYCJA]
id=80308
pd=	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		0
na=Zawory grzejnikowe powrotne, proste lub kątowe podwójne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=462
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[POZYCJA]
id=80312
pd=	KNNR	4 0427-01	4	0427-01		0
na=Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o połączeniu na gwint
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=463
ob=38
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[POZYCJA]
id=80317
pd=		kalkulacja własna 		kalkulacja własna 		0
na=Włączenie rur do istniejącej instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=464
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=80319
pd=	KNNR	4 0411-01	4	0411-01		0
na=Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=465
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=80327
pd=	KNNR	4 0411-02	4	0411-02		0
na=Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=466
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=80331
pd=	KNNR	4 0411-03	4	0411-03		0
na=Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=467
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=80339
pd=	KNNR	4 0411-01 analogia	4	0411-01 analogia		0
na=Zawory równoważące Hydrocontrol o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=468
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80347
pd=	KNR-W	2-15 0418-01	2-15	0418-01		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu CV11-450 L=600mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=469
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80352
pd=	KNR-W	2-15 0418-01	2-15	0418-01		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu CV11-450 L=800mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=470
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=80357
pd=	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu CV11-600 L=400mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=471
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=80362
pd=	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu CV11-600 L=500mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=472
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=80367
pd=	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu CV11-600 L=600mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=473
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=80372
pd=	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu CV11-600 L=700mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=474
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=80377
pd=	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu CV11-600 L=800mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=475
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=80382
pd=	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu CV11-600 L=900mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=476
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80387
pd=	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu CV11-600 L=1100mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=477
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=80392
pd=	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typu CV11-600 L=1200mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=478
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80397
pd=	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		0
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typu CV22-300 L=800mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=479
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=80402
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		0
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typu CV22-600 L=400mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=480
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=80407
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		0
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typu CV22-600 L=500mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=481
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80412
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		0
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typu CV22-600 L=600mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=482
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80417
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		0
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typu CV22-600 L=800mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=483
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80422
pd=	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		0
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typu CV22-600 L=1000mm, kolor ciemnoszary metalik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=484
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80427
pd=	KNR-W	2-17 0201-01 analogia	2-17	0201-01 analogia		0
na=Kurtyna powietrzna wodna L=1,0m, Q=4kW np. WING W100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=485
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80436
pd=	KNNR	4 0142-04	4	0142-04		0
na=Drzwiczki rewizyjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=486
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80440
pd=		Analiza indywidualna 		Analiza indywidualna 		0
na=Obudowa węzła zmieszania pompowego w postaci szafy o szerokości 50cm, gł. 50 i wys. ok. 2,0m
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=487
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja klimatyzacji
wa=0
kn=0	0	0
id=80441
nu=9.2.6

[POZYCJA]
id=80442
pd=		Wycena indywidualna 		Wycena indywidualna 		0
na=Dostawa urządzeń klimatyzacji split i VRF - jednostki wewnętrzne i zewnętrzne, trójniki, maskownice, piloty, sterowniki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=488
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=80444
pd=	KNR	7-24 0130-01 analogia	7-24	0130-01 analogia		0
na=Jednostka wewnętrzna klimatyzacji - ścienna (tylko montaż)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=489
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80454
pd=	KNR	7-24 0130-01 analogia	7-24	0130-01 analogia		0
na=Jednostka wewnętrzna klimatyzacji - kasetonowa (tylko montaż)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=490
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80464
pd=	KNR	7-24 0130-01 analogia	7-24	0130-01 analogia		0
na=Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - układ split (tylko montaż)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=491
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80474
pd=	KNR	7-24 0130-01 analogia	7-24	0130-01 analogia		0
na=Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - układ VRF (tylko montaż)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=492
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1.5		1,5
ws=2		2

[POZYCJA]
id=80484
pd=	KNR	7-24 0130-01 analogia	7-24	0130-01 analogia		0
na=Jednostka zewnętrzna wymiennika nagrzewnica/chłodnica centrali wentylacyjnej NW1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=493
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80495
pd=	KNR	7-24 0130-01 analogia	7-24	0130-01 analogia		0
na=Jednostka zewnętrzna wymiennika nagrzewnica/chłodnica centrali wentylacyjnej NW2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=494
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80506
pd=	KNR	7-24 0235-01	7-24	0235-01		0
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 1/4" zgodna z PN-EN 12735-110107m*0,14kg/m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=495
ob=14.98
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=14.98	1	107*0,14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80513
pd=	KNR	7-24 0235-01 analogia	7-24	0235-01 analogia		0
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 3/8" zgodna z PN-EN 12735-11080m*0,25kg/m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=496
ob=20
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	80*0,25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80520
pd=	KNR	7-24 0235-01	7-24	0235-01		0
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 1/2" zgodna z PN-EN 12735-110133m*0,31kg/m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=497
ob=41.23
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=41.23	1	133*0,31						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80527
pd=	KNR	7-24 0235-02	7-24	0235-02		0
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 5/8" zgodna z PN-EN 12735-11067m*0,42kg/m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=498
ob=28.14
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=28.14	1	67*0,42						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80536
pd=	KNR	7-24 0235-03	7-24	0235-03		0
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 3/4" zgodna z PN-EN 12735-11028m*0,51kg/m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=499
ob=14.28
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=14.28	1	28*0,51						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80545
pd=	KNR	7-24 0235-04 analogia	7-24	0235-04 analogia		0
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 7/8" zgodna z PN-EN 12735-1106m*0,73kg/m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=500
ob=4.38
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=4.38	1	6*0,73						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80554
pd=	KNR	7-24 0235-05 analogia	7-24	0235-05 analogia		0
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 1 1/8" zgodna z PN-EN 12735-1 107m*0,96kg/m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=501
ob=6.72
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=6.72	1	7*0,96						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80563
pd=	KNR	7-24 0235-06 analogia	7-24	0235-06 analogia		0
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 1 1/2" zgodna z PN-EN 12735-1 102m*1,22kg/m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=502
ob=2.44
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2.44	1	2*1,22						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80572
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		0
na=Izolacja rurociągów śr.1/4" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=503
ob=107
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=107	1	107						

[POZYCJA]
id=80579
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		0
na=Izolacja rurociągów śr.3/8" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=504
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=80586
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		0
na=Izolacja rurociągów śr.1/2" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=505
ob=133
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=133	1	133						

[POZYCJA]
id=80593
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		0
na=Izolacja rurociągów śr.5/8" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=506
ob=67
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[POZYCJA]
id=80600
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		0
na=Izolacja rurociągów śr.3/4" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=507
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=80607
pd=	KNR	0-34 0104-06	0-34	0104-06		0
na=Izolacja rurociągów śr.7/8" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=508
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=80614
pd=	KNR	0-34 0104-07	0-34	0104-07		0
na=Izolacja rurociągów śr.1 1/8" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=509
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=80621
pd=	KNR	0-34 0104-07	0-34	0104-07		0
na=Izolacja rurociągów śr.1 1/2" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=510
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=80628
pd=	KNNR	4 0208-01 analogia	4	0208-01 analogia		0
na=Rura osłonowa izolacji zewnętrznej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=511
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=80635
pd=	KNR	4-01 0209-03	4-01	0209-03		0
na=Przebicie otworów w stropie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=512
ob=0.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2						

[POZYCJA]
id=80637
pd=	KNR	7-24 0513-05	7-24	0513-05		0
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 5.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=513
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80642
pd=	KNR	7-24 0514-05	7-24	0514-05		0
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 5.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=514
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80651
pd=	KNR	7-24 0515-05	7-24	0515-05		0
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 5.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=515
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80657
pd=	KNR	7-24 0516-05	7-24	0516-05		0
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 5.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=516
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80663
pd=	KNR	7-24 0513-06	7-24	0513-06		0
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 7.5 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=517
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80668
pd=	KNR	7-24 0514-06	7-24	0514-06		0
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 7.5 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=518
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80677
pd=	KNR	7-24 0515-06	7-24	0515-06		0
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 7.5 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=519
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80683
pd=	KNR	7-24 0516-06	7-24	0516-06		0
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 7.5 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=520
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80689
pd=	KNR	7-24 0513-07	7-24	0513-07		0
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 10.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=521
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80694
pd=	KNR	7-24 0514-07	7-24	0514-07		0
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 10.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=522
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80703
pd=	KNR	7-24 0515-07	7-24	0515-07		0
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 10.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=523
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80709
pd=	KNR	7-24 0516-07	7-24	0516-07		0
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 10.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=524
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80715
pd=	KNR	7-24 0513-11	7-24	0513-11		0
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 60.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=525
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80718
pd=	KNR	7-24 0514-11	7-24	0514-11		0
na=Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 60.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=526
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80725
pd=	KNR	7-24 0515-11	7-24	0515-11		0
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=527
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80729
pd=	KNR	7-24 0516-11	7-24	0516-11		0
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 60.0 tys.kcal/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=528
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80733
pd=	KNNR	4 0208-05	4	0208-05		0
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=529
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[POZYCJA]
id=80740
pd=	KNNR	4 0208-05	4	0208-05		0
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=530
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=80747
nu=9.2.7

[ELEMENT 4]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=80748
nu=9.2.7.1

[POZYCJA]
id=80749
pd=	KNR-W	2-17 0205-03 analogia	2-17	0205-03 analogia		0
na=Centrala wentylacyjna NW1 Vn=2730m3/h; 250Pa Vw=2240m3/h; 200Pa10Nagrzewnica/Chłodnica (pompa ciepła powietrze/powietrze)10Wymiennik obrotowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=531
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80758
pd=	KNR-W	2-17 0205-03 analogia	2-17	0205-03 analogia		0
na=Centrala wentylacyjna NW2 Vn=2730m3/h; 250Pa Vw=2240m3/h; 200Pa10Nagrzewnica/Chłodnica (pompa ciepła powietrze/powietrze)10Wymiennik obrotowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=532
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80767
pd=	KNR	2-17 0208-02 analogia	2-17	0208-02 analogia		0
na=Wentylator dachowy chemoodporny WD1-WD5 typ np. WDc/w-K 25-950-L3 Metalplast10Vw=620m3/h; 150Pa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=533
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80775
pd=	KNR	2-17 0208-02 analogia	2-17	0208-02 analogia		0
na=Wentylator dachowy chemoodporny WD6 typ np. WDc/w-K 25-950-L3 Metalplast10Vw=800m3/h; 150Pa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=534
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80783
pd=	KNR	2-17 0208-02 analogia	2-17	0208-02 analogia		0
na=Wentylator dachowy chemoodporny WO1 typ np. WDc/w-K 25-950-L3 Metalplast10Vw=600m3/h; 150Pa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=535
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80791
pd=	KNR	2-17 0208-02 analogia	2-17	0208-02 analogia		0
na=Wentylator dachowy chemoodporny WO2 typ np. WDc/w-K 16-1450-L1 Metalplast10Vw=300m3/h; 150Pa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=536
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80799
pd=	KNR	2-17 0208-02 analogia	2-17	0208-02 analogia		0
na=Wentylator dachowy WS1 (130m3/h; 100Pa) typ np. RF/2-125S Venture Industries10+ Regulator TLR 15 DS/RVS 1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=537
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80807
pd=	KNR	2-17 0208-02 analogia	2-17	0208-02 analogia		0
na=Wentylator dachowy WS2 (180m3/h; 120Pa) typ np. RF/2-160S Venture Industries10+ Regulator TLR 15 DS/RVS 1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=538
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80815
pd=	KNR	2-17 0208-02 analogia	2-17	0208-02 analogia		0
na=Wentylator dachowy chemoodporny WSC typ np. WDc-K 16-1450-L3 Metalplast10Vw=100m3/h; 80Pa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=539
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80823
pd=	KNR	2-17 0208-02 analogia	2-17	0208-02 analogia		0
na=Wentylator dachowy WSZ (80m3/h; 80Pa) typ np. RF/2-125S Venture Industries10+ Regulator TLR 15 DS/RVS 1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=540
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80831
pd=	KNR	2-17 0208-02 analogia	2-17	0208-02 analogia		0
na=Wentylator kanałowy układu NO1 np. TD-1300/250 SILENT 3V + regulator typ RVS-1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=541
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80839
pd=	KNR	2-17 0208-02 analogia	2-17	0208-02 analogia		0
na=Wentylator kanałowy układu NO2 np. TD-800/200 SILENT 3V + regulator
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=542
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80847
pd=	KNR	2-17 0208-02 analogia	2-17	0208-02 analogia		0
na=Wentylator kanałowy układów ND1-ND6 np. TD-2000/315 SILENT 3V LS + regulator typ TLR 15 DS lub RVS-1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=543
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80855
pd=	KNR	2-17 0322-01 analogia	2-17	0322-01 analogia		0
na=Nagrzewnica elektryczna kanałowa okrągła Qg=9kW np. DH-250/90 T + regulator TTC-2000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=544
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80867
pd=	KNR	2-17 0322-01 analogia	2-17	0322-01 analogia		0
na=Nagrzewnica elektryczna kanałowa okrągła Qg=5kW np. DH-200/50B
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=545
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80879
pd=	KNR	2-17 0322-01 analogia	2-17	0322-01 analogia		0
na=Nagrzewnica elektryczna kanałowa okrągła Qg=12kW np. DH-315/120 T
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=546
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80891
pd=	KNR	2-17 0201-01 analogia	2-17	0201-01 analogia		0
na=Filtry kanałowe o śr. 200 mm np. DF 200
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=547
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80903
pd=	KNR	2-17 0201-01 analogia	2-17	0201-01 analogia		0
na=Filtry kanałowe o śr. 250 mm np. DF 250
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=548
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80915
pd=	KNR	2-17 0201-01 analogia	2-17	0201-01 analogia		0
na=Filtry kanałowe o śr. 315 mm np. DF 315
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=549
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80927
pd=		Analiza indywidualna 		Analiza indywidualna 		0
na=Automatyka układów NO1-NO2, ND1-ND6 - Uruchomienie wentylatora i nagrzewnicy wraz z otwarciem czerpni powietrza po załączeniu dygestorium/wentylatora wyciągowego
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=550
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[ELEMENT 4]
na=Kanały wentylacyjne i izolacja
wa=0
kn=0	0	0
id=80928
nu=9.2.7.2

[POZYCJA]
id=80929
pd=	KNR	2-17 0127-01 analogia	2-17	0127-01 analogia		0
na=Przewody wentylacyjne chemoodporne (np. system PVC f. Chemowent) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=551
ob=12.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=12.5	1	12,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80941
pd=	KNR	2-17 0127-02 analogia	2-17	0127-02 analogia		0
na=Przewody wentylacyjne chemoodporne (np. system PVC f. Chemowent) o śr.125-200 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=552
ob=12.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=12.1	1	12,1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80953
pd=	KNR	2-17 0127-03 analogia	2-17	0127-03 analogia		0
na=Przewody wentylacyjne chemoodporne (np. system PVC f. Chemowent) o śr.250 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=553
ob=92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80965
pd=	KNR	2-17 0122-01	2-17	0122-01		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=554
ob=5.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=5.7	1	5,7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80976
pd=	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.125-200 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=555
ob=96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=80987
pd=	KNR	2-17 0123-03	2-17	0123-03		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.250-315 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=556
ob=39.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=39.9	1	39,9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81000
pd=	KNR	2-17 0101-03	2-17	0101-03		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=557
ob=161.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=161.2	1	161,2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81013
pd=	KNR	2-17 0102-04	2-17	0102-04		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=558
ob=92.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=92.8	1	92,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81028
pd=	KNR	2-17 0102-05	2-17	0102-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=559
ob=76.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=76.5	1	76,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81043
pd=	KNR	2-17 0101-06	2-17	0101-06		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=560
ob=15.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=15.3	1	15,3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81058
pd=	KNR	2-17 0122-02 analogia	2-17	0122-02 analogia		0
na=Przewody wentylacyjne typu FLEX o śr.100-160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=561
ob=13.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=13.2	1	13,2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81064
pd=	KNR	2-17 0123-03 analogia	2-17	0123-03 analogia		0
na=Przewody wentylacyjne typu FLEX o śr.200-315 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=562
ob=8.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=8.7	1	8,7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81077
pd=	KNR	2-16 0306-08 analogia	2-16	0306-08 analogia		0
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych okrągłych wełną mineralną o gr.40mm z folią aluminiową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=563
ob=210.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=210.7	1	210,7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81084
pd=	KNR	2-16 0305-04 analogia	2-16	0305-04 analogia		0
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych wełną mineralną o gr.40mm z folią aluminiową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=564
ob=373
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=373	1	373						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81088
pd=	KNR	2-16 0305-04 analogia	2-16	0305-04 analogia		0
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych wełną mineralną o gr.80mm z folią aluminiową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=565
ob=33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81092
pd=	KNR	2-16 0603-01 analogia	2-16	0603-01 analogia		0
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=566
ob=33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81099
pd=	KNR	2-17 0153-05 analogia	2-17	0153-05 analogia		0
na=Rewizje do przewodów wentylacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=567
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 4]
na=Armatura i pozostałe prace
wa=0
kn=0	0	0
id=81107
nu=9.2.7.3

[POZYCJA]
id=81108
pd=	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		0
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=568
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81116
pd=	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		0
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=569
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81124
pd=	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		0
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=570
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81132
pd=	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		0
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=571
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81140
pd=	KNR	2-17 0154-04	2-17	0154-04		0
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 335x800mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=572
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81152
pd=	KNR	2-17 0154-04	2-17	0154-04		0
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 400x800mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=573
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81164
pd=	KNR	2-17 0149-01	2-17	0149-01		0
na=Cokoły dachowe pod podstawy dachowe o śr.125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=574
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81175
pd=	KNR	2-17 0149-01	2-17	0149-01		0
na=Podstawy dachowe tłumiące stalowe kołowe typ B/II o śr.125 mm, w układach kanałowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=575
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81186
pd=	KNR	2-17 0149-01	2-17	0149-01		0
na=Cokoły dachowe pod podstawy dachowe o śr.160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=576
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81197
pd=	KNR	2-17 0149-01	2-17	0149-01		0
na=Podstawy dachowe tłumiące stalowe kołowe typ B/II o śr.160 mm, w układach kanałowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=577
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81208
pd=	KNR	2-17 0149-02 analogia	2-17	0149-02 analogia		0
na=Cokoły dachowe pod podstawy dachowe o śr.250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=578
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81217
pd=	KNR	2-17 0149-02	2-17	0149-02		0
na=Podstawy dachowe tłumiące stalowe kołowe typ B/II o śr.do 250 mm,w układach kanałowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=579
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81226
pd=	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		0
na=Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 100x100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=580
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81235
pd=	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		0
na=Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 200x100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=581
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81244
pd=	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		0
na=Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 200x200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=582
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81253
pd=	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		0
na=Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 300x100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=583
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81262
pd=	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		0
na=Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 500x100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=584
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81271
pd=	KNR	2-17 0138-03	2-17	0138-03		0
na=Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą 500x200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=585
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81280
pd=	KNR	2-17 0138-05	2-17	0138-05		0
na=Kratka wentylacyjna na kanały okrągłe 1200x100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=586
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81289
pd=	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		0
na=Anemostaty kwadratowe ze skrzynką rozprężną 412x412mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=587
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81297
pd=	KNR	2-17 0139-04	2-17	0139-04		0
na=Anemostaty kwadratowe ze skrzynką rozprężną 623x623mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=588
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81305
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Zawór wentylacyjny D=80-100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=589
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81313
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Zawór wentylacyjny D=125
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=590
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81321
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		0
na=Zawór wentylacyjny D=160
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=591
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81329
pd=	KNR	2-17 0131-01 analogia	2-17	0131-01 analogia		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca D=100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=592
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81337
pd=	KNR	2-17 0131-02 analogia	2-17	0131-02 analogia		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca D=160mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=593
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81345
pd=	KNR	2-17 0130-01 analogia	2-17	0130-01 analogia		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca 200x200mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=594
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81353
pd=	KNR	2-17 0130-02 analogia	2-17	0130-02 analogia		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca 200x300mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=595
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81364
pd=	KNR	2-17 0130-02 analogia	2-17	0130-02 analogia		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca 300x300mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=596
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81375
pd=	KNR	2-17 0130-03 analogia	2-17	0130-03 analogia		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca 250x500mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=597
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81386
pd=	KNR	2-17 0130-04 analogia	2-17	0130-04 analogia		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca 400x600mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=598
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81397
pd=	KNR	2-17 0130-05 analogia	2-17	0130-05 analogia		0
na=Przeciwpożarowa klapa odcinająca 400x800mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=599
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81408
pd=	KNR	2-17 0147-01	2-17	0147-01		0
na=Czerpnie/wyrzutnie ścienne o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=600
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81415
pd=	KNR	2-17 0146-02	2-17	0146-02		0
na=Prostokątna czerpnia ścienna 300x200mm z przepustnicą i siłownikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=601
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81423
pd=	KNR	2-17 0146-02	2-17	0146-02		0
na=Prostokątna czerpnia ścienna 300x300mm z przepustnicą i siłownikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=602
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81431
pd=	KNR	2-17 0146-02	2-17	0146-02		0
na=Prostokątna czerpnia ścienna 400x300mm z przepustnicą i siłownikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=603
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81439
pd=	KNR	2-17 0146-04	2-17	0146-04		0
na=Prostokątna czerpnia ścienna 400x600mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=604
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81446
pd=	KNR	2-17 0146-04	2-17	0146-04		0
na=Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna 400x800mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=605
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81453
pd=	KNR	2-17 0131-02 analogia	2-17	0131-02 analogia		0
na=Regulator zmiennego przepływu powietrza d=160mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=606
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81463
pd=	KNR	2-17 0131-03 analogia	2-17	0131-03 analogia		0
na=Regulator zmiennego przepływu powietrza d=250mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=607
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81473
pd=	KNR	2-17 0130-01 analogia	2-17	0130-01 analogia		0
na=Regulator zmiennego przepływu powietrza 100x300mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=608
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81483
pd=	KNR	2-17 0130-02 analogia	2-17	0130-02 analogia		0
na=Regulator zmiennego przepływu powietrza 100x400mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=609
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81496
pd=	KNR	2-17 0130-02 analogia	2-17	0130-02 analogia		0
na=Regulator zmiennego przepływu powietrza 200x400mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=610
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81509
pd=	KNR	2-17 0141-05	2-17	0141-05		0
na=Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne 500x500mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=611
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81522
pd=	KNR	2-17 0141-06	2-17	0141-06		0
na=Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne 700x1100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=612
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81536
pd=	KNR	2-17 0141-06	2-17	0141-06		0
na=Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne 1200x1100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=613
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81550
pd=	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		0
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=614
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1*2						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81558
pd=	KNR	2-17 0210-02	2-17	0210-02		0
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy 250 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=615
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1*2						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81566
pd=	KNR	2-17 0210-02	2-17	0210-02		0
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy 315 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=616
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	6*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=81574
pd=		Kalkulacja własna 		Kalkulacja własna 		0
na=Uruchomienie i regulacja układów wentylacji mechanicznej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=617
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Instalacja sprężonego powietrza
wa=0
kn=0	0	0
id=81576
nu=9.2.8

[POZYCJA]
id=81577
pd=	KNNR	4 0112-01 analogia	4	0112-01 analogia		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych - rury PP DN20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=618
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	10*1,5						

[POZYCJA]
id=81587
pd=	KNNR	4 0112-05 analogia	4	0112-05 analogia		0
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych - rury PP DN50
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=619
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=81597
pd=	KNNR	4 0132-01 analogia	4	0132-01 analogia		0
na=Zawory odcinające instalacji z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=620
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=81601
pd=	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		0
na=Zawory odcinające instalacji z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=621
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=81611
pd=	KNNR	4 1608-01 analogia	4	1608-01 analogia		0
na=Próba pneumatyczna szczelności instalacji sprężonego powietrza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=622
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=81624
pd=	KNNR	4 9914c-01 analogia	4	9914c-01 analogia		0
na=Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 m) przy próbach szczelności przewodów z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=623
ob=-15
jm=10m różn.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=-15	1	-(200-50)/10						

[POZYCJA]
id=81626
pd=		Analiza indywidualna 		Analiza indywidualna 		0
na=Montaż urządzeń w dostawie Inwestorskiej - sprężarka i zbiornik sprężonego powietrza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=624
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=81628
pd=		Analiza indywidualna 		Analiza indywidualna 		0
na=Testy i uruchomienie instalacji sprężonego powietrza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=625
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
bdf6 f4b1cfb69ae95db25f332a381 1