[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.29
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	0	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	1	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=SART Sp.zo.o.
afn=05-800 Pruszków ul.Czerwonych Maków 11
nb=Przebudowa z rozbudową budynku laboratoryjno-dydaktycznego przy Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej 
ab= Warszawa ul.Narbutta 85 nr ewid.63 obręb 1-01-09
ni=Politechnika Warszawska
ai=00-661 Warszawa Plac Politechniki 1
br=Elektryczna i Teletechniczna
nk=mgr.inż.W.Cieślak upr.bud. 467/76
dt=04.2020
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45315700-5	Instalowanie stacji rozdzielczych
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
cpv=45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
cpv=45312200-9	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
pcn=II kw.2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	                                     13101310                        OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT.1310131013101.PRZEDMIOT OPRACOWANIA13101310Przedmiotem opracowania jest  instalacja elektryczna i teletechniczna w przebudowywanym budynku na terenie Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta131013102 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT13101310Kosztorys obejmuje zakres robót związanych z wykonaniem demontaży oraz instalacji elektrycznych siły,gniazd wtyczkowych ,oświetlenia  oraz sieci strukturalnej,CCTV i KD .Kosztorys zawiera także montaż rozdzielnic n.n., oraz instalacji uziemiającej i odgromowej.Instalacje prowadzone są p.t. i w korytkach kablowych oraz rurach PCW.W korytarzach i na drogach  ewakuacyjnych zastosowano oświetlenie ewakuacyjne,awaryjne. Kablami o odporności ogniowej E9O zasilane są rozdzielnice hydroforni p.poż.,centralki p.poż, centralki klap oddymiających oraz przyciski pożarowe.13101310II.Przyjęte założenia do kosztorysu1310131013101. Kalkulację wykonano wg zaleceń określonych w Rozporządzeniu Minis-1310tra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r(Dz. U. nr130 poz.1389 ) dotyczących 1310metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego.1310131013102. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono w oparciu o katalogi:1310KNNR5; KNR 5-14 ; KNNR 3 ;  KNR 5-08; KNR4-03;KNR Al-01;KNR AT141310131013103. Ceny robocizny i sprzętu oraz narzuty przyjęto wg.Sekocenbudu.1310131013104. Ceny materiałów przyjęto wg Sekocenbudu lub na podstawie informacji producenta.1310SEKOCENBUD IIkw.20120r , a także z aktualnych dla II kw.2020r. cenników producentów i dostawców 13101310131013101310 

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=23.93
cw=23.93	PLN
il=0

[RMS ZEST 449]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=23.93
cw=23.93	PLN
il=0

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=17.86
cw=17.86	PLN
il=0

[RMS ZEST 170]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23.93
cw=23.93	PLN
il=0

[RMS ZEST 171]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=29
cw=29	PLN
il=0

[RMS ZEST 172]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23.93
cw=23.93	PLN
il=0

[RMS ZEST 740]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	000
ce=23.93
cw=23.93	PLN
il=0

[RMS ZEST 452]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23.93
cw=23.93	PLN
il=0

[RMS ZEST 476]
ty=R
na=robotnicy'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=29
cw=29	PLN
il=0

[RMS ZEST 566]
ty=R
na=robotnicy''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23.93
cw=23.93	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Montaż rozdzielnic.CPV45315700-5
wa=0
kn=0	0	0
id=2354
nu=1
cpv=45315700-5
wn=	

[POZYCJA]
id=2920
pd=						0
na=Wykonanie demontaży
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST-5.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2357
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-05	5-14	0101-05		0
na=Montaż przyścienny rozdzielnicy RG o masie do 200 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2925
pd=						0
na=Dostawa zasilacza UPS10kVA/10kW układ faz 3/3 z czasem podtrzymania 32min i zewnętrznym by-passem-wyposażenie referencyjne zgodnie z projektem
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST-5.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2926
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0102-01	5-14	0102-01		1
mpn=1211
na=Montaż zasilacza UPS z bateriami o masie do 300 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2775
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-03	5-14	0101-03		1
mpn=1211
na=Montaż przyścienny rozdzielnic o masie do 100 kg-TB.0
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2834
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-04	5	1201-04		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.2

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[POZYCJA]
id=2835
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-08	5	0405-08		1
mpn=_1211
na=Rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie-TB.1
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2924
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-08	5	0405-08		1
mpn=_1211
na=Rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie-TB.2
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3061
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0304-01	3	0304-01		1
mpn=_1211
na=Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=0.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0,7					

[POZYCJA]
id=2921
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-08	5	0405-08		1
mpn=_1211
na=Rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie-TW
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2928
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie-TK0
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2929
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie-TK1
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2930
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=_1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie-TK2
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2927
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=_1211
na=Montaż zewnętrznego by-passa serwisowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3041
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-03	5	0406-03		1
mpn=1211
na=Kaseta sterownicza KSx
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.2

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[ELEMENT 1]
na=Trasy kablowe . CPV 45314300-4
wa=0
kn=0	0	0
id=2347
nu=2
cpv=45314300-4
wn=	

[POZYCJA]
id=1635
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-05	5	1201-05		0
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=502
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=502	1	502					

[POZYCJA]
id=3048
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0303-01	3	0303-01		1
mpn=1211
na=Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=0.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.9	1	0,9					

[POZYCJA]
id=3049
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0209-03	4-01	0209-03		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2					

[POZYCJA]
id=1636
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-04	5	1101-04		0
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=41
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41					

[POZYCJA]
id=2441
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=210
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210					

[POZYCJA]
id=1640
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		0
na=Korytka o szerokości 50mm H50 przykręcane do gotowych otworów-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=57
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57					

[POZYCJA]
id=2472
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		0
na=Korytka o szerokości 100 mm H50 przykręcane do gotowych otworów-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=256
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=256	1	256					

[POZYCJA]
id=2902
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-09	5	1105-09		1
mpn=1211
na=Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35					

[POZYCJA]
id=2773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		0
na=Korytka o szerokości 200mm H50 przykręcane do gotowych otworów-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=105
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105					

[POZYCJA]
id=2958
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-09	5	1105-09		1
mpn=1211
na=Pokrywy o szerokości  200 mm przykręcane
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=2618
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		0
na=Korytka o szerokości 300mm H50 przykręcane do gotowych otworów-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38					

[POZYCJA]
id=3043
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		0
na=Korytka o szerokości 400mm H50 przykręcane do gotowych otworów-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=3044
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		0
na=Korytka o szerokości 500mm H50 przykręcane do gotowych otworów-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=3028
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-02	5	1105-02		1
mpn=1211
na=Drabinki kablowe  o szerokości 300 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=2879
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-02	5	0111-02		1
mpn=_1211
na=Kanał instalacyjny z PCW bezhalogenowego 130x65mm - podłoże inne niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=186
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=186	1	186					

[POZYCJA]
id=3045
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0107-08	5	0107-08		1
mpn=_1211
na=Rury aluminiowe o śr. 40 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=142
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.1

[PRZEDMIAR]
wo=142	1	142					

[ELEMENT 1]
na=Montaż przewodów i kabli . CPV45311100-1
wa=0
kn=0	0	0
id=2348
nu=3
cpv=45311100-1
wn=	

[POZYCJA]
id=2932
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-03	5	0715-03		0
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach z mocowaniem-YKXS1x150mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=2931
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach z mocowaniem-N2XH-J1x35mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=380
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=380	1	380					

[POZYCJA]
id=2933
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach z mocowaniem-N2XH-J1x25mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=395
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=395	1	395					

[POZYCJA]
id=2442
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-03	5	0715-03		0
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach z mocowaniem-XnKXS5x16mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25					

[POZYCJA]
id=3062
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02	5	0202-02		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach-LgY10mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[POZYCJA]
id=3063
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-04	5	1203-04		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=20
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[POZYCJA]
id=3064
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-02	5	1204-02		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[POZYCJA]
id=1912
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0716-02	5	0716-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych- N2XH-J5x10mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=445
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=445	1	445					

[POZYCJA]
id=3059
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach-N2XH-J5x10mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65					

[POZYCJA]
id=2997
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-04	5	0726-04		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=1669
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		0
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=58
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	29*2					

[POZYCJA]
id=2945
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-02	5	0726-02		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=2445
pd=						0
na=Uszczelnienie otworów masą ognioodporną referencyjne zgodnie z projektem
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=1687
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-06	5	0209-06		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-N2XH-J5x6mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55					

[POZYCJA]
id=3035
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-06	5	0209-06		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-XnKXS5x6mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=2946
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-06	5	0209-06		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-XnKXS3x10mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56					

[POZYCJA]
id=2999
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-06	5	0209-06		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-XnKXS3x6mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31					

[POZYCJA]
id=2446
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-06	5	0209-06		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-N2XH-J5x4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52					

[POZYCJA]
id=3057
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-06	5	0209-06		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-N2XH-J4x4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=105
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105					

[POZYCJA]
id=1688
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-05	5	0209-05		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-N2XH-J5x2.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=390
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=390	1	390					

[POZYCJA]
id=3058
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-05	5	0209-05		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-N2XH-J4x2.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					

[POZYCJA]
id=2854
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-05	5	0209-05		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-XnKXS3x4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64					

[POZYCJA]
id=2398
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		,		,		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-N2XH-J 3x1mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45					

[POZYCJA]
id=3001
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		,		,		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-N2XH-J 3x1.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1152
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=1152	1	1152					

[POZYCJA]
id=3036
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		,		,		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-N2XH-J 2x1.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350					

[POZYCJA]
id=2998
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		,		,		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-N2XH-J 4x1.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=460
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=460	1	460					

[POZYCJA]
id=2955
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001		,		,		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-XnKXS5x1.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=58
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58					

[POZYCJA]
id=2399
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-N2XH-J 3x2.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1860
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=1860	1	1860					

[POZYCJA]
id=3037
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-XnKXS3x2.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=78
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78					

[POZYCJA]
id=3038
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-XnKXS4x1.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=232
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=232	1	232					

[POZYCJA]
id=3039
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-XnKXS3x1.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=173
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=173	1	173					

[POZYCJA]
id=3055
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-XnKXS2x1.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=3050
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-06	5	0209-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-N2XH-J10x1.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=402
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=402	1	402					

[POZYCJA]
id=3051
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0727-04	5	0727-04		1
mpn=1211
na=Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych ( 10 żył)
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26					

[POZYCJA]
id=2492
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-03	5	1201-03		0
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 E90
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=190
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190					

[POZYCJA]
id=2493
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0704-03	5-08	0704-03		0
na=Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty niepalne E90) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (1 mocow.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=190
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=190	1	190					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1699
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-06	5-08	0211-06		0
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych- (N)HXH E90 2x1.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3000
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-06	5-08	0211-06		0
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych- (N)HXH E90 3x1.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=192
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=192	1	192					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2403
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-08	5-08	0211-08		0
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych-(N)HXH E90 5x2.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2906
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[POZYCJA]
id=2864
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0704-03	5-08	0704-03		0
na=Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty ) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (1 mocow.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=100
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2725
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-06	5-08	0211-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych-N2XH-J 2x1.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3006
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-06	5-08	0211-06		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych-N2XH-J 3x1.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=455
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=455	1	455					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2729
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-07	5-08	0211-07		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych-N2XH-J 3x2.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=365
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=365	1	365					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2947
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-08	5-08	0211-08		0
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych-N2XH-J5x6mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3002
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0211-08	5-08	0211-08		0
na=Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych-N2XH-J5x4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1705
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500					

[POZYCJA]
id=2252
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe-N2XH-J3x2.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=365
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=365	1	365					

[POZYCJA]
id=2449
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe-N2XH-J4x1.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=2519
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe-N2XH-J3x1.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[POZYCJA]
id=3003
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe bezhalogenowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[POZYCJA]
id=2862
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur-N2XH-J 3x1.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75					

[POZYCJA]
id=3060
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur-N2XH-J 3x2.5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=78
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78					

[POZYCJA]
id=3052
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1205-07	5	1205-07		1
mpn=1211
na=Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=1718
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500					

[ELEMENT 1]
na=Montaż opraw oświetleniowych . CPV45311200-2
wa=0
kn=0	0	0
id=2349
nu=4
cpv=45311200-2
wn=	

[POZYCJA]
id=2789
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0501-02	5	0501-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe zawieszane LED - L1 41W IP66-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=30
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[POZYCJA]
id=2934
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0501-02	5	0501-02		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe zawieszane LED - L1.1 20W IP66-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=17
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17					

[POZYCJA]
id=2793
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - L2 LED 40W  IP54-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=24
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[POZYCJA]
id=2935
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - B1 LED 35W  IP20-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=60
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60					

[POZYCJA]
id=2792
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane - B2 LED 35W  IP20-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=2936
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -K1 LED 24W  IP20-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=27
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27					

[POZYCJA]
id=2522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane  -  K2  LED 43W  IP44-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=2794
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -  oprawa   T1 LED 11W  IP54-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=23
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23					

[POZYCJA]
id=2790
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane  -  T2 LED 12W  IP44-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=2937
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane  -  Z LED 10W  IP44-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2938
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1008-02	5	1008-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw stylowych na ścianach budynków-120W IP66-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2940
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe awaryjne przykręcane  AW1 LED 3W -referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=13
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=2939
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		0
na=Oprawy oświetleniowe mocowane w stropie podwieszanym - AW2 LED 1W-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=11
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[POZYCJA]
id=2941
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0512-01	5	0512-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe awaryjne przykręcane  AW3 LED 3W zewnętrzna-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=2959
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0512-01	5	0512-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe awaryjne przykręcane  AW4 LED 2W IP65 zewnętrzna-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2960
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		0
na=Oprawy oświetleniowe mocowane w stropie podwieszanym - AW5 LED 3W-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=2942
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane  jednostronny podświetlany znak kierunkowy 3W-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2943
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane  dwustronny podświetlany znak kierunkowy 3W-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=Montaż osprzętu i pomiary. CPV45311200-2
wa=0
kn=0	0	0
id=2350
nu=5
cpv=45311200-2
wn=	

[POZYCJA]
id=2166
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-12	5	0301-12		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50					

[POZYCJA]
id=2167
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		0
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=268
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=268	1	268					

[POZYCJA]
id=2168
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0302-05	5	0302-05		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=210
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210					

[POZYCJA]
id=2169
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=108
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108					

[POZYCJA]
id=2641
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-02	5	0302-02		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=56
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56					

[POZYCJA]
id=2171
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
na=Łączniki  jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=2172
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		0
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[POZYCJA]
id=2950
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-02	5	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=2948
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2949
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-02	5	0307-02		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=2190
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24					

[POZYCJA]
id=3007
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne Data o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19					

[POZYCJA]
id=2193
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=58
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58					

[POZYCJA]
id=2951
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe herm. o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=2530
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe herm.podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=3023
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe końcowe herm. o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 montowane w kanale inst.-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=3024
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe herm.podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 montowane w kanale inst-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=51
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51					

[POZYCJA]
id=3054
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe herm.podwójne Data o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 montowane w kanale inst-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=2961
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0311-05	5	0311-05		1
mpn=_1211
na=Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - puszka podłogowa -referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[POZYCJA]
id=2962
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0311-06	5	0311-06		1
mpn=_1211
na=Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - pokrywa puszki montowana w kanale instalacyjnym-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[POZYCJA]
id=2526
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 montowane w kanale inst i puszkach podłogowych-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[POZYCJA]
id=2527
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  2-biegunowe przelotowe podwójne Data o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 montowane w kanale inst i puszkach podłogowych-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32					

[POZYCJA]
id=2642
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-07	5	0308-07		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 3P+N+Z/16A  przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23					

[POZYCJA]
id=2952
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-08	5	0308-08		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym  3P+N+Z/32A przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27					

[POZYCJA]
id=2212
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Detektor ruchu 360° d=10m
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21					

[POZYCJA]
id=2953
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Detektor ruchu 360° d=24m-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=2954
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Detektor ruchu 180°-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2963
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Wyłącznik serwisowy 3-faz.-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9					

[POZYCJA]
id=2964
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Wyłącznik serwisowy 1-faz.-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=2531
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Montaż wyłącznika p.poż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2915
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=91
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=91	1	91					

[POZYCJA]
id=2912
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		0
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=101
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=101	1	101					

[POZYCJA]
id=3053
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-06	5	1302-06		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=13
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=2913
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=163
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=163	1	163					

[POZYCJA]
id=2914
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=110
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110					

[POZYCJA]
id=2916
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2917
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.4

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19					

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa i uziemiająca .CPV45311200-2
wa=0
kn=0	0	0
id=2351
nu=6
cpv=45311200-2
wn=	

[POZYCJA]
id=2827
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Montaż szyny wyrównawczej
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=34
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34					

[POZYCJA]
id=2828
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Montaż głównej szyny wyrównawczej
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2450
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		0
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno(bednarka oc. 30x4mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65					

[POZYCJA]
id=2305
pd=Energobudowa wyd.III	KNR	7-08 905-02	7-08	905-02		0
na=Przewody uziemiające z linki  LgYżo6mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350					

[POZYCJA]
id=3056
pd=Energobudowa wyd.III	KNR	7-08 905-02	7-08	905-02		0
na=Przewody uziemiające z linki  LgYżo16mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120					

[POZYCJA]
id=2807
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0603-03	5	0603-03		0
na=Przewody uziemiające  mocowane przez przyspawanie do zbrojenia (bednarka oc. 30x4 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[POZYCJA]
id=3008
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0602-15	5-08	0602-15		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych przez spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3012
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0803-06	6	0803-06		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2698
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III(bednarka oc. 30x4 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=3014
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-05	5	0606-05		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3015
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-06	5	0606-06		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2965
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-06	5	0615-06		0
na=Montaż masztu odgromowego o wysokości 3m na podstawie betonowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2452
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02	5	0601-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych-pręty stalowe ocynkowane śr.8mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=105
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105					

[POZYCJA]
id=2453
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		1
mpn=1211
na=Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2829
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-06	5	0103-06		1
mpn=_1211
na=Rury inst.odgromowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[POZYCJA]
id=2676
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-07	5	0201-07		0
na=Pręty oc. śr.8mm wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72					

[POZYCJA]
id=3009
pd=TOR-PROJEKT wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-18 0801-01	5-18	0801-01		0
na=Obudowa typu Galmar ze złączem kontrolnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3029
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0803-06	6	0803-06		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2825
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III(bednarka ocynkowana 30x4mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=3030
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0720-10	5	0720-10		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe o grubości 8 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2080
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		0
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[ELEMENT 1]
na=Sieć strukturalna .CPV45314320-0
wa=0
kn=0	0	0
id=2700
nu=7
cpv=45314320-0
wn=	

[POZYCJA]
id=2701
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szafy dystrybucyjnej GPD 19"/22U  wyposażonej w:Patchpanel 1RU 24xRJ45 szt.2;panel światłowodowy 19"/1U 24xSC szt.1;przełącznik 19"24xSFP+4SFP szt.1;przełącznik 19"4SFP+24xRJ45 szt.2;panel wentylacyjny z termostatem szt.1;panel porządkujący szt.1;panel zas.9x230V/16A szt.2; z wykonaniem krosowań-wyposażenie referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2815
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-13	AT-14	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego  LPD1 19"/16U  wyposażonej w:Patchpanel 1RU 24xRJ45 szt.3;panel światłowodowy 19"/1U 24xSC szt.2;przełącznik 19"4SFP+24xRJ45 szt.3;panel porządkujący szt.2;panel zas.9x230V/16A szt.1; z wykonaniem krosowań-wyposażenie referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3032
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-13	AT-14	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego  LPD2 19"/16U  wyposażonej w:Patchpanel 1RU 24xRJ45 szt.3;panel światłowodowy 19"/1U 24xSC szt.1;przełącznik 19"4SFP+24xRJ45 szt.3;panel porządkujący szt.2;panel zas.9x230V/16A szt.1; z wykonaniem krosowań-wyposażenie referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2706
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		0
na=Montaż gniazd potrójnych RJ45 kat.6 w gnieździe abonenckim lub panelu
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38					

[POZYCJA]
id=3021
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=41
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41					

[POZYCJA]
id=3020
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-06	AT-14	0107-06		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji natynkowej na kanale kablowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=126
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=126	1	126					

[POZYCJA]
id=2708
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-07	AT-14	0107-07		0
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=29
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29					

[POZYCJA]
id=2809
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-UTP4x2x0.5mm LSOH kat.6
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=3120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=3120	1	3120					

[POZYCJA]
id=2823
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0604-03	5-01	0604-03		1
mpn=1211
na=Wciąganie kabla o śr.do 15 mm do szybów i kanałów budynku-światłowód 6J
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3022
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0604-03	5-01	0604-03		1
mpn=1211
na=Wciąganie kabla o śr.do 15 mm do szybów i kanałów budynku-światłowód 12J
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2732
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0104-02	AT-14	0104-02		1
mpn=_1211
na=Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=2712
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-02	AT-14	0105-02		1
mpn=_1211
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=310
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=310	1	310					

[POZYCJA]
id=2713
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-05	5	1207-05		0
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=315
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315					

[POZYCJA]
id=2865
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=315
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315					

[POZYCJA]
id=2810
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur-UTP4x2x0.5mm  kat.6
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=315
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=315	1	315					

[POZYCJA]
id=2716
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		0
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami.
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=155
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=155	1	155					

[POZYCJA]
id=2718
pd=						0
na=Wykonanie pomiarów kabli światłowodowych
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=179
ob=18
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[POZYCJA]
id=2719
pd=						0
na=Wykonanie przebić dla wszystkich instalacji niskoprądowych
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=180
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 1]
na=System CCTV.CPV45312200-9
wa=0
kn=0	0	0
id=2545
nu=8
cpv=45312200-9
wn=	

[POZYCJA]
id=3031
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
mpn=_1211
na=Montaż szaf dystrybucyjnych stojących CCTV 19"/12U wyposażony w  panel wentylacyjny z termostatem szt.1;switch PoE10/100 24x100Mbs szt.1;panel zas. szt.1-referencyjne zgodnie z projektem z wykonaniem krosowań
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2693
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu rejestrator IP  32-kanałowy,dysk 4x4TB oraz oprogramowanie do rejestracji wizji i dźwięku-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3033
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż stacji roboczej PC IN-NVS 1980 z CPU min.Core i9 9900, 3,1GHz,RAM 2x8GB z dyskiem 60Gb, oprogramowanie systemowe-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3034
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD Full HD 24"-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2546
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		0
na=Dostawa i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera  kopułkowa o rozdzielczości 5Mpx,wewn . IP66-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[POZYCJA]
id=2735
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		0
na=Dostawa i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera  zewn. o rozdzielczości 5Mpx,IP66,temp.pracy(-30 +60)st.C-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=2547
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-UTP4x2x0.5mm LSOH kat.6
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=345
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=345	1	345					

[POZYCJA]
id=2548
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-01	AT-14	0105-01		0
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36					

[POZYCJA]
id=2996
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe bezhalogenowe o śr.do 18mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135					

[POZYCJA]
id=2649
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur-U/FTP4x2x0.5mm  kat.6
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=135
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135					

[POZYCJA]
id=2694
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=185
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=185	1	185					

[POZYCJA]
id=2549
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		0
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami.
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=18
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[POZYCJA]
id=2550
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		0
na=Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=18
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[ELEMENT 1]
na=System KD.CPV45312200-9
wa=0
kn=0	0	0
id=2966
nu=9
cpv=45312200-9
wn=	

[POZYCJA]
id=2994
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-03	AL-01	0114-03		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż obudowy z 2 szynami DIN
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2993
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-02	AL-01	0114-02		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż obudowy z 1 szyną DIN
op=0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=2990
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-03	AL-01	0302-03		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 4 wejść kontrolowanych-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=2992
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-08	AL-01	0302-08		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż elementów systemu kontroli dostępu - płyta rozszerzeń 4 porty-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=2970
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-02	AL-01	0301-02		0
na=Dostawa i montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod-referencyjne zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[POZYCJA]
id=3042
pd=						0
na=Oprogramowanie systemu kontroli dostępu
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=199
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=2971
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-01	AL-01	0304-01		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep BEFO 31211
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=22
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[POZYCJA]
id=2972
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-02	AL-01	0203-02		0
na=Dostawa i montaż czujki magnetycznej stanu drzwi.-kontaktron K-1
op=0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[POZYCJA]
id=2973
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1609-03	5-06	1609-03		1
mpn=1211
na=Instalowanie przycisków ewakuacyjnych D110 otwarcia drzwi w wykonaniu zwykłym  na cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2974
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1609-03	5-06	1609-03		1
mpn=1211
na=Instalowanie przycisków wyjścia TKN01 w wykonaniu zwykłym  na cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2975
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-01	AL-01	0109-01		1
mpn=_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 7 Ah 12V
op=0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[POZYCJA]
id=2977
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-UTP4x2x0.5  kat.6A
op=0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85					

[POZYCJA]
id=2995
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych-LiHH4x0.5
op=0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=828
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=828	1	828					

[POZYCJA]
id=2980
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-05	5	1207-05		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=176
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	176					

[POZYCJA]
id=2981
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-05	5	0101-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.18mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=176
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	176					

[POZYCJA]
id=2982
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur-LiHH4x0.5
op=0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=325
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=325	1	325					

[POZYCJA]
id=2985
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-01	AT-14	0105-01		0
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP
op=0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[POZYCJA]
id=2986
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=176
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	176					

[POZYCJA]
id=2987
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		0
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami.
op=0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=2991
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0303-03	AL-01	0303-03		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu
op=0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=66
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66					

[POZYCJA]
id=2989
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-02	AL-01	0604-02		0
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=SST-5.6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

