GDDKiA

"DAN-TOR" Społka z o.o. |  | 14-200 Iława ul. K. Odnowiciela 18/23

| PRZEDMIAR ROBÓT |

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | : | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec
ADRES INWESTYCJI | : | dz. nr 132/5 obręb 0036 Stradomno
INWESTOR | : | Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
ADRES INWESTORA | : | 14-200 Iława, ul. Kościuszki 33A
NUMER POZYCJI | : | Kosztorysu i przedmiaru tożsame z numerami SSTWIOR
KLASYFIKACJA ROBÓT WEDŁUG | : | Roboty w zakresie budowy dróg
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ | : | drogowa CPV - 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Grzegorz Drzycimski - projektant
DATA OPRACOWANIA | : | 03.01.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł

Słownie: |  |

WYKONAWCA : |  | INWESTOR:
Data opracowania: 03.01.2023 |  | Data zatwierdzenia:

GDDKiA

Spis działów przedmiaru

Lp. | Nazwa | RAZEM
1 | Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne |
2 | Remont krawędzi jezdni |
3 | Jezdnia z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni asfaltowej |
4 | Chodnik, zjazdy z kostki betonowej - istniejące nawierzchnie |
5 | Wykończenia |
| RAZEM netto |
| VAT |
| Razem brutto |

Słownie:

Tabela przedmiaru robót

Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Liczba | Cena jednostkowa | Wartość zł (5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy | km | 0.016 |  |
2 d.1 | D-01.02.04 | Rozebranie (frezowanie) nawierzchni z betonu asfaltowego grubości śr. 8 cm, wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wykonawcy. | m2 | 110.000 |  |
3 d.1 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowych grubości śr. 8 cm wraz z podsypką cem-piaskową, na podbudowie betonowej / z kruszywa, śr. gr. 20 cm, wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wykonawcy (dotyczy elementów do utylizacji), składowanie pozostałych elementów na budowie w celu późniejszego wbudowania | m2 | 30.000 |  |
4 d.1 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową, wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wykonawcy (dotyczy elementów do utylizacji), składowanie pozostałych elementów na budowie w celu późniejszego wbudowania | m | 20.000 |  |
5 d.1 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową, wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wykonawcy (dotyczy elementów do utylizacji), składowanie pozostałych elementów na budowie w celu późniejszego wbudowania | m | 20.000 |  |
6 d.1 | D-02.01.01 D-01.02.04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z domieszką gruzu, odpadów budowlanych, kruszyw, zakrzaczeń), , wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wykonawcy | m3 | 25.000 |  |
7 d.1 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów piaskiem dowiezionym, zakupionym wraz zagęszczeniem mechanicznym | m3 | 20.000 |  |
2 |  | Remont krawędzi jezdni
8 d.2 | D-04.01.01 D-01.02.04 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm, , wraz z rozbiórką wywozem ewentualnych pozostałości po istniejącej nawierzchni, podbudowy | m2 | 50.000 |  |
9 d.2 | D-04.01.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi , utylizacja w zakresie Wykonawcy grunt. kat. I-IV | m3 | 5.000 |  |
10 d.2 | D-04.06.01 | Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | m2 | 50.000 |  |
11 d.2 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 50.000 |  |
3 |  | Jezdnia z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni asfaltowej
12 d.3 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem. Dotyczy 30% krawężników-nowe krawężniki | m | 14.000 |  |
13 d.3 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem. Dotyczy 70% krawężników-stare krawężniki | m | 14.000 |  |
14 d.3 | D-08.03.01 | Ława pod krawęznik betonowa C 12/15 z oporem | m3 | 2.240 |  |
15 d.3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). | m2 | 180.000 |  |
16 d.3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej | m2 | 180.000 |  |
17 d.3 | D-05.03.05 | Warstwa wiążąco/profilująca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń, dostosowaniem się do istniejących nawierzchni asfaltowych | m2 | 180.000 |  |
18 d.3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). | m2 | 180.000 |  |
19 d.3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej | m2 | 180.000 |  |
20 d.3 | D-05.03.05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń, dostosowaniem się do istniejących nawierzchni asfaltowych | m2 | 150.000 |  |
4 |  | Chodnik, zjazdy z kostki betonowej - istniejące nawierzchnie
21 d.4 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Dotyczy 30% obrzeży-nowe obrzeży | m | 6.000 |  |
22 d.4 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Dotyczy 70% obrzeży-stare obrzeży | m | 14.000 |  |
23 d.4 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem | m3 | 1.200 |  |
24 d.4 | D-04.06.01 | Podbudowy z mieszanki związanej cementem C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją. | m2 | 30.000 |  |
25 d.4 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń. Dotyczy 10% kostki betonowej-nowa kostka betonowa | m2 | 3.000 |  |
26 d.4 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń. Dotyczy 90% kostki betonowej-stara kostka betonowa | m2 | 27.000 |  |
5 |  | Wykończenia
27 d.5 | D-04.06.01 | Uzupełnienie przy krawężniku z mieszanki związanej cementem C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją. | m2 | 10.000 |  |
28 d.5 | D-06.01.01 | Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (do ceny należy doliczyć ewentualne dowiezienie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbudowaniem i zagęszczeniem w celu wyrównania do poziomu nowej nawierzchni) | m2 | 20.000 |  |
29 d.5 | D-06.01.01 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krzewów, krzaków itp wraz z utylizacja.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół wraz z humusowaniem i obsianiem trawą. Regulacja urządzeń | m2 | 50.000 |  |
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |
Podatek VAT |
Ogółem wartość kosztorysowa robót |

Słownie:

GDDKiA

Przedmiar robót

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Liczba | Razem
1 |  | Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy | km |  |
|  | 0.016 | km | 0.016 |
|  |  |  | RAZEM | 0.016
2 d.1 | D-01.02.04 | Rozebranie (frezowanie) nawierzchni z betonu asfaltowego grubości śr. 8 cm, wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wykonawcy. | m2 |  |
|  | 110.00 | m2 | 110.000 |
|  |  |  | RAZEM | 110.000
3 d.1 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowych grubości śr. 8 cm wraz z podsypką cem-piaskową, na podbudowie betonowej / z kruszywa, śr. gr. 20 cm, wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wykonawcy (dotyczy elementów do utylizacji), składowanie pozostałych elementów na budowie w celu późniejszego wbudowania | m2 |  |
|  | 30.00 | m2 | 30.000 |
|  | chodnik+zjazd |  |  |
|  |  |  | RAZEM | 30.000
4 d.1 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową, wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wykonawcy (dotyczy elementów do utylizacji), składowanie pozostałych elementów na budowie w celu późniejszego wbudowania | m |  |
|  | 20.00 | m | 20.000 |
|  |  |  | RAZEM | 20.000
5 d.1 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową, wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wykonawcy (dotyczy elementów do utylizacji), składowanie pozostałych elementów na budowie w celu późniejszego wbudowania | m |  |
|  | 20.00 | m | 20.000 |
|  |  |  | RAZEM | 20.000
6 d.1 | D-02.01.01 D-01.02.04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z domieszką gruzu, odpadów budowlanych, kruszyw, zakrzaczeń), , wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wykonawcy | m3 |  |
|  | 50.00*0.50 | m3 | 25.000 |
|  |  |  | RAZEM | 25.000
7 d.1 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów piaskiem dowiezionym, zakupionym wraz zagęszczeniem mechanicznym | m3 |  |
|  | 20.00 | m3 | 20.000 |
|  |  |  | RAZEM | 20.000
2 |  | Remont krawędzi jezdni
8 d.2 | D-04.01.01 D-01.02.04 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm, , wraz z rozbiórką wywozem ewentualnych pozostałości po istniejącej nawierzchni, podbudowy | m2 |  |
|  | 50.00 | m2 | 50.000 |
|  |  |  | RAZEM | 50.000
9 d.2 | D-04.01.01 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi , utylizacja w zakresie Wykonawcy grunt. kat. I-IV | m3 |  |
|  | 50.00*0.10 | m3 | 5.000 |
|  |  |  | RAZEM | 5.000
10 d.2 | D-04.06.01 | Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. | m2 |  |
|  | 50.00 | m2 | 50.000 |
|  |  |  | RAZEM | 50.000
11 d.2 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |
|  | 50.00 | m2 | 50.000 |
|  |  |  | RAZEM | 50.000
3 |  | Jezdnia z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni asfaltowej
12 d.3 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem. Dotyczy 30% krawężników-nowe krawężniki | m |  |
|  | 14.00 | m | 14.000 |
|  |  |  | RAZEM | 14.000
13 d.3 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem. Dotyczy 70% krawężników-stare krawężniki | m |  |
|  | 20.00*0.7 | m | 14.000 |
|  |  |  | RAZEM | 14.000
14 d.3 | D-08.03.01 | Ława pod krawęznik betonowa C 12/15 z oporem | m3 |  |
|  | 28.00*0.08 | m3 | 2.240 |
|  |  |  | RAZEM | 2.240
15 d.3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). | m2 |  |
|  | 180.00 | m2 | 180.000 |
|  |  |  | RAZEM | 180.000
16 d.3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej | m2 |  |
|  | 180.00 | m2 | 180.000 |
|  |  |  | RAZEM | 180.000
17 d.3 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąco/profilująca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń, dostosowaniem się do istniejących nawierzchni asfaltowych | m2 |  |
|  | 180.00 | m2 | 180.000 |
|  |  |  | RAZEM | 180.000
18 d.3 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). | m2 |  |
|  | 180.00 | m2 | 180.000 |
|  |  |  | RAZEM | 180.000
19 d.3 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej | m2 |  |
|  | 180.00 | m2 | 180.000 |
|  |  |  | RAZEM | 180.000
20 d.3 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń, dostosowaniem się do istniejących nawierzchni asfaltowych | m2 |  |
|  | 150.00 | m2 | 150.000 |
|  |  |  | RAZEM | 150.000
4 |  | Chodnik, zjazdy z kostki betonowej - istniejące nawierzchnie
21 d.4 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Dotyczy 30% obrzeży-nowe obrzeży | m |  |
|  | 20.00*0.30 | m | 6.000 |
|  |  |  | RAZEM | 6.000
22 d.4 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Dotyczy 70% obrzeży-stare obrzeży | m |  |
|  | 20.00*0.70 | m | 14.000 |
|  |  |  | RAZEM | 14.000
23 d.4 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem | m3 |  |
|  | 20.00*0.06 | m3 | 1.200 |
|  |  |  | RAZEM | 1.200
24 d.4 | D-04.06.01 | Podbudowy z mieszanki związanej cementem C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm wraz z pielęgnacją. | m2 |  |
|  | 30.00 | m2 | 30.000 |
|  |  |  | RAZEM | 30.000
25 d.4 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń. Dotyczy 10% kostki betonowej-nowa kostka betonowa | m2 |  |
|  | 30.00*0.10 | m2 | 3.000 |
|  |  |  | RAZEM | 3.000
26 d.4 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń. Dotyczy 90% kostki betonowej-stara kostka betonowa | m2 |  |
|  | 30.00*0.90 | m2 | 27.000 |
|  |  |  | RAZEM | 27.000
5 |  | Wykończenia
27 d.5 | D-04.06.01 | Uzupełnienie przy krawężniku z mieszanki związanej cementem C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją. | m2 |  |
|  | 10.00 | m2 | 10.000 |
|  |  |  | RAZEM | 10.000
28 d.5 | D-06.01.01 | Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (do ceny należy doliczyć ewentualne dowiezienie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbudowaniem i zagęszczeniem w celu wyrównania do poziomu nowej nawierzchni) | m2 |  |
|  | 20.00 | m2 | 20.000 |
|  |  |  | RAZEM | 20.000
29 d.5 | D-06.01.01 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krzewów, krzaków itp wraz z utylizacja.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół wraz z humusowaniem i obsianiem trawą. Regulacja urządzeń | m2 |  |
|  | 50.00 | m2 | 50.000 |
|  |  |  | RAZEM | 50.000