*ZP/TP/6/2023*

*Zał. nr 7 do SWZ*

**Tabela samochodowa (podstawowe wymagania pojazdu)**

Podstawowe wymagania pojazdu **(poniższą Tabelę samochodową wypełnia wykonawca i załącza do oferty)**. **Nie załączenie do oferty wypełnionej Tabeli będzie skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy.**

1. Przedmiotem zamówienia jest samochód dostawczy typu furgon zabudowany.
2. Zamawiający wymaga żeby napęd był w pełni elektryczny.
3. Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w stanie fabrycznie nowym wraz z:
5. 2 kompletami kluczyków,
6. atestowaną gaśnicą,
7. trójkątem ostrzegawczym,
8. kołem zapasowym pełnowymiarowym wraz z zestawem niezbędnym do wymiany
9. instrukcją obsługi w języku polskim,
10. książką gwarancyjną w języku polskim.
11. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt w siedzibie Zamawiającego w dniu przekazania samochodu szkolenie dla przedstawicieli użytkowników (4 osoby) z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu.
12. **Wykonawca oklei samochód na własny koszt w ramach wynagrodzenia podstawowego według dostarczonych wizualizacji przez Zamawiającego oraz wykona projekt w formacie wektorowym (orientacyjna wizualizacja stanowi załącznik). Przed oklejeniem wykonawca przedstawi ostateczny projekt wizualizacji z uwzględnieniem uwag zamawiającego do akceptacji zamawiającego.**
13. Oferowany samochód powinien być:
14. nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń;
15. sprawny technicznie, kompletny i gotowy do użytku;
16. **wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r.**
17. posiadać wszystkie niezbędne świadectwa, homologacje lub inne dokumenty dopuszczenia do ruchu drogowego wynikające z Działu III, Rozdział 1a i 1b ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (Dz. U z 2019 roku, poz. 870 ze zm.);
18. spełniać warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa dla samochodów poruszających się po drogach publicznych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury).
19. Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia.
20. Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
21. Podstawowe wymagania pojazdu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. | Marka | - |  |
| 2 | Model | - |  |
| 3 | Wersja  | - |  |
| **Lp.** | **Parametr** | **j.m.** | **Parametr:****wymagany przez zamawiającego** | **Parametr: oferowany przez wykonawcę** |
| 1. | Rodzaj nadwozia zamknięte | - | Pojazd furgono nadwoziu zamkniętym z metalu z maksymalną ilością miejsc 3 w tym kierowca | TAK / NIE |
| 2. | Fabrycznie nowy, rok produkcji /kryterium oceny/ | - | 2022 lub 2023 lub 2024 | *wpisać rok produkcji* |
| 3. | Kolor nadwozia – srebrny metalizowany lub czerwony lub fioletowy lub szary lub biały **lub czarny**  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 4. | Paliwo | - | brak określenia wymaganego | -- |
| 5. | Dopuszczalna masa całkowita  | t | max 3,5 t | TAK / NIE |
| 6. | Silnik elektryczny  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 7 | Pojemność akumulatorów | kWh | min. 50  |  |
| 8. | wymagany minimalny zasięg na w pełni naładowanych akumulatorach: | -  | min. 299 km |  |
| 9 | stacja ładowania typu tzw. Wallbox do ładowania mocą 7,4 kW ze złączem Typ 2 na przyłącze 230V. Napięcie/prąd znamionowy 220 V - 240 V. Urządzenie musi być kompatybilne z dostarczonym samochodem. |  | Wymagane | TAK / NIE |
| 10. | Ilość KM | KM | min. 130 |  |
| 11. | Rozstaw osi pojazdu, napęd na przednią oś FWD | mm | min. 2900 |  |
| 12. | Długość całkowita pojazdu | mm | min. 4900 a max 5309 |  |
| 13. | Wysokość całkowita pojazdu | mm | max. 2100 |  |
| 14. | Szerokość pojazdu całkowita z lusterkami  | mm | max. 2300 |  |
| 15. | Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej | mm | min. 2500 |  |
| 16. | Wysokość przestrzeni ładunkowej | mm | min. 1241 |  |
| 17. | Szerokość między nadkolami  | mm | min. 1258  |  |
| 18. | Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej | mm | min. 1620 |  |
| 19. | Pojemność przestrzeni ładunkowej za przegrodą oddzielającą część kierowcy wraz z pasażerami  | m3 | min. 5,3  |  |
| 20. | Ładowność brutto przestrzeni ładunkowej \* | kg | min. 850 |  |
| 21. | Wspomaganie układu kierowniczego  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 22. | Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 23. | Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 24. | Kierownica po lewej stronie pojazdu | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 25. | Układ zapobiegający poślizgowi kół pojazdu przy ruszaniu  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 26. | System stabilizacji toru jazdy  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 27. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki dla wszystkich 3 miejsc siedzących | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 28. | Minimum przednie poduszki powietrzne dla kierowcy  i pasażera | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 29. | Boczne pełnowymiarowe kurtyny gazowe, obejmujące swym działaniem przestrzeń przedziału kierowcy i pasażera  | - | Niewymagane | TAK / NIE |
| 30. | Para drzwi bocznych przednich skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi boczne w przestrzeni bagażowej **po prawej** stronie + tylne drzwi dwuskrzydłowe  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 31. | Drzwi tylne i boczne w przestrzeni bagażowej nie przeszklone | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 32. | Lusterka zewnętrzne ustawiane elektrycznie, podgrzewane  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 33. | Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich z możliwością blokowania szyby w drzwiach bocznych pasażera z miejsca kierowcy | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 34. | Fotel kierowcy (po lewej stronie) z regulacją w 4 kierunkach z podłokietnikiem , podwójny fotel pasażera,  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 35. | Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 36. | Komplet **4 kół** **na felgach stalowych** z ogumieniem **letnim** z fabrycznej oferty producenta pojazdów oraz komplet **4 kół** **na felgach** **stalowych** z ogumieniem **zimowym** z fabrycznej oferty producenta pojazdów | szt. | 8  | TAK / NIE |
| 37. | Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt. 36 letnim W przypadku gdy nie jest fabrycznie umiejscowione należy dołączyć również pokrowiec do koła | szt. | 1 | TAK / NIE |
| 38. | Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 35 oraz 36 muszą być zgodne z danymi z pkt. 39  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 39. | Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 40. | Stalowa przegroda oddzielająca przedział kierowcy od przestrzeni ładunkowej  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 41. | Pojazd musi być wyposażony w światła:a) przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu,posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi. Zamawiający dopuszcza również światła wykonane w innej technologii spełniające tą samą funkcję,b) do jazdy dziennej z oferty producenta pojazdu lub montowane dodatkowo, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 42. | Oświetlenie przestrzeni bagażowej | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 43. | Lusterka boczne zewnętrzne montowane fabrycznie w kolorze czarnym lub nadwozia, elektrycznie składane, podgrzewane  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 44. | Klimatyzacja manualna lub automatyczna z regulacją manualną lub elektroniczną/automatyczną temperatury, regulacją intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym. | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 45. | Radioodbiornik cyfrowy z kolorowym ekranem dotykowym lub bez ekranu montowany na linii fabrycznej wyposażony w kolorowy monitor o przekątnej min. 5 cali, zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej). Radioodbiornik musi być wyposażony, co najmniej w (dwa) głośniki i bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej działający w systemie Bluetooth. | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 46. | Centralny zamek (wszystkich drzwi pojazdu oraz drzwi tylnych ) sterowany pilotem umieszczony/zintegrowany w kluczyku pojazdu. Zamawiający wymaga minimum 2 komplety kluczyków. Jednocześnie kluczyk stacyjki musi otwierać minimum drzwi przednie lewe pojazdu | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 47. | Fabryczne zabezpieczenie antykradzieżowe (np. autoalarm, immobilizer) | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 48. | Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę, co najmniej radioodtwarzacza i zestawu głośnomówiącego telefonu komórkowego lub bez ww. funkcji  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 49. | Komputer pokładowy. | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 50. | Belki dachowe 3 szt.  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 51. | Kamera cofania wyświetlająca obszar za pojazdem na kolorowym monitorze | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 52. | Czujniki parkowania, tyłu pojazdu i przodu z sygnalizacją akustyczną i wizualną oraz kamera cofania wyświetlająca na monitorze obszar za pojazdem. | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 53. | Automatyczne światła.  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 54. | Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu.  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 55.  | Regulacja jasności świecenia wskaźników | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 56. | Przednie światła przeciwmgielne  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 57. | System ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu  | - | Niewymagane  | TAK / NIE |
| 58. | Koła – obręcze stalowe 16 cali lub 17 cali  | - | Wymagane | TAK / NIE |
| 59. | Szerokość otworu drzwi bocznych  | mm | min. 930 |  |
| 60. | Wysokość otworu drzwi bocznych  | mm | min. 1181 |  |
| 61.  | Wykładzina podłogi w kabinie gumowa + dywaniki gumowe | - | wymagane | TAK / NIE |
| 62. | Przestrzeń ładunkowa wyłożona zabezpieczeniem zamontowane na podłodze, ścianach do pełnej wysokości  | - | wymagane | TAK / NIE |
| 63. | W przestrzeni ładunkowej uchwyty do mocowania ładunku  | - | wymagane | TAK / NIE |
| 64.  | Skrzynia biegów **automatyczna** lub selektor trybu jazdy | - | wymagane | TAK / NIE |
| 65. | okres gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów; | - | **min. 2 lata** bez limitu kilometrów |  |
| 66. | okres gwarancji na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów | - | **min. 2 lata** bez limitu kilometrów  |  |
| 67. | okres gwarancji na perforację blach bez limitu kilometrów | - | **min. 6 lat** bez limitu kilometrów |  |
| 68. | okres gwarancji na akumulatory bez limitu kilometrów**Zamawiający dopuszcza też rozwiązanie w którym okres gwarancji na akumulatory wynosi 8 lat lub 160 000 km** | - | **min. 3 lata** bez limitu kilometrów |  |
| 69. | Oklejenie samochodu według wytycznych Zamawiającego zgodnie z załączoną wizualizacją.  |  | Wymagane | TAK / NIE |
| 70. | Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona rejestracji samochodu w UM Gdańsk a w dniu odbioru pojazdu przekaże stosowny dokument: dowód rejestracyjny, nalepki kontrolne, tablice.  | - | wymagane  | TAK / NIE |
| 71. | a) 2 komplety kluczyków,b) gaśnica,c) trójkąt ostrzegawczy,d) koło zapasowe wraz z zestawem niezbędnym do wymiany koła e) instrukcja obsługi w języku polskim,f) książka gwarancyjną i/lub serwisową w języku polskimh) dowód rejestracyjny, nalepki kontrolne, tablice, | - | wymagane  | TAK / NIE |
| 72. | stacja ładowania typu tzw. Wallbox do ładowania mocą 7,4 kW ze złączem Typ 2 na przyłącze 230V + kabel. Napięcie/prąd znamionowy 220 V - 240 V. Urządzenie musi być kompatybilne z dostarczonym samochodem. | - | wymagane  | TAK / NIE |

**Zamawiający we własnym zakresie dokona ubezpieczenia na okres 12 miesięcy w zakresie OC, AC, Assistance, NNW kierowcy**

\*Ładowność brutto to różnica między Dopuszczalną Masą Całkowitą (DMC) pojazdu a masą własną pojazdu bez kierowcy.

DMC = Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, obejmująca sam pojazd z wyposażeniem, ładunek, paliwo, olej, płyny w układach oraz kierowcę i pasażerów.