**Załącznik A 1**

**Znak sprawy: GZD.432.4.2024**

### **Wymagania dla standardu I i II**

w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi

#### Standard I

1. Odśnieżanie odbywa się na całej szerokości jezdni, a posypywanie na odcinkach wyłącznie decydujących o możliwości ruchu .
2. Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu:

- zaleganie śniegu luzem do 4 godzin

- zajeżdżony śnieg i języki śniegowe

- występują zawiewania

- zaspy do 4 godzin

- dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin

1. Dopuszczalne odstępstwa od standardu od chwili wystąpienia zjawisk   
   w zakresie gołoledzi: w miejscach wyznaczonych do posypania –gołoledzi do 4 godzin,

pośniegowa do 6 godzin, lodowica – 4 godzin.

#### Standard II

1. Jezdnia odśnieżona w zakresie, co najmniej 1 pasa ruchu z wykonaniem mijanek oraz w miejscach zasp jezdnia posypana – wyłącznie w miejscach decydujących o możliwości ruchu, a więc jak w standardzie I.
2. Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadu śniegu:

- zaleganie śniegu luzem – do 8 godzin

- występuje zajeżdżony śnieg

- występuje nabój śnieżny

- zaspy śnieżne występują do 8 godzin.

- Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godzin.

3. Dopuszczalne odstępstwa od standardu od chwili stwierdzenia zjawiska gołoledzi: miejsca wyznaczone do posypywania - gołoledź do 8 godzin, pośniegowa do 8 godzin.