Nowa Karczma, 28.06.2024 r.

Znak sprawy: RRG.271.9.2024.RJ

***WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia „**Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła wraz z przebudową obiektów edukacyjnych na terenie gminy Nowa Karczma”**

**ZAPYTANIE NR 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych Wykonawców wykonania nawierzchni syntetycznych zgodnie z wytycznymi wskazanymi w dokumentacji projektowej, a dokładniej w Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na str. 5-10.

Jednocześnie, zgodnie z w/w Szczegółową specyfikacją techniczną, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, dokumentów dotyczących nawierzchni syntetycznych, potwierdzających spełnienie określonych wymagań. W SWZ brak jest informacji dotyczącej przedmiotowych środków dowodowych. Wymaganie dokumentów na etapie składania ofert. stanowi jedyną metodę weryfikacji i porównania złożonych ofert pod względem spełnienia określonych wymagań. Mając na względzie ujednolicenie wymagań:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz ofertą, jako przedmiotowych środków dowodowych, dokumentów wymienionych w dokumentacji projektowej a dokładniej w Szczegółowej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na str. 5-10, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego.

**WYJAŚNIENIE NR 1**

W zakresie nawierzchni bieżni Zamawiający w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy będzie wymagał następujących dokumentów:

1. certyfikat WA dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate),
2. kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, określającą technologię wykonania oferowanej nawierzchni,
3. aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny z terenu UE,
4. próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 30x30 cm z oznaczeniem producenta i rodzaju oferowanego produktu,
5. raport na zgodność z aktualną normą PN EN 14877 2014.

Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie dokumentów podmiotowych i przedmiotowych.

**ZAPYTANIE NR 2**

Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta statusu FIFA Licencee Producer (FLP). Wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFFERED PRODUCER i producent musi być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

**WYJAŚNIENIE NR 2**

Zamawiający dopuszcza trawy, których producent posiada status FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) oraz pozostałe wskazane w SWZ.

**ZAPYTANIE NR 2**

Prosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego trawę belgijskiego producenta o poniższych parametrach i dokumentach. Zaproponowany system nawierzchni (tj. mata+ trawa + wypełnienie EPDM) uzyskał raporty z badań na zgodność z FIFA dla najwyższego poziomu FIFA Quality PRO oraz normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013. Świadczy to o bardzo wysokiej jakości trawy. Zaproponowane rozwiązanie posiada zbliżone parametry do wymaganych w postępowaniu, a co najważniejsze trawa jest dużo gęściejsza, bo ma blisko o 25% więcej włókien w stosunku do wymaganych. Wśród parametrów dla sztucznej trawy Zamawiający określił grubość włókna na poziomie min. 500mikronów. Podana wielkość jest typowa dla grubości włókna mierzonej w inny sposób niż po średnicy. Najczęściej grubość włókna jest określana na podstawie mierzenia po okręgu i mieści się ona najczęściej w granicy 200-380. Grubość włókna rekomendowana i uznana za najbardziej optymalną przez Instytut Techniki Budowlanej wynosi 380 mikronów. Proponowana przez nas grubość włókna jest wyższa. Norma EN 15330-1:2013 i FIFA określają siłę wyrywania pęczka na poziomie 40N, zaś proponowany przez nas parametr jest dużo wyższy niż wytyczne, co świadczy o tym, ze nawierzchnia jest wytrzymała. Zwracamy również uwagę, że maty prefabrykowane standardowo wykonuje się o grubości 10-12mm. Obecnie pod trawy o wysokości 45-17mm stosuje się maty prefabrykowane o grubości 12mm. Taki system nawierzchni tj. mata prefabrykowana, trawa syntetyczna i wypełnienie uzyskał raport z badań i jest zgodny z wymaganiami FIFA. Posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów. Nadmieniamy także , że proponowana przez nas nawierzchnia posiada wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które potwierdzają wysoką jakość nawierzchni jakiej oczekuje Zamawiający.

Proponowane parametry sztucznej trawy:

• wysokość włókna min 45 max 47mm,

• typ trawy: monofil prosty o profilu, karo, diament, V, C, X lub S, wzmocniony rdzeniem stabilizującym

• rodzaj trawy: 100% polietylen, tuftowana, min. dwa kolory w jednym pęczku

• ilość pęczków min. 11 000/m2,

• ilość włókien min 150 000/m2,

• dtex min 15.100,

• grubość każdego włókna min. 400 mikronów,

• waga włókna min. 1550g/m2

•waga całkowita min. 2700g/m2

• wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 150N/100mm,

• wyrywanie pęczka po starzeniu min 63 N,

• przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1500 mm/h,

• podkład: lateksowy,

• wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym,

• trawa zostanie zamontowana na macie prefabrykowanej;

• Grubość maty min. 12mm

• wytrzymałość na rozciąganie min. 0,15MPa

• Deformacja max.7,8mm

Dokumenty posiadane przez trawę potwierdzające jej minimalne parametry:

• raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni , wypełnienia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com),

• raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia, wypełnia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02,

• karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca parametry, które nie zostały potwierdzone w raportach z badań,

• Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiadać status min. FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERED PRODUCER (FPP) i być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA,

• atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) i maty,

• autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję,

Powyższe dowodzi, iż nawierzchnia spełnia oczekiwania Zamawiającego oraz wytyczne określone w normie obowiązującej dla sztucznych traw EN15330-1:2013 i FIFA dla najwyższego poziomu Quality PRO.

Zatem w celu poszerzenia konkurencyjności wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

**WYJAŚNIENIE NR 3**

Zamawiający w wymaganiach dla trawy syntetycznej i maty wprowadza następujące zmiany:

g) grubość każdego włókna min. 380 mikronów (mierzona po średnicy okręgu wpisanego w najgrubszą część profilu włókna),

k) wyrywanie pęczka po starzeniu min 63 N,

**ZAPYTANIE NR 4**

Prosimy o wyjaśnienie zapisów § 3 pkt. 3.1, 3.2 i 3.3 oraz §12 umowy dotyczących rozliczenia płatności:

„3. Wymagane zaawansowanie robót według wartości brutto wynikających z cen z kosztorysu ofertowego:

3.1. wykonanych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy wynosi nie mniej niż 1 200 000 zł;

3.2. wykonanych w terminie 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, wynosi nie mniej niż 2 000 000 zł (łączna wartość wykonanych robót wynosi sumę kwot wskazanych w niniejszym punkcie oraz punkcie 3.1.)

3.3. wykonanych w terminie 11 miesięcy od daty zawarcia umowy, wynosi nie mniej niż 2 000 000 zł (łączna wartość wykonanych robót wynosi sumę kwot wskazanych w niniejszym punkcie oraz punktach 3.1. i 3.2.)”

Pytanie nr 1 – Odnoście pkt. 3.2 czy rozliczenie drugiej transzy możliwe jest po wykonaniu robót o łącznej wartości minimum 3 200 000 zł w terminie 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym wartość drugiej transzy nie może przekroczyć 2 000 000 zł?

Pytanie nr 2 – odnośnie pkt. 3.3 czy rozliczenie trzeciej transzy możliwe jest po wykonaniu robót o łącznej wartości minimum 5 200 000 zł w terminie 11 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym wartość trzeciej transzy nie może przekroczyć 2 000 000 zł?

**WYJAŚNIENIE NR 4**

Rozliczenie drugiej transzy o wartości 2 000 000 zł nastąpi po wykonaniu robót o łącznej wartości minimum 3 200 000 w terminie 9 miesięcy od daty zawarcia umowy. Analogicznie rozliczenie trzeciej transzy o wartości 2 000 000 zł nastąpi po wykonaniu robót o łącznej wartości minimum 5 200 000 w terminie 11 miesięcy od daty zawarcia umowy. Nieterminowe wykonanie wskazanych robót zgodnie z § 15 pkt. 2.1 będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>