# Szczegółowe wymagania dot. postępowania nr MT.2370.6.2024:

* Pożarnicze węże tłoczne Bezalin, Gil lub OSW o średnicy φ25 mm i długości 20 m, wyposażone w łączniki aluminiowe typu STORZ;
* Prądownice wodne, proste, z zaworem kulowym i wyposażone w nasadę o średnicy φ25 mm typu STORZ**;**
* Przełączniki 52/25 do łączenia pożarniczych węży tłocznych o średnicach φ25 mm i φ52 mm.