|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inwestor: | Jastrzębski Zakład Komunalny44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17D | „ T E C H M E K O ” S p ó ł k a z o . o . |
| Obiekt: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | **44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A****tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312** |
| Adres: | UL. KATOWICKA 1-344-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ; DZIAŁKA NR 12-447 | www.techmeko.pl**; e-mail: sekretariat@techmeko.pl** |

**ANEKS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inwestor: | Jastrzębski Zakład Komunalny44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 17D | „ T E C H M E K O ” S p ó ł k a z o . o . |
| Obiekt: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | **44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A****tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312** |
| Adres: | UL. KATOWICKA 1-344-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ; DZIAŁKA NR 12-447 | www.techmeko.pl**; e-mail: sekretariat@techmeko.pl** |

**1. Oświetlenie napisu**

Wykonawca ma obowiązek wykonać litery napisu w postaci kasetonów z wewnętrznym podświetleniem za pomocą diod POWER LED (12 V) w kolorze białym (temperatura koloru 4000 K) o natężeniu światła nie mniejszym niż napisy dotychczas wykonane z podświetleniem LED. Poszczególne litery wykonane z blachy aluminiowej gr. 1,5 mm w kolorze RAL 3001 na zewnątrz, kolor biały w środku, od frontu płyta PLEXI gr. 3,0 mm w kolorze czerwonym (RAL 3001 lub zbliżonym), narożniki zakończone taśmą ELKAMET w kolorze czarnym. Podkreślenie napisu należy wykonać w postaci kasetonu i z podświetleniem analogicznie jak dla liter napisu. Litery słowa „osiedle” występującego w podkreśleniu powinny być wykonane z białej płyty PLEXI gr. 3,0 mm, przepuszczającej światło (mlecznej). Litery przymocowane będą do stalowej konstrukcji za pomocą samo nawiercających śrub z elastyczną podkładką kontrującą.

Do wykonania napisu należy zastosować materiały odporne na działanie promieniowania UV.