**Ładownica pojedyncza skórzana na magazynek do pist P-99 koloru czarnego**

- wykonana ze skóry naturalnej *(krupon blankowy 3,5-4,2 mm)* malowana na czarno, garbowana związkami pochodzenia roślinnego

- formowana na mokro dopasowana do kształtu magazynka do pist. P-99 *(umożliwiająca szybkie wyjęcie magazynka),*

- zakładania na pas policyjny o szerokości 50-55mm, za pomocą szlufki wykonanej ze skóry mocowanej nitami*,*

- krawędzie ładownicy oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego,

- zapięcie na zatrzask metalowy koloru ciemnego (najlepiej koloru skóry) zabezpieczające magazynek w ładownicy, zatrzask odporny na korozję,

- łączenia skóry szyte nicią syntetyczną o największej możliwie jej grubości dla szycia maszynowego, dodatkowo klejone