**1. Kamizelka asekuracyjna**

Kamizelka asekuracyjna z uprzężą, przeznaczona dla ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych na akwenach (w tym zalodzonych) oraz w sąsiedztwie linii brzegowej, jako dodatkowy środek zwiększający wyporność. Kamizelka powinna posiadać klamrę umożliwiającą szybkie wypięcie się z pasa piersiowego, przeznaczonego do asekuracji.

 Parametry techniczno – konstrukcyjne:

 − wykonana z poliestrowej tkaniny o masie powierzchniowej min. 290 g/m2 odpornej na przetarcia oraz odbarwienia;

 − zapinana na szeroki zamek;

 − 3 przednie kieszenie zapinane na rzep;

 − wnętrze kieszeni wyposażone w dodatkowe zaczepy, pozwalające na zabezpieczenie przed utratą przedmiotów znajdujących się we wnętrzu kieszeni podczas ruchu;

− kieszeń na radio;

− 2 pasy z trudnopalnej taśmy poliamidowej zamykane na klamry;

− podwójny pas krokowy;

− taśma odblaskowa;

− dodatkowy element odblaskowy z logo STRAŻ na piersi oraz STRAŻ POŻARNA na plecach zapinanych na rzep. Kamizelka posiada certyfikat PN-EN ISO 12402-5:2006