Załącznik nr 6 do SWZ

(Uwaga ! Oświadczenie jest przedmiotowym środkiem dowodowym i należy je złożyć wraz  
z ofertą)

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANA DOSTAWA RAMIENIA HYDRAULICZNEGO WRAZ Z GŁOWICAMI I KOSIARKĄ SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), pod nazwą:

„Dostawa ramienia hydraulicznego wraz z głowicami”

Oświadczam, że oferowane w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę ramię hydrauliczne wraz z głowicami i kosiarką:

1. Spełnia następujące parametry:
2. wymagane ogólne do zamawianego sprzętu:

* ramię hydrauliczne oraz wszystkie głowice muszą być ze sobą kompatybilne i muszą pochodzić od jednego producenta
* cały sprzęt opisany w pkt. 1 musi posiadać certyfikaty CE

1. profesjonalne ramie hydrauliczne:

* ramię fabrycznie nowe wyprodukowane w roku 2021
* zasięg roboczy z głowicą koszącą 5,5 m – 6,2 m
* trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu ciągnika
* obroty WOM min 1000 obr./min
* połączenia ramy i zbiornika nierozłączne
* chłodnica i zbiornik oleju min. 220 l
* niezależny układ hydrauliczny
* dwa kierunki obroty wału roboczego
* sterowanie wysięgnikiem odbywać się powinno za pomocą joystick z min. 4 funkcjami proporcjonalnymi
* załączanie wału roboczego głowicy elektryczne z wolnym startem
* główna pompa o mocy min. 70 KM i pojemności min. 60 cm3
* licznik mtG
* możliwość płynnej regulacji położenia głowicy w stosunku do terenu
* ramię powinno być wzmocnione elementami kutymi  o wymiarach  min.  120 x 120 x 7 mm
* podnoszenia i opuszczania ramienia zabezpieczone amortyzatorem hydropneumatycznym
* bezpiecznik zjazdowy ramienia o płynnym działaniu - amortyzator hydropneumatyczny
* zakres obrotu ramienia w poziomie: min. 90°
* wysuw wewnętrzny drugiego ramienia min. 80 cm
* układa stabilizacji ramienia  śrubami rzymskimi
* maksymalny ciężar nie powinien być większy niż 1000 kg

1. głowica kosząca do krzaków i traw:

* głowica fabrycznie nowa, rok produkcji 2021
* szerokość głowicy koszącej 110 – 130 cm
* głowica wyposażona powinna być w min. 16 noży bijakowych obracających się  
  o 360˚wokół własnej osi
* minimalna średnica cięcia i rozdrabniania – 10 cm
* dwa kierunki koszenia sterowania z kabiny operatora
* rolka podporowa z zabezpieczonymi punktami smarowania
* napęd pasowy o mocy min. 55 KM na rotorze koszącym
* Czopy na wale roboczym Ø60mm
* Regulowana, wzmocniona przednia część głowicy, zabezpieczona łańcuchami, otwierana hydraulicznie
* masa własna głowicy powinna się mieścić w przedziale 310-350  kg

1. głowica do ścinki poboczy dróg:

* głowica fabrycznie nowa, rok produkcji 2021
* szerokość robocza głowicy 90 -100 cm
* obudowa profilowana prawostronnie otwarta
* układ nożowy z min. 3 rzędowy o zmiennym skoku umożliwiający ścinkę i wyrzut ziemi
* wyrzutu boczny prawy 1-5m, zależny od obrotów wału
* min. 50 noży roboczych z możliwością dwustronnego wykorzystania
* obroty wału roboczego min 700 obr/min
* ciśnienie pracy min 200 Bar
* przepływ oleju 120-130L/min
* napęd hydrauliczny centralny na wał roboczy
* masa własna głowicy powinna się mieścić w przedziale 310-350 kg

1. głowica do pogłębiania rowów:

* głowica fabrycznie nowa, rok produkcji 2021
* szerokość tarczy roboczej min. 80 cm
* klapa wyrzutowa regulowana hydraulicznie
* min. 3 wymienne noże wyrzutowe profilowane
* min. 6 wymiennych noży tnących
* przepływ oleju 120-130 L/min
* przekładnia pośrednia bezstopniowa HD, umożliwiająca wycinkę korzeni o średnicy min. 10cm
* regulowany kąt ustawienia tarczy roboczej
* układ hydrauliczny 3 przewodowy
* masa własna głowicy powinna się mieścić w przedziale 280 – 320 kg

1. głowica szczotka lato-zima:

* głowica fabrycznie nowa, rok produkcji 2021
* szerokość robocza 160 – 170 cm
* min. średnica szczotki 35 cm
* moc silnika hydraulicznego min 25KM
* obroty szczotki w dwóch kierunkach
* możliwość zmiany kąta pracy w zakresie + /- 30o
* regulacja obrotów szczotki, zaworem nastawnym, w zakresie 0 – 150 obr./min.
* koła podporowe obrotowe 360 o z regulacją wysokości ustawienia
* istnieje możliwość zamontowania głowicy na przednim TUZ kat. 1
* masa własna głowicy max. 200 kg

1. głowica do niszczenia zielska:

* głowica fabrycznie nowa, rok produkcji 2021
* średnica tarczy roboczej min. 70cm
* elementy robocze wymienne liny stalowe min Ø 22
* moc silnika min 45KM
* dwie płaszczyzny kąta pracy od +/- 60o
* prędkość pracy szczotki od 0,2 - 1,5 km/h
* gumowy fartuch ochronny regulowany
* regulacji prędkości obrotu tarczy roboczej od 0-180 obr./min.
* masa własna głowicy max. 150 kg

1. kosiarka przednio- boczna:

* kosiarka fabrycznie nowa, rok produkcji 2021
* montaż na przednim TUZ i WOM ciągnika
* szerokość robocza pracy kosiarki 150-160cm
* kąt nachylenia min. + 90o / – 50o
* obroty wymagane WOM 1000 obr./min.
* przekładnia zewnętrzna wzmocniona z wolnym kołem min. 60KM
* zasięg kosiarki od środka ciągnika do końca głowicy min. 260cm (możliwość wysunięcia kosiarki po za koło ciągnika na standardowym ogumieniu)
* rolka podporowa o średnicy min. 140 mm
* kosiarka wyposażona w min. 14 noży tnących typ „L” o minimalnej wadze 1,1 kg każdy
* podwójny płaszcz blachy obudowy głównej
* sprężynowy amortyzator najazdowy
* kosiarka będzie wykorzystywana przez sprzęty o mocy 90 – 150 km
* masa własna kosiarki min. 800 kg

2. ponadto:

* 1. wszystkie podzespoły oraz elementy wyposażenia osprzętu montowane fabrycznie
  2. okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę zgodnie z ofertą ( min. 12 miesięcy – max. 24 miesiące)
  3. w okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów  
     i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca
  4. wykonawca powinien zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Serwis stacjonarny powinien znajdować na terenie Polski w odległości do 100 km od  
     siedziby Zamawiającego. Dopuszcza się serwis mobilny, z zastrzeżeniem, że:
* maksymalny czas reakcji serwisu z przedstawieniem propozycji usunięcia awarii od momentu zgłoszenia awarii do 24 godzin
* wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy
* Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad pojazdu lub poszczególnych osprzętów, które ujawniły się w okresie gwarancji  
  w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia
* Wykonawca zapewnia minimum dwa bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji w miejscu garażowania osprzętu, serwis gwarancyjny sprawowany będzie przez autoryzowanych serwisantów nadzorowany bezpośrednio przez Wykonawcę
* o w/w przeglądach Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
* naprawy gwarancyjne wykonywane będą bezpłatnie w miejscu garażowania osprzętu
* w przypadku serwisu mobilnego Zamawiający zastrzega, że kosztem dojazdu Wykonawca może obciążyć Zamawiającego maksymalnie do 100 km
* Wykonawca na swój koszt dokona montażu w ciągniku zamawiającego niezbędnego oprzyrządowania do sterowania osprzętem oraz osprzętu i przeszkoli pracowników Obwodu Drogowego z zakresu jego użytkowania oraz eksploatacji
* Wszelkie koszty dostawy osprzętu do Zamawiającego ponosi Wykonawca
* Miejsce dostawy zamówienia: Obwód Drogowy nr 1 w Olsztynku, ul. Sielska 2A, 10-015 Olsztynek

3. posiada następujące dokumenty:

1. certyfikat CE
2. gwarancje
3. instrukcje obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych
4. książkę serwisową w języku polskim

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) i adres wykonawcy |  |

|  |
| --- |
| Uwaga ! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty |