**Planowana przebudowa brojlerni**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeznaczenie | Pomie-szczenie | Wymiary (m)/pow. | Wyposażenie | Instalacja |
| Odchów kacząt | Hala odchowu | 11,3 × 10 | 3 dogrzewane [sztuczne kwoki + skierowana nagrzewnica elektryczna] boksy o łącznych wymiarach 7,4 m × 10 m  Oraz  dwa nieogrzewane boksy o łącznych wymiarach 7,4 m × 10 m z przyległymi dwoma wybiegami o wymiarach 15m × 15 m. | Elektryczna (w tym 2 gniazda 3 fazowe)  Wodna – pojenie/sanitarne  Instalacja kanalizacyjna  Wentylacja elektryczna |
| Reprodukcja kaczek dorosłych | Hala repro-dukcji | 11,3 × 12 | z 36 kojcami o powierzchni 2 m2 w 4 rzędach po 8 szt. (w wyposażeniu karmidła, poidła i gniazda) | Elektryczna (w tym 1 gniazdo 3 fazowe – podłączenie myjki ciśnieniowej)  Wodna – pojenie/sanitarne  Instalacja kanalizacyjna  Wentylacja elektryczna |
| Pasza dla kaczek | Paszarnia | 24,5 m2 |  | wentylacja |
| Ocena wartości użytkowej kaczek | Cześć badawcza służąca ocenie wartości rzeźnej | 14,5 m2 | klimatyzator ścienny, stół ze zlewem nierdzewny 2-kom.(p), spryskiwacz z baterią stołową, stół z basenem 2-komorowym, stół nierdzewny centralny, lampa owadobójcza UV,  pojemnik na odpadki 80L, kocioł do oparzania drobiu na nogach 150L, stanowisko do uboju drobiu 3-lejkowe, skubarka do drobiu | Elektryczna,  Klimatyzacja,  Instalacja kanalizacyjna |
| Pomie-szczenie do chłodzenia | 10 m2 | z komorą chłodniczą (pojemność 1200 L) i zamrażarką. | Elektryczna, |
| Odchów kurcząt | Hala | 11,3 m × 25 m | dwa dogrzewane [sztuczne kwoki] pomieszczenia o łącznych wymiarach 4,9 m × 12 m  oraz  trzy nieogrzewane boksy o wymiarach 9,2 m × 10,5 m, 4,5 × 12 m (z przyległym wybiegiem o wymiarach 15 × 20 m)  oraz  o wymiarach 4,5 × 8 m (z przyległym wybiegiem o wymiarach 15 × 12 m) | Elektryczna (w tym 2 gniazda 3 fazowe)  Wodna – pojenie/sanitarne  Instalacja kanalizacyjna  Wentylacja elektryczna |
| Pasza dla kurcząt | paszarnia | Ok. 10 m2 |  | wentylacja |
| Stado selekcyjne kur | Hala dla kur dorosłych | 11,3 × 36 m | z 20 boksami o wymiarach 2,3 m × 1,8 m z przyległymi wybiegami o wymiarach 3,0 × 1,8 m oraz  6 boksami o wymiarach 4,9 × 4,5 | Elektryczna (w tym 2 gniazda 3 fazowe – podłączenie myjki ciśnieniowej)  Wodna – pojenie/sanitarne  Instalacja kanalizacyjna  Wentylacja elektryczna |
| Lęgi doświadczal-ne | Labora-torium biologii lęgów | ok. 25 m2 | 3 pomieszczenia, w których wstawione będą urządzenia służące do:  1. magazynowania jaj,  2. inkubacji jaj  3. klucia się piskląt | Elektryczna (w tym 1 gniazdo 3 fazowe – podłączenie myjki ciśnieniowej)  Wodna  Instalacja kanalizacyjna (kratki ściekowe)  Wentylacja elektryczna |
| Pasza dla kur dorosłych | paszarnia | ok. 15 m2 |  | wentylacja |