1. **ZASILACZ UPS**

|  |
| --- |
| **Zasilacz awaryjny UPS o parametrach nie gorszych niż:**  |
| Minimalne parametry |  |
| Moc wyjściowa pozorna[VA]/czynna[W] min. 3000/2300Sygnalizacja działania wyświetlacz Znamionowe napięcie wejściowe ~230 VZnamionowe napięcie wyjściowe ~230 VKształt przebiegu wyjściowego: sinusoidaSpecyfikacja prądowaAkumulatory wewnętrzne:……………………. Dane techniczneMoc znamionowa 2.3kWNapięcie wyjściowe 230VGniazda wyjściowe PN-E-93201 (10a) – min 1 sztGniazda wyjściowe IEC 320 C13 (10a) – min 1 sztNapięcie wejściowe 230V acTyp Online- Pochodzenie: Produkt musi pochodzić z Polskiej dystrybucji oraz być oryginalnie zapakowany;- Gwarancja: realizowana w trybie Door-to-Door na urządzenie, w tym min. 24m-ce na baterie.  |  |