**Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2**

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na **miejscowej naprawie/wymianie wykładzin podłogowych PVC wraz ze skuciem posadzki i wykonaniem wylewki w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.**
2. Lokalizacja obiektów Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w których będą świadczone usługi:
	1. Łódź: ul. Pomorska 251, ul. Czechosłowacka 8/10, ul. Pankiewicza 16, ul. Sterlinga 13, ul. Mazowiecka 6/8, ul. Bardowskiego 1, ul. 10 lutego 7/9 lok. 1U,
3. Docelowe pomieszczenia, w których będzie wymieniana bądź naprawiana wykładzina podłogowa, będą sukcesywnie wskazywane przez Zamawiającego.
4. Miejscowa wymiana fragmentów wykładziny o powierzchni jednostkowej poniżej 10 m2 kwalifikowana jest jako naprawa.
5. Szacunkowa ilość wykładziny przewidzianej do wymiany wynosi ok. **960** m2.
6. Szacunkowa ilość wykładziny podłogowej przewidzianej do naprawy wynosi ok. **140** m2.
7. Wymiana/naprawa wykładziny obejmuje następujące prace:
	1. zerwanie dotychczasowej wykładziny ,
	2. szlifowanie i naprawę podłoża pod wykładzinę,
	3. zagruntowanie powierzchni,
	4. wykonanie wylewki samopoziomującej (jeżeli zachodzi konieczność),
	5. przyklejenie wykładziny wraz z ewentualnym wywinięciem cokolików,
	6. zgrzanie styków wykładziny,
8. Wykonawca zobowiązany jest do zutylizowania na własny koszt zdjętej wykładziny i przedstawienia Zamawiającemu dokumentu z jej utylizacji.
9. Charakterystyka produktów użytych do wymiany/naprawy wykładzin i wymiany podłoża:

homogeniczna wykładzina podłogowa z PVC znakowana znakiem CE o nw. parametrach potwierdzonych wystawioną Deklaracją Właściwości Użytkowych oraz kartą techniczną produktu:

* klasyfikacja obiektowa – 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu,
* Grubość warstwy użytkowej – co najmniej 2,00 mm,
* Wgniecenie resztkowe ≤ 0,10 mm,
* Oddziaływanie kółek krzeseł – brak uszkodzeń,
* Odporność na światło – minimum 7,
* Łatwość odkażania – znakomita,
* Odporność chemiczna – odporna,
* Odporność na bakterie – nie sprzyja wzrostowi,
* Antypoślizgowość – Klasa DS zgodnie z normą EN 14041:2024 lub min. R9 zgodnie z normą DIN 51130
1. Przewidywany okres realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie szpitalnym, w godzinach popołudniowych, również w dni wolne od pracy.
3. Wymagany czas reakcji na zgłoszenie:
	1. wizja lokalna - 2 dni robocze od daty zgłoszenia;
	2. rozpoczęcie realizacji prac w ciągu max. 30 dni od przeprowadzenia wizji lokalnej;
4. Gwarancja na wykonane prace oraz zamontowaną wykładzinę winna wynosić co najmniej 24 miesiące.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego – Kierownikiem Działu Inwestycji Remontów i Eksploatacji.

………………………………………………

Podpis Wykonawcy