# Specyfikacja sprzętu do wyposażenia kuchni na sali wiejskiej w Ligocie Wielkiej realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019

**Szafa chłodnicza biała**

– Zakres temperatury: +2/+8 °C

– Obudowa zewnętrzna ze stali szlachetnej

– Zewnętrzny tył oraz dół z ocynkowanej blachy

– Praca bezproblemowa do temp. otoczenia +33 °C i wilgotności względnej powietrza 60%

– Czynnik chłodzący: R 134a

– Możliwość zmiany otwierania drzwi

– Zamek w drzwiach

temperatura w stopniach Celsjusza: +2/+8

mm wew.: 630x530x(H)1650

mm zew.: 775x650x(H)1885

napięcie (V): 230

Pojemność: do 800l

Ilość drzwi: 1, bez szuflad

Rodzaj drzwi: pełne

Wykonanie: stal nierdzewna

Zakres temperatur: 0-8 ºC

**Stół gastronomiczny z basenem dwukomorowym ze stali nierdzewnej**. Stół z basenem dwukomorowym 1200x700x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Otwór pod baterię o średnicy 33 mm (zaślepiony) pomiędzy komorami. Wysokość komory 300 mm.

**Bateria nastolna 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką.** Bateria zlewozmywakowa stojąca, jednootworowa ze spryskiwaczem i wylewką.

**Frytkownica gastronomiczna**

|  |  |
| --- | --- |
| [Moc](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=324592804) | 3000 W |
| [Pojemność misy](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=18832114353) | 4 litry |
| Wykonanie misy na olej | stal nierdzewna |
| Kształt koszyka | prostokątny |
| Regulowanie temperatury | tak |
| Termostat | mechaniczny |
| Możliwość czyszczenia w zmywarce | koszyk, misa |
| Barwa | srebrny |
| Rozmiary (szer. x wys. x głęb.) | 210 × 140 x 120 mm |
| Zasilanie | 230-240V / 50-60Hz |
|  |  |
|  |  |